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TUBO DE DESCARGUE PARA ARMAS DE FUEGO




GRUPO HUELLA BALÍSTICA CIVIL 

1. ESPECIFICACION TECNICA: TUBO DE DESCARGUE PARA ARMAS DE FUEGO

2. UNIDAD SOLICITANTE: GRUPO HUELLA BALÍSTICA CIVIL

3. VIGENCIA: La presente especificación tendrá una vigencia de un año (01), pero estará sujeta a ser actualizada permanentemente de acuerdo a las normativas técnicas y vigilancia tecnológica que se establezca sobre el elemento a adquirir, con el objeto de que esta responda en todo momento a las necesidades y exigencias de la Policía Nacional.


	ÍTEM
	DESCRIPCIÓN
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	1
	TUBO DE DESCARGUE PARA ARMAS DE FUEGO

	1.1
	MARCA
	Especificar si aplica
	
	

	1.2
	MODELO
	Especificar si aplica
	
	

	1.3
	CANTIDAD
	10 unidades
	
	

	1.4
	ESTRUCTURA
	· Construcción en acero de alta resistencia.
· Capacidad de resistir impactos múltiples de: 

· Armas cortas
· Escopetas
· Fusiles
	
	

	1.5
	ESPESORES
	· Pared del cilindro: mínimo 5/16”.
· Base del cilindro: mínimo 3/8”.
	
	

	1.6
	DIMENSIONES MÍNIMAS
	· Altura: 90 cm mínimo.
· Diámetro del cilindro: ≥ 30,48 cm (12”).
· Base: 60 cm x 60 cm mínimo.
· Ángulo de inclinación: 45°.
	
	

	1.7
	RECUBRIMIENTO

	· Pintura de poliuretano no inflamable.
· Aplicación interna y externa.
· Protección anticorrosiva.
	
	

	1.8
	ACABADO
	· Color rojo o a convenir con el supervisor del contrato.
· Señalización visible en color amarillo o blanco.
	
	

	1.9
	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS 
	SISTEMA DE ANCLAJE

· Base estructural con perforaciones para fijación.
· Anclaje al piso mediante pernos o sistema equivalente.
· Debe garantizar estabilidad total durante su uso.
	
	

	1.10
	
	CONTROL DE REBOTES

· Diseño interno que evite la recirculación o salida del proyectil.
· Sistema de disipación progresiva de energía con arena de peña fina máximo 50 kg aproximadamente.
	
	

	1.11
	
	CAPACIDAD BALÍSTICA

· Debe soportar impactos de múltiples calibres (armas cortas y largas).
· Preferiblemente con respaldo técnico o pruebas de desempeño.
	
	

	1.12
	
	SEGURIDAD OPERACIONAL

· Diseño que permita una descarga controlada y segura.
· Reducción del riesgo de accidentes durante manipulación.
· Boca de ingreso ergonómica que facilite la alineación del arma.
	
	

	1.13
	
	ERGONOMÍA

· Altura y ángulo adecuados para uso cómodo del operador.
· Entrada protegida para evitar daños en el arma.
	
	

	1.14
	
	MANTENIMIENTO

· Acceso para inspección interna.
· Posibilidad de reemplazo del material absorbente.
· Bajo requerimiento de mantenimiento.
	
	

	1.15
	
	RESISTENCIA Y DURABILIDAD

· Resistencia a impacto continuo.
· Recubrimiento anticorrosivo.
· Larga vida útil en condiciones operativas exigentes.
	
	

	1.16
	
	FABRICACIÓN Y ADAPTABILIDAD

· Posibilidad de fabricación a la medida según necesidad institucional.
· Ajustes en dimensiones o capacidad según requerimientos operativos.
	
	

	1.17
	
	REQUISITOS DE SEGURIDAD

· El equipo debe garantizar la contención total del proyectil.
· Debe prevenir lesiones al operador y terceros.
· Debe minimizar riesgos por rebotes o fragmentación.
	
	

	1.18
	
	INSTALACIÓN

· Debe instalarse en superficie firme.
· Ubicación estratégica en zonas de control de armas.
· Señalización visible de uso obligatorio.
	
	

	1.19
	
	CONDICIONES DE ENTREGA

· El proveedor deberá garantizar:
· Producto nuevo.
· Manual de uso.
· Recomendaciones de mantenimiento.
· Garantía mínima.
	
	

	1.20
	IMAGEN DE REFERENCIA
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	CONDICIONES GENERALES

	Condiciones de los bienes a suministrar

Los tubos de descargue para armas de fuego deberán:

· Ser nuevos, originales y de línea de fabricación vigente o fabricados específicamente para el presente proceso contractual.
· Ser de primera calidad, elaborados con materiales nuevos y aptos para uso institucional intensivo.
· Estar libres de defectos de fabricación, deformaciones, fisuras, corrosión, perforaciones, soldaduras defectuosas, acabados irregulares o cualquier condición que afecte su seguridad, estabilidad o funcionamiento.
· Cumplir integralmente con las especificaciones técnicas mínimas exigidas en el presente documento, relacionadas con materiales, espesores, dimensiones, capacidad balística, sistemas de disipación de energía, acabados y demás características requeridas.
· Corresponder a la marca y modelo ofertados, cuando aplique, manteniendo uniformidad en las diez (10) unidades suministradas.
· Ser aptos para su utilización permanente en instalaciones policiales, militares, laboratorios forenses, salas de evidencia, armerillos, puntos de control de armamento o demás dependencias institucionales donde se requiera realizar procedimientos seguros de descargue de armas de fuego.

No se aceptarán bienes usados, reacondicionados, remanufacturados, reparados o fabricados con componentes recuperados.


	Fabricación y cumplimiento técnico verificable

Cuando los tubos de descargue sean fabricados especialmente para atender el presente proceso, el contratista deberá garantizar que:

· La fabricación se realice utilizando acero estructural de alta resistencia y materiales que cumplan con los espesores mínimos exigidos para el cilindro y la base.
· El cuerpo principal del tubo sea construido con pared de espesor mínimo de cinco dieciseisavos de pulgada (5/16”) y base estructural con espesor mínimo de tres octavos de pulgada (3/8”).
· Los procesos de corte, conformado, ensamblaje y soldadura sean ejecutados bajo estándares de calidad que aseguren la integridad estructural y la capacidad de contención del sistema.
· Las soldaduras presenten continuidad, penetración y resistencia adecuadas, sin porosidades, grietas ni defectos visibles.
· El diseño incorpore un sistema interno de disipación progresiva de energía que minimice los riesgos por rebotes, fragmentación o salida accidental del proyectil.
· El sistema absorbente utilice arena de peña fina o material equivalente técnicamente aceptado, con capacidad aproximada de hasta cincuenta (50) kilogramos, garantizando su adecuada contención y reposición.
· Las dimensiones finales de cada unidad correspondan a las exigidas en las especificaciones técnicas, respetando una tolerancia máxima de ±5%, salvo que la entidad autorice variaciones justificadas.
· El ángulo de inclinación del tubo, la altura de operación y la configuración de la boca de ingreso permitan una descarga controlada, segura y ergonómica.
· Las unidades que se fabricarán deberán mantengan uniformidad en diseño, dimensiones, acabados y desempeño operativo.

El supervisor del contrato podrá realizar verificaciones técnicas y solicitar evidencias del proceso de fabricación cuando lo considere pertinente.

	Control de calidad

Previo a la entrega, el contratista deberá efectuar controles de calidad que permitan verificar, como mínimo:

· Integridad estructural de cada tubo de descargue.
· Correcto ensamblaje del cilindro, la base y los elementos de soporte.
· Calidad y resistencia de las soldaduras y uniones.
· Cumplimiento de los espesores mínimos exigidos.
· Correcta aplicación del recubrimiento anticorrosivo y de la pintura de poliuretano no inflamable.
· Adecuada fijación y estabilidad del sistema de anclaje.
· Correcta incorporación del material disipador interno.
· Funcionamiento adecuado del sistema diseñado para minimizar rebotes y fragmentación.
· Existencia y legibilidad de la señalización de seguridad correspondiente.
· Ausencia de bordes cortantes, elementos sobresalientes o condiciones que representen riesgo para los usuarios.
· Condiciones adecuadas de estabilidad y seguridad durante la simulación de uso.

La entidad podrá rechazar cualquier unidad que presente defectos o incumpla las especificaciones técnicas exigidas.

	Transporte, entrega e instalación

El contratista será responsable de:

· El cargue, transporte, descargue y entrega de los tubos de descargue en el lugar que indique la entidad.
· Adoptar las medidas necesarias para evitar daños durante el embalaje, manipulación y transporte de los bienes.
· Entregar los equipos completamente ensamblados y listos para su utilización.
· Realizar la instalación definitiva mediante el sistema de anclaje previsto, utilizando pernos o elementos equivalentes que garanticen la estabilidad total del equipo.
· Verificar que la superficie de instalación reúna las condiciones necesarias para una fijación segura.
· Ejecutar pruebas básicas de estabilidad y funcionalidad en presencia del supervisor del contrato.
· Ubicar los equipos en las áreas designadas por la entidad, sin generar costos adicionales.

Estas actividades no generarán costos adicionales para la entidad.

	Entrega a satisfacción

Los tubos de descargue deberán ser entregados:

· En perfecto estado físico, estructural y funcional.
· Completamente operativos y con todos sus componentes instalados.
· Debidamente anclados, cuando así lo requiera la entidad.
· Con el sistema interno absorbente incorporado y listo para su utilización.
· Con la señalización correspondiente instalada o aplicada.
· Con la documentación técnica exigida.
· Previa verificación conjunta con el supervisor del contrato o el funcionario designado por la entidad.

El recibido a satisfacción constituirá requisito para el trámite de pago correspondiente.

	Reposición o corrección de bienes defectuosos

El contratista deberá:

· Reparar o reemplazar, a su costo, cualquier unidad que presente fallas, defectos de fabricación o incumplimiento de las especificaciones técnicas.
· Efectuar la reposición o corrección dentro de un plazo máximo de dos (2) a cinco (5) días hábiles contados a partir del requerimiento efectuado por la entidad, salvo autorización expresa de un plazo diferente debidamente justificado.
· • Garantizar que las acciones correctivas no afecten el cumplimiento de los plazos contractuales.

	Garantía

El contratista deberá otorgar una garantía mínima de un (1) año, contada a partir del recibido a satisfacción, que cubra como mínimo:

· Defectos de fabricación.
· Fallas estructurales del cilindro, base y elementos de soporte.
· Deficiencias en soldaduras y uniones.
· Defectos del sistema de anclaje.
· Deterioro prematuro del recubrimiento anticorrosivo o de la pintura.
· Problemas derivados del diseño o fabricación que comprometan la seguridad del equipo.
· Deficiencias en los componentes suministrados para la disipación de energía.

La atención de la garantía deberá realizarse sin costo adicional para la entidad.

	Seguridad, funcionalidad y uso especializado

Los tubos de descargue para armas de fuego deberán cumplir condiciones que garanticen:

· La contención segura del proyectil durante los procedimientos de descargue.
· La reducción efectiva del riesgo de rebotes, fragmentación o salida accidental de proyectiles.
· La protección del operador y de terceros durante la manipulación del armamento.
· La posibilidad de soportar impactos repetitivos de armas cortas, escopetas y fusiles, conforme a las características técnicas exigidas.
· La estabilidad estructural durante su operación continua.
· La facilidad de uso mediante una configuración ergonómica que favorezca la correcta alineación del arma.
· La confiabilidad operativa en ambientes institucionales de uso intensivo.
· La minimización de riesgos asociados a errores involuntarios durante el procedimiento de descargue.

Los equipos suministrados deberán ser aptos para su utilización permanente como elementos de seguridad destinados al descargue controlado de armas de fuego dentro de instalaciones institucionales, contribuyendo a la prevención de accidentes y al fortalecimiento de las condiciones de seguridad operacional del personal autorizado.
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