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Quibdó, 16 de julio de 2026

Señores 
OFERENTES
Quibdó 

Asunto: solicitud información a proveedores (cotización)

Respetuosamente me permito solicitar su valiosa colaboración en el sentido de expedir cotización para “MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO, INCLUYENDO DIAGNÓSTICO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REPUESTOS, ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE, CONFIGURACIÓN, CALIBRACIÓN, PRUEBAS FUNCIONALES Y PUESTA EN OPERACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE CONTROL DE ACCESO Y SEGURIDAD DEL INGRESO AL COMANDO DEL DEPARTAMENTO DE POLICÍA CHOCÓ.” de acuerdo con las características presentadas a continuación:


	FORMATO PARA SOLICITAR COTIZACIONES

	Advertencia
	La presente cotización servirá de base para la elaboración de un estudio de mercado, ACLARANDO QUE NO SE CONSTITUYE EN UNA OFERTA, NO SE TRATA DE UN ACUERDO NI OBLIGA O COMPROMETE A LAS PARTES.

	Objeto
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO, INCLUYENDO DIAGNÓSTICO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REPUESTOS, ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE, CONFIGURACIÓN, CALIBRACIÓN, PRUEBAS FUNCIONALES Y PUESTA EN OPERACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE CONTROL DE ACCESO Y SEGURIDAD DEL INGRESO AL COMANDO DEL DEPARTAMENTO DE POLICÍA CHOCÓ.

	Plazo para presentar cotización
	La presente cotización deberá ser presentada dentro del plazo establecido en el cronograma publicado en la plataforma SECOP II y remitida a través del mismo medio.

	Plazo
	Durante la vigencia del año 2026

	Valor ofrecido
	Quien presente la cotización deberá tener en cuenta que asume los gastos de suscripción, legalización y ejecución del contrato (impuestos, publicaciones, constitución garantía única, transporte, operarios, etc.) 




ELEMENTOS A COTIZAR
	ÍTEM
	DESCRIPCIÓN
	CANT
	UNUDAD
	 VALOR COTIZADO 

	MANTENIMIENTO PREVENTIVO

	1
	Mantenimiento preventivo del torniquete peatonal bidireccional industrial, que comprende como mínimo:

Revisión general del estado y funcionamiento del equipo, limpieza de los componentes mecánicos, eléctricos y electrónicos, lubricación, ajuste y calibración de los mecanismos, verificación del funcionamiento de sensores, tarjetas electrónicas, conexiones y sistema de bloqueo, pruebas de funcionamiento y puesta en operación y entrega del informe técnico del mantenimiento realizado.
	1
	GLOBAL
	

	2
	Mantenimiento preventivo del sistema reductor de velocidad (ponchallantas) que comprende como mínimo:

Revisión general del sistema, limpieza, inspección y lubricación de la caja de mecanismos, sistema de accionamiento, transmisión, rodamientos y elementos móviles, ajuste y calibración de los componentes mecánicos y electrónicos, verificación del funcionamiento del mecanismo de apertura y cierre de las púas retráctiles y pruebas de funcionamiento.
	1
	GLOBAL
	

	3
	Mantenimiento preventivo de la talanquera vehicular automática que comprende como mínimo:

Revisión general del equipo, limpieza, inspección y lubricación del motor, brazo, resortes, sistema de apertura y cierre, tarjeta electrónica, sensores y demás componentes, ajuste y calibración de los componentes mecánicos y electrónicos, verificación del funcionamiento del sistema y pruebas operativas.
	1
	GLOBAL
	

	4
	Mantenimiento preventivo del sistema de control electrónico de acceso que comprende como mínimo:

Revisión general del sistema, limpieza e inspección de tarjetas electrónicas, módulos de control, fuentes de alimentación, relés, conexiones y dispositivos de protección, ajuste y calibración de los componentes y parámetros de funcionamiento, verificación del funcionamiento de los dispositivos de control, comunicación y accionamiento y pruebas operativas.
	1
	GLOBAL
	

	5
	Mantenimiento preventivo del sistema de cableado estructurado que comprende como mínimo:

Revisión general del sistema de cableado estructurado, inspección de canalizaciones, tuberías, cajas de paso, conectores, puntos de red y cableado de datos y alimentación eléctrica, limpieza, ajuste y aseguramiento de las conexiones, verificación de continuidad e integridad del sistema y pruebas operativas.

	1
	GLOBAL
	

	6
	Mantenimiento preventivo del software del sistema de control de acceso que comprende como mínimo:

Revisión del estado y funcionamiento del software, verificación de la base de datos, configuración y parámetros del sistema, actualización, optimización y validación de la comunicación con los dispositivos instalados, revisión de usuarios, perfiles y permisos de acceso, generación de copia de seguridad (backup), cuando aplique y pruebas funcionales.

	1
	GLOBAL
	

	7
	Mantenimiento preventivo de pintura y recuperación de estructuras metálicas comprende como mínimo:

Inspección general del estado de las estructuras metálicas, limpieza, lijado y tratamiento preventivo contra la corrosión, aplicación de pintura anticorrosiva y pintura de acabado para exteriores, protección de las superficies intervenidas y verificación del acabado final.

	1
	GLOBAL
	

	MANTENIMIENTO CORRECTIVO

	8
	Mantenimiento correctivo del torniquete peatonal bidireccional industrial, que comprende como mínimo:

diagnóstico técnico de las fallas presentadas, reparación o sustitución de componentes mecánicos, eléctricos o electrónicos defectuosos, desmonte e instalación de repuestos, partes o accesorios requeridos, ajuste, calibración y pruebas de funcionamiento del equipo.

	1
	GLOBAL
	

	9
	Mantenimiento correctivo del sistema reductor de velocidad (ponchallantas), que comprende como mínimo:

Diagnóstico técnico de las fallas, reparación o reemplazo de componentes mecánicos, eléctricos o electrónicos defectuosos, desmonte e instalación de repuestos y accesorios requeridos, ajuste, calibración y pruebas de funcionamiento del sistema.

	1
	GLOBAL
	

	10
	Mantenimiento correctivo de la talanquera vehicular automática, que comprende como mínimo:

Diagnóstico técnico de las fallas, reparación o reemplazo de componentes mecánicos, eléctricos o electrónicos defectuosos, desmonte e instalación de repuestos y accesorios requeridos, ajuste, calibración y pruebas de funcionamiento del equipo.

	1
	GLOBAL
	

	11
	Mantenimiento correctivo del sistema de control electrónico de acceso comprende como mínimo:

Diagnóstico técnico de las fallas, reparación o reemplazo de tarjetas electrónicas, módulos de control, fuentes de alimentación, relés, conexiones y demás componentes defectuosos, desmonte e instalación de repuestos y accesorios requeridos, configuración, ajuste, calibración y pruebas de funcionamiento del sistema.

	1
	GLOBAL
	

	12
	Mantenimiento correctivo del sistema de cableado estructurado comprende como mínimo:

Diagnóstico técnico de las fallas, reparación o reemplazo del cableado, canalizaciones, cajas de paso, conectores y demás accesorios defectuosos, desmonte e instalación de repuestos, materiales y accesorios requeridos, organización, ajuste y pruebas de funcionamiento del sistema.

	1
	GLOBAL
	

	13
	Mantenimiento correctivo del software del sistema de control de acceso, que comprende como mínimo:

Diagnóstico y corrección de fallas del software, Reconfiguración o restauración de parámetros, bases de datos y permisos, Reinstalación, recuperación o actualización del software, cuando sea necesario, Restablecimiento de la comunicación con los dispositivos del sistema, Pruebas de funcionamiento y generación de backup final (cuando aplique).

	1
	GLOBAL
	

	BOLSA DE REPUSTOS

	14
	Tarjeta Controladora Principal
	1
	UNIDAD
	

	15
	Barrera Vehicular Derecha o izquierda según aplique especificaciones: Voltaje de alimentación 127Vac 60Hz, Consumo máximo 120W, Motor mínimo 790,000 ciclos, Ciclos x día mínimo 2390, tiempo de apertura máximo 3 segundos, Máxima longitud del brazo sin iluminar 4 metros, Temperatura de operación -20 a 50°C, Torque del motor mínimo 147 Nm, velocidad de rotación del motor 1400 r, medidas máximas del gabinete 1041 x 348 x 245 mm.

Nota: Se debe adjuntar ficha técnica del equipo para garantizar el cumplimiento de la ficha técnica, así como el certificado de como distribuidor de la marca para garantizar la idoneidad del oferente.
	1
	UNIDAD
	

	16
	Motor Reductor Brushless
	1
	UNIDAD
	

	17
	Resorte de Balanceo (Par)
	1
	UNIDAD
	

	18
	Fotoceldas de Seguridad (Par) especificaciones: Voltaje de operación: 12/24V AC/DC, consumo de corriente máximo 1amp, velocidad de respuesta máximo 1,01 seg, temperatura de operación: -10 °C / 50 °C, Tipo de alineación Automática

Nota: Se debe adjuntar ficha técnica del equipo para garantizar el cumplimiento de la ficha técnica, la marca suministrada debe ser de la misma marca de barrera contemplada en el ítem 9 de esta bolsa de repuestos para garantizar compatibilidad de la barrera vehicular o en su defecto un certificado de compatibilidad emitido por el fabricante de la barrera vehicular del ítem 9.
	1
	UNIDAD
	

	19
	Detector de Masa Magnética (Loop)
	1
	UNIDAD
	

	20
	Brazo / Astil de Aluminio (4m)
	1
	UNIDAD
	

	21
	Soporte / Mordaza de Brazo
	1
	UNIDAD
	

	22
	Tira de Luces LED para Brazo
	1
	UNIDAD
	

	23
	Fuente de Alimentación 24VDC
	1
	UNIDAD
	

	24
	Sensor de Final de Carrera
	1
	UNIDAD
	

	25
	Cilindro Hidráulico de Alta Presión
	1
	UNIDAD
	

	26
	Unidad de Potencia Hidráulica
	1
	UNIDAD
	

	27
	Juego de Mangueras y Racores
	1
	UNIDAD
	

	28
	Electroválvula de Control de Flujo
	1
	UNIDAD
	

	29
	Módulo de Púas / Dientes de Acero
	1
	UNIDAD
	

	30
	Sensor de Final de Carrera
	1
	UNIDAD
	

	31
	Cilindro Hidráulico de Alta Presión
	1
	UNIDAD
	

	32
	Unidad de Potencia Hidráulica
	1
	UNIDAD
	

	33
	Juego de Mangueras y Racores
	1
	UNIDAD
	

	34
	Electroválvula de Control de Flujo
	1
	UNIDAD
	

	35
	Módulo de Púas / Dientes de Acero
	1
	UNIDAD
	

	36
	Terminal de Reconocimiento Facial especificaciones: Pantalla 2.4 Pulgadas TFT, 2MP Lente Gran Angular WDR, 1,000 Rostros 3,000 Tarjetas, autenticación Rostro, tarjeta (M1, contenido M1, número de tarjeta CPU) y código QR, sistema antis plantación, compatible con software de cliente, estación interior y estación principal, 1 botón físico de llamada, configuración través de Web móvil y Web PC, Duración Reconocimiento Facial: < 0.33 s, Precisión Reconocimiento Facial: > 99%, Distancia Reconocimiento Facial: 0.3 a 1.5 m, Capacidad de Usuarios: 1,000, Capacidad de Eventos: 150,000, Frecuencia Lectura de Tarjeta: 13.56 MHz, Alimentación: 12 VDC / 1 A, Alimentación PoE: IEEE802.3at estándar, Alimentación Cerradura: 12 VDC / 1 A, Alimentación Cerradura: 12 VDC / 1 A, Temp. de Operación: -30 °C a 65 °C (-22 °F a 149 °F), Humedad de Operación: 0% a 90% (sin condensación), Grado de Protección: IP65, Interfaces y conectividad: RJ45 ethernet 10/100 Mbps autoadaptable, Wifi, Bluetooth, Wiegand: 1 (entrada, dirección única), Control de Cerradura: 1, Botón de Salida: 1, Entrada Contacto de Puerta: 1, TAMPER: 1, Módulo Código QR: Compatible, Estándar de Video: PAL (predeterminado) y NTSC

Nota: Se debe adjuntar ficha técnica del equipo para garantizar el cumplimiento de la ficha técnica, así como el certificado de como distribuidor de la marca para garantizar la idoneidad del oferente.
	1
	UNIDAD
	

	37
	Lector de Tarjetas RFID esclavo
	1
	UNIDAD
	

	38
	Kit de 3 Brazos de Acero Inox
	1
	UNIDAD
	

	39
	Indicador Pictograma LED (Flecha/X)
	1
	UNIDAD
	

	40
	Mecanismo Antipánico (Caída de brazo)
	1
	UNIDAD
	

	41
	Batería de Respaldo 12V 7,5Ah especificaciones: Batería sellada regulada por válvula (VRLA) de 12V y 7.5 Ah de capacidad nominal (tasa de 20 horas a 1.80V/Celda a 25°C), con un peso aproximado de 2.25 kg y dimensiones externas máximas de 151 mm de longitud (±2 mm), 65 mm de ancho (±1 mm) y 102 mm de altura total (±2 mm) incluyendo terminales tipo T1/T2-F1/F4. Cuenta con un contenedor de alta resistencia fabricado en material plástico ABS retardante de llama con certificación UL94-V0, resistencia interna aproximada de 42 mΩ y una corriente máxima de descarga de 135A por 5 segundos. Diseñada para aplicaciones de misión crítica y respaldo energético en UPS, EPS y sistemas de seguridad, garantizando un rendimiento específico de entrega de potencia constante de 21.8 Vatios/celda y una descarga de corriente constante de 11.3 Amperios, ambos parámetros medidos a un tiempo crítico de respaldo de 15 minutos continuos hasta una tensión final de corte de 1.80V/celda a 25°C

Nota: Se debe adjuntar ficha técnica del equipo para garantizar el cumplimiento de la ficha técnica, así como el certificado de como distribuidor de la marca para garantizar la idoneidad del oferente.
	1
	UNIDAD
	

	TOTAL
	




Atentamente,





Ubicación: D:/SEGURDECHO/2026

Calle 29 No. 1-60 Barrio Cristo Rey
Teléfono(s) 321-220-6770
Decho.ofcon2@policia.gov.co
www.policia.gov.co
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