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FORMATO
ESPECIFICACIONES TECNICAS  
 
PROCESO DE MINIMA CUANTIA No 0XX DE 2026 CUYO OBJETO ES “SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL SISTEMA AUTOMATIZADO DE APERTURA Y CIERRE PARA LA ESCLUSA DE CARGA DEL INM”.
 
Con la entrega de este formato debidamente suscrito por EL REPRESENTANTE LEGAL Y/O PERSONA NATURAL, el proponente acredita y acepta que CUMPLE con las especificaciones técnicas mínimas de obligatorio cumplimiento y con las especificaciones adicionales de obligatorio cumplimiento, aceptando así lo exigido por la entidad en este documento y aportando los documentos adicionales en caso de que se requieran. 
 
Por tanto, de resultar adjudicatario del presente proceso de selección efectuará la ejecución del contrato con sujeción a lo descrito en las especificaciones técnicas y conforme a las obligaciones establecidas en el proceso. 
 
Los requisitos y condiciones técnicas exigidas por la entidad para la contratación requerida son las siguientes:
 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO
	ITEM
	DESCRIPCION
	UNIDAD
	CANT.

	
	
	
	

	
	
	
	

	1
	Desmonte de Motor para Cortina Enrollable Semi Industrial Liftmaster MH5011ur de 1/2 hp. 
	Global
	1

	2
	Suministro e instalación de motor industrial para cortina enrollable, dicho motor debe tener las siguientes características como mínimo:
a) Potencia de 1/2HP
b) Sistema de Frenado Integrado
c) Protección contra Sobrecarga
d) capacidad de carga 300 kilogramos
e)  Voltaje 110v – 208 v
f) Velocidad de 22cm/s
g) Uso industrial
h) Frecuencia: 60Hz
i) Temperatura de Operación: -20°C a 50°C
j) Peso: 10 kg
k) Dimensiones: 30 cm x 15 cm x 20 cm
l) Garantía por un (1) año en mano de obra
m) Garantía del motor cinco (5) años
n) Debe incluir botonera de tres pasos: abrir cerrar y parar
NOTA: INCLUIR LA FICHA TECNICA DE ESTE EQUIPO CUMPLIENDO COMO MÍNIMO LAS ESPECIFICACIONES Y/O CARACTERISTICAS MENCIONADAS. 
	Unidad
	1

	3
	Suministro e instalación de piñón y cadena para la cortina metálica enrollable compatible con el motor suministrado.
	Unidad

	1

	4
	Cambio del cableado de control con empalme al sistema de acceso Kantech.
	Global
	1

	5
	Suministro e instalación de resortes para cortina enrollable.
	Unidad
	3

	6
	Lubricación de partes móviles, ajuste de la cortina, ajuste y puesta en funcionamiento del sistema automatizado. 
	Global
	1



[bookmark: _GoBack]Notas:  
1. Las fichas técnicas deberán ser entregadas con anterioridad para verificar que cumplan con las especificaciones técnicas requeridas por el INM 


Adicional a lo anterior, el oferente debe cumplir con las siguientes condiciones: 

	CONDICIONES TECNICAS 

	ITEM 
	DESCRIPCIÓN 

	1 
	El proponente deberá anexar certificación donde garantice que pone a disposición del INM personal idóneo, calificado, con el entrenamiento y experiencia necesaria para la prestación de los servicios requeridos de acuerdo con el objeto contractual. 
 
Dicha certificación deberá relacionar que el equipo de trabajo estará conformado por mínimo 2 personas quienes ejecutarán las actividades solicitadas y de un (1) HSEQ con experiencia mínima de (1) año. Las anteriores personas deben contar con experiencia mínima de un (1) año especifica relacionada el objeto contractual. 
 
Los soportes que acrediten la educación, experiencia (Diplomas, Actas, certificaciones, cursos), deben ser entregados junto con la presentación de su oferta.
 

	2 
	El proponente deberá manifestar por escrito que brindará al INM soporte técnico en sitio, si la eventualidad lo amerita, y atención inmediata 24 horas los 7 días de la semana, en caso de fallas o emergencias relacionadas con los equipos e instalaciones especificados en el presente contrato. 

	3 
	El proponente deberá ofrecer garantía por defectos de fábrica, de los equipos, repuestos, elementos instalados y mantenimientos ejecutados (mano de obra) los cuales tendrán una cobertura mínima de un (1) año y adjuntar en documento anexo a su propuesta este ofrecimiento. De resultar adjudicatario hará entrega al supervisor de los documentos que contienen las garantías una vez se encuentren instalados y en funcionamiento los equipos y repuestos, así mismo mediante documento adjunto explicará el trámite que se debe seguir por parte del INM en caso de tener que hacer efectivas estas garantías. 

	4 
	Presentar documento donde certifique que los elementos y repuestos a suministrar e instalar deben ser nuevos, absteniéndose de hacer uso de repuestos usados o remanufacturados, los cuales deben ser de reconocimiento nacional y deberán ser de la máxima calidad que se encuentre en el mercado. El proponente deberá tener en cuenta esta condición para incluir el valor de los mismos en la oferta económica. 




Aceptamos expresamente que tenemos la capacidad de cumplir las especificaciones técnicas referidas en este documento y nos comprometemos a entregar los bienes requeridos, en las cantidades definidas y dentro del plazo contractual establecido, en la fecha y hora acordada con el supervisor designado por el INM, así mismo nos comprometemos a entregar los documentos de carácter técnico que se establecen en el presente documento.
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