FORMULARIO  No. 8
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADICIONALES  DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO
Ciudad y fecha 


El suscrito XXX (oferente) certifica el cumplimiento de las especificaciones técnicas de los bienes ofertados, conforme  a los requerimientos establecidos en la invitación pública, Anexo 2, del proceso de Selección de Mínima Cuantía No. XXXXXXXX- CENACPERSONA-2018, así:

2.2.1. NORMAS O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Los bienes que a continuación se relaciona y que se pretenden adquirir deben cumplir con las Normas Técnicas, especificaciones técnicas o cuadros técnicos vigentes para cada elemento en particular ya que estas condiciones son de obligatorio cumplimiento para la recepción de los mismos:

	
1. RELACION ELEMENTOS, BIENES Y/O SERVICIOS A ADQUIRIR  - DIRECCION DE  FAMILIA

	ITEM
	CÓDIGO UNSPC
	DESCRIPCION SERVICIOS A ADQUIRIR
	UNIDAD DE MEDIDA
	CANTIDAD

	DIFAB  - MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES  - SALAS  VELACION 

	1
	72101507
	MANTENIMIENTO DE MUROS INTERIORES Incluye resanes en estuco y tres manos en pintura tipo 1, filos y dilataciones.  Muros internos) Incluye: impermeabilizante con los  elementos y materiales especiales para  tal  fin o  su equivalente,  resane en muros, filos y dilataciones y aplicación de pintura blanco almendra   tipo especial  o  su equivalente a 3 manos
	M2
	1300 M2

	2
	72102905
	LÍNEAS DEMARCACIÓN   DE PARQUEADERO. Instalación de Pintura para trafico Color Amarillo. El tipo de pintura debe ser en base solvente, para concreto hidráulico. Resistente a la humedad, grasas, aceites y cambios bruscos de temperatura.  La pintura debe conservar sus propiedades de adherencia, resistencia al desgaste y visibilidad tanto en el día como en la noche. Incluye los insumos y materiales para su correcta instalación
	M2
	300 M2

	3
	72101507
	MANTENIMIENTO PISO CONCRETO EXTERIORES  piso en loseta de concreto ecológico gramoquin tipo liviano. H=8 cm, b=40 cm y L=40 cm, incluye sello de arena
	UN
	100 UND

	4
	72101507
	MANTENIMIENTO DE MURO EXTERIOR  zonas grises de la fachada incluye pintura tres manos tipo exteriores ,impermeabilizante, resane, filos y dilaciones 
	M2
	[bookmark: _GoBack]300 M2

	5
	72102905
	MANTENIMIENTO DE ZONAS AZULES PARQUEADERO DISPCAPACITADOS Instalación de Pintura para trafico Color Amarillo. El tipo de pintura debe ser en base solvente, para concreto hidráulico. Resistente a la humedad, grasas, aceites y cambios bruscos de temperatura.  La pintura debe conservar sus propiedades de adherencia, resistencia al desgaste y visibilidad tanto en el día como en la noche. Incluye los insumos y materiales para su correcta instalación
	M2
	20M





2.2.1.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADICIONALES

1.	Las actividades de mantenimiento a contratar incluye mano de obra y el suministro de los elementos y/o materiales que se requieran.
2.	El contratista garantizará la disposición de un personal mínimo para la ejecución del objeto contractual, del cual acreditará experiencia e idoneidad en actividades relacionadas con el servicio a contratar con la presentación de la oferta.
3.	El contratista deberá cumplir con los requerimientos y normatividad relacionada con seguridad industrial, trabajos en altura, mano de  obra, transporte, calidad, reglamentación ambiental y todas aquellas disposiciones aplicables al objeto del contrato, las Consecuencias jurídicas, económicas o de cualquier otra índole derivada de su inobservancia serán asumidas exclusivamente por el prestador del servicio.
4.	El contratista deberá entregar un informe de ejecución contractual incluyendo el registro fotográfico de las actividades desarrolladas, el cual será entregado al término del plazo de ejecución como requisito adicional para la firma del acta de recibo a satisfacción del servicio.
5.	El contratista ejecutara el objeto contractual con su propio equipo y herramienta así mismo garantiza que  los elementos y /o materiales instalados cumplen con los estándares de calidad exigidos en las normas nacionales e internacionales.
6.	El contratista deberá presentar un cronograma de mantenimiento, el cual deberá ser aprobado previamente por el Supervisor del Contrato

Atentamente, 



_____________________________________________________ 
FIRMA – POSFIRMA REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO 
Nombre: XXXXXXXXXXXXXXX 
C.C. / NIT XXXXXXX 


