[image: ]                   Consejo Superior de la Judicatura
                      Dirección Seccional de Administración Judicial de Pasto
                     Área Administrativa



ANEXO No. 4
ACEPTACIÓN CONDICIONES TÉCNICAS

Yo, _______________________________________________________________identificado como aparece al pie de mi firma, (actuando en nombre propio o en representación de ________________________________), manifiesto que: 

Acepto las condiciones técnicas de los elementos objeto del contrato, definidas en los estudios previos de la Mínima Cuantía No Ip_____ _2026, que corresponden a:


	ELEMENTOS ELÉCTRICOS

	Ítem 
	Descripción Elemento
	Medida

	1
	BOMBILLO LED 12W E 27- TIPO BOMBILLO TRADICIONAL LUZ BLANCA,100-50-60 Hz, BASE E27,1,800 LUMENES, VIDA UTIL 15.000 HORAS
	UNIDAD

	2
	INTERRUPTOR CONMUTABLE DOBLE BLANCO, Alto,17,8cm - Ancho 11cm, - Cantidad de agujeros ,2 - Color,Blanco - Garantía, 18 meses, - Largo.3.4 cm - Material, Plástico de alta tecnología, País de Origen,Colombia - Uso, Residencial/Comercial, - Tipo de divisor, Interruptor conmutador, Tipo de placas/cajas,Caja de distribución embutida, Voltaje 250 V, 10 A. 
	UNIDAD

	3
	INTERRUPTOR CONMUTABLE SENCILLO, BLANCO, Alto,17,8cm - Ancho 11cm, - Cantidad de agujeros ,2 - Color,Blanco - Garantía, 18 meses, - Largo.3.4 cm - Material, Plástico de alta tecnología, País de Origen,Colombia - Uso, Residencial/Comercial, -Tipo de divisor, Interruptor conmutador, Tipo de placas/cajas,Caja de distribución embutida, Voltaje 250 V, 10 A. 
	UNIDAD

	4
	ALBAR LENS L11 610X600X80 SOBREPONER, de uso interior fabricado en lámina de acero cold rolled calibre según norma Retilap con acabado en Pintura electrostática en polvo curada al horno, color blanco mate (RAL 9006) y difusor lamina acrílico opalizado. Producto para instalación de sobreponer, disponible en temperatura(s) de color de 3000K, 4000K, 5000K, con flujo lumínico desde 1100Lm hasta 4000Lm y potencia desde 14.3W hasta 59.5W. Producto compatible con batería de emergencia (Remota), 2 1R2FT 3200Lm, Lúmenes, efectivos totales, 5120, - Potencia total (W), 45.2, -Eficacia, - Lm/w,113.22, - CRI,80, - McAdam,3, - Vida útil,50000 HORAS L80/B10.
	UNIDAD

	5
	ALBAR LENS L11 605X605X70  DE INCRUSTAR de uso interior fabricado en lámina de acero cold rolled calibre según norma Retilap con acabado en Pintura electrostática en polvo curada al horno, color blanco mate (RAL 9006) y difusor lamina acrilico opalizado. Producto para instalación de sobreponer, disponible en temperatura(s) de color de 3000K, 4000K, 5000K, con flujo lumínico desde 1100Lm hasta 4000Lm y potencia desde 14.3W hasta 59.5W. Producto compatible con batería de emergencia (Remota), 2 1R2FT 3200Lm, Lúmenes, efectivos totales, 5120, - Potencia total (W), 45.2, -Eficacia, - Lm/w,113.22, - CRI,80, - McAdam,3, - Vida útil,50000 HORAS L80/B10.
	UNIDAD

	6
	LAMPARA CIRCULAR PANEL LED DE INCRUSTAR 24 W: 1400-1600 Lúmenes, rango de voltaje 110-220V, dimensión interna 27 cm, externa 29,5 cm, vida útil 10,000 horas 
	UNIDAD

	7
	CANALETA METALICA, CON TAPA para redes con división de 12cm x 5 cm *2,40 metros
	TIRA

	8
	LAMPARA CIRCULAR PANEL LED DE INCRUSTAR 18 W: 1260-1440 Lúmenes, rango de voltaje 110-220V, dimensión interna 19 cm, externa 22 cm, vida útil 15,000 horas o mas
	UNIDAD

	9
	LAMPARA CIRCULAR PANEL LED DE INCRUSTAR 12W: 840 Lúmenes, rango de voltaje 110-220V, dimensión interna 15 cm, externa 17 cm, vida útil 15,000 horas 
	UNIDAD

	10
	LAMPARA CUADRADA PANEL LED DE INCRUSTAR 18 W: 1260-1440 Lúmenes, rango de voltaje 110-220V, dimensión interna 19 cm, externa 22 cm, vida útil 20000 horas 
	UNIDAD

	11
	LAMPARA CIRCULAR PANEL LED DE INCRUSTAR 9W: 630 Lúmenes, rango de voltaje 110-220V, dimensión interna 15 cm, externa 17 cm, vida útil 15,000 horas 
	UNIDAD

	12
	CLAVIJA DE CAUCHO CON POLO A TIERRA de 15A, con recubrimiento aislante en caucho, herraje interno y sujetador de cables exterior 
	UNIDAD

	13
	TUBO LED  18W T8 DL UNV VIDR 1200mm: de conexión eléctrica fase en un extremo - neutro en extremo Chip de LED de alta eficiencia. Base G13 - Girable 90°, Angulo de apertura 170°, Flujo luminoso 1600 lúmenes, Vida útil 30000 horas, Color de Luz 4000K Neutra, Ángulo de Luz 130°, Eficacia Luminosa (Lm/W) 89  
	UNIDAD

	14
	LAMPÁRA DE ALUMBRADO PUBLICO SOLAR TODO EN UNO DE 80W,120W,200W,
Potencia:  80w - 120w - 200w - Sensor De Movimiento 
Autonomía: De 8 A 10 Hs Aprox..- Material: Plástico Abs, - Tipo De Luz: Blanca, Chip Led: Smd 2835
Panel Solar : Policristalino, - Tipo De Batería:  Life Po4-20ah, - Angulo De Apertura 120°, -Grado Ip:  65
Vida Útil: 5.000 H, - Carga: De 6 A 8 Horas, -Led X Mt:
Voltaje: 110 V-240 V, - Color: 6500k, - Dimensiones: 40cm*20cm La De 80w , - 50cm*23cm La De 120w Y 200w. Aprox, - Garantía: 1 Año, -Control Remoto
Marca: Superled                    
	UNIDAD

	15
	CANALETA PLÁSTICA PARA PISO: MEDIDAS 60 X 13MM CIERRE HERMÉTICO   DE 2 METROS BLANCO CON ADHESIVO Y MOLDURA 
	TIRA

	16
	TOMA DOBLE. Categoría 5320w, color blanco o crema de 15A, 125V, bipolar, tres alambres, RECEPTACULO DOBLE, TIERRA AISLADA. .(tipo levinton)
	TIRA

	17
	Patchs Cords RJ-45 blindados Categoría 6A S/FTP x 2m, AZUL cuentan con bota inyectada en PVC, con espacios intermedios que permiten mantener el radio de curvatura apropiado para evitar roturas del cable. Certificación UL LISTED y ETL.
• Protegido por la chaqueta LSOH, • Pares trenzados 100 % Cobre, • Clasificado para comunicaciones de 500MHz, • Diseñado para 10GBase-T Ethernet, • Prueba del canal de Fluke
• 4 pares de cables trenzados Calibre 6 AWG, • Jack RJ-45. con contactos con baño de Oro de 50 micrones
	UNIDAD

	18
	Patchs Cords RJ-45 blindados Categoría 6A S/FTP x 7m, gris,  cuentan con bota inyectada en PVC, con espacios intermedios que permiten mantener el radio de curvatura apropiado para evitar roturas del cable. Certificación UL LISTED y ETL.
• Protegido por la chaqueta LSOH • Pares trenzados 100 % Cobre• Clasificado para comunicaciones de 500MHz• Diseñado para 10GBase-T Ethernet• Prueba del canal de Fluke • 4 pares de cables trenzados Calibre 6 AWG • Jack RJ-45. con contactos con baño de Oro de 50 micrones
	UNIDAD

	19
	CONECTOR RJ 45. CAT 6A JACK - AZUL Tipo: Módulo Jack., Color: Azul. - Nivel de desempeño: Categoría 6A.. - Aplicación: Sin blindaje. - No. de puertos: 1. - Tipo de módulo: Keystone. - Tipo de jack: RJ45. - Terminación Ángulo 180 º
	UNIDAD

	20
	CONECTOR RJ 45 PLASTICO CATEGORIA 6A. con guía terminal de red.Sin blindaje. -ideal para interior Requerido para cables de red de datos. - Para cable Cat6 A
	UNIDAD

	21
	ESPIRAL PARA CABLE  3ESBL-4125, espiral para cable BL de 25 mm (1) x 10M 24-60 cables 16AWG COLOR NEGRO
	UNIDAD

	22
	ESPIRAL PARA CABLE  3ESBL-4112, espiral para cable BL de 12 mm (1/2) x 10M 5-24 cables 16AWG COLOR NEGRO
	UNIDAD

	23
	AMARRA 20 CM PAQUETE X 100 
	UNIDAD

	24
	CINTA AISLANTE COLOR ROJO. Grosor 0,2 mm, Ancho 19 mm, Longitud 18m. Fuerza de adhesión (para placas de acero inoxidable): 3,95 N/19 mm ancho, Resistencia a la tensión: 64,7 N/19 mm, Alargamiento: 240%, Resistividad volumétrica: 13,8 registro ohm cm
	UNIDAD

	25
	CINTA AISLANTE COLOR AZUL. Grosor 0,2 mm, Ancho 19 mm, Longitud 18m. Fuerza de adhesión (para placas de acero inoxidable): 3,95 N/19 mm ancho, Resistencia a la tensión: 64,7 N/19 mm, Alargamiento: 240%, Resistividad volumétrica: 13,8 registro ohm cm
	PAQUETE

	26
	CINTA AISLANTE COLOR VERDE. Grosor 0,2 mm, Ancho 19 mm, Longitud 18m. Fuerza de adhesión (para placas de acero inoxidable): 3,95 N/19 mm ancho, Resistencia a la tensión: 64,7 N/19 mm, Alargamiento: 240%, Resistividad volumétrica: 13,8 registro ohm cm
	ROLLO

	27
	CINTA AISLANTE COLOR AMARILLO.  Grosor 0,2 mm, Ancho 19 mm, Longitud 18m. Fuerza de adhesión (para placas de acero inoxidable): 3,95 N/19 mm ancho, Resistencia a la tensión: 64,7 N/19 mm, Alargamiento: 240%, Resistividad volumétrica: 13,8 registro ohm cm
	ROLLO

	28
	CINTA AISLANTE COLOR NEGRO, Ancho Total (Métrico),19 mm.- Aplicaciones.Aislamiento. - Capacidad dieléctrica, 1150 V/mil. - Color del Producto, Negro. - Elongación de ruptura, 250.0 %. - Grado de Cinta, Profesional. - Grosor/espesor total de la cinta sin liner (métrico), 0.178 mm. - Longitud total,20 Meter.  - Material de Respaldo (Portador), PVC. - Resistencia a la Tensión (SI), 26 N/cm. - Resistencia de Aislamiento, > 10^6 megohms. - Retardante de Llama, Sí. - Temperatura Máxima de operación (°C), 105 ℃. - Temperatura Mínima de Operación (Celsius), -18 ℃. - Tipo de Adhesivo, Caucho. - Vida Útil, 5 años. - Voltaje, 600 V.
	ROLLO

	29
	TERMINAL TIPO "O" ANILLO PARA CABLE No 10 Y 12 AWG de 3/8" amarillo
	ROLLO

	30
	TERMINAL TIPO "O" ANILLO PARA CABLE No 16 Y 14 AWG de 1/4” azul.
	ROLLO

	31
	TERMINAL TIPO "O" ANILLO PARA CABLE No 22 Y 18 AWG de 5/16” rojo
	UNIDAD

	32
	TUBO SCH 40 PVC CONDUIT DE ½" X 3m, Diámetro nominal, (mm) 26 - ½".  Diámetro exterior promedio(mm)26,67. - tolerancia ± 0,10, - espesor de pared max(mm) 3,28. - min(mm)2,77)
	UNIDAD

	33
	TUBO SCH 40 PVC CONDUIT DE ¾" X 3m, Diámetro nominal, (mm) 21 - 3/4".  Diámetro exterior promedio(mm)26,67. - tolerancia ± 0,10, - espesor de pared max(mm) 3,38. - min(mm)2,87)
	UNIDAD

	34
	TERMINAL TUBO SCH 40 PVC CONDUIT DE 1/2" 
	TIRA

	35
	TERMINAL TUBO SCH40 PVC PVC CONDUIT DE 3/4" 
	TIRA

	36
	CURVA PVC CONDUIT SH40  DE 1/2" diámetro nominal (mm) 21 de ½". - radio de la curva a la línea central (mm) 100. - longitud Ls extremo recto de la curva (mm) 38.- rotulo del producto  PVC IND. COL. PVC CONDUIT SCH 40 CONDUCTORES ELÉCTRICOS AISLADOS 21 mm - 1/2" - NTC - 979- RETIE 90708 RES.90708
	UNIDAD

	37
	CURVA PVC CONDUIT SH 40  DE ¾" diámetro nominal (mm) 26 de ¾". - radio de la curva a la línea central (mm) 114. - longitud Ls extremo recto de la curva (mm) 38.- rotulo del producto  PVCIND. COL. PVC CONDUIT SCH 40 CONDUCTORES ELÉCTRICOS AISLADOS 26 mm - ¾" - NTC - 979- RETIE 90708 RES.90708
	UNIDAD

	38
	SENSOR DE MOVIMIENTO ESQUINERO, Color blanco.- uso, control de iluminación para uso interior y exterior, - Fuente eléctrica, 110v 130v/Ac. - Frecuencia. 60HZ, - Carga máxima, 400w, incandescente, 200w ahorrador fluorescente, - Distancia de Detección, max 12 m. - Altura de instalación, de 1,8 a 2,5 m. - Rango de detección, 270°. - Tiempo de operación, de 1sg a 7min (ajustables). - Grado de protección IP, IP44..
	UNIDAD

	39
	TABLERO TRIFASICO CON TAPA, 12 circuitos -  Uso,  interior, - Tipo de montaje; empotrado/sobreponer. - Color, blanco Ril 9003. -  Barraje, Aluminio estañado. - Tipo de cable, cobre a aluminio a 60⁰ o 70⁰. - Tipo de interruptor Home Line enchufable. - Norma, RETIE IEC 61439 - 1/3, tableros NTQT, con soporte para instalación de interruptor , totalizador certificado SGS, CRS 14298. - Tensión de operación 240Vac, - tensión nominal de aislamiento300v, - Nivel de corto circuito 10KA 2MS. - Numero de fases/hilos , 3 fases 5 hilos. 
	UNIDAD

	40
	INTERRUPOR TERMOMAGNETICO ENCHUFABLE HOME LINE 120, Certificado bajo normativa UL 489 y RETIE, Corriente de ruptura 10KA 120/240v,  -  Formato standard de 1". - permite la conexión de conductores de cobre o aluminio. - Disparo térmico( en situación de sobrecarga), o magnético ( en situación de corto circuito). - clasificación de servicio de conmutación (SWD) en interruptore monopolares de 15 a 20A. - cierre rápido, mecanismo de desconexión rápida.
	UNIDAD

	41
	INTERRUPOR TERMOMAGNETICO ENCHUFABLE 2P - 50A 10KA - 120/ 240 Ac, Certificado bajo normativa UL 489 y RETIE, Corriente de ruptura 10KA 120/240v,  -  Formato standard de 1". - permite la conexión de conductores de cobre o aluminio. - Disparo térmico( en situación de sobrecarga), o magnético ( en situación de corto circuito). - clasificación de servicio de conmutación (SWD) en interruptore monopolares de 15 a 20A. - cierre rápido, mecanismo de desconexión rápida.
	UNIDAD

	42
	RELE TERMICO, Nombre del producto TeSys LRD TeSys DF. - Tipo de producto o componente Relé de sobrecarga térmica diferencia. - Modelo de dispositivo LRD. - Aplicación del relé Protección del motor. - Compatibilidad del producto, LC1D09, LC1D12, 1D38, LC1D32. LC1D25,LC1D18...D38. - Tipo de red CA CC, - Overload tripping class Clase 10A conforme a IEC 60947-4-1. - Rango de ajustes de protección térmica 7…10 A. - Tensión asignada de aislamiento Circuito de alimentación: 600 V conforme a CSA Circuito de alimentación: 600 V conforme a UL Circuito de alimentación: 690 V conforme a IEC 60947-4-1
	UNIDAD

	43
	Contactor TeSys D 4P(2NA+2NC) AC-1 440V 32A Bobina 110 VAC, Tipo de Producto o Componente,  Conector. - Nombre Corto del Dispositivo, LC1D. - aplicación del contactor, Carga resistiva. - categoría de empleo,  AC-1. - Número de Polos,  4P. - [Ue] tensión asignada de empleo,  Circuito de alimentación, estado 1 = 72 V AC 25...400 Hz. - [Ie] corriente asignada de empleo,  32 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-1 for circuito de alimentación. - Tensión del circuito de control, [Uc]
110 V AC 50/60 Hz.
	UNIDAD

	44
	PORTATOMA ALTO RELIEVE TRIPLE 2 ELECTRICAS+UNIVERSAL 12 CM, , dos tomas eléctricas +universal de 12cm, presión en lamina de acero Cold Rolled calibre 22, con recubrimiento en pintura electrostática color blanco, ancho 130mm, alto 20mm, longitud de 340mm calbre 22
	UNIDAD

	45
	Patch Panel Blindado de 24 Puertos Categoría 6A Numero de Puertos, 24. - Tipo de Blindaje, STP. - Altura útil, 1U. - Esquema de Cableado, T568A/T568. - Tipo de Conector, RJ-45 Coupler ( Hembra ). - Estándar, ISO 11801 2ND EDITION • CENELEC EN 50173 - 1: 2009. - Tipo de Parcheo, Plano. - Barra Organizadora Posterior, Si. - Temperatura de funcionamiento, -40ºC a 85ºC. - Garantía, Limitada de por vida. - 
	UNIDAD

	46
	Multitoma Horizontal de 8 entradas   para RACK, NEMA 5-15R Polo aislado a tierra 
	UNIDAD

	47
	CABLE TRENZADO 3*12 FAse roja X 1000 Metros .THHN/THWN-2 Cu 90°C 10 AWG (5,26 mm2) 600 V GR II AWM VW-1- COLOMBIA
	CARRETO

	48
	CABLE HDMI * 20M, BLINDADO. Forrado en fibra con blindaje electromagnético, y puntas reforzadas, conector de entada HDMI, y conector de salida HDMI, para trasmitir video digital, audio digital, ethernet, etc. 
	CARRETO

	49
	CABLE TRENZADO 3*12 Fase azul  X 1000 Metros  THHN/THWN-2 Cu 90°C 10 AWG (5,26 mm2) 600 V GR II AWM VW-1- COLOMBIA
	CARRETO

	50
	TAPA FACEPLATE cat 6A ,   para doble conector RJ 45 ( voz y datos), Peso del producto en gr, 27,22. - Ancho del producto en mm, 113,7. - Altura del producto en mm,. 69,9. - profundidad del producto en mm 9,5mm
	UNIDAD

	51
	Probador de cámara – IPC Tester,IPC-4300H, Tipo: Monitor de prueba LCD IPS de 4.3 pulgadas con pantalla táctil Resolución: 800 (RGB) x 480 Puerto de Red: 10/100M auto adaptativo, RJ45 Wi-Fi: Wi-Fi incorporado, velocidades de 150M, visualización de imágenes de cámaras inalámbricas Tipo de Cámara IP: ONVIF, Hikvision. Personalizado bienvenido
Zoom de Imagen: Soporta zoom/movimiento de imágenes de cámaras analógicas e IP
Instantánea, Grabación de Video y Reproducción: Captura y grabación de pantalla, visualización y reproducción Potencia de Salida: 12V/2A para cámaras Potencia de Salida PoE: Salida de potencia PoE de 48V, máx. 24W Prueba de Audio: Prueba de señal de audio, conexión de auriculares Control PTZ: Soporte para control RS232/RS485, compatible con más de 30 protocolos Generador de Barra de Color: Genera señal de video de barra de color PAL/NTSC
Probador de Cable UTP: Prueba y muestra el estado de conexión del cable UTP Monitor de Datos: Captura y analiza datos de comando de dispositivos de control Prueba de Red: Escaneo de dirección IP, prueba de conexión y ping Ajuste de Operación: Pantalla táctil capacitiva, menú OSD en chino/inglés Apagado Automático: Programable de 5 a 30 minutos Descubrimiento de IP: Escaneo automático de direcciones IP de cámaras ONVIF Rápido: Búsqueda y visualización rápida de cámaras, activación de cámaras Hikvision Herramienta de Prueba de Hik: Activación de cámaras Hikvision, ajuste de parámetros Prueba de Cámara HD TVI: Control de menú OSD sobre cable coaxial Prueba de Señal de Video CVBS: Entrada y salida de video BNC, PAL/NTSC Alimentación: Fuente de alimentación externa DC 12V (2A), batería de polímero de litio incorporada de 7.4V, 5000mAh Recargable: Tiempo de trabajo normal de 16 horas después de cargar durante 7-8 horas General: Temperatura de Trabajo: -10°C a +50°C, Condiciones de Humedad: 30%-90%, Dimensión/Peso: 212mm × 135.5mm × 56.5mm / 0.75 kg
	UNIDAD

	52
	SWICH 2960 L DE 48 PUERTOS + 4 4PUERTOS SFP, 8, 16, 24 o 48 puertos de datos Gigabit Ethernet o PoE+ con reenvío de velocidad de línea. 2 o 4 enlaces ascendentes de factor de forma pequeño conectables (SFP) fijos de 1 Gigabit Ethernet o 4 enlaces ascendentes SFP+ fijos de 10 Gigabit Ethernet. Compatibilidad con PoE+ perpetuo con un presupuesto de energía de hasta 370 W. -Versión mejorada del software Cisco IOS LAN Lite, - Opciones de administración de CLI y/o interfaz de usuario web intuitiva - Soporte para gestión de dispositivos con: ◦    Acceso por aire a través de Bluetooth, Protocolo simple de administración de red (SNMP), RJ-45 o acceso a consola USB , ◦    Administración de red con Cisco Prime ® , Cisco Network Plug and Play y Cisco DNA Center , Seguridad con soporte 802.1X para dispositivos conectados, Analizador de puerto conmutado (SPAN) y Protección de unidad de datos de protocolo de puente (BPDU) ,  Funcionamiento sin ventilador con temperatura de funcionamiento de hasta 45 °C, Diseño compacto con una profundidad de menos de 11,5 pulgadas, Confiabilidad con mayor tiempo medio entre fallos (MTBF) y una garantía limitada de por vida mejorada (E-LLW)
	UNIDAD

	53
	LAMPARA CIRCULAR PANEL LED PARA SOBREPONER DE RD  18W. VOLTAJE DE 120V a 277V LINEA. Panel sp:- ROSCA , led integrado. - TIPO DE APLICACIÓN, panel sobrepuesto. - TEMPERATURA DE COLOR. 3000K.
	UNIDAD

	54
	CANALETA PLASTICA 20 x 12 mm x 2M metros, blanco con adhesivo. `presentación del dispositivo, con cubierta-producto suministrado con adhesivo.- cantidad por juego, 1 - color blanco. ENLACE SE SECCIÒN CRUZADA, 20X12mm. - COMPARTIMENTACIÒN, 1 compartimento. - MODO DE FIJACIÒN, adhesivo, - MATERIAL, PVC(cloruro de polivinilo). -  debe cumplir las normas internacionales de resistencia a las llamas, HB acorde a UL 94 V0, Auto extinguible. - M1 acorde a UNE 23727. - GRADO DE PROTECCIÒN, IP54, contra polvo y agua. GRADO DE PROTECCIÒN IK57, resistente a los golpes 
	UNIDAD

	55
	CANALETA PLASTICA, 40 x 25 mm x 2 metros, blanco con adhesivo presentación del dispositivo, con cubierta-producto suministrado con adhesivo.- cantidad por juego, 1 - color blanco. ENLACE SE SECCIÒN CRUZADA anchura  40, altura 25mm. - COMPARTIMENTACIÒN, 2 compartimentos - MODO DE FIJACIÒN, adhesivo, - MATERIAL, PVC(cloruro de polivinilo). -  debe cumplir las normas internacionales de resistencia a las llamas, HB acorde a UL 94 V0, Auto extinguible. - M1 acorde a UNE 23727. - GRADO DE PROTECCIÒN, IP54, contra polvo y agua. 
	UNIDAD

	56
	CANALETA PLASTICA, 60 x 40 mm x 2 metros, blanco con adhesivo presentación del dispositivo, con cubierta-producto suministrado con adhesivo.- cantidad por juego, 1 - color blanco. ENLACE SE SECCIÒN CRUZADA, longitud 2000mm, anchura  60 altura 40mm. - COMPARTIMENTACIÒN, 2 compartimentos - MODO DE FIJACIÒN, adhesivo, - MATERIAL, PVC(cloruro de polivinilo). -  debe cumplir las normas internacionales de resistencia a las llamas, HB acorde a UL 94 V0, Auto extinguible. - M1 acorde a UNE 23727. - GRADO DE PROTECCIÒN, IP54, contra polvo y agua. 
	UNIDAD

	57
	TOMA DOBLE. Categoría 5262, color naranja de 15A, 125V, bipolar, tres alambres, RECEPTACULO DOBLE, TIERRA AISLADA.(tipo levinton) 
	UNIDAD

	58
	CAJA DE SOBREPONER: de 40mm caja de toma blanca NUMERO DE SEGMENTOS, 1. - MONTAJE DE DISPOSITIVO, superficie, MONO DE FIJACIÒN , tornillo. - MATERIAL, ABS+PVC. - RESIATENCIA A LAS LLAMAS. Norma internacional M1. - ALTURA, 45mm. - ANCHURA 100mm. - PROFUNDIDAD, 40mm. - GRADO DE PROTECCIÒN IK. IK05. - GRADO DE PROTECCIÒN IP, IP20..  
	UNIDAD

	59
	  CONECTOR JACK RJ45 Blindado, Estilo TG, Mini-Com, Categoría 6A, de 8 posiciones y 8 cables, Color Negro. - Especificaciones Técnicas: Tipo: Módulo Jack de cobre. - Color: Negro. - Nivel de desempeño: Categoría 6A. - Estilo de terminación: TG. - Tipo de módulo: Mini-Com®. - Tipo de jack: RJ45. - Cumple ANSI/TIA-1096-A con los contactos chapados con 50 micro pulgadas de oro para un rendimiento superior. - Cumple con IEC. 60603-7 y 60512-9-001. - Clasificado para 2500 ciclos con IEEE 802.3af / 802.3at y 802.3bt tipo 3 y tipo 4. Admite alimentación a través de HDBaseT de hasta 100 Watts. -Temperatura de operación: -10ºC a 65ºC. -Rango de conductor: compatible con cable sólido o multifilar de 22 - 26 AWG
	UNIDAD

	60
	CONECTOR JACK RJ45.  Estilo TG, Mini-Com, Categoría 6, de 8 posiciones y 8 cables, Color . Especificaciones Técnicas: Tipo: Módulo Jack de cobre.Color: Azul. - Nivel de desempeño: Categoría 6. - Estilo de terminación: TG. - Tipo de módulo: Mini-Com®. - Tipo de jack: RJ45. - Cumple ANSI/TIA-1096-A con los contactos chapados con 50 micro pulgadas de oro para un rendimiento superior. -Cumple con IEC 60603-7 y 60512-9-001. -Clasificado para 2500 ciclos con IEEE 802.3af / 802.3at y 802.3bt tipo 3 y tipo 4. Admite alimentación a través de HDBaseT de hasta 100 Watts. -Temperatura de operación: -10ºC a 65ºC
	UNIDAD

	61
	CABLE U/UTP CATEGORIA 6A. Características mecánicas.- TIPO DE CABLE, U/UTP. - TIPO DE CHAQUETA, LSZH-3. - Aislamiento no conductivo. - NUMERO DE PARES ,4. - CONSTRUCCION , pares trenzados, - DIAMETRO DEL AISLAMIENTO DEL CONDUCTOR, 1,12±0,05mm. - DIAMETRO EXTERNO. 6,9±0,5mm. - RADIO DE CURVATURA MINIMO, 56mm. - CALIBRE DE LOS CONDUCTORES, 23AWG. - TIPO DE CONDUCTOR. conductor de cobre 100%. - COLOR DE CHAQUETA, azul RAL 5015. - UNIDAD DE EMPAQUE, 305M. - EMBALAJE. carrete de madera en caja.  - MARCACION EN LA CHAQUETA,  nº de parte, N de pares, calibre, tipo de cable, tipo de chaqueta, categoría, conformidad con los estandares, velocidad de propagaciòn, (NVP),  LONGITUD RESTANTE EN METROS.
	UNIDAD

	62
	CABLE U/UTP CATEGORIA 6. Características mecánicas.- TIPO DE CABLE, U/UTP. - TIPO DE CHAQUETA, PVC. -  NUMERO DE PARES ,4. - CONSTRUCCION, pares trenzados, - DIAMETRO DEL AISLAMIENTO DEL CONDUCTOR, 1,00±0,05mm. - DIAMETRO EXTERNO. 6,3±0,3mm. - RADIO DE CURVATURA MINIMO, 50mm. - CALIBRE DE LOS CONDUCTORES, 24AWG. - TIPO DE CONDUCTOR. conductor de cobre 100%. - COLOR DE CHAQUETA, gris  RAL 7035. - UNIDAD DE EMPAQUE, 305M. - EMBALAJE. caja de cartón  - MARCACION EN LA CHAQUETA,  nº de parte, N de pares, calibre, tipo de cable, tipo de chaqueta, categoría, conformidad con los estándares, velocidad de propagación, (NVP),  LONGITUD RESTANTE EN METROS.
	UNIDAD

	63
	CABLE PROFESIONAL PARA MICROFONO BALANCEADO.hcp210bk, rollo por 100m. CAMPO DE APLICACIÓN: audio y video. - CONDUCTORES: Cobre desnudo 24 AWG = 30 x 0,10 mm (0,22 mm2): - AISLAMIENTO: PE (polietileno compacto) Ø 1,60 mm – ROJO / BLANCO: - ESCUDO: Cobre espiral 16x5x0,10 mm> 90%: - CHAQUETA: PVC flexible 60 shore Ø 6,50 mm: - color negro: - RESITENCIA ELECTRICA. 93 ohmios / km (conductor) a 20 ° C, 20 ohmios / km (blindaje) a 20 ° C: CAPACITANCIA ELECTRICA. 46 pF / m (conductor / conductor) a 1 KHz, 90 pF / m (conductor / blindaje) a 1 KHz: VELOCIDAD DE PROPAGACIÓN, 80%: - TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO,  -20 ° C / + 70 ° C: - TENSION DE TRABAJO, <50 V CA/<50 V CA: - PESO; 46 Kg / Km, - RADIO DE COVERTURA MINIMO, 20 x radio de sección de cable
	ROLLO

	 
	 
	 

	Elementos Ferretería 

	HERRAMIENTAS

	Ítem 
	Descripción Elemento
	Medida

	1
	HOJA PARA SEGUETA DIENTE FINO, Para corte de lámina. segueta 1218.  Características: Hoja de sierra bimetálica, flexible, con dientes de aleación templada,  La hoja tiene dientes endurecidos y afilados a lo largo del borde cortante. Los dientes están diseñados con una traba alterna u ondulada.  Largo cm  30.9, Tipo de sierra Mano, Material  Acero, Ancho de la hoja 12, Ancho cm  1.27, Alto cm 0.063, Diente No 18
	UNIDAD

	2
	DISCO  DE CORTE PARA METAL 4 1/12" metal/acero inoxidable Discos de corte extra fino, flexible y ultra delgado, diseñado para cortes rápidos en metal y acero. 100% granos vírgenes para mayor rendimiento. Certificados OSA de seguridad e ISO 9001:2000 de calidad. Los discos abrasivos 8062 , son  hechos con carburo de silicio. Diseño Tipo 1 de corte plano, para acero inoxidable y para metal.  Diámetro 4.1/2” (115mm) x Espesor 0.045” (1.2mm) x Eje 7/8” (22mm). Revoluciones máximas 13.300 RPM.  Máximas 221.67 RPS. 
	UNIDAD

	3
	BROCA PARA MAMPOSTERIA, 3/16 " X 4", punta de carburo de alta resistencia al impacto y temperatura en trabajos pesados de percusión 
	UNIDAD

	4
	BROCA PARA MAMPOSTERIA, ¼ " X 4", punta de carburo de alta resistencia al impacto y temperatura en trabajos pesados de percusión 
	UNIDAD

	5
	BROCA PARA MAMPOSTERIA, 3/8" X 6", punta de carburo de alta resistencia al impacto y temperatura en trabajos pesados de percusión 
	UNIDAD

	6
	BROCA PARA MAMPOSTERIA, ½" X 6", punta de carburo de alta resistencia al impacto y temperatura en trabajos pesados de percusión 
	UNIDAD

	7
	BROCA BARRACUDA PARA METAL 3/16", brocas helicoidales H.S. S (high speed steel), terminado en dorado y negro. Acero M2 
	UNIDAD

	8
	BROCA BARRACUDA PARA METAL 1/4", brocas helicoidales H.S.S (high speed steel), terminado en dorado y negro. Acero M2 
	UNIDAD

	9
	BROCA BARRACUDA PARA METAL 5/16", brocas helicoidales H.S.S (high speed steel), terminado en dorado y negro. Acero M2 
	UNIDAD

	10
	BROCA BARRACUDA PARA METAL 3/8", brocas helicoidales H.S.S (high speed steel), terminado en dorado y negro. Acero M2 
	UNIDAD

	11
	BROCA BARRACUDA PARA METAL 1/2", brocas helicoidales H.S. S (high speed steel), terminado en dorado y negro. Acero M2 
	UNIDAD

	12
	BROCHA AZUL DE 3". CARACTERÍSTICAS GENERALES. PESO BROCHA:   100,3 gr, ANCHO CABEZAL:  80mm, LARGO BROCHA:   237 mm, LARGO CERDA:  64mm - CERDA NATURAL BLANCA, ESPESOR CABEZAL: 18,62 mm Virola, MANGO: en polipropileno de alto impacto - calibre 029*36 color azul, RESISTENCIA DE TRABAJO:  Thiner 100%- Gasolina vehicular 100%- Disolventes de pintura general 100%
	UNIDAD

	13
	BROCHA AZUL DE 1½". CARACTERÍSTICAS GENERALES. PESO BROCHA:   43,9 gr, ANCHO CABEZAL:  40mm, LARGO BROCHA:   200 mm, LARGO CERDA:  51mm - CERDA NATURAL BLANCA, ESPESOR CABEZAL: 15,122 mm Virola, MANGO: en polipropileno de alto impacto - calibre 025*36 color azul, RESISTENCIA DE TRABAJO:  Thiner 100%- Gasolina vehicular 100%- Disolventes de pintura general 100%
	UNIDAD

	 
	 
	 

	CONSTRUCCIÓN

	Ítem 
	Descripción Elemento
	Medida

	1
	VINILO TIPO 1 COLOR BLANCO - BLANCO, PREMIUM; cumple las propiedades descritas, remoción de manchas 80%- 90% resistencia a la abrasión 400 - 900 ciclos - poder cubriente; ±96% brillo medido a 60° ˂10 viscosidad 125 -130, - densidad 4,5 - 5,5, - modo de aplicación rodillo brocha o pistola. - contenido de VOC menor a 40. - secamiento al tacto 0,5 1 horas; - secamiento al manejo 2 - 3 horas; - rendimiento teórico ˃52 mm2 /gal
	GALON

	2
	ESTUCO ACRÍLICO PARA USAR EN INTERIORES Y EXTERIORES, especial para resanar paredes estucadas y pintadas, o morteros que presenten fisuras menores a 0,5mm, secado rápido, - pasta viscosa, color blanco, -  grado de viscosidad de 500,000cP±150,000cP. Consumo, sobre superficies lisas (tipo fibrocemento): 1 a1, 5kg/m2 (4,0 a 6,0m2, - sobre superficies rugosas de mortero 1,5 a 2kg/m2 (3,0 a 4,0 m2 /galón) su presentación debe ser en tarro plástico de 6,2kg.
	UNIDAD

	3
	IMPERMEABILIZANTE PARA CUBIERTAS Y TERRAZAS ( membrana liquida 12 años) empaque de 4,4kg, - vida util de 18 mese después de la fecha de producción. - colores disponibles, rojo, blanco, gris, verde, - densidad, 1,25kg /± 0.05 kg/L, - contenido de solidos en volumen, 60% , 62%, - viscosidad, 43000 - 49000cP a20% -  tiempo de espera repintabilidad, tiempo de secado entre capas, de 2 a 3 horas (20°C y 65°C) tiempo de secado, 24 horas
	UNIDAD

	4
	CEMENTO GRIS, BULTO POR 25KG
	UNIDAD

	5
	PEGANTE PARA CERAMICA, con características en estado seco, - densidad sultaen polvo, 1,4±  0,05 g/cm³, - color= blanco o gris, - densidad=1,7± 0,05g/cm³, - preparación de mezcla volumen = 5partes de producto por 2parte de agua, - tiempo de reposo = 5 a 10min, - duración de la mezcla en balde = 2horas, - temperatura de aplicación,= 4°C y 32°C, - tiempo de ajuste =20min, - deslizamiento = <2mm, - tiempo par emboquillar, = min 24 horas, - tiempo en servicio, = >10 días, - tiempo mínimo para transito liviano, = 24 horas. 
	UNIDAD

	6
	CERAMICA PIZARRA NATURAL NEGRA 33,8 x 33,8 cm, trafico residencial general , - acabado mate, - aspecto, Mt multitono, - M² por caja, 1,6 m², - unidades por caja, 14, - peso bruto por caja kg 24kg, - espesor nominal, 7,1 ± 0,3
	UNIDAD

	7
	CERAMICA COLOR BLANCO O MARFIL DE 60X60 cm, tráfico comercial moderado, - acabado brillante, - aspecto, caras definidas, - M² por caja, 1,8 m², - unidades por caja, 5, - peso bruto por caja kg 33,3kg, - espesor nominal, 8,6 ± 0,2
	UNIDAD

	8
	PERFIL DE TRANSICIÓN 40X12mmX2,44M , tipo T:  ancho 40mm, - largo 2,4M, - material,  MDF recubierto, - uso, interior, - tipo, perfil de transición, - altura, 12mm.
	UNIDAD

	9
	GUARDAESCOBA EN PVC, largo, 2,95;5,95. - altura, 9 centímetros, - anchura, 2 centímetros, - peso, 1,62 . 3,10kg, - resistente al agua.
	UNIDAD

	10
	LAMINA GALVANIZADA. - calibre 28, 0,35mm, - 2,33kg/M², formato de 1,22m x 2,44m
	UNIDAD

	11
	LAMINA SUPERBOARD en fibrocemento de 10mm 244x122cm 42.93kg aprox. Placa con una mezcla homogénea de cemento, cuarzo y fibras de celulosa, no contiene asbestos, dimensionalmente estable, versátil, de fácil manejo e incombustible.
	LAMINA

	12
	PLACA DE YESO RH Resistente a la humedad, compuesta por un núcleo de roca yeso hidratado, caras revestidas con papel de varias capas de celulosa especial 100% reciclada, el papel de cara visible es de color verde claro, Medidas de 1,22m x 2,44m y un espesor de 12,7mm.
	LAMINA

	13
	LAMINA DE TRIPLEX FENÓLICO MADERA. Calibre de 9mm de 1,22 Mt x 2,44 Mt.  100% Madera natural, excelente construcción interior con adhesivo fenol formaldehído que garantiza alta durabilidad y resistencia a la humedad. Terminación BC. Cara Grado B (Lijada y sólida de alta calidad, acepta reparaciones sintéticas y/o de madera, con nudos no mayores a 25 mm, máximo 4). Trascara Grado C (Lijada, acepta defectos de apariencia y nudos abiertos, Contenido de humedad 8%, Cantos sin pintar.
	ROLLO

	 
	 
	 

	HIDRAULICA

	Ítem 
	Descripción Elemento
	Medida

	1
	LLAVE JARDÍN PESADA. Manija con sistema cierre a compresión,  para trabajo pesado alto caudal, con acabado robusto y resistente, presión mínima recomendada de 20 psi, máx., recomendada 125 psi. Material metálico, latón color metalizado, peso neto 200gr - 0,44lb., peso bruto de 220gr. - 0,49bl. Dimensiones generales del producto (H x W x L) 79 x 59 x 101 mm ó 3,0 x 2,3 x 4,0 pulg.  - capacidad máxima de trabajo 71⁰C - 159,8 ⁰F -  capacidad mínima de trabajo 5⁰C - 41 ⁰F. - capacidad de flujo estimada real a 20 psi; 27,6 L/min., ciclo de vida de unidad de cierre; 500,000 ciclos.
	UNIDAD

	2
	VÁLVULA  HIDROSTÁTICA DE LLENADO UNIVERSAL PLUS, fácil graduación en altura a nivel de agua. Filtro que protege el mecanismo interno de impurezas en el agua. - sistema anti sifón. - llenado silencioso. MATERIAL, plástico, - DIMENSIONES GENERALES DEL PRODUCTO,(H x W x L) 309  x 107 x 43mm. / 312,2 x 4,2 x 1,7 pulg.  -  peso neto aproximado: 280gr, / 0,62 Lb.  -  peso bruto aproximado, 320gr, / 0,71 Lb.  --  presión de servicio recomendada: 10 Psi.  -  presión máxima 150 Psi. Capacidad de funcionamiento, --  Temperatura mínima de trabajo, 5 ⁰C / 41 ⁰F.  -  capacidad de refill, ˃20%
	UNIDAD

	3
	 GRIFO PARA ORINAL TRADICIONALCARACTERÍSTICAS GENERALES: Tipo de Instalación: Empotrar a muro. -RECUBRIMIENTOS (ACABADOS), Resistente a la corrosión, pelado y decoloración por agua.· Recubrimientos no tóxicos. CAPACIDAD DE FUNCIONAMIENTO. · Presión mínima: 10 Psi.· Presión de trabajo: 10 - 80 Psi. · Presión máxima: 80 Psi. · Capacidad de flujo mínimo por norma: 3,6 L/min a 20 Psi. · Vida útil de la unidad de cierre: 150 Mil Ciclos. Accesorios: Escudo Regulación · Escudo Orinal Las válvulas para orinal son el aliado perfecto para las necesidades de las instituciones ,de alto tráfico, están diseñadas para un óptimo funcionamiento y durabilidad debido a sus características antivandálicas.
Grifería para orinal de llave cromada, Compatible con orinales Corona. SERVICIO  TÉCNICO,2. -AÑOS DE GARANTÍA. - DEL ACABADO, AHORRO DE AGUA -  .COMPATIBLES con corona y grival .- Disponible en acabado:Cromado. Estas dimensiones son nominales y están sujetas a cambios sin previo aviso. Unidades: mm.· Material: · Cuerpo: Latón con recubrimiento de cromo.· Botón: Plástico con recubrimiento de cromo. · Escudo: Plástico con recubrimiento de cromo. · Tubo: Metálico con recubrimiento de cromo. · Peso Neto aproximado: 450g 0,99lb. · Peso Bruto aproximado: 500g 1,10lb. · Diámetro de Tubería para la instalación: · Entrada Mínimo: 1/2" NPT. · Salida: Instalación por sistema de empaque de selle.
	UNIDAD

	4
	FLUXÓMETRO TIPO PISTÓN EXPUESTO PARA ORINAL DE  1¼’. Americano Sloan186 - 1.  filtered ó ring by-pass piston exposed. LC orinal 1,0 gpf / 3,8 Lfp.  CP Chrome plate finisch- less vacum breaker.Nota: Se debe entregar la marca Sloan porque son los unicos fluxómetros compatibles con los accesorios de los sanitario existentes.  
	UNIDAD

	5
	FLUXÓMETRO TIPO PISTÓN EXPUESTO PARA SANITARIO DE  1½’. Sloan111.  filtered ó ring by-pass piston exposed. LC orinal 1,6 gpf / 6,0 Lfp.  CP Chrome plate finisch  - XYV less vacum breaker. YO bumper stop. Nota: Se debe entregar la marca Sloan porque son los unicos fluxómetros compatibles con los accesorios de los sanitario existentes. 
	UNIDAD

	6
	GRIFO SENCILLO PARA LAVAMANOS.  Material: metal y plástico. -· Ciclo de vida de la unidad de cierre: 500.000 ciclos. - · Dimensiónes generales de producto (H x W x L): 135 x 50 x 121 mm., 5,3 x 2,0 x 4,8 pulg. - · Peso neto aproximado: 1080gr. / 2,38 lb. - · Peso bruto aproximado: 1100gr. / 2,43 lb.
	UNIDAD

	7
	ASIENTO SANITARIO BASICO. cierre estándar Corona, compatible con sanitarios líneas Acuacer, Laguna, Manantial y Avanti.Tipo. Asientos sanitarios -Ancho.35.7 cm. – Alto.4.5 cm. – Largo. 41.1 cm.- Tipo de cierre tapa. Cierre estándar.- Material de las bisagras. Plástico. – Material. Plástico. – Color. Blanco. – Ecológico. O Antideslizante. No. - Doble tapa. No. – Antibacterial. Si. - Anclaje ajustable. No. - Forma de la taza . Redondo. - Distancia entre bisagras. 140 mm. - País de Origen. Colombia  Fabricante. – Modelo. Basic. – Garantía. 2 años.
	UNIDAD

	 
	 
	 

	FERRETERIA

	Ítem 
	Descripción Elemento
	Medida

	1
	CHAPA CILÍNDRICA  ENTRADA PRINCIPAL, POMO LAMINA DE ACERO INOXIDABLE, pestillo reversible para puerta de cualquier mano, que abran hacia dentro y hacia afuera, - operación, llave mecánica, - cantidad de llaves, 2 - garantía, - dos años por defecto de fabricación. pomo, lamina - cubierta platina frontal , lamina, - pestillo, resbalon en zamarak. - con dos llaves en laton niquelado, - numero de pines, 5 - terminado en laton niquelado.
	UNIDAD

	2
	CHAPA CERROJO 170 US3, Roseta:Cubierta - Platina frontal:Pestillo:Cilindro - Llaves:Bujefundido a presión enzamak niquelado.Caja fundida a presión enzamak zincada, platina frontal en lámina de acero.Hierro niquelado. Cilindro interior en latón, llaves en latón niquelado. Medidas: 96 x 92 x 62  (kg):Mano:Especificaciones instalación60 mm.32 a 42 mm.N.AN.A Izquierda y derecha
	UNIDAD

	3
	CERRADURA PICO DE LORO, back set de 15,5mm. - para puerta de 25mm a 50mm de espesor. - para puertas corredizas de perfil de aluminio de madera derechas o izquierdas. - caja y cantonera en acero. - cartucho de 5 pines, con cilindro llave - mariposa. cantonera de 20mm x 170mm. - caja de 115mm x 32mm
	UNIDAD

	4
	MULTISEAL CINTA BITUMINOSA AUTOADHESIVA PARA SELLOS IMPERMEABLES, Cinta asfáltica autoadhesiva provista en una de sus caras de una lámina de aluminio, para sellar y reparar juntas fisuras. Espesor de ˜1,2mm, - resistencia a tensión ˜3,6N/mm2, elongación a rotura ˜50% temperatura de servicio  -20°C hasta + 70°C. Su presentación debe ser en rollo de 10m de longitud y  un ancho de 20cm, de color gris obscuro o aluminio natural.
	ROLLO

	5
	PERFIL PARAL GALVANIZADO BASE 60mm CALIBRE 26 X 2,44m 
	UNIDAD

	6
	PERFIL CANAL GALVANIZADO BASE 60mm CALIBRE 24 X 2,44m 
	UNIDAD

	7
	PERFIL VIGUETA METALICA PARA CIELO RASO DRYWALL, de 1½ x ¾ 0,38mm calibre 24
	UNIDAD

	8
	PERFIL ANGULO ESQUINERO METALICO PERFORADO DE 90⁰, 2,44 L, calibre 24.
	UNIDAD

	9
	PERFIL CANAL 90mm CAL 24 X 2.44
	UNIDAD

	10
	PERFIL PARAL  89/92 mm CAL  24 X 2.44 mts 
	UNIDAD

	11
	PERFIL OMEGA  22X63X0,48 mm x 2,44m calibre 24
	LAMINA

	12
	VINIPEL INDUSTRIAL NEGRO, rollo de 500 Mt X 0,30 Mt. Stretch o vinipel negro película estirable Auto - adherente - Calibre 8. 
	UNIDAD

	13
	VINIPEL INDUSTRIAL NEGRO, rollo de 500 Mt X 0,50 Mt X 2,8 Kg. Stretch o vinipel negro película estirable Auto - adherente - Calibre 8.
	UNIDAD

	14
	CINTA PARA ENMASCARAR AZUL CON PROTECCION UV DE 25mm x 50mt, recubierta con una masa adhesiva de caucho natural, -  se puede rasgar con la mano, se adapta bien a las tareas de pintura al aire libre, y superficies rugosas, se puede dejar hasta 2 semanas, gracias a su resistencia a los rayos UV.
	UNIDAD

	15
	LIMPIADOR PVC. X 1/4 Propiedades físicas y químicas y características de seguridad • Estado físico Líquido • Color claro • Olor Olor característico frutoso • Punto de fusión/punto de congelación -83°C • Punto de ebullición o punto inicial e intervalo de ebullición 65°C – 66°C a 1-013 hPa • Inflamabilidad Información no disponible • Límite inferior y superior de explosión/inflamabilidad 1,5 % (v) – 12,4% (v) • Punto de inflamación -4°C • Temperatura de ignición espontánea 460°C • Temperatura de descomposición No hay información disponible • pH No hay información disponible • Viscosidad dinámica 0,44 mPa.s a 20°C • Solubilidad En agua 85,3 g/l a 20°C • Coeficiente de reparto n-octanol/agua (valor logarítmico) Log Pow: 0,73 (experimentalmente). No es de esperar una bioacumulación • Presión de vapor 97 hPa a 20°C • Densidad relativa (Agua =1) 0,90 a 20°C • Densidad del vapor relativa (Aire = 1) 3,04 • Características de las partículas Información no disponible
	UNIDAD

	16
	SOLDADURA LIQUIDA PVC X 1/4 Estado físico Líquido • Color claro • Punto de fusión/punto de congelación -108,5°C • Punto de ebullición o punto inicial e intervalo de ebullición 65°C – 66°C a 1-013 hPa• Límite inferior y superior de explosión/inflamabilidad 1,5 % (v) – 12,4% (v)• Punto de inflamación -21,5°C• Temperatura de ignición espontánea 215 °C• Viscosidad dinámica 0,48 mPa.s a 20°C• Solubilidad En agua 85,3 g/l a 20°C• Coeficiente de reparto n-octanol/agua (valor logarítmico) Log Pow: 0,45 (25°C)• Presión de vapor 97 hPa a 20°C• Densidad relativa (Agua =1) 0,89 a 20°C• Densidad del vapor relativa (Aire = 1) 2,5
	TARRO ¼

	17
	VINILO OPALIZADO BLANCO, película de vinilo opalizado  rollo de 1,52m x 50m, Rollo de 50 metros 
	ROLLO

	18
	CINTA MALLA, material de fibra de vidrio, medida rollo de 5cm x 30m, color blanco. Tejido de malla cruzada, peso de 110Kg,peso de 65g xm2
	ROLLO
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