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LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
[Número del Proceso de Contratación] 


ANEXO 1 — ANEXO TÉCNICO 

CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DEL CENTRO RECREO DEPORTIVO Y CULTURAL PROMAR EN EL MUNICIPIO DE SIBATÉ CUNDINAMARCA 

1. Descripción del proyecto

En el Plan de Desarrollo Municipal “SIBATÉ NOS INSPIRA 2024-2028”, en el marco del proyecto denominado “Adecuación de infraestructura multideportiva en el municipio de Sibaté, Cundinamarca”, establece como meta “Adecuar una infraestructura multideportiva en dónde confluyan las diferentes prácticas y modalidades deportivas del municipio” con el propósito de fortalecer y adecuar los equipamientos que promuevan la práctica deportiva y la integración comunitaria, ha adelantado acciones orientadas al mejoramiento de las condiciones físicas de los escenarios existentes en el municipio.

En este contexto, la administración municipal, ha identificado la necesidad de adelantar acciones orientadas al mejoramiento de las condiciones físicas y funcionales del escenario deportivo existente en el predio conocido como PROMAR. Por lo anterior, la intervención propuesta tiene como finalidad integrar y delimitar adecuadamente el escenario multideportivo existente, mediante la ejecución de obras de cerramiento que permitan organizar el espacio, mejorar las condiciones de seguridad y facilitar el control de acceso al mismo.

El presente proceso contempla la ejecución del cerramiento perimetral del predio, conforme a los estudios y diseños elaborados, los cuales incluyen planos, especificaciones técnicas y demás documentos necesarios para su adecuada implementación.

La intervención responde a la necesidad de consolidar un espacio deportivo organizado, seguro y funcional, que contribuya al adecuado uso del escenario existente y al fortalecimiento de las actividades deportivas, recreativas y comunitarias de la población del municipio en general.

2. Descripción de las condiciones actuales a intervenir

En el predio denominado PROMAR se localizan actualmente diversos escenarios deportivos, entre los cuales se incluyen pista de patinaje, cancha de fútbol, pista de atletismo, cancha de tenis, pista de skate y cancha múltiple con cubierta (ver ilustración 1). Dichos espacios son utilizados de manera permanente para el desarrollo de actividades deportivas, llevadas a cabo por las escuelas de formación del municipio, así como por la comunidad en general.

El acceso al predio se puede realizar desde las diferentes vías que lo circundan, específicamente la calle 7A, la carrera 10A, la diagonal 10 y la transversal 10.


[image: ]
Ilustración 1 Condiciones actuales predio PROMAR

Por otra parte, el predio objeto de intervención se encuentra dentro de las áreas potencialmente intervenidas mediante rellenos antrópicos asociados al uso de residuos con contenido de asbesto, empleados históricamente para la nivelación del terreno y la expansión del área urbana. De acuerdo con la publicación elaborada por la Universidad de los Andes en el año 2023, titulada “Sibaté y la amenaza del asbesto: Contaminación ambiental e impactos en la salud de la población”, en el predio PROMAR se realizaron dos (2) puntos de muestreo de suelo, uno localizado en la zona correspondiente a la cancha de fútbol con pista atlética y otro en un sector externo a esta.

Los resultados de laboratorio evidenciaron la presencia de materiales con contenido de asbesto, específicamente de tipo crisotilo y crocidolita, a profundidades comprendidas entre 44 cm y 105 cm respecto a la superficie del terreno. 

En virtud de lo anterior, cualquier actividad que implique la remoción de material, ejecución de excavaciones o intervención del subsuelo deberá desarrollarse bajo estrictos lineamientos de manejo ambiental, incorporando medidas de prevención, control y mitigación frente a la posible presencia de asbesto. Lo anterior, en concordancia con la normativa vigente en Colombia, particularmente la Ley 1968 de 2019, mediante la cual se prohíbe el uso del asbesto en el territorio nacional, y el Decreto 4741 de 2005, que establece la gestión integral de residuos peligrosos, dentro de los cuales se incluye el asbesto como corriente Y36.

2.1. Localización 
EL Proyecto se encuentra ubicado en el barrio San Martín del municipio de Sibaté - Cundinamarca, ubicado entre los 2600 m s. n. m.

Localización Política: Departamento: Cundinamarca
Municipio: Sibaté
Predio: Promar
Dirección:      CENTRO DEPORTIVO PROMAR
Área predio: 23.820 M2
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Figura 1. Localización del proyecto

3. Actividades a ejecutar y alcance

Las actividades u obras a ejecutar son las siguientes: 

	Nº
	ÍTEM DE PAGO
	ESPECIFICACIONES 
	DESCRIPCIÓN
	UND.
	CANTIDAD

	
	
	GENERAL
	PARTICULAR
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DEL ESPACIO MULTIDEPORTIVO DEL PREDIO PROMAR
	 
	 

	 
	1
	 
	 
	1. ACTIVIDADES PRELIMINARES
	 
	 

	 
	1.1
	 
	 
	CAMPAMENTO 18M2 EN TABLA, TEJA DE ETERNIT, INC. TRANS, MATERIALES
	UN
	1.00

	 
	1.2
	 
	 
	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE CIMIENTOS CON ELEMENTOS DE PRECISIÓN
	ML
	779.55

	 
	1.3
	 
	 
	RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO MECÁNICAMENTE
	M3
	267.30

	 
	1.4
	 
	 
	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)
	M3
	356.40

	 
	1.5
	 
	 
	EXCAVACIÓN MANUAL ZANJA EN TIERRA H=1.0 M
	M3
	101.34

	 
	1.6
	 
	 
	CERCA EN TELA VERDE H = 2.10 M
	ML
	795.00

	 
	1.7
	 
	 
	DESMONTE DE CERRAMIENTO EXISTENTE- MALLA ESLABONADA
	ML
	468.45

	 
	1.8
	 
	 
	DEMOLICIÓN MUROS EN MAMPOSTERÍA 0.15 M, INC RETIRO
	M2
	281.07

	 
	1.9
	 
	 
	DEMOLICIÓN VIGAS Y COLUMNAS, INC RETIRO
	M3
	35.15

	 
	1.10
	 
	 
	DESCAPOTE MANUAL Y RETIRO E= 0.20 M APILE A 15 M
	M2
	233.87

	 
	1.11
	 
	 
	RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM (INCLUYE CARGUE)
	M3
	170.86

	 
	2
	 
	 
	2. CIMENTACIÓN
	 
	 

	 
	2.1
	 
	 
	CONCRETO CICLÓPEO 2000 PSI, 40% RAJÓN
	M3
	89.10

	 
	2.2
	 
	 
	ZAPATA EN CONCRETO DE 3500 PSI
	M3
	74.25

	 
	2.3
	 
	 
	ACERO FIGURADO DE 60000 PSI
	KG
	9,590.28

	 
	2.4
	 
	 
	ANCLAJE 1/2" L=50CM
	UN
	6,891.00

	 
	2.5
	 
	 
	BASE EN CONCRETO POBRE 1500 PSI
	M3
	7.80

	 
	2.6
	 
	 
	VIGA AMARRE EN CONCRETO 3500 PSI
	M3
	93.55

	 
	2.7
	 
	 
	COLUMNAS 3500 PSI
	M3
	165.38

	 
	3
	 
	 
	3. CERRAMIENTO
	 
	 

	 
	3.1
	 
	 
	CERRAMIENTO EN ANTEPECHO EN CONCRETO DE 300O PSI EN ACABADO A LA VISTA E 0.25 (H=0.60) Y TUBO AGUAS NEGRAS (H LIBRE tubo= 2.10 m Y H total tubo = 2.70 m)
	ML
	779.55

	 
	4
	 
	 
	4. CARPINTERIA METÁLICA
	 
	 

	 
	4.1
	 
	 
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PORTONES Y PUERTAS METÁLICAS CAL 18. INC. MARCO Y CERRADURA
	M2
	350.00



a. Ítems de pago: 
	Nº
	ÍTEM DE PAGO
	ESPECIFICACIONES 
	DESCRIPCIÓN
	UND.
	CANTIDAD
	VALOR UNITARIO
	VALOR TOTAL 

	
	
	GENERAL
	PARTICULAR
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DEL ESPACIO MULTIDEPORTIVO DEL PREDIO PROMAR

	
	1
	
	
	1. ACTIVIDADES PRELIMINARES
	
	
	
	

	
	1,1
	
	
	CAMPAMENTO 18M2 EN TABLA, TEJA DE ETERNIT, INC. TRANS, MATERIALES
	UN
	1,00
	$ 3.972.805,20 
	$ 3.972.805,20 

	
	1,2
	
	
	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE CIMIENTOS CON ELEMENTOS DE PRECISIÓN
	ML
	779,55
	$ 8.522,80 
	$ 6.643.948,74 

	
	1,3
	
	
	RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO MECÁNICAMENTE
	M3
	267,30
	$ 112.604,70 
	$ 30.099.236,31 

	
	1,4
	
	
	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)
	M3
	356,40
	$ 82.383,60 
	$ 29.361.515,04 

	
	1,5
	
	
	EXCAVACIÓN MANUAL ZANJA EN TIERRA H=1.0 M
	M3
	101,34
	$ 55.235,70 
	$ 5.597.668,69 

	
	1,6
	
	
	CERCA EN TELA VERDE H = 2.10 M
	ML
	795,00
	$ 42.649,10 
	$ 33.906.034,50 

	
	1,7
	
	
	DESMONTE DE CERRAMIENTO EXISTENTE- MALLA ESLABONADA
	ML
	468,45
	$ 36.166,00 
	$ 16.941.962,70 

	
	1,8
	
	
	DEMOLICIÓN MUROS EN MAMPOSTERÍA 0.15 M, INC RETIRO
	M2
	281,07
	$ 34.031,40 
	$ 9.565.205,60 

	
	1,9
	
	
	DEMOLICIÓN VIGAS Y COLUMNAS, INC RETIRO
	M3
	35,15
	$ 421.678,40 
	$ 14.823.313,51 

	
	1,10
	
	
	DESCAPOTE MANUAL Y RETIRO E= 0.20 M APILE A 15 M
	M2
	233,87
	$ 15.406,30 
	$ 3.602.994,35 

	
	1,11
	
	
	RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM (INCLUYE CARGUE)
	M3
	170,86
	$ 16.590,60 
	$ 2.834.663,69 

	
	
	
	
	SUBTOTAL
	
	
	
	$ 157.349.348,33 

	
	2
	
	
	2. CIMENTACIÓN
	
	
	
	

	
	2,1
	
	
	CONCRETO CICLÓPEO 2000 PSI, 40% RAJÓN
	M3
	89,10
	$ 432.333,20 
	$ 38.520.888,12 

	
	2,2
	
	
	ZAPATA EN CONCRETO DE 3500 PSI
	M3
	74,25
	$ 1.123.629,00 
	$ 83.429.453,25 

	
	2,3
	
	
	ACERO FIGURADO DE 60000 PSI
	KG
	9.590,28
	$ 10.449,40 
	$ 100.212.656,16 

	
	2,4
	
	
	ANCLAJE 1/2" L=50CM
	UN
	6.891,00
	$ 26.544,70 
	$ 182.919.527,70 

	
	2,5
	
	
	BASE EN CONCRETO POBRE 1500 PSI
	M3
	7,80
	$ 570.970,40 
	$ 4.450.999,75 

	
	2,6
	
	
	VIGA AMARRE EN CONCRETO 3500 PSI
	M3
	93,55
	$ 1.234.912,90 
	$ 115.521.162,14 

	
	2,7
	
	
	COLUMNAS 3500 PSI
	M3
	165,38
	$ 1.541.553,00 
	$ 254.948.201,35 

	
	
	
	
	SUBTOTAL
	
	
	
	$ 780.002.888,48 

	
	3
	
	
	3. CERRAMIENTO
	
	
	
	

	
	3,1
	
	
	CERRAMIENTO EN ANTEPECHO EN CONCRETO DE 300O PSI EN ACABADO A LA VISTA E 0.25 (H=0.60) Y TUBO AGUAS NEGRAS (H LIBRE tubo= 2.10 m Y H total tubo = 2.70 m)
	ML
	779,55
	$ 1.687.951,20 
	$ 1.315.842.357,96 

	
	
	
	
	SUBTOTAL
	
	
	
	$ 1.315.842.357,96 

	
	4
	
	
	4. CARPINTERIA METÁLICA
	
	
	
	

	
	4,1
	
	
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PORTONES Y PUERTAS METÁLICAS CAL 18. INC. MARCO Y CERRADURA
	M2
	350,00
	$ 731.175,90 
	$ 255.911.565,00 

	
	
	
	
	SUBTOTAL
	
	
	
	$ 255.911.565,00 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Subtotal
	
	
	
	
	
	
	
	$ 2.509.106.159,77

	SUBTOTAL OBRAS 
	$ 2.509.106.159,77 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)
	$ 2.509.106.159,77 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	VALOR TOTAL
	$ 2.509.106.159,77 



4. Plazo para la ejecución del Contrato

SERA HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2026, contados a partir de la suscripción del acta de inicio del contrato, previo cumplimiento requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato
5. Forma de pago

PAGO DE ACTAS PARCIALES MENSUALES: Equivalente al noventa y cinco por ciento (95%) del valor total del contrato, hasta llegar al cien por ciento (100%) del avance físico real de la obra, estas actas deben ser suscritas y avaladas por el contratista de obra, y el contratista interventor y el supervisor del contrato.

PAGO CONTRA LIQUIDACIÓN: Equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total del Contrato, acreditada mediante Acta de Liquidación suscrita por el Contratista de obra, el interventor de obra, el Ordenador del Gasto y el Supervisor de la Secretaría de Infraestructura

Los cuáles serán pagados previa presentación de los siguientes requisitos:

Para efectos de pago de cada una de las Actas Parciales, se deberá cumplir con los siguientes requisitos y presentar los siguientes documentos:

· Factura Comercial acorde a lo establecido en la Resolución 042 de 2020.
· Certificado de pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social Integral (Salud, Pensión y Riesgos Laborales) y al Régimen Parafiscal (SENA, FIC, ICBF y Cajas de Compensación Familiar), según corresponda, expedida por el Revisor Fiscal, Contador Público o el Representante Legal del Contratista, según aplique, conforme con el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002. El Contratista debe aportar el Comprobante de Pago de la Planilla de Aportes del mes correspondiente al Acta Parcial.
· Certificación Bancaria
· Certificación de Declarante o no de Renta
· Certificación de cumplimiento suscrita por del Supervisor del contrato.
· Acta de entrega parcial o de liquidación según corresponda.

Además, deberá Anexar

· Corte de Obra.
· Balance de mayores y menores cantidades de obra.
· Memorias de cálculo debidamente autorizadas y firmadas por el Contratista y supervisor. Para el caso de aceros se debe anexar despiece.
· Copia de la Bitácora.
· Copia digital de la información aportada
· Informe de ejecución de obra
· Programa de Inversiones del correspondiente al mes
· Formato de imprevistos (Suministrado por supervisión)

Para efectos del pago contra liquidación, se deberá cumplir con los siguientes requisitos y presentar los siguientes documentos:

· Factura Comercial acorde a lo establecido en la Resolución 042 de 2020.
· Informe Final sobre la Obra Ejecutada incluyendo Registro Fotográfico y Memorias de Cálculo.
· Actualización final de los Planos de la Obra, aprobada por la Supervisión.
· Acta de Recibo Final a Satisfacción de la Obra suscrita por el Contratista y la Supervisión.
· Relación completa de los trabajadores y/o subcontratistas, discriminando por cada uno de ellos el valor total cancelado por concepto de los servicios prestados.
· Documento suscrito por cada trabajador y/o subcontratista en el que manifieste que el Contratista de Obra le canceló sus salarios, prestaciones sociales y demás acreencias laborales o convencionales y que se encuentra a paz y salvo por todo concepto con él.
· Aprobación de la Póliza de Seguro de Estabilidad de la Obra por parte de la Entidad Contratante, ajustada según el contrato y según el Acta de Recibo Final a Satisfacción de la Obra.
· Comprobante de Pago del Parafiscal Fondo Nacional de Formación Profesional de la Industria de la Construcción – FIC, en el evento de no haberse cancelado mensualmente durante la ejecución de la Obra, según corresponda.

NOTAS:

· Todos los documentos para pago deberán ser avalados por el supervisor designado por parte del Municipio.
· El valor del Acta Parcial para pago será la suma de los productos que resulten de multiplicar las cantidades de obra realmente ejecutadas y aprobadas por el supervisor, por los precios unitarios estipulados y aprobados en el formato de Cantidades de Obra de la Propuesta, de acuerdo con los Análisis de Precios Unitarios presentados por EL CONTRATISTA y aprobados por la entidad, y que en cualquier caso deberán corresponder a los precios del mercado.
· Las Actas Parciales para pago deberán ser presentadas dentro de los Diez (10) días calendario siguiente al mes en que se ejecutaron las obras.
· El Contratista únicamente podrá facturar las obras realmente ejecutadas y que evidencien el avance físico de la obra, la Entidad Contratante no pagará avances de tipo presupuestal o compromisos con subcontratistas o cualquier otro tercero.
· Sin perjuicio de los requisitos y documentos enunciados para cada pago, en cualquier tiempo, la entidad directamente podrá solicitar al CONTRATISTA cualquier información o documento complementario.
· Los pagos que la Alcaldía Municipal se compromete a efectuar, quedan sujetos al PAC (Programa Anual Mensualizado de Caja), de acuerdo con las normas vigentes aplicables, comprometiéndose a incluir las partidas necesarias en éste.
· El pago se someterá a los protocolos y demás trámites administrativos establecidos para pago por parte de la Alcaldía Municipal de Sibaté – Cundinamarca.
· La no entrega, la entrega parcial, la indebida entrega, el mal diligenciamiento o información falsa o inexacta en los documentos y requisitos para pago generará la devolución de los mismos hasta su debida corrección y/o completud, cuestión que no generará intereses o el pago de compensación alguna en favor del Contratista.
· Conforme con el Artículo 19 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 019 de 2012, la presentación de las cuentas de cobro y/o facturas deberán observar el Derecho de Turno y se someterán a éste

ANTICIPO / PAGO ANTICIPADO: No Aplica.

6. Condiciones particulares del proyecto

6.1. Especificaciones técnicas

El presente proceso se regulará, entre otras, por las siguientes normas técnicas como mínimo:
· Instituto de Normas Técnicas ICONTEC.
· American Society for Testing and Materials ASTM.
· American Concrete Institute ACI.
· NSR-10: Norma Sismorresistente colombiana.
· Normas INVIAS.

6.1.1. Trabajos Preliminares y Demoliciones

Para las actividades de preparación del sitio y demolición (por ejemplo, demolición de placas, baldosas, muros, desmontes de cubiertas, estructuras, marcos, ventanas, tanques y mesones) se deben aplicar las siguientes normas:
6.1.2. Norma Técnica Colombiana (NTC) para Trabajos de Demolición y Manejo de Residuos en Obra:

Aunque no existe una NTC única para demolición, se debe regirse por las disposiciones generales y las recomendaciones de seguridad en obra establecidas en la normatividad y de las entidades territoriales.
6.1.3. Procedimientos para la Desconexión de Servicios:

La desconexión de redes eléctricas, hidráulicas y de gas natural deberá ejecutarse de acuerdo con los lineamientos técnicos y de seguridad establecidos por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y los manuales técnicos aplicables en cada área (por ejemplo, los lineamientos del RETIE para lo eléctrico).
6.1.4. Excavaciones y Rellenos:

Para las actividades de excavación manual y mecánica, zanjas, retiro de sobrantes y rellenos compactados se aplican las siguientes normas:
6.1.5. Normas INVÍAS y Decretos Relacionados:

Se debe seguir lo establecido en el Decreto 320 de INVÍAS, que regula las especificaciones para la construcción de subbases, excavaciones y rellenos, garantizando la compactación mecánica y el correcto manejo de los materiales excedentes.
Además, se deben observar las recomendaciones de seguridad y trazabilidad en trabajos de excavación conforme a la normatividad local en materia de obra civil.
6.1.6. Estructuras en Concreto:

Para la ejecución de elementos estructurales en concreto (bases, zapatas, vigas, columnas, cintas, placas, entrepisos, cañuelas, escaleras y mesones) se aplican:
Reglamento Colombiano de Construcción Sismo-Resistente NSR-10: Esta norma es de aplicación obligatoria para garantizar que todos los elementos estructurales en concreto se diseñen y ejecuten con la resistencia y durabilidad exigidas.
Norma Técnica Colombiana NTC 4026 (o norma similar aplicable en el control de calidad del concreto): Para la dosificación, pruebas de resistencia y aseguramiento de la calidad de los mezclados de concreto.
6.1.7. Acero de Refuerzo y Estructuras Metálicas:

Para las actividades relacionadas con la instalación de acero (acero figurado de 60,000 PSI, mallas electrosoldadas) y la ejecución de estructuras metálicas (perfiles, correas, contravientos, tensores, anclajes, tornillería, pinturas y demás elementos de la cubierta metálica) se aplican:
Aplicación de criterios NSR-10 en el diseño y montaje de estructuras metálicas: La fabricación, suministro y montaje deberán cumplir con las especificaciones técnicas que aseguren la integridad estructural de la cubierta y demás elementos metálicos.
6.1.8. Acabados, Carpintería Metálica y Vidrios

Para la instalación de puertas, ventanas, barandas y otros elementos de carpintería metálica y de vidrio templado: 
Normas ICONTEC para Vidrios Templados y Elementos de Carpintería: Se debe asegurar que los productos (vidrio templado de 6 mm, marcos de aluminio, puertas reforzadas en lámina) cumplan con los estándares de seguridad y durabilidad definidos en las normas ICONTEC pertinentes.
Norma Técnica para Pinturas y Esmaltes: Para la aplicación de esmalte sobre lámina (lineal o llena) y acabados en superficies, se deben seguir los lineamientos establecidos por el ICONTEC, que aseguran la adherencia, resistencia a la intemperie y durabilidad del recubrimiento.
6.1.9. Urbanismo y Obras Civiles Complementarias

Para la construcción de elementos urbanos como subbases, andenes, losetas prefabricadas, bordillos y canecas, se aplican:
Norma INVÍAS 320: Regula las especificaciones técnicas para la construcción de subbases, pavimentos y elementos de infraestructura urbana, asegurando la durabilidad y calidad en obras de tránsito y urbanismo.
Lo anterior se presenta como referencia para el contratista, donde queda como constancia el conocer la legislación nacional vigente para este tipo de procesos y trabajos en su totalidad, y por lo tanto la omisión de alguna norma no eximirá al contratista de su cabal cumplimiento. Así mismo, en caso que durante el desarrollo del proceso y/o la ejecución del contrato la Legislación cambie, se deberá dar cumplimiento de la normatividad colombiana vigente.

Los materiales requeridos deben ajustarse a las características mínimas solicitadas en este estudio; con el fin de garantizar la calidad de los mismos tales como, concreto, acero de refuerzo, tuberías, accesorios, entre otros.

Estos Materiales deberán estar protegidos contra pérdidas, daños, deterioros, durante el transporte o almacenamiento. 

Las especificaciones técnicas se determinan teniendo en cuenta satisfacer la necesidad con excelencia en términos de calidad, tecnología y personal idóneo basado en una cultura orientada al mejoramiento continuo en la gestión y cumpliendo con todos los requisitos legales y reglamentarios.

6.2. Documentos que entregará la Entidad para la ejecución del Contrato
La alcaldía municipal de Sibaté hará entrega de los ESTUDIOS Y DISEÑOS CORESPONDIENTES.

6.3. Notas técnicas específicas del proyecto
El presente proceso se regulará, entre otras, por las siguientes normas técnicas como mínimo:

Estructuras

· CÓDIGO COLOMBIANO DE CONSTRUCCIONES SISMO RESISTENTES. NORMA SISMO RESISTENTE NSR10
· CÓDIGO DE SOLDADURA PARA ESTRUCTURAS METÁLICAS, DE LA SOCIEDAD AMERICANA DE SOLDADURA, AWS D.1.1

Concretos

· AMERICAN STANDARS FOR TESTING AND MATERIALS – ASTM
· AMERICAN CONCRETE INSTITUTE – ACI
· PUBLICACIONES TECNICAS DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE PRODUCTORES DE CEMENTO ICO, versión 2001
· PUBLICACIONES TECNICAS DE LA PORTLAND CEMENT ASSOCIATION - PCA

Espacio Público

Normatividad secretaria de planeación del municipio de Sibaté.

NOTA. La omisión de normatividad aplicable a cada caso no exime al contratista de ejecutar las obras según lo indique la norma vigente. Además, donde se mencionen especificaciones o normas de diferentes entidades o instituciones, se entiende que se aplicará la última versión o revisión de dichas normas.

6.4. Método Constructivo 

La metodología constructiva utilizada por el Contratista para desarrollar las actividades contratadas deberá garantizar los siguientes aspectos:

1. Las calidades previstas en planos y especificaciones que le sean entregados.
2. La estabilidad de la obra contratada. 
3. El cumplimiento de las normas de calidad que reglamentan algunos materiales y elementos constructivos. 
4. El cumplimiento de las normas de seguridad durante la ejecución de la obra. 
5. El cumplimiento de los aspectos de diseño y/o construcción sismorresistente de acuerdo con la NSR vigente. 

No afectar el desarrollo de las otras actividades que no estén a cargo suyo y que se ejecuten simultáneamente. 

7. Aspectos Relacionados con Sostenibilidad Técnico-Ambiental 

De conformidad con lo señalado en el numeral 2, el predio PROMAR presenta antecedentes de presencia de materiales con contenido de asbesto en el subsuelo. En consecuencia, las actividades que impliquen excavación, remoción de material o intervención del terreno deberán ejecutarse bajo condiciones controladas, incorporando medidas de manejo ambiental orientadas a la prevención de riesgos para la salud humana y el ambiente, así como el acompañamiento de un profesional ambiental competente para la identificación y manejo adecuado de estos materiales.

En el evento de evidenciarse la presencia de asbesto durante la ejecución de las obras, el contratista deberá suspender de manera inmediata las actividades en el área intervenida, implementar las medidas de aislamiento y señalización correspondientes, e informar oportunamente a la interventoría y supervisión del contrato. Así mismo, deberá gestionar la atención de la contingencia mediante un gestor externo debidamente autorizado, encargado de la remoción, manejo, transporte y disposición final de los residuos generados.

Los materiales que contengan asbesto deberán ser manejados como residuos peligrosos, de conformidad con la normativa ambiental vigente, en particular lo establecido en el Decreto 1076 de 2015 (Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible), que compila y sustituye el Decreto 4741 de 2005, así como la Ley 1968 de 2019.

En este sentido, el contratista deberá garantizar la adecuada manipulación, almacenamiento temporal, transporte y disposición final de dichos residuos a través de gestores autorizados y en sitios que cuenten con la respectiva licencia ambiental, dando cumplimiento a las disposiciones legales aplicables.


En cuanto a los Informes periódicos se deberá dejar constancia sobre:

1- Cumplimiento de los criterios establecidos en los numerales anteriores, dando un porcentaje o estableciendo indicadores de gestión ambiental y social. 
2- Cronograma de Proyección Vs. Ejecución, de las actividades que se incluyen con las debidas justificaciones en los retrasos, tanto para los temas ambientales, como sociales. 
3- Constancias y/o hojas de asistencia de la comunidad, empleados y autoridades que participaron en los programas de educación y capacitación ambiental. 
4- Constancias y/o hojas de asistencia de la comunidad, empleados y autoridades que participaron en los programas y convocatorias del área de Gestión Social. 
5- Constancias y/o copia de contratos que acrediten la vinculación de personal de la comunidad, descrito en estos numerales. 
6- Presentación de los documentos, fichas o todos aquellos que acrediten el cumplimiento de cada uno de los componentes descritos en el presente programa.

8. Información sobre el personal profesional

Para efectos del análisis de la información del personal, se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones: 

a. Las hojas de vida y soportes del personal vinculado al proyecto serán verificadas una vez se adjudique el Contrato y no podrán ser pedidas durante la selección del Contratista para efectos de otorgar puntaje o como criterio habilitante. 

b. Si el Contratista ofrece dos (2) o más profesionales para realizar actividades de un mismo cargo, cada uno de ellos deberá cumplir los requisitos exigidos en los Pliegos de Condiciones para el respectivo cargo. Un mismo profesional no puede ser ofrecido para dos o más cargos diferentes en los cuales supere el 100 % de la dedicación requerida para este Proceso de Contratación.

c. El Contratista deberá informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos ejercen legalmente la profesión de conformidad con lo señalado en el Pliego de Condiciones. El requisito de la tarjeta o matrícula profesional se puede suplir con lo regulado en el artículo 18 del Decreto -Ley 2106 de 2019. 

d. Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la persona natural o jurídica con quien se haya establecido la relación laboral o de prestación de servicios. 

e. La Entidad podrá solicitar en cualquier momento al Contratista los documentos que permitan acreditar el valor y el pago correspondiente de cada uno de los profesionales empleados en la ejecución del contrato y que estén acorde con el valor de los honorarios definidos a la fecha de ejecución del Contrato, en el caso en que sea establecido un valor de honorarios de referencia.

f. El Contratista es responsable de verificar que los profesionales propuestos tengan la disponibilidad real para la cual se vinculan al proyecto. 

g. El Contratista garantizará que los profesionales estén disponibles (físicamente o a través de medios digitales) cada vez que la Entidad los requiera para dar cumplimiento al objeto del Contrato de acuerdo con el tiempo de dedicación exigido para cada personal.

h. La Entidad se reserva el derecho de exigir el reemplazo o retiro de cualquier Subcontratista o trabajador vinculado al contrato, sin que ello conlleve mayores costos para la Entidad, detallando las razones debidamente justificadas por la cual solicita dicho cambio.

f. En la determinación de la experiencia de los profesionales se aplicará la equivalencia, así: 

	Posgrado con título
	Requisitos de Experiencia General
	Requisitos de Experiencia Específica

	Especialización  
	Veinticuatro (24) meses 
	Doce (12) meses 

	Maestría 
	Treinta y seis (36) meses 
	Dieciocho (18) meses 

	Doctorado 
	Cuarenta y ocho (48) meses 
	Veinticuatro (24) meses 


 
Las equivalencias se pueden aplicar en los siguientes eventos:  

· Título de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia general y viceversa.  
· Título de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia específica y viceversa.  
· No se puede aplicar equivalencia de experiencia general por experiencia específica o viceversa. 

El personal relacionado corresponde al siguiente: 

· Un (1) Director de obra, Ingeniero Civil o arquitecto debidamente matriculado vigente, Especialista en Gerencia de Obras y/o Gerencia de Proyectos y/o Patología de la Construcción. 
· Un (1) Residente de obra, Ingeniero Civil y/o Arquitecto debidamente matriculado, Especialista en Gerencia de Obras y/o Gerencia de Proyectos y/o Patología de la Construcción 
· Un (1) Asesor Estructural, Ingeniero Civil debidamente matriculado, Especialización en Estructuras
· Un (1) Asesor Ambiental, Ingeniero Ambiental debidamente matriculado
· Un (1) Ingeniero Topográfico, Ingeniero Topográfico y /o Topógrafo debidamente matriculado  
· Un (1) Asesor Geotecnista, Ingeniero Civil debidamente matriculado, Especialista en Geotecnia vial y/o similares.
· Un (1) Tecnólogo en Construcción, Tecnólogo en Construcción y/o obras civiles y/o maestro de obra debidamente matriculado.
· Un (1) Profesional SST, Técnico y/o tecnólogo y/o administrador de salud Ocupacional y/o Ingeniero Ambiental y Sanitario con Especialización en Salud Ocupacional. 

8.1. Requisitos del personal

Todos los profesionales exigidos, deben cumplir y acreditar, como mínimo, los siguientes requisitos de formación y experiencia: 

	Profesional Ofrecido para el Cargo
	Requisitos de Experiencia General
	Requisitos de Experiencia Específica

	Director de obra / Ingeniero Civil o arquitecto debidamente matriculado vigente, Especialista en Gerencia de Obras y/o Gerencia de Proyectos y/o Patología de la Construcción.
	Que acredite una experiencia general mínima de quince (15) años en el ejercicio de la profesión, contados a partir de la fecha de expedición de la matrícula profesional.
	Que acredite una experiencia específica como director de obra de infraestructura social mínima de ocho (8) años.

	Residente de obra / Ingeniero Civil y/o Arquitecto debidamente matriculado, Especialista en Gerencia de Obras y/o Gerencia de Proyectos y/o Patología de la Construcción
	Que acredite una experiencia general mínima de diez (10) años en el ejercicio de la profesión, contados a partir de la fecha de expedición de la matrícula profesional.
	Que acredite una experiencia específica como residente de obra de infraestructura social mínima de cinco (5) años.

	Asesor Estructural / Ingeniero Civil debidamente matriculado, Especialización en Estructuras
	Que acredite una experiencia general mínima de Quince (15) años en el ejercicio de la profesión, contados a partir de la fecha de expedición de la matrícula profesional.
	Que acredite una experiencia específica mínima de Ocho (8) como especialista estructural, contados a partir de la fecha de expedición de la matrícula profesional.

	Asesor Ambiental / Ingeniero Ambiental debidamente matriculado
	Que acredite una experiencia general mínima de Cinco (5) años en el ejercicio de la profesión, contados a partir de la fecha de expedición de la matrícula profesional.
	Que acredite una experiencia general mínima de Tres (3) años en gestión ambiental de obras civiles y manejo de residuos peligrosos

	Ingeniero Topográfico / Ingeniero Topográfico y /o Topógrafo debidamente matriculado
	Que acrediten una experiencia general mínima de Diez (10) años en el ejercicio de la profesión, contados a partir de la fecha de expedición de la matrícula profesional.
	

	Asesor Geotecnista / Ingeniero Civil debidamente matriculado, Especialista en Geotecnia vial y/o similares
	Que acredite una experiencia general mínima de Cinco (5) años en el ejercicio de la profesión, contados a partir de la fecha de expedición de la matrícula profesional.
	Que acredite una experiencia general mínima de Tres (3) años como especialista en geotecnia vial y/o similares, contados a partir de la fecha de expedición de la matrícula profesional.

	Técnico o Tecnólogo en Construcción / Técnico o Tecnólogo en Construcción y/o obras civiles y/o maestro de obra debidamente matriculado
	Que acredite una experiencia especifica general mínimo de diez (10) años en el ejercicio de la profesión, contados a partir de la fecha de expedición de la matricula profesional
	Que acredite una experiencia especifica general mínimo de ocho (8) años infraestructura social a partir de la fecha de expedición de la matricula profesional

	Profesional SST / Técnico y/o tecnólogo y/o administrador de salud Ocupacional y/o Ingeniero Ambiental y Sanitario con Especialización en Salud Ocupacional
	Debe certificar experiencia profesional no menor de dos (2) años desde la expedición de la resolución donde se autoriza el ejercicio como profesional en salud ocupacional y/o seguridad y salud en el trabajo 
	



9. Maquinaria mínima del proyecto

El equipo mínimo requerido es el siguiente: 

1. Una (1) Retroexcavadora
2. Un (1) Minicargador o bulldozer
3. Una (1) Volqueta

La maquinaria mínima requerida será verificada una vez se adjudique el Contrato y no podrá ser pedida durante la selección del Contratista para efectos de otorgar puntaje o como criterio habilitante. 

10. POSIBLES FUENTES DE MATERIALES PARA EL PROYECTO 
Las posibles fuentes de materiales serán las que determine el adjudicatario, aprobadas por el interventor o supervisor, y las cuales cumplan con la calidad requerida en las normas de ensayo y especificaciones generales y/o particulares vigentes.
Es responsabilidad del proponente bajo su cuenta y riesgo inspeccionar y examinar el sitio donde se van a desarrollar las obras e informarse sobre la disponibilidad de las fuentes de materiales necesarios para su ejecución, con el fin de establecer si las explotará en su calidad de constructor y/o si las adquirirá a proveedores debidamente legalizados. 
Las fuentes seleccionadas por el contratista deben ser previamente autorizadas por la respectiva interventoría o supervisión, previo al inicio de las obras. El contratista se obliga a realizar la explotación respetando las recomendaciones técnicas establecidas para evitar impactos ambientales; igualmente se obliga a cumplir la normativa ambiental y minera aplicable a la obra. 
El proponente debe verificar, previa a la presentación de la oferta, las distancias de acarreo de las posibles fuentes de materiales existentes en el área de influencia del proyecto que sean susceptibles de utilizar, así como verificar que éstas se encuentran en funcionamiento y que cumplen con todos los requisitos legales ambientales y mineros, de tal forma que pueda garantizar la utilización para el proyecto. En consecuencia, las distancias de acarreo correspondientes deben ser consideradas por el Proponente en los análisis de precios unitarios de la propuesta a presentar y será su responsabilidad.
Previo al inicio de las obras, los materiales que la entidad identifique como indispensables en la ejecución del proyecto deben ser sometidos a ensayos para la aceptación o el rechazo por parte de la interventoría o supervisión, según la normativa aplicable. Los permisos de explotación deben ser tramitados por cuenta del contratista, antes del inicio de las obras. De igual manera, las fuentes seleccionadas por el contratista deben ser previamente autorizadas, previo al inicio de las obras.
11. Señalización 

De ser necesario, son de cargo del Proponente favorecido todos los costos requeridos para instalar y mantener la señalización de la obra y las vallas informativas, la iluminación nocturna y demás dispositivos de seguridad y salud en el trabajo, de comunicación y coordinación en los términos definidos por las autoridades competentes.  

Sin perjuicio de lo anterior, la Entidad debe definir puntualmente cuáles son los costos directos e indirectos incluidos dentro del Presupuesto Oficial dependiendo del proyecto a ejecutar.

12. Permisos, licencias y autorizaciones 

Para la ejecución del proyecto es imprescindible gestionar y obtener las siguientes autorizaciones, licencias y permisos, en conformidad con la normativa vigente:

· Permiso de Demolición: Autorización emitida por la entidad municipal de planificación y control de obras, que certifique que la demolición de la estructura existente se realizará siguiendo los protocolos de seguridad y medio ambiente establecidos.

· Licencia de Construcción: Permiso expedido por la autoridad municipal competente, basado en la verificación del cumplimiento de los requisitos urbanísticos y técnicos, y en concordancia con el Plan de Ordenamiento Territorial (POT). 

· Permiso Ambiental: De acuerdo con la Ley 99 de 1993 y sus actualizaciones, se deberá obtener el permiso ambiental o la declaración de impacto ambiental, en función de la magnitud del proyecto y el impacto que genere tanto la demolición como la nueva construcción. 

· Aprobación de Planos y Estudios Técnicos: La documentación técnica (planos, memorias, estudios de impacto social y ambiental) deberá ser revisada y aprobada por la entidad de control municipal o departamental, garantizando el cumplimiento de la normatividad técnica (NSR-10) y de las disposiciones urbanísticas.
· Otros Permisos Complementarios: Dependiendo de la ubicación y las características específicas del proyecto, podrían requerirse permisos adicionales relacionados con la gestión de residuos, seguridad industrial, y control de emisiones, entre otros, conforme a las disposiciones locales y nacionales.

13. NOTAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS PARA EL PROYECTO

Estructuras

· CÓDIGO COLOMBIANO DE CONSTRUCCIONES SISMO RESISTENTES. NORMA SISMO RESISTENTE NSR10
· CÓDIGO DE SOLDADURA PARA ESTRUCTURAS METÁLICAS, DE LA SOCIEDAD AMERICANA DE SOLDADURA, AWS D.1.1

Concretos

· AMERICAN STANDARS FOR TESTING AND MATERIALS – ASTM
· AMERICAN CONCRETE INSTITUTE – ACI
· PUBLICACIONES TECNICAS DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE PRODUCTORES DE CEMENTO ICO, versión 2001
· PUBLICACIONES TECNICAS DE LA PORTLAND CEMENT ASSOCIATION - PCA

Espacio Público

Normatividad secretaria de planeación del municipio de Sibaté.

14. Documentos técnicos adicionales 

La alcaldía municipal de Sibaté hará entrega de los ESTUDIOS Y DISEÑOS CORRESPONDIENTES.


Sibaté, 15 de junio de 2026.
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Gréfico No. 04: Poligono de infervencion.





