	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

	NUMERO DE ITEM
	1

	NOMBRE DEL ITEM
	COHETE LANZA BENGALAS CON PARACAÍDAS

	CODIGO UNSPSC
	46161710

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO


	COHETE LANZA BENGALAS CON PARACAÍDAS

	UNIDAD DE MEDIDA


	UNIDAD

	DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA


	COHETE LANZA BENGALAS CON PARACAÍDAS:  Longitud: 287 mm., diámetro del mango: 38 mm., diámetro: 32 mm., peso bruto máx.: 245 gr., NEC máx.: 92 gr., intensidad lumínica: 30.000 candelas, color de la luz: rojo, tiempo de luz: 40 segundos, ignición: encendido por cuerda, altitud: 300 m (985 pies), aprobación convenio SOLAS 74 y enmiendas, Resolución IMO 96/98/EC. MED, BGV 425.005: BAM-P2-0059, 0589-P2-0046, USCG y otras autoridades marítimas internacionales.

APLICACIONES: 

Para señalización de socorro en buques, botes salvavidas, balsas salvavidas y embarcaciones de recreo. 
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	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

	NUMERO DE ITEM
	2

	NOMBRE DEL ITEM
	ARO SALVAVIDAS

	CODIGO UNSPSC
	46161602

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO


	ARO SALVAVIDAS


	UNIDAD DE MEDIDA


	UNIDAD

	DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA


	ARO SALVAVIDAS: Diámetro externo: 730mm. Diámetro interno: 440 mm Peso: 2.5 kg Altura máxima de lanzamiento: 80 m Principales materiales y componentes: Carcaza externa: polietileno Material de relleno: poliuretano Material de la cuerda: polietileno Cinta reflectiva aprobada por normas solas Certificación: Aro salvavidas de 2.5kg aprobado por las normas internacionales de Salvamento: código LSA (código de dispositivos de salvamento) del solas y la directiva marítima europea (MED).
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	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

	NUMERO DE ITEM
	3

	NOMBRE DEL ITEM
	CHALECO SALVAVIDAS

	CODIGO UNSPSC
	46161604

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO


	CHALECO SALVAVIDAS

	UNIDAD DE MEDIDA


	UNIDAD

	DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA


	CHALECO SALVAVIDAS: Aprobado norma 150N.ISO 12402-3, collar de flotación grande para mantener la cabeza fuera del agua, correa en la entrepierna, cierre de cincha, silbato, cremallera plástica, provisto de lazo de elevación para rescate.
Tres correas ajustables, cintas reflectivas en pecho y espalda, incluye silbato, material lona impermeable, color naranja, debe cumplir con las normas BTMD 0018-A2, SOLAS 2.1.1.1, SOLAS 2.1.1.2, CODIGO IDS, UNE ISO12402.
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	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

	NUMERO DE ITEM
	4

	NOMBRE DEL ITEM
	SEÑAL DE HUMO FLOTANTE

	CODIGO UNSPSC
	46161713 

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO


	SEÑAL DE HUMO FLOTANTE

	UNIDAD DE MEDIDA


	UNIDAD

	DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA


	SEÑAL DE HUMO FLOTANTE: Señal fumígena flotante de color naranja. Para uso diurno. Indicado para conocer la posición y la dirección del viento en tareas de rescate.
Altura: 114 mm., diámetro: 82 mm., peso bruto máx.: 370 gr., NEC máx.: 239 gr., duración de humo: 3 minutos mínimo, ignición: encendido por percusión, con 2 segundos de demora de seguridad, aprobación convenio SOLAS 74 y modificaciones, Res. MSC 81 (70), Certificaciones: CE 0589, BAM-P1-0191, 0589-P1-0324, BGV MED 423.008, USCG 160.122/21/0, 160.022/21/0, y otras autoridades.
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