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INVITACIÓN PÚBLICA PARA EL PROCESO DE SELECCIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA No. 065-MC-CENACINTELIGENCIA-2026 CUYO OBJETO ES “ADQUISICIÓN ELEMENTOS DE CONSTRUCCIÓN SEPHYROS FASE II PARA LA VIGENCIA”

ANEXO 2
ESPECIFICACIONES TECNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO


Ciudad y fecha

El suscrito ___________________ (oferente) certifica el cumplimiento de los bienes y/o servicios, objeto de la presente invitación pública, de acuerdo a los requerimientos de especificaciones técnicas de obligatorio cumplimiento y adicionales de obligatorio cumplimiento, así:


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO

	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO:    MOTORES, GENERADORES Y TRANSFORMADORES ELÉCTRICOS Y SUS PARTES Y PIEZAS  A-02-02-01-004-006-01
No. SERIE: NO APLICA
PLACA MILITAR: (SI APLICA)
PLACA CIVIL: (SI APLICA)
IDENTIFICACIÓN DEL ACTIVO FIJO:  NO APLICA
NUMERO DEL ACTIVO FIJO: (Número relacionado en SAP):  NO APLICA
CENTRO DE COSTOS:  NO APLICA

	ITEM
	CÓDIGO DANE
	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO
	UNIDAD MEDIDA
	EXISTENCIAS (STOCK - INVENTARIOS)
	NECESIDAD
	UNSPSC (CCE)
	CÓDIGO MATERIAL SAP
	CÓDIGO OTAN - NOC
	CUMPLE / NO CUMPLE

	1
	4611101
	Motor para dron 10" y 9” RT 3115 900KV
Tipo: Motor brushless externo (outrunner) para drones multirotor de gran tamaño y largo alcance
Aplicación: Drones FPV de 8” a 10”, plataformas cinematográficas y UAV de carga ligera-media
KV nominal: 900 KV (revoluciones por voltio)
Voltaje de operación: 4–6 S LiPo (14.8–25.2 V)
Configuración de bobinado: 12N14P
Resistencia interna: 41–46 mΩ
Corriente en vacío: 2.0 A @ 24 V
Corriente máxima pico: 65–81 A
Potencia máxima pico: 1600–1900 W
Potencia nominal continua: 300–1000 W
Empuje máximo: 4.0–5.2 kg por motor
Eficiencia máxima: superior al 85 %
Diámetro externo: 37–39 mm
Altura total: 30–32 mm
Tamaño del estator: 31 × 15 mm
Peso: 110–125 g (con cables)
Patrón de montaje: 19 × 19 mm con tornillería M3
Eje: Acero endurecido Ø 5 mm con rosca M5
Longitud del eje: 15–16 mm
Longitud de cables: 300–310 mm
Calibre de cables: 16–18 AWG siliconado de alta temperatura
Rodamientos: Doble rodamiento japonés de precisión
Material de campana: Aleación de aluminio aeronáutico mecanizado CNC (tipo 7075)
Material del estator: Acero al silicio de alta permeabilidad magnética
Material del bobinado: Cobre libre de oxígeno de alta pureza
Imanes: Neodimio N52H resistentes a alta temperatura
Clase térmica del aislamiento: Clase C (hasta 220 °C)
Sistema de ventilación: Diseño de enfriamiento por flujo axial
Tipo de eje: Eje sólido endurecido con tratamiento anticorrosivo
Color de carcasa: Negro anodizado mate
Acabado superficial: Anodizado duro resistente a abrasión
Tipo de montaje de hélice: Adaptador roscado M5
ESC recomendado: 60–80 A
Hélices recomendadas: 8”–10” (8×4.5×3, 9×5×3, 10×5×3)
Compatibilidad de baterías: LiPo 4S a 6S 
	UNIDAD
	0
	60
	26101209
	OMITIDO
	OMITIDO
	




	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO:     HILOS Y CABLES AISLADOS; CABLE DE FIBRA ÓPTICA
A-02-02-01-004-006-03
No. SERIE: NO APLICA
PLACA MILITAR: (SI APLICA)
PLACA CIVIL: (SI APLICA)
IDENTIFICACIÓN DEL ACTIVO FIJO:  NO APLICA
NUMERO DEL ACTIVO FIJO: (Número relacionado en SAP):  NO APLICA
CENTRO DE COSTOS:  NO APLICA

	ITEM
	CÓDIGO DANE
	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO
	UNIDAD MEDIDA
	EXISTENCIAS (STOCK - INVENTARIOS)
	NECESIDAD
	UNSPSC (CCE)
	CÓDIGO MATERIAL SAP
	CÓDIGO OTAN - NOC
	CUMPLE /
 NO CUMPLE 

	2
	46360
	Kit de transmisión de fibra óptica para drones – alcance 10 km
Tipo: Sistema de enlace cableado aire-tierra por fibra óptica para UAV
Tecnología de transmisión: Comunicación óptica bidireccional por fibra única (BiDi)
Alcance nominal: 10 km
Tipo de fibra: Monomodo G.657A2 insensible a curvaturas
Diámetro núcleo/revestimiento: 9/125 µm
Diámetro del cable: 0.26 – 0.43 mm
Peso del cable: Aproximadamente 80 g por km
Peso del carrete con 10 km: 2.4 – 2.5 kg
Material del recubrimiento del cable: Resina protectora con cubierta PVC flexible
Material del carrete: ABS reforzado o fibra de carbono
Material de boquilla de salida: Aleación de aluminio
Resistencia a la tracción: Superior a 50 N
Longitudes de onda de operación: 1310 nm / 1550 nm
Ancho de banda de transmisión: Hasta ≥10 Gbps
Latencia del enlace: Inferior a 3 ms
Resolución soportada: Video digital Full HD sin compresión
Tipo de conectores: Interfaz óptica FC estándar
Compatibilidad de señales: Video digital, video analógico, telemetría, SBUS, TTL
Configuración del sistema: Módulo aéreo, módulo terrestre y carrete de fibra
Método de despliegue: Desenrollado automático por gravedad o tambor motorizado
Tiempo de despliegue: Menor a 3 minutos
Inmunidad electromagnética: Total, inmune a interferencias RF
Protección del sistema: Resistente a polvo, vibraciones y choques
Temperatura de operación: Rango industrial extendido
Seguridad de transmisión: Enlace físico no detectable electrónicamente
Aplicaciones típicas: Vigilancia, inspección, comunicaciones seguras UAV
	UNIDAD
	0
	10
	26121607
	OMITIDO
	OMITIDO
	

	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO:      ACUMULADORES, PILAS Y BATERÍAS PRIMARIAS Y SUS PARTES Y PIEZAS A-02-02-01-004-006-04
No. SERIE: NO APLICA
PLACA MILITAR: (SI APLICA)
PLACA CIVIL: (SI APLICA)
IDENTIFICACIÓN DEL ACTIVO FIJO:  NO APLICA
NUMERO DEL ACTIVO FIJO: (Número relacionado en SAP):  NO APLICA
CENTRO DE COSTOS:  NO APLICA

	ITEM
	CÓDIGO DANE
	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO
	UNIDAD MEDIDA
	EXISTENCIAS (STOCK - INVENTARIOS)
	NECESIDAD
	UNSPSC (CCE)
	CÓDIGO MATERIAL SAP
	CÓDIGO OTAN - NOC
	CUMPLE/ NO CUMPLE

	3
	46430
	Cargador de baterías dual 
Tipo: Cargador balanceador inteligente de doble canal independiente para baterías de aeronaves no tripuladas
Modo de alimentación: Entrada AC integrada 100-240 V @ 50/60 Hz y entrada DC externa 7-28 V @ máx. 30 A
Fuente AC interna: 200 W de potencia nominal
Potencia máxima en modo DC: Hasta 700 W en modo síncrono
Número de canales: 2 salidas independientes con distribución automática de potencia
Modos de operación: Carga síncrona y asíncrona con control automático de reparto energético
Tipos de batería compatibles: LiPo, LiHV, LiFe, Li-Ion 1-6S; NiMH/NiCd 1-16S; Pb 1-10S
Rango de voltaje por celda: 0.2 – 5.0 V configurable
Precisión de balanceo: < 0.005 V
Corriente de balanceo: hasta 1000 mA por canal
Potencia de carga: hasta 350 W ×2 en modo asíncrono o 700 W total en modo síncrono
Corriente máxima de carga: 25 A en modo combinado, 15 A por canal en modo independiente
Potencia de descarga: hasta 350 W ×2 en modo reciclaje, 15 W ×2 en descarga normal
Corriente máxima de descarga: hasta 15 A en reciclaje
Sistema de gestión: Control CC/CV programable con protección inteligente multicapa
Funciones integradas: Carga, descarga, balanceo, medición de resistencia interna, almacenamiento y activación de baterías
Pantalla: IPS color de 3.5 pulgadas de alto brillo con amplio ángulo de visión
Resolución de pantalla: Aproximadamente 320 × 240 píxeles
Interfaz de usuario: Sistema multilenguaje con navegación mediante dial metálico giratorio
Puerto USB-C: Salida rápida hasta 65 W para carga de dispositivos externos
Puerto USB adicional: 5 V / 2.1 A para actualización de firmware y alimentación auxiliar
Sistema térmico: Disipación activa optimizada mediante ventilación forzada y carcasa metálica conductiva
Material del chasis: Aleación de aluminio anodizado con panel frontal de polímero técnico
Color de carcasa: Negro mate con detalles en gris metálico
Tipo de conectores de salida: XT60 integrados para canales de carga
Protecciones electrónicas: Sobrevoltaje, polaridad inversa, cortocircuito, sobrecorriente, sobretemperatura y fallo de celda
Control de potencia: Distribución automática inteligente entre canales según demanda
Rango de temperatura de operación: Aproximadamente 0 a 40 °C
Dimensiones: alrededor de 130 × 100 × 55 mm
Peso aproximado: entre 450 y 550 g según versión
Uso típico: Carga simultánea de baterías LiPo de drones multirotor, aeronaves FPV y sistemas UAV profesionales
	UNIDAD
	0
	2
	26111704
	OMITIDO
	OMITIDO
	

	4
	46430
	Batería LiPo 5.200 mAh 6S  multirotor  para los drones de tipo de 9”
Tipo: Batería recargable de polímero de litio (LiPo) de alta descarga
Configuración de celdas: 6S (6 celdas en serie)
Voltaje nominal: 22.2 V
Voltaje máximo de carga: 25.2 V
Voltaje mínimo recomendado: 19.2 V
Capacidad nominal: 5,200 mAh
Energía nominal: Aproximadamente 115 Wh
Tasa de descarga continua: 45C – 100C según versión
Corriente de descarga continua: 234 – 520 A
Corriente de descarga pico: Hasta 2 veces la descarga continua por periodos cortos
Tasa de carga recomendada: 1C – 5C
Corriente máxima de carga: Hasta 26 A
Resistencia interna: Baja, típicamente inferior a 3 mΩ por celda
Tipo de conector principal: XT60 o XT90 según versión
Tipo de conector de balanceo: JST-XH de 7 pines
Tipo de celdas: Polímero de litio de alta densidad energética
Química de electrodos: Litio-cobalto-manganeso con electrolito en gel polimérico
Material de envoltura: Lámina multicapa de aluminio y polímero termo-sellado
Material de cables: Cobre estañado con aislamiento de silicona de alta temperatura
Calibre de cables: 10 – 12 AWG
Dimensiones aproximadas: 140 – 160 mm largo × 45 – 50 mm ancho × 45 – 55 mm alto
Peso aproximado: 700 – 900 g
Rango de temperatura de operación: −10 °C a 60 °C
Temperatura de carga segura: 0 °C a 45 °C
Vida útil típica: 150 – 300 ciclos de carga con uso adecuado
Protección interna: Separadores de seguridad y válvula de liberación de presión
Certificaciones comunes: RoHS, CE, UN38.3 para transporte aéreo
Uso típico: Alimentación de drones FPV de largo alcance, UAV profesionales y plataformas multirotor de 7” a 10”ÑL.
	UNIDAD
	0
	5
	26111711
	OMITIDO
	OMITIDO
	

	5
	46430
	Batería para dron Li-Ion 10000 mAh 6S 250A de descarga  para los drones de tipo de 10”
Tipo: Batería recargable de alta densidad energética para drones multirotor
Química de la batería: Ion de litio (Li-Ion)
Configuración de celdas: 6S (seis celdas en serie)
Capacidad nominal: 10.000 mAh (10 Ah)
Voltaje nominal del pack: 22.2 V
Voltaje máximo de carga: 25.2 V
Voltaje mínimo de descarga recomendado: 15 – 16.5 V
Energía total aproximada: 210 – 220 Wh
Tasa de descarga continua: 25C
Corriente máxima de descarga continua: 250 A
Corriente pico de descarga: hasta 500 A (ráfagas cortas)
Tipo de celdas: Cilíndricas de alto rendimiento
Formato de celdas: 18650 o 21700 de alta densidad
Configuración interna del pack: 6S1P o 6S2P según diseño
Voltaje nominal por celda: 3.6 – 3.7 V
Voltaje máximo por celda: 4.2 V
Voltaje mínimo por celda: 2.5 – 3.0 V
Resistencia interna típica: <15 mΩ por celda
Corriente máxima de carga: hasta 10 A
Carga recomendada: 1C (10 A)
Tipo de conector principal: XT60 / XT90 / AS150 de alta corriente
Tipo de conector balanceador: JST-XH 7 pines
Cableado de potencia: Silicona flexible 10 – 12 AWG
Protección del pack: Termorretráctil reforzado y aislamiento interno
Refuerzos estructurales: Separadores térmicos entre celdas
Sistema de disipación térmica: Refrigeración pasiva por aire
Material de encapsulado: Polímero termorretráctil de alta resistencia
Color exterior: Negro o negro mate
Dimensiones aproximadas: 130 – 170 mm × 55 – 80 mm × 40 – 70 mm
Peso aproximado: 800 – 1000 g
Densidad energética: hasta 250 – 340 Wh/kg
Ciclos de vida útil: 300 – 500 ciclos de carga
Temperatura de carga: 0 °C a 45 °C
Temperatura de descarga: −20 °C a 65 °C
Temperatura de almacenamiento: −20 °C a 35 °C
Nivel de autodescarga: Bajo (<3 % mensual)
Compatibilidad de cargadores: Cargadores balanceadores Li-Ion / LiPo
Aplicaciones: Drones FPV long-range, drones de vigilancia, aeronaves no tripuladas de gran autonomía, plataformas UAV industriales.
	UNIDAD
	0
	5
	26111711
	OMITIDO
	OMITIDO
	

	6
	46430
	Batería recargable tipo 18650 (ion-litio de alta descarga)
Tipo: Celda recargable cilíndrica de ion-litio de alta potencia
Formato: 18650 (diámetro 18 mm, longitud 65 mm)
Química: Li-ion INR (Níquel-Manganeso-Cobalto)
Capacidad nominal: 2,500 – 2,800 mAh según modelo
Voltaje nominal: 3.6 V – 3.7 V
Voltaje máximo de carga: 4.2 V
Voltaje mínimo de descarga: 2.5 V
Energía nominal: Aproximadamente 9 – 10 Wh por celda
Corriente de descarga continua: Hasta 35 A
Corriente de descarga pico: Hasta 45 A en pulsos cortos
Corriente de carga estándar: 2.5 – 4 A
Corriente máxima de carga rápida: Hasta 6 A
Resistencia interna: Baja, típicamente 12 – 20 mΩ
Tipo de terminal: Polo positivo tipo botón plano (flat top) o botón elevado según versión
Material del envolvente: Acero niquelado de alta resistencia
Material del electrodo: Cátodo NMC de alta densidad energética
Sistema de seguridad: Disco de ruptura por sobrepresión y separador térmico interno
Temperatura de operación en descarga: −20 °C a 60 °C
Temperatura de carga segura: 0 °C a 45 °C
Vida útil típica: 300 – 500 ciclos de carga completos
Peso aproximado: 45 – 50 g por celda
Dimensiones: 18.3 mm diámetro × 65 mm longitud
Certificaciones: UL, IEC, UN38.3 para transporte seguro
Aplicaciones típicas: Packs de baterías para drones, herramientas eléctricas, sistemas de almacenamiento de energía y equipos electrónicos de alta demanda energética
	UNIDAD
	0
	12
	26111711
	OMITIDO
	OMITIDO
	

	7
	46430
	Batería para radiocontrol 6,200 mAh 7.4 V
Tipo: Batería recargable de polímero de litio (LiPo) para transmisores de radio control
Configuración de celdas: 2S (2 celdas en serie)
Voltaje nominal: 7.4 V
Voltaje máximo de carga: 8.4 V
Voltaje mínimo recomendado: 6.4 V
Capacidad nominal: 6,200 mAh
Energía nominal: Aproximadamente 45.9 Wh
Tipo de química: Polímero de litio de alta estabilidad energética
Tasa de descarga: Baja descarga optimizada para equipos electrónicos (≤2C)
Corriente máxima de descarga: Aproximadamente 10–12 A
Corriente de carga recomendada: 1C (6.2 A)
Corriente máxima de carga: Hasta 2C
Resistencia interna: Baja, optimizada para suministro estable de voltaje
Tipo de conector principal: JST-XH o conector balanceador integrado
Conector de balanceo: JST-XH de 3 pines
Material de envoltura: Lámina multicapa de aluminio con recubrimiento polimérico termo-sellado
Material de cables: Cobre flexible con aislamiento siliconado
Calibre de cables: 20–22 AWG
Dimensiones aproximadas: 95–100 mm largo × 45–50 mm ancho × 18–22 mm alto
Peso aproximado: 280 – 320 g
Protecciones internas: Separador térmico y sistema de liberación de presión
Temperatura de operación: −10 °C a 60 °C
Temperatura de carga segura: 0 °C a 45 °C
Vida útil típica: 300 – 400 ciclos de carga
Compatibilidad típica: Transmisores RC de bahía estándar para baterías 2S
Uso principal: Alimentación de radiocontroles de largo tiempo de operación en sistemas UAV
	UNIDAD
	0
	2
	26111711
	OMITIDO
	OMITIDO
	

	8
	46430
	Strap para baterías de dron FPV 20 × 400 mm 
Paquete por 5 unidades
Tipo: Correa de sujeción reutilizable para fijación de baterías en drones multirotor
Sistema de cierre: Velcro industrial de doble cara tipo gancho-lazo
Longitud nominal: 400 mm
Ancho nominal: 20 mm
Espesor aproximado: 2 – 2.5 mm
Material de la cinta: Fibra de nylon tejido de alta resistencia
Material del refuerzo interno: Hilo de poliéster trenzado de alta tenacidad
Material del sistema de fijación: Velcro industrial cosido con refuerzo perimetral
Resistencia a la tracción: 40 – 60 kgf aproximados
Resistencia a la fatiga: Alta, diseñada para múltiples ciclos de ajuste
Coeficiente antideslizante: Alto debido a superficie texturizada
Acabado superficial: Tejido de trama densa resistente a abrasión
Color típico: Negro con costuras reforzadas en color contrastante
Tipo de borde: Bordes sellados térmicamente para evitar deshilachado
Peso por unidad: 18 – 25 g
Peso del paquete: Aproximadamente 100 – 130 g
Temperatura de operación: −20 °C a 80 °C
Resistencia ambiental: Alta resistencia a humedad, polvo y vibraciones
Compatibilidad: Baterías LiPo de drones FPV de 4S a 12S
Aplicación principal: Fijación segura de baterías en frames de fibra de carbono
Cantidad por paquete: 5 unidades
Uso típico: Drones FPV de carrera, long-range y plataformas cinematográficas UAV
	UNIDAD
	0
	20
	26111720
	OMITIDO
	OMITIDO
	



	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO:     VÁLVULAS Y TUBOS ELECTRÓNICOS; COMPONENTES ELECTRÓNICOS; SUS PARTES Y PIEZAS  A-02-02-01-004-007-01
No. SERIE: NO APLICA
PLACA MILITAR: (SI APLICA)
PLACA CIVIL: (SI APLICA)
IDENTIFICACIÓN DEL ACTIVO FIJO:  NO APLICA
NUMERO DEL ACTIVO FIJO: (Número relacionado en SAP):  NO APLICA
CENTRO DE COSTOS:  NO APLICA

	ITEM
	CÓDIGO DANE
	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO
	UNIDAD MEDIDA
	EXISTENCIAS (STOCK - INVENTARIOS)
	NECESIDAD
	UNSPSC (CCE)
	CÓDIGO MATERIAL SAP
	CÓDIGO OTAN - NOC
	CUMPLE / 
NO CUMPLE

	9
	47160
	Módulo GPS M1025 Mini
Tipo: Módulo de posicionamiento GNSS multibanda para aeronaves no tripuladas FPV y UAV multirrotor
Chip GNSS: u-blox serie M10 (M10050)
Sistemas de navegación compatibles: GPS, GLONASS, BeiDou (BDS), Galileo, QZSS y SBAS
Modo de operación: Posicionamiento conjunto multiconstelación GNSS
Número de canales: 72 canales simultáneos
Satélites rastreables: Hasta 32 satélites en simultáneo
Frecuencias de recepción: L1 (GPS), L1 (GLONASS), B1 (BeiDou), E1 (Galileo), L1 SBAS, L1 QZSS
Precisión horizontal: 2D ≤ 1.5 m CEP en condiciones estándar
Precisión de velocidad: 0.05 m/s
Precisión temporal: 30 ns
Sensibilidad de recepción: Seguimiento −162 dBm, adquisición −160 dBm
Frecuencia de actualización: Hasta 10 Hz
Protocolo de salida: UART (Ublox) e I2C para sensores auxiliares
Velocidad de comunicación: 115200 bps
Voltaje de operación: 3.3 V – 5 V DC
Consumo energético: Bajo consumo optimizado para plataformas FPV
Altura máxima operativa: 50,000 m
Velocidad máxima soportada: 500 m/s
Aceleración máxima: 4 G
Antena integrada: Antena cerámica activa de alta ganancia 25 × 25 mm
Memoria interna: Chip Flash integrado para almacenamiento de parámetros
Capacitor de respaldo: Condensador Farad integrado para arranque en caliente rápido
Sensores opcionales integrados: Magnetómetro digital QMC5883L o IST8310 y barómetro DPS310/MS5611 según versión
Indicador visual: LED de estado GNSS integrado
Dimensiones del módulo: Aproximadamente 29 × 29 × 8.5 mm
Peso: Aproximadamente 13 g
Material de carcasa: Polímero técnico de alta resistencia con blindaje interno EMI
Color exterior: Negro mate con serigrafía blanca de identificación
Tipo de conexión: Cableado con conector JST-GH de paso fino
Compatibilidad: Controladores de vuelo con firmware Betaflight, INAV, Ardupilot y PX4
Aplicaciones: Navegación autónoma, retorno a casa (RTH), geolocalización, telemetría de posición y registro de rutas en drones FPV y UAV profesionales 
	UNIDAD
	0
	10
	32101656
	OMITIDO
	OMITIDO
	



	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO:      APARATOS TRANSMISORES DE TELEVISIÓN Y RADIO; TELEVISIÓN, VIDEO Y CÁMARAS DIGITALES; TELÉFONOS A-02-02-01-004-007-02
No. SERIE: NO APLICA
PLACA MILITAR: (SI APLICA)
PLACA CIVIL: (SI APLICA)
IDENTIFICACIÓN DEL ACTIVO FIJO:  NO APLICA
NUMERO DEL ACTIVO FIJO: (Número relacionado en SAP):  NO APLICA
CENTRO DE COSTOS:  NO APLICA

	ITEM
	CÓDIGO DANE
	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO
	UNIDAD MEDIDA
	EXISTENCIAS (STOCK - INVENTARIOS)
	NECESIDAD
	UNSPSC (CCE)
	CÓDIGO MATERIAL SAP
	CÓDIGO OTAN - NOC
	CUMPLE / NO CUPLE

	10
	47215
	Cámara FPV. Kit de video analógico FPV VTX + antena Lollipop + cámara 1200TVL 
Configuración para drones FPV
Tipo: Sistema de transmisión de video analógico FPV compuesto por transmisor VTX, cámara CMOS y antena omnidireccional circular polarizada
Transmisor de video (VTX): Módulo de transmisión RF analógica de banda 5.8 GHz
Frecuencia de operación: 5.8 GHz (bandas A, B, E, F, R)
Número de canales: 40 canales seleccionables
Potencia de transmisión: Conmutable 25 mW / 100 mW / 200 mW / 600 mW según versión
Modulación de señal: FM analógica estándar FPV
Voltaje de operación del VTX: 7 – 28 V DC (2S – 6S LiPo)
Consumo de corriente: Aproximadamente 200 – 600 mA según potencia seleccionada
Control del VTX: Protocolo SmartAudio o IRC Tramp mediante UART
Sistema de disipación: Placa con disipador metálico integrado y ventilación pasiva
Conector de antena: MMCX o U.FL según versión
Protección: Protección contra conexión sin antena y sobretemperatura
Dimensiones del VTX: Aproximadamente 30 × 30 mm formato estándar
Peso del VTX: 6 – 10 g
Antena FPV: Antena omnidireccional circular polarizada tipo Lollipop
Polarización: RHCP (Right Hand Circular Polarization)
Ganancia de antena: 2.5 – 3 dBi
Impedancia: 50 ohmios
Frecuencia de trabajo: 5.6 – 6.0 GHz
Tipo de conector: MMCX o SMA según versión
Material del radomo: Polímero ABS de alta resistencia
Material del elemento radiante: Cobre estañado
Longitud de antena: 90 – 120 mm
Peso aproximado: 8 – 12 g
Resistencia ambiental: Alta resistencia a vibraciones e impactos
Cámara FPV analógica: Sensor CMOS de alta sensibilidad para vuelo FPV
Resolución horizontal: 1200 TVL
Formato de sensor: 1/3” CMOS
Relación de aspecto: Conmutable 4:3 / 16:9
Latencia: Ultra baja (<10 ms)
Iluminación mínima: 0.001 Lux
Rango dinámico: WDR digital amplio
Sistema de video: PAL / NTSC conmutable
Lente: 2.1 mm – 2.5 mm FOV amplio (≈155° – 170°)
Voltaje de operación: 5 – 36 V DC
Consumo: Aproximadamente 120 mA
Configuración de imagen: Menú OSD mediante joystick
Material de carcasa: Aleación de aluminio CNC
Dimensiones: Formato micro 19 × 19 mm
Peso aproximado: 6 – 9 g
Compatibilidad del sistema: Gafas FPV analógicas estándar 5.8 GHz
Tipo de señal: Video compuesto analógico CVBS
Aplicación típica: Drones FPV de carrera, freestyle y long-range
Materiales estructurales: Aluminio anodizado, polímeros técnicos y componentes electrónicos SMD
Color típico del kit: Negro mate con serigrafía blanca
Temperatura de operación: −10 °C a 60 °CSensores opcionales integrados: Magnetómetro digital QMC5883L o IST8310 y barómetro DPS310/MS5611 según versión
Indicador visual: LED de estado GNSS integrado
Dimensiones del módulo: Aproximadamente 29 × 29 × 8.5 mm
Peso: Aproximadamente 13 g
Material de carcasa: Polímero técnico de alta resistencia con blindaje interno EMI
Color exterior: Negro mate con serigrafía blanca de identificación
Tipo de conexión: Cableado con conector JST-GH de paso fino
Compatibilidad: Controladores de vuelo con firmware Betaflight, INAV, Ardupilot y PX4
Aplicaciones: Navegación autónoma, retorno a casa (RTH), geolocalización, telemetría de posición y registro de rutas en drones FPV y UAV profesionales 
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	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO:      INSTRUMENTOS Y APARATOS DE MEDICIÓN, VERIFICACIÓN, ANÁLISIS, DE NAVEGACIÓN Y PARA OTROS FINES (EXCEPTO INSTRUMENTOS ÓPTICOS); INSTRUMENTOS DE CONTROL DE PROCESOS INDUSTRIALES, SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIO.  A-02-02-01-004-008-02
No. SERIE: NO APLICA
PLACA MILITAR: (SI APLICA)
PLACA CIVIL: (SI APLICA)
IDENTIFICACIÓN DEL ACTIVO FIJO:  NO APLICA
NUMERO DEL ACTIVO FIJO: (Número relacionado en SAP):  NO APLICA
CENTRO DE COSTOS:  NO APLICA

	ITEM
	CÓDIGO DANE
	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO
	UNIDAD MEDIDA
	EXISTENCIAS (STOCK - INVENTARIOS)
	NECESIDAD
	UNSPSC (CCE)
	CÓDIGO MATERIAL SAP
	CÓDIGO OTAN - NOC
	CUMPLE /
 NO CUMPLE

	11
	4822002
	Radiocontrol 
Tipo: Transmisor de radio control digital multiprotocolo para aeronaves no tripuladas y sistemas RC
Número de canales: 12 canales proporcionales configurables
Frecuencia de operación: 2.4 GHz banda ISM
Protocolo RF interno: ExpressLRS 2.4 GHz de baja latencia
Potencia de transmisión RF: Ajustable hasta 1 W
Latencia del sistema: Inferior a 4 ms en modo alta velocidad
Resolución de señal: 16 bits
Sistema de modulación: LoRa FHSS digital
Alcance de control: Superior a 20 km en condiciones ideales
Pantalla: LCD color integrada de alta visibilidad
Tamaño de pantalla: Aproximadamente 2 pulgadas
Interfaz de usuario: Sistema operativo EdgeTX configurable
Tipo de gimbals: Hall sensor de alta precisión
Resolución de gimbals: 4096 pasos por eje
Material de gimbals: Aleación metálica CNC
Número de interruptores: 6 – 8 interruptores programables
Tipo de potenciómetros: Perillas analógicas de precisión
Puerto de expansión: USB-C para datos y carga
Compatibilidad USB: Modo joystick HID y actualización firmware
Batería interna: Li-Ion 2S integrada
Capacidad de batería: Aproximadamente 5000 mAh
Voltaje nominal de batería: 7.4 V
Autonomía: Hasta 20 horas de uso continuo
Sistema de carga: Carga USB-C con protección inteligente
Material del chasis: Polímero técnico reforzado con estructura interna metálica
Color del cuerpo: Negro mate con detalles grises
Dimensiones aproximadas: 175 × 160 × 85 mm
Peso aproximado: 500 – 600 g
Compatibilidad de receptores: Receptores ExpressLRS 2.4 GHz
Funciones adicionales: Telemetría bidireccional en tiempo real
Protocolos de salida: SBUS, CRSF, UART
Aplicaciones típicas: Control de drones FPV, UAV profesionales y aeronaves RC multicanal, debe tener conexión exclusiva parta recepción de señal por fibra óptica.
Accesorios: Arnés de soporte para radio control tipo pecho (soporte ergonómico para transmisores RC)
Tipo: Sistema de soporte corporal para transmisores de radio control
Configuración: Arnés de pecho tipo “chest harness” para controladores RC
Diseño: Soporte frontal tipo chaleco con distribución de peso en hombros
Compatibilidad: Radios tipo Radiomaster, FrSky, Futaba, Spektrum y similares
Sistema de soporte: Plataforma frontal rígida para fijación del transmisor
Material de la base: Polímero técnico de alta resistencia o ABS reforzado
Material del arnés: Correas de nylon balístico de alta resistencia
Tipo de correas: Correas ajustables multipunto
Sistema de ajuste: Reguladores deslizantes de ajuste rápido
Ancho de correas: 25 – 40 mm
Sistema de fijación del control: Tornillo central o soporte universal regulable
Plataforma de soporte: Base frontal con ángulo ergonómico
Ángulo de soporte del radio: Ajustable para comodidad del operador
Sistema de distribución de carga: Apoyo sobre hombros y pecho
Ergonomía: Diseño para reducir fatiga en vuelos prolongados
Sistema de estabilización: Correas laterales anti-movimiento
Sistema de liberación: Hebillas plásticas de liberación rápida
Tipo de hebillas: Polímero reforzado de alta resistencia
Material de herrajes: Acero o polímero industrial reforzado
Compatibilidad de radios grandes: Sí, transmisores de gran formato
Compatibilidad de radios medianos: Sí
Sistema anti-balanceo: Ajuste inferior estabilizador
Soporte de gimbals: Permite acceso completo a sticks del transmisor
Ventilación: Diseño abierto que permite ventilación del operador
Color del arnés: Negro mate táctico
Acabado de materiales: Textil resistente a desgaste y fricción
Resistencia a tracción: Alta resistencia mecánica en correas
Peso del sistema: Aproximadamente 250 – 450 g
Altura ajustable: Regulación para diferentes tallas de usuario
Compatibilidad corporal: Ajuste para pecho y hombros de diferentes tamaños
Sistema de transporte: Plegable para almacenamiento
Temperatura de operación: −20 °C a 60 °C
Resistencia ambiental: Alta resistencia a humedad, sudor y polvo
Aplicaciones: Operación de drones FPV, vuelos de larga duración, drones de investigación, plataformas UAV profesionales
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	12
	4822002
	Kit de transmisión compuesto por:
Módulo externo ExpressLRS Kit
Tipo: Módulo transmisor RF externo de largo alcance para radiocontrol en sistemas UAV y FPV
Frecuencia de operación: 2.4 GHz banda ISM
Protocolo RF: ExpressLRS (ELRS) de baja latencia
Sistema de modulación: LoRa FHSS digital
Potencia de transmisión RF: Ajustable 10 mW / 25 mW / 100 mW / 250 mW / 500 mW / 1 W
Potencia máxima de salida: 30 dBm (1 W)
Sensibilidad del receptor compatible: Hasta −121 dBm
Latencia del sistema: 4 – 20 ms configurable según tasa de paquetes
Tasa de actualización: Hasta 1000 Hz en modo alta velocidad
Alcance típico: Superior a 30 km en condiciones óptimas
Voltaje de operación: 6 – 13 V DC mediante bahía JR
Consumo de corriente: Aproximadamente 200 – 800 mA según potencia
Sistema de enfriamiento: Ventilador activo con control térmico automático
Protecciones electrónicas: Sobretemperatura, sobrecorriente y bajo voltaje
Interfaz de conexión: Bahía estándar JR de módulos externos
Compatibilidad: Transmisores EdgeTX / OpenTX con soporte CRSF
Telemetría: Comunicación bidireccional en tiempo real
Tipo de antena incluida: Antena omnidireccional de alta ganancia 2.4 GHz
Ganancia de antena: Aproximadamente 2.5 – 5 dBi
Impedancia de antena: 50 ohmios
Conector RF: SMA estándar
Material del chasis: Polímero técnico reforzado con disipador interno metálico
Color del módulo: Negro mate con detalles grises
Dimensiones aproximadas: 90 × 70 × 45 mm
Peso aproximado: 120 – 150 g
Indicadores visuales: LEDs de estado de enlace y potencia
Firmware: Actualizable mediante USB
Aplicaciones típicas: Control de drones FPV long-range, UAV tácticos y aeronaves RC profesionales

Receptor DBR4 Dual Band Xross Gemini ExpressLRS
Tipo: Receptor de radio control para drones multirotor de largo alcance
Tecnología de enlace: ExpressLRS protocolo digital de baja latencia
Sistema de diversidad: True Diversity con doble receptor interno
Bandas de operación: Dual Band 2.4 GHz + Sub-GHz (Xross Gemini)
Arquitectura RF: Doble módulo receptor independiente sincronizado
Sensibilidad de recepción: Hasta −112 dBm
Potencia de telemetría: Bidireccional integrada
Latencia del sistema: Aproximadamente 4 – 7 ms en modo alto rendimiento
Tasa de actualización: Hasta 1000 Hz en modos de alta velocidad
Tipo de modulación: LoRa spread spectrum de alta inmunidad a ruido
Antenas: Doble antena externa de polarización lineal
Conectores de antena: IPEX / U.FL reforzados
Longitud de antenas: Aproximadamente 150 mm cada una
Voltaje de operación: 4.5 – 8.4 V DC
Consumo de corriente: Aproximadamente 120 – 180 mA
Interfaz de comunicación: UART serial CRSF
Compatibilidad de controladoras: FC con protocolo CRSF
Procesador interno: MCU de alto rendimiento dedicado RF
Memoria firmware: Actualizable mediante WiFi o passthrough UART
Indicadores LED: Estado de enlace, alimentación y modo RF
Protección eléctrica: Protección contra inversión de polaridad
Blindaje electromagnético: Cubierta metálica RF integrada
Material del encapsulado: Polímero técnico de alta resistencia
Color del módulo: Negro mate
Dimensiones aproximadas: 22 × 18 × 5 mm
Peso: Aproximadamente 4 – 6 g
Temperatura de operación: −10 °C a 70 °C
Resistencia a vibraciones: Alta para uso en drones FPV
Alcance operativo: Superior a 30 km en condiciones ideales
Redundancia de señal: Conmutación automática entre bandas
Aplicaciones: Drones FPV long-range, aeronaves BVLOS, plataformas tácticas multirotor, sistemas de vuelo de alta confiabilidad
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	13
	4822002
	Gafas FPV de segunda versión rojas.
Tipo: Gafas FPV digitales de baja latencia para sistemas de video
Tecnología de transmisión: Sistema digital de enlace RF en banda 5.8 GHz
Pantallas: Doble micro-OLED Full HD
Resolución nativa: 1920 × 1080 píxeles por ojo
Frecuencia de refresco: 90 Hz
Relación de aspecto: 16:9
Campo de visión (FOV): 46°
Ajuste IPD: 58 – 72 mm
Ajuste de enfoque: −7 a +4 dioptrías
Latencia video : menor a 3 ms vidrio a vidrio
Latencia video analógico: menor a 2 ms
Latencia HDMI: menor a 1 ms
Entrada de video: HDMI digital + AV analógico
Salida de video: HDMI OUT para monitor externo
Sistema DVR: Grabación interna digital en microSD
Formato de grabación: H.264 MP4
Resolución DVR: Hasta 1080p
Capacidad microSD: Hasta 256 GB
Sistema operativo: Plataforma Linux abierta configurable
Interfaz de usuario: Menú OSD digital personalizable
Seguimiento de cabeza: Soporte head-tracking integrado
Audio: Salida de auriculares 3.5 mm
Conectividad: Puerto USB-C para datos y actualizaciones
Entrada de alimentación: Conector DC 5.5 × 2.1 mm
Voltaje de operación: 7 – 25.2 V DC (2S – 6S LiPo)
Consumo energético: Aproximadamente 9 – 15 W según modo
Antenas: Sistema diversity dual RP-SMA
Material de carcasa: Polímero técnico de alta resistencia
Material interno: Estructura ABS reforzada con disipadores metálicos
Color: Blanco mate con detalles negros
Sistema de ventilación: Ventilador activo interno anti-empañamiento
Sistema óptico: Lentes asféricas multicapa
Tipo de espuma facial: Espuma ergonómica intercambiable
Peso aproximado: 336 – 340 g sin batería
Dimensiones aproximadas: 185 × 110 × 75 mm
Temperatura de operación: −10 °C a 50 °C
Compatibilidad: Sistemas HDZero, señal analógica y entrada HDMI externa
Uso típico: FPV profesional, carreras, operación táctica UAV
Accesorios incluidos: Cable XT60, placas faciales, correa, estuche rígido
Característica: Las gafas deben ser originales de fabrica de color rojo, no se aceptan de otro color, deben contar con compatibilidad digital y análoga en el mismo dispositivo sin necesidad de complementos.
	UNIDAD
	0
	2
	52161559
	OMITIDO
	OMITIDO
	

	14
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	Stack de control de vuelo FC H743 + ESC 100A para drones multirotor FPV y UAV
Tipo: Sistema electrónico integrado compuesto por controlador de vuelo y variador electrónico de velocidad 4-en-1
Arquitectura del controlador: Microcontrolador STM32H743 de 32 bits
Frecuencia del procesador: 480 MHz
Memoria Flash: 2 MB
Memoria RAM: 1 MB
Sistema operativo compatible: Betaflight, INAV, Ardupilot, PX4
Giroscopio: Sensor IMU de alta precisión ICM-42688-P o MPU6000 según versión
Frecuencia de lectura del giroscopio: Hasta 8 kHz
Barómetro: Sensor integrado de presión atmosférica de alta sensibilidad
OSD: Chip AT7456E integrado para superposición de video
Blackbox: Memoria flash interna de 16 – 32 MB
Puertos UART: 6 – 8 puertos seriales independientes
Salida PWM: Hasta 8 canales de motor
BEC integrado: 5 V / 3 A y 9 V / 2 A regulados
Puerto USB: USB-C o Micro-USB para configuración
Interfaz GPS: UART dedicado
Interfaz telemetría: Soporte CRSF, SBUS, IBUS
Voltaje de operación FC: 7 – 36 V DC (2S – 8S LiPo)
Sistema de filtrado: Filtro LC para reducción de ruido eléctrico
Formato de montaje: Estándar 30.5 × 30.5 mm
Material PCB: Fibra de vidrio FR-4 multicapa
Tipo de ESC: Variador electrónico de velocidad 4-en-1 de alto amperaje
Corriente continua: 100 A por canal
Corriente pico: 120 – 130 A por canal
Voltaje de operación ESC: 3S – 8S LiPo
Firmware ESC: BLHeli-32 o AM32
Frecuencia PWM: Hasta 128 kHz
Sistema de protección: Sobretemperatura, sobrecorriente y bajo voltaje
Sensor de corriente: Medición analógica integrada
MOSFET: Transistores de baja resistencia RDS-ON
Material disipador: Placa de cobre de alta conductividad
Capacitores: Condensadores electrolíticos de filtrado de alta capacidad
Formato de montaje: 30.5 × 30.5 mm estándar
Peso conjunto: Aproximadamente 45 – 60 g
Temperatura de operación: −10 °C a 85 °C
Aplicación típica: Drones FPV de gran tamaño, plataformas UAV de alto consumo y sistemas multirotor de al empuje
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	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO:  AERONAVES Y NAVES ESPACIALES, Y SUS PARTES Y PIEZAS
A-02-02-01-004-009-06
No. SERIE: NO APLICA
PLACA MILITAR: (SI APLICA)
PLACA CIVIL: (SI APLICA)
IDENTIFICACIÓN DEL ACTIVO FIJO:  NO APLICA
NUMERO DEL ACTIVO FIJO: (Número relacionado en SAP):  NO APLICA
CENTRO DE COSTOS:  NO APLICA

	ITEM
	CÓDIGO DANE
	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO
	UNIDAD MEDIDA
	EXISTENCIAS (STOCK - INVENTARIOS)
	NECESIDAD
	UNSPSC (CCE)
	CÓDIGO MATERIAL SAP
	CÓDIGO OTAN - NOC
	CUMPLE / 
NO CUMPLE

	15
	4964003
	Frame para dron multirotor en fibra de carbono 10" (kit completo carbono 6K alta calidad)
Tipo: Estructura mecánica para dron multirotor FPV de gran tamaño
Configuración: Frame tipo X simétrico para hélices de 10 pulgadas
Material principal: Fibra de carbono tejido 6K de alta densidad
Tipo de laminado: Placas multicapa prensadas en resina epóxica
Acabado superficial: Mate anti-reflectivo con textura satinada
Tratamiento de bordes: Biselado CNC con sellado anti-delaminación
Espesor de brazos: 6 – 7 mm
Espesor de placa inferior: 2.5 – 3 mm
Espesor de placa superior: 2 – 2.5 mm
Espesor placas laterales: 1.5 – 2 mm
Distancia entre ejes motores: Aproximadamente 420 – 450 mm
Compatibilidad de hélices: 9" – 10"
Montaje de motores: Patrón 16 × 16 mm y 19 × 19 mm
Formato stack FC/ESC: 30.5 × 30.5 mm y 20 × 20 mm
Material de tornillería: Acero inoxidable o aleación tratada
Tipo de tornillos: Métrica M3 hexagonal
Separadores: Columnas de aluminio anodizado
Sistema de montaje batería: Plataforma superior e inferior
Compatibilidad straps: Ranuras para correas de 20 – 30 mm
Sistema antivibración: Amortiguadores TPU en soporte de cámara
Soporte de cámara: Ajuste de inclinación 0° – 45°
Material de soportes impresos: TPU flexible de alta resistencia
Color de estructura: Negro carbono natural
Resistencia estructural: Alta rigidez torsional y flexión mínima
Peso del kit completo: Aproximadamente 380 – 480 g
Temperatura de operación: −20 °C a 120 °C
Resistencia ambiental: Alta resistencia a impactos, humedad y vibración
Aplicaciones: Drones FPV long-range, carga útil, cinematografía aérea y plataformas UAV tácticas
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	Frame para dron multirotor en fibra de carbono 9" X8 (estructura tipo cinelifter)
Tipo: Estructura mecánica para dron multirotor de carga pesada tipo cinelifter
Configuración: Frame tipo X8 coaxial con ocho motores en cuatro brazos
Arquitectura de propulsión: Motores dobles coaxiales en contrarrotación por brazo
Compatibilidad de hélices: 9" – 10"
Material principal: Fibra de carbono de alto módulo tejido 6K
Tipo de laminado: Placas multicapa prensadas en resina epóxica de alta resistencia
Proceso de fabricación: Corte CNC de alta precisión
Acabado superficial: Mate anti-reflejo con textura satinada
Tratamiento de bordes: Biselado CNC con sellado anti-delaminación
Tipo de estructura: Chasis modular desmontable
Configuración geométrica: X simétrica optimizada para estabilidad de carga
Número de brazos: 4 brazos estructurales
Tipo de brazos: Brazos reforzados para configuración coaxial doble motor
Material de brazos: Fibra de carbono sólido de alta densidad
Espesor de brazos: 7 – 8 mm
Ancho de brazos: 18 – 25 mm
Refuerzo estructural: Laminado adicional en zona de anclaje de motores
Refuerzos internos: Placas de unión estructural en el núcleo central
Espesor de placa inferior: 3 – 4 mm
Espesor de placa superior: 2.5 – 3 mm
Espesor de placas laterales: 2 – 2.5 mm
Distancia entre ejes motores: Aproximadamente 430 – 480 mm
Tipo de soporte de motores: Montaje doble coaxial superior e inferior
Patrón de montaje de motores: 16 × 16 mm y 19 × 19 mm
Compatibilidad de motores: Serie 28xx – 31xx brushless
Sistema de montaje coaxial: Base doble para motor superior e inferior
Sistema de rigidez torsional: Estructura central reforzada de múltiples placas
Formato de montaje stack FC/ESC: 30.5 × 30.5 mm
Formato alterno de montaje: 20 × 20 mm
Espacio interno para electrónica: Compartimiento central amplio
Compatibilidad controladoras: FC tamaño estándar 30 × 30 mm
Compatibilidad ESC: ESC 4 en 1 o ESC individuales
Sistema de gestión de cables: Canales internos para cableado de motores
Soporte de batería: Plataforma superior reforzada
Sistema de fijación de batería: Ranuras para straps industriales
Compatibilidad straps: 20 – 30 mm de ancho
Material de tornillería: Acero inoxidable de alta resistencia
Tipo de tornillos: Métrica M3 hexagonal
Separadores estructurales: Columnas de aluminio anodizado
Material de separadores: Aleación de aluminio 7075
Altura del cuerpo central: 35 – 55 mm
Sistema de amortiguación de vibraciones: Soportes TPU para electrónica
Soporte de cámara FPV: Montaje frontal con inclinación ajustable
Rango de inclinación de cámara: 0° – 45°
Compatibilidad de cámaras: Micro / Mini FPV
Material de soportes impresos: TPU flexible de alta resistencia
Compatibilidad de sistemas de video: Analógico y digital
Montaje de transmisor de video: Soporte trasero dedicado
Sistema de disipación térmica: Flujo de aire abierto en estructura central
Protección electrónica: Carenados laterales opcionales
Color de estructura: Negro carbono natural
Rigidez estructural: Alta rigidez torsional con flexión mínima
Resistencia a vibraciones: Optimizada para plataformas de filmación
Peso del frame completo: Aproximadamente 500 – 750 g
Carga útil recomendada: Hasta 2 – 3 kg según configuración de motores
Temperatura de operación: −20 °C a 120 °C
Resistencia ambiental: Alta resistencia a impactos, humedad y vibraciones
Aplicaciones: Drones cinelifter, drones de filmación profesional, plataformas de carga aérea, drones FPV heavy-lift, sistemas UAV de ocho motores X8
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	Hélice para dron multirotor en nilón 10" x 5
Tipo: Componente aerodinámico de propulsión para dron multirotor
Configuración: Hélice bipala de alto rendimiento
Material principal: Nilón técnico reforzado de alta resistencia
Tipo de construcción: Moldeo por inyección de polímero estructural
Acabado superficial: Satinado liso anti-turbulencias
Color: Negro
Diámetro total: 10 pulgadas (254 mm)
Paso de hélice: 5 pulgadas
Número de palas: 2
Dirección de giro: Disponible en CW y CCW
Tipo de hub: Centro reforzado de alta densidad
Diámetro de eje compatible: 5 mm estándar
Compatibilidad de motores: Serie 28xx, 31xx y 35xx brushless
Rango de RPM operativo: Hasta aproximadamente 12.000 RPM
Peso unitario: Aproximadamente 20 – 25 g
Rigidez estructural: Media-alta con flexibilidad controlada
Absorción de vibraciones: Alta por propiedades del nilón
Resistencia a impactos: Alta sin fractura inmediata
Resistencia térmica: −10 °C a 90 °C
Eficiencia aerodinámica: Optimizada para empuje sostenido
Nivel de ruido: Bajo a medio durante operación
Consumo energético: Reducido por perfil aerodinámico eficiente
Aplicaciones: Drones FPV long-range, plataformas de vigilancia, drones de carga ligera, sistemas VTOL multirrotor
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADICIONALES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO

	ITEM
	DESCRIPCCIÓN
	ESPECIFICACIONES
	CUMPLE / 
NO CUMPLE 

	1
	PLAZO DE EJECUCIÓN PARA TODOS LOS ÍTEMS:
	Los bienes objeto del presente proceso deben entregarse como plazo máximo el 30 de octubre de 2026.

NOTA: Hasta el momento de la suscripción del acta de entrega, el transporte y cuidado de los elementos   están a cargo del contratista, quien será el responsable por la seguridad de los mismos. Los costos y gastos por concepto de importación, nacionalización, reexportación y demás derivados si a ello hubiere lugar estarán a cargo del contratista sin costo alguno para el MDN-EJC-CENAC-BRIMI1-BAIDI."
	

	2
	GARANTÍA TÉCNICA 
	[bookmark: _GoBack]El oferente deberá aportar junto con la oferta en documento independiente debidamente suscrito por el representante legal de la empresa, que se compromete a cumplir con la garantía técnica.

Condiciones para todos los ítems: 

La garantía de los elementos es de un periodo de 12 meses, piezas o equipos que en el periodo de garantía presenten novedades, deficiencias técnicas, defectos de fabricación, no resistencia a las condiciones de operación habituales deberá ser cambiadas por el contratista, quien entregará el componente nuevo con las mismas características o superiores al adquirido inicialmente.

Lo anterior no generará ningún costo adicional, al MDN – EJÉRCITO NACIONAL –CENAC IMI-BRIMI1-BAIDI, durante el lapso del periodo de garantía aplicable a los elementos adquiridos
	

	3
	TÉRMINO RESPUESTA A LA GARANTÍA 
	"El oferente deberá aportar junto con la oferta en documento independiente debidamente suscrito por el representante legal de la empresa, que se compromete a cumplir con el término de respuesta a la garantía.
En caso de que se deba aplicar la garantía de algún elemento, la respuesta se debe realizar dentro de las 48 horas posteriores al informe de la novedad presentada por parte del supervisor del contrato al contratista, tal respuesta debe ser entregada de forma escrita, por medio físico o mediante correo electrónico al supervisor del contrato.

En caso de requerir el cambio de un elemento este debe ser entregado al supervisor del contrato en un plazo no mayor a 5 días hábiles en caso que sea de origen nacional, si el elemento es importado debe ser entregado en un plazo no mayor a 30 días hábiles, dicho elemento debe mantener las mismas características técnicas del elemento original. "
	

	4
	VICIOS OCULTOS
	Cuando los bienes presenten problemas no detectados por el supervisor al momento de recibo a satisfacción de los mismos, por defecto de fabricación, ensamble o calidad de sus componentes que afecten la funcionalidad del sistema, el contratista cambiara la parte o el bien completo entregado por uno nuevo, de óptima calidad, original, en perfecto funcionamiento y probado. Estos deberán ser reemplazados cuantas veces sea necesario durante el término de la presente garantía técnica."
	

	5
	IMPORTACIÓN Y NACIONALIZACIÓN
	Los costos y gastos por concepto de importación, nacionalización, reexportación y demás derivados estarán a cargo del contratista y sin costo adicional para MDN – EJÉRCITO NACIONAL –CENAC IMI-BRIMI1-BAIDI.
	

	6
	RECIBO A SATISFACCIÓN 
	Para el respectivo recibo a satisfacción de los bienes, el supervisor del contrato, realizará la respectiva inspección y verificación de los elementos del contrato, empaque, certificaciones, manuales del fabricante, condiciones del correcto almacenaje, de igual forma todos los elementos deben ser nuevos y no remano facturados.
	

	7
	MANUALES, FOLLETOS Y CATÁLAGOS 
	El oferente anexara con la propuesta en documento independiente tipo brochure, folleto o documento ilustrativo que especifique marca, referencia, parte número, foto-imagen y especificaciones técnicas del bien ofertado en idioma inglés o español.
	

	8
	CATALOGACIÓN OTAN 
	El contratista deberá anexar en medio magnético y físico a la unidad ejecutora una lista de los bienes adjudicados con la información técnica para identificación de los artículos de abastecimiento incluidos en el objeto contractual dentro de los 5 días ´posteriores a  la formalización del contrato.
	





NOTA: EL OFERENTE DEBE DILIGENCIAR EL FORMULARIO ESPECIFICANDO QUE CUMPLE CON CADA UNA DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADICIONALES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.

El OFERENTE 

Nombre: ______________________
C.C. / NIT _____________________
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