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FORMATO No. 
ACEPTACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MINIMAS



Bogotá, 
 
Señores
SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO – SGC
Diagonal 53 #34-53, Bogotá

Referencia: Proceso de Mínima cuantía No. SGC-SASI-XXX-2026



Con el ánimo de aplicar en la habilitación del factor técnico, manifiesto bajo la gravedad de juramento que se entiende prestado con la firma de este documento, como Representante Legal de (persona jurídica o persona natural), en caso de resultar adjudicatario dentro de este proceso, me comprometo a cumplir con las siguientes especificaciones técnicas exigidas en el proceso:

1. OBJETO

Adquisición e instalación de cofres para las PULVERISETTE 9 y PULVERISETTE 5 marca Fritsch de la Dirección de Laboratorios del Servicio Geológico Colombiano

2. NECESIDAD

La Dirección de Laboratorios del Servicio Geológico Colombiano requiere la adquisición e instalación de cofres para los equipos de molienda PULVERISETTE 5 y PULVERISETTE 9 marca Fritsch, utilizados en las actividades de preparación y procesamiento de muestras de laboratorio.

La necesidad de adquirir cofres de la misma marca obedece a que dichos accesorios hacen parte integral del sistema de operación de los equipos y deben garantizar plena compatibilidad mecánica, dimensional, funcional y de seguridad con los modelos actualmente instalados en la entidad. Lo anterior, teniendo en cuenta que estos equipos operan bajo configuraciones técnicas específicas definidas por el fabricante, por lo que el uso de accesorios no originales o no compatibles puede generar afectaciones en el desempeño, precisión de los resultados, estabilidad operativa, desgaste prematuro de los componentes y posibles riesgos para el equipo y el usuario.

En ese sentido, se requiere que los cofres sean originales o técnicamente compatibles y certificados para los modelos PULVERISETTE 5 y PULVERISETTE 9, garantizando su adecuada integración, funcionamiento seguro y continuidad operativa de los procesos desarrollados por la Dirección de Laboratorios.


	[bookmark: RANGE!J25][bookmark: _Hlk158281354]No.
	Nombre del bien o servicio
	Unidad de medida
	Cantidad

	1
	Recipiente de molienda en ágata (SiO2) volumen útil 100 mL marca Fritsch – Accesorio Pulverisette 9
	Unidad
	2

	2
	Anillo de sellado - Repuesto en PTFE de 110/101 mm de diámetro para recipientes de molienda de nitruro de silicio (Si3N4) volumen útil 500 mL marca Fritsch – Accesorio Pulverisette 5
	Unidad
	30



3. CODIGOS UNSPSC


	[bookmark: _Hlk120610844]Segmento
	Familia
	Clase

	Código
	Nombre
	Código
	Nombre
	Código
	Nombre

	41000000 
	Equipos y Suministros de Laboratorio, de Medición, de Observación y de Pruebas
	 41120000
	 Suministro y accesorios de laboratorio
	 41101700
	Equipos de mandrinado y rectificado y corte y trituración y prensado de laboratorio




4. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y/O FICHA TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO A ADQUIRIR

	ÍTEM
	DESCRIPCIÓN
	CANTIDAD

	1
	RECIPIENTE DE MOLIENDA EN ÁGATA (SIO2) VOLUMEN ÚTIL 100 mL MARCA FRITSCH – ACCESORIO PULVERISETTE 9 PARA EL LABORATORIO DE LA SEDE BOGOTÁ
· El recipiente de molienda en ágata (SiO2) volumen útil 100 mL marca Fritsch – Accesorio Pulverisette 9, resistente a la abrasión, adecuado para la trituración de muestras.

· Recipiente de molienda en ágata (SiO2) volumen útil 100 mL marca Fritsch – Accesorio Pulverisette 9 para laboratorio.

· Aplicación: Para la trituración de muestras fibrosas, frágiles y de dureza media a baja.
· Tipos de material: Ágata – SiO2.
· Resistencia a la abrasión: Buena.
· Máxima capacidad de alimentación: 100 mL.
· Densidad: 2,65 g/cm3.
· Dureza: 6,5 – 7 Mohs.
	2

	
	ANILLO DE SELLADO – REPUESTO EN PTFE DE 110/101 mm DE DIÁMETRO PARA RECIPIENTES DE MOIENDA DE NITRURO DE SILICIO (Si3N4) VOLUMEN ÚTIL 500 mL MARCA FRITSCH – ACCESORIO PULVERISETTE 5 PARA EL LABORATORIO DE LA SEDE BOGOTÁ
· El anillo de sellado - Repuesto en PTFE de 110/101 mm de diámetro para recipientes de molienda de nitruro de silicio (Si3N4) volumen útil 500 mL marca Fritsch – Accesorio Pulverisette 5 debe cumplir con las normas ISO 2039-2, D 55, que son las que abordan la determinación de la dureza y la escala de dureza.

· Anillo de sellado - Repuesto en PTFE de 110/101 mm de diámetro para recipientes de molienda de nitruro de silicio (Si3N4) volumen útil 500 mL marca Fritsch – Accesorio Pulverisette 5 para laboratorio.

· Aplicación: Para recipientes de molienda de nitruro de silicio (Si3N4) de 500 mL de volumen.
· Tipos de material: PTFE (Politetrafluoroetileno C2F4).
· Punto de fusión: 327 OC.
· Temperatura máxima de aplicación constante: 260 OC.
· Temperatura máxima de aplicación intermitente: 300 OC.
· Densidad: 2,16 g/cm3.
· Dureza por compresión: ISO 868, ISO 2039-2, D 55 Shore.
	30



5. CONDICIONES GENERALES
a) El contratista deberá realizar la instalación, puesta en marcha y puesta a punto del equipo mediante personal técnico autorizado por la casa matriz o el fabricante.
b) El contratista debe realizar el suministro de los manuales de uso del equipo entregado.
c) Los elementos deberán ser nuevos, originales y no remanufacturados
d) El contratista garantizará la compatibilidad funcional y dimensional de los accesorios suministrados
e) Los elementos deberán entregarse en empaque original del fabricante.
f) El contratista deberá realizar entrenamiento teórico-practico a los operadores del laboratorio del SGC sede de Bogotá.
g) El contratista deberá realizar las pruebas de funcionamiento y verificación operativa del con el fin de comprobar su correcto desempeño bajo condiciones reales de ensayo.
h) El equipo debe entregarse en óptimas condiciones de funcionamiento y a satisfacción del usuario.  
i) El equipo debe contar con una garantía mínima de un (1) año, que cubra defectos de fabricación, fallas en componentes electrónicos, mecánicos y sistema de adquisición de datos, así como, el soporte técnico necesario para su reparación o sustitución durante dicho período.
j) Los gastos de transporte y viáticos para el personal que se requieran deben estar incluidos en el valor de la cotización. 


6. TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE LOS EQUIPOS 

El equipo debe instalarse y entregarse funcionando adecuadamente en las instalaciones del Servicio Geológico Colombiano – Sede Bogotá Diagonal 53 # 34 - 53.

El transporte, cargue y descargue del equipo al sitio físico de su instalación, así como todas las actividades asociadas a la correcta instalación de estos, será obligación del contratista. 


7. SOPORTE TÉCNICO - TIEMPO DE RESPUESTA A QUEJAS

El contratista prestará asesoría técnica permanente durante el tiempo de vigencia del contrato sobre el manejo del equipo y las aplicaciones y responderá las consultas que se le dirijan vía correo electrónico, telefónicamente o de modo presencial. Se contará con servicio remoto de diagnóstico con personal de fábrica inclusive si es necesario.

El contratista debe comprometerse con su oferta, a atender y responder las dudas o problemas que surjan durante la operación del equipo, con una oportunidad no mayor a tres (3) días hábiles. 


8. SISTEMA DE GESTIÓN 

El contratista deberá cumplir con los procedimientos del Sistema de Gestión del Servicio Geológico Colombiano que se relacionen con las actividades del contrato y con las normas de salud ocupacional y bioseguridad establecidas por la Entidad. 



9. LUGAR DE ENTREGA E INSTALACIÓN: 

El equipo y elementos que lo componen deben ser entregados por el contratista instalados y en funcionamiento en:

	Sede
	Dirección 
	Ciudad

	SGC sede Bogotá
	Diagonal 53 # 34 - 53.
	Bogotá





El supervisor verificará cantidades, referencias y compatibilidad antes de emitir recibido a satisfacción.


Nombre o Razón Social del CONTRATISTA_____________________
Nombre del Representante Legal______________________________
Nit ________________ de________
Dirección___________________
Ciudad_____________________
Teléfono ___________________
Fax _______________________
Correo electrónico _________________________________________________________
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
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