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ANEXO 1.1 CONDICIONES TÉCNICAS ADICIONALES 

Ref. Proceso de Mínima Cuantía No. 010 de 2026, cuyo objeto es “Contrato tendiente a la adquisición e instalación de equipos nuevos y el mantenimiento preventivo de sistemas acondicionadores de aires existentes en diferentes áreas de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina - CORALINA”.
[Nombre del representante legal], identificado como aparece al pie de mi firma, [obrando en mi calidad de representante legal  de] [nombre del Proponente], dentro del proceso de la referencia: Adquisición por compraventa de tóneres y cartuchos de tinta para las diferentes impresoras de la Corporación CORALINA, como parte de las condiciones adicionales exigidas en el proceso de selección, certifico que cumplo con los siguientes criterios:
a. El oferente debe declarar bajo la gravedad de juramento que cuenta con la infraestructura, la logística suficiente y adecuada y el personal idóneo para  prestar los servicios, entregar los elementos, y a realizar las actividades conexas y complementarias, establecidos en las condiciones técnicas y disponibles en San Andrés Isla, con el objeto de garantizar su ejecución en los tiempos establecidos.

b. Los equipos y elementos para la instalación, reparación, desmonte y montaje de aires acondicionados será asumidos por el contratista dentro de los costos de su oferta.

c. Debe cumplir con la Norma Técnica Calidad Colombiana 3714. 

d. Entregar  materiales, elementos, insumos  y útiles nuevos, de óptima calidad, cumpliendo con las especificaciones técnicas requeridas en el presente proceso contractual y de acuerdo con  lo exigido por la Norma Técnica de Calidad establecida para cada caso particular. 

e. El mantenimiento preventivo general de los aires acondicionados existentes en la Corporación incluye como mínimo:

UNIDAD MANEJADORA: Retiro de interconexiones eléctricas, desmonte y montaje del equipo en su sitio de origen para su correspondiente mantenimiento preventivo, recuperación del refrigerante en el sistema, retiro de grasas, polvos y otros elementos mediante la aplicación de desincrustante químico, lavado general a presión, secamiento con aire comprimido, lavado de serpentines, blower y filtros de transferencia de aire, limpieza general de escudos y tarjetas electrónicas, aplicación de desplazadores de humedad, ajuste general de tornillería, lubricación de motor ventilador, entre otros.
UNIDAD CONDENSADORA: Retiro de interconexiones eléctricas, búsqueda y retiro de oxidación, lavado general, medición de voltaje y amperaje, revisión de carga eléctrica, torques de arranque y lubricación de motor ventilador, entre otros.
f. Teniendo en cuenta que todos los sistemas de aires acondicionados relacionados en el presente proceso de selección para su mantenimiento preventivo se encuentran en funcionamiento óptimo, el proponente deberá dejarlos igualmente en condiciones de funcionamiento y uso, garantizando que como mínimo sigan cumpliendo con los estándares requeridos para no desmejorar las actuales condiciones ambientales de las áreas en las que se encuentran instaladas. 

g. Los equipos viejos deberán ser entregados en el Almacén de la Corporación, donde esta se encuentre ubicado al momento de su desinstalación

h. El proponente deberá manifestar en su propuesta que cumplirá con la totalidad de las condiciones técnicas adicionales establecidas en el presente proceso.
Para lo cual presento los documentos y anexos correspondientes. 


FIRMA ____________________________
C.C. _________________________________
Nombre del proponente______________________
ID del proponente______________________
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