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ANEXO ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS TÉCNICOS MÍNIMOS
1. OBJETO
Adquirir, instalar y poner en funcionamiento pantallas profesionales interactivas para salas de reunión y pantallas profesionales de señalización digital para espacios institucionales de la Agencia Nacional de Minería – ANM (Línea PAA 130011026).
2. ALCANCE DEL OBJETO

El objeto contractual comprende la adquisición, instalación, configuración, puesta en funcionamiento y transferencia de conocimiento de pantallas profesionales interactivas con capacidad funcional de señalización digital, destinadas a la Agencia Nacional de Minería – ANM, con el fin de atender de manera integral dos necesidades institucionales: (i) la colaboración tecnológica en salas de reunión y (ii) la difusión centralizada de contenido institucional en espacios de uso común, garantizando su adecuada integración operativa, funcional y tecnológica dentro del ecosistema institucional.

En desarrollo de lo anterior, el contratista deberá ejecutar como mínimo las siguientes actividades:

1. Suministro de equipos. 

2. Instalación y adecuación de los equipos. 

3. Configuración e integración tecnológica.
4. Implementación de solución de señalización digital.
5. Puesta en funcionamiento y pruebas.
6. Capacitación y transferencia de conocimiento.
7. Garantía y soporte de los equipos.
8. Documentación técnica.
3. CÓDIGOS CLASIFICADOR UNSPSC

	CÓDIGO

UNSPSC
	SEGMENTO
	FAMILIA
	CLASE

	45111600
	Equipos y Suministros para Impresión, Fotografía y Audiovisuales
	Equipos de audio y video para presentación y composición
	Proyectores y suministros

	45111900
	Equipos y Suministros para Impresión, Fotografía y Audiovisuales
	Equipos de audio y video para presentación y composición
	Equipos, hardware y controladores para sistemas de teleconferencia y videoconferencia

	52161500
	Artículos Domésticos, Suministros y Productos Electrónicos de Consumo
	Electrónica de Consumo
	Equipos Audiovisuales


4. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y CANTIDADES
Actualmente, la Agencia Nacional de Minería – ANM dispone de espacios destinados a la realización de presentaciones, reuniones y divulgación de información institucional, los cuales requieren ser dotados de soluciones tecnológicas audiovisuales que integren capacidades de interacción y señalización digital. Estas soluciones deben permitir, de manera articulada, tanto la gestión de sesiones de trabajo colaborativo —presenciales y virtuales— mediante la visualización de contenidos en múltiples formatos (tales como Microsoft Teams, presentaciones, documentos PDF, entre otros), como la difusión centralizada y programada de información institucional dirigida a funcionarios, usuarios y visitantes, fortaleciendo los procesos de comunicación interna y externa de la Entidad.

En este sentido, el oferente deberá suministrar, instalar, configurar y poner en funcionamiento los componentes descritos en el presente anexo técnico, de conformidad con las características, cantidades y condiciones de funcionalidad allí establecidas, garantizando que las soluciones ofertadas cumplan con un enfoque de uso dual, esto es, que soporten de manera efectiva tanto escenarios de colaboración como de señalización digital, según las necesidades operativas de la ANM.

5. CUADRO DE CANTIDADES - ADQUISICION DE EQUIPOS

	ITEM
	CODIGOS UNSPC
	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD DE MEDIDA
	CANTIDAD

	1
	45111600, 45111900, 52161500
	Adquisición de Pantallas profesionales interactivas de 65 pulgadas
	UND
	16

	2
	45111600, 45111900, 52161500
	Adquisición de Pantallas profesionales interactivas de 75 pulgadas
	UND
	2

	3
	45111600, 45111900, 52161500
	Adquisición de Pantallas profesionales interactivas de 86 pulgadas
	UND
	1

	4
	45111900, 52161500
	Adquisición de cámaras para pantallas profesionales interactivas 
	UND
	2


Para el desarrollo del presente objeto y del contrato que se derive del proceso de selección, se deberán entregar los elementos y servicios enunciados en este documento, en las cantidades requeridas por la Entidad, los cuales deberán cumplir con las especificaciones técnicas y características aquí relacionadas.

5.1. ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE PANTALLAS PROFESIONALES INTERACTIVAS DE 65 PULGADAS 
	ÍTEM
	DESCRIPCIÓN
	REQUERIMIENTOS MÍNIMOS
	EQUIPO OFERTADO
	REFERENCIA

	1
	MARCA
	ESPECIFICAR
	
	

	2
	REFERENCIA
	ESPECIFICAR
	
	

	3
	CANTIDAD
	16
	
	

	Características del Panel
	
	

	4
	Tamaño
	65"
	
	

	5
	Tipo de panel
	DLED o OLED o QLED
	
	

	6
	Resolución
	Mínimo 4K UHD (3840 × 2160)
	
	

	7
	Relación aspecto
	16:9
	
	

	8
	Frecuencia
	60 Hz
	
	

	9
	Brillo
	420 nits
	
	

	10
	Vida útil del panel
	Mínimo 100.000 horas
	
	

	11
	Protección de superficie
	Vidrio templado antirreflejo de 7 MOHS
	
	

	12
	Ángulo de visión
	Vidrio templado anti-reflejo y anti-huellas con dureza de 9H 
	
	

	Tecnología del Táctil
	
	

	13
	Tipo de tecnología táctil
	Infra rojo (Zero Bounded Gen 2)
	
	

	14
	Función multi-toque
	Hasta 40 puntos de toque
	
	

	15
	Precisión táctil
	Menor a 1 mm
	
	

	16
	Tiempo de respuesta
	Menor a 3 ms
	
	

	17
	Resolución
	32767(W) × 32767(D)
	
	

	Características de procesamiento 
	
	

	18
	CPU
	Octa-core Rock Chip
	
	

	19
	RAM
	8 GB
	
	

	20
	Almacenamiento
	128 GB
	
	

	21
	Sistema operativo
	Android 15 o superior (Con licencia EDLA y GMS)
	
	

	22
	Licenciamiento EDLA (GMS)
	SI
	
	

	23
	Sistemas operativos compatibles
	Windows 7/8/10/11 o posterior, linux Ubuntu, Mac Os
Android / Linux / Mac OS X / Chrome OS
	
	

	Conectividad
	
	

	24
	Wi-Fi integrado
	2.4 GHz / 5 GHz (Wi-Fi 6)
	
	

	25
	Internet
	1Gb (Gigabit ethernet)
	
	

	26
	Bluetooth
	5
	
	

	27
	NFC
	El equipo ofertado debe permitir recibir notificaciones de emergencia cada vez que se utiliza el botón de emergencia integrado en la tarjeta NFC
	
	

	Puertos de Entrada
	
	

	28
	HDMI Categoría 1.4
	2 (Posteriores) + 1 (Frontal)
	
	

	29
	VGA
	1
	
	

	30
	Micrófono integrado
	Array de 8 micrófonos con cancelación de ruido
	
	

	31
	USB-C
	2 (1 de 100W y 1 de 15W)
	
	

	32
	Display port
	1 (1.2)
	
	

	33
	Audio VGA
	1
	
	

	34
	Audio 3.5mm
	1
	
	

	Puertos de Salida
	
	

	35
	HDMI
	1
	
	

	36
	USB-C
	1 (Permite duplicar imagen y compartir touch con otra pantalla interactiva)
	
	

	37
	Audio 3.5mm
	1
	
	

	38
	SPDIF
	1
	
	

	Puertos de Conectividad
	
	

	39
	Touch USB
	2 (Posterior) + 1 (Frontal)
	
	

	40
	RS 232
	1
	
	

	41
	RJ45
	2
	
	

	42
	USB 3.0
	2 (Posteriores) + 2 (Frontales)
	
	

	43
	USB 2.0
	1
	
	

	44
	Lector NFC
	SI (Incluye una tarjeta NFC con botón de emergencia por pantalla)
	
	

	45
	OPS Support
	Compatible con OPS i5 / i7 / i9
	
	

	Características adicionales
	
	

	46
	Altavoces integrados
	x2 Altavoces de 16W + x1 Subwoofer de 20W
	
	

	47
	Sensores
	1 sensor de luz ambiental
	
	

	48
	Puerto para cámara insertable
	Si, USB-C en la parte superior para cámara insertable 4K Snap-In 2, con sistema de aseguramiento.
	
	

	49
	Borrador magnético
	Si
	
	

	Accesorios
	
	

	50
	Soporte 
	Tipo: Móvil 

El soporte debe estar provisto de ruedas para el traslado y movilidad 
Construido para soportar pantallas de 65 a 86 pulgadas 

Compatible con VESA 7.874x7.874 in a 39.370x23.622

Perfecta movilidad y alta estabilidad
	
	

	51
	OPS
	Procesador: Intel® I7 11th gen

Memoria / RAM: 16GB DDR4 / Máximo 32GB

Almacenamiento: SATA SSD 256GB

Tarjeta de video: Intel® Iris Xe Graphics

Wifi y Conectividad: Frecuencia
2.4GHz / 5GHz; Wi-Fi 5/BT 5.2 module

Puertos: Estándar 802.11 ac/b/g/n/a/ax, Conector JAE
80pin DC IN, HDMI 1.4, 
LAN RJ45 (10/100/1000MBps/1GB), USB 3.1, 1 x USB2.0, TYPE-C, Audio Line-out (3.5 mm Out) & MIC-In Two, Antenas WIFI y Bluetooth
In One Connector 2 x Wi-Fi/BT ANT

Fuente de alimentación: Voltaje 12~19V DC IN

Software que soporta: SO Windows 10 y Windows 11

Dimensiones: 119(L) x 180(W) x 30(H) mm
	
	

	52
	Cámara 
	Píxeles efectivos: 3840×2160/30fps

Tensión de alimentación: USB 5V power supply 4.40-5.25V@900mA

Cámara CMOS / Píxeles: 1/2.8 inch , 8.46M

Resolución máxima: 3840 x 1920 @30Hz

Formato de salida: MJPG, H.264, H.265, YUY, NV12

Campo de visión:
DFOV=118.8° HFOV=109.9° VFOV=74.6°

Distancia de enfoque:
>0.5m

Abertura:
F2.5

Zoom: 5x digital zoom

Encuadre automático, balance de blancos automático, Exposición automática, AGC (control automático de ganancia), Cubierta de privacidad.
	
	

	53
	Cable USB-C que permite transmitir táctil, imagen y audio simultáneamente / Permite carga a 65W
	1
	
	

	54
	Cable HDMI 4K 60Hz
	1
	
	

	55
	Cable Touch USB
	1
	
	

	56
	Cable de poder
	1
	
	

	57
	Lápices pasivos magnéticos
	2
	
	

	58
	Control remoto
	1
	
	

	59
	Teclado y Mouse Inalámbricos
	1
	
	

	Certificaciones
	
	

	60
	FCC
	Si
	
	

	61
	CE
	Si
	
	

	62
	CB
	Si
	
	

	63
	Energy Start (Mínimo 8.0 Verificable en página Oficial de Energy Star)
	Si
	
	

	64
	UL
	Si
	
	

	65
	WEEE
	Si
	
	

	66
	Anatel
	Si
	
	

	67
	ROHS
	Si
	
	

	Garantía y Soporte
	
	

	68
	Garantía
	3 años por defectos de fabrica contados a partir de la suscripción del acta de entrega de cada elemento.
	
	


5.2. ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE PANTALLAS PROFESIONALES INTERACTIVAS DE 75 PULGADAS 
	ÍTEM
	DESCRIPCIÓN
	REQUERIMIENTOS MÍNIMOS
	EQUIPO OFERTADO
	REFERENCIA

	1
	MARCA
	ESPECIFICAR
	
	

	2
	REFERENCIA
	ESPECIFICAR
	
	

	3
	CANTIDAD
	2
	
	

	Características del Panel
	
	

	4
	Tamaño
	75"
	
	

	5
	Tipo de panel
	DLED o OLED o QLED
	
	

	6
	Resolución
	Mínimo 4K UHD (3840 × 2160)
	
	

	7
	Relación aspecto
	16:9
	
	

	8
	Frecuencia
	60 Hz
	
	

	9
	Brillo
	420 nits
	
	

	10
	Vida útil del panel
	Mínimo 100.000 horas
	
	

	11
	Protección de superficie
	Vidrio templado antirreflejo de 7 MOHS
	
	

	12
	Ángulo de visión
	Vidrio templado anti-reflejo y anti-huellas con dureza de 9H 
	
	

	Tecnología del Táctil
	
	

	13
	Tipo de tecnología táctil
	Infra rojo (Zero Bounded Gen 2)
	
	

	14
	Función multi-toque
	Hasta 40 puntos de toque
	
	

	15
	Precisión táctil
	Menor a 1 mm
	
	

	16
	Tiempo de respuesta
	Menor a 3 ms
	
	

	17
	Resolución
	32767(W) × 32767(D)
	
	

	Características de procesamiento 
	
	

	18
	CPU
	Octa-core Rock Chip
	
	

	19
	RAM
	8 GB
	
	

	20
	Almacenamiento
	128 GB
	
	

	21
	Sistema operativo
	Android 15 o superior (Con licencia EDLA y GMS)
	
	

	22
	Licenciamiento EDLA (GMS)
	SI
	
	

	23
	Sistemas operativos compatibles
	Windows 7/8/10/11 o posterior, linux Ubuntu, Mac Os
Android / Linux / Mac OS X / Chrome OS
	
	

	Conectividad
	
	

	24
	Wi-Fi integrado
	2.4 GHz / 5 GHz (Wi-Fi 6)
	
	

	25
	Internet
	1Gb (Gigabit ethernet)
	
	

	26
	Bluetooth
	5
	
	

	27
	NFC
	El equipo ofertado debe permitir recibir notificaciones de emergencia cada vez que se utiliza el botón de emergencia integrado en la tarjeta NFC
	
	

	Puertos de Entrada
	
	

	28
	HDMI Categoría 1.4
	2 (Posteriores) + 1 (Frontal)
	
	

	29
	VGA
	1
	
	

	30
	Micrófono integrado
	Array de 8 micrófonos con cancelación de ruido
	
	

	31
	USB-C
	2 (1 de 100W y 1 de 15W)
	
	

	32
	Display port
	1 (1.2)
	
	

	33
	Audio VGA
	1
	
	

	34
	Audio 3.5mm
	1
	
	

	Puertos de Salida
	
	

	35
	HDMI
	1
	
	

	36
	USB-C
	1 (Permite duplicar imagen y compartir touch con otra pantalla interactiva)
	
	

	37
	Audio 3.5mm
	1
	
	

	38
	SPDIF
	1
	
	

	Puertos de Conectividad
	
	

	39
	Touch USB
	2 (Posterior) + 1 (Frontal)
	
	

	40
	RS 232
	1
	
	

	41
	RJ45
	2
	
	

	42
	USB 3.0
	2 (Posteriores) + 2 (Frontales)
	
	

	43
	USB 2.0
	1
	
	

	44
	Lector NFC
	SI (Incluye una tarjeta NFC con botón de emergencia por pantalla)
	
	

	45
	OPS Support
	Compatible con OPS i5 / i7 / i9
	
	

	Características adicionales
	
	

	46
	Altavoces integrados
	x2 Altavoces de 16W + x1 Subwoofer de 20W
	
	

	47
	Sensores
	1 sensor de luz ambiental
	
	

	48
	Puerto para cámara insertable
	Si, USB-C en la parte superior para cámara insertable 4K Snap-In 2, con sistema de aseguramiento.
	
	

	49
	Borrador magnético
	Si
	
	

	Accesorios
	
	

	50
	Soporte 
	Tipo: Móvil 

El soporte debe estar provisto de ruedas para el traslado y movilidad 
Construido para soportar pantallas de 65 a 86 pulgadas 

Compatible con VESA 7.874x7.874 in a 39.370x23.622

Perfecta movilidad y alta estabilidad
	
	

	51
	OPS
	Procesador: Intel® I7 11th gen

Memoria / RAM: 16GB DDR4 / Máximo 32GB

Almacenamiento: SATA SSD 256GB

Tarjeta de video: Intel® Iris Xe Graphics

Wifi y Conectividad: Frecuencia
2.4GHz / 5GHz; Wi-Fi 5/BT 5.2 module

Puertos: Estándar 802.11 ac/b/g/n/a/ax, Conector JAE
80pin DC IN, HDMI 1.4, 
LAN RJ45 (10/100/1000MBps/1GB), USB 3.1, 1 x USB2.0, TYPE-C, Audio Line-out (3.5 mm Out) & MIC-In Two, Antenas WIFI y Bluetooth
In One Connector 2 x Wi-Fi/BT ANT

Fuente de alimentación: Voltaje 12~19V DC IN

Software que soporta: SO Windows 10 y Windows 11

Dimensiones: 119(L) x 180(W) x 30(H) mm
	
	

	52
	Cámara 
	Píxeles efectivos: 3840×2160/30fps

Tensión de alimentación: USB 5V power supply 4.40-5.25V@900mA

Cámara CMOS / Píxeles: 1/2.8 inch , 8.46M

Resolución máxima: 3840 x 1920 @30Hz

Formato de salida: MJPG, H.264, H.265, YUY, NV12

Campo de visión:
DFOV=118.8° HFOV=109.9° VFOV=74.6°

Distancia de enfoque:
>0.5m

Abertura:
F2.5

Zoom: 5x digital zoom

Encuadre automático, balance de blancos automático, Exposición automática, AGC (control automático de ganancia), Cubierta de privacidad.
	
	

	53
	Cable USB-C que permite transmitir táctil, imagen y audio simultáneamente / Permite carga a 65W
	1
	
	

	54
	Cable HDMI 4K 60Hz
	1
	
	

	55
	Cable Touch USB
	1
	
	

	56
	Cable de poder
	1
	
	

	57
	Lápices pasivos magnéticos
	2
	
	

	58
	Control remoto
	1
	
	

	59
	Teclado y Mouse Inalámbricos
	1
	
	

	Certificaciones
	
	

	60
	FCC
	Si
	
	

	61
	CE
	Si
	
	

	62
	CB
	Si
	
	

	63
	Energy Start (Mínimo 8.0 Verificable en página Oficial de Energy Star)
	Si
	
	

	64
	UL
	Si
	
	

	65
	WEEE
	Si
	
	

	66
	Anatel
	Si
	
	

	67
	ROHS
	Si
	
	

	Garantía y Soporte
	
	

	68
	Garantía
	3 años por defectos de fabrica contados a partir de la suscripción del acta de entrega de cada elemento.
	
	


5.3. ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE PANTALLAS PROFESIONALES INTERACTIVAS DE 86 PULGADAS 
	ÍTEM
	DESCRIPCIÓN
	REQUERIMIENTOS MÍNIMOS
	EQUIPO OFERTADO
	REFERENCIA

	1
	MARCA
	ESPECIFICAR
	
	

	2
	REFERENCIA
	ESPECIFICAR
	
	

	3
	CANTIDAD
	1
	
	

	Características del Panel
	
	

	4
	Tamaño
	86"
	
	

	5
	Tipo de panel
	DLED o OLED o QLED
	
	

	6
	Resolución
	Mínimo 4K UHD (3840 × 2160)
	
	

	7
	Relación aspecto
	16:9
	
	

	8
	Frecuencia
	60 Hz
	
	

	9
	Brillo
	420 nits
	
	

	10
	Vida útil del panel
	Mínimo 100.000 horas
	
	

	11
	Protección de superficie
	Vidrio templado antirreflejo de 7 MOHS
	
	

	12
	Ángulo de visión
	Vidrio templado anti-reflejo y anti-huellas con dureza de 9H 
	
	

	Tecnología del Táctil
	
	

	13
	Tipo de tecnología táctil
	Infra rojo (Zero Bounded Gen 2)
	
	

	14
	Función multi-toque
	Hasta 40 puntos de toque
	
	

	15
	Precisión táctil
	Menor a 1 mm
	
	

	16
	Tiempo de respuesta
	Menor a 3 ms
	
	

	17
	Resolución
	32767(W) × 32767(D)
	
	

	Características de procesamiento 
	
	

	18
	CPU
	Octa-core Rock Chip
	
	

	19
	RAM
	8 GB
	
	

	20
	Almacenamiento
	128 GB
	
	

	21
	Sistema operativo
	Android 15 o superior (Con licencia EDLA y GMS)
	
	

	22
	Licenciamiento EDLA (GMS)
	SI
	
	

	23
	Sistemas operativos compatibles
	Windows 7/8/10/11 o posterior, linux Ubuntu, Mac Os
Android / Linux / Mac OS X / Chrome OS
	
	

	Conectividad
	
	

	24
	Wi-Fi integrado
	2.4 GHz / 5 GHz (Wi-Fi 6)
	
	

	25
	Internet
	1Gb (Gigabit ethernet)
	
	

	26
	Bluetooth
	5
	
	

	27
	NFC
	El equipo ofertado debe permitir recibir notificaciones de emergencia cada vez que se utiliza el botón de emergencia integrado en la tarjeta NFC
	
	

	Puertos de Entrada
	
	

	28
	HDMI Categoría 1.4
	2 (Posteriores) + 1 (Frontal)
	
	

	29
	VGA
	1
	
	

	30
	Micrófono integrado
	Array de 8 micrófonos con cancelación de ruido
	
	

	31
	USB-C
	2 (1 de 100W y 1 de 15W)
	
	

	32
	Display port
	1 (1.2)
	
	

	33
	Audio VGA
	1
	
	

	34
	Audio 3.5mm
	1
	
	

	Puertos de Salida
	
	

	35
	HDMI
	1
	
	

	36
	USB-C
	1 (Permite duplicar imagen y compartir touch con otra pantalla interactiva)
	
	

	37
	Audio 3.5mm
	1
	
	

	38
	SPDIF
	1
	
	

	Puertos de Conectividad
	
	

	39
	Touch USB
	2 (Posterior) + 1 (Frontal)
	
	

	40
	RS 232
	1
	
	

	41
	RJ45
	2
	
	

	42
	USB 3.0
	2 (Posteriores) + 2 (Frontales)
	
	

	43
	USB 2.0
	1
	
	

	44
	Lector NFC
	SI (Incluye una tarjeta NFC con botón de emergencia por pantalla)
	
	

	45
	OPS Support
	Compatible con OPS i5 / i7 / i9
	
	

	Características adicionales
	
	

	46
	Altavoces integrados
	x2 Altavoces de 16W + x1 Subwoofer de 20W
	
	

	47
	Sensores
	1 sensor de luz ambiental
	
	

	48
	Puerto para cámara insertable
	Si, USB-C en la parte superior para cámara insertable 4K Snap-In 2, con sistema de aseguramiento.
	
	

	49
	Borrador magnético
	Si
	
	

	Accesorios
	
	

	50
	Soporte 
	Tipo: Móvil 

El soporte debe estar provisto de ruedas para el traslado y movilidad 
Construido para soportar pantallas de 65 a 86 pulgadas 

Compatible con VESA 7.874x7.874 in a 39.370x23.622

Perfecta movilidad y alta estabilidad
	
	

	51
	OPS
	Procesador: Intel® I7 11th gen

Memoria / RAM: 16GB DDR4 / Máximo 32GB

Almacenamiento: SATA SSD 256GB

Tarjeta de video: Intel® Iris Xe Graphics

Wifi y Conectividad: Frecuencia
2.4GHz / 5GHz; Wi-Fi 5/BT 5.2 module

Puertos: Estándar 802.11 ac/b/g/n/a/ax, Conector JAE
80pin DC IN, HDMI 1.4, 
LAN RJ45 (10/100/1000MBps/1GB), USB 3.1, 1 x USB2.0, TYPE-C, Audio Line-out (3.5 mm Out) & MIC-In Two, Antenas WIFI y Bluetooth
In One Connector 2 x Wi-Fi/BT ANT

Fuente de alimentación: Voltaje 12~19V DC IN

Software que soporta: SO Windows 10 y Windows 11

Dimensiones: 119(L) x 180(W) x 30(H) mm
	
	

	52
	Cámara 
	Píxeles efectivos: 3840×2160/30fps

Tensión de alimentación: USB 5V power supply 4.40-5.25V@900mA

Cámara CMOS / Píxeles: 1/2.8 inch , 8.46M

Resolución máxima: 3840 x 1920 @30Hz

Formato de salida: MJPG, H.264, H.265, YUY, NV12

Campo de visión:
DFOV=118.8° HFOV=109.9° VFOV=74.6°

Distancia de enfoque:
>0.5m

Abertura:
F2.5

Zoom: 5x digital zoom

Encuadre automático, balance de blancos automático, Exposición automática, AGC (control automático de ganancia), Cubierta de privacidad.
	
	

	53
	Cable USB-C que permite transmitir táctil, imagen y audio simultáneamente / Permite carga a 65W
	1
	
	

	54
	Cable HDMI 4K 60Hz
	1
	
	

	55
	Cable Touch USB
	1
	
	

	56
	Cable de poder
	1
	
	

	57
	Lápices pasivos magnéticos
	2
	
	

	58
	Control remoto
	1
	
	

	59
	Teclado y Mouse Inalámbricos
	1
	
	

	Certificaciones
	
	

	60
	FCC
	Si
	
	

	61
	CE
	Si
	
	

	62
	CB
	Si
	
	

	63
	Energy Start (Mínimo 8.0 Verificable en página Oficial de Energy Star)
	Si
	
	

	64
	UL
	Si
	
	

	65
	WEEE
	Si
	
	

	66
	Anatel
	Si
	
	

	67
	ROHS
	Si
	
	

	Garantía y Soporte
	
	

	68
	Garantía
	3 años por defectos de fabrica contados a partir de la suscripción del acta de entrega de cada elemento.
	
	


5.4. CÁMARAS PARA PANTALLAS PROFESIONALES INTERACTIVAS 
	ITEM
	DESCRIPCIÓN
	REQUERIMIENTOS MÍNIMOS
	EQUIPO OFERTADO
	REFERENCIA

	1
	MARCA
	ESPECIFICAR
	
	

	2
	REFERENCIA
	ESPECIFICAR
	
	

	3
	CANTIDAD
	2
	
	

	Características 

	4
	Píxeles efectivos
	3840×2160/30fps
	
	

	5
	Cubierta de privacidad
	Built-in mechanical privacy cover
	
	

	6
	función de IA
	Autoframing
	
	

	7
	Tipo de interfaz
	Type-C male plug-in
	
	

	8
	Tensión de alimentación
	USB 5V power supply 4.40-5.25V@900mA
	
	

	9
	protocolo UVC
	UVC1.0 protocol
	
	

	10
	Temperatura de trabajo
	0-50°C / 32-122F
	
	

	11
	Dimensiones del producto
	80x75x53mm
	
	

	12
	Caja individual L x Al x P
	62x124x90mm
	
	

	13
	Caja múltiple L x Al x P
	20pcs 480x370x290mm
	
	

	14
	Peso neto
	170g
	
	

	15
	Peso bruto individual
	350g
	
	

	16
	Peso bruto-múltiple
	11.4kg
	
	

	17
	Temperatura y humedad
	
	
	

	18
	Temperatura de funcionamiento
	0°C~40°C
	
	

	19
	Humedad de funcionamiento
	10%~90%RH
	
	

	20
	Temperatura de almacenamiento
	-20°C~60°C
	
	

	21
	Humedad de almacenamiento
	10%~90%
	
	

	22
	Certificado
	FCC
	
	

	23
	Cámara CMOS / Píxeles
	1/2.8 inch , 8.46M
	
	

	24
	clase de vídeo USB
	UVC1.0
	
	

	25
	Resolución máxima
	3840 x 1920 @30Hz
	
	

	26
	Formato de salida
	MJPG, H.264, H.265, YUY, NV12
	
	

	27
	Ajuste de inclinación
	Downward tilt of up to 16 degrees Upward tilt of up to 58 degrees
	
	

	28
	campo de visión
	DFOV=118.8° HFOV=109.9° VFOV=74.6°
	
	

	29
	Distancia de enfoque
	>0.5m
	
	

	30
	Abertura
	F2.5
	
	

	31
	Zoom
	5x digital zoom
	
	

	32
	Iluminación mínima
	0.1 Lux
	
	

	33
	Encuadre automático
	Si
	
	

	34
	balance de blancos automático
	Si
	
	

	35
	Exposición automática
	Si
	
	

	36
	AGC (control automático de ganancia)
	Si
	
	

	37
	Cubierta de privacidad
	Si
	
	

	38
	Remoto
	Si
	
	

	39
	Soporte del sistema
	Windows, Mac, Android
	
	

	40
	Interfaz
	USB Type-C
	
	


Nota: Las cámaras descritas corresponden a equipos adicionales y no hacen parte de las cámaras solicitadas junto con las pantallas profesionales interactivas.

6. CARACTERÍSTICAS Y REQUERIMIENTOS TÉCNICOS GENERALES DE LOS EQUIPOS A ADQUIRIR: 
6.1. Características y requerimientos técnicos generales de las Pantallas profesionales interactivas:

El oferente deberá suministrar las pantallas profesionales interactivas que cumplan con las siguientes características técnicas:
· Reconocimiento inteligente de lápiz, con sistema de rechazo de palma integrado, que permita utilizar las manos para manipular elemento y el lápiz pasivo para escribir en simultaneo sin ajustes adicionales, debe contar con reconocimiento inteligente del dedo y lápiz para escribir y reconocimiento de punta gruesa y punta delgada.
· Incluir todas las conexiones solicitadas incorporadas, no se aceptarán adaptaciones externas ni módulos adicionales.

· La estructura del hardware debe ser principalmente de aluminio o materiales similares para garantizar la resistencia del equipo.

· Unidad de cifrado AES de 128 bits contribuye a la seguridad de los datos incluidos con suspensión automática y conmutador de encendido/apagado en cada dispositivo incluida conectividad inalámbrica de 2,4 GHz para conexiones fiables a una distancia de hasta 10 metros, compatible con Windows (7, 8, 10,11 o posterior) Android (8.0r) Chrome O S Linux Mini PC Sticks, TV esta unidad de la misma marca de la pantalla

· Servicio de soporte remoto 24/5 disponible en español, proporcionado directamente por el fabricante, que permita a los usuarios del panel interactivo solicitar ayuda técnica remota o por el tiempo de la garantía, para las pantallas.

·  El software de las pantallas debe ser de fácil acceso desde la pantalla de inicio del panel y su uso no debe representar algún costo adicional.

· Todo el software entregado debe ser provisto por el mismo fabricante del panel interactivo, este software debe estar disponible a perpetuidad.

· Funciones básicas del sistema operativo, como es Google Play Store y GMS con certificación EDLA que pueda ser validada desde el sistema del equipo y ante el emisor de la certificación. El oferente debe mantener la certificación vigente por al menos un (1) año, contado a partir de la suscripción del acta de entrega del bien o servicio.

· Permitir crear o iniciar sesión con usuario para acceder a configuraciones personalizadas de espacio de trabajo y archivos almacenados.

· Permitir actualizaciones del sistema operativo a nuevas versiones de este, conforme el fabricante y el desarrollador del sistema vayan liberando nuevas versiones.

· Incluir un sistema de actualizaciones automáticas, de manera inalámbrica a través de internet, proporcionado por el fabricante del panel interactivo

· Por Compatibilidad Mecánica, el Soporte móvil tipo pedestal deberá ser de la misma Marca de la Pantalla Interactiva Ofertada.

· Por Compatibilidad Electromagnética, la cámara Ofertada deberá ser de la misma Marca de la Pantalla Interactiva Ofertada.

· Permitir navegación y búsqueda en internet sin necesidad de dispositivos externos o complementos adicionales.

· Capacidad para grabar pantalla sin necesidad de instalar o descargar aplicaciones adicionales.

· Los equipos deben ser compatibles de forma nativa con el asistente de inteligencia artificial por voz para Android, Google Now.
· Permitir personalización total de las pestañas de inicio, crear múltiples páginas de inicio como en una Tablet y usar los widgets de las apps instaladas disponibles para la página de inicio de Android.
· Permitir trabajar en pantalla dividida con hasta cuatro (4) aplicaciones en simultáneo.

· Permitir iniciar sesión en la pantalla interactiva y personalizar el espacio de trabajo de forma individual para cada usuario.

· Permitir trabajar simultáneamente con dos (2) aplicaciones usando la función de ventana flotante con las aplicaciones compatibles con esta tecnología (Picture in Picture).
· Los equipos ofertados deberán contar con un panel interactivo con reconocimiento inteligente de gestos táctiles, como una característica del sistema operativo, sin instalar aplicaciones adicionales para su funcionamiento. Los gestos inteligentes deben activar las siguientes acciones: captura de pantalla, activar o desactivar modo de espera, mostrar aplicaciones abiertas, bloquear pantalla, regresar a la página o pestaña anterior.

· El equipo ofertado debe permitir reconocimiento inteligente del lápiz para poder escribir en segundo plano sin necesidad de abrir aplicaciones adicionales.

· El equipo ofertado debe contar con una herramienta de escritura integrada dentro del panel con las siguientes funciones y herramientas:

· Reconocimiento automático de trazo. Permite al usuario escribir con el lápiz, borrar con la palma de la mano sin necesidad de seleccionar ninguna de estas herramientas en la barra de herramienta del software.

· Escritura en segundo plano. Permite al usuario escribir sobre sitios web, aplicaciones, documentos PDF, archivos de office y sobre el escritorio proyectado de dispositivos externos sin alterar sobre lo que se está proyectando.

· Escritura en primer plano. Función de tablero que permite trabajar sobre un lienzo en blanco, esta función debe permitir cambiar el fondo del tablero a un color personalizado. Igualmente, los rotuladores deben ser personalizables en color, tipo de línea y grosor del rotulador.

· Permitir la creación fácil de mapas conceptuales y tablas personalizables con solo un clic.

· La herramienta debe permitir compartir las anotaciones realizadas en el tablero con los dispositivos móviles usando un código QR o enviando una copia por correo electrónico.

· Reconocimiento inteligente de figuras y texto. Permite identificar trazos de figuras básicas en 2D y palabras en español y transformarlos automáticamente en texto legible.

· Trabajo con archivos multimedia externos. Permitir trabajar con videos, documentos o imágenes almacenados en el panel localmente, en un pen-drive USB conectado o descargados directamente desde internet.

· La herramienta debe permitir exportar el trabajo en el tablero en formato .IMG / .PDF / .SVG /. IWB /.ENB.

· Debe permitir guardar el trabajo realizado dentro del tablero para ser usado de nuevo posteriormente en el mismo panel o en otro panel interactivo importando el archivo guardado.

· Trabajo multi usuario. Permitir que 2 usuarios trabajen sobre el tablero de forma simultánea.

· La plataforma debe ser compatible con dispositivos Windows, Android y iOS adicionales.

· Conexión y control remoto. Es decir que el administrador podrá realizar acciones de asistencia remota en un panel elegido, visualizando y permitiendo actuar en la pantalla de un panel desde el software.

· Permitir la instalación y desinstalación de forma remota de aplicaciones desde la tienda de aplicaciones o Google Play.
· Permitir enviar de forma inmediata o programada mensajes en modo de notificación con elementos multimedia como imágenes o audio.

· Conectar otro dispositivo y mostrar en el panel el contenido de la pantalla de este (Android -Google cast, IOS - Air Play y Windows-Miracast) sin necesidad de conectar hardware adicional.

· Permitir la conexión inalámbrica de un dispositivo Windows o Macintosh permitirá utilizar este de forma táctil y sin cables, al igual que utilizar un teclado o ratón conectado al panel interactivo con el dispositivo que está proyectando inalámbricamente.

· La herramienta debe permitir compartir archivos multimedia desde el dispositivo conectado directamente sin que se requiera compartir la pantalla completa.

· Los equipos ofertados deben proporcionar una herramienta para visualizar los dispositivos conectados para administrar los permisos de proyección y transmisión de cada dispositivo.

· La proyección inalámbrica debe ser compatible con mínimo 5 dispositivos de diferentes sistemas operativos proyectando en simultaneo.

· Debe permitir la traducción de lo que se está diciendo para mostrarlo como subtítulos dentro de la pantalla.

· Manuales y fichas técnicas de los equipos: Entregar en medio magnético de todos los manuales de operación, configuración y mantenimiento de todas y cada una de las pantallas profesionales interactivas que se entregan al supervisor del contrato en idioma castellano. 

· El contratista debe suministrar e instalar, todos los equipos especificados en el anexo técnico con sus accesorios entregándolos funcionalmente operativos como conjunto.

· El proponente en su oferta económica determinara y cuantificara el valor de la instalación y configuración de las pantallas profesionales interactivas en las sedes remotas, las cuales están especificadas en este mismo documento. 
· La garantía mínima de los bienes adquiridos deberá ser de tres (3) años, contada a partir de la suscripción del acta de recibo a satisfacción.

7. SOPORTE TÉCNICO TRANSVERSAL A LOS EQUIPOS ADQUIRIDOS 
El oferente deberá entregar a la Entidad el servicio de soporte técnico de los equipos ofertados para brindar asistencia técnica ante la ocurrencia de fallas cuando la Entidad lo requiera. Para ello, deberá atender las siguientes condiciones mínimas:

· En caso de presentarse fallas o desperfectos de tipo técnico o de fabricación, el tiempo de respuesta del servicio de garantía no debe ser mayor de (72) horas. 

· En el caso de fallas no reparadas dentro 60 días calendario después del reporte inicial, el oferente reemplazará el equipo y/o accesorio defectuoso, por uno igual, similar o de mejores características técnicas en un tiempo no mayor de 60 días calendario. Los tiempos se contarán a partir del momento en que se comunique la falla. Una vez reportada la falla por defectos de fábrica el oferente debe reemplazar en los tiempos establecidos la parte si no tiene arreglo, si es el equipo o un elemento irremplazable el que presenta el daño, el oferente deberá cambiar la pieza o en caso de que aplique el equipo por otro de iguales o superiores características.

· Contar con una mesa de ayuda disponible, la mesa de ayuda deberá estar disponible de lunes a viernes de 7:00 AM a 5:30 PM.

8. GARANTÍA

La garantía de los equipos adquiridos será de tres (3) años, contados a partir de la suscripción del acta de entrega de cada bien. Durante este período, el contratista deberá:

· Garantizar el Mantenimiento y Repuestos: Incluir el mantenimiento preventivo y correctivo, así como el suministro de todos los repuestos, componentes y consumibles necesarios para asegurar el correcto funcionamiento de los equipos, sin costo adicional para la Entidad.

· Sustitución en Caso de Falla: En caso de fallas que impidan el uso del equipo, el contratista deberá proporcionar un equipo nuevo con características iguales o superiores en las mismas condiciones de funcionalidad, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al requerimiento formal de la ANM.

· Actualización de Software: Suministrar, durante todo el período de garantía y soporte, las nuevas versiones o actualizaciones de software de la solución instalada, incluyendo las labores de implementación y configuración, sin costo alguno para la Entidad.
9. LICENCIAMIENTO

El oferente deberá suministrar, sin generar costo alguno para la Entidad, todas las licencias de software y de sistemas operativos requeridas para la operación de las pantallas profesionales interactivas. Esto incluye la entrega, activación, actualizaciones, parches de seguridad y cualquier otro componente necesario para asegurar su adecuado funcionamiento. Así mismo, deberá proporcionar, sin costo adicional, todas las licencias adicionales descritas en la presente ficha técnica, garantizando su autenticidad, vigencia, disponibilidad y conformidad con las especificaciones exigidas.

10.  INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN
La instalación de pantallas objeto de la presente contratación debe realizarse en soportes móviles que incluyan todos sus accesorios. Estos soportes deberán ser suministrados por el proponente adjudicatario, sin costo adicional para la entidad. 
El oferente será responsable de ejecutar todas las labores de instalación, configuración, estabilización, y demás actividades necesarias para cumplir con los requerimientos técnicos y funcionales establecidos, de tal forma que se configure un sistema completo, integrado y plenamente operacional.

Todos los elementos y equipos descritos deberán ser suministrados, instalados y puestos en funcionamiento por el oferente, a todo costo, en las sedes establecidas en el presente documento, garantizando el cumplimiento de las especificaciones técnicas, los estándares de calidad y las condiciones operativas requeridas.
11. LUGARES PARA LA ENTREGA E INSTALACIÓN DE LOS EQUIPOS ADQUIRIDOS
	No.
	Ubicación (Ciudad y Dirección)
	Sede
	Pantalla 65”
	Pantalla 75”
	Pantalla 86”
	Cámaras para pantallas interactivas

	1
	AV CLL 26 No. 59-51 Torre 4 PS 9 Of. De Tecnología, Cundinamarca – Bogotá
	Bogotá – Sede Central
	2
	-
	1
	2

	2
	Calle 23 Nro. 4- 26 Segundo Piso edificio Vicval, Choco – Quibdó
	PAR Quibdó
	1
	-
	-
	-

	3
	Diagonal 31ª 71-114 Oficina 301 Barrio La Concepción
	PAR Cartagena
	1
	-
	-
	-

	4
	CR 8 # 19-31 BRR INTERLAKEN IBAGUE, Tolima - Ibague
	PAR Ibagué
	-
	1
	-
	-

	5
	Vereda el Llano, Escuela de Minas,

Estación de Sal, Caldas - Marmato
	ESSM Marmato
	1
	-
	-
	-

	6
	Km 1,5 vía Ubaté vereda Tausavita, Villa De San Diego De Ubate - Cundinamarca
	ESSM Ubaté
	1
	-
	-
	-

	7
	KM 5 VÍA NOBSA SOGAMOSO, SECTOR CHÁMEZA, Boyacá - Nobsa
	PAR Nobsa
	-
	1
	-
	-

	8
	Km 3 vía Jamundí- Potreritos, Estación de salvamento, Valle del Cauca - Jamundí
	ESSM Jamundí
	1
	-
	-
	-

	9
	Av Gran Colombia No. 12E - 96 Barrio COLSAG, Ed Terreros, Piso 2 - Universidad Francisco de Paula Santander. Cucuta N. Santander
	ESSM Cucuta
	1
	-
	-
	-

	10
	Kra 50 con vía Nacional Amagá - Titiribi, Barrio el Trincho. Amagá, Antioquia
	ESSM Amagá
	1
	-
	-
	-

	11
	Carrera 19 No. 13 – 45, Centro Comercial San Luis. Barrio Alfonso López. Valledupar, Cesar 
	PAR Valledupar
	1
	-
	-
	-

	12
	Carrera 20 No. 24 – 71. Bucaramanga, Santander
	PAR Bucaramanga
	1
	-
	-
	-

	13
	Calle 13 A No. 100 – 35 Oficinas 201-202. Edificio Torre Empresarial. Barrio Ciudad Jardín. Cali, Valle del Cauca
	PAR Cali
	1
	-
	-
	-

	14
	Calle 32 E No. 76 – 76. Barrio Laureles El Nogal. Medellin, Antioquia
	PAR Medellin
	1
	-
	-
	-

	15
	Calle 63 No 23C – 30. Barrio Palogrande. Manizales, Caldas 
	PAR Manizales
	1
	-
	-
	-

	16
	Calle 2 No. 23 A – 32. Barrio Capusigra. Pasto, Nariño
	PAR Pasto
	1
	-
	-
	-

	17
	Calle 13 A No. 1E – 103. Barrio Caobos. Cucuta, Norte de Santander
	PAR Cucuta
	1
	-
	-
	-


Nota: El contratista deberá incluir en su oferta todos los costos asociados al traslado de los equipos, así como el transporte del personal necesario para la instalación y entrega en sitio.
12. CERTIFICACIONES PARA LAS PANTALLAS PROFESIONALES INTERACTIVAS Y PANTALLAS PROFESIONALES DE SEÑALIZACIÓN 
· Documento en el cual se acredite que el fabricante de las pantallas profesionales interactivas ofertadas cuenta con representación legal en Colombia, o en su defecto, que la marca se encuentra registrada válidamente en Colombia. Esta certificación debe encontrarse vigente al momento de cierre del presente proceso de contratación.

· Certificación en la cual conste que las pantallas profesionales interactivas ofertadas son plenamente compatibles con las siguientes plataformas de videoconferencia y colaboración: Microsoft Teams, Zoom, Google Hangouts, BlueJeans, Vidyo y GoToMeeting. Esta certificación debe encontrarse vigente al momento de cierre del presente proceso de contratación.

Nota: en caso de unión temporal, consorcio o cualquier otra figura de proponente plural, la certificación puede ser aportada por cualquiera de sus integrantes. 

13. TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO

El contratista adjudicatario deberá realizar, sin costo adicional para la Entidad, un proceso de transferencia tecnológica de conocimiento relacionado con la instalación, configuración, administración, utilización y nuevas funcionalidades de las pantallas profesionales interactivas adquiridas, incluyendo su aprovechamiento en presentaciones dinámicas, videoconferencias y demás funcionalidades, a seis (6) funcionarios o contratistas designados por la Oficina de Tecnología e Información.

La transferencia de conocimiento tendrá una duración mínima de dos (2) horas y deberá realizarse en la sede que la Entidad determine, previo acuerdo de programación con el supervisor del contrato. El contratista deberá entregar material didáctico de apoyo, en medio físico o digital, el cual hará parte de la documentación contractual.

La capacitación deberá cubrir además los siguientes temas:

· Características técnicas de los equipos.

· Procedimientos de configuración, administración y gestión de los sistemas.

· Identificación de fallas recurrentes y posibles soluciones.

· Infraestructura o esquemas operativos aplicables.

El cumplimiento de esta obligación será verificado por el supervisor del contrato mediante acta o informe de asistencia y certificación de satisfacción de la Entidad.

CONOCEMOS, ACEPTAMOS Y NOS COMPROMETEMOS A CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS MÍNIMOS OBLIGATORIOS ESTABLECIDOS EN ESTE DOCUMENTO, LOS CUALES SE ENTENDERÁN COMO OFERTA TÉCNICA MÍNIMA.
Nombre o razón social del oferente _________________________ 
Nombre del Representante Legal ______________________________
Dirección postal ____________________________________________ 
Correo electrónico __________________________________________ 
Teléfonos de contacto_______________________________________ 

Fecha _____________________________________________________ 


