División de Bienes y Servicios


Bogotá D.C., xxxxxxx de 2026.
 
Señores 
SENADO DE LA REPUBLICA 
Dirección General Administrativa Bogotá D.C. 

El suscrito, obrando en representación de _________________(o en nombre propio) presento ante el Senado de la República la presente oferta, en el proceso de selección de la referencia que tiene por OBJETO: “CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE TRASLADO DE VEHÍCULOS PROPIEDAD DEL SENADO DE LA REPÚBLICA” me comprometo a cumplir con la totalidad de condiciones descritas en la presente carta de compromiso la cual hace parte integral de mi oferta

Relación vehículos objeto de traslado: 

	LISTADO DE VEHICULOS DEL SENADO EN REPOSO

	N°
	MARCA 
	TIPO
	MODELO

	
	
	
	
	

	1
	TOYOTA
	LAND CRUISER
	1998
	

	2
	MAZDA
	626
	1996
	

	3
	JEEP
	CHEROKEE
	2009
	

	4
	CHEVROLET  
	OPTRA
	2008
	

	5
	TOYOTA 
	SAHARA
	2006
	

	6
	HYUNDAI
	TERRACAN
	2006
	

	7
	MAZDA
	3
	2008
	

	8
	TOYOTA
	SAHARA
	2006
	

	9
	TOYOTA  
	SAHARA
	2006
	

	10
	TOYOTA
	SAHARA
	2006
	

	11
	HYUNDAI 
	TERRACAN
	2006
	

	12
	TOYOTA 
	SAHARA
	2006
	

	13
	TOYOTA
	SAHARA
	2006
	

	14
	TOYOTA
	COROLA
	2001
	

	15
	TOYOTA
	SAHARA
	2006
	

	16
	HYUNDAI 
	TERRACAN
	2006
	

	17
	TOYOTA
	PRADO
	2004
	

	18
	HYUNDAI 
	TERRACAN
	2006
	

	19
	TOYOTA  
	PRADO
	2004
	

	20
	TOYOTA 
	PRADO
	2004
	

	21
	HYUNDAI 
	TERRACAN
	2006
	

	22
	TOYOTA 
	PRADO
	2009
	

	23
	TOYOTA 
	PRADO
	2006
	

	24
	BWS-125
	CHATARRIZACION
	

	25
	BWS-136
	CHATARRIZACION
	

	26
	BWS-185
	CHATARRIZACION
	

	27
	OHK-280
	CHATARRIZACION
	

	28
	OBH-651
	FISCALIA
	

	29
	CYC-676
	SINIESTRADO
	

	30
	ZOG-516
	SINIESTRADO
	



Los bienes actualmente se encuentran en estado de reposo en el sótano 2 del Edificio Nuevo del Congreso, dichos activos presentan diversas condiciones mecánicas que requieren un manejo especializado para su traslado seguro hacia las instalaciones de bodegaje.

La contratación de este servicio especializado permitirá una gestión eficiente del espacio institucional, optimizando las áreas de parqueadero para el funcionamiento operativo de la entidad, mientras se garantiza el cuidado y preservación de los bienes muebles del Estado bajo condiciones técnicamente apropiadas. 

[bookmark: _TOC_250007]Toda vez que el Senado de la Republica no cuenta con equipos ni profesional especializado para las labores de traslado de los elementos relacionados en los párrafos que preceden y que a su vez bajo los lineamientos institucionales es necesaria su protección, custodia y reubicación se justifica la suscripción de un contrato de prestación de servicios para el traslado de los vehículos de la entidad. 
1. UBICACIÓN.

1.1. ORIGEN DEL TRASLADO: Sótano 2 del Edificio Nuevo del Congreso de la República - Dirección: Carrera 7ª No. 8-68, Bogotá D.C. - Características del sitio: - Altura de sótanos:
1.90 metros - Trayecto de desplazamiento: aproximadamente 80 metros - Terreno: ramplas y superficie plana - Restricción: No permite ingreso de grúas tipo cama-baja

1.2. DESTINO DEL TRASLADO: Ciudad de Bogotá lugar de Bodegaje


1.3. INVENTARIO DE VEHÍCULOS A TRASLADAR:

VEINTICINCO (25) camionetas con blindaje nivel III y V, y CINCO (5) automóviles sin blindaje

ESTADO GENERAL DE LOS VEHÍCULOS: - Todos los vehículos se encuentran en estado de reposo (ninguno enciende) - Presentan llantas desinfladas o estalladas - Problemas eléctricos, mecánicos e hidráulicos - Derrames de fluidos diversos - Carecen de documentación vigente (SOAT y Revisión Técnico-mecánica)
2. [bookmark: _TOC_250005]DESCRIPCIÓN - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.
Especificaciones Técnicas para la Ejecución del Contrato.
[bookmark: _heading=h.7gla1fjlvs84]
Los servicios especializados requeridos para el traslado seguro y eficiente de los vehículos, garantizando el manejo apropiado según las características específicas de cada tipo de vehículo y las condiciones particulares de los sitios de origen y destino.

	Ítem
	Servicio Especializado
	Cantidad Requerida

	1
	Grúas tipo cama-baja con llantas traseras sencillas (vehículos blindaje nivel III, automóviles, motocicletas)
	Según necesidad

	2
	Grúas tipo cama-baja con llantas traseras dobles (vehículos blindaje nivel V)
	Según necesidad

	3
	Vehículos de extracción especializados para sótanos
	2 unidades

	4
	Equipos y herramientas especializadas (patines, amarres, compresores, cables)
	Conjunto completo



a) UBICACIÓN ACTUAL DE LOS VEHICULOS OBJETO DE TRASLADO: Sótano 2 del Edificio Nuevo del Congreso de la República - Dirección: Carrera 7ª No. 8-68, Bogotá D.C. - Características del sitio: - Altura de sótanos: 1.90 metros - Trayecto de desplazamiento: aproximadamente 80 metros – 

b) CARACTERISTICAS TÉCNICAS DEL SERVICIO DE TRASLADO
Grúas y cama bajas para traslado 

Grúas Tipo Cama-Baja con Llantas Traseras Sencillas:
 
· Destinadas para vehículos con blindaje nivel III y automóviles sin blindaje. 
· Capacidad de carga apropiada para el peso de vehículos blindados 
· Sistema de carga y descarga hidráulico 
· Certificaciones de seguridad vigentes 

Grúas Tipo Cama-Baja con Llantas Traseras Dobles: 

· Especializadas para vehículos con blindaje nivel V (mayor peso) 
· Mayor capacidad de carga y estabilidad 
· Sistema de suspensión reforzado 
· Certificaciones específicas para cargas pesadas 
Vehículos de Extracción y Acomodación: 

· Vehículo especializado para extracción en sótano 2 del Edificio Nuevo del Congreso 
· Vehículo especializado para acomodación en sótano 2 del Centro Comercial 
· Equipos de tracción apropiados para espacios confinados 
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS 

Patines Especiales para Neumáticos: 

· Diseñados específicamente para desplazamientos en sótanos 
· Material que evite rayones en avisos informativos del piso (según exigencias del centro comercial) 
· Capacidad de soporte para diferentes tipos de vehículos 
Amarres y Sistemas de Sujeción: 
· Amarres de trinquete con capacidad para soportar el peso de vehículos blindados 
· Sistemas de sujeción secundarios para garantizar estabilidad durante el traslado 
· Materiales resistentes y certificados 
Equipos Eléctricos y Neumáticos: 
· Compresor eléctrico de alta potencia (110V) para inflado de llantas 
· No puede ser tipo encendedor de vehículo (vehículos sin corriente) 
· Potencia suficiente para llantas de vehículos blindados 
Equipos de Arranque y Electricidad: 

· Cables de arranque profesionales 
· Arrancadores eléctricos de alta potencia 
· Baterías de respaldo para intentos de encendido 
· Multímetros y herramientas de diagnóstico básico 
PERSONAL TÉCNICO ESPECIALIZADO 

Requisitos del Personal: 

· Experiencia mínima de 3 años en traslado de vehículos 
· Conocimientos básicos de mecánica automotriz 
· Experiencia en manejo de vehículos blindados 
· Certificación en manejo de grúas y equipos especializados 
· Conocimiento en protocolos de seguridad industrial 
Composición del Equipo de Trabajo: 

· Mínimo 2 personas por grúa 
· Supervisor técnico general del proyecto 
· Coordinador de logística en cada sitio 
· Personal de apoyo para manejo de herramientas especializadas 

LUGAR DE DISPOSICIÓN DE LOS VEHICULOS
Ciudad de Bogotá D.C.

ESTADO GENERAL DE LOS VEHÍCULOS: 
Todos los vehículos se encuentran en estado de reposo (ninguno enciende)  
Presentan llantas desinfladas o estalladas  
Problemas eléctricos,
Elementos minimos para la ejecución del contrato Grúas y cama bajas para traslado
Como elemento enunciativo y sin limitarse a ello el contratista debera contar con los siguientes equipos que se relacionan:
Grúas Tipo Cama-Baja con Llantas Traseras Sencillas:
• Destinadas para vehículos con blindaje nivel III, automóviles sin blindaje.
• Capacidad de carga apropiada para el peso de vehículos blindados
• Sistema de carga y descarga hidráulico
• Certificaciones de seguridad vigentes
Grúas Tipo Cama-Baja con Llantas Traseras Dobles:
• Especializadas para vehículos con blindaje nivel V (mayor peso)
• Mayor capacidad de carga y estabilidad
• Sistema de suspensión reforzado
• Certificaciones específicas para cargas pesadas
Vehículos de Extracción y Acomodación:
• Vehículo especializado para extracción en sótano 2 del Edificio Nuevo del Congreso
• Vehículo especializado para acomodación en el lugar de destino.
• Equipos de tracción apropiados para espacios confinados
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS
Patines Especiales para Neumáticos:
• Diseñados específicamente para desplazamientos en sótanos
• Material que evite rayones en avisos informativos del piso.
• Capacidad de soporte para diferentes tipos de vehículos
Amarres y Sistemas de Sujeción:
• Amarres de trinquete con capacidad para soportar el peso de vehículos blindados
• Sistemas de sujeción secundarios para garantizar estabilidad durante el traslado
• Materiales resistentes y certificados
Equipos Eléctricos y Neumáticos:
• Compresor eléctrico de alta potencia (110V) para inflado de llantas
• No puede ser tipo encendedor de vehículo (vehículos sin corriente)
• Potencia suficiente para llantas de vehículos blindados
 Equipos de Arranque y Electricidad:
• Cables de arranque profesionales
• Arrancadores eléctricos de alta potencia
• Baterías de respaldo para intentos de encendido
• Multímetros y herramientas de diagnóstico básico
 PERSONAL TÉCNICO ESPECIALIZADO
Requisitos del Personal:
• Experiencia mínima de 3 años en traslado de vehículos
• Conocimientos básicos de mecánica automotriz
• Experiencia en manejo de vehículos blindados
• Certificación en manejo de grúas y equipos especializados
• Conocimiento en protocolos de seguridad industrial
Composición del Equipo de Trabajo:
• Mínimo 2 personas por grúa
• Supervisor técnico general del proyecto
• Coordinador de logística en cada sitio
• Personal de apoyo para manejo de herramientas especializadas
3. PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.
Quince (15) días previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.

Acepto las condiciones Técnicas del proceso del asunto.



NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO 
(según el caso) Cédula de Ciudadanía. 
Nombre de empresa 
Nit. De Empresa


Centro Cultural Gabriel García Márquez Calle 11 No 5-60 Teléfonos: 3822331 – 3824105
Bienes y servicios@senado.gov.co

