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ANEXO No. 5
ACEPTACIÓN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

El suscrito _______________________ obrando en nombre propio o como representante legal de la sociedad _________________, o como representante del consorcio_________________ o Unión Temporal ___________________, declaro que conozco, acepto y cumpliré la totalidad de los requerimientos técnicos mínimos exigidos en el presente pliego de condiciones, así: 
Las especificaciones técnicas mínimas para contratar la ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS, DESHUMIDIFICADORES Y HUMIDIFICADORES EN LOS LABORATORIOS DE LA GERENCIA SECCIONAL META, se relacionan a continuación.

Necesidades Técnicas:

	DESCRIPCION

	

	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN AIRES ACONDICIONADO MINISPLING 12000 BTU A 220 INVERTER SEER18 R32 CON UNIDAD EXTERIOR MEDIDA 720x270x495, Área de aplicación (Enfriamiento estándar) 16～23

	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN AIRES ACONDICIONADO MINISPLING 18000 BTU A 220 INVERTER SEER18 R32 CON UNIDAD EXTERIOR MEDIDA 765x303x555 Área de aplicación (Enfriamiento estándar) 23～33

	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN AIRES ACONDICIONADO MINISPLING 24000 BTU A 220 INVERTER  SEER18 R32 CON UNIDAD EXTERIOR MEDIDA 805x330x554 Área de aplicación (Enfriamiento estándar) 28～41

	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN AIRES ACONDICIONADO MINISPLING 36000 BTU A 220 INVERTER  FTKS36JL216A / RKS36JL216A R32 CON UNIDAD EXTERIOR MEDIDA 946x410x810 Área de aplicación (Enfriamiento estándar) 48～70

	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DESHUMIDIFICADOR 40 PINTAS POR DÍA 18,9 LITROS/DÍA, INCORPORA TANQUE DE RECOLECCIÓN DE AGUA CON CAPACIDAD DE 2 LITROS Y SISTEMA DE CONTROL DE HUMEDAD REGULABLE EN UN RANGO DE 30 % Y 80 %, MANGUERA DE 23,6 PULGADAS 60 CM, PRESENTA DISEÑO PORTÁTIL CON ASAS EMPOTRADAS Y RUEDAS GIRATORIAS DE 360° PARA FÁCIL DESPLAZAMIENTO DIMENSIONES: 19,73 PULGADAS DE ALTO, 11,5 PULGADAS DE ANCHO Y 7,48 PULGADAS DE PROFUNDIDAD, CON OPERACIÓN SILENCIOSA INFERIOR A 48 DB.

	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DESHUMIDIFICADOR 86 PINTAS POR DIA 40,75 LITROS/DÍA, INCORPORA TANQUE DE RECOLECCIÓN DE AGUA CON CAPACIDAD DE 4 LITROS Y SISTEMA DE CONTROL DE HUMEDAD REGULABLE EN UN RANGO DE 30 % A 80 %, MANGUERA DE 60 CM. , DISEÑO PORTÁTIL CON RUEDAS Y ASAS ERGONÓMICAS PARA SU FÁCIL DESPLAZAMIENTO, DIMENSIONES: 22,05 PULGADAS DE ALTO, 13,78 PULGADAS  DE ANCHO Y 10,24 PULGADAS DE PROFUNDIDAD, CON OPERACIÓN SILENCIOSA INFERIOR A 39 DB.



AIRE ACONDICIONADO

Capacidad de enfriamiento 12000, 18000, 24000 y 36000 BTU
Suministro de energía 220 Voltios
Sistema Multi-split
Tecnología Inverter de compresor
Operación con refrigerante ecológico R32
Bajo nivel de ruido
Temporizador
Eficiencia energética
Enfriamiento rápido
Incluir protección de voltaje Breaker Matic para cada AA
Diseño compacto
Función de autodiagnóstico
Deshielo inteligente
Control remoto
Garantía de 2 años
Marca reconocida y con respaldo en el mercado

NOTA: El valor de los aires debe contemplar la desinstalación de los equipos existentes

DESHUMIFICADOR

40 y 80 Pintas
Fácil limpieza de filtros
Con rodachinas de fácil transporte 
Garantía de 1 años
Marca reconocida y con respaldo en el mercado

1. Cumplir con la totalidad de las especificaciones técnicas descritas en el Anexo Técnico.

2. Desarrollar el objeto del contrato dentro de los términos y con las fechas de entrega en los lugares señalados a partir de las autorizaciones escritas y emitidas por el supervisor del contrato. 

3. Los equipos de aire acondicionado a suministrar incluyen instalación en la sede indicada y puesta en funcionamiento, para lo cual se deberá tener en cuenta incluir las redes eléctricas (acometida eléctrica y cableado entre la unidad interna y externa, dejar un taco por cada aire) e instalaciones hidráulicas y de desagüe, así como los accesorios y demás elementos que requieran, acorde con las recomendaciones hechas por el fabricante.

4. El contratista deberá realizar el desmonte de los aires existentes para reponerlos por los nuevos en caso de haberlos. Las obras menores que se requieran realizar como consecuencia del desmonte e instalación de los equipos, entre las cuales se encuentran, regatas, pasos en muros o placas, resane y pintura de muros, conexiones eléctricas entre otros, serán responsabilidad del contratista, por lo cual los costos asociados a las mismas correrán por cuenta del mismo, garantizando la correcta instalación y buen funcionamiento de los bienes a suministrar, así como el cuidado y entrega en buen estado del inmueble.

5. El contratista se responsabilizará por la protección y conservación de los bienes hasta la entrega y recibo en forma definitiva por el supervisor del contrato. La reparación de daños, si los hubiera, correrá por cuenta del contratista y se harán a satisfacción de la supervisión. Tan pronto se haya terminado la instalación de los equipos objeto del contrato y antes de que se efectúe el recibo final del mismo, el contratista deberá por su cuenta y riesgo, retirar los materiales sobrantes, dejando las zonas intervenidas en buen estado y completamente limpias.

6. Disponer del personal suficiente, idóneo y capacitado de acuerdo a la especialidad del mantenimiento que se requiera y además el personal deberá estar debidamente identificado ya sea por chalecos o por uniformes

7. El contratista debe garantizar que, durante la ejecución del contrato, serán adoptadas e implementadas las normas de higiene, protección y de seguridad industrial, necesarias e indispensables para proteger y evitar riesgos o accidentes a cualquiera de sus trabajadores y a los funcionarios del ICA.

8. Realizar los cambios que sean necesarios cuando los insumos incluidos en el suministro y los servicios prestados no cumplan con las especificaciones requeridas por el ICA, los costos en que se haya incurrido, serán a cargo del contratista. Dicho cambio se realizará dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes a la solicitud.
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