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FORMATO 14
ACEPTACIÓN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PROCESO DTOR-SASI-004-2026



1. OBJETO: DR03-3202060-18_1-039- DR06-3202053-26-028 Adquisición de estufas ecoeficientes conforme a las especificaciones técnicas requeridas, para la implementación de acuerdos de conservación del Parque Nacional Natural Sumapaz y Parque Nacional Natural Cordillera de los Picachos.

2.1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Las necesidades que se requieren adquirir mediante el presente proceso se establecerán para dos lotes así:

2.1.1 LOTE 1 - PNN SUMAPAZ: Adquisición de kits termoeléctricos con sistemas de cocción eficientes para los acuerdos con las familias campesinas del Parque Nacional Natural Sumapaz, conforme a las especificaciones y lineamientos técnicos del proyecto de conservación. 

Las especificaciones y requisitos técnicos mínimos se encuentran relacionados dentro del ANEXO 1 - FICHA DE CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESENCIALES al presente documento, en la cual se han incorporado las características del servicio requerido por la entidad. En dicho anexo se relaciona el lugar de entrega, cantidades y demás aspectos relacionados que les permiten a los proponentes interesados tener todos los elementos necesarios para presentar su propuesta.

2.1.1.1	Clasificación UNSPSC - LOTE 1

El objeto contractual se enmarca dentro de los siguientes códigos del Clasificador de Bienes y Servicios:


	Clasificación UNSPSC
	Segmento
	Familia
	Clase

	26111600
	Equipo, Suministros y Componentes Eléctricos
	Baterías, generadores y equipo de transmisión de energía
	Generadores de energía

	48101500
	Maquinaria, Equipo y Suministros para la Industria de Servicios
	Equipos de servicios de alimentación para instituciones
	Equipo para calentar o cocinar.

	72151500
	Servicios de Edificación, Construcción de Instalaciones y Mantenimiento
	Servicios de mantenimiento y construcción de comercio especializado
	Servicios de sistemas eléctricos (instalación, reparación y mantenimiento).



2.1.1.2 Especificaciones técnicas de los bienes y servicios a adquirir - LOTE 1

Los elementos a adquirir son los siguientes:

	ITEM
	 DESCRIPCIÓN DEL BIEN
	 UNIDAD DE MEDIDA 
	CANTIDAD

	1
	KIT TERMOELÉCTRICO PARA LA GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, el cual funciona a partir de los excesos de calor (termoeléctrico) producidos en la recamara de combustión de la estufa eco-eficiente a la cual el sistema está adaptado e integrado, produciendo 150 WATTS DE SALIDA, además contiene 1 MÓDULO TERMOELÉCTRICO DE 6 CELDAS y 1 MÓDULO ACUMULADOR PORTABLE DE 110 VOLTIOS DE SALIDA QUE INTEGRA 30 BATERIAS LITIO, que aseguran la luminosidad del hogar.  ESTUFA ECOEFICIENTE ADAPTADA E INTEGRADA AL KIT DE GENERACION DE ENERGIA TERMOELECTRICA: Dimensión cuerpo de la estufa: 0.85 mt de alto x 0.90 de ancho x 0.60 fondo. * 2 planchas de hierro fundido gris reforzada para un total de 4 hornillas. * Horno de 0.25 ancho x 0.40 fondo x 0.30 de alto, elaborado en lámina galvanizada calibre 20 con parrilla de entrepaño desmontable en la parte intermedia elaborada en varilla grafil de 6.5 mm, con puerta abisagrada elaborada en lamina CR calibre 16 (1.4 mm), con grosor de 25 mm entamborado (para aislamiento por ceniza), y con termómetro instalado en puerta. * Chasis de la estufa elaborada en Ángulo de 3 1/4" x 1/8 . * Cuerpo de la estufa (frontal, puertas y tapa mesa) elaborado en lámina Coll Rolled calibre 16 (1.4 mm). (laterales y piso) en lamina Coll Rolled calibre 18. * 1 cavidad para leñero principal ubicado en la parte superior frontal izquierda de la estufa, contiene al interior parrilla leñera elaborada en varilla de hierro cuadrada de 9 mm o en hierro fundido, con adoquines tipo horno y mortero cerámico refractario, con puerta abisagrada elaborada en lamina CR calibre 16, con grosor de 25 mm entamborado (para aislamiento por ceniza) . * 1 bandeja cenicera ubicada en la parte inferior del leñero principal elaborada en lámina galvanizada calibre 22 (0.75 mm). * Con accesorio parrilla asadora en varilla de acero inox con su respectiva bandeja carbonera. * Remarco distanciador de protección al contorno de la superficie de la estufa con distancia de borde mesa de fondo al exterior de 60.5 cms y ancho a bordes extremos de 90 cms, elaborado en tubo AN Calibre 16, sujeto al chasis de distanciadores de 25 mm en varilla cuadrada de 9 mm. * Chimenea o buitrón de 2,44 m. de altura 10 x 10 cm2 elaborado en lámina galvanizada calibre 22 con capuchón de 33 x 33 puntas en diamante desmontable. * Gancho atizador elaborado en varilla redonda lisa de 6.5 mm de 50 cm. de longitud. * Las puertas de leñero principal y horno tienen manija sujetadora metálica. * Toda la estructura con recubrimiento martillado color negro o gris, a excepción de las partes que van en lámina galvanizada (bandeja ceniceros, horno interior, bandeja de horno y buitrón). Toda la estufa cuenta con sistema interno de paredes para aislamiento de calor externo total por ceniza. - Patas desmontables. Este sistema unitario debe contar con mínimo las siguientes condiciones técnicas: PRUEBAS EFICIENCIA Y DIOXINAS Y FURANOS, GARANTÍA, SOPORTE TÉCNICO (MANUALES DE USO- FICHA TÉCNICA).
	Unidad
	6

	2
	INSTALACIÓN DE ESTUFAS EN VIVIENDAS RURALES (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA LA ADAPTACIÓN DE CHIMENEAS E INSTALACIÓN DE LAS ESTUFAS)
	Unidad
	6

	3
	REALIZACIÓN DE TALLER DE FUNCIONAMIENTO DE ESTUFAS: Capacitaciones enfocadas al uso y manejo de las estufas (Incluye transporte del profesional) - ENTREGA DE MANUALES DE USO
	Unidad
	6



Nota: El contratista debe contemplar en su oferta todos los costos o gastos asociados a la logística (desplazamiento, transporte, entrega e instalación de elementos) requerida para cumplir con las obligaciones del contrato. Estos valores no incurrirán en costos adicionales para el Área Protegida.

LUGARES DE ENTREGA
                                                                                                      
Punto de entrega 1: Localidad de Sumapaz, Bogotá, Vda. San José, Finca Cenen Gualteros Coordenadas 3°50'11.6586" N 74°22'41.8794" W CANTIDAD      2 KITS COMPLETOS
Punto de entrega 2: Municipio de Lejanías, Vda. Agua Linda, Finca Ramón Conde, Coordenadas 3°35'50.5392" N 74°00'50.475" W CANTIDAD 2 KITS COMPLETOS   
Punto de entrega 3: Municipio de Lejanías, Vda . Alta Cristalina, Finca Arnulfo Gonzalez Coordenadas 3°34'40.893" N 74°01'32.8764" W CANTIDAD 1 KIT COMPLETO
Punto de entrega 4: Municipio Cubarral, Vda. La Libertad, Casa - Vivero. Coordenadas 3°45 '41.7 " N 73°53' 13.4"W. CANTIDAD 1 KIT COMPLETO

LUGARES DE INSTALACIÓN

Punto de Instalación 1: Municipio Cubarral, Sector del Duda, Finca Rafael Cifuentes y Ruth Villalba Coordenadas 3°46’19.0812” N 74°20’11.6592” CANTIDAD 1 KIT COMPLETO INSTALADO. Punto de entrega 1.

Punto de Instalación 2: Municipio Cubarral, Sector del Duda, Finca Aldemar Cifuentes Coordenadas 3°44’16.5798” N 74°21’23.8242” CANTIDAD 1 KIT COMPLETO INSTALADO. Punto de entrega 1.

Punto de Instalación 3: Municipio Lejanias, Vda. Agua Linda, Finca Ximena García, Coordenadas 3°36’12.0954” N 74°01’09.1326” CANTIDAD 1 KIT COMPLETO INSTALADO. Punto de entrega 2.

Punto de Instalación 4: Municipio Lejanias, Vda. Agua Linda, Finca Jaime Rivera y Stephanie Montoya, Coordenadas 3°36’18.4098” N 74°01’12.8244” CANTIDAD 1 KIT COMPLETO INSTALADO. Punto de entrega 2.

Punto de Instalación 5: Municipio de Lejanías, Vda . Alta Cristalina, Finca Arnulfo Gonzalez Coordenadas 3°34'40.893" N 74°01'32.8764" W CANTIDAD 1 KIT COMPLETO INSTALADO. Punto de entrega 3.

Punto de Instalación 6: Municipio Cubarral, Vda. La Libertad, Finca Oliverio Valderrama. Coordenadas 3°45'23.889" N 73°53'36.7902"W. CANTIDAD 1 KIT COMPLETO INSTALADO. Punto de entrega 4.


CONDICIONES GENERALES DE LOS ELEMENTOS:

1.	El proponente deberá entregar la ficha técnica de los productos solicitados junto con la propuesta.
2.	Es obligación del oferente anexar la marca de cada uno de los bienes que está ofreciendo en la oferta.
3.	El proponente deberá cotizar el valor de cada uno de los ítems establecidos en los cuadros anteriores, el cual debe cumplir en todo caso con las especificaciones técnicas mínimas exigidas.
4.	La posible ambigüedad en las especificaciones técnicas no exime al contratista de entregar bienes de primera calidad y que correspondan al precio del mercado.
5.	El contratista deberá asumir los costos de transporte en que incurra para la entrega de los productos a adquirir.

2.1.2 LOTE 2 - PNN PICACHOS: Adquisición de estufas ecoeficientes destinadas a la implementación de acuerdos de conservación y al fortalecimiento de sistemas sostenibles con las familias campesinas ubicadas en la zona con función amortiguadora del Parque Nacional Natural Cordillera de los Picachos, en el marco del proyecto de conservación.

Las especificaciones y requisitos técnicos mínimos se encuentran relacionados dentro del ANEXO 1 - FICHA DE CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESENCIALES al presente documento, en la cual se han incorporado las características del servicio requerido por la entidad. En dicho anexo se relaciona el lugar de entrega, cantidades y demás aspectos relacionados que les permiten a los proponentes interesados tener todos los elementos necesarios para presentar su propuesta.

2.1.2.1	Clasificación UNSPSC - LOTE 2

El objeto contractual se enmarca dentro de los siguientes códigos del Clasificador de Bienes y Servicios:


	Clasificación UNSPSC
	Segmento
	Familia
	Clase

	48101500
	Maquinaria, Equipo y Suministros para la Industria de Servicios
	Equipos de servicios de alimentación para instituciones
	Equipo para calentar o cocinar.



2.1.2.2 Especificaciones técnicas de los bienes y servicios a adquirir - LOTE 2

	ITEM
	 DESCRIPCIÓN DEL BIEN
	 UNIDAD DE MEDIDA 
	CANTIDAD

	1
	ESTUFA ECOEFICIENTE  Dimensiones: ancho: 90 cm. Alto: 85 cm. Fondo: 60 cm. Buitrón: 2.44 m. Características: • 4 hornillas. • Horno (25 ancho x 30 alto x 40 fondo). • Parrilla asadora (20 ancho x 39 fondo) y/o Calentador agua en acero inoxidable. • Recamaras internas de doble pared para aislamiento de ceniza. • Peso aproximado 112 kg. Composición: •Chasis: Elaborado con Ángulo de 3/4” x 1/8” y tubo cuadrado 50 x 50 mm , forrado en lámina CR/18. Remarco protector perimetral •Puerta : Entamborada o incrustada • Parrilla inferior: Elaborada en varilla cuadrada de 9 mm. • Buitrón : Elaborado en lámina galvanizada calibre 22 (0.70 mm) de 244 × 9 × 9 cm.
	Unidad
	1



Nota: El contratista debe contemplar en su oferta todos los costos o gastos asociados a la logística (desplazamiento, transporte y entrega de elementos) requerida para cumplir con las obligaciones del contrato. Estos valores no incurrirán en costos adicionales para el Área Protegida.

LUGAR DE ENTREGA

Las estufas ecoeficientes requeridas para la implementación de los Acuerdos de Conservación y las acciones de restauración ecológica del Parque Nacional Natural Cordillera de los Picachos deberán ser entregadas en los puntos definidos por el área protegida. El contratista deberá asumir la totalidad de los costos de transporte, cargue, descargue y disposición de los equipos hasta el sitio de entrega establecido, garantizando que los bienes sean suministrados conforme a las especificaciones técnicas requeridas y en coordinación previa con el equipo técnico del Parque Nacional Natural Cordillera de los Picachos.

Teniendo en cuenta que el punto de entrega se localiza en una zona rural de la región del Pato-Balsillas, con accesos que incluyen vías secundarias y terciarias, el contratista deberá considerar dentro de su propuesta las condiciones de movilidad, distancias, tiempos de desplazamiento, estado de las vías y condiciones climáticas. Durante las temporadas de lluvia pueden presentarse afectaciones en la transitabilidad de algunos tramos, por lo cual será necesario coordinar previamente con el equipo técnico del parque la programación de las entregas y la verificación del estado actualizado de las rutas.

1. Vereda Las Morras – Sector Pato-Balsillas

La entrega de las estufas ecoeficientes se realizará en la vereda Las Morras, ubicada en el sector Pato- Balsillas, jurisdicción del municipio de San Vicente del Caguán, departamento del Caquetá, en las coordenadas geográficas 2°36'04.04"N y 74°46'54.24"O. 

Para acceder al punto de entrega se identifican dos rutas principales:


Ruta 1. Desde la ciudad de Neiva (Huila):

El acceso se realiza por la vía Neiva – San Vicente del Caguán, continuando por la Zona de Reserva Campesina Cuenca del Río Pato y Valle de Balsillas a través de los centros poblados de Balsillas, Guayabal y Andes, hasta llegar al sector de Las Morras. El recorrido tiene una duración aproximada de cuatro (4) horas y cuarenta (40) minutos desde la ciudad de Neiva, sobre vías principalmente destapadas, con presencia de pendientes, curvas y condiciones variables según la temporada climática.

Ruta 2. Desde la ciudad de Florencia (Caquetá):

El acceso se realiza por la vía Florencia – San Vicente del Caguán y posteriormente tomando la carretera que comunica a San Vicente del Caguán con Neiva. Desde el casco urbano de San Vicente del Caguán hasta la vereda Las Morras el recorrido tiene una duración aproximada de una (1) hora y treinta (30) minutos por vía terrestre.

Las condiciones de acceso al sector pueden variar dependiendo de las lluvias y del mantenimiento de la infraestructura vial. Por lo anterior, el contratista deberá verificar previamente con el equipo técnico del Parque Nacional Natural Cordillera de los Picachos el estado de las vías, las condiciones de seguridad y la viabilidad operativa para el ingreso de vehículos de carga.

Nota: Para el punto de entrega establecido, el contratista deberá garantizar la entrega completa de todos los elementos que conforman la estufa ecoeficiente, incluyendo transporte, cargue, descargue y ubicación de los equipos en el sitio indicado por el equipo técnico del Parque Nacional Natural Cordillera de los Picachos. La programación de las entregas deberá realizarse de manera coordinada con el área protegida, verificando previamente las condiciones climáticas, el estado de las vías y cualquier restricción logística que pueda afectar el transporte de los bienes.
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Mapa 1. Ubicación punto de entrega de estufa ecoeficiente Vereda Las Morras, sector Pato Balsillas.

CONDICIONES GENERALES DE LOS ELEMENTOS:

1.	El proponente deberá entregar la ficha técnica de los productos solicitados junto con la propuesta.
2.	Es obligación del oferente anexar la marca de cada uno de los bienes que está ofreciendo en la oferta.
3.	El proponente deberá cotizar el valor de cada uno de los ítems establecidos en los cuadros anteriores, el cual debe cumplir en todo caso con las especificaciones técnicas mínimas exigidas.
4.	La posible ambigüedad en las especificaciones técnicas no exime al contratista de entregar bienes de primera calidad y que correspondan al precio del mercado.
5.	El contratista deberá asumir los costos de transporte en que incurra para la entrega de los productos a adquirir.


2.2 OBLIGACIONES DE LAS PARTES

2.2.1 Obligaciones del contratista para cada uno de los lotes

1. Entregar la cantidad de los elementos requeridos por la entidad para cada LOTE en los sitios establecidos según lo estipulado en el ANEXO 1. FICHA DE CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESENCIALES 
2. Concertar con cada Área Protegida la fecha de entrega de los elementos solicitados.
3. Entregar los bienes objeto del contrato nuevos y que cumplan con las características y/o especificaciones técnicas requeridas, al igual que realizar la instalación y puesta en funcionamiento para el LOTE 1 – PNN Sumapaz.
4. El oferente deberá garantizar el transporte de los elementos a los diferentes puntos de entrega señalados para cada lote en las condiciones técnicas. 
5. El oferente debe garantizar la realización del Taller de Funcionamiento de las Estufas para el Lote 1-PNN Sumapaz, dadas las especificaciones técnicas diferenciales con el Lote 2- PNN C. de los Picachos.
6. Entregar los bienes en los tiempos establecidos en los documentos del proceso con las cantidades definidas para cada sitio definido y en condiciones adecuadas de manejo, almacenamiento y transporte garantizando la calidad y el buen estado de los mismos.
7. Garantizar la calidad y el funcionamiento de los materiales contratados.
8. Reemplazar los elementos que por cualquier motivo sean catalogados como defectuosos, para lo cual el supervisor del contrato comunicará por escrito al contratista la situación presentada y este (el contratista) en un término máximo de cinco (5) días hábiles, efectuará la reposición de los bienes en el sitio indicado por el supervisor del contrato.
9. Responder sin perjuicio de la garantía, por la calidad de los elementos adquiridos.
10. Constituir las garantías exigidas y mantener su vigencia.
11. Mantener fijos los precios de los productos ofrecidos durante la ejecución del contrato.
12. Mantener indemne a la entidad por las reclamaciones que se deriven con ocasión a la ejecución contractual.
13. Acatar y cumplir las instrucciones que el Supervisor le imparta en relación con el objeto contractual.
14. Cargar en la plataforma transaccional de contratación SECOP II cada una de las facturas, cuentas de cobro, informes de avances y demás soportes que den cuenta de la ejecución y cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, de conformidad con los requerimientos del supervisor designado luego de que dichas facturas sean radicadas ante la entidad estatal. El cargue de dichas evidencias deberá realizarse en el acápite del formulario del contrato denominado como “Ejecución Contractual”.
15. Cumplir con las demás que se originen en relación con el objeto contractual.


2.2.2	Obligaciones de Parques Nacionales 

1. Expedir constancia(s) de cumplimiento en forma oportuna para el respectivo pago.
2. Verificar el cumplimiento de las obligaciones contraídas por el Contratista.
3. Prestar la colaboración necesaria para que el Contratista satisfaga plenamente el objeto contractual.
4. Efectuar los pagos en la forma pactada en el presente contrato.
5. Dirimir las controversias que se presenten entre el Supervisor y el Contratista en la ejecución del Contrato.
6. Iniciar los procesos sancionatorios a los que haya lugar, ante un posible incumplimiento del contrato de acuerdo con la normatividad vigente en materia de contratación.
7. Cumplir las demás derivadas del objeto contractual.
























Bajo la gravedad del juramento y de conformidad con lo exigido en el presente proceso, me permito certificar que: 

El proponente que represento conoce y acepta el contenido de las Especificaciones Técnicas, estipuladas en el Presente Documento, de sus proformas y anexos, así como el de cada uno de las Adendas expedidas al mismo; 

Atentamente:

Razón Social………………………………………………………………………
Nombre…………………………………………………………………………..…
Dirección………………………………………………………………………..…
E-mail……………………………………………………………………………
FAX………………………………………………………………………………
FIRMA:

	_______________________________________________________________________
Parques Nacionales Naturales de Colombia
Dirección Territorial Orinoquía
Dirección: Calle 41 No. 27-39 Barrio El Emporio, Villavicencio, Meta
Conmutador: (+57) 601 353 2400
[bookmark: _Hlk136242354][bookmark: _Hlk136242355]Línea Gratuita: (+57) 01 8000 129722
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