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	ANEXO 1
ESPECIFICACIONES Y REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS




Asunto: 300006726- Adquisición de equipos y elementos de protección personal para la atención de emergencias mineras y capacitación en estándares de competencias de seguridad y salvamento minero.

	[bookmark: _Hlk228369683]ITEM
	CODIGO UNSPSC
	DESCRIPCION
	CONDICIONES TÉCNICAS
	UNIDAD DE MEDIDA

	1
	46161700

	Gafas de seguridad Espejada Transparentes con cordón

	Lente de seguridad interior/ exterior cumple ANSI - Z87.1 - EN 166-2001

• Anteojo de Seguridad certificado para protección de impacto, filtro de rayos ultravioleta (UVA y UVB) y partículas de polvo. Cubriendo el rango de longitud de onda UVA (315nm – 380nm) y UVB (280nm – 315nm).
Filtro de transmitencia entre 200nm y 380nm.
• El marco diseñado y construido para entregar protección a la altura de las cejas.
• Resistencia al impacto (45 m/s)
• Las lentes y las patillas hechas de policarbonato virtualmente irrompible
• Alta calidad óptica. Clase 1.
• Protección periférica.
• Cobertura antiempañante
• 46.3 milímetros en vertical, 138 mm en diagonal

Sujetador de Lentes:
· Cordón de nylon.
· Para minería (aplicación).
· Dimensiones: cordón de 60 cm
· Color: Negro y que sea 100% dieléctrico
· Que pueda ser instalado manualmente (sin herramientas), de instalación rápida y sencilla.

Empaque individual.
	Unidad

	2
	46161700

	Gafas de seguridad Gris con cordón

	Lente de seguridad gris antiempañante cumple ANSI Z87.1- EN-166.

Anteojo de Seguridad certificado para protección de impacto, filtro de rayos ultravioleta (UVA y UVB) y partículas de polvo. Cubriendo el rango de longitud de onda UVA (315nm – 380nm) y UVB (280nm – 315nm).
Filtro de transmitencia entre 200 nm y 380 nm.
• El marco diseñado y construido para entregar protección a la altura de las cejas.
• Resistencia al impacto (45 m/s)
• Las lentes y las patillas hechas de policarbonato virtualmente irrompible
• Alta calidad óptica. Clase 1.
• Protección periférica.
•  46.3 milímetros en vertical, 138 mm en diagonal

Sujetador de Lentes:
· Cordón de nylon.
· Para minería (aplicación).
· Dimensiones: cordón de 60 cm
· Color: Negro y que sea 100% dieléctrico
· Que pueda ser instalado manualmente (sin herramientas), de instalación rápida y sencilla.
Empaque individual.
	Unidad

	3
	46161700

	Gafas de seguridad malla con cordón
	Lente de seguridad de MALLA, cumple ANSI Z87.1

CARACTERÍSTICAS Y COMPONENTES

• Lente Acero inoxidable Pieza de malla de alambre
• Armazón Nylon
• Protecciones laterales Policarbonato Deslizables
• Puente nasal Nylon Universal, integrado al armazón
• Patillas Nylon Espátula
• Bisagra Nylon 3 pernos
• Tornillos Acero inoxidable Tornillos de bisagra
Estándar.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

• Grosor del lente: 0.5mm
• PD: 68mm
• Base del lente: Curvatura de 4.5
• Peso: 41.22gr
• Tamaño vertical del lente: 61.5 mm
• Tamaño diagonal del lente: 127.2 mm
• Puente nasal: 29.5 mm
• Longitud del lente (lente-extremo): 152 mm
• Ancho total: 144.2 mm
• Punto más próximo entre lentes: N/A
• Punto más próximo entre patillas: 63.5 mm

OPCIONES DE LENTE Y ARMAZÓN
• Colores de armazón Negro
• Opciones de lente Malla de alambre negro

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

• Minería.
• Corte manual y actividades similares, cualquier ambiente donde exista peligro de daño a los ojos con partículas de tamaño pequeño o mediano y donde el empañamiento es un problema mayor.
Sujetador de Lentes:
· Cordón de nylon.
· Para minería (aplicación).
· Dimensiones: cordón de 60 cm
· Color: Negro y que sea 100% dieléctrico
· Que pueda ser instalado manualmente (sin herramientas), de instalación rápida y sencilla.
Empaque individual.

	Unidad

	4
	46181700
46181704
42143606
	Casco para Minería
Con Barbuquejo
	Casco para Minería Con Barbuquejo:

Para ser utilizado en minería, con corona baja para trabajar en áreas con techo bajo, equipado con portalámpara y portacable para colocar la lámpara de minero (integrados de fabrica).

Materiales y Componentes:

· Fabricada en policarbonato resistente, que ayude a resistir impactos verticales; con diseño cruzado y de costillas en la corona, para aumento de su fuerza y rigidez; con visera para proteger ojos y cara del usuario contra objetos pequeños.

Casco blanco Clase G, Tipo I, para minería

Tamaños: Estándar (61/2” - 8”)
Cumplimiento Normas ANSI/ISEA Z89.1-2014 (Clase G)
Certificación: Tercera parte por SEI
Suspensión Fas-Trac III 4 puntos

BARBOQUEJO V-GARD® DE 4 PUNTOS

Está diseñado para proporcionar una cantidad limitada de retención adicional del casco. Es de cintas resistentes, muy cómodas de poliéster de 3/4 pulgadas de ancho en color Negro. No elástico. Se ajusta a la suspensión en 4 puntos del casco con unos clips plásticos. Cada pieza tiene un sencillo instructivo para su colocación en el casco. Su broche es de ajuste rápido.

APLICACIONES

Minería

MATERIALES Y COMPONENTES

• Cinta de poliéster, de 3/4 pulgadas de ancho
• Clips plástico

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Probado para exceder los Estándares. Para uso ÚNICAMENTE con cascos de protección con suspensión de 4 puntos.

NORMA Y APROBACIONES

• Cumpla y exceda los requerimientos de las normas

BARBOQUEJO DE 4 PUNTOS
Está diseñado para proporcionar una cantidad limitada de retención adicional del casco. Con cintas resistentes, muy cómodas de poliéster de 3/4 pulgadas de ancho en color negro. No elástico. Se ajusta a la suspensión en 4 puntos del casco con unos clips plásticos. Cada pieza con un sencillo instructivo para su colocación en el casco. Con broche de ajuste rápido.

Uso: Minería
Materiales Y Componentes: Cinta de poliéster, de 3/4 pulgadas de ancho; Clips plásticos
Cumplimiento de pruebas de irritabilidad, para el continuo contacto con la piel.

Empaque Individual el conjunto.
	Unidad

	5
	46181503
46181500

	Overol Tipo Piloto Bicolor con doble cremallera frontal - Según Colores Institucionales en Talla S, M, L, XL, XXL
	Overol Tipo Piloto Bicolor (colores según muestra) con doble cremallera frontal - Según Colores Institucionales en Talla S, M, L, XL, XXL:

Overol con mangas largas y piernas completas. Corte ergonómico y confeccionado.

Cuello tipo camisero corto. El borde del cuello con terminación limpia y que se una al delantero mediante costura recta.

El overol con DOS cremalleras frontales paralelas visibles. Ambas cremalleras inician en la parte superior del cuello y descienden longitudinalmente hasta la zona inferior del torso y hasta la parte inferior de las piernas. Las cremalleras son de color oscuro y entre ellas existe un panel central.

Diez bolsillos: Dos bolsillos laterales ubicados a la altura de la cadera con acceso inclinado para introducir las manos. Dos bolsillos superiores en el pecho con panel rectangular y parche aplicado, tapa y cremallera. Cuatro bolsillos en piernas con tapa y cremallera, y dos bolsillos en la parte de atrás del pantalón con tapa y cremallera.

El overol incorpora múltiples bandas reflectivas (dobles) horizontales cosidos sobre el tejido. En pecho, brazos, zona de cadera (en los bolsillos), muslos (en los bolsillos) y parte inferior de las piernas para mejorar la visibilidad en condiciones de baja iluminación.

Costuras estructurales rectas y simétricas. Refuerzos en la zona de bolsillos laterales. Confección en línea recta sin hilos sueltos.

Los puños de las mangas presentan terminación recta con ajuste con cremallera.

La parte inferior de las piernas presenta caída recta con banda reflectiva adicional en la zona de pantorrilla y con ajuste con cremallera.

Cremalleras de 3,5 cm ancho en plástico y dientes de 2 mm de ancho, alta resistencia. Cremallera doble cursor plástico diente grueso

Mangas ajustable en los puños mediante cremalleras de 15 cm de longitud con abertura de 5 cm, manga izquierda con doble bolsillo, dos bolsillos de parche parte delantera de la camisa, resorte en la parte trasera, dos bolsillos de parche traseros, dos delanteros de parche con cremallera en la parte del pantalón, cremalleras laterales en las botas, cinta doblemente reflectiva en las piernas, brazos, espalda y pecho, en tela dril de alta resistencia, refuerzo acolchado en hombros, codos y rodillas; con logo de la entidad bordados de color blanco. La cinta reflectiva debe ser de mínimo 500 candelas y un ancho necesario para doblemente reflectiva en colores según muestra suministrada por la ANM. Para el caso de tallas grandes la espalda debe contar con al menos 6 cm más de ancho. Con logos institucionales en los dos brazos, en la espalda y pecho de acuerdo a modelo que se entregue. Se entrega muestra suministrada por la ANM en calidad de préstamo.

 El resto Poliéster hasta completar el 100%. Tipo de tejido Sarga (diagonal) 3 x 1 Izquierdo, resistencia a la tensión en N Urdimbre Mínimo 400
Trama Mínimo 400, resistencia al desgarre en N Urdimbre Mínimo 28 Trama Mínimo 28, Peso, en g/m² Mínimo 240
Cambio dimensional en urdimbre y trama, en % ± 2
Resistencia al deslizamiento de los Hilos en la costura en N, Mínimo 178
Rigidez de la tela en g 200 a 400
Solidez del color al lavado después de tres ciclos.
Tipo de lavado 3 A
Cambio de color Mínimo 4
Manchado     Mínimo 4
Solidez del color a la transpiración Cambio de color Mínimo 4
Manchado    Mínimo 4
Solidez del color a la luz Horas de exposición 80
Calificación escala de grises, Amarillo Mínimo 3
Demás colores azul oscuro 3-4
Solidez del color al frote de la tela gris y amarillo
En seco, Mínimo  4 En húmedo, colores: 4
Solidez del color al frote de la tela gris y amarillo
En seco Mínimo 4
En húmedo Mínimo 4
Solidez del color a la abrasión No. de ciclos 1000
Calificación escala de grises, Mínimo 3-4
Tendencia a la formación de motas, Mínimo 4
PH del agua extraída de la tela terminada: 5,5 a 8,5
Reducción de la actividad microbiana tras 30 lavados, en % Mínimo 90
Ancho útil de la tela sin incluir orillos, en cm, Mínimo 150
Nota 1. En las telas la mezcla de algodón con poliéster o nylon según el caso debe venir íntimamente ligada en el hilo de la tela, tanto en trama como en urdimbre.

El overol deberá estar elaborado en tela de tejido plano tipo drill o gabardina, con un gramaje entre 240 g/m² y 300 g/m².
La tela debe ofrecer alta resistencia a la abrasión, al rasgado y al desgaste por uso continuo en ambientes exigentes mineros, además de permitir transpirabilidad adecuada.

Diseño y confección
El overol será de cuerpo completo con manga larga, diseñado para brindar protección integral. Deberá contar con cuello tipo camisero o alto, estructurado.

El sistema de cierre frontal deberá ser mediante cremalleras industrial de alta resistencia, protegida con tapeta de seguridad con broches o velcro para evitar exposición directa.

Las costuras deberán ser dobles o triples, reforzadas en zonas de mayor esfuerzo como hombros, entrepierna y laterales. Se deberán incluir refuerzos adicionales en rodillas y codos para aumentar la vida útil de la prenda.

Requisitos de calidad
No se aceptarán prendas con defectos de confección, tales como hilos sueltos, costuras deficientes, manchas, decoloraciones o irregularidades en el tejido. Se deberá garantizar uniformidad en color, talla y acabado en todo el lote suministrado.

Tallas y colores
Las tallas deberán ajustarse a la tabla definida por la entidad contratante (rango estándar S a XXL o según requerimiento). Los colores serán definidos previamente, de acuerdo con la identificación institucional o condiciones operativas.

Empaque y entrega
Cada overol deberá entregarse en empaque individual, debidamente identificado con talla y referencia. Las prendas deberán estar limpias, en buen estado y listas para su uso.

Normatividad
El proveedor deberá garantizar el cumplimiento de normas técnicas aplicables en materia de textiles y elementos de protección para uso industrial, incluyendo estándares nacionales o internacionales que regulen la calidad, resistencia y seguridad de este tipo de prendas.

Garantía
El proveedor deberá otorgar garantía contra defectos de fabricación, calidad de la tela y confección, por un periodo definido por la entidad contratante.

Antes de la confección definitiva, se debe allegar una confección de muestra con los logos respectivos, para su aprobación.

Empaque Individual.
	Unidad


	6
	46181500
	CAMISA TIPO POLO BICOLOR
	CAMISA TIPO POLO BICOLOR (Según muestra): Camibuso tipo polo manga larga, como se muestra en la ficha técnica para hombre y mujer de bicolor institucional claro (proporcionar carta de colores para su elección) Marcado: -Bordado Logo Seguridad y Salvamento Minero en pecho izquierdo + Bandera Colombia Bordada en manga derecha, en la parte posterior de la camisa, palabra Seguridad y salvamento Minero, Agencia Nacional de Minería, bordada tamaño carta. Antes de la confección se debe pasar la confección de las muestras y su aprobación con el respectivo marcado. Ver anexo 4.
Que cumpla las normas: AATCC 20
ASTM 3774
ASTM 3776
ASTM 3775
AATCC 179 RCA - IN 202 AATCC 135
AATCC 135
ASTM 3107
ASTM 3512
ASTM 3787
AATCC 8
AATCC 61
AATCC 15
AATCC 81

Características técnicas del material

Tela tipo Lacoste (piqué).
Composición: 100% algodón o mezcla algodón/poliéster (mínimo 65% algodón).
Gramaje: entre 200 g/m² y 240 g/m².
Tejido: punto uniforme, sin defectos visibles (motas, rayas, deformaciones).

Propiedades:
Transpirabilidad.
Resistencia al desgaste.
Suavidad al tacto.

Diseño y confección

Tipo: Camibuso (tipo polo).
Manga: larga (según requerimiento).
Cuello: tejido tipo rib, con refuerzo interno.
Aletilla frontal con 2 o 3 botones funcionales.
Puños: tejido tipo rib.

Costuras:
Refuerzo en hombros y laterales.
Costuras planas o fileteadas de alta resistencia.
Dobladillos uniformes y bien terminados.

Técnica: bordado y/o estampado.
Ubicación: pecho, manga o espalda según diseño aprobado.
El arte será suministrado por la entidad.
El proveedor deberá garantizar la durabilidad del marcaje.
	

	7
	46181500
	Camiseta Térmica Primera Capa
	Camiseta Térmica Primera Capa: Prenda térmica tipo primera capa diseñada para ser utilizada directamente sobre la piel en actividades deportivas o laborales en condiciones de clima frío. Su función principal es conservar el calor corporal y facilitar la evacuación de la humedad generada por la transpiración, manteniendo al usuario seco y cómodo.

Tipo de prenda: camiseta térmica primera capa
Uso: actividades deportivas o laborales en clima frío
Corte: corte regular o estándar
Cuello: redondo
Manga: larga
Estilo: prenda lisa sin bolsillos
Ajuste al cuerpo: diseño tipo segunda piel

Composición del tejido: 100 % poliéster. El poliéster proporciona ligereza, durabilidad y buena capacidad de manejo de humedad.

Tejido de punto elástico que permite libertad de movimiento. El interior presenta un acabado ligeramente cepillado que ayuda a mejorar el aislamiento térmico.

Costuras planas para reducir fricción con la piel. Elasticidad que facilita el movimiento durante actividades físicas.

La prenda ofrece un nivel de calor medio. El tejido interior cepillado ayuda a retener aire caliente cerca del cuerpo proporcionando aislamiento térmico ligero.

El tejido facilita la evacuación del sudor hacia el exterior del material, permitiendo mantener el cuerpo seco durante la actividad física.

Tipo: Primera capa térmica
Material: 100 % poliéster
Tipo de tejido: Punto elástico
Interior: Cepillado térmico
Corte: Regular
Manga: Larga
Cuello: Redondo
Bolsillos: No posee
Impermeabilidad: No impermeable
Uso: Clima frío
	

	8
	42143606
46182000
46182000
46182002
	Cinta tubular para trabajo en alturas de 1”
	Tipo: Cinta tubular
Material: 100% nylon de alta resistencia
Ancho: 25 mm
Peso: 40 g/m
Resistencia a la tensión: mínimo18 kN
Construcción: Tejido tubular de alta densidad
Patrón de tejido: Fino, con alto número de hilos
Exposición de fibras: Mínima
Propiedades: Alta resistencia, flexibilidad, durabilidad y excelente capacidad de anudado
Aplicación compatible: Sistemas de sujeción, anclaje y aseguramiento en camillas rígidas.

Normativa
CE EN 565:2017
EN 354

Longitudes entre 20m y 50 m
	Unidad

	9
	42143606
46182000
46182000
46182002
	Cinta tubular para trabajo en alturas de 2”
	Tipo: Cinta tubular
Material: 100% nylon de alta resistencia
Ancho: 2 pulgadas
Peso: en g/m proporcional (teniendo en cuenta la Cinta tubular para trabajo en alturas de 1”).
Resistencia a la tensión: mínimo18 kN
Construcción: Tejido tubular de alta densidad
Patrón de tejido: Fino, con alto número de hilos
Exposición de fibras: Mínima
Propiedades: Alta resistencia, flexibilidad, durabilidad y excelente capacidad de anudado
Aplicación compatible: Sistemas de sujeción, anclaje y aseguramiento en camillas rígidas.

Normativa
CE EN 565:2017
EN 354

Longitudes entre 20m y 50 m
	Unidad

	10
	42143606
	Desfibrilador Externo Semi-Automático
	Desfibrilador DEA Semiautomático.

Manejo Semiautomático
Multi-Idioma: Español e Inglés
Dimensiones Altura: 9 Cm.
Anchura: 27 Cm
Profundidad: 31 Cm
Peso (Con La Batería Y Los Electrodos) 2,6 Kg
Parámetro Detalle
Funcionamiento Y Modo Espera
Temperatura: De 0 °C A 50 °C
Humedad: Del 10% Al 95% (Sin Condensación)
Almacenamiento Y Transporte (Hasta 3 Días)
Temperatura: De -30 °C A 65 °C
Humedad: Del 10 % Al 95 % (Sin Condensación)
Altitud Operativa Evaluado Según Normas CSA: De -382 M A 3000 M
Mínimo: -382 M (Aproximadamente; Calculado A Partir De La Presión)
Máximo: 4594 M (Aproximadamente; Calculado A Partir De La Presión)
Presión Evaluado Según Normas CSA: De 700 Hpa A 1060 Hpa
Mínimo: 570 Hpa
Máximo: 1060 Hpa
El Sistema Del DEA Debe Comprobar El ECG Del Paciente Y Avisar Cuando El DEA Detecte Si El Ritmo Es Desfibrilable O No.
El Sistema Debe Permitir Que Cualquier Persona Sin Formación Interprete Los Ritmos ECG Y Pueda Practicar Una Desfibrilación A Una Víctima De Un Paro Cardiaco Repentino.
Forma De Onda STAR: Bifásica
Impedancia 25 Ω A 175 Ω
Energy (Electrodos Adultos) Energía Regulable De 95 J A 354 J
Energy (Electrodos Pediátricos)
Tiempos De Descarga
• Inicio Del Análisis Del Ritmo Para Preparar El Aparato Para La Descarga: 15 Segundos (Tiempo Habitual); 45 Segundos (Máximo)
Con Batería Totalmente Cargada
• Inicio Del Análisis Del Ritmo Para Preparar El Aparato Para La Descarga, Batería Usada: 15 Segundos (Tiempo Habitual); 45 Segundos (Máximo). Con Una Batería Que Se Ha Usado En 15 Descargas.
• Abra La Tapa Para Dejar Listo El Dispositivo Para La Descarga: 15 Segundos (Tiempo Habitual). Con Una Batería Que Se Ha Usado En 15 Descargas.
• Después De La Reanimación Cardiopulmonar (RCP), Tiempo Para Dejar Listo El Dispositivo Para La Descarga: 10 Segundos (Tiempo Habitual. Bajo Estas Condiciones: El Periodo “Post-RCP” Comienza Después De La Señal De “RCP Detenida”; El Idioma Seleccionado Es Español; El DEA Semiautomático Detecta Fibrilación (FV) Persistente; Se Coloca Una Batería Nueva Al DEA.
Autocomprobaciones Automatizadas:
Diariamente: Baterías, Electrodos, Electrónica Interna, Botones.
Semanalmente (Cada 7 Días): Batería, Electrodos, Acelerómetro Del Dispositivo De RCP, Electrónica Interna, Circuito De Alto Voltaje (Pruebas Estándar, Ciclo De Carga Parcial De Energía).
Mensualmente (Cada 28 Días): Carga Baja De La Batería, Electrodos, Acelerómetro Del Dispositivo RCP, Electrónica Interna, Botones, Circuito De Alto Voltaje (Pruebas Avanzadas, Ciclo De Carga Total De Energía).
Alertas Sonoras Indicaciones Por Voz Alertas De Mantenimiento
Indicadores Estado De La Batería. Comprobar Electrodos. Indicador De Estado. Requiere Asistencia Técnica. Pantalla De Texto
Puerto De Comunicación USB Almacenamiento Interno De Datos 90 Minutos.
DEA Diseñado Y Fabricado Para Respetar Las Normas De Seguridad Y Rendimiento Más Exigentes, Incluidas Las De Compatibilidad Electromagnética (CEM).
El DEA Y Los Electrodos De Desfibrilación Que Cumplan Con Los Requisitos Aplicables Exigidos Por Los Organismos Siguientes:
General Marcado CE Por BSI 2797 De Conformidad Con La Directiva Para Dispositivos Médicos 93/42/EEC.
Clasificados Por Intertek Con Respecto A Descargas Eléctricas, Incendio Y Peligros Mecánicos, Solo De Acuerdo A CAN/CSA C22.2 No.60601-1:08, EN60601-1 Y EN60601-2-4 Certificado Para La Norma CAN/CSA C22.2 N.º 60601-1:08, 60601-2-4.
Seguridad Y Funcionamiento
IEC 60601-1
IEC 60601-1-2
ANSI/AAMI/IEC 60601-2-4
RTCA DO-160G Apartado 5 Categoría C; Apartado 4, Categoría A4
EN 1789
Emisiones EM: EN 55011+A1/CISPR 11, Grupo 1, Clase B.
Inmunidad EM
IEC 61000-4-3, Nivel X, (20V/M)
IEC 60601-2-4 (20V/M)
Magnético
IEC 61000-4-8
IEC 61000-4-8
ESD
IEC 61000-4-2
IEC 60601-2-4
6 KV Descarga De Contacto, 8 KV Descarga Del Intervalo De Aire
Inmunidad EM
IEC 61000-4-3, Nivel X, (20V/M)
IEC 60601-2-4 (20V/M)
Magnético
IEC 61000-4-8
IEC 61000-4-8
ESD
IEC 61000-4-2
IEC 60601-2-4
6 KV Descarga De Contacto, 8 KV Descarga Del Intervalo De Aire
Caída Libre MIL-STD-810G, Método 516.5, Procedimiento IV
Descarga MIL-STD-810G 516.5, Procedimiento 1
Vibración (Aleatorio) MIL-STD-810G, Método 514.5, Procedimiento 1, Categoría 24; RTCA DO-160D, Sección 8, Categ
Vibración (Sinusoidal) MIL-STD-810G, Método 514.5, Procedimiento 1, Categoría 24, Integridad Mínima Helicóptero Oría S, Zona 2 (Curvas B) Y Categoría U, Zona 2 (Curvas F Y F1)
Carcasa De Protección IEC 60529, IP55
Envío Y Transporte ISTA Procedimiento 2A
Sensibilidad Ritmo Específico De Detección
Ritmo Susceptible De Recibir Descarga – VF: Cumpla Los Requisitos De IEC 60601-2-4 Y Las Recomendaciones De AHA De Sensibilidad De >90 %
Ritmo Desfibrilable (TV): Cumpla Los Requisitos De IEC 60601-2-4 Y La Recomendación De AHA De Un Nivel De Sensibilidad De >75 %.
Ritmo No Desfibrilable (Ritmo Sinusoidal Normal): Cumpla Los Requisitos De IEC 60601-2-4 (>95 %) Y La Recomendación De AHA (>99 %) Para La Especificidad.
Ritmo No Desfibrilable (Asistolia): Cumpla Los Requisitos De IEC 60601-2-4 Y La Recomendación De AHA De >95% Para La Especificidad.
No Desfibrilables (Todos Los Demás Ritmos): Cumpla Los Requisitos De IEC 60601-2-4 Y La Recomendación De AHA Para La Especificidad De Todos Los Demás Ritmos De >95 %
Electrodos De Desfibrilación Para Adultos Con Dispositivo De RCP (Modelo XELAED002A).
Tipo Electrodos De Desfibrilación Preconectados, Con Gel Preaplicado, Autoadhesivos, Desechables, No Polarizados (Electrodos Idénticos, Que Se Pueden Colocar En Una U Otra Posición), Con Dispositivo De RCP.
Edad Y Peso Admisibles Del Paciente Mayor De 8 Años O Más De 25 Kilos De Peso
Tiempo Máximo De Almacenamiento 24 Meses
Batería Intellisense (Modelo XBTDEA001A)
Voltaje De Salida 12 VDC (Nominal)
Contenido En Litio 9,2 G (Aproximadamente
Tiempo Máximo Estimado De Almacenamiento* 5 Años Desde La Fecha De Fabricación Indicada Intervalos De Temperatura:
A Corto Plazo (3 Días A Temperatura De Cualquiera De Los Extremos Frío O Caliente): -30 °C A 65 °C
A Largo Plazo (5 Años A Temperatura De Cualquiera De Los Extremos Frío O Caliente): -20 °C A 30 °C
Vida Útil Estimada** (Batería Nueva Y Completamente Cargada) Descargas (Habitual): 420 Descargas (Mínimo): 250 16 Horas De Funcionamiento A 20–30 °C
La Duración Máxima De Almacenamiento Es El Lapso Que Puede Almacenarse Una Batería Antes De Instalarse En Un DEA Sin Efectos Significativos En Su Vida Útil.
El Número De Descargas Se Calcula Para Un Nivel De Energía De 300 VE Para Una Serie De Tres Descargas, Seguida De 60 Segundos De RCP Empleando Una Configuración Básica Entre Cada Grupo De Descargas.
	Unidad

	11
	46181500
46182000
	Chaqueta Térmica Impermeable para Clima Frío y Lluvioso
	Chaqueta tres en uno, construcción multicapa con capucha de tormenta ajustable, puños ajustables y ceñidor ajustable. Capa exterior y chaqueta polar interior, que se unen a través de una cremallera. Tecnología impermeable y transpirable con sellado de costuras críticas. Cremallera para compatibilizar las dos capas.  Capucha de tormenta ajustable extraíble, Bolsillos laterales con cremallera, Puños ajustables y dobladillo ajustable con ceñidor. Longitud al centro de la espalda: 76.0cm
Chaqueta térmica para clima frío.
· Corte ergonómico que permita movilidad.
· Sistema de cierre frontal mediante cremallera completa.
· Bolsillos laterales funcionales con cierre.
· Capucha ajustable o cuello alto protector.
· Ajuste en puños y cintura para control térmico.
· Diseño apto para uso outdoor
La prenda deberá incorporar un sistema de retención térmica basado en reflexión del calor corporal, que cumpla con las siguientes características:
· Revestimiento interior con patrón de micro-elementos metálicos o material reflectivo.
· Capacidad de reflejar y retener el calor infrarrojo emitido por el cuerpo, reduciendo la pérdida térmica.
· Diseño que permita mantener el calor sin aumentar significativamente el peso o volumen de la prenda.
· Tejido interior transpirable que permita liberar exceso de humedad y evitar sobrecalentamiento.
· Capacidad de mejorar la eficiencia térmica del sistema de aislamiento en condiciones de clima frío.
Este tipo de tecnología funciona mediante pequeños puntos metálicos o superficies reflectivas que devuelven el calor corporal hacia el usuario, creando una microcapa térmica sin necesidad de aislamiento voluminoso.
La chaqueta deberá contar con un sistema de protección contra lluvia y viento compuesto por:
· Membrana impermeable y transpirable laminada al tejido exterior.
· Capacidad de bloquear la penetración de agua líquida (lluvia o nieve).
· Capacidad de permitir la salida del vapor de humedad generado por el cuerpo.
· Costuras selladas o tratadas para evitar filtraciones.
· Protección contra viento.
Este sistema debe funcionar mediante una membrana microporosa que evita el ingreso de agua, pero permite la salida del vapor de sudor, manteniendo al usuario seco y cómodo durante la actividad física.

Chaqueta exterior con doble capa: Forro interior compuesto por tejido sintético (poliéster o nylon) con patrón de micro-puntos metálicos reflectivos (aluminio u otro material reflectante térmico) que permiten reflejar la radiación infrarroja del cuerpo para mejorar la retención térmica sin afectar la transpirabilidad del tejido. Capa externa es un sistema multicapa con tratamiento repelente al agua y transpirable, la membrana dentro de la segunda capa hace la impermeabilización y la tercera capa absorbe la humedad y ayuda a regular el calor corporal.

Incluye chaqueta polar interior, la cual se puede usar en conjunto o sola.

La prenda deberá garantizar:
· Protección contra lluvia.
· Protección contra viento.
· Retención de calor corporal.
· Control de humedad interna.
· Alta transpirabilidad.
· Bajo peso.
· Libertad de movimiento

La prenda deberá estar diseñada para:
· Climas fríos o lluviosos.
· Actividades outdoor, trabajo en campo o montaña.
· Uso prolongado sin acumulación de humedad interna.
El oferente deberá garantizar que la prenda:
· Sea nueva y de fabricación reciente.
· Presente costuras reforzadas.
· Cumpla estándares de confección para uso técnico.
· Incluya garantía mínima de calidad del fabricante.
	Unidad

	12
	46181600
46181604
	Botas de Seguridad Caña corta
	Bota de seguridad, altura 9 pulgadas (9”), CERTIFICADA norma EN 20345 - 2022 (puntera de seguridad NO metálica y plantilla anti perforante no metálica) y ASTM 2413- 2018. (resistencia al choque eléctrico hasta 18000 Voltios y <= a 1miliAmperio),
Antimicótica Antideslizante, con suela Eva- caucho cumple con requerimiento SR antideslizante según norma EN ISO 20345-2022.

Modelos: Bota de seguridad tipo Outdoor, refuerzo en caucho en la puntera y talón.
Capellada: cuero graso y textil resistentes a la abrasión, marcado con anti perforante y aislante dieléctrico.
Altura: 9 pulgadas
Suplente: tipo fuelle acolchado.
Forro interno: textil respirable.
Tobillera: acolchada en espuma de alta resistencia. Costuras dobles con hilo de Nylon imputrescible
Características de seguridad: Puntera no metálica en resina certificada cumple norma
EN20345-2022, plantilla de seguridad textil Anti perforante cumple norma EN20345-
2022, suela eva caucho antideslizante, cumple con requerimiento SR antideslizante según norma EN ISO 20345-2022, FO resistente a hidrocarburos cumple norma EN ISO
20345-2022, calzado sin elementos ni componentes metálicos METAL FREE no es detectado por detectores de metal (AIRPORT FRIENDLY), piezas reflectivas que aumenten la visibilidad ante la ausencia de luz.

Identificación de seguridad en la suela: resistente a Hidrocarburos color rojo y resistente al choque eléctrico color Azul.
Características de confort: sobre plantilla PU con forro antibacterial. Suela bidensidad eva caucho anti fatigue, sistema de sujeción cordón con ganchos de seguridad fácil amarrado.

Construcción: Cementado.
Presentar carta de distribución dirigida a la Agencia nacional de Minería
	PAR

	13
	46161700
42143606
	Guante Térmico Impermeable Para Lluvia y Frío
	Guantes para uso en condiciones de Lluvia, 100% impermeable, y para bajas temperaturas, con construcción impermeable y confort térmico, destinados a trabajo o actividad outdoor en clima frío o húmedo.

Guante diseñado para temporada de invierno, con desempeño impermeable y térmico, apto para enfrentar lluvia y frío asociado.

Material exterior (capa externa)
Textil sintético con recubrimiento impermeable. Material principal: poliéster con recubrimiento de PVC. Puede incluir lona transpirable para mejorar el confort y la gestión de humedad.

Barrera interna (impermeabilidad / bloqueo térmico).

Presencia de forro interno en PVC que actúa como barrera contra la filtración de agua y el ingreso de aire frío.

Forro interior: Material interno en algodón suave que proporcione confort durante el uso prolongado.

Refuerzos, agarre y elementos antideslizantes.

Refuerzo en puntas de dedos: Refuerzos en la punta de los dedos fabricados en plástico rugoso con propiedades antideslizantes.

Palma antideslizante
Superficie de la palma con material plástico rugoso texturizado para mejorar el agarre en superficies húmedas.

Incorporación de bolsillos calentadores internos aptos para guardar dinero, anillos u objetos pequeños.

Ajuste y ergonomía: Ajuste principal en muñeca
Correa con hebilla para ajuste preciso a la muñeca. Elástico en la base del guante para evitar filtraciones de aire o agua. Gancho de sujeción para mantener el par unido y evitar pérdidas.

Tallas de la S a la XXL.

El proveedor deberá presentar ficha técnica donde se indiquen materiales por capa, sistema antideslizante, sistema de ajuste y tallas disponibles.
	PAR

	14
	46181500

	Chaqueta Rompe-vientos con Capucha
	Chaqueta exterior tipo rompe-vientos impermeable con capucha integrada, diseñada para protección contra viento y lluvia ligera, de corte recto y ajuste ergonómico. La prenda presenta diseño técnico para uso outdoor con elementos de ajuste y almacenamiento funcional.

Tejido técnico sintético de superficie lisa de poliéster técnico o nylon recubierto. Acabado ligeramente satinado, textura compacta y estructura de tejido cerrado que ayuda a bloquear el viento y repeler humedad. Color: negra

Corte recto con diseño anatómico en hombros. Mangas tipo raglán donde la costura se extiende desde el cuello hacia la axila, permitiendo mayor movilidad y comodidad durante actividades dinámicas.

La chaqueta cuenta con doble sistema de cierre frontal compuesto por cremallera central vertical completa y solapa protectora contra viento y lluvia.

Cremallera frontal completa ubicada en el centro de la prenda, de color oscuro, diseñada para apertura y cierre rápido.

Solapa frontal que cubre la cremallera principal para mejorar la protección contra viento y agua. Incluye 3 botones de presión metálicos distribuidos verticalmente.

Cuello alto estructurado que alcanza aproximadamente la altura de la barbilla para protección contra viento y clima frío.

Capucha fija integrada al cuello de la chaqueta. Diseño amplio y envolvente que permite cubrir completamente la cabeza. Cordones elásticos con tensores plásticos ubicados en ambos lados de la capucha que permiten ajustar el contorno para mejorar protección contra viento.

La prenda incluye múltiples bolsillos funcionales para almacenamiento. Bolsillos laterales: Dos bolsillos laterales ubicados en la zona abdominal con orientación diagonal. Cada bolsillo cuenta con cierre mediante cremallera inclinada. Bolsillo en manga: Bolsillo utilitario ubicado en la manga izquierda, de forma rectangular, con solapa protectora y sistema de cierre tipo velcro u oculto.

Mangas largas tipo raglán que permiten mayor rango de movimiento y reducen la tensión en la zona de los hombros.

Puños con sistema de ajuste mediante banda con velcro que permite regular el diámetro del puño para evitar entrada de viento.

Borde inferior recto con estructura reforzada que mejora la caída de la prenda y ayuda a mantener la forma.

Borde inferior recto con estructura reforzada que mejora la caída de la prenda y ayuda a mantener la forma.

Costuras estructurales visibles en mangas tipo raglán, laterales del cuerpo, capucha y solapa frontal. Costuras planas reforzadas.

La chaqueta está diseñada para brindar protección contra viento, lluvia ligera y condiciones climáticas variables durante actividades en exteriores.


	UNIDAD

	15
	42143606
46161700
	Maniquí de entrenamiento diseñado para simulacros de rescate y manejo de pacientes en condiciones extremas.
	Maniquí de entrenamiento diseñado para simulacros de rescate y manejo de pacientes en condiciones extremas.
Especificaciones Técnicas Principales
•	Altura: mínimo 1.65 metros
Rango de Peso: Disponible en múltiples versiones según la necesidad del entrenamiento: mínimo de 90 kg (200 lb) Hasta 113 kg (250 lb) para entrenamientos de fuerza avanzada
•	Material: Vinilo resistente con un armazón interno de acero y cables de prueba recubiertos de plástico con resistencia de hasta 4100 Lb
•	Articulaciones: Totalmente articulado para simular el movimiento humano y facilitar el posicionamiento en espacios reducidos o vehículos
•	Distribución de Peso: Diseñado según gráficas de distribución de peso humano para técnicas de arrastre y carga
•	Escenarios: para rescate en postes, espacios confinados (minas, túneles), habitaciones con humo, derrumbes y extricación vehicular
•	Durabilidad: Fabricado para soportar uso rudo y condiciones ambientales difíciles, siendo el estándar para cuerpos de bomberos y equipos militares.
	UNIDAD




CONDICIONES Y GARANTÍA MÍNIMAS: 

· La garantía mínima ofertada de cada elemento, de conformidad con lo indicado en el Anexo de Especificaciones y Requerimientos mínimos, es de dos años.
· Los elementos que durante la garantía ofrecida presenten defectos de fabricación, deberán ser cambiados por elementos nuevos con las mismas características técnicas; dichos elementos serán suministrados por el contratista sin costo alguno para la entidad dentro de un término no superior a los quince (15) días hábiles, contados a partir de la fecha de notificación, vía e-mail o telefónica, realizada por parte del supervisor del contrato. 
· Los costos totales cotizados deben incluir los costos que se deriven del desarrollo del objeto del contrato (como impuestos, transporte de los equipos, personal y elementos a cada uno de los puntos de entrega, etc.). 
· El contratista debe garantizar el correcto funcionamiento de los bienes a adquirir
· Los elementos que sean reemplazados durante el término de duración de la garantía deben ser evaluadas por el supervisor del contrato
· Los elementos deben ser nuevos y en ningún caso la ANM aceptará elementos remanufacturados.
· Los elementos que contengan fecha de vencimiento, la misma no podrá ser inferior a un año, contado a partir de la entrega del elemento.


CONOCEMOS, ACEPTAMOS Y NOS COMPROMETEMOS A CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS MÍNIMOS OBLIGATORIOS ESTABLECIDOS EN ESTE DOCUMENTO, LOS CUALES SE ENTENDERÁN COMO OFERTA TÉCNICA MÍNIMA. 


Firma del representante legal……………………………………… 
Nombre………………………………………… 
Identificación……………………………….
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