ANEXO No. 1
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

(Ciudad) 
Señores 
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC 
(Dirección)
Bogotá, D.C. 

Ref.: Proceso de mínima cuantía No. XX de (año)


Objeto: La Presente Invitación Pública, Tiene Como Fin “(Escribir el objeto de la Invitación, este debe ser claro, preciso, no ambiguo que no se preste para diferentes interpretaciones y acorde con el Certificado de Disponibilidad presupuestal).”

El suscrito actuando como (persona natural; Representante Legal de la sociedad ________________; representante del Consorcio _____________________ o Unión Temporal _____________________, integrado por ___________________________; o como apoderado de _____________________ según poder debidamente conferido y que adjunto a la presente, de acuerdo con las condiciones que se establecen en los documentos del Proceso de Selección Pública de la referencia, cordialmente me permito presentar propuesta para participar en el proceso citado en la referencia. 

En caso que esa Entidad me adjudique el Proceso de Selección, me comprometo a aceptar el contrato correspondiente y efectuar los trámites de ejecución y legalización del mismo, dentro del término señalado para el efecto en la invitación pública y en el estudio previo. 

Así mismo declaro: 

· Que esta propuesta y el contrato que llegare a celebrarse solo compromete al oferente. 

· Que ninguna otra persona fuera del proponente tiene interés comercial en esta propuesta ni en el contrato que de ella se derive. 

· Que si se nos adjudica el contrato, nos comprometemos a aceptar el contrato dentro de los términos señalados para ello. 

· Que conozco la información general y especial y demás documentos que integran la invitación pública y acepto los requisitos en ella contenidos.

· Que hemos conocido las Adendas publicadas en el SECOP.

· Que el suscrito afirma bajo la gravedad del juramento, que no existe ninguna causal de inhabilidad, incompatibilidad, conflicto de interés y/o prohibición, de las señaladas en la Constitución Política, en la Ley, especialmente en el artículo 8º de la Ley 80 de 1993, y demás normas complementarias y concordantes, que impidan la participación del oferente en el presente proceso y en la celebración y ejecución del respectivo contrato. 

· Que afirmo bajo la gravedad del juramento, que el proponente, los socios de la persona jurídica, cada uno de los integrantes del consorcio o unión temporal, no nos encontramos reportados en el boletín de responsables fiscales expedido por la Contraloría General de la República. 

· Que no hemos sido sancionados o multados por ninguna Entidad Oficial por incumplimiento de contratos estatales, mediante providencia ejecutoriada dentro de los últimos dos (2) años anteriores a la fecha de cierre de este Proceso de Selección. (Nota: Si el proponente es un consorcio o una unión temporal, deberá tener en cuenta a cada uno de sus miembros individualmente considerados. Si durante dicho período el proponente ha sido objeto de sanciones contractuales (multas y/o cláusula penal) por parte de cualquier entidad estatal, en lugar de hacer este juramento debe indicar aquí que ha tenido las sanciones y/o que le han sido hecho efectiva la garantía única.

· Que la propuesta consta de _________ folios numerados en forma consecutiva tanto en el original como en la copia, y se presenta la propuesta económica en sobre separado. 

· Que la propuesta tiene vigencia de 90 días calendario. 

Atentamente, 



NOMBRE Y FIRMA (persona natural; representante legal de la sociedad; representante del consorcio o unión temporal o apoderado según el caso) 
C.C. No. ______________ expedida en _____________ 
Nit: _____________ 
Dirección: ________________ 
Número de teléfono: ______________ 
Número de fax: _______________ 
Correo electrónico: _________ 


















ANEXO No. 2
OFERTA ECONÓMICA

[bookmark: _Hlk189050751]El presupuesto oficial estimado por la entidad, es de CINCUENTA Y DOS MILLONES CIENTO NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS ($52.109.475) M/CTE

	ITEM
	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD DE MEDIDA
	VALOR UNITARIO
	CANTIDADES
	
PRESUPUESTO TOTAL DISPONIBLE

	1
	DISCO DE CORTE SIERRA CIRCULAR 14 PULGADAS DE 40 DIENTES - CENTRO CORTE 1" -DIENTES DE CARBURO DE TUNGSTENO CON
SOLDADURA DE ALTA FRECUENCIA
	UNIDAD
	($)
	INDETERMINADAS
	$2.000.000

	2
	DISCO DE CORTE SIERRA CIRCULAR 10 PULGADAS DE 80 DIENTES PARA MELAMINA Y LAMINADOS - CENTRO DE CORTE 1" - CORTES TRANSVERSALES COMO LONGITUDINALES CON LA MÁXIMA
VELOCIDAD DE 6.500 RPM. - DIENTES DE CARBURO DE TUNGSTENO CON SOLDADURA DE ALTA FRECUENCIA.
	UNIDAD
	
($)
	INDETERMINADAS
	

	3
	JUEGO DE FRESAS PARA RUTIADORA DE 1/2 - TIPO DE FRESAS: (COVE / CÓNCAVA) (V-GROOVE / RANURA EN V) (COMBINATION BREVEL / BISELADORA COMBINADA) (DOVETAIL / COLA DE MILANO) (STRAIGHT / RECTA) (MORTISING / MORTAJAS) (PANEL PILOT / PANELES) (FLUSH TRIM / COPIADORA) (ROUND OVER / REDONDEO) (CHAMFER / CHAFLAN) (ROMAN OGEE / PERFIL ROMANO) -  DIÁMETRO DEL VÁSTAGO: 1/2” (12,7 MM) - MATERIAL DE CORTE: CARBURO DE TUNGSTENO - COMPATIBILIDAD: RUTEADORAS CON VÁSTAGO DE 1/4” - VELOCIDAD MÁXIMA:
24.000 RPM - CON ESTUCHE DE ALMACENAMIENTO.
	UNIDAD
	
($)
	INDETERMINADAS
	

	4
	ROLLO CINTA SIERRA SIN FIN 1/2 30 METROS - MULTIUSOS 1/2 X 4 DIENTES- FABRICADAS CON ACERO ESPECIAL DE ALTO TENOR DE CARBONO - CON DIENTES TIPO SKIP - MATERIALES TALES COMO: COBRE, ZINC, PLOMO, ALUMINIO Y LATÓN. TAMBIÉN MATERIALES NO METÁLICOS, TALES COMO: PLÁSTICOS, GOMA, FIBRA,
MADERA, MDF, CARTÓN, ENTRE OTROS
	UNIDAD
	
($)
	INDETERMINADAS
	

	5
	PISTOLA DE GRAVEDAD PARA PINTAR HVLP 500 ML BOQUILLA 1.7 MM-MANGO ERGONÓMICO Y VÁLVULA LATERAL DE AJUSTE DE ABANICO - 3 VÁLVULAS DE CONTROL: FLUJO DE AIRE, FLUJO DE MATERIAL Y FLUJO DE ABANICO - CAPACIDAD DEL VASO: 500 ML., PRESIÓN ÓPTIMA DE TRABAJO: 30 A 50 PSI. - INCLUYE:  1 CEPILLO
DE LIMPIEZA., 1 ESPIGA PARA MANGUERA., 1 TUERCA., 1 LLAVE DE MANTENIMIENTO., 1 FILTRO.
	UNIDAD
	
($)
	INDETERMINADAS
	

	6
	MARTILLOS PARA SOLADURA NIQUELADOS
	UNIDAD
	
($)
	INDETERMINADAS
	

	7
	TIJERAS DE ZAPATERIA -DE 8 PULGADAS FABRICADAS CON ACERO INOXIDABLE DE GRAN DUREZA Y RESISTENCIA, A MENUDO CON ALEACIONES DE CODALTO, CROMO O MOLIBDENO PARA GARANTIZAR UN CORTE LIMPIO Y DURADERO - AROS REDONDOS
ENCUACHETADOS -
	UNIDAD
	
($)
	INDETERMINADAS
	

	8
	CUCHILLO ZAPATERO CUADRADO ESTE ES UN TIPO COMÚN, A MENUDO CON UNA HOJA DE ACERO AL CARBONO DE ALTA CALIDAD Y UN MANGO DE MADERA ERGONÓMICO ES IDEAL PARA REALIZAR CORTES PRECISOS EN LINEA RECTA Y PARA DAR
FORMA A MATERIALES MÁS GRUESOS COMO LAS SUELAS
	UNIDAD
	
($)
	INDETERMINADAS
	

	9
	PINZAS PARA MONTAR -PINZAS PARA ZAPATERÍA: SE USAN
ESPECÍFICAMENTE EN LA INDUSTRIA DEL CALZADO PARA MONTAR LOS CORTES DE PIEL U OTRO MATERIAL A HORMA.
	UNIDAD
	
($)
	INDETERMINADAS
	

	10
	MACHETE 18 PULG ESPESOR HOJA 1,9MM - CON SU HOJA DE ACERO DE 18 PULGADAS Y TRES CANALES,
	UNIDAD
	
($)
	INDETERMINADAS
	

	11
	ROTOMARTILLO SDS-PLUS 1 PULGADA 800W 3J 0-4500GPM - TALADRO SDS PLUS CON ROTOMARTILLO - POTENCIA DE ENTRADA: 800W -SISTEMA DE 3 MODOS:  TALADRADO, ROTOMARTILLO Y MODO DE DEMOLICIÓN LIGERA.- VELOCIDAD VARIABLE: CONTROL MEDIANTE GATILLO- EMPUÑADURA ANTIDESLIZANTE Y MANGO LATERAL GIRATORIO DE 360° - FUERZA DE IMPACTO 3J - MANDRIL SDS PLUS - VELOCIDAD 1500 RPM - GOLPES POR MINUTO 0-4500 GPM CAPACIDAD  CONCRETO:  24MM (15/16 PULG)  - ACERO : 13MM (1/2 PULG) - MADERA : 32MM (1-1/4 PULG) - IMPACTOS POR MINUTO  0 - 4.500 - VELOCIDAD SIN CARGA  0 -
1.100 - DIMENSIONES (L X A X A):ANCHO : 7.7 CM •ALTO : 20.7 CM
•LARGO : 36.2 CM
	UNIDAD
	
($)
	INDETERMINADAS
	$50.109.475

	12
	PULIDORA ELECTRICA 7 PULGADAS 2200W 8500 RPM - BOTON PARA TRABA DE EJE - TRABA DE GATILLO - MANGO LATERAL - GUARDA DE 7" (180MM) - POTENCIA MOTOR DE 2200W -
VELOCIDAD DE 8500 RPM - CUERPO AMARILLO
	UNIDAD
	
($)
	INDETERMINADAS
	

	13
	CALADORA MADERA ELECTRICA - 650W V.V. + 500-3100RPM LONGITUD DE CARRERA 23 MM - ACCIÓN PENDULAR DE TRES ETAPAS Y CAMBIO DE CUCHILLA SIN HERRAMIENTAS - CAPACIDAD DE CORTE DE 90 MM EN MADERA - ANCHO 7.7 CM - ALTO 19.9 CM LARGO 23.6 CM - PESO 2.4 KG - LARGO DEL CABLE 2.5 MTRS - LARGO DE LA HOJA 30 MM - PROFUNDIDAD MÁXIMA DE CORTE 9 CM - CAPACIDAD DE CORTE
90 MM - CUENTA CON BLOQUEO DE SEGURIDAD.
	UNIDAD
	
($)
	INDETERMINADAS
	

	14
	RUTEADORA 1500W 8000-23500RPM +6 FRESAS -MANDRIL DE 6.35 MM- ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA - VELOCIDAD 25000 RPM - POTENCIA NOMINAL 1500 W - VOLTAJE 220 V - SISTEMA EXTRACCIÓN DE POLVO, INTERRUPTOR DE SEGURIDAD Y
PROFUNDIDAD REGULABLE -
	UNIDAD
	
($)
	INDETERMINADAS
	

	15
	LIJADORA ROTOORBITAL 5 PULGADAS 300W - 12000 OPM - ESTA LIJADORA ELÉCTRICA, CON UNA POTENCIA DE 300 W, ES IDEAL PARA TRABAJOS PESADOS. SU VELOCIDAD DE 12000 RPM TE PERMITIRÁ UN LIJADO RÁPIDO Y EFICIENTE. CUENTA CON UN DIÁMETRO DE DISCO DE 5 PULGADAS Y UTILIZA LIJAS DEL MISMO TAMAÑO, ASEGURANDO UN RENDIMIENTO ÓPTIMO. ADEMÁS, SU
DISEÑO INCLUYE UN CABLE DE 2 METROS
	UNIDAD
	
($)
	INDETERMINADAS
	

	16
	TALADRO PERCUTOR ATORNILLADOR 18V 1/2 PULG GSB 185 LI + 2 B
- TAMAÑO DEL MANDRIL
1/2 PULGADAS - RESISTENTE DISEÑADO CON CARCASA ROBUSTA Y PROTECCIÓN ELECTRÓNICA DE CELDAS DE LA BATERIA- PERCUTOR DE 1/2 PULGADA CUENTA CON UN TORQUE DE 65 NM Y UNA VELOCIDAD DE 1900 RPM. - BATERÍA DE LITIO DE 18 V - INCLUYE 1 TALADRO PERCUTOR Y ATORNILLADOR, 2 BATERÍAS Y UN CARGADOR - MOTOR TIENE ESCOBILLAS DE CARBÓN INTERCAMBIABLES - INCLUYE MALETÍN PLÁSTICO DE PROTECCIÓN,
DOS BATERÍAS Y UN CARGADOR.
	UNIDAD
	
($)
	INDETERMINADAS
	

	17
	ZIGZADORA 3 PASOS TIPO INDUSTRIAL -TIPO DE LANZADERA DE PUNTADA - TIPO DE MATERIAL LIGERO, MEDIO - LONGITUD DE PUNTADA MM 5 5 - TIPO DE AVANCE DEL TRANSPORTADOR INFERIOR (AVANCE DE CREMALLERA) - PLATAFORMA PLANA - EL GROSOR DE LA AGUJANO. 14 (90) - AGUJAS APLICABLESDPX5 - CANTIDAD DE AGUJAS1 - NÚMERO DE HILOS2 - TIPO DE DISPOSITIVO DE LANZADERA ESTÁNDAR - TIPO DE GRASA AUTOMÁTICO - LA ALTURA DEL PRENSATELAS, MM6 -ANCHO DE
ZIGZAG 8 - ZIG-ZAG DE DOS PUNTAS
	UNIDAD
	
($)
	INDETERMINADAS
	

	18
	SIERRA CIRCULAR 5-1/2 20V 6300RPM BRUSHLESS MOTOR INGCO CSLI1402 -MOTOR SIN ESCOBILLAS - VOLTAJE: 20V - VELOCIDAD SIN CARGA: 6300 RPM - DIÁMETRO DE LA HOJA: 140 MM (5-1/2 '') - TAMAÑO DEL EJE: 20 MM - PROFUNDIDAD DE CORTE AJUSTABLE CORTE EN BISEL AJUSTABLE - CAPACIDAD DE CORTE: 45°GRADOS: 33MM - 90°GRADOS: 50 MM - INCLUYE: 1 HOJA DE 140MM
	UNIDAD
	
($)
	INDETERMINADAS
	

	19
	TORNO COPIADOR MADERA 3/4HP TOOLCRAFT TC5418-MEDIDA DE VOLTEO DE 13 3/4″ (350 MM) PERMITE REPRODUCIR PIEZAS DE GRAN TAMAÑO CON ALTA PRECISIÓN. -LONGITUD DE CAMA DE 1 M Y DISTANCIA ENTRE EJES DE 1 M BRINDAN AMPLIO
ESPACIO DE TRABAJO PARA PIEZAS LARGAS. -VELOCIDAD DE LOS RODILLOS DE 3,050 RPM GARANTIZA UN ACABADO SUAVE Y RÁPIDO EN CADA PASADA. -INCLUYE 3 RODILLOS AJUSTABLES QUE FACILITAN EL CONTROL DEL MATERIAL Y LA ESTABILIDAD DEL TORNO. -CICLO DE TRABAJO DE 120 MIN CON 20 MIN DE DESCANSO PERMITE OPERATIVIDAD CONTINUA HASTA 6 HRS DIARIOS. -CABLE DE ALIMENTACIÓN DE 16 AWG X 1.8 M ASEGURA UNA CONEXIÓN SEGURA A RED DE 110 V / 60 HZ. -CONSTRUCCIÓN
ROBUSTA DE 71 KG Y DIMENSIONES COMPACTAS (33 × 33 × 33 CM) PARA UNA ESTABILIDAD SUPERIOR EN EL TALLER.
	UNIDAD
	
($)
	INDETERMINADAS
	

	20
	TALADRO DE ARBOL TALADRO DE ÁRBOL, MANDRIL DE 5/8, 550W,12 VELOCIDADES -CON 16 VELOCIDADES Y UN MOTOR DE INDUCCIÓN DE ALTO RENDIMIENTO Y AISLAMIENTO DE CLASE B. POTENCIA MOTOR 550W. - 3/4 HP - CAPACIDAD MANDRIL (MM - IN): 16 -  5/8" - DESPLAZAMIENTO VERTICAL (MM): 65 - CONO DE MANDRIL: MT2 - NO DE VELOCIDADES: 16 - VELOCIDAD: 260 - 3.410 RPM - SWING (MM): 360 TAMAÑO MESA (MM): 290 ROUND - BASE
(MM): 460 X 280 - DIÁMETRO COLUMNA: 72 MM - ALTURA TOTAL 158 CM • PESO 56 KG - CORRIENTE DE ENTRADA 110V - 60HZ
	UNIDAD
	
($)
	INDETERMINADAS
	

	21
	CORTASETOS A GASOLINA 12251 DE 26 CC 2 TIEMPOS DE 1 HP ANCHO DE CORTE 20 MM -A GASOLINA 12251 DE 26 CC CILINDRADA: 26 CC - POTENCIA NOMINAL: 1 HP (750 W) - CAPACIDAD DEL TANQUE: 0.7 L - VELOCIDAD: 9,600 SPM - LONGITUD DE LA CUCHILLA: 25" (65 CM) -DISTANCIA ENTRE DIENTES: 26 MM - DIÁMETRO MÁXIMO DE CORTE: 20 MM (3/4") - PESO: 5.5 KG - CICLO DE TRABAJO: 20 MINUTOS DE DESCANSO POR TANQUE CONSUMIDO, MÁXIMO 6 HORAS DE USO CONTINUO
DIARIO - NIVEL DE RUIDO: 100 DBA
	UNIDAD
	
($)
	INDETERMINADAS
	

	22
	GUADAÑA A GASOLINA FS 55 DE 27,2 CM3, POTENCIA 0,80 KW, 1,02 PS, 1BHP, 4.8 KM DE PESO - CARACTERÍSTICAESPECIFICACIÓNCILINDRADA27.2 CM³POTENCIA DEL MOTOR0.75 KW / 1.0 HP (1.02 PS)TIPO DE MOTORGASOLINA DE 2 TIEMPOS (TECNOLOGÍA STIHL 2-MIX)PESO (SIN HERRAMIENTA DE CORTE NI COMBUSTIBLE)4.8 KG (LA VERSIÓN FS 55 R CON MANILLAR CIRCULAR PESA 4.4 KG)CAPACIDAD DEL DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE0.33 LITROSLONGITUD TOTAL1.71 METROS (SIN HERRAMIENTA DE CORTE)HERRAMIENTAS DE CORTE ESTÁNDARCABEZAL DE HILO AUTOCUT 25-2 / CUCHILLA PARA
CÉSPED DE 2 PUNTASRÉGIMEN DE RALENTÍ2,800 RPMRÉGIMEN MÁXIMO DEL MOTORDE 9,500 A 10,300 RPM
	UNIDAD
	
($)
	INDETERMINADAS
	

	23
	MOTOSIERRA GASOLINA STIHL 2 TIEMPOS MS 162 BARRA 16 1.7HP-CON ESPADA 35 CM -LONGITUD DE LA ESPADA 35 CM - CILINDRADA 30,1 CM³ -POTENCIA 1,2/1,6 KW/CV -RELACIÓN PESO/POTENCIA 3,8 KG/KW -PESO DEL SISTEMA 4,99 / 5,08 KG - NIVEL DE PRESIÓN SONORA 100 DB(A) -NIVEL DE POTENCIA ACÚSTICA 113 DB(A) -VIBRACIONES IZQUIERDAS /DERECHA 3,2/3 M/S² -PASO DE CADENA DE ASERRADO 3/8” PCO2 894 G/KWH - PESO 4,2KG PRINCIPALES- CILINDRADA: 30.1 CM³POTENCIA: 1.3 KW
/ 1.8 HP
	UNIDAD
	
($)
	INDETERMINADAS
	

	24
	SOLDADORA INVERSORA PORTATIL, MIG, TIG, MMA 3 EN 1 SOLDADORA -TECNOLOGÍA AVANZADA DE INVERSOR IGBT-CORRIENTE DE ACCESO: 20A-140A - VOLTAJE DE ENTRADA: 110V - DIÁMETRO DEL ALAMBRE DE SOLDADURA: 0,8-1,0 MM - TAMAÑO DE ELECTRODO APLICABLE: 1,6-3,2 MM - PESO DEL PRODUCTO:
5.5KG- TAMAÑO DEL PRODUCTO: 33 CM * 18 CM * 17 CM - CONTENIDO: ANFITRIÓN DE SOLDADURA -ANTORCHA DE CORTE MIG (2M) - PINZA DE TIERRA (2M) -PORTAELECTRODOS -ALAMBRE
DE SOLDADURA (0.5KG) -CEPILLO DE ALAMBRE - MASCARAPROTECTORA
	UNIDAD
	
($)
	INDETERMINADAS
	

	25
	CILINDRO PARA ARGÓN GASEOSO CON CAPACIDAD DE 2 METROS CÚBICOS SUS MEDIDAS FÍSICAS 69 CM ALTURA POR 15 CM DIÁMETRO FABRICADO EN ACERO MARCA SEFIC, CONEXIÓN CGA
580 SE ENTREGA CARGADO
	UNIDAD
	
($)
	INDETERMINADAS
	

	26
	SOLDADORES INVERSORES PROFESIONAL - TIPO DE PANEL DE CONTROL DIGITAL - LARGO DEL CABLE 2 M - CICLO DE TRABAJO 30 % - AMPERAJE 200 A - DIÁMETRO DEL ELECTRODO 0,19 " (5 MM)
- RANGO DE CORRIENTE 20 -200 A - VOLTAJE ENCHUFABLE MULTIVOLTAJE 110/220 - POTENCIA NOMINAL 6950 W - PROCESO DE SOLDADURA MMA (ARCO MANUAL) - CONTIENE MASCARA
SOLDAR VISOR LEVANTABLE RESISTENTE A ESQUIRLAS INCANDESCENTES Y ALTA TEMPERATURAS/VIDRIO GRADO 11.
	UNIDAD
	
($)
	INDETERMINADAS
	



Nota 1: señor oferente, tenga en cuenta lo siguiente: en la oferta electrónica que debe llenar directamente en Secop II se deberá diligenciar por la totalidad del presupuesto en el numeral 2.3.1 de la propuesta económica, es decir, CINCUENTA Y DOS MILLONES CIENTO NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS ($52.109.475) M/CTE y en el numeral 3. Debe diligenciar los precios unitarios de cada ítem.

Nota 2: IVA: De acuerdo al artículo 130 de la Ley 633 de 2000, quedan excluidos del impuesto a las ventas y de los aranceles de importación los equipos, elementos e insumos nacionales o importados directamente con el presupuesto aprobado por el INPEC o por la autoridad nacional respectiva que se destinen a la construcción, instalación, montaje, dotación y operación del sistema carcelario nacional, para lo cual deberá acreditarse tal condición por certificación escrita expedida por el Ministro de Justicia y del Derecho.”

El 10/01/2025 el Ministerio de Justicia y del Derecho expidió oficio MJD-CER25-0000136-10000 el cual certifica la exclusión del IVA al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, según el artículo 130 de la Ley 633 de 2000

Certifico que toda la información aquí contenida es veraz. 

FIRMA DEL PROPONENTE _______________________________________________

NOMBRE______________________________________________

C.C. o NIT. ______________________________________________













ANEXO N° 3

CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIDAS

Para “CONTRATAR LA COMPRA DE MAQUINARIA, EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA DOTAR LAS ÁREAS OCUPACIONALES DE LA CPAMS GIRON – VIGENCIA 2026 POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS MONTO AGOTABLE”.

	ITEM
	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO
	CUMPLE
	NO CUMPLE
	MARCA

	1
	DISCO DE CORTE SIERRA CIRCULAR 14 PULGADAS DE 40 DIENTES - CENTRO CORTE 1" -DIENTES DE CARBURO DE TUNGSTENO CON
SOLDADURA DE ALTA FRECUENCIA
	
	
	

	2
	DISCO DE CORTE SIERRA CIRCULAR 10 PULGADAS DE 80 DIENTES PARA MELAMINA Y LAMINADOS - CENTRO DE CORTE 1" - CORTES TRANSVERSALES COMO LONGITUDINALES CON LA MÁXIMA
VELOCIDAD DE 6.500 RPM. - DIENTES DE CARBURO DE TUNGSTENO CON SOLDADURA DE ALTA FRECUENCIA.
	
	
	

	3
	JUEGO DE FRESAS PARA RUTIADORA DE 1/2 - TIPO DE FRESAS: (COVE / CÓNCAVA) (V-GROOVE / RANURA EN V) (COMBINATION BREVEL / BISELADORA COMBINADA) (DOVETAIL / COLA DE MILANO) (STRAIGHT / RECTA) (MORTISING / MORTAJAS) (PANEL PILOT / PANELES) (FLUSH TRIM / COPIADORA) (ROUND OVER / REDONDEO) (CHAMFER / CHAFLAN) (ROMAN OGEE / PERFIL ROMANO) -  DIÁMETRO DEL VÁSTAGO: 1/2” (12,7 MM) - MATERIAL DE CORTE: CARBURO DE TUNGSTENO - COMPATIBILIDAD: RUTEADORAS CON VÁSTAGO DE 1/4” - VELOCIDAD MÁXIMA:
24.000 RPM - CON ESTUCHE DE ALMACENAMIENTO.
	
	
	

	4
	ROLLO CINTA SIERRA SIN FIN 1/2 30 METROS - MULTIUSOS 1/2 X 4 DIENTES- FABRICADAS CON ACERO ESPECIAL DE ALTO TENOR DE CARBONO - CON DIENTES TIPO SKIP - MATERIALES TALES COMO: COBRE, ZINC, PLOMO, ALUMINIO Y LATÓN. TAMBIÉN MATERIALES NO METÁLICOS, TALES COMO: PLÁSTICOS, GOMA, FIBRA,
MADERA, MDF, CARTÓN, ENTRE OTROS
	
	
	

	5
	PISTOLA DE GRAVEDAD PARA PINTAR HVLP 500 ML BOQUILLA 1.7 MM-MANGO ERGONÓMICO Y VÁLVULA LATERAL DE AJUSTE DE ABANICO - 3 VÁLVULAS DE CONTROL: FLUJO DE AIRE, FLUJO DE MATERIAL Y FLUJO DE ABANICO - CAPACIDAD DEL VASO: 500 ML., PRESIÓN ÓPTIMA DE TRABAJO: 30 A 50 PSI. - INCLUYE:  1 CEPILLO
DE LIMPIEZA., 1 ESPIGA PARA MANGUERA., 1 TUERCA., 1 LLAVE DE MANTENIMIENTO., 1 FILTRO.
	
	
	

	6
	MARTILLOS PARA SOLADURA NIQUELADOS
	
	
	

	7
	TIJERAS DE ZAPATERIA -DE 8 PULGADAS FABRICADAS CON ACERO INOXIDABLE DE GRAN DUREZA Y RESISTENCIA, A MENUDO CON ALEACIONES DE CODALTO, CROMO O MOLIBDENO PARA GARANTIZAR UN CORTE LIMPIO Y DURADERO - AROS REDONDOS
ENCUACHETADOS -
	
	
	

	8
	CUCHILLO ZAPATERO CUADRADO ESTE ES UN TIPO COMÚN, A MENUDO CON UNA HOJA DE ACERO AL CARBONO DE ALTA CALIDAD Y UN MANGO DE MADERA ERGONÓMICO ES IDEAL PARA REALIZAR CORTES PRECISOS EN LINEA RECTA Y PARA DAR
FORMA A MATERIALES MÁS GRUESOS COMO LAS SUELAS
	
	
	

	9
	PINZAS PARA MONTAR -PINZAS PARA ZAPATERÍA: SE USAN
ESPECÍFICAMENTE EN LA INDUSTRIA DEL CALZADO PARA MONTAR LOS CORTES DE PIEL U OTRO MATERIAL A HORMA.
	
	
	

	10
	MACHETE 18 PULG ESPESOR HOJA 1,9MM - CON SU HOJA DE ACERO DE 18 PULGADAS Y TRES CANALES,
	
	
	

	11
	ROTOMARTILLO SDS-PLUS 1 PULGADA 800W 3J 0-4500GPM - TALADRO SDS PLUS CON ROTOMARTILLO - POTENCIA DE ENTRADA: 800W -SISTEMA DE 3 MODOS:  TALADRADO, ROTOMARTILLO Y MODO DE DEMOLICIÓN LIGERA.- VELOCIDAD VARIABLE: CONTROL MEDIANTE GATILLO- EMPUÑADURA ANTIDESLIZANTE Y MANGO LATERAL GIRATORIO DE 360° - FUERZA DE IMPACTO 3J - MANDRIL SDS PLUS - VELOCIDAD 1500 RPM - GOLPES POR MINUTO 0-4500 GPM CAPACIDAD  CONCRETO:  24MM (15/16 PULG)  - ACERO : 13MM (1/2 PULG) - MADERA : 32MM (1-1/4 PULG) - IMPACTOS POR MINUTO  0 - 4.500 - VELOCIDAD SIN CARGA  0 -
1.100 - DIMENSIONES (L X A X A):ANCHO : 7.7 CM •ALTO : 20.7 CM
•LARGO : 36.2 CM
	
	
	

	12
	PULIDORA ELECTRICA 7 PULGADAS 2200W 8500 RPM - BOTON PARA TRABA DE EJE - TRABA DE GATILLO - MANGO LATERAL - GUARDA DE 7" (180MM) - POTENCIA MOTOR DE 2200W -
VELOCIDAD DE 8500 RPM - CUERPO AMARILLO
	
	
	

	13
	CALADORA MADERA ELECTRICA - 650W V.V. + 500-3100RPM LONGITUD DE CARRERA 23 MM - ACCIÓN PENDULAR DE TRES ETAPAS Y CAMBIO DE CUCHILLA SIN HERRAMIENTAS - CAPACIDAD DE CORTE DE 90 MM EN MADERA - ANCHO 7.7 CM - ALTO 19.9 CM LARGO 23.6 CM - PESO 2.4 KG - LARGO DEL CABLE 2.5 MTRS - LARGO DE LA HOJA 30 MM - PROFUNDIDAD MÁXIMA DE CORTE 9 CM - CAPACIDAD DE CORTE
90 MM - CUENTA CON BLOQUEO DE SEGURIDAD.
	
	
	

	14
	RUTEADORA 1500W 8000-23500RPM +6 FRESAS -MANDRIL DE 6.35 MM- ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA - VELOCIDAD 25000 RPM - POTENCIA NOMINAL 1500 W - VOLTAJE 220 V - SISTEMA EXTRACCIÓN DE POLVO, INTERRUPTOR DE SEGURIDAD Y
PROFUNDIDAD REGULABLE -
	
	
	

	15
	LIJADORA ROTOORBITAL 5 PULGADAS 300W - 12000 OPM - ESTA LIJADORA ELÉCTRICA, CON UNA POTENCIA DE 300 W, ES IDEAL PARA TRABAJOS PESADOS. SU VELOCIDAD DE 12000 RPM TE PERMITIRÁ UN LIJADO RÁPIDO Y EFICIENTE. CUENTA CON UN DIÁMETRO DE DISCO DE 5 PULGADAS Y UTILIZA LIJAS DEL MISMO TAMAÑO, ASEGURANDO UN RENDIMIENTO ÓPTIMO. ADEMÁS, SU
DISEÑO INCLUYE UN CABLE DE 2 METROS
	
	
	

	16
	TALADRO PERCUTOR ATORNILLADOR 18V 1/2 PULG GSB 185 LI + 2 B
- TAMAÑO DEL MANDRIL
1/2 PULGADAS - RESISTENTE DISEÑADO CON CARCASA ROBUSTA Y PROTECCIÓN ELECTRÓNICA DE CELDAS DE LA BATERIA- PERCUTOR DE 1/2 PULGADA CUENTA CON UN TORQUE DE 65 NM Y UNA VELOCIDAD DE 1900 RPM. - BATERÍA DE LITIO DE 18 V - INCLUYE 1 TALADRO PERCUTOR Y ATORNILLADOR, 2 BATERÍAS Y UN CARGADOR - MOTOR TIENE ESCOBILLAS DE CARBÓN INTERCAMBIABLES - INCLUYE MALETÍN PLÁSTICO DE PROTECCIÓN,
DOS BATERÍAS Y UN CARGADOR.
	
	
	

	17
	ZIGZADORA 3 PASOS TIPO INDUSTRIAL -TIPO DE LANZADERA DE PUNTADA - TIPO DE MATERIAL LIGERO, MEDIO - LONGITUD DE PUNTADA MM 5 5 - TIPO DE AVANCE DEL TRANSPORTADOR INFERIOR (AVANCE DE CREMALLERA) - PLATAFORMA PLANA - EL GROSOR DE LA AGUJANO. 14 (90) - AGUJAS APLICABLESDPX5 - CANTIDAD DE AGUJAS1 - NÚMERO DE HILOS2 - TIPO DE DISPOSITIVO DE LANZADERA ESTÁNDAR - TIPO DE GRASA AUTOMÁTICO - LA ALTURA DEL PRENSATELAS, MM6 -ANCHO DE
ZIGZAG 8 - ZIG-ZAG DE DOS PUNTAS
	
	
	

	18
	SIERRA CIRCULAR 5-1/2 20V 6300RPM BRUSHLESS MOTOR INGCO CSLI1402 -MOTOR SIN ESCOBILLAS - VOLTAJE: 20V - VELOCIDAD SIN CARGA: 6300 RPM - DIÁMETRO DE LA HOJA: 140 MM (5-1/2 '') - TAMAÑO DEL EJE: 20 MM - PROFUNDIDAD DE CORTE AJUSTABLE CORTE EN BISEL AJUSTABLE - CAPACIDAD DE CORTE: 45°GRADOS: 33MM - 90°GRADOS: 50 MM - INCLUYE: 1 HOJA DE 140MM
	
	
	

	19
	TORNO COPIADOR MADERA 3/4HP TOOLCRAFT TC5418-MEDIDA DE VOLTEO DE 13 3/4″ (350 MM) PERMITE REPRODUCIR PIEZAS DE GRAN TAMAÑO CON ALTA PRECISIÓN. -LONGITUD DE CAMA DE 1 M Y DISTANCIA ENTRE EJES DE 1 M BRINDAN AMPLIO
ESPACIO DE TRABAJO PARA PIEZAS LARGAS. -VELOCIDAD DE LOS RODILLOS DE 3,050 RPM GARANTIZA UN ACABADO SUAVE Y RÁPIDO EN CADA PASADA. -INCLUYE 3 RODILLOS AJUSTABLES QUE FACILITAN EL CONTROL DEL MATERIAL Y LA ESTABILIDAD DEL TORNO. -CICLO DE TRABAJO DE 120 MIN CON 20 MIN DE DESCANSO PERMITE OPERATIVIDAD CONTINUA HASTA 6 HRS DIARIOS. -CABLE DE ALIMENTACIÓN DE 16 AWG X 1.8 M ASEGURA UNA CONEXIÓN SEGURA A RED DE 110 V / 60 HZ. -CONSTRUCCIÓN
ROBUSTA DE 71 KG Y DIMENSIONES COMPACTAS (33 × 33 × 33 CM) PARA UNA ESTABILIDAD SUPERIOR EN EL TALLER.
	
	
	

	20
	TALADRO DE ARBOL TALADRO DE ÁRBOL, MANDRIL DE 5/8, 550W,12 VELOCIDADES -CON 16 VELOCIDADES Y UN MOTOR DE INDUCCIÓN DE ALTO RENDIMIENTO Y AISLAMIENTO DE CLASE B. POTENCIA MOTOR 550W. - 3/4 HP - CAPACIDAD MANDRIL (MM - IN): 16 -  5/8" - DESPLAZAMIENTO VERTICAL (MM): 65 - CONO DE MANDRIL: MT2 - NO DE VELOCIDADES: 16 - VELOCIDAD: 260 - 3.410 RPM - SWING (MM): 360 TAMAÑO MESA (MM): 290 ROUND - BASE
(MM): 460 X 280 - DIÁMETRO COLUMNA: 72 MM - ALTURA TOTAL 158 CM • PESO 56 KG - CORRIENTE DE ENTRADA 110V - 60HZ
	
	
	

	21
	CORTASETOS A GASOLINA 12251 DE 26 CC 2 TIEMPOS DE 1 HP ANCHO DE CORTE 20 MM -A GASOLINA 12251 DE 26 CC CILINDRADA: 26 CC - POTENCIA NOMINAL: 1 HP (750 W) - CAPACIDAD DEL TANQUE: 0.7 L - VELOCIDAD: 9,600 SPM - LONGITUD DE LA CUCHILLA: 25" (65 CM) -DISTANCIA ENTRE DIENTES: 26 MM - DIÁMETRO MÁXIMO DE CORTE: 20 MM (3/4") - PESO: 5.5 KG - CICLO DE TRABAJO: 20 MINUTOS DE DESCANSO POR TANQUE CONSUMIDO, MÁXIMO 6 HORAS DE USO CONTINUO
DIARIO - NIVEL DE RUIDO: 100 DBA
	
	
	

	22
	GUADAÑA A GASOLINA FS 55 DE 27,2 CM3, POTENCIA 0,80 KW, 1,02 PS, 1BHP, 4.8 KM DE PESO - CARACTERÍSTICAESPECIFICACIÓNCILINDRADA27.2 CM³POTENCIA DEL MOTOR0.75 KW / 1.0 HP (1.02 PS)TIPO DE MOTORGASOLINA DE 2 TIEMPOS (TECNOLOGÍA STIHL 2-MIX)PESO (SIN HERRAMIENTA DE CORTE NI COMBUSTIBLE)4.8 KG (LA VERSIÓN FS 55 R CON MANILLAR CIRCULAR PESA 4.4 KG)CAPACIDAD DEL DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE0.33 LITROSLONGITUD TOTAL1.71 METROS (SIN HERRAMIENTA DE CORTE)HERRAMIENTAS DE CORTE ESTÁNDARCABEZAL DE HILO AUTOCUT 25-2 / CUCHILLA PARA
CÉSPED DE 2 PUNTASRÉGIMEN DE RALENTÍ2,800 RPMRÉGIMEN MÁXIMO DEL MOTORDE 9,500 A 10,300 RPM
	
	
	

	23
	MOTOSIERRA GASOLINA STIHL 2 TIEMPOS MS 162 BARRA 16 1.7HP-CON ESPADA 35 CM -LONGITUD DE LA ESPADA 35 CM - CILINDRADA 30,1 CM³ -POTENCIA 1,2/1,6 KW/CV -RELACIÓN PESO/POTENCIA 3,8 KG/KW -PESO DEL SISTEMA 4,99 / 5,08 KG - NIVEL DE PRESIÓN SONORA 100 DB(A) -NIVEL DE POTENCIA ACÚSTICA 113 DB(A) -VIBRACIONES IZQUIERDAS /DERECHA 3,2/3 M/S² -PASO DE CADENA DE ASERRADO 3/8” PCO2 894 G/KWH - PESO 4,2KG PRINCIPALES- CILINDRADA: 30.1 CM³POTENCIA: 1.3 KW
/ 1.8 HP
	
	
	

	24
	SOLDADORA INVERSORA PORTATIL, MIG, TIG, MMA 3 EN 1 SOLDADORA -TECNOLOGÍA AVANZADA DE INVERSOR IGBT-CORRIENTE DE ACCESO: 20A-140A - VOLTAJE DE ENTRADA: 110V - DIÁMETRO DEL ALAMBRE DE SOLDADURA: 0,8-1,0 MM - TAMAÑO DE ELECTRODO APLICABLE: 1,6-3,2 MM - PESO DEL PRODUCTO:
5.5KG- TAMAÑO DEL PRODUCTO: 33 CM * 18 CM * 17 CM - CONTENIDO: ANFITRIÓN DE SOLDADURA -ANTORCHA DE CORTE MIG (2M) - PINZA DE TIERRA (2M) -PORTAELECTRODOS -ALAMBRE
DE SOLDADURA (0.5KG) -CEPILLO DE ALAMBRE - MASCARAPROTECTORA
	
	
	

	25
	CILINDRO PARA ARGÓN GASEOSO CON CAPACIDAD DE 2 METROS CÚBICOS SUS MEDIDAS FÍSICAS 69 CM ALTURA POR 15 CM DIÁMETRO FABRICADO EN ACERO MARCA SEFIC, CONEXIÓN CGA
580 SE ENTREGA CARGADO
	
	
	

	26
	SOLDADORES INVERSORES PROFESIONAL - TIPO DE PANEL DE CONTROL DIGITAL - LARGO DEL CABLE 2 M - CICLO DE TRABAJO 30 % - AMPERAJE 200 A - DIÁMETRO DEL ELECTRODO 0,19 " (5 MM)
- RANGO DE CORRIENTE 20 -200 A - VOLTAJE ENCHUFABLE MULTIVOLTAJE 110/220 - POTENCIA NOMINAL 6950 W - PROCESO DE SOLDADURA MMA (ARCO MANUAL) - CONTIENE MASCARA
SOLDAR VISOR LEVANTABLE RESISTENTE A ESQUIRLAS INCANDESCENTES Y ALTA TEMPERATURAS/VIDRIO GRADO 11.
	
	
	




	ESPECIFICACIONES OBLIGATORIAS

	El proponente deberá anexar la ficha técnica para cada uno de los elementos ofertados, en la cual se debe evidenciar la imagen de los mismos, características específicas del elemento (tamaño, peso, material, imagen, fechas, destinación)
•Cada uno de los elementos debe estar empacado de forma original. 
•Los productos importados deberán traer la traducción al idioma castellano, sobre el modo de empleo y precauciones. 
•Todos los productos deben presentar garantía y debe especificarse en la Factura de venta.
•Es oportuno tener en cuenta que el oferente debe presentar su oferta por valor unitario de cada producto y por el total del presupuesto disponible. En este sentido La CPAMS GIRON se reserva el derecho de efectuar pedidos en cantidades hasta el tope del presupuesto total disponible, esto es, que el restante que se presente entre el total del valor unitario de la oferta y el presupuesto total, se podrá adjudicar hasta el tope del mismo.
•Durante el período de garantía el oferente debe suministrar todos los repuestos nuevos de iguales o superiores características a los originales, sin costo alguno para la entidad, con el fin de garantizar el correcto funcionamiento de los equipos. Durante el período de garantía el horario de atención para el servicio técnico debe ser de 08:00 a 18:00 horas los días hábiles. 
•Durante el período de garantía, el oferente debe atender los diferentes requerimientos técnicos vía telefónica y email. 
•Durante el período de garantía, el contratista debe reparar el equipo y dejarlo en perfecto estado de funcionamiento en un tiempo de respuesta máximo de 8 días. Km 14 vía Zapatoca vereda Palogordo Tel. 6012347474 Ext. 42118 almacen.epamsgiron@inpec.gov.co. 
•Durante el período de la garantía, en caso que la reparación del equipo demore más de cinco (5) días, el contratista debe suministrar en forma inmediata un equipo de soporte de iguales o superiores características durante el tiempo que dure la reparación. 
•Durante el período de la garantía, si pasados dos (2) meses el equipo objeto de la reparación no ha sido entregado en perfecto estado de funcionamiento, el contratista en forma inmediata debe reemplazarlo por uno nuevo de iguales o superiores características, sin costo alguno para la entidad. 
•El oferente debe garantizar atención en el sitio y suministro de repuestos de forma gratuita. 
•Entrega de los manuales de usuario y cableado necesarios para el funcionamiento de los equipos. 
•La entrega de los elementos se realizará los días martes y jueves en el horario de 08:00 am hasta 11:00 pm y 13:30 hasta 15:00 pm previa coordinación con el supervisor. 
•Los elementos y/o productos deberán ser entregados por el representante legal o un empleado autorizado del contratista.
•Cualquier avería, cambio o daño encontrado en la recepción de los productos y elementos, será asumido en su totalidad por el proveedor, El proveedor será responsable de los productos que se encuentren en mal estado o con términos no solicitados.


Las especificaciones técnicas descritas anteriormente son de carácter obligatorio, por lo tanto, será causal de rechazo, el no ofrecimiento de alguna de ellas. (No modificar, no adicionar y no suprimir), en el Anexo correspondiente, el cual debe estar firmado por el proponente.

Certifico que toda la información aquí contenida es veraz. 

FIRMA DEL PROPONENTE: _______________________
NOMBRE: ______________________________________
C.C. o NIT: _____________________________________
NÚMERO DE TELÉFONO _________________________
NÚMERO DE FAX _______________________________
[bookmark: _heading=h.gjdgxs]CORREO ELECTRÓNICO ________________________
[bookmark: _Toc96411903]




































ANEXO
ACEPTACIÓN DE LAS CONDICIONES TÉCNICAS MINIMAS OBLIGATORIAS

Ciudad y Fecha ________________________ 
  
Señores:
[bookmark: _Toc47113724][bookmark: _Toc20904074][bookmark: _Toc2157605][bookmark: _Toc532458470][bookmark: _Toc532458267][bookmark: _Toc532457971]INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC
Ciudad
 
Asunto: invitación publica No xx de 20xx

En mi calidad de representante legal de __________ (indicar nombre del proponente y si actúa de manera directa, en Consorcio o Unión Temporal) que presenta propuesta respecto al objeto contractual y bajo la gravedad del juramento y de conformidad con las condiciones Técnicas mínimas del presente proceso de invitación publica en referencia, me permito certificar que:

1. Que el proponente que represento conoce y acepta el contenido de las Condiciones Técnicas Mínimas del proceso de selección, estipuladas en el proceso, así como el de cada una de las Adendas expedidas al mismo;

1. Que la propuesta que presento contempla la totalidad de las Condiciones Técnicas Mínimas Obligatorias del proceso, es irrevocable e incondicional, y obliga insubordinadamente al proponente que represento.

1. Que nuestra oferta de Condiciones Técnicas Mínimas Obligatorias, cumple con todos y cada uno de los requerimientos y condiciones establecidos en el proceso y en la Ley, y cualquier omisión, contradicción o declaración debe interpretarse de la manera que resulte compatible con los términos y condiciones del proceso licitatorio dentro del cual se presenta la misma, y aceptamos expresa y explícitamente que así se interprete nuestra propuesta.

1. Que nos comprometemos a proveer a LA CÁRCEL Y PENITENCIARIA CON ALTA Y MEDIA SEGURIDAD DE GIRÓN-CPAMSGIR-, en caso de resultar adjudicatarios del presente proceso de MÍNIMA CUANTÍA , las coberturas y demás condiciones Técnicas Mínimas ofrecidas en la presente propuesta, que corresponden a aquellas solicitados en el proceso, con las especificaciones y en los términos, condiciones y plazos establecidos en las Condiciones Técnicas Mínimas Obligatorias.

1. Reconocemos la responsabilidad que nos concierne en el sentido de conocer técnicamente las características de los riesgos y las especificaciones de las Condiciones Técnicas Mínimas Obligatorias y asumimos la responsabilidad que se deriva de la obligación de haber realizado todas las evaluaciones e indagaciones necesarias para presentar la presente propuesta sobre la base de un examen cuidadoso de las características del negocio. 

1. En todo caso, aceptamos y reconocemos que cualquier omisión en la que hayamos podido incurrir en la investigación de la información que pueda influir para la determinación de nuestra oferta, no nos eximirá de la obligación de asumir las responsabilidades que nos lleguen a corresponder como contratista, y renunciamos a cualquier reclamación, reembolso o ajuste de cualquier naturaleza por cualquier situación que surja y no haya sido contemplada por nosotros en razón de nuestra falta de diligencia en la obtención de la información.

Atentamente:

Razón Social: …………………………………………………………………….. 
Nombre: …………………………………………………………………………… 
Dirección: …………………………………………………………………………. 
E-mail: ……………………………………………………………………………… 
FAX: ………………………………………………………………………………… 
Firma: ………………………………………………………………………………. 


[bookmark: _Toc47113725][bookmark: _Toc20904075][bookmark: _Toc2157606][bookmark: _Toc1570454][bookmark: _Toc1457708]___________________________________________
[bookmark: _Toc47113726][bookmark: _Toc20904076][bookmark: _Toc2157607][bookmark: _Toc1570455][bookmark: _Toc1457709]Nombre y firma del representante legal que certifica




































ANEXO No. 4

MODELO DEL ACUERDO DE CONSORCIO O DE UNIÓN TEMPORAL

(si no es consorcio o unión temporal, haga caso omiso y adjunte un documento que lo manifieste (“no aplica - N/A”)

______________________________. , identificado con la C.C. No._________ de _______. , y vecino de       , obrando en representación de la sociedad, domiciliada en la ciudad de. Y., identificado con la C.C. No. de. , y vecino de, obrando en representación de la sociedad, ______________ domiciliada en la ciudad de _____, hemos decidido conformar una (Unión temporal o Consorcio) (indicar el nombre del consorcio o la Unión Temporal que se conforma) en los términos que estipula la Legislación y, especialmente lo establecido en el artículo 7 de la Ley 80 de 1993, que se hace constar en las siguientes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMERA: La (Indicar el nombre de la Unión Temporal o Consorcio) se conforma con el propósito de presentar propuesta para la adjudicación, celebración y ejecución del contrato resultante ante el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC, en relación con la Invitación Pública No. 001 de 2016 cuyo objeto es “Contratar la prestación del servicio de Publicación de edictos en un diario de amplia circulación a nivel nacional cada vez que sea necesario y requerido por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario –INPEC” 

CLÁUSULA SEGUNDA: La participación en la (Indicar el nombre de la Unión Temporal o Consorcio) que se acuerda, será del % para ____________ y del % para………(En el caso de Uniones Temporales, señalará los términos y extensión de la participación en la propuesta y en la ejecución del contrato), los cuales no podrán ser modificados sin el consentimiento previo del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC.) 

CLÁUSULA TERCERA: (Integrante) e (Integrante), responderán en forma solidaria y mancomunada por el cumplimiento total de la propuesta y del objeto contratado. 

CLÁUSULA CUARTA: Se acuerda que (Integrante) y (Integrante), atenderán en forma conjunta todas las obligaciones y deberes asumidos en la respectiva propuesta en los diferentes aspectos allí contenidos, delegando la representación y respectiva coordinación de la (Unión Temporal o Consorcio) en cabeza de _________, como representante legal de (Integrante) y de esta (Unión Temporal o Consorcio). (Indicar las facultades de representación

CLÁUSULA QUINTA: La duración de esta (Unión Temporal o Consorcio) se extenderá por todo el tiempo en que se generen obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato, según lo preceptuado en el artículo 7 de la Ley 80 de 1993. (Ver numeral 4.1.4)  

CLÁUSULA SEXTA: Las responsabilidades que se desprendan de esta (Unión Temporal o Consorcio) y sus efectos se regirán por las disposiciones previstas por la Ley 80 de 1993 para la (Unión Temporal o Consorcio). La Unión Temporal o Consorcio, no podrá ceder total o parcialmente los derechos u obligaciones que se deriven de la ejecución del contrato, sin el consentimiento previo y escrito por parte del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC.

CLÁUSULA SÉPTIMA: En atención a lo dispuesto en el artículo 11 del Decreto 3050 de 1997, los integrantes del Consorcio o Unión Temporal en el documento de constitución y para efectos del pago, en relación con la facturación manifestamos:


En constancia de aceptación y compromiso, se firma el presente documento por los que en él intervienen, el día  XX    del mes de  XX    de (año) en la ciudad de XX


	
Nombre, identificación, teléfono, correo y sociedad que representa 
	




ANEXO No. 5
Formato de Información Referente a la Identificación de los Beneficiarios Sistema Integrado de Información Financiera – SIIF.










o de alas de pollo enteras, peso aproximado de 100 a 120 gr cada una. El producto debe contener piel propia del corte. Empacado en bolsa x 10 unidades de producto congelado. Las bolsas deben tener una etiqueta de producción con mínimo el nombre del producto, fecha de producción, fecha de vencimiento y número de lote. Se requiere que las fechas de vencimiento aclaren tiempo máximo de duración refrigerado y tiempo máximo de congelación. (Tener en cuenta que al descongelar el producto se pierde aproximadamente del 7 al 10% del peso, el cual deberá ser sumado).









Nombre / Razón Social: 
Advertencias:

El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC se abstendrá de suscribir contrato alguno con beneficiarios que aparezcan en el boletín de Responsabilidad Fiscal de la Contraloría General de la República, conforme lo establece el inciso tercero del Artículo 60 de la Ley 610 del 15 de agosto de 2000.
Para la presentación de Ofertas y/o para la celebración de contratos de cualquier naturaleza con el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC, se requerirá del cumplimiento por parte del contratista, del pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje cuando a ello haya lugar,  lo cual será acreditado  mediante certificación expedida por el revisor fiscal cuando este exista con los requerimientos de ley o por el Representante Legal, conforme lo establece el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002.



Documento de Id Institución:	    NIT____    	C.C.__	       Número_____________                                                       

Ciudad: _______________________________	País:  ________________________

Dirección: ______________________________________     Fax  No._______________

Teléfonos Nos. __________________________________

Correo Electrónico: ______________________________

Nombre del Representante Legal: ___________________________________________









Identificación No.  					      de	


Contactarse con:


Institución Financiera donde Posee Cuenta el Beneficiario:





















Cuenta No.


Clase:	Corriente 				Ahorros



Información Tributaria.



Régimen Común			Régimen Simplificado


Clasificados Como:



Autorretenedor de Retefuente		Gran Contribuyente



Autorretenedor de IVA			Institución Sin Ánimo de Lucro



Autorretenedor de ICA			Responsable de IVA

Actividad Económica.















Industria	    Código				   Comercio 	         Código

Servicios 	    Código				   Financiera          Código















Nota:


· El formato debe ser diligenciado de manera legible en letra imprenta o a máquina.

	INSTITUCIÓN FINANCIERA
	NÚMERO DE CUENTA
	CLASE

	
	
	CORRIENTE
	AHORROS

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


· Si desea registrar otras cuentas adicionales, puede hacerlo a continuación.

· Esta información será validada por el SIIF a través del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Banco de la República, por lo tanto, es importante que la información aquí consignada sea concreta, correcta y veraz, pues de ello dependerá que el abono en cuenta de las órdenes de pago tramitadas se efectúen en tiempo conforme lo estipula el contrato. ANEXAR CERTIFICACIÓN BANCARIA

Relación de Bancos que valida el SIIF.
[image: ]


CPAMS GIRON
Dirección: KM 14 VIA GIRON-ZAPATOCA / SANTANDER
Conmutador: (+57) 601 2347474 Ext. 42119
Línea Gratuita: (+57) 01 8000 913666

1. BANCO DE BOGOTÁ.
2. BANCO POPULAR.
3. BANCAFE.
4. BANCO SANTANDER.
5. BANCOLOMBIA.
6. ABN AMBRO BANK
7. CITIBANK
8. LLOYDS TSB BANK
9. BANCO SUDAMERIS COLOMBIA.
10. BANCO GANADERO.
11. BANCO DE CRÉDITO.
12. BANCO COLPATRIA RED MULTICOLOR.
13. BANCO UNIÓN COLOMBIANO.
14. BANCO DE OCCIDENTE.
15. STANDARD CHARTERED.
16. BANCO CENTRAL.
17. BANCO MERCANTIL DE COLOMBIA.
18. BANCO TEQUENDAMA.
19. BANCO CAJA SOCIAL.
20. BANCO SUPERIOR.
21. BANK BOSTON.
22. MEGABANCO.
23. BANCO DAVIVIENDA.
24. BANCO AGRARIO DE COLOMBIA.
25. C.A.V. LAS VILLAS.
26. C.A.V. GRANAHORRAR.
27. C.A.V. CONAVI.
28. C.A.V. COLMENA









ANEXO No. 6
EXPERIENCIA DEL PROPONENTE
 
	OFERENTE:

	FORMATO DE CERTIFICADO DE CONTRATOS

	NOMBRE DEL CLIENTE
	 

	NOMBRE DEL CONTRATISTA (OFERENTE O MIEMBRO DEL OFERENTE)
	 

	¿EL CONTRATISTA ES UN PROPONENTE PLURAL?
	 
	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN
	 
	 

	FECHA DE INICIO
	 
	FECHA DE TERMINACIÓN
	 
	DURACIÓN EN MESES
	 

	MONTO CONTRATADO
(INCLUIDO ADICIONES)
	 

	OBJETO DEL CONTRATO
	 

	PERSONA DE CONTACTO PARA VERIFICACIÓN
	 

	TELÉFONO
	 
 
	CELULAR
	 
 

	DIRECCIÓN
	 

	E-MAIL
	 


 
FIRMA DEL PROPONENTE ___________________________________________
 
NOMBRE______________________________________________
 
C.C. o NIT. ______________________________________________





ANEXO No.7

Compromiso anticorrupción


Proceso de Contratación No. [Insertar información]


[Nombre del representante legal o de la persona natural], identificado como aparece al pie de mi firma, [obrando en mi propio nombre o en mi calidad de representante legal de] [nombre del Proponente], manifiesto que: 

1. Apoyamos la acción del Estado colombiano y de [Nombre de la Entidad Estatal] para fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas de la administración pública. 

2. No estamos en causal de inhabilidad, incompatibilidad ni conflicto de interés alguno para celebrar el contrato objeto del Proceso de Contratación [Insertar información]. 

3. Nos comprometemos a no ofrecer y no dar dádivas, sobornos o cualquier forma de halago, retribuciones o prebenda a servidores públicos o asesores de la Entidad Contratante, directamente o a través de sus empleados, contratistas o terceros. 

4. Nos comprometemos a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto o efecto la colusión en el Proceso de Contratación [Insertar información].

5. Nos comprometemos a revelar la información que sobre el Proceso de Contratación [Insertar información] nos soliciten los organismos de control de la República de Colombia. 

6. Nos comprometemos a comunicar a nuestros empleados y asesores el contenido del presente Compromiso Anticorrupción, explicar su importancia y las consecuencias de su incumplimiento por nuestra parte, y la de nuestros empleados o asesores. 

7. Conocemos las consecuencias derivadas del incumplimiento del presente compromiso anticorrupción. 

En constancia de lo anterior firmo este documento a los [Insertar información] días del mes de [Insertar información] de [Insertar información] 



____________________________ 
[Firma representante legal del Proponente o del Proponente persona natural] 
Nombre: [Insertar información] 
Cargo: [Insertar información] 
Documento de Identidad: [Insertar información]
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