ANEXO 1 – ANEXO TÉCNICO
SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

Proceso de Contratación No. N°102-SAMC-CELIC-2026.


ANEXO 1 — ANEXO TÉCNICO 
[bookmark: _Hlk161751595]“MANTENIMIENTO, Y/O REMODELACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LOS LICEOS: LICEO SANTA BARBARA UBICADO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS UBICADO EN LA BASE MILITAR DE TOLEMAIDA NILO CUNDINAMARCA, LICEO GENERAL GUSTAVO MATOMOROS LEÓN UBICADO EN LA CIUDAD DE YOPAL, LICEO GENERAL SERVIEZ UBICADO EN LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO y LICEO PICHINCHA UBICADO EN LA CIDAD DE CALI”.

Descripción del proyecto
Los Liceos del Ejército dando cumplimiento a la ejecución de los recursos para el año 2026, y articulado a las políticas del Gobierno Nacional establecidas en el Plan de Desarrollo 2022-2026 “Colombia Potencia Mundial de la Vida”, está enfocado en el mejoramiento de los procesos y procedimientos que desarrollan los colegios para mejorar cada día la educación de los niños, niñas y adolescentes.  
La estructura organizacional de la institución permite conocer la fundamentación y funcionabilidad de esta, lo que garantiza su buen desempeño, cumplir la misión, identificar los puestos de trabajo y definir las funciones y competencias de cada uno de quienes son parte de la comunidad educativa Liceísta. Esta organización fue aprobada mediante disposición 0004 del 26 de febrero de 2016 la cual considero los colegios que existen actualmente en la ciudad de Bogotá, Cali, Villavicencio, Yopal y Tolemaida; contando en cada una de las instalaciones con personal idóneo directivo, docente de aula, docente de apoyo, orientadores escolares y administrativos, con base en el perfil del cargo. Las instalaciones e infraestructura tecnológica educativa son adecuadas y acordes a la educación formal en Colombia.   
La Resolución N° 06500 de 1994 emitida por el Ministerio de Educación Nacional resuelve en su artículo primero “los planteles de educación preescolar, básica y media que dependen de las Fuerzas Militares y de Policía Nacional, se consideran de educación oficial de régimen especial”. De igual manera en el artículo 2 menciona que “la vinculación, administración relaciones laborales y prestaciones de los empleados directivos, docentes administrativos o de servicios de estos planteles, se regirán por lo establecido en cada una de las entidades propietarias de dichos colegios”.    
En el desarrollo de lo anteriormente expuesto en la resolución, y que los Liceos del Ejército dentro del proceso de apoyo para garantizar que los siete (7) Liceos puedan funcionar y garantizar una educación de calidad, los recursos que se generan de los estudiantes que acceden al servicio, son reinvertidos en el funcionamiento, mantenimiento de la planta física, bienestar, capacitación, material y fortalecimiento del talento humano para apoyar los diferentes procesos que se efectúan en cada uno de los establecimientos educativos.

Para lograr llegar a la asignación y ejecución de los recursos cumpliendo la normatividad legal, los Liceos del Ejército Nacional elabora planes basado en necesidades reales que requieren suplir cada uno de los Liceos para poder garantizar su funcionamiento y mejoramiento que potencialice el proceso de educación de los hijos de Oficiales, Suboficiales, Soldados Profesionales y Civiles del Ejército Nacional, en actividad y en retiro, para lograr los objetivos estratégicos plasmados en la plataforma estratégica y en el plan estratégico 2030 de los Liceos del Ejército. 

Las edificaciones objeto de intervención del presente anexo corresponden a cinco (5) liceos del Ejército: LICEO SANTA BARBARA UBICADO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS UBICADO EN LA BASE MILITAR DE TOLEMAIDA NILO CUNDINAMARCA, LICEO GENERAL GUSTAVO MATOMOROS LEÓN UBICADO EN LA CIUDAD DE YOPAL, LICEO GENERAL SERVIEZ UBICADO EN LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO y LICEO PICHINCHA UBICADO EN LA CIUDAD DE CALI.

Como resultado de las actividades de inspección y evaluación adelantadas por la Entidad, se identificó la necesidad de intervenir los liceos mencionados con el fin de garantizar su adecuado funcionamiento, preservar las condiciones de uso de los liceos y evitar el deterioro progresivo de los elementos constructivos asociados. La intervención proyectada busca asegurar la protección de la infraestructura frente a los efectos generados por las condiciones climáticas, la exposición permanente a factores ambientales y el desgaste natural derivado del tiempo de servicio de los materiales.

Descripción de las condiciones actuales a intervenir 
Existe una clara necesidad de realizar el mantenimiento y/o remodelación adecuados inicialmente a cinco (05) Liceos del Ejército: LICEO SANTA BARBARA UBICADO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS UBICADO EN LA BASE MILITAR DE TOLEMAIDA, NILO CUNDINAMARCA, LICEO GENERAL GUSTAVO MATOMOROS LEÓN UBICADO EN LA CIUDAD DE YOPAL, LICEO GENERAL SERVIEZ UBICADO EN LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO y LICEO PICHINCHA UBICADO EN LA CIUDAD DE CALI. Esta necesidad se fundamenta en diversos factores que destacan la importancia de mantener un entorno seguro, funcional y propicio para el aprendizaje. A continuación, se presentan algunas razones que respaldan esta necesidad:
	
Seguridad de los estudiantes y el personal: El mantenimiento y/o adecuación de las instalaciones es fundamental para garantizar la seguridad de los estudiantes, docentes y personal administrativo. Esto implica llevar a cabo inspecciones periódicas, reparaciones necesarias y asegurarse de que los equipos y sistemas estén en óptimas condiciones de funcionamiento. Al mantener un entorno seguro, se minimizan los riesgos de accidentes y se promueve el bienestar de todos los miembros de la comunidad educativa.

Eficiencia operativa: El mantenimiento y/o adecuación de las instalaciones garantiza que los sistemas de electricidad, fontanería, climatización y otros servicios funcionen de manera óptima. Esto reduce la posibilidad de interrupciones en las actividades educativas debido a fallos técnicos o problemas en las instalaciones. Además, un buen mantenimiento permite maximizar la eficiencia energética y el uso adecuado de los recursos, lo que contribuye a la sostenibilidad y al ahorro de costos a largo plazo.

Mejora del ambiente de aprendizaje: Las instalaciones bien mantenidas y en buen estado tienen un impacto positivo en el ambiente de aprendizaje. Un entorno limpio, organizado y atractivo estimula la concentración, la motivación y la participación de los estudiantes. También influye en la percepción de la institución por parte de los padres y la comunidad, lo que puede favorecer la imagen y reputación de los Liceos del Ejército.

Cumplimiento normativo y regulaciones: El mantenimiento y/o adecuación de las instalaciones garantiza el cumplimiento de las normativas y regulaciones establecidas por las autoridades competentes. Esto incluye aspectos relacionados con la seguridad contra incendios, accesibilidad para personas con discapacidad, salubridad, higiene y otras regulaciones específicas aplicables a instituciones educativas. Cumplir con estos requisitos es esencial para evitar sanciones legales y garantizar el bienestar de todos los miembros de la comunidad educativa.

La necesidad de mantener adecuadamente las instalaciones de los Liceos del Ejército se basa en la seguridad de los estudiantes y el personal, la conservación y prolongación de la vida útil, la eficiencia operativa, la mejora del ambiente de aprendizaje y el cumplimiento de normativas y regulaciones. Realizar un mantenimiento y/o adecuación eficiente contribuye a crear un entorno seguro, funcional y propicio para el desarrollo integral de los estudiantes y el adecuado funcionamiento de la institución educativa en general.

A continuación, se describe el estado general de la infraestructura existente y las condiciones particulares identificadas en cada una de las edificaciones objeto de intervención:

· Liceo Santa Bárbara (cambio de cubierta y actualización de redes de iluminación, bloque bachillerato bajo): La propuesta de intervención surge de la necesidad de mejorar las condiciones de espacialidad, funcionalidad y habitabilidad de los ambientes destinados a los grados de bachillerato bajo, así como de los laboratorios de física y química, salas de sistemas, robótica, arquitectura, artes, danzas, deportes, enfermería y psicología.

Actualmente, estos espacios presentan deficiencias asociadas principalmente al sistema de cubierta y drenaje de aguas lluvias. Se evidencia que las canales existentes no cuentan con la capacidad hidráulica requerida, lo que ocasiona filtraciones e ingresos recurrentes de agua al interior de las áreas mencionadas, afectando las condiciones de uso y conservación de la infraestructura.

Adicionalmente, debido a que la edificación ha sido objeto de un proceso de construcción progresiva a lo largo del tiempo, se identifican diferencias de nivel entre distintos sectores de la cubierta. Estos cambios de nivel generan puntos críticos donde se presentan filtraciones y humedades, incrementando el deterioro de los elementos constructivos y afectando el confort de los usuarios.

Por otra parte, gran parte de los espacios a intervenir no cuentan con acabados de cielo raso, situación que limita el aislamiento térmico y reduce las condiciones de confort ambiental para la comunidad educativa. 
Asimismo, se identifican sectores con cubiertas en teja de asbesto-cemento, material cuyo uso no es recomendable debido a los riesgos asociados a sus componentes y a las disposiciones normativas vigentes relacionadas con la protección de la salud y el medio ambiente.

· Liceo Francisco José de Caldas (remodelación baños primaria): La propuesta de intervención surge de la necesidad de mejorar las condiciones de funcionalidad, seguridad, higiene y confort de las baterías sanitarias destinadas a los estudiantes de primaria. Actualmente, estos espacios presentan un evidente desgaste físico en sus acabados, así como deficiencias en el funcionamiento de los equipos instalados, incluyendo sanitarios, lavamanos y griferías, lo que afecta la calidad del servicio prestado a la comunidad educativa.

· Liceo Gustavo Matamoros León (cambio de cubierta y actualización de redes de iluminación, bloque salón sistemas): La propuesta de intervención surge de la necesidad de mejorar las condiciones de funcionalidad, habitabilidad y confort de los espacios destinados a los grados de preescolar, los salones de tecnología e inglés, las baterías sanitarias de preescolar y las aulas correspondientes a los grados 7° y 10°. Estos ambientes son de uso permanente por parte de la comunidad educativa y requieren adecuaciones que garanticen condiciones óptimas para el desarrollo de las actividades académicas.
Actualmente, gran parte de los espacios objeto de intervención cuenta con sistemas de cielo raso modular que presentan un avanzado estado de deterioro debido al paso del tiempo, el uso continuo y las condiciones propias de la edificación, afectando tanto la estética como las condiciones de confort interior. De igual manera, la cubierta existente presenta un alto nivel de desgaste, evidenciado en filtraciones, roturas y pérdida de sus propiedades funcionales, producto de su vida útil, la exposición permanente a las condiciones climáticas de la región y la antigüedad del material instalado. Estas condiciones comprometen la adecuada protección de la infraestructura y generan afectaciones en los espacios interiores. Adicionalmente, las cubiertas de las áreas de baños están conformadas por tejas de asbesto-cemento, material cuyo uso ha sido restringido debido a los riesgos asociados a sus componentes y a las disposiciones normativas vigentes en materia de salud y protección ambiental.

· [bookmark: _Hlk234917944]Liceo General Serviez (cambio cubierta policarbonato pasarelas exteriores y remodelación baños preescolar): La presente propuesta de intervención surge de la necesidad de mejorar las condiciones de funcionalidad y seguridad de los senderos o pasarelas exteriores que comunican los diferentes bloques del Liceo, así como mejorar las condiciones de funcionalidad, higiene y confort de las baterías sanitarias destinadas a los estudiantes de preescolar. Actualmente, las pasarelas presentan deterioro tanto en el policarbonato (faltantes y desgaste del material) como en las bajantes y la estructura que actualmente las soporta. También los baños de preescolar presentan un evidente desgaste físico en sus acabados, así como deficiencias en el funcionamiento de los equipos instalados, incluyendo sanitarios, lavamanos y griferías, lo que afecta la calidad del servicio prestado a la comunidad educativa.

· Liceo Pichincha (cambio de cubierta y actualización de redes de iluminación, bloque aulas primaria): La propuesta de intervención surge de la necesidad de mejorar las condiciones de funcionalidad, habitabilidad y confort de los espacios destinados a los grados de primaria, los salones 2a y 3a y las baterías sanitarias de este bloque. Estos ambientes son de uso permanente por parte de la comunidad educativa y requieren adecuaciones que garanticen condiciones óptimas para el desarrollo de las actividades académicas.
Actualmente, gran parte de los espacios objeto de intervención cuenta con sistemas de cielo raso liso en drywall que presentan un avanzado estado de deterioro debido a los problemas de filtración de la cubierta existente conformadas por tejas de asbesto-cemento, material cuyo uso ha sido restringido debido a los riesgos asociados a sus componentes y a las disposiciones normativas vigentes en materia de salud y protección ambiental, afectando tanto la estética como las condiciones de confort interior.

De manera general, las condiciones observadas evidencian un proceso de deterioro progresivo de la infraestructura física de las edificaciones objeto de intervención, ocasionado por el paso del tiempo, el uso continuo, la exposición a las condiciones climáticas propias de cada región y el agotamiento de la vida útil de varios de sus elementos constructivos. Estas condiciones se reflejan en problemas de filtraciones, deterioro de cubiertas y cielos rasos, obsolescencia de redes e instalaciones, desgaste de acabados y deficiencias en las baterías sanitarias y demás componentes de la infraestructura, afectando la funcionalidad, la seguridad, el confort y las condiciones adecuadas para el desarrollo de las actividades académicas. 

En consecuencia, se hace necesaria la ejecución de las obras de mantenimiento y remodelación propuestas, orientadas a recuperar las condiciones de habitabilidad, garantizar la prestación adecuada del servicio educativo, prolongar la vida útil de las edificaciones y asegurar el cumplimiento de la normatividad vigente en materia de seguridad, salubridad y bienestar de la comunidad educativa.

El alcance de las intervenciones considera: 

•	Liceo Santa Bárbara: cambio de cubierta y actualización de redes de iluminación, bloque bachillerato bajo. Área a intervenir en cubiertas: 1.343 m2.
•	Liceo Francisco José de Caldas: remodelación baños primaria. Área a intervenir en baños: 38 m2.
 •	Liceo Gustavo Matamoros León: cambio de cubierta y actualización de redes de iluminación, bloque salón sistemas. Área a intervenir en cubiertas: 1.056 m2.
•	Liceo General Serviez: cambio de cubierta de policarbonato de pasarelas exteriores y remodelación de baños de preescolar. Área a intervenir en cubiertas policarbonato: 494 m2, área a intervenir en baños: 26 m2.
•		Liceo Pichincha: cambio de cubierta y actualización de redes de iluminación, bloque aulas primaria. Área a intervenir en cubiertas:  550 m2.

Localización
2.1.1 Liceo Santa Barbara:


	















Figura 1.1. Liceo Santa Barbara. Localización bloque bachillerato bajo.

2.1.2 Liceo Francisco José de Caldas:
[image: ]
Figura 1.2. Liceo Francisco José de Caldas. Localización baños primaria.

2.1.3 Liceo Gustavo Matamoros León:
[image: ]
Figura 1.3. Liceo Gustavo Matamoros León. Localización bloque sistemas.


2.1.4 Liceo General Serviez:





















Figura 1.4. Liceo General Serviez. Localización cubierta policarbonato y baños preescolar.

2.1.5 Liceo Pichincha:
[image: ]
Figura 1.5. Liceo Pichincha. Localización bloque aulas primaria.

Actividades a ejecutar y alcance

Las actividades principales a a ejecutar son las siguientes: 

•	Liceo Santa Bárbara: cambio de cubierta y actualización de redes de iluminación, bloque bachillerato bajo. Área a intervenir en cubiertas: 1.343 m2.
•	Liceo Francisco José de Caldas: remodelación acabados con actualización de redes hidrosanitarias baños primaria. Área a intervenir en baños: 38 m2.
 •	Liceo Gustavo Matamoros León: cambio de cubierta y actualización de redes de iluminación, bloque salón sistemas. Área a intervenir en cubiertas: 1.056 m2.
•	Liceo General Serviez: cambio cubierta policarbonato pasarelas exteriores y remodelación acabados con actualización de redes hidrosanitarias baños preescolar. Área a intervenir en cubiertas policarbonato: 494 m2, área a intervenir en baños: 26 m2.
•		Liceo Pichincha: cambio de cubierta y actualización de redes de iluminación, bloque aulas primaria. Área a intervenir en cubiertas:  550 m2.

Fases y etapas del proyecto

La ejecución del contrato se desarrollará en una única fase de intervención, mediante la atención simultánea de cinco (5) frentes de trabajo, correspondientes a cada una de las sedes objeto del proyecto (Liceo Santa Bárbara, Liceo Francisco José de Caldas, Liceo Gustavo Matamoros León, Liceo General Serviez y Liceo Pichincha). El cronograma base de referencia contempla la ejecución concurrente de las actividades en las diferentes sedes, respetando la secuencia constructiva de cada frente y el plazo contractual establecido.

a. Ítems de pago: 
A continuación, se relacionan los ítems de pago que se tendrán para el mantenimiento así:

	A- LICEO SANTA BÁRBARA - BOGOTÁ (CAMBIO DE CUBIERTA Y ACTUALIZACIÓN REDES DE ILUMINACIÓN SALONES DE PRIMARIA)

	ITEM
	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD
	CANTIDAD 

	A-CAMBIO CUBIERTA BLOQUE SALONES PRIMARIA
	 
	 

	A1C
	PRELIMINARES
	 
	 

	A1C.1
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO PROVISIONAL EN TELA EN POLIPROPILENO VERDE DE 2,10 M DE ALTURA, SOPORTADA MEDIANTE POSTES PARA CERCA DE 2,50 M DE LONGITUD, DISPUESTOS CADA 2,50 M. INCLUYE POSTES O ELEMENTOS DE SOPORTE, TENSADO, AMARRES, SUMINISTRO DE MATERIALES, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y ESTABILIDAD. ASIMISMO, INCLUYE EL DESMONTAJE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DEL CERRAMIENTO UNA VEZ FINALIZADOS LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO OBJETO DEL CONTRATO.
	ML
	120

	A1C.2
	DESMONTE DE CUBIERTA EN FIBROCEMENTO, (INCLUYE PROTECCIÓN DE ÁREAS INFERIORES, ACOPIOS TEMPORALES,  ENLONADO, CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL DESMONTADO CON DISPOSICIÓN FINAL FUERA DE LAS INSTALACIONES EN SITIO AUTORIZADO).
	M2
	1343

	A1C.3
	RETIRO DE CIELO RASO EXISTENTE, PERFILERÍA Y LÁMINAS (INCLUYE PROTECCIÓN DE ÁREAS INFERIORES, ACOPIOS TEMPORALES,  ENLONADO, CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL DESMONTADO CON DISPOSICIÓN FINAL FUERA DE LAS INSTALACIONES EN SITIO AUTORIZADO).
	M2
	144

	A1C.4
	DESMONTE ESTRUCTURA CUBIERTA EXISTENTE (CERCHAS Y DEMAS ELEMENTOS ESTRUCTURALES PRINCIPALES)
	M2
	672

	A2C
	CUBIERTA
	 
	 

	A2C.1
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEJA SIN TRASLAPO - TST STANDING SEAM 450MM DE 2", FABRICADA EN LÁMINA DE ACERO GALVANIZADO Z 180 PREPINTADO SUPER POLIÉSTER . INCLUYE REMATES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, SELLANTES, (TORNILLERIA OCULTA Y SISTEMA DE FIJACIÓN, SELLANTES Y REMATES, CUMBRERAS, BABEROS Y TAPAJUNTAS, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE) INCLUYE REMATES, FILOS, CANTOS Y ELEMENTOS LINEALES, SIN PAGO ADICIONAL.
	M2
	1343

	A2C.2
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN LÁMINA PVC 7 MM (INCLUYE PERFILERÍA DE SOPORTE, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, REMATE PERIMETRAL  TIPO CORNISA, NIVELACIÓN Y ACABADO FINAL) INCLUYE REMATES, FILOS, CANTOS Y ELEMENTOS LINEALES, SIN PAGO ADICIONAL.
	M2
	848

	A3C
	ELECTRICO
	 
	 

	A3C.1
	DESMONTE DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS EXISTENTES (LUMINARIAS, CÁMARAS, SENSORES Y EQUIPOS SIMILARES). (INCLUYE DESCONEXIÓN SEGURA, CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN).
	UND
	103

	A3C.2
	SALIDA ILUMINACIÓN DESCOLGADA EN TUBERÍA PVC CONDUIT 1/2", ALAMBRE NO 12 AWG PROM 3 M" (INCLUYE CAJAS, ACCESORIOS E INSTALACIÓN COMPLETA OPERATIVA, PARA INTERIOR Y PARA EXTERIOR).
	UND
	103

	A3C.3
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR ENCHUFABLE 1X30A. CALIDAD LEGRAND, SIEMENS, SQARE D O SUPERIOR DE MARCA RECONOCIDA Y HOMOLOGADA POR EL CIDET (INCLUYE CAJA, CONEXIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO).
	UND
	23

	A3C.4
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PANEL LED CUADRADO 60 X 60 52W, INCLUYE GUAYAS DE COLGAR Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU PERFECTA INSTALACIÓN.
	UND
	91

	A3C.5
	SALIDA TOMA ELÉCTRICA, INCLUYE REGATA, APARATO, CAJA 5800, TUBERÍA, ALAMBRE DE COBRE THW 12 AWG. ADAPTADORES. L HASTA 4,5 ML
	UND
	23

	A3C.6
	LUMINARIA PARA EXTERIOR 
	UND
	12

	A3C.7
	REINSTALACIÓN DE EQUIPOS ELÉCTRICOS, ELECTRÓNICOS Y DE COMUNICACIONES EXISTENTES, INCLUYENDO DESMONTE TEMPORAL CUANDO APLIQUE, ALMACENAMIENTO, REUBICACIÓN, INSTALACIÓN, CONEXIÓN, FIJACIÓN, CONFIGURACIÓN BÁSICA Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO.
	UND
	5

	A4C
	CARPINTERÍA METÁLICA Y/O ESTRUCTURA METÁLICA
	 
	 

	A4C.1
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFUERZO EN PERFIL METÁLICO CAL 14 Y/O 16  (ELABORACIÓN DE CERCHAS CUANDO APLIQUE DISEÑO ESTRUCTURAL Y PLANOS, INSTALACIÓN DE CORREAS, INCLUYE FABRICACIÓN, TRANSPORTE, MONTAJE,  SOLDADURA, TRATAMIENTO ANTICORROSIVO, PINTURA EN ESMALTE, PERNOS Y ANCLAJES DE ELEMENTOS DE FIJACIÓN) 
	KG
	8000

	A5C
	MUROS
	 
	 

	A5C.1
	MURO EN BLOQUE Nº 4 E = 0.10 m (NIVELACIÓN DE CUBIERTAS) INCLUYE FILOS, ENCUENTROS, REMATES Y AJUSTES PROPIOS DE LA MODULACIÓN DEL MURO, SIN PAGO ADICIONAL.
	M2
	125

	A5C.2
	PAÑETE LISO MUROS   1:3  INTERIOR  INCLUYE REMATES, FILOS, CANTOS Y ELEMENTOS LINEALES, DILATACIONES SIN PAGO ADICIONAL.
	M2
	44

	A5C.3
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN.  MURO EN DRYWALL DOBLE CARA E: 10CM, (INCLUYE ESTRUCTURA (CANALES Y PARALES) GALVANIZADA BASE 9, CALIBRE 24, CINTA DE PAPEL, MASILLADO, LIJADO Y SELLADO DE UNIONES Y CABEZAS DE TORNILLOS, INCLUYE REFUERZO EN MADERA  PARA MARCO DE PUERTA ). INCLUYE REMATES, FILOS, CANTOS Y ELEMENTOS LINEALES, SIN PAGO ADICIONAL.
	M2
	30

	A5C.4
	PINTURA EN VINILO TIPO 2 SOBRE MURO EN DRYWALL INCLUYE REMATES, FILOS, CANTOS Y ELEMENTOS LINEALES, SIN PAGO ADICIONAL.
	M2
	59

	A5C.5
	ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO PAÑETADO INCLUYE REMATES, FILOS, CANTOS Y ELEMENTOS LINEALES, SIN PAGO ADICIONAL.
	M2
	20

	A5C.6
	PINTURA EN VINILO TIPO 2 SOBRE MURO ESTUCADO INCLUYE REMATES, FILOS, CANTOS Y ELEMENTOS LINEALES, SIN PAGO ADICIONAL.
	M2
	20

	A6C
	AGUAS LLUVIAS 
	 
	 

	A6C.1
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 22; DS=70 CON ELEMENTOS DE FIJACIÓN (INCLUYE FABRICACIÓN, SOPORTES METÁLICOS CADA 1.20m, PENDIENTE MÍNIMA DEL 1%, UNIONES SELLADAS, FIJACIÓN A ESTRUCTURA, INSTALACIÓN COMPLETA, TAPAS Y SOSCOS).
	ML
	150

	A6C.2
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTES EN PVC AGUAS LLUVIAS D=6" (INCLUYE ACCESORIOS COMO CODOS Y UNIONES, ANCLAJES Y CONEXIÓN A RED EXISTENTE).
	ML
	60

	A6C.3
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA, D: 30CM CAIBRE 26.  INCLUYE PINTURA Y SELLOS. 
	ML
	20

	A7
	ASEO
	 
	 

	A7C.1
	ASEO GENERAL
	M2
	1343

	 
	 
	 
	 

	B -LICEO FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS -TOLEMAIDA (REMODELACIÓN BAÑOS PRIMARIA)
	 

	ITEM
	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD
	CANTIDAD 

	B-REMODELACIÓN BAÑOS PRIMARIA
	 
	 

	B1B
	PRELIMINARES
	 
	 

	B1B.1
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO PROVISIONAL EN TELA EN POLIPROPILENO VERDE DE 2,10 M DE ALTURA, SOPORTADA MEDIANTE POSTES PARA CERCA DE 2,50 M DE LONGITUD, DISPUESTOS CADA 2,50 M. INCLUYE POSTES O ELEMENTOS DE SOPORTE, TENSADO, AMARRES, SUMINISTRO DE MATERIALES, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y ESTABILIDAD. ASIMISMO, INCLUYE EL DESMONTAJE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DEL CERRAMIENTO UNA VEZ FINALIZADOS LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO OBJETO DEL CONTRATO.
	ML
	15

	B1B.2
	DEMOLICIÓN MUROS EN MAMPOSTERÍA 0.15 M  (INCLUYE CARGUE,  ENLONADO Y RETIRO DE MATERIAL FUERA DE LAS INSTALACIONES).
	M2
	25

	B1B.3
	DEMOLICIÓN PLACA PISO 0.20 M    (INCLUYE CARGUE,  ENLONADO Y RETIRO DE MATERIAL FUERA DE LAS INSTALACIONES).
	M2
	38

	B1B.4
	DEMOLICIÓN ENCHAPE DE PISOS (INCLUYE  DEMOLICIÓN DE GUARDAESCOBA,  INCLUYE CARGUE,  ENLONADO Y RETIRO DE MATERIAL FUERA DE LAS INSTALACIONES).  
	M2
	38

	B1B.5
	DEMOLICIÓN ENCHAPE DE PARED  (INCLUYE CARGUE,  ENLONADO Y RETIRO DE MATERIAL FUERA DE LAS INSTALACIONES).
	M2
	105

	B1B.6
	DESMONTE DIVISIONES EXISTENTES  (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL FUERA DE LAS INSTALACIONES).
	M2
	30

	B1B.7
	DESMONTE APARATOS SANITARIOS Y LAVAMANOS  (INCLUYE CARGUE Y RETIRO FUERA DE LAS INSTALACIONES).
	UND
	20

	B1B.8
	DESMONTE ESPEJO EXISTENTE (INCLUYE CARGUE Y RETIRO FUERA DE LAS INSTALACIONES).
	M2
	8

	B1B.9
	DEMOLICIÓN MESÓN EXISTENTE (INCLUYE CARGUE Y RETIRO FUERA DE LAS INSTALACIONES).
	M2
	444

	B1B.10
	PAÑETE LISO MUROS   1:3  INTERIOR  INCLUYE REMATES, FILOS, CANTOS Y ELEMENTOS LINEALES, DILATACIONES SIN PAGO ADICIONAL.
	M2
	46

	B2B
	PISOS Y ENCHAPES
	 
	 

	B2B.1
	ALISTADO ENDURECIDO 1:3, E=0.04
	M2 
	38

	B2B.2
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERÁMICA PISO TRÁFICO 5, CALIDAD PRIMERA (FORMATO 45X45)
	M2
	38

	B2B.3
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BALDOSA CERÁMICA PARED CALIDAD PRIMERA (FORMATO 30X45 COLOR BLANCO MATE, INCLUYE CORTES, FILOS, BORDES, REMATES Y LA EJECUCIÓN DE FRANJAS O ÁREAS CON DIMENSIÓN MENOR A 0.50 m, INCLUYE DESPERDICIOS, CORTES ESPECIALES Y AJUSTES NECESARIOS SIN RECONOCIMIENTO ADICIONAL)
	M2
	105

	B2B.4
	PLACA BASE CONCRETO 0.10 2500 PSI
	M2
	15

	B2B.5
	MESÓN EN QUARZTONE
	ML
	8

	B3B
	CARPINTERÍA METÁLICA Y/O ESTRUCTURA METÁLICA
	 
	 

	B3B.1
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIVISIÓN PARA BAÑO EN ACERO INOXIDABLE 304 CAL.20 (INCLUYE PUERTAS Y ACCESORIOS)
	M2
	24

	B3B.2
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VIDRIO DE 4MM SANDBLASTING 
	M2
	24

	B3B.3
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESPEJO  INCOLORO 4 MM 
	M2
	7

	B3B.4
	LIJADA Y PINTADA MARCO DE VENTANA EXISTENTE INCLUYENDO PARALES (PINTURA ANTICORROSIVA).
	ML
	10

	B4B
	CIELO RASO
	 
	 

	B4B.1
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN LÁMINA PVC 7 MM (INCLUYE PERFILERÍA DE SOPORTE, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, REMATE PERIMETRAL TIPO CORNISA, NIVELACIÓN Y ACABADO FINAL) INCLUYE REMATES, FILOS, CANTOS Y ELEMENTOS LINEALES, SIN PAGO ADICIONAL.
	M2
	38

	B5B
	ELECTRICO
	 
	 

	B5B.1
	DESMONTE DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS EXISTENTES (LUMINARIAS, CÁMARAS, SENSORES Y EQUIPOS SIMILARES). (INCLUYE DESCONEXIÓN SEGURA, CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN).
	UND
	7

	B5B.2
	SALIDA ILUMINACIÓN DESCOLGADA EN TUBERÍA PVC CONDUIT 1/2", ALAMBRE NO 12 AWG PROM 3 M" (INCLUYE CASJAS, ACCESORIOS E INSTALACIÓN COMPLETA OPERATIVA).
	UND
	7

	B5B.3
	SALIDA TOMA ELÉCTRICA, INCLUYE REGATA, APARATO, CAJA 5800, TUBERÍA, ALAMBRE DE COBRE THW 12 AWG. ADAPTADORES. L HASTA 4,5 ML
	UND
	6

	B5B.4
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE  LUMINARIAS BALA LED  ( INCLUYE APERTURA DE CIELO RASO Y CONEXIÓN ELECTRICA) - 
	UND
	7

	B6B
	INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS
	 
	 

	B6B.1
	PUNTO HIDRÁULICO PVC-P/PARAL 1/2"
	UND
	12

	B6B.2
	SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 4"
	UND
	6

	B6B.3
	REGISTRO 1/2"
	UND
	4

	B6B.4
	SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 2"
	UND
	6

	B6B.5
	RED SANITARIA PVC-S 4"
	ML
	25

	B6B.6
	RED SUMINISTRO PVC 1/2"
	ML
	25

	B6B.7
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO TANQUE (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUCH)
	UND
	6

	B6B.8
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS DE EMPOTRAR(INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUCH INSTITUCIONAL)
	UND
	10

	B6B.9
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL DE LLAVE (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUCH) 
	UND
	4

	B6B.10
	CAJA DE INSPECCIÓN DE 60X60
	UND
	2

	B6B.11
	SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA EN CONCRETO REFORZADO PARA SOPORTE DE TANQUE ELEVADO (INCLUYE EXCAVACIÓN, CIMENTACIÓN, COLUMNAS, VIGAS, PLACA DE APOYO, ACERO DE REFUERZO, CONCRETO, FORMALETA, TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 1.000 LITROS, BOMBA ELÉCTRICA DE 0,5 HP, ACCESORIOS, CONEXIONES HIDRÁULICAS Y ELÉCTRICAS NECESARIAS, PRUEBAS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO).
	GLB
	1

	B7B
	ASEO BAÑOS
	 
	 

	B7B.1
	ASEO GENERAL
	M2
	38

	 
	 
	 
	 

	C- LICEO GUSTAVO MATAMOROS LEÓN -  YOPAL (CAMBIO CUBIERTAS Y ACTUALIZACIÓN REDES DE ILUMINACIÓN BLOQUE SALÓN DE SISTEMAS)

	ITEM
	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD
	CANTIDAD 

	C-CAMBIO CUBIERTAS BLOQUE PREESCOLAR
	 
	 

	C1C
	PRELIMINARES
	 
	 

	C1C.1
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO PROVISIONAL EN TELA EN POLIPROPILENO VERDE DE 2,10 M DE ALTURA, SOPORTADA MEDIANTE POSTES PARA CERCA DE 2,50 M DE LONGITUD, DISPUESTOS CADA 2,50 M. INCLUYE POSTES O ELEMENTOS DE SOPORTE, TENSADO, AMARRES, SUMINISTRO DE MATERIALES, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y ESTABILIDAD. ASIMISMO, INCLUYE EL DESMONTAJE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DEL CERRAMIENTO UNA VEZ FINALIZADOS LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO OBJETO DEL CONTRATO.
	ML
	120

	C1C.2
	DESMONTE DE CUBIERTA EN FIBROCEMENTO, (INCLUYE PROTECCIÓN DE ÁREAS INFERIORES, ACOPIOS TEMPORALES,  ENLONADO, CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL DESMONTADO CON DISPOSICIÓN FINAL FUERA DE LAS INSTALACIONES EN SITIO AUTORIZADO).
	M2
	1056

	C1C.3
	RETIRO DE CIELO RASO EXISTENTE, PERFILERÍA Y LÁMINAS (INCLUYE PROTECCIÓN DE ÁREAS INFERIORES, ACOPIOS TEMPORALES,  ENLONADO, CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL DESMONTADO CON DISPOSICIÓN FINAL FUERA DE LAS INSTALACIONES EN SITIO AUTORIZADO).
	M2
	1142

	C1C.4
	DESMONTE ESTRUCTURA CUBIERTA EXISTENTE (CERCHAS Y DEMAS ELEMENTOS ESTRUCTURALES PRINCIPALES)
	M2
	1056

	C2C
	CUBIERTA
	 
	 

	C2C.1
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEJA SIN TRASLAPO - TST STANDING SEAM 450MM DE 2", FABRICADA EN LÁMINA DE ACERO GALVANIZADO Z 180 PREPINTADO SUPER POLIÉSTER. INCLUYE REMATES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, SELLANTES, (TORNILLERÍA OCULTA Y SISTEMA DE FIJACIÓN, SELLANTES Y REMATES, CUMBRERAS, BABEROS Y TAPAJUNTAS, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE) INCLUYE REMATES, FILOS, CANTOS Y ELEMENTOS LINEALES, SIN PAGO ADICIONAL.
	M2
	1056

	C2C.2
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN LÁMINA PVC 7 MM (INCLUYE PERFILERÍA DE SOPORTE, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, REMATE PERIMETRAL TIPO CORNISA, NIVELACIÓN Y ACABADO FINAL) INCLUYE REMATES, FILOS, CANTOS Y ELEMENTOS LINEALES, SIN PAGO ADICIONAL.
	M2
	511

	C3C
	ELECTRICO
	 
	 

	C3C.1
	DESMONTE DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS EXISTENTES (LUMINARIAS, CÁMARAS, SENSORES Y EQUIPOS SIMILARES). (INCLUYE DESCONEXIÓN SEGURA, CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN).
	UND
	70

	C3C.2
	SALIDA ILUMINACIÓN DESCOLGADA EN TUBERÍA PVC CONDUIT 1/2", ALAMBRE NO 12 AWG PROM 3 M" (INCLUYE CAJAS, ACCESORIOS E INSTALACIÓN COMPLETA OPERATIVA, PARA INTERIOR Y PARA EXTERIOR).
	UND
	59

	C3C.3
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR ENCHUFABLE 1X30A. CALIDAD LEGRAND, SIEMENS, SQARE D O SUPERIOR DE MARCA RECONOCIDA Y HOMOLOGADA POR EL CIDET (INCLUYE CAJA, CONEXIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO).
	UND
	13

	C3C.4
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PANEL LED CUADRADO 60 X 60 52W, INCLUYE GUAYAS DE COLGAR Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU PERFECTA INSTALACIÓN.
	UND
	22

	C3C.5
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE  LUMINARIAS BALA LED  ( INCLUYE APERTURA DE CIELO RASO Y CONEXIÓN ELECTRICA) - 
	UND
	27

	C3C.6
	SALIDA TOMA ELÉCTRICA, INCLUYE REGATA, APARATO, CAJA 5800, TUBERÍA, ALAMBRE DE COBRE THW 12 AWG. ADAPTADORES. L HASTA 4,5 ML
	UND
	13

	C3C.7
	LUMINARIA PARA EXTERIOR 
	UND
	7

	C3C.8
	REINSTALACIÓN DE EQUIPOS ELÉCTRICOS, ELECTRÓNICOS Y DE COMUNICACIONES EXISTENTES, INCLUYENDO DESMONTE TEMPORAL CUANDO APLIQUE, ALMACENAMIENTO, REUBICACIÓN, INSTALACIÓN, CONEXIÓN, FIJACIÓN, CONFIGURACIÓN BÁSICA Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO.
	UND
	10

	C4C
	CARPINTERÍA METÁLICA Y/O ESTRUCTURA METÁLICA
	 
	 

	C4C.1
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFUERZO EN PERFIL METÁLICO CAL 14 Y/O 16  (ELABORACIÓN DE CERCHAS CUANDO APLIQUE DISEÑO ESTRUCTURAL Y PLANOS, INSTALACIÓN DE CORREAS, INCLUYE FABRICACIÓN, TRANSPORTE, MONTAJE,  SOLDADURA, TRATAMIENTO ANTICORROSIVO, PINTURA EN ESMALTE, PERNOS Y ANCLAJES DE ELEMENTOS DE FIJACIÓN) 
	KG
	7463

	C5C
	AGUAS LLUVIAS 
	 
	 

	C5C.1
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 22; DS=70 CON ELEMENTOS DE FIJACIÓN (INCLUYE FABRICACIÓN, SOPORTES METÁLICOS CADA 1.20m, PENDIENTE MÍNIMA DEL 1%, UNIONES SELLADAS, FIJACIÓN A ESTRUCTURA, INSTALACIÓN COMPLETA, TAPAS Y SOSCOS).
	ML
	186

	C5C.2
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTES EN PVC AGUAS LLUVIAS D=6" (INCLUYE ACCESORIOS COMO CODOS Y UNIONES, ANCLAJES Y CONEXIÓN A RED EXISTENTE).
	ML
	39

	C6C
	NIVELACIÓN CUBIERTA 
	 
	 

	C6C.1
	MURO EN BLOQUE Nº 4 E = 0.10 m (NIVELACIÓN DE CUBIERTAS) INCLUYE FILOS, ENCUENTROS, REMATES Y AJUSTES PROPIOS DE LA MODULACIÓN DEL MURO, SIN PAGO ADICIONAL.
	M2
	20

	C6C.2
	PAÑETE LISO MUROS   1:3  INTERIOR  INCLUYE REMATES, FILOS, CANTOS Y ELEMENTOS LINEALES, DILATACIONES SIN PAGO ADICIONAL.
	M2
	40

	C6C.3
	ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO PAÑETADO INCLUYE REMATES, FILOS, CANTOS Y ELEMENTOS LINEALES, SIN PAGO ADICIONAL.
	M2
	20

	C6C.4
	PINTURA EN VINILO TIPO 2 SOBRE MURO ESTUCADO INCLUYE REMATES, FILOS, CANTOS Y ELEMENTOS LINEALES, SIN PAGO ADICIONAL.
	M2
	20

	C7C
	ASEO
	 
	 

	C7C.1
	ASEO GENERAL
	M2
	1056

	 
	 
	 
	 

	D- LICEO GENERAL SERVIEZ - VILLAVICENCIO (CAMBIO CUBIERTA POLICARBONATO PASARELAS / REMODELACIÓN BAÑOS)

	ITEM
	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD
	CANTIDAD 

	D- CAMBIO CUBIERTAS POLICARBONATO
	 
	 

	D1C
	PRELIMINARES
	 
	 

	D1C.1
	DESMONTE CUBIERTA EN POLICARBONATO EXISTENTE,  (INCLUYE ESTRUCTURA EXISTENTE (CORREAS),  PROTECCIÓN DE ÁREAS INFERIORES, ACOPIOS TEMPORALES,  ENLONADO, CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL DESMONTADO CON DISPOSICIÓN FINAL FUERA DE LAS INSTALACIONES EN SITIO AUTORIZADO).
	M2
	494

	D2C
	CUBIERTA PASARELAS
	 
	 

	D2C.1
	LIJADA Y PINTADA ESTRUCTURA EXISTENTE INCLUYENDO PARALES (PINTURA ANTICORRSOCIVA).
	M2
	494

	D2C.2
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEJA SIN TRASLAPO - TST STANDING SEAM 450MM DE 2", FABRICADA EN LÁMINA DE ACERO GALVANIZADO Z 180 PREPINTADO SUPER POLIÉSTER . INCLUYE REMATES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, SELLANTES, (TORNILLERIA OCULTA Y SISTEMA DE FIJACIÓN, SELLANTES Y REMATES, CUMBRERAS, BABEROS Y TAPAJUNTAS, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE) INCLUYE REMATES, FILOS, CANTOS Y ELEMENTOS LINEALES, SIN PAGO ADICIONAL.
	M2
	494

	D2C.3
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 22; DS=70 CON ELEMENTOS DE FIJACIÓN (INCLUYE FABRICACIÓN, SOPORTES METÁLICOS CADA 1.20m, PENDIENTE MÍNIMA DEL 1%, UNIONES SELLADAS, FIJACIÓN A ESTRUCTURA, INSTALACIÓN COMPLETA, TAPAS Y SOSCOS).
	ML
	309

	D2C.4
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA, D: 30CM CAIBRE 26.  INCLUYE PINTURA Y SELLOS. 
	ML
	48

	D2C.5
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BAJANTES METÁLICAS  INCLUYE PINTURA.
	ML
	168

	D3C
	CARPINTERÍA METÁLICA Y/O ESTRUCTURA METÁLICA
	 
	 

	D3C.1
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFUERZO EN PERFIL METÁLICO CAL 14 Y/O 16  (ELABORACIÓN DE CERCHAS CUANDO APLIQUE DISEÑO ESTRUCTURAL Y PLANOS, INSTALACIÓN DE CORREAS, INCLUYE FABRICACIÓN, TRANSPORTE, MONTAJE,  SOLDADURA, TRATAMIENTO ANTICORROSIVO, PINTURA EN ESMALTE, PERNOS Y ANCLAJES DE ELEMENTOS DE FIJACIÓN) 
	KG
	3459

	D-REMODELACIÓN BAÑOS PRIMARIA
	 
	 

	D1B
	PRELIMINARES
	 
	 

	D1B.1
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO PROVISIONAL EN TELA EN POLIPROPILENO VERDE DE 2,10 M DE ALTURA, SOPORTADA MEDIANTE POSTES PARA CERCA DE 2,50 M DE LONGITUD, DISPUESTOS CADA 2,50 M. INCLUYE POSTES O ELEMENTOS DE SOPORTE, TENSADO, AMARRES, SUMINISTRO DE MATERIALES, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y ESTABILIDAD. ASIMISMO, INCLUYE EL DESMONTAJE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DEL CERRAMIENTO UNA VEZ FINALIZADOS LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO OBJETO DEL CONTRATO.
	ML
	15

	D1B.2
	DEMOLICIÓN MUROS EN MAMPOSTERÍA 0.15 M  (INCLUYE CARGUE,  ENLONADO Y RETIRO DE MATERIAL FUERA DE LAS INSTALACIONES).
	M2
	2,0

	D1B.3
	DEMOLICIÓN PLACA PISO 0.20 M    (INCLUYE CARGUE,  ENLONADO Y RETIRO DE MATERIAL FUERA DE LAS INSTALACIONES).
	M2
	1,0

	D1B.4
	DEMOLICIÓN ENCHAPE DE PISOS (INCLUYE  DEMOLICIÓN DE GUARDAESCOBA,  INCLUYE CARGUE,  ENLONADO Y RETIRO DE MATERIAL FUERA DE LAS INSTALACIONES).  
	M2
	26,0

	D1B.5
	DEMOLICIÓN ENCHAPE DE PARED  (INCLUYE CARGUE,  ENLONADO Y RETIRO DE MATERIAL FUERA DE LAS INSTALACIONES).
	M2
	54,0

	D1B.6
	DESMONTE DIVISIONES EXISTENTES  (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL FUERA DE LAS INSTALACIONES).
	M2
	13,0

	D1B.7
	DESMONTE PUERTAS Y MARCOS EXISTENTES   (INCLUYE CARGUE Y RETIRO FUERA DE LAS INSTALACIONES).
	UND
	12,0

	D1B.8
	DESMONTE APARATOS SANITARIOS Y LAVAMANOS  (INCLUYE CARGUE Y RETIRO FUERA DE LAS INSTALACIONES).
	UND
	15

	D1B.9
	PAÑETE LISO MUROS   1:3 INTERIOR INCLUYE REMATES, FILOS, CANTOS Y ELEMENTOS LINEALES, DILATACIONES SIN PAGO ADICIONAL.
	M2
	18

	D2B
	PISOS Y ENCHAPES
	 
	 

	D2B.1
	ALISTADO ENDURECIDO 1:3, E=0.04
	M2 
	26

	D2B.2
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERÁMICA PISO TRÁFICO 5, CALIDAD PRIMERA (FORMATO 45X45) 
	M2
	26

	D2B.3
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BALDOSA CERÁMICA PARED CALIDAD PRIMERA (FORMATO 30X45 COLOR BLANCO MATE, INCLUYE CORTES, FILOS, BORDES, REMATES Y LA EJECUCIÓN DE FRANJAS O ÁREAS CON DIMENSIÓN MENOR A 0.50 m, INCLUYE DESPERDICIOS, CORTES ESPECIALES Y AJUSTES NECESARIOS SIN RECONOCIMIENTO ADICIONAL)
	M2
	60

	D2B.4
	PLACA BASE CONCRETO 0.10 2500 PSI
	M2
	2,00

	D2B.5
	MESÓN EN QUARZTONE
	ML
	7

	D2B.6
	MURO EN BLOQUE Nº 4 E = 0.10 m INCLUYE FILOS, ENCUENTROS, REMATES Y AJUSTES PROPIOS DE LA MODULACIÓN DEL MURO, SIN PAGO ADICIONAL.
	M2
	9,0

	D2B.7
	VINILO SOBRE PAÑETE DOS MANOS
	M2
	11,0

	D3B
	CARPINTERÍA METÁLICA Y/O ESTRUCTURA METÁLICA
	 
	 

	D3B.1
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIVISIÓN PARA BAÑO EN ACERO INOXIDABLE 304 CAL.20 (INCLUYE PUERTAS Y ACCESORIOS)
	M2
	19

	D3B.2
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESPEJO  INCOLORO 4 MM 
	M2
	2

	D3B.3
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MARCO PARA PUERTA EN LÁMINA CAL 18 -0.8 INCLUYE RESANE FINAL DEL VANO.
	UND
	1

	D3B.4
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA EN LÁMINA CAL 18 INC. ANTICORROSIVO
	M2
	3

	D3B.5
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTANA REJILLA EN ALUMINIO
	M2
	1

	D4B
	CIELO RASO
	 
	 

	D4B.1
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN LÁMINA PVC 7 MM (INCLUYE PERFILERÍA DE SOPORTE, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, REMATE PERIMETRAL TIPO CORNISA, NIVELACIÓN Y ACABADO FINAL) INCLUYE REMATES, FILOS, CANTOS Y ELEMENTOS LINEALES, SIN PAGO ADICIONAL.
	M2
	27

	D5B
	ELECTRICO
	 
	 

	D5B.1
	DESMONTE DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS EXISTENTES (LUMINARIAS, CÁMARAS, SENSORES Y EQUIPOS SIMILARES). (INCLUYE DESCONEXIÓN SEGURA, CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN).
	UND
	4

	D5B.2
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PANEL LED CUADRADO 60 X 60 52W, INCLUYE GUAYAS DE COLGAR Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU PERFECTA INSTALACIÓN.
	UND
	6

	D6B
	INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS
	 
	 

	D6B.1
	PUNTO HIDRÁULICO PVC-P/PARAL 1/2"
	UND
	16

	D6B.2
	SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 2"
	UND
	9

	D6B.3
	RED SANITARIA PVC-S 4"
	ML
	7

	D6B.4
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO TANQUE (INCLUYE GRIFERÍA)
	UND
	1

	D6B.5
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO INFANTIL (INCLUYE GRIFERÍA)
	UND
	6

	D6B.6
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS INFANTILES  (INCLUYE GRIFERÍA)
	UND
	4

	D6B.7
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL INFANTIL (INCLUYE GRIFERÍA)
	UND
	4

	D7B
	ASEO
	 
	 

	D7B.1
	ASEO GENERAL
	M2
	520

	 
	 
	 
	 

	E- LICEO PICHINCHA - CALI (CAMBIO CUBIERTA Y ACTUALIZACIÓN REDES DE ILUMINACIÓN)

	ITEM
	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD
	CANTIDAD 

	E-CAMBIO CUBIERTAS BLOQUE PRMARIA COSTADO SUR
	 
	 

	E1C
	PRELIMINARES
	 
	 

	E1C.1
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO PROVISIONAL EN TELA EN POLIPROPILENO VERDE DE 2,10 M DE ALTURA, SOPORTADA MEDIANTE POSTES PARA CERCA DE 2,50 M DE LONGITUD, DISPUESTOS CADA 2,50 M. INCLUYE POSTES O ELEMENTOS DE SOPORTE, TENSADO, AMARRES, SUMINISTRO DE MATERIALES, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y ESTABILIDAD. ASIMISMO, INCLUYE EL DESMONTAJE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DEL CERRAMIENTO UNA VEZ FINALIZADOS LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO OBJETO DEL CONTRATO.
	ML
	120

	E1C.2
	DESMONTE DE CUBIERTA EN FIBROCEMENTO, (INCLUYE PROTECCIÓN DE ÁREAS INFERIORES, ACOPIOS TEMPORALES, ENLONADO, CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL DESMONTADO CON DISPOSICIÓN FINAL FUERA DE LAS INSTALACIONES EN SITIO AUTORIZADO).
	M2
	550

	E1C.3
	RETIRO DE CIELO RASO EXISTENTE, PERFILERÍA Y LÁMINAS (INCLUYE PROTECCIÓN DE ÁREAS INFERIORES, ACOPIOS TEMPORALES,  ENLONADO, CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL DESMONTADO CON DISPOSICIÓN FINAL FUERA DE LAS INSTALACIONES EN SITIO AUTORIZADO).
	M2
	450

	E1C.4
	DESMONTE ESTRUCTURA CUBIERTA EXISTENTE (CERCHAS Y DEMAS ELEMENTOS ESTRUCTURALES PRINCIPALES)
	M2
	550

	E2C
	CUBIERTA
	 
	 

	E2C.1
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEJA SIN TRASLAPO - TST STANDING SEAM 450MM DE 2", FABRICADA EN LÁMINA DE ACERO GALVANIZADO Z 180 PREPINTADO SUPER POLIÉSTER. INCLUYE REMATES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, SELLANTES, (TORNILLERÍA OCULTA Y SISTEMA DE FIJACIÓN, SELLANTES Y REMATES, CUMBRERAS, BABEROS Y TAPAJUNTAS, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE) INCLUYE REMATES, FILOS, CANTOS Y ELEMENTOS LINEALES, SIN PAGO ADICIONAL.
	M2
	550

	E2C.2
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN LÁMINA PVC 7 MM (INCLUYE PERFILERÍA DE SOPORTE, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, REMATE PERIMETRAL TIPO CORNISA, NIVELACIÓN Y ACABADO FINAL) INCLUYE REMATES, FILOS, CANTOS Y ELEMENTOS LINEALES, SIN PAGO ADICIONAL.
	M2
	400

	E3C
	ELECTRICO
	 
	 

	E3C.1
	DESMONTE DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS EXISTENTES (LUMINARIAS, CÁMARAS, SENSORES Y EQUIPOS SIMILARES). (INCLUYE DESCONEXIÓN SEGURA, CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN).
	UND
	40

	E3C.2
	SALIDA ILUMINACIÓN DESCOLGADA EN TUBERÍA PVC CONDUIT 1/2", ALAMBRE NO 12 AWG PROM 3 M" (INCLUYE CAJAS, ACCESORIOS E INSTALACIÓN COMPLETA OPERATIVA, PARA INTERIOR Y PARA EXTERIOR).
	UND
	35

	E3C.3
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR ENCHUFABLE 1X30A. CALIDAD LEGRAND, SIEMENS, SQARE D O SUPERIOR DE MARCA RECONOCIDA Y HOMOLOGADA POR EL CIDET (INCLUYE CAJA, CONEXIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO).
	UND
	9

	E3C.4
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PANEL LED CUADRADO 60 X 60 52W, INCLUYE GUAYAS DE COLGAR Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU PERFECTA INSTALACIÓN.
	UND
	35

	E3C.5
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE  LUMINARIAS BALA LED  ( INCLUYE APERTURA DE CIELO RASO Y CONEXIÓN ELECTRICA) - 
	UND
	2

	E3C.6
	SALIDA TOMA ELÉCTRICA, INCLUYE REGATA, APARATO, CAJA 5800, TUBERÍA, ALAMBRE DE COBRE THW 12 AWG. ADAPTADORES. L HASTA 4,5 ML
	UND
	9

	E3C.7
	LUMINARIA PARA EXTERIOR 
	UND
	4

	E3C.8
	REINSTALACIÓN DE EQUIPOS ELÉCTRICOS, ELECTRÓNICOS Y DE COMUNICACIONES EXISTENTES, INCLUYENDO DESMONTE TEMPORAL CUANDO APLIQUE, ALMACENAMIENTO, REUBICACIÓN, INSTALACIÓN, CONEXIÓN, FIJACIÓN, CONFIGURACIÓN BÁSICA Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO.
	UND
	2

	E4C
	CARPINTERÍA METÁLICA Y/O ESTRUCTURA METÁLICA
	 
	 

	E4C.1
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFUERZO EN PERFIL METÁLICO CAL 14 Y/O 16  (ELABORACIÓN DE CERCHAS CUANDO APLIQUE DISEÑO ESTRUCTURAL Y PLANOS, INSTALACIÓN DE CORREAS, INCLUYE FABRICACIÓN, TRANSPORTE, MONTAJE,  SOLDADURA, TRATAMIENTO ANTICORROSIVO, PINTURA EN ESMALTE, PERNOS Y ANCLAJES DE ELEMENTOS DE FIJACIÓN) 
	KG
	4800

	E5C
	AGUAS LLUVIAS 
	 
	 

	E5C.1
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 22; DS=70 CON ELEMENTOS DE FIJACIÓN (INCLUYE FABRICACIÓN, SOPORTES METÁLICOS CADA 1.20m, PENDIENTE MÍNIMA DEL 1%, UNIONES SELLADAS, FIJACIÓN A ESTRUCTURA, INSTALACIÓN COMPLETA, TAPAS Y SOSCOS).
	ML
	130

	E5C.2
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTES EN PVC AGUAS LLUVIAS D=6" (INCLUYE ACCESORIOS COMO CODOS Y UNIONES, ANCLAJES Y CONEXIÓN A RED EXISTENTE).
	ML
	39

	E5C.3
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA, D: 30CM CAIBRE 26.  INCLUYE PINTURA Y SELLOS. 
	ML
	20

	E6C
	NIVELACIÓN CUBIERTA 
	 
	 

	E6C.1
	MURO EN BLOQUE Nº 4 E = 0.10 m (NIVELACIÓN DE CUBIERTAS) INCLUYE FILOS, ENCUENTROS, REMATES Y AJUSTES PROPIOS DE LA MODULACIÓN DEL MURO, SIN PAGO ADICIONAL.
	M2
	15

	E6C.2
	PAÑETE LISO MUROS   1:3  INTERIOR  INCLUYE REMATES, FILOS, CANTOS Y ELEMENTOS LINEALES, DILATACIONES SIN PAGO ADICIONAL.
	M2
	30

	E7C
	ASEO
	 
	 

	E7C.1
	ASEO GENERAL
	M2
	500




Plazo para la ejecución del CONTRATo

El proyecto deberá ejecutarse, hasta el 30 de noviembre de 2026, contado a partir de la suscripción del acta de inicio.

Forma de pago

[bookmark: _Hlk235522807]Se pagará al contratista que se adjudique el valor del contrato por el sistema de precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste, así:

[bookmark: _Hlk235522710]El valor del contrato se pagará mediante ACTAS DE CORTES PARCIALES correspondientes al 70% del valor del contrato con el 100% de ejecución de obra y el 30% restante contra acta de recibo final a satisfacción, los cuales se efectuarán de acuerdo con el avance de la obra revisado y avalado por la interventoría, y con lleno de los requisitos solicitados por parte del supervisor del contrato, se cancelará de acuerdo con la disponibilidad de recursos dentro de los siguientes treinta (30) días calendario después de radicados los documentos a la entidad.

Para el pago, el contratista de obra deberá, radicar en físico la siguiente documentación, previa revisión y aprobación por parte de la interventoría:

a)	Factura de pago que corresponda con el valor del acta de corte, previamente registrada en la plataforma del SECOP II.
b)	Acta de corte. 
c)	Memorias de cálculo de todas y cada una de las actividades a pagar con firma de los residentes de obra y supervisor. 
d)	Informe de ejecución de obra elaborado por la interventoría y/o supervisor para el corte correspondiente. 
e)	Certificación bancaria o abono a la cuenta expedida en los últimos 30 días (primer corte). 
f)	RUT (Primer Corte)
g)	Certificación por parte de la interventoría y/o supervisor donde se avala que el contratista de obra se encuentra a PAZ Y SALVO.
h)	Planilla de pagos de aportes de parafiscales y seguridad social del representante legal y todo el personal involucrado en la obra de manera directa o indirecta. En el caso de consorcios o uniones temporales se deberá incluir los aportes de cada uno de los integrantes. 
i)	Registro fotográfico de los ITEM´S de obra ejecutados a cobrar. 


Nota 1: La mora en los pagos no generará la suspensión o paralización de los trabajos, por ello el contratista deberá prever esta situación dentro de su flujo de caja. 

Nota 2: La interventoría y/o supervisión para efectos de verificación de pagos a trabajadores, proveedores y/o subcontratistas, así como los pagos de parafiscales debe verificar que los soportes correspondan directamente al objeto aquí contratado.

Nota 3: La referida documentación una vez aprobada por las áreas correspondientes, el supervisor deberá cargar las mismas en la plataforma del SECOP II para su respectiva publicación y registro en la página.

Nota 4: Aunque los imprevistos forman parte de los costos indirectos del contrato, no se integran a la utilidad del contratista, como se explicó de forma detallada en el concepto OJ-0043 de 2019 de la Contraloría General de la Republica y como se plantea con claridad en la jurisprudencia del Consejo de Estado sobre la materia. Por ello, su pago solo puede ocurrir en los eventos en que se concretan situaciones susceptibles de encuadrarse en dicho concepto y hasta concurrencia del valor incluido para el efecto en la respectiva propuesta económica, que una vez seleccionada como la mejor para satisfacer las necesidades de la respectiva entidad pública, se integra al contrato estatal.

En caso de cobrarse el rubro de imprevistos en cada corte parcial de obra, el contratista deberá anexar en dicho corte la declaración y justificación de su utilización y el mismo deberá estar relacionado en un anexo independiente al corte parcial donde se especifiquen las actividades que dieron lugar a su uso, así mismo deberá contar con la respectiva revisión y aprobación de la interventoría.  El imprevisto no deberá constituir un incremento en las utilidades del contrato. 

Nota: Los A.P.U deberán ser entregados por el contratista durante los primeros tres (3) días hábiles después de la firma del contrato.  

Condiciones particulares del proyecto

La intervención de las cinco (5) sedes de los Liceos del Ejército, como proyecto de mantenimiento y mejoramiento de infraestructura educativa, deberá desarrollarse en cumplimiento del marco normativo y técnico vigente aplicable a este tipo de edificaciones. En materia de diseño y seguridad estructural, las actividades deberán ejecutarse conforme al Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente – NSR-10 (Ley 400 de 1997 y sus decretos reglamentarios), garantizando la estabilidad y seguridad de los elementos que sean objeto de intervención.

Las adecuaciones de las instalaciones eléctricas deberán cumplir con lo establecido en el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas – RETIE vigente, así como con el Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público – RETILAP, cuando resulte aplicable. De igual forma, las intervenciones sobre redes hidrosanitarias se ejecutarán de conformidad con el Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico – RAS vigente y las demás normas técnicas que regulan estas instalaciones.

Durante la ejecución del proyecto, el contratista deberá implementar un Plan de Manejo de Obra, el cual contemple, entre otros aspectos, la gestión integral de los residuos de construcción y demolición (RCD), el control de emisiones de material particulado y ruido, las medidas de seguridad y salud en el trabajo, la señalización y cerramiento de las áreas intervenidas, así como la programación de actividades que minimicen la afectación al normal funcionamiento de las instituciones educativas y garanticen la seguridad de estudiantes, docentes, personal administrativo y visitantes.

Igualmente, el proyecto deberá dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en la Ley 115 de 1994 (Ley General de Educación), en lo relacionado con la prestación del servicio educativo, así como a los lineamientos técnicos para infraestructura educativa emitidos por el Ministerio de Educación Nacional, cuando sean aplicables. En materia urbanística y de ordenamiento territorial, las actividades deberán ejecutarse conforme a la Ley 388 de 1997, al Plan de Ordenamiento Territorial (POT) del respectivo municipio y a las demás normas nacionales y territoriales vigentes que regulen las intervenciones sobre edificaciones existentes.

En los casos en que la naturaleza de las actividades lo requiera, el contratista deberá obtener los permisos, autorizaciones y conceptos exigidos por las autoridades competentes antes del inicio de las obras, garantizando el cumplimiento de la normatividad ambiental, urbanística, de seguridad industrial y de gestión del riesgo aplicable al proyecto.

Especificaciones técnicas

El proponente favorecido con la adjudicación del contrato se obliga a conseguir oportunamente todos los materiales y suministros que se requieran para la ejecución de las actividades objeto del contrato y a mantener permanentemente una cantidad suficiente para no retrasar el avance de los trabajos. 

Todos los materiales que sean necesarios para la construcción, adecuación y mantenimiento de las obras deberán ser aportados por el contratista y colocados en el sitio de las obras. Así mismo, deberá considerar las fuentes de materiales y tener en cuenta en su propuesta todos aquellos factores que incidan en su suministro. Todos los costos que demande la compra, exploración, explotación, procesamiento, transporte, manejo, vigilancia, entre otros, de dichos materiales serán por cuenta del contratista, quien además deberá asumir los riesgos consecuentes por pérdida, deterioro o mala calidad de estos. 

El contratista deberá suministrar a la Interventoría y/o supervisión, con la anticipación debida, las muestras que se requieran y los resultados de pruebas o ensayos que el interventor y/o supervisor estime pertinentes efectuar para determinar si la calidad de los materiales corresponde con lo estipulado en los pliegos; todo lo cual será por cuenta del contratista. Cuando el material sea rechazado por la Interventoría y/o supervisión, el contratista a costa deberá retirarlo y reemplazarlo. 

Las aprobaciones, por parte de la Interventoría y/o supervisión, de los materiales no exonera al contratista de su responsabilidad por la calidad y la estabilidad de la obra. Por tanto, este deberá reparar por su cuenta las obras defectuosas o que no se ciñan a las especificaciones propuestas.

Especificaciones técnicas de materiales 

	A- LICEO SANTA BÁRBARA - BOGOTÁ (CAMBIO DE CUBIERTA Y ACTUALIZACIÓN REDES DE ILUMINACIÓN SALONES DE BACHILLERATO BAJO)

	A-CAMBIO CUBIERTA BLOQUE SALONES PRIMARIA
	 
	 

	A1C
	PRELIMINARES
	 
	 

	A1C.1
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO PROVISIONAL EN TELA EN POLIPROPILENO VERDE DE 2,10 M DE ALTURA, SOPORTADA MEDIANTE POSTES PARA CERCA DE 2,50 M DE LONGITUD, DISPUESTOS CADA 2,50 M. INCLUYE POSTES O ELEMENTOS DE SOPORTE, TENSADO, AMARRES, SUMINISTRO DE MATERIALES, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y ESTABILIDAD. ASIMISMO, INCLUYE EL DESMONTAJE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DEL CERRAMIENTO UNA VEZ FINALIZADOS LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO OBJETO DEL CONTRATO.
	CANTIDAD 
	UNIDAD DE MEDIDA

	Descripción: La actividad contempla el suministro, transporte y ejecución de cerramientos provisionales y perimetrales para facilitar el control de las áreas a intervenir y las labores de obra. El cerramiento se ejecutará en tela en polipropileno verde de 2.10 m de altura, soportada mediante postes para cerca de 2.50 m dispuestos cada 2.50 metros. Deberá incluir puertas en puntos estratégicos que permitan el ingreso de materiales cuando sea necesario. Al finalizar la obra se deben desmontar y retirar todos los cerramientos, campamentos, redes y demás instalaciones provisionales, dejando las áreas en condiciones iguales a las encontradas antes del inicio de los trabajos.
	120
	METROS LINEALES

	Actividades previas: Localizar el perímetro del área donde se instalará el cerramiento, verificar accesos y zonas donde se ubicarán puertas peatonales y/o vehiculares, revisar las condiciones del terreno y nivelar en caso de ser necesario.
	
	

	Materiales y herramientas: Tela en polipropileno verde, H = 2,10 m, poste o vara de madera para cerramiento, longitud 2,50 m, puntilla de acero con cabeza de 2", alambre galvanizado o amarre plástico, herramienta menor.
	
	

	Procedimiento de ejecución: Localizar y trazar el perímetro de ubicación del cerramiento, excavar y asegurar la estabilidad del poste empotrándolos cada 2.5 metros, instalar la tela verde asegurándola con puntillas con cabeza, colocar puertas peatonales y vehiculares según se requiera, mantener el cerramiento durante todo el tiempo que dure la obra, desmontar el cerramiento al finalizar la obra y realizar el resane de las perforaciones conforme al material afectado por la instalación. El material resultante deberá retirarse de las instalaciones y disponerse conforme a lo establecido en las condiciones generales de manejo de RCD en un plazo no mayor a 10 dias.
	
	

	Ensayos: Verificación del alineamiento y verticalidad de los postes, comprobación del tensado y fijación adecuada de la tela verde, revisión del correcto funcionamiento de las puertas instaladas.
	
	

	Medida y forma de pago: Se medirá y pagará por metro lineal (ml) debidamente ejecutado y recibido a satisfacción. El valor incluirá todos los materiales, mano de obra, equipos, herramientas, transporte y demás costos necesarios para su correcta ejecución.
	
	

	No conformidades: Inestabilidad.
	
	

	A1C.2
	DESMONTE DE CUBIERTA EN FIBROCEMENTO, (INCLUYE PROTECCIÓN DE ÁREAS INFERIORES, ACOPIOS TEMPORALES,  ENLONADO, CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL DESMONTADO CON DISPOSICIÓN FINAL FUERA DE LAS INSTALACIONES EN SITIO AUTORIZADO).
	CANTIDAD 
	UNIDAD DE MEDIDA

	Descripción: Desmonte de cubierta existente en fibrocemento y/o cubierta existente en otro material, incluyente la estructura metálica que soporta el peso de la misma,  incluyendo protección de áreas inferiores, acopios, cargue, transporte y disposición final.
	1343
	METROS CUADRADOS

	Actividades previas: Inspección de cubierta, señalización, protección de áreas, verificación de accesos.
	
	

	Materiales y herramientas: lonas, herramientas manuales, andamios.
	
	

	Procedimiento de ejecución: Protección de áreas, retiro controlado de láminas, descenso, acopio, cargue y disposición final. El material resultante deberá retirarse de las instalaciones y disponerse conforme a lo establecido en las condiciones generales de manejo de RCD en un plazo no mayor a 10 dias.
	
	

	Ensayos: No aplica.
	
	

	Medida y forma de pago: Se medirá por metro cuadrado (m²) desmontado, incluyendo todas las actividades descritas.
	
	

	No conformidades: Daños a estructura, mala disposición, falta de protección.
	
	

	A1C.3
	RETIRO DE CIELO RASO EXISTENTE, PERFILERÍA Y LÁMINAS (INCLUYE PROTECCIÓN DE ÁREAS INFERIORES, ACOPIOS TEMPORALES,  ENLONADO, CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL DESMONTADO CON DISPOSICIÓN FINAL FUERA DE LAS INSTALACIONES EN SITIO AUTORIZADO).
	CANTIDAD 
	UNIDAD DE MEDIDA

	Descripción: Retiro de cielo raso, perfilería y láminas existentes incluyendo cargue, retiro y disposición final.
	144
	METROS CUADRADOS

	Actividades previas: Desenergización de redes, protección de áreas y verificación de accesos.
	
	

	Materiales y herramientas: Herramientas manuales, escaleras, elementos de protección.
	
	

	Procedimiento de ejecución: Desmonte progresivo, retiro de perfilería, acopio, cargue y disposición final. El material resultante deberá retirarse de las instalaciones y disponerse conforme a lo establecido en las condiciones generales de manejo de RCD en un plazo no mayor a 10 dias.
	
	

	Ensayos: No aplica.
	
	

	Medida y forma de pago: Se medirá por metro cuadrado (m²) desmontado, incluyendo todas las actividades descritas.
	
	

	No conformidades: Daños a redes, residuos en obra, retiro incompleto.
	
	

	A1C.4
	DESMONTE ESTRUCTURA CUBIERTA EXISTENTE (CERCHAS Y DEMAS ELEMENTOS ESTRUCTURALES PRINCIPALES)
	CANTIDAD 
	UNIDAD DE MEDIDA

	Descripción: Desmonte de cerchas y elementos estructurales de cubierta existente. 
	672
	METROS CUADRADOS

	Actividades previas: Evaluación estructural, señalización y aseguramiento del área.
	
	

	Materiales y herramientas:  Equipos de corte, herramientas manuales, equipos de izaje.
	
	

	Procedimiento de ejecución: Corte controlado, desmonte secuencial, descenso, acopio y retiro. El material resultante deberá retirarse de las instalaciones y disponerse conforme a lo establecido en las condiciones generales de manejo de RCD en un plazo no mayor a 10 dias.
	
	

	Ensayos: No aplica.
	
	

	Medida y forma de pago: Se medirá por metro cuadrado (m²) desmontado, incluyendo todas las actividades descritas.
	
	

	No conformidades: Daños a elementos existentes, cortes inadecuados, riesgos estructurales.
	
	

	A2C
	CUBIERTA
	 
	 

	A2C.1
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEJA SIN TRASLAPO - TST STANDING SEAM 450MM DE 2", FABRICADA EN LÁMINA DE ACERO GALVANIZADO Z 180 PREPINTADO SUPER POLIÉSTER . INCLUYE REMATES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, SELLANTES, (TORNILLERIA OCULTA Y SISTEMA DE FIJACIÓN, SELLANTES Y REMATES, CUMBRERAS, BABEROS Y TAPAJUNTAS, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE) INCLUYE REMATES, FILOS, CANTOS Y ELEMENTOS LINEALES, SIN PAGO ADICIONAL.
	CANTIDAD 
	UNIDAD DE MEDIDA

	Descripción: Suministro e instalación de cubierta metálica tipo TST standing seam de 450 mm y 2 pulgadas, fabricada en lámina de acero galvanizado Z180 prepintado superpoliéster, incluyendo sistema de fijación oculta, tornillería, sellantes, remates, cumbreras, baberos, tapajuntas, instalación completa y transporte.
	1343
	METROS CUADRADOS

	Actividades previas: Verificación de estructura soporte, replanteo y niveles.
	
	

	Materiales y herramientas:  Lámina standing seam, clips de fijación oculta, sellantes, tornillería, herramientas especializadas, equipos de izaje.
	
	

	Procedimiento de ejecución: Instalación de láminas mediante sistema de engargolado sin traslapo, fijación oculta con clips, instalación de remates, cumbreras, baberos y tapajuntas, sellado de uniones y verificación de alineación y pendientes. El material resultante de la instalación deberá retirarse de las instalaciones y disponerse conforme a lo establecido en las condiciones generales de manejo de RCD en un plazo no mayor a 10 dias.
	
	

	Ensayos: Prueba de estanqueidad, inspección de fijación.
	
	

	Medida y forma de pago: Se medirá por metro cuadrado (m²) terminado, incluyendo todas las actividades descritas y todos los ajustes necesarios sin reconocimiento adicional en metros lineales (ML).
	
	

	No conformidades:  Filtraciones, mala alineación, fijación deficiente.
	
	

	A2C.2
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN LÁMINA PVC 7 MM (INCLUYE PERFILERÍA DE SOPORTE, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, REMATE PERIMETRAL  TIPO CORNISA, NIVELACIÓN Y ACABADO FINAL) INCLUYE REMATES, FILOS, CANTOS Y ELEMENTOS LINEALES, SIN PAGO ADICIONAL.
	CANTIDAD 
	UNIDAD DE MEDIDA

	Descripción: Descripción: Suministro e instalación de cielo raso en lámina PVC de 7 mm incluyendo perfilería de soporte, elementos de fijación, remate perimetral tipo cornisa, nivelación y acabado final.
	848
	METROS CUADRADOS

	Actividades previas: Replanteo y toma de medidas.
	
	

	Materiales y herramientas: Lámina PVC, perfilería, cornisa, herramientas manuales y/o equipo menor.
	
	

	Procedimiento de ejecución: Instalación de perfilería, nivelación, colocación de láminas, instalación de remates perimetrales y acabado final. El material resultante de la instalación deberá retirarse de las instalaciones y disponerse conforme a lo establecido en las condiciones generales de manejo de RCD en un plazo no mayor a 10 dias.
	
	

	Ensayos: Nivelación.
	
	

	Medida y forma de pago: Se medirá por metro cuadrado (m²) terminado, incluyendo todas las actividades descritas y todos los ajustes necesarios sin reconocimiento adicional en metros lineales (ML).
	
	

	No conformidades: Ondulación, mala fijación.
	
	

	A3C
	ELECTRICO
	 
	 

	A3C.1
	DESMONTE DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS EXISTENTES (LUMINARIAS, CÁMARAS, SENSORES Y EQUIPOS SIMILARES). (INCLUYE DESCONEXIÓN SEGURA, CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN).
	CANTIDAD 
	UNIDAD DE MEDIDA

	Descripción: Desmonte e elementos eléctricos existentes incluyendo las redes de conexión incluyendo desconexión segura, cargue, retiro y disposición.
	103
	UNIDAD

	Actividades previas: Desenergización del circuito.
	
	

	Materiales y herramientas: Herramientas manuales.
	
	

	Procedimiento de ejecución: Desconexión, desmontaje, acopio, retiro y disposición, Ensayos: Verificación de ausencia de energía.
	
	

	Ensayos: Verificación de ausencia de energía.
	
	

	Medida y forma de pago: Por unidad (UNIDAD) desmontada, incluyendo todas las actividades descritas.
	
	

	No conformidades: Riesgo eléctrico, daños en cableado.
	
	

	A3C.2
	SALIDA ILUMINACIÓN DESCOLGADA EN TUBERÍA PVC CONDUIT 1/2", ALAMBRE NO 12 AWG PROM 3 M" (INCLUYE CAJAS, ACCESORIOS E INSTALACIÓN COMPLETA OPERATIVA, PARA INTERIOR Y PARA EXTERIOR).
	CANTIDAD 
	UNIDAD DE MEDIDA

	Descripción: Ejecución de salida de iluminación descolgada en tubería PVC conduit de 1/2” con cableado en cobre calibre 12 AWG, incluyendo cajas, accesorios e instalación operativa.
	103
	UNIDAD

	Actividades previas: Replanteo de puntos, verificación de rutas y circuitos.
	
	

	Materiales y herramientas: Tubería PVC conduit, cable THW 12 AWG, cajas, conectores, herramientas eléctricas.
	
	

	Procedimiento de ejecución: Instalación de tubería, cableado, conexión en cajas, fijación y pruebas.
	
	

	Ensayos: Prueba de continuidad y funcionamiento.
	
	

	Medida y forma de pago: Por unidad (UNIDAD) instalada y funcional, incluyendo todas las actividades descritas.
	
	

	No conformidades: Cortocircuitos, conexiones deficientes.
	
	

	A3C.3
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR ENCHUFABLE 1X30A. CALIDAD LEGRAND, SIEMENS, SQARE D O SUPERIOR DE MARCA RECONOCIDA Y HOMOLOGADA POR EL CIDET (INCLUYE CAJA, CONEXIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO).
	CANTIDAD 
	UNIDAD DE MEDIDA

	Descripción: Suministro e instalación de interruptor enchufable 1x30A marca certificada incluyendo caja, conexión y pruebas.
	23
	UNIDAD

	Actividades previas: Replanteo, verificación del circuito.
	
	

	Materiales y herramientas: Interruptor certificado, herramientas.
	
	

	Procedimiento de ejecución: Instalación, conexión y prueba de funcionamiento.
	
	

	Ensayos: Verificación de operación.
	
	

	Medida y forma de pago: Por unidad (UNIDAD) instalada y funcional, incluyendo todas las actividades descritas.
	
	

	No conformidades: Fallas de funcionamiento.
	
	

	A3C.4
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PANEL LED CUADRADO 60 X 60 52W, INCLUYE GUAYAS DE COLGAR Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU PERFECTA INSTALACIÓN.
	CANTIDAD 
	UNIDAD DE MEDIDA

	Descripción: Suministro e instalación de panel LED 60x60 de 52W incluyendo guayas y accesorios.
	91
	UNIDAD

	Actividades previas: Verificación de ubicación en sitio, Replanteo en cielo raso, Desenergización.
	
	

	Materiales y herramientas: luminaria LED tipo bala, cableado eléctrico, conectores, taladro, sierra copa, multímetro, escalera, herramienta manual.
	
	

	Procedimiento de ejecución: Perforación en cielo raso, Instalación de luminaria, Conexión al circuito, Ajuste y fijación, Prueba de encendido.
	
	

	Ensayos:  Prueba de funcionamiento, Verificación de consumo eléctrico.
	
	

	Medida y forma de pago: Por unidad (UNIDAD) instalada y funcional, incluyendo todas las actividades descritas.
	
	

	No conformidades: Iluminación deficiente, fallas en conexión, fijación inadecuada.
	
	

	A3C.5
	SALIDA TOMA ELÉCTRICA, INCLUYE REGATA, APARATO, CAJA 5800, TUBERÍA, ALAMBRE DE COBRE THW 12 AWG. ADAPTADORES. L HASTA 4,5 ML
	CANTIDAD 
	UNIDAD DE MEDIDA

	Descripción: Suministro e instalación de punto para toma corriente monofásico, incluyendo regata en muro, caja de paso tipo 5800, tubería conduit PVC, conductores de cobre THW calibre 12 AWG, accesorios, conexión y puesta en funcionamiento, con longitud máxima de 4.5 ml.
	23
	UNIDAD

	Actividades previas: Replanteo del punto en sitio, Desenergización del circuito existente, Señalización del área.
	
	

	Materiales y herramientas: Tubería conduit PVC, cable de cobre THW 12 AWG
caja 5800, Tomacorriente, Accesorios (codos, uniones, adaptadores), mortero para resanes, taladro y/o demoledor liviano, cortadora de muro (ranuradora), guía pasacables, multímetro, destornilladores y alicates, nivel.
	
	

	Procedimiento de ejecución: Apertura de regata en muro, Instalación de tubería conduit, Instalación de caja eléctrica, Tendido de conductores, Conexionado del tomacorriente, Resane de muro, Prueba de funcionamiento.
	
	

	Ensayos: Verificación de continuidad eléctrica, Medición de voltaje, Revisión de polaridad
	
	

	Medida y forma de pago: Por unidad (UNIDAD) instalada y funcional, incluyendo todas las actividades descritas.
	
	

	No conformidades: Conexiones flojas o incorrectas, Falta de continuidad, Tubería mal instalada o expuesta, Incumplimiento de RETIE.
	
	

	A3C.6
	LUMINARIA PARA EXTERIOR 
	CANTIDAD 
	UNIDAD DE MEDIDA

	Descripción: Suministro e instalación de luminaria para exterior instalada descolgada de la estructura de cubierta, incluyendo fijación, conexión eléctrica y puesta en funcionamiento.
	12
	UNIDAD

	Actividades previas: Verificación de ubicación en sitio, Replanteo en cielo raso, Desenergización.
	
	

	Materiales y herramientas: luminaria panel LED 60x60, cableado eléctrico, conectores, taladro, sierra copa, multímetro, escalera, herramienta manual
	
	

	Procedimiento de ejecución:  Instalación de luminaria, Conexión al circuito, Ajuste y fijación, Prueba de encendido.
	
	

	Ensayos:  Prueba de funcionamiento, Verificación de consumo eléctrico.
	
	

	Medida y forma de pago: Por unidad (UNIDAD), incluyendo todas las actividades descritas.
	
	

	No conformidades: Iluminación deficiente, fallas en conexión, fijación inadecuada.
	
	

	A3C.7
	REINSTALACIÓN DE EQUIPOS ELÉCTRICOS, ELECTRÓNICOS Y DE COMUNICACIONES EXISTENTES, INCLUYENDO DESMONTE TEMPORAL CUANDO APLIQUE, ALMACENAMIENTO, REUBICACIÓN, INSTALACIÓN, CONEXIÓN, FIJACIÓN, CONFIGURACIÓN BÁSICA Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO.
	CANTIDAD 
	UNIDAD DE MEDIDA

	Descripción: Descripción: Reinstalación de equipos eléctricos, electrónicos y de comunicaciones existentes, incluyendo desmonte temporal cuando sea requerido por la intervención, almacenamiento, reubicación, instalación, conexión, fijación, configuración básica y puesta en funcionamiento
	5
	UNIDAD

	Actividades previas: Identificación y registro del equipo a intervenir, verificación de estado, revisión de puntos de instalación y disponibilidad de redes eléctricas o de comunicaciones.
	
	

	Materiales y herramientas: Herramientas menores, elementos de fijación, conectores, tornillería, soportes y equipos de medición requeridos para la reinstalación
	
	

	Procedimiento de ejecución:  Desmonte controlado cuando aplique, almacenamiento temporal en condiciones seguras, traslado al punto definido, instalación y fijación del equipo, conexión a las redes existentes, configuración básica, pruebas de operación y entrega en funcionamiento
	
	

	Ensayos:  Prueba de funcionamiento, Verificación de consumo eléctrico.
	
	

	Medida y forma de pago: Por unidad (UNIDAD), incluyendo todas las actividades descritas.
	
	

	No conformidades: Daños ocasionados al equipo durante su manipulación, fijaciones deficientes, conexiones incorrectas, fallas de funcionamiento atribuibles a la reinstalación o incumplimiento de la ubicación definida en sitio.
	
	

	A4C
	CARPINTERÍA METÁLICA Y/O ESTRUCTURA METÁLICA
	 
	 

	A4C.1
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFUERZO EN PERFIL METÁLICO CAL 14 Y/O 16  (ELABORACIÓN DE CERCHAS CUANDO APLIQUE DISEÑO ESTRUCTURAL Y PLANOS, INSTALACIÓN DE CORREAS, INCLUYE FABRICACIÓN, TRANSPORTE, MONTAJE,  SOLDADURA, TRATAMIENTO ANTICORROSIVO, PINTURA EN ESMALTE, PERNOS Y ANCLAJES DE ELEMENTOS DE FIJACIÓN) 
	CANTIDAD 
	UNIDAD DE MEDIDA

	Descripción: Fabricación, suministro e instalación de estructura metálica en perfiles cal 14–16, incluyendo cerchas, correas, anclajes, soldadura, tratamiento anticorrosivo y pintura. Cuando aplique cálculo estructural de los elementos a instalar.
	8000
	KILOGRAMO

	Actividades previas: Revisión y aprobación de planos estructurales, verificación de puntos de apoyo.
	
	

	Materiales y herramientas: Perfiles estructurales, electrodos certificados, equipos de soldadura, herramientas de corte.
	
	

	Procedimiento de ejecución: Fabricación en taller, transporte, montaje en obra, alineación, soldadura, aplicación de anticorrosivo y acabado. El material de residuo resultante de la instalación deberá retirarse de las instalaciones y disponerse conforme a lo establecido en las condiciones generales de manejo de RCD en un plazo no mayor a 10 dias.
	
	

	Ensayos: Inspección visual de soldaduras, Verificación de alineación, Control de recubrimiento anticorrosivo.
	
	

	Medida y forma de pago: kg instalado.  incluyendo todas las actividades descritas. El pago se efectuará sobre las cantidades reales ejecutadas, soportadas mediante memorias de cantidades, remisiones de entrega y demás documentos de verificación que apruebe la supervisión.
	
	

	No conformidades: Soldaduras defectuosas, falta de recubrimiento, deformaciones.
	
	

	A5C
	MUROS
	 
	 

	A5C.1
	MURO EN BLOQUE Nº 4 E = 0.10 m (NIVELACIÓN DE CUBIERTAS) INCLUYE FILOS, ENCUENTROS, REMATES Y AJUSTES PROPIOS DE LA MODULACIÓN DEL MURO, SIN PAGO ADICIONAL.
	CANTIDAD 
	UNIDAD DE MEDIDA

	Descripción: Construcción de muro en bloque de concreto, con mortero de pega, garantizando estabilidad, plomo y alineación.
	125
	METROS CUADRADOS

	Actividades previas: Replanteo y nivelación.
	
	

	Materiales y herramientas: Bloque, mortero, herramientas manuales.
	
	

	Procedimiento de ejecución: Levantamiento hilada a hilada, control de nivel y plomo, amarre estructural. El material de residuo resultante de la instalación deberá retirarse de las instalaciones y disponerse conforme a lo establecido en las condiciones generales de manejo de RCD en un plazo no mayor a 10 dias.
	
	

	Ensayos: Verificación de plomo, control de alineación.
	
	

	Medida y forma de pago: Se medirá por metro cuadrado (m²) terminado, incluyendo todas las actividades descritas y todos los ajustes necesarios sin reconocimiento adicional en metros lineales (ML).
	
	

	No conformidades: Desplome, juntas deficientes, mala alineación.
	
	

	A5C.2
	PAÑETE LISO MUROS   1:3  INTERIOR  INCLUYE REMATES, FILOS, CANTOS Y ELEMENTOS LINEALES, DILATACIONES SIN PAGO ADICIONAL.
	CANTIDAD 
	UNIDAD DE MEDIDA

	Descripción: Aplicación de pañete liso interior en muros.
	44
	METROS CUADRADOS

	Actividades previas: Limpieza del soporte, humedecimiento.
	
	

	Materiales y herramientas: cemento, arena, agua, herramientas manuales y/o equipo menor.
	
	

	Procedimiento de ejecución: Aplicación de mortero, nivelación, afinado.
	
	

	Ensayos: Verificación de plomo y nivel.
	
	

	Medida y forma de pago: Se medirá por metro cuadrado (m²) terminado, incluyendo todas las actividades descritas y todos los ajustes necesarios sin reconocimiento adicional en metros lineales (ML)
	
	

	No conformidades: Fisuras, Desprendimientos, Falta de nivel.
	
	

	A5C.3
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN.  MURO EN DRYWALL DOBLE CARA E: 10CM, (INCLUYE ESTRUCTURA (CANALES Y PARALES) GALVANIZADA BASE 9, CALIBRE 24, CINTA DE PAPEL, MASILLADO, LIJADO Y SELLADO DE UNIONES Y CABEZAS DE TORNILLOS, INCLUYE REFUERZO EN MADERA  PARA MARCO DE PUERTA ). INCLUYE REMATES, FILOS, CANTOS Y ELEMENTOS LINEALES, SIN PAGO ADICIONAL.
	CANTIDAD 
	UNIDAD DE MEDIDA

	Descripción: Suministro e instalación de muro en sistema liviano drywall de doble cara con espesor total de 10 cm, conformado por estructura metálica galvanizada base 9 calibre 24 (canales y parales), placas de yeso en ambas caras, incluyendo refuerzo interno en madera para marco de puerta, cinta de papel, tratamiento de juntas, masillado, lijado y sellado de uniones y cabezas de tornillos, con acabado listo para pintura y ejecución de franjas o áreas con dimensión menor a 0.50 m consideradas dentro del área total sin pago adicional.
	30
	METROS CUADRADOS

	Actividades previas: Replanteo de ejes y ubicación del muro según planos, verificación de nivel y plomo en superficies de apoyo, revisión de interferencias con redes eléctricas o hidrosanitarias, definición de vanos y ubicación de refuerzos para puertas.
	
	

	Materiales y herramientas: Canales y parales galvanizados base 9 calibre 24, placas de yeso tipo drywall, tornillos autoperforantes, cinta de papel para juntas, masilla para tratamiento de juntas, sellador, listones de madera para refuerzo de marcos, nivel, plomada, atornillador eléctrico, cortadora de placa. El material de residuo resultante de la instalación deberá retirarse de las instalaciones y disponerse conforme a lo establecido en las condiciones generales de manejo de RCD en un plazo no mayor a 10 dias.
	
	

	Procedimiento de ejecución: Instalación de canales inferiores y superiores anclados a losa y placa, colocación de parales verticales a modulación máxima de 0.40 a 0.60 m según diseño, incorporación de refuerzos en madera en zona de marcos de puerta, fijación de placas de yeso por ambas caras mediante tornillería, tratamiento de juntas con cinta de papel y aplicación de masilla en capas sucesivas, cubrimiento de cabezas de tornillos, lijado hasta lograr superficie uniforme, aplicación de sellador.
	
	

	Ensayos: Verificación de plomo y nivel con tolerancia máxima de 3 mm en 2 m, revisión de planeidad de superficie, inspección de correcta fijación de tornillos y tratamiento de juntas sin fisuras visibles.
	
	

	Medida y forma de pago: m² de muro instalado y terminado incluyendo estructura, placas, refuerzos, tratamiento de juntas y acabado listo para pintura y todos los ajustes necesarios sin reconocimiento adicional en metros lineales (ML).
	
	

	No conformidades: Desplome o falta de nivel, fisuras en juntas, tornillos expuestos, separación entre placas, deficiente fijación de estructura o ausencia de refuerzos en vanos de puerta.
	
	

	A5C.4
	PINTURA EN VINILO TIPO 2 SOBRE MURO EN DRYWALL INCLUYE REMATES, FILOS, CANTOS Y ELEMENTOS LINEALES, SIN PAGO ADICIONAL.
	CANTIDAD 
	UNIDAD DE MEDIDA

	Descripción: Aplicación de pintura vinílica tipo 2 sobre superficies de muro en drywall previamente tratadas, incluyendo preparación de superficie, resane, lijado, sellado y aplicación de manos de pintura hasta lograr acabado uniforme, cubriente y de color homogéneo.
	59
	METROS CUADRADOS

	Actividades previas: Verificación de que el muro en drywall se encuentre completamente terminado con juntas tratadas, masilladas y lijadas, limpieza de polvo y partículas sueltas, revisión de humedad y condiciones ambientales adecuadas, protección de elementos adyacentes.
	
	

	Materiales y herramientas: Pintura vinilo tipo 2, sellador acrílico para superficies porosas, masilla para resanes menores, lijas grano fino, rodillos, brochas, bandejas, extensiones.
	
	

	Procedimiento de ejecución: Resane de imperfecciones superficiales, lijado general hasta obtener superficie lisa, limpieza de polvo, aplicación de sellador acrílico uniforme, aplicación de mínimo dos manos de pintura vinilo tipo 2 mediante rodillo o equipo adecuado, respetando tiempos de secado entre manos y garantizando cubrimiento total sin marcas ni traslapos visibles.
	
	

	Ensayos: Inspección visual de uniformidad de color y textura, verificación de cubrimiento sin transparencias, control de adherencia mediante prueba manual.
	
	

	Medida y forma de pago: m² de muro instalado y terminado con todos los ajustes necesarios sin reconocimiento adicional en metros lineales (ML).
	
	

	No conformidades: Diferencias de tono, marcas de rodillo, baja adherencia, descascaramiento, superficies con polvo o sin sellado previo.
	
	

	A5C.5
	ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO PAÑETADO INCLUYE REMATES, FILOS, CANTOS Y ELEMENTOS LINEALES, SIN PAGO ADICIONAL.
	CANTIDAD 
	UNIDAD DE MEDIDA

	Descripción: Suministro y aplicación de estuco plástico sobre superficies de muro previamente pañetadas, incluyendo preparación del soporte, resanes menores, afinado, remates, filos, cantos y elementos lineales, obteniendo una superficie lisa, uniforme y apta para recibir acabado final de pintura.
	20
	METROS CUADRADOS

	Actividades previas: verificación de que el pañete se encuentre completamente curado, firme, seco, nivelado y libre de fisuras, limpieza de polvo, grasas, eflorescencias o material suelto, protección de elementos adyacentes.
	
	

	Materiales y herramientas: Estuco plástico de primera calidad, espátulas metálicas, llanas lisas, lijas de diferentes granulometrías, reglas de aluminio, escaleras, elementos de protección personal.
	
	

	Procedimiento de ejecución: Limpieza y preparación de la superficie, aplicación uniforme del estuco plástico en capas sucesivas según recomendación del fabricante, resane de imperfecciones, conformación de filos y cantos, afinado de la superficie hasta obtener planeidad y uniformidad, lijado final para eliminar irregularidades y garantizar una superficie apta para pintura, incluyendo remates y elementos lineales sin reconocimiento adicional.
	
	

	Ensayos: Inspección visual de uniformidad, planeidad y acabado superficial, verificación de adherencia al sustrato, control de fisuras, desprendimientos o imperfecciones visibles.
	
	

	Medida y forma de pago: Se medirá por metro cuadrado (m²) de superficie terminada y aprobada por la supervisión, incluyendo suministro de materiales, mano de obra, preparación de superficie, remates, filos, cantos, elementos lineales, desperdicios y todos los trabajos necesarios para su correcta ejecución.
	
	

	No conformidades: Superficies onduladas, presencia de fisuras, desprendimientos, falta de adherencia, porosidades excesivas, diferencias de textura, marcas de herramientas o acabados no uniformes.
	
	

	A5C.6
	PINTURA EN VINILO TIPO 2 SOBRE MURO ESTUCADO INCLUYE REMATES, FILOS, CANTOS Y ELEMENTOS LINEALES, SIN PAGO ADICIONAL.
	CANTIDAD 
	UNIDAD DE MEDIDA

	Descripción: Aplicación de pintura vinílica tipo 2 sobre superficies de muro estucado, incluyendo preparación de superficie, resane, lijado, sellado y aplicación de manos de pintura hasta lograr acabado uniforme, cubriente y de color homogéneo.
	20
	METROS CUADRADOS

	Actividades previas: Verificación de que el muro estucado se encuentre completamente terminado ,  lijado, limpieza de polvo y partículas sueltas, revisión de humedad y condiciones ambientales adecuadas, protección de elementos adyacentes.
	
	

	Materiales y herramientas: Pintura vinilo tipo 2, sellador acrílico para superficies porosas, masilla para resanes menores, lijas grano fino, rodillos, brochas, bandejas, extensiones.
	
	

	Procedimiento de ejecución: Resane de imperfecciones superficiales, lijado general hasta obtener superficie lisa, limpieza de polvo, aplicación de sellador acrílico uniforme, aplicación de mínimo dos manos de pintura vinilo tipo 2 mediante rodillo o equipo adecuado, respetando tiempos de secado entre manos y garantizando cubrimiento total sin marcas ni traslapos visibles.
	
	

	Ensayos: Inspección visual de uniformidad de color y textura, verificación de cubrimiento sin transparencias, control de adherencia mediante prueba manual.
	
	

	Medida y forma de pago: m² de muro instalado y terminado con todos los ajustes necesarios sin reconocimiento adicional en metros lineales (ML).
	
	

	No conformidades: Diferencias de tono, marcas de rodillo, baja adherencia, descascaramiento, superficies con polvo o sin sellado previo.
	
	

	A6C
	AGUAS LLUVIAS 
	 
	 

	A6C.1
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 22; DS=70 CON ELEMENTOS DE FIJACIÓN (INCLUYE FABRICACIÓN, SOPORTES METÁLICOS CADA 1.20m, PENDIENTE MÍNIMA DEL 1%, UNIONES SELLADAS, FIJACIÓN A ESTRUCTURA, INSTALACIÓN COMPLETA, TAPAS Y SOSCOS).
	CANTIDAD 
	UNIDAD DE MEDIDA

	Descripción: Suministro e instalación de canal en lámina galvanizada con pendiente mínima del 1%, CAL. 22; DS=70 con elementos de fijación (incluye fabricación, soportes metálicos cada 1.20m, uniones selladas, fijación a estructura, instalación completa, tapas y soscos).
	150
	METROS LINEALES

	Actividades previas: replanteo de pendientes, verificación de puntos de descarga.
	
	

	Materiales y herramientas: Lámina galvanizada cal. 22, soportes metálicos, sellantes.
	
	

	Procedimiento de ejecución: Instalación con pendiente, fijación cada 1.20 m, sellado de uniones, conexión a bajantes.
	
	

	Ensayos. Prueba de escorrentía, verificación de pendientes.
	
	

	Medida y forma de pago: Se medirá por metro lineal (ml) instalado, incluyendo todas las actividades descritas.
	
	

	No conformidades: filtraciones, empozamientos, mala fijación.
	
	

	A6C.2
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTES EN PVC AGUAS LLUVIAS D=6" (INCLUYE ACCESORIOS COMO CODOS Y UNIONES, ANCLAJES Y CONEXIÓN A RED EXISTENTE).
	CANTIDAD 
	UNIDAD DE MEDIDA

	Descripción: Instalación de bajantes en PVC. S D=6", Incluye accesorios como codos y uniones, anclajes y conexión a red existente
	60
	METROS LINEALES

	Actividades previas: Replanteo.
	
	

	Materiales y herramientas: Tubería PVC, accesorios.
	
	

	Procedimiento de ejecución: Instalación, fijación, conexión.
	
	

	Ensayos: Estanqueidad.
	
	

	Medida y forma de pago: Se medirá por metro lineal (ml) instalado, incluyendo todas las actividades descritas.
	
	

	No conformidades: Fugas, mala fijación.
	
	

	A6C.3
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA, D: 30CM CAIBRE 26.  INCLUYE PINTURA Y SELLOS. 
	CANTIDAD 
	UNIDAD DE MEDIDA

	Descripción: Suministro, fabricación e instalación de flanche en lámina galvanizada calibre 26 con desarrollo de 30 cm, destinado a remates e impermeabilización en encuentros de cubierta y/o muros, incluyendo conformado en taller, pintura de acabado, sellos y fijación completa.
	20
	METROS LINEALES

	Actividades previas: Verificación en obra de dimensiones reales del encuentro, replanteo de ubicación, revisión de superficies de apoyo asegurando limpieza, secado y continuidad, coordinación con elementos de cubierta o fachada existentes.
	
	

	Materiales y herramientas: Lámina galvanizada calibre 26, sellante, pintura anticorrosiva y esmalte de acabado, tornillería galvanizada o remaches, herramientas de corte y doblado, taladro, pistola de sellante.
	
	

	Procedimiento de ejecución: Corte y conformado de la lámina según geometría requerida, presentación en sitio verificando ajuste, fijación mecánica a soporte mediante tornillos o remaches, aplicación de sellante continuo en juntas y traslapos garantizando hermeticidad, aplicación de pintura anticorrosiva en bordes expuestos y acabado final, limpieza de excedentes de sellante.
	
	

	Ensayos: Inspección visual de continuidad del sellado, verificación de adherencia del sellante, control de fijación mecánica y ausencia de filtraciones mediante prueba de agua localizada.
	
	

	Medida y forma de pago: metro lineal (ML) instalado incluyendo suministro, fabricación, fijación, sellos y pintura.
	
	

	No conformidades: Filtraciones por sellado discontinuo, fijación insuficiente, deformación de la lámina, ausencia de pintura en zonas expuestas, traslapos inadecuados.
	
	

	A7
	ASEO
	 
	 

	A7C.1
	ASEO GENERAL
	CANTIDAD 
	UNIDAD DE MEDIDA

	Descripción: Ejecución de actividades de limpieza final de obra en las áreas intervenidas (baños), incluyendo retiro de escombros, residuos de construcción, limpieza de superficies, elementos instalados, aparatos sanitarios, pisos, muros, cielos rasos y entrega en condiciones óptimas de uso.
	1343
	METROS CUADRADOS

	Actividades previas: Finalización total de actividades constructivas, Retiro de materiales sobrantes y equipos, Verificación de funcionamiento de instalaciones.
	
	

	Materiales y herramientas: Detergentes neutros, Desinfectantes, Removedores de residuos de obra (cemento, boquilla, pintura), Trapos, estopas, esponjas, Bolsas para residuos, Escobas, Traperos, Baldes, Espátulas plásticas, Hidrolavadora (si aplica).
	
	

	Procedimiento de ejecución: Retiro de escombros y residuos sólidos. Limpieza en seco de superficies (barrido general). Limpieza húmeda de pisos con detergente adecuado. Limpieza de enchapes de muros eliminando residuos de boquilla y cemento. Limpieza de aparatos sanitarios, griferías, espejos y vidrios. Limpieza de cielo raso y luminarias. Desinfección general del área. Disposición final de residuos en sitio autorizado. Inspección final para entrega.
	
	

	Ensayos: Inspección visual de limpieza, Verificación de ausencia de residuos de obra, Verificación de funcionamiento de elementos (sin obstrucciones).
	
	

	Medida y forma de pago: Se medirá por metro cuadrado (m²) de área intervenida efectivamente limpiada y recibida a satisfacción, incluyendo todas las actividades descritas.
	
	

	No conformidades: Presencia de residuos de obra, manchas en enchapes, pisos o aparatos, elementos sin limpiar (griferías, luminarias, espejos), obstrucción en desagües por residuos, entrega en condiciones no aptas para uso.
	
	

	B -LICEO FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS -TOLEMAIDA ( REMODELACIÓN BAÑOS PRIMARIA)

	B-REMODELACIÓN BAÑOS PRIMARIA
	 
	 

	B1B
	PRELIMINARES
	 
	 

	B1B.1
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO PROVISIONAL EN TELA EN POLIPROPILENO VERDE DE 2,10 M DE ALTURA, SOPORTADA MEDIANTE POSTES PARA CERCA DE 2,50 M DE LONGITUD, DISPUESTOS CADA 2,50 M. INCLUYE POSTES O ELEMENTOS DE SOPORTE, TENSADO, AMARRES, SUMINISTRO DE MATERIALES, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y ESTABILIDAD. ASIMISMO, INCLUYE EL DESMONTAJE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DEL CERRAMIENTO UNA VEZ FINALIZADOS LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO OBJETO DEL CONTRATO.
	CANTIDAD 
	UNIDAD DE MEDIDA

	Descripción: La actividad contempla el suministro, transporte y ejecución de cerramientos provisionales y perimetrales para facilitar el control de las áreas a intervenir y las labores de obra. El cerramiento se ejecutará en tela en polipropileno verde de 2.10 m de altura, soportada mediante postes para cerca de 2.50 m dispuestos cada 2.50 metros. Deberá incluir puertas en puntos estratégicos que permitan el ingreso de materiales cuando sea necesario. Al finalizar la obra se deben desmontar y retirar todos los cerramientos, campamentos, redes y demás instalaciones provisionales, dejando las áreas en condiciones iguales a las encontradas antes del inicio de los trabajos.
	15
	METROS LINEALES

	Actividades previas: Localizar el perímetro del área donde se instalará el cerramiento, verificar accesos y zonas donde se ubicarán puertas peatonales y/o vehiculares, revisar las condiciones del terreno y nivelar en caso de ser necesario.
	
	

	Materiales y herramientas: Tela en polipropileno verde, H = 2,10 m, poste o vara de madera para cerramiento, longitud 2,50 m, puntilla de acero con cabeza de 2", alambre galvanizado o amarre plástico, herramienta menor.
	
	

	Procedimiento de ejecución: Localizar y trazar el perímetro de ubicación del cerramiento, excavar y asegurar la estabilidad del poste empotrándolos cada 2.5 metros, instalar la tela verde asegurándola con puntillas con cabeza, colocar puertas peatonales y vehiculares según se requiera, mantener el cerramiento durante todo el tiempo que dure la obra, desmontar el cerramiento al finalizar la obra y realizar el resane de las perforaciones conforme al material afectado por la instalación. El material resultante deberá retirarse de las instalaciones y disponerse conforme a lo establecido en las condiciones generales de manejo de RCD en un plazo no mayor a 10 dias.
	
	

	Ensayos: Verificación del alineamiento y verticalidad de los postes, comprobación del tensado y fijación adecuada de la tela verde, revisión del correcto funcionamiento de las puertas instaladas.
	
	

	Medida y forma de pago: Se medirá y pagará por metro lineal (ml) debidamente ejecutado y recibido a satisfacción. El valor incluirá todos los materiales, mano de obra, equipos, herramientas, transporte y demás costos necesarios para su correcta ejecución.
	
	

	No conformidades: Inestabilidad.
	
	

	B1B.2
	DEMOLICIÓN MUROS EN MAMPOSTERÍA 0.15 M  (INCLUYE CARGUE,  ENLONADO Y RETIRO DE MATERIAL FUERA DE LAS INSTALACIONES).
	CANTIDAD 
	UNIDAD DE MEDIDA

	Descripción: Demolición de muros en mampostería de 0.10 a 0.15 m de espesor, incluyendo cargue, enlone, retiro y disposición final de escombros en sitio autorizado.
	25
	METROS CUADRADOS

	Actividades previas: Verificación en sitio, Identificación de elementos estructurales y redes existentes, aislamiento y señalización del área, desconexión de redes eléctricas e hidrosanitarias.
	
	

	Materiales y herramientas: lonas de protección, cinta de señalización, herramienta menor y/o equipo de demolición.
	
	

	Procedimiento de ejecución: Demolición controlada evitando afectar elementos estructurales, clasificación de escombros, cargue, transporte y disposición final autorizada. El material resultante deberá retirarse de las instalaciones y disponerse conforme a lo establecido en las condiciones generales de manejo de RCD en un plazo no mayor a 10 dias.
	
	

	Ensayos: No aplica.
	
	

	Medida y forma de pago: Se medirá por metro cuadrado (m²) demolido, incluyendo todas las actividades descritas. Incluye todo lo necesario para dejar el área completamente liberada, sin reconocimiento adicional en metros lineales (ML)
	
	

	No conformidades: Daños a estructuras no contempladas, mala disposición de residuos, falta de protección de áreas contiguas.
	
	

	B1B.3
	DEMOLICIÓN PLACA PISO 0.20 M    (INCLUYE CARGUE,  ENLONADO Y RETIRO DE MATERIAL FUERA DE LAS INSTALACIONES).
	CANTIDAD 
	UNIDAD DE MEDIDA

	Descripción: Demolición de placa de concreto existente, hasta 0.20 m de espesor, incluyendo corte perimetral, fragmentación, cargue, retiro y disposición final.
	38
	METROS CUADRADOS

	Actividades previas: Verificación de redes bajo piso, señalización del área, protección de elementos cercanos.
	
	

	Materiales y herramientas: Disco de corte, equipo de demolición, lonas.
	
	

	Procedimiento de ejecución: Corte perimetral, demolición mecánica controlada, retiro de material, limpieza del área. El material resultante deberá retirarse de las instalaciones y disponerse conforme a lo establecido en las condiciones generales de manejo de RCD en un plazo no mayor a 10 dias.
	
	

	Ensayos: No aplica.
	
	

	Medida y forma de pago: Se medirá por metro cuadrado (m²) demolido, incluyendo todas las actividades descritas. Incluye todo lo necesario para dejar el área completamente liberada, sin reconocimiento adicional en metros lineales (ML)
	
	

	No conformidades: Afectación de redes existentes, superficie irregular no apta para nueva obra.
	
	

	B1B.4
	DEMOLICIÓN ENCHAPE DE PISOS (INCLUYE  DEMOLICIÓN DE GUARDAESCOBA,  INCLUYE CARGUE,  ENLONADO Y RETIRO DE MATERIAL FUERA DE LAS INSTALACIONES).  
	CANTIDAD 
	UNIDAD DE MEDIDA

	Descripción: Retiro de enchape existente incluyendo guardaescoba.
	38
	METROS CUADRADOS

	Actividades previas: Verificación en sitio, señalización del área, desconexión de redes existentes.
	
	

	Materiales y herramientas: lonas de protección, herramientas manuales y/o equipo menor.
	
	

	Procedimiento de ejecución: Retiro manual del enchape, eliminación de residuos de pegante,    Limpieza de superficie. El material resultante deberá retirarse de las instalaciones y disponerse conforme a lo establecido en las condiciones generales de manejo de RCD en un plazo no mayor a 10 dias.
	
	

	Ensayos: No aplica.
	
	

	Medida y forma de pago: Se medirá por metro cuadrado (m²) demolido, incluyendo todas las actividades descritas. Incluye todo lo necesario para dejar el área completamente liberada, sin reconocimiento adicional en metros lineales (ML)
	
	

	No conformidades: Daño en placa base, superficie con residuos que impidan nueva instalación.
	
	

	B1B.5
	DEMOLICIÓN ENCHAPE DE PARED  (INCLUYE CARGUE,  ENLONADO Y RETIRO DE MATERIAL FUERA DE LAS INSTALACIONES).
	CANTIDAD 
	UNIDAD DE MEDIDA

	Descripción: Demolición de enchape cerámico en muros.
	105
	METROS CUADRADOS

	Actividades previas: Revisión de estado del muro, protección de elementos cercanos.
	
	

	Materiales y herramientas: Herramientas manuales y/o equipo menor.
	
	

	Procedimiento de ejecución: Retiro manual del enchape en pared , limpieza y retiro. El material resultante deberá retirarse de las instalaciones y disponerse conforme a lo establecido en las condiciones generales de manejo de RCD en un plazo no mayor a 10 dias.
	
	

	Ensayos: No aplica.
	
	

	Medida y forma de pago: Se medirá por metro cuadrado (m²) demolido, incluyendo todas las actividades descritas. Incluye todo lo necesario para dejar el área completamente liberada, sin reconocimiento adicional en metros lineales (ML)
	
	

	No conformidades: Daño del muro soporte, residuos adheridos.
	
	

	B1B.6
	DESMONTE DIVISIONES EXISTENTES  (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL FUERA DE LAS INSTALACIONES).
	CANTIDAD 
	UNIDAD DE MEDIDA

	Descripción: Desmonte de divisiones de baño existentes incluidas puertas, piezas laterales, piezas frontales, accesorios y divisiones de orinal.
	30
	METROS CUADRADOS

	Actividades previas: Identificación del sistema de fijación.
	
	

	Materiales y herramientas: Herramientas manuales y/o equipo menor.
	
	

	Procedimiento de ejecución: Desmonte  controlado, retiro de piezas, cargue y disposición. El material resultante deberá retirarse de las instalaciones y disponerse conforme a lo establecido en las condiciones generales de manejo de RCD en un plazo no mayor a 10 dias.
	
	

	Ensayos: No aplica.
	
	

	Medida y forma de pago: Se medirá por metro cuadrado (m²) desmontado, incluyendo todas las actividades descritas. Incluye todo lo necesario para dejar el área completamente liberada, sin reconocimiento adicional en metros lineales (ML)
	
	

	No conformidades: Daño en muros o pisos, mala disposición de residuos.
	
	

	B1B.7
	DESMONTE APARATOS SANITARIOS Y LAVAMANOS  (INCLUYE CARGUE Y RETIRO FUERA DE LAS INSTALACIONES).
	CANTIDAD 
	UNIDAD DE MEDIDA

	Descripción: Desmonte de sanitarios, lavamanos y accesorios.
	20
	UNIDAD

	Actividades previas: Cierre de válvulas, vaciado de tuberías.
	
	

	Materiales y herramientas: Herramientas manuales y/o equipo menor.
	
	

	Procedimiento de ejecución: Desconexión, retiro, sellado provisional. Los aparatos resultantes deberán retirarse de las instalaciones y disponerse conforme a lo establecido en las condiciones generales de manejo de RCD en un plazo no mayor a 10 dias.
	
	

	Ensayos: No aplica.
	
	

	Medida y forma de pago: Por unidad (UNIDAD) desmontada, incluyendo todas las actividades descritas.
	
	

	No conformidades: Fugas posteriores, daño en redes.
	
	

	B1B.8
	DESMONTE ESPEJO EXISTENTE (INCLUYE CARGUE Y RETIRO FUERA DE LAS INSTALACIONES).
	CANTIDAD 
	UNIDAD DE MEDIDA

	Descripción: Desmonte de espejo existente, incluyendo retiro de fijaciones, cargue y evacuación del material fuera de las instalaciones.
	8
	METROS CUADRADOS

	Actividades previas: Inspección del elemento, señalización y protección del área de trabajo.
	
	

	Materiales y herramientas: Herramientas manuales, elementos de protección personal, lonas y medios de cargue. El material resultante deberá retirarse de las instalaciones y disponerse conforme a lo establecido en las condiciones generales de manejo de RCD en un plazo no mayor a 10 dias.
	
	

	Procedimiento de ejecución: Retiro controlado del espejo y sus accesorios de fijación, cargue y retiro del material desmontado.
	
	

	Ensayos: nspección visual de retiro completo y estado del área intervenida.
	
	

	Medida y forma de pago: Se medirá por metro cuadrado (m²) desmontado.
	
	

	No conformidades:
	
	

	B1B.9
	DEMOLICIÓN MESÓN EXISTENTE (INCLUYE CARGUE Y RETIRO FUERA DE LAS INSTALACIONES).
	CANTIDAD 
	UNIDAD DE MEDIDA

	Descripción: Descripción: Demolición y retiro de mesón existente, incluyendo cargue y disposición fuera de las instalaciones.
	444
	METROS CUADRADOS

	Actividades previas: Actividades previas: Inspección del elemento, protección de áreas adyacentes y verificación de redes existentes.
	
	

	Materiales y herramientas: Herramientas manuales y eléctricas de demolición, elementos de protección personal, lonas y medios de cargue.
	
	

	Procedimiento de ejecución: Demolición controlada del mesón, retiro de escombros, cargue y evacuación del material desmontado. El material resultante deberá retirarse de las instalaciones y disponerse conforme a lo establecido en las condiciones generales de manejo de RCD en un plazo no mayor a 10 dias.
	
	

	Ensayos: Inspección visual de retiro completo y limpieza del área intervenida.
	
	

	Medida y forma de pago: Se medirá por metro cuadrado (m²) demolido.
	
	

	No conformidades: Daños a elementos contiguos, demolición incompleta o acumulación de material sobrante.
	
	

	B1B.10
	PAÑETE LISO MUROS   1:3  INTERIOR  INCLUYE REMATES, FILOS, CANTOS Y ELEMENTOS LINEALES, DILATACIONES SIN PAGO ADICIONAL.
	CANTIDAD 
	UNIDAD DE MEDIDA

	Descripción: Aplicación de pañete liso interior en muros.
	45,98
	METROS CUADRADOS

	Actividades previas: Limpieza del soporte, humedecimiento.
	
	

	Materiales y herramientas: cemento, arena, agua, herramientas manuales y/o equipo menor.
	
	

	Procedimiento de ejecución: Aplicación de mortero, nivelación, afinado.
	
	

	Ensayos: Verificación de plomo y nivel.
	
	

	Medida y forma de pago: Se medirá por metro cuadrado (m²) terminado, incluyendo todas las actividades descritas y todos los ajustes necesarios sin reconocimiento adicional en metros lineales (ML)
	
	

	No conformidades: fisuras, desprendimientos, falta de nivel.
	
	

	B2B
	PISOS Y ENCHAPES
	 
	 

	B2B.1
	ALISTADO ENDURECIDO 1:3, E=0.04
	CANTIDAD 
	UNIDAD DE MEDIDA

	Descripción:  Ejecución de capa de alistado en mortero cemento–arena en proporción 1:3, con espesor promedio de 4 cm, para nivelación, regularización y conformación de pendientes sobre la superficie base, incluyendo incorporación de aditivo endurecedor (si aplica), garantizando condiciones óptimas para la instalación de acabado final.
	38
	METROS CUADRADOS 

	Actividades previas: Verificación de niveles, cotas y pendientes según planos, inspección de la superficie base (placa estructural), retiro de partículas sueltas, polvo, grasas o contaminantes, humedecimiento controlado de la superficie, replanteo de niveles mediante maestras o guías.
	
	

	Materiales y herramientas: Cemento, arena lavada de granulometría controlada, agua potable, aditivo endurecedor superficial (si aplica), mezcladora de concreto o trompo, regla metálica, llana metálica, nivel de burbuja y/o nivel láser, palas y herramientas menores.
	
	

	Procedimiento de ejecución: Instalación de maestras para control de nivel y espesor, preparación de mortero en proporción 1:3. Colocación del mortero sobre la superficie previamente humedecida, extendido y nivelación mediante regla, afinado superficial con llana, conformación de pendientes hacia desagües, curado húmedo mínimo durante 3 días.
	
	

	Ensayos: nivelación, verificación de pendientes, inspección de adherencia y compactación
	
	

	Medida y forma de pago: Se medirá por metro cuadrado (m²) terminado, incluyendo todas las actividades descritas y todos los ajustes necesarios sin reconocimiento adicional en metros lineales (ML)
	
	

	No conformidades: Fisuración por mala dosificación o curado, desnivel o falta de pendientes, baja resistencia superficial, desprendimiento del soporte.
	
	

	B2B.2
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERÁMICA PISO TRÁFICO 5, CALIDAD PRIMERA (FORMATO 45X45)
	CANTIDAD 
	UNIDAD DE MEDIDA

	Descripción: Suministro e instalación de baldosa cerámica para piso de alto tráfico (tráfico 5), formato 45x45 cm, adherida con mortero adhesivo tipo C2 (según norma), incluyendo nivelación, juntas, boquillado y limpieza final.
	38
	METROS CUADRADOS

	Actividades previas: Replanteo, verificación de superficie.
	
	

	Materiales y herramientas: Baldosa, pegante, boquilla, crucetas separadoras, cortadora de cerámica, llana dentada (según formato), nivel, martillo de goma, esponjas.
	
	

	Procedimiento de ejecución: Preparación del adhesivo según fabricante, aplicación con llana dentada sobre soporte, instalación de piezas con presión uniforme, control de nivel y alineación con crucetas, corte de piezas en bordes y encuentros, fraguado mínimo de 24 horas, aplicación de boquilla en juntas, limpieza final. El material de escombro resultante de la instalación deberá retirarse de las instalaciones y disponerse conforme a lo establecido en las condiciones generales de manejo de RCD en un plazo no mayor a 10 dias.
	
	

	Ensayos: Inspección de adherencia, verificación de alineación de juntas.
	
	

	Medida y forma de pago: Se medirá por metro cuadrado (m²) terminado, incluyendo todas las actividades descritas y todos los ajustes necesarios sin reconocimiento adicional en metros lineales (ML)
	
	

	No conformidades: Juntas irregulares, desnivel entre piezas, fisuras o piezas dañadas.
	
	

	B2B.3
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BALDOSA CERÁMICA PARED CALIDAD PRIMERA (FORMATO 30X45 COLOR BLANCO MATE, INCLUYE CORTES, FILOS, BORDES, REMATES Y LA EJECUCIÓN DE FRANJAS O ÁREAS CON DIMENSIÓN MENOR A 0.50 m, INCLUYE DESPERDICIOS, CORTES ESPECIALES Y AJUSTES NECESARIOS SIN RECONOCIMIENTO ADICIONAL)
	CANTIDAD 
	UNIDAD DE MEDIDA

	Descripción: Suministro e instalación de baldosa cerámica para enchape de muros, calidad primera, formato 30x45 cm color blanco mate, adherida con mortero adhesivo tipo C2 conforme a norma, incluyendo preparación del soporte, nivelación, instalación con control de plomo y alineación, ejecución de cortes, filos, bordes y remates, tratamiento de juntas con boquilla, limpieza final y ejecución de franjas o áreas con dimensión menor a 0.50 m consideradas dentro del área total sin pago adicional.
	105
	METROS CUADRADOS

	Actividades previas: Verificación de verticalidad del muro, replanteo de modulación, instalación de guías horizontales.
	
	

	Materiales y herramientas: Baldosa, pegante, boquilla, crucetas separadoras, cortadora de cerámica, llana dentada (según formato), nivel, martillo de goma, esponjas.
	
	

	Procedimiento de ejecución: Preparación del adhesivo según fabricante., Aplicación con llana dentada sobre soporte., Instalación de piezas con presión uniforme, Control de nivel y alineación con crucetas, Corte de piezas en bordes y encuentros, Fraguado mínimo de 24 horas, Aplicación de boquilla en juntas, Limpieza final. El material de escombro resultante de la instalación deberá retirarse de las instalaciones y disponerse conforme a lo establecido en las condiciones generales de manejo de RCD en un plazo no mayor a 10 dias.
	
	

	Ensayos: Plomo, inspección de adherencia, verificación de alineación de juntas.
	
	

	Se medirá por metro cuadrado (m²) de enchape cerámico instalado y terminado, incluyendo cortes, remates, boquillado, limpieza final y franjas o áreas menores a 0.50 m de altura o ancho, las cuales se consideran incluidas dentro del área ejecutada y medida en m2,  no se medirán por separado en metros lineales (ML).
	
	

	No conformidades: desplome, juntas irregulares, desnivel entre piezas, fisuras o piezas dañadas
	
	

	B2B.4
	PLACA BASE CONCRETO 0.10 2500 PSI
	CANTIDAD 
	UNIDAD DE MEDIDA

	Descripción:  Ejecución de placa en concreto. Espesor hasta 0.10 m. con resistencia de 2.500 PSI. incluyendo preparación de subrasante, vaciado, nivelación y curado.
	15
	METROS CUADRADOS

	Actividades previas: Compactación del terreno.
	
	

	Materiales y herramientas: Concreto 2500 PSI, herramientas manuales y/o equipo menor.
	
	

	Procedimiento de ejecución: Formaleta, vaciado, vibrado, curado.
	
	

	Ensayos: Resistencia a compresión.
	
	

	Medida y forma de pago: Se medirá por metro cuadrado (m²) terminado, incluyendo todas las actividades descritas y todos los ajustes necesarios sin reconocimiento adicional en metros lineales (ML)
	
	

	No conformidades: Fisuras, Baja resistencia.
	
	

	B2B.5
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MESÓN EN QUARZTONE
	CANTIDAD 
	UNIDAD DE MEDIDA

	Descripción: Fabricación, transporte  e instalación de mesón en quarztone incluye pases, cortes, pulido, perforaciones, anclajes y sellos. (hasta un ancho de 0.70 m.)
	8
	METROS LINEALES

	Actividades previas: Toma de medidas, verificación de soportes.
	
	

	Materiales y herramientas: Quartzstone, anclajes, herramientas manuales y/o equipo menor.
	
	

	Procedimiento de ejecución: Corte, Instalación, Sellado.
	
	

	Ensayos: Nivelación.
	
	

	Medida y forma de pago: Se medirá por metro lineal (ml) terminado, incluyendo todas las actividades descritas.
	
	

	No conformidades: Desnivel, fisuras.
	
	

	B3B
	CARPINTERÍA METÁLICA Y/O ESTRUCTURA METÁLICA
	 
	 

	B3B.1
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIVISIÓN PARA BAÑO EN ACERO INOXIDABLE 304 CAL.20 (INCLUYE PUERTAS Y ACCESORIOS)
	CANTIDAD 
	UNIDAD DE MEDIDA

	Descripción: Fabricación, transporte e  instalación de divisiones en acero inoxidable, para cabina de sanitario y división de orinal, incluye puertas, soportes, anclajes  y todos los accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.
	24
	METROS CUADRADOS

	Actividades previas: Replanteo y toma de medidas.
	
	

	Materiales y herramientas: Acero inoxidable, herrajes, herramientas manuales y/o equipo menor.
	
	

	Procedimiento de ejecución: Anclaje, instalación, ajuste.
	
	

	Ensayos: Funcionamiento de puertas y resistencia.
	
	

	Medida y forma de pago:
Se medirá por metro cuadrado (m²) terminado, incluyendo todas las actividades descritas y franjas o áreas menores a 0.50 m de altura o ancho, las cuales se consideran incluidas dentro del área ejecutada y medida en m2,  no se medirán por separado en metros lineales (ML).
	
	

	No conformidades: Inestabilidad, corrosión.
	
	

	B3B.2
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VIDRIO DE 4MM SANDBLASTING 
	CANTIDAD 
	UNIDAD DE MEDIDA

	Descripción: Suministro, transporte e Instalación de vidrio crudo incoloro de 4 mm de espesor, con película tipo sandblasting.
	24
	METROS CUADRADOS

	Actividades previas: Replanteo y toma de medidas.
	
	

	Materiales y herramientas: Vidrio 4 mm, silicona, herramientas manuales y/o equipo menor.
	
	

	Procedimiento de ejecución: Preparación de superficie, instalación, sello.
	
	

	Ensayos: Inspección visual.
	
	

	Medida y forma de pago: Se medirá por metro cuadrado (m²) terminado, incluyendo todas las actividades descritas.
	
	

	No conformidades: Fisuras, mala fijación.
	
	

	B3B.3
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESPEJO INCOLORO 4 MM 
	CANTIDAD 
	UNIDAD DE MEDIDA

	Descripción: Suministro, transporte e instalación de espejo incoloro de 4 mm de espesor con bordes biselados.
	7
	METROS CUADRADOS

	Actividades previas: Replanteo y toma de medidas.
	
	

	Materiales y herramientas: Espejo, silicona, herramientas manuales y/o equipo menor.
	
	

	Procedimiento de ejecución: Fijación, nivelación.
	
	

	Ensayos: Plomos.
	
	

	Medida y forma de pago: Se medirá por metro cuadrado (m²) terminado, incluyendo todas las actividades descritas.
	
	

	No conformidades: Desprendimiento, rayones.
	
	

	B3B.4
	LIJADA Y PINTADA MARCO DE VENTANA EXISTENTE INCLUYENDO PARALES (PINTURA ANTICORROSIVA).
	CANTIDAD 
	UNIDAD DE MEDIDA

	Descripción: Ejecución de actividades de mantenimiento preventivo y correctivo sobre marcos de ventana metálicos existentes, incluyendo parales, mediante limpieza, lijado, preparación de superficie, aplicación de pintura anticorrosiva y acabado final, garantizando protección contra oxidación, durabilidad y adecuada apariencia estética.
	10
	METROS LINEALES

	Actividades previas: Inspección del estado del marco (presencia de óxido, pintura deteriorada, corrosión), verificación de estabilidad del elemento, protección de vidrios, muros, enchapes y elementos adyacentes, limpieza superficial para retiro de polvo, grasa y contaminantes, señalización del área de trabajo.
	
	

	Materiales y herramientas: Pintura anticorrosiva (tipo base alquídica o epóxica según especificación), esmalte sintético o acabado final (si aplica), removedor de óxido (si se requiere), thinner o disolvente compatible, lijas metálicas de diferentes granulometrías Trapos industriales, lijadora manual o eléctrica, cepillo metálico, espátulas, brochas y/o rodillos.
	
	

	Procedimiento de ejecución: Protección de áreas adyacentes (vidrios, muros, pisos), limpieza inicial para eliminar polvo, grasa y suciedad, lijado mecánico o manual hasta retirar pintura suelta, óxido y escamas, aplicación de removedor de óxido en zonas afectadas (si aplica), limpieza final de la superficie antes de pintar, aplicación de una (1) capa de pintura anticorrosiva uniforme, secado según especificaciones del fabricante. Aplicación de segunda capa anticorrosiva o acabado final (si aplica), revisión de cubrimiento, adherencia y acabado al final , realizar los arreglos o retoques adyacentes a la ventanería pintada conforme al material afectado por la ejecución de la actividad.
	
	

	Ensayos: Inspección visual.
	
	

	Medida y forma de pago: Se medirá por metro lineal (ml) terminado, incluyendo todas las actividades descritas.
	
	

	No conformidades: Rayones, imperfecciones.
	
	

	B4B
	CIELO RASO
	 
	 

	B4B.1
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN LÁMINA PVC 7 MM (INCLUYE PERFILERÍA DE SOPORTE, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, REMATE PERIMETRAL TIPO CORNISA, NIVELACIÓN Y ACABADO FINAL) INCLUYE REMATES, FILOS, CANTOS Y ELEMENTOS LINEALES, SIN PAGO ADICIONAL.
	CANTIDAD 
	UNIDAD DE MEDIDA

	Descripción: Descripción: Suministro e instalación de cielo raso en lámina PVC de 7 mm incluyendo perfilería de soporte, elementos de fijación, remate perimetral tipo cornisa, nivelación y acabado final.
	38
	METROS CUADRADOS

	Actividades previas: Replanteo y toma de medidas.
	
	

	Materiales y herramientas: Lámina PVC, perfilería, cornisa, herramientas manuales y/o equipo menor.
	
	

	Procedimiento de ejecución: Instalación de perfilería, nivelación, colocación de láminas, instalación de remates perimetrales y acabado final.  El material de residuo resultante de la instalación deberá retirarse de las instalaciones y disponerse conforme a lo establecido en las condiciones generales de manejo de RCD en un plazo no mayor a 10 dias.
	
	

	Ensayos: Nivelación.
	
	

	Medida y forma de pago: Se medirá por metro cuadrado (m²) terminado, incluyendo todas las actividades descritas y todos los ajustes necesarios sin reconocimiento adicional en metros lineales (ML).
	
	

	No conformidades: Ondulación, mala fijación.
	
	

	B5B
	ELECTRICO
	 
	 

	B5B.1
	DESMONTE DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS EXISTENTES (LUMINARIAS, CÁMARAS, SENSORES Y EQUIPOS SIMILARES). (INCLUYE DESCONEXIÓN SEGURA, CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN).
	CANTIDAD 
	UNIDAD DE MEDIDA

	Descripción: Desmonte de luminarias existentes incluyendo desconexión segura, cargue, retiro y disposición.
	7
	UNIDAD

	Actividades previas: Desenergización del circuito.
	
	

	Materiales y herramientas: Herramientas manuales.
	
	

	Procedimiento de ejecución: Desconexión, desmontaje, acopio, retiro y disposición.  El material de residuo resultante deberá retirarse de las instalaciones y disponerse conforme a lo establecido en las condiciones generales de manejo de RCD en un plazo no mayor a 10 dias.
	
	

	Ensayos: Verificación de ausencia de energía.
	
	

	Medida y forma de pago: UND desmontada.
	
	

	No conformidades: Riesgo eléctrico, daños en cableado.
	
	

	B5B.2
	SALIDA ILUMINACIÓN DESCOLGADA EN TUBERÍA PVC CONDUIT 1/2", ALAMBRE NO 12 AWG PROM 3 M" (INCLUYE CASJAS, ACCESORIOS E INSTALACIÓN COMPLETA OPERATIVA).
	CANTIDAD 
	UNIDAD DE MEDIDA

	Descripción: Ejecución de salida de iluminación descolgada en tubería PVC conduit de 1/2” con cableado en cobre calibre 12 AWG, incluyendo cajas, accesorios e instalación operativa.
	7
	UNIDAD

	Actividades previas: Replanteo de puntos, verificación de rutas y circuitos.
	
	

	 Materiales y herramientas: Tubería PVC conduit, cable THW 12 AWG, cajas, conectores, herramientas eléctricas.
	
	

	Procedimiento de ejecución: Instalación de tubería, cableado, conexión en cajas, fijación y pruebas.
	
	

	Ensayos: Prueba de continuidad y funcionamiento.
	
	

	Medida y forma de pago: UND.
	
	

	No conformidades: Cortocircuitos, conexiones deficientes.
	
	

	B5B.3
	SALIDA TOMA ELÉCTRICA, INCLUYE REGATA, APARATO, CAJA 5800, TUBERÍA, ALAMBRE DE COBRE THW 12 AWG. ADAPTADORES. L HASTA 4,5 METROS LINEALES
	CANTIDAD 
	UNIDAD DE MEDIDA

	Descripción: Suministro e instalación de punto para toma corriente monofásico, incluyendo regata en muro, caja de paso tipo 5800, tubería conduit PVC, conductores de cobre THW calibre 12 AWG, accesorios, conexión y puesta en funcionamiento, con longitud máxima de 4.5 ml.
	6
	UNIDAD

	Actividades previas: Replanteo del punto en sitio, Desenergización del circuito existente, Señalización del área.
	
	

	Materiales y herramientas: Tubería conduit PVC, cable de cobre THW 12 AWG
Caja 5800, tomacorriente, accesorios (codos, uniones, adaptadores), mortero para resanes
Taladro y/o demoledor liviano, Cortadora de muro (ranuradora), guía pasacables, multímetro, Destornilladores y alicates, Nivel.
	
	

	Procedimiento de ejecución: Apertura de regata en muro, instalación de tubería conduit, instalación de caja eléctrica, tendido de conductores, conexionado del tomacorriente, resane de muro, prueba de funcionamiento.
	
	

	Ensayos: Verificación de continuidad eléctrica, medición de voltaje, revisión de polaridad.
	
	

	Medida y forma de pago: Por unidad (UNIDAD) instalada y funcional, incluyendo todas las actividades descritas.
	
	

	No conformidades: Conexiones flojas o incorrectas, Falta de continuidad, Tubería mal instalada o expuesta, Incumplimiento de RETIE.
	
	

	B5B.4
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS BALA LED (INCLUYE APERTURA DE CIELO RASO Y CONEXIÓN ELECTRICA) - 
	CANTIDAD 
	UNIDAD DE MEDIDA

	Descripción: Suministro e instalación de luminaria tipo bala LED empotrada en cielo raso, incluyendo apertura, fijación, conexión eléctrica y puesta en funcionamiento.
	7
	UNIDAD

	Actividades previas: Verificación de ubicación en sitio, Replanteo en cielo raso, desenergización.
	
	

	Materiales y herramientas: Luminaria LED tipo bala, cableado eléctrico, conectores, taladro, sierra copa, multímetro, escalera, herramienta manual.
	
	

	Procedimiento de ejecución: Perforación en cielo raso, Instalación de luminaria, Conexión al circuito, Ajuste y fijación, Prueba de encendido.
	
	

	Ensayos:  Prueba de funcionamiento, Verificación de consumo eléctrico.
	
	

	Medida y forma de pago: Por unidad (UNIDAD) desmontada, incluyendo todas las actividades descritas.
	
	

	No conformidades: Iluminación deficiente, fallas en conexión, fijación inadecuada.
	
	

	B6B
	INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS
	 
	 

	B6B.1
	PUNTO HIDRÁULICO PVC-P/PARAL 1/2"
	CANTIDAD 
	UNIDAD DE MEDIDA

	Descripción: Suministro e instalación de punto hidráulico en tubería PVC presión de 1/2", incluyendo accesorios, fijaciones, conexión a red existente y prueba de funcionamiento.
	12
	UNIDAD

	Actividades previas: Revisión de planos hidrosanitarios, replanteo del punto, cierre de suministro de agua.
	
	

	Materiales y herramientas: Tubería PVC presión 1/2", accesorios (codos, tees, adaptadores), cemento solvente, abrazaderas, llaves de ajuste, nivel, equipo de prueba de presión, taladro.
	
	

	Procedimiento de ejecución: Corte y preparación de tubería, ensamble con cemento solvente, instalación y fijación, conexión a red existente, prueba de presión.
	
	

	Ensayos: Prueba de presión hidráulica, verificación de fugas
	
	

	Medida y forma de pago: Por unidad (UNIDAD) instalada y funcional, incluyendo todas las actividades descritas.
	
	

	No conformidades: Fugas en uniones, mala alineación, presión insuficiente.
	
	

	B6B.2
	SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 4"
	CANTIDAD 
	UNIDAD DE MEDIDA

	Descripción: Suministro e instalación de salida sanitaria en tubería PVC sanitaria de 4", incluyendo accesorios, conexión a red y verificación de pendiente.
	6
	UNIDAD

	Actividades previas: Replanteo, verificación de niveles.
	
	

	Materiales y herramientas: Tubería PVC sanitario 4", accesorios, pegante PVC, nivel, llaves, equipo de prueba.
	
	

	Procedimiento de ejecución: Instalación con pendiente mínima, ensamblaje de accesorios
Conexión a red, Verificación de alineación.
	
	

	Ensayos: Prueba de estanqueidad.
	
	

	Medida y forma de pago: Por unidad (UNIDAD) instalada y funcional, incluyendo todas las actividades descritas.
	
	

	No conformidades: Pendiente incorrecta, fugas, obstrucciones.
	
	

	B6B.3
	REGISTRO 1/2"
	CANTIDAD 
	UNIDAD DE MEDIDA

	Descripción: Suministro e instalación de válvula de registro de 1/2” para control de flujo de agua.
	4
	UNIDAD

	Actividades previas: Replanteo, verificación de niveles.
	
	

	Materiales y herramientas: Válvula, accesorios, llaves, sellantes.
	
	

	Procedimiento de ejecución: Instalación en línea, ajuste, prueba.
	
	

	Ensayos: Verificación de apertura/cierre.
	
	

	Medida y forma de pago: Por unidad (UNIDAD) instalada y funcional, incluyendo todas las actividades descritas.
	
	

	No conformidades: Fugas, mal funcionamiento.
	
	

	B6B.4
	SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 2"
	CANTIDAD 
	UNIDAD DE MEDIDA

	Descripción: Instalación de salida sanitaria en tubería PVC de 2”.
	6
	UNIDAD

	Actividades previas: Replanteo, verificación de niveles.
	
	

	Materiales y herramientas: Tubería PVC sanitario 2", accesorios, pegante PVC, nivel, llaves, Equipo de prueba.
	
	

	Procedimiento de ejecución: Instalación con pendiente mínima, ensamblaje de accesorios

Conexión a red, Verificación de alineación.
	
	

	Ensayos: Prueba de estanqueidad.
	
	

	Medida y forma de pago: Por unidad (UNIDAD) instalada y funcional, incluyendo todas las actividades descritas.
	
	

	No conformidades: Pendiente incorrecta, Fugas, Obstrucciones.
	
	

	B6B.5
	RED SANITARIA PVC-S 4"
	CANTIDAD 
	UNIDAD DE MEDIDA

	Descripción: Construcción de red sanitaria en tubería PVC de 4”, incluyendo accesorios, uniones y conexiones hasta el punto de conexión existente, pruebas y puesta en funcionamiento, garantizando la correcta evacuación de aguas residuales.
	25
	METROS LINEALES

	Actividades previas: Replanteo, verificación de niveles.
	
	

	Materiales y herramientas: Tubería PVC sanitario de 4, accesorios PVC (codos, yees, tees, reducciones, uniones), cemento solvente para PVC, limpiador PVC, arena para cama de apoyo (si aplica), material de relleno seleccionado, abrazaderas o soportes (en instalaciones aéreas), nivel de burbuja y/o nivel láser, cinta métrica, llana y herramientas menores, equipo de compactación manual (apisonador), equipo para prueba hidráulica o estanqueidad."
	
	

	Procedimiento de ejecución: Replanteo de la red verificando pendientes mínimas, corte y preparación de tubería (limpieza y biselado), aplicación de limpiador y cemento solvente en uniones, ensamble de tubería y accesorios asegurando alineación y pendiente, instalación de soportes o anclajes en caso de redes aéreas, relleno y compactación en capas (si aplica), conexión a cajas de inspección o redes existentes, ejecución de pruebas de estanqueidad.
	
	

	Ensayos: Prueba de estanqueidad (llenado o prueba hidráulica), verificación de pendientes y alineación, inspección visual de uniones.
	
	

	Medida y forma de pago: Se medirá por metro lineal (ml) terminado, incluyendo todas las actividades descritas.
	
	

	No conformidades: Pendientes insuficientes o contrarias al flujo, fugas en uniones, tubería fisurada o mal instalada, conexiones deficientes a redes existentes.
	
	

	B6B.6
	RED SUMINISTRO PVC 1/2"
	CANTIDAD 
	UNIDAD DE MEDIDA

	Descripción: Suministro e instalación de red de distribución de agua potable en tubería PVC presión de 1/2", incluyendo accesorios (codos, tees, uniones, adaptadores), válvulas, soportes, fijaciones, conexiones a red existente, pruebas hidráulicas y puesta en funcionamiento, garantizando estanqueidad, continuidad y presión adecuada conforme a normativa vigente.
	25
	METROS LINEALES

	Actividades previas: Replanteo de la red en sitio (trazado, niveles y recorridos), verificación de interferencias con otras redes (eléctricas, estructurales, sanitarias), identificación de puntos de conexión existentes, cierre del suministro de agua en el área de intervención, limpieza y adecuación del área de trabajo, señalización y delimitación del área.
	
	

	Materiales y herramientas: Tubería PVC presión de 1/2" (cumplimiento NTC aplicable), accesorios PVC presión (codos, tees, uniones, reducciones, adaptadores), válvulas de paso (si aplica según diseño), cemento solvente para PVC presión, limpiador/primer para PVC, abrazaderas metálicas o plásticas con anclajes, cinta teflón para conexiones roscadas segueta de precisión, herramienta de biselado, Llaves de expansión y/o Stilson, nivel de burbuja y/o nivel láser, cinta métrica, taladro percutor, bomba o equipo para prueba de presión hidráulica.
	
	

	Procedimiento de ejecución: Replanteo de la red conforme a planos, verificando alineación y recorridos, corte de tubería con herramienta adecuada, garantizando cortes perpendiculares, limpieza y biselado de extremos de tubería, aplicación de limpiador (primer) en superficies de unión, aplicación uniforme de cemento solvente en tubería y accesorio, ensamble inmediato, asegurando penetración completa y alineación, instalación de soportes o abrazaderas cada 1.20 m a 1.50 m en tramos horizontales (o según especificación), instalación de válvulas y accesorios de control según diseño., En instalaciones empotradas o enterradas: colocación sobre cama de arena, relleno y compactación en capas. Conexión a red existente asegurando compatibilidad y hermeticidad. Curado de uniones según recomendaciones del fabricante. Ejecución de prueba de presión hidráulica. Corrección de fugas en caso de presentarse. Puesta en servicio de la red.
	
	

	Ensayos: Prueba de presión hidráulica: la red deberá someterse a presión mayor a la de operación (según RAS o especificación del diseño), manteniendo presión constante sin pérdidas durante el tiempo de ensayo., Verificación de fugas: inspección visual de todas las uniones., Verificación de alineación y fijación: control de soportes y estabilidad.
	
	

	Medida y forma de pago: Se medirá por metro lineal (ml) terminado, incluyendo todas las actividades descritas.
	
	

	No conformidades: Fugas en uniones o conexiones, Uso inadecuado de cemento solvente, Falta de alineación o soporte de la tubería, Presión insuficiente o caída de presión en la red, Tubería fisurada o deformada, Instalación sin respetar tiempos de curado, Interferencias con otras redes no resueltas.
	
	

	B6B.7
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO FLUXÓMETRO (INCLUYE GRIFERÍA)
	CANTIDAD 
	UNIDAD DE MEDIDA

	Descripción: Suministro e instalación de sanitario tipo institucional en loza vitrificada, con sistema de descarga directa mediante fluxómetro (válvula de descarga de alta eficiencia), incluyendo grifería, accesorios de fijación, conexiones hidráulicas y sanitarias, elementos de sellado, pruebas y puesta en funcionamiento, garantizando óptimo desempeño hidráulico, ahorro de agua y cumplimiento de normativa vigente.
	6
	UNIDAD

	Actividades previas: Verificación en sitio de ubicación, ejes y niveles del punto sanitario, Confirmación de salida sanitaria en diámetro 4" correctamente instalada, Verificación de presión mínima requerida para funcionamiento de fluxómetro (según fabricante), Limpieza del área y verificación de superficie de apoyo.
	
	

	Materiales y herramientas: Sanitario en loza vitrificada tipo institucional, Fluxómetro (válvula de descarga) de acuerdo con caudal requerido, Tubo de conexión fluxómetro–sanitario (spud), Llave de control o válvula angular, Anillo de cera o sello sanitario, Pernos de anclaje y fijación, Tubería y accesorios de conexión (cromados o PVC presión según diseño), Sellante siliconado sanitario, Llaves de expansión y/o llaves Stilson, Taladro percutor, Nivel de burbuja, Cinta métrica, Destornilladores, Equipo de medición de presión, Equipo para prueba hidráulica.
	
	

	Procedimiento de ejecución: Verificación de alineación y nivel del punto sanitario.
Instalación del anillo de cera o sistema de sello sanitario. Ubicación y fijación del sanitario al piso mediante pernos de anclaje. Instalación del tubo de conexión (spud) entre sanitario y fluxómetro. Instalación del fluxómetro a la red hidráulica, asegurando correcta orientación y altura. Instalación de válvula de control previa al fluxómetro (si aplica). Ajuste de conexiones asegurando hermeticidad. Sellado perimetral del sanitario con silicona sanitaria. Puesta en funcionamiento mediante apertura gradual del sistema.
Verificación de descarga, caudal y correcto funcionamiento.
	
	

	Ensayos: Prueba de funcionamiento (descarga completa), Verificación de fugas en conexiones, Verificación de estabilidad del aparato.
	
	

	Medida y forma de pago: Por unidad (UNIDAD) instalada y funcional, incluyendo todas las actividades descritas.
	
	

	No conformidades: Presión insuficiente que afecte el funcionamiento del fluxómetro, Fugas en conexiones hidráulicas o en la base del sanitario, Descarga incompleta o continua
Inestabilidad del sanitario, Instalación fuera de nivel o alineación, Incumplimiento de normativa RAS y especificaciones del fabricante.
	
	

	B6B.8
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS DE EMPOTRAR (INCLUYE GRIFERÍA)
	CANTIDAD 
	UNIDAD DE MEDIDA

	Descripción: Suministro e instalación de lavamanos de empotrar en mesón blanco, tipo institucional, incluyendo grifería, sifón, desagüe, conexiones hidráulicas y sanitarias, sellos y puesta en funcionamiento.
	10
	UNIDAD

	Actividades previas: Verificación de dimensiones del mesón, Replanteo de ubicación, Verificación de puntos hidráulicos y sanitarios, Limpieza del área.
	
	

	Materiales y herramientas: Lavamanos de empotrar, Grifería, Sifón cromado o PVC, Válvula de desagüe, Mangueras flexibles, Sellante siliconado, Llaves de expansión, Taladro
Nivel, Segueta o herramienta de corte, Cinta métrica.
	
	

	Procedimiento de ejecución: Verificación de dimensiones del vano en el mesón., Instalación del lavamanos y fijación., Instalación de grifería., Conexión de sifón y desagüe., Conexión a red hidráulica mediante mangueras flexibles., Sellado perimetral., Prueba de funcionamiento.
	
	

	Ensayos: Verificación de fugas, Prueba de caudal, Verificación de drenaje.
	
	

	Medida y forma de pago: Por unidad (UNIDAD) instalada y funcional, incluyendo todas las actividades descritas.
	
	

	No conformidades: Fugas en conexiones, Desagüe lento, Mala nivelación, Sellado deficiente.
	
	

	B6B.9
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL DE LLAVE (INCLUYE GRIFERÍA) 
	CANTIDAD 
	UNIDAD DE MEDIDA

	Descripción: Suministro e instalación de orinal tipo institucional con sistema de descarga mediante llave o fluxómetro, incluyendo conexiones hidráulicas, anclajes, sellos y puesta en funcionamiento.
	4
	UNIDAD

	Actividades previas: Revisión de ubicación en sitio, Verificación de altura de instalación, Verificación de punto hidráulico, Limpieza del área.
	
	

	Materiales y herramientas: Orinal en loza vitrificada, Fluxómetro o llave de descarga, Anclajes, Tubería y accesorios, Sellantes, Taladro, Llaves, Nivel, Cinta métrica, Equipo de prueba.
	
	

	Procedimiento de ejecución: Replanteo de altura de instalación., Fijación del orinal al muro. Instalación del sistema de descarga (fluxómetro o llave). Conexión a red hidráulica. Verificación de descarga y sellos.
	
	

	Ensayos: Prueba de descarga, Verificación de fugas, Verificación de fijación.
	
	

	Medida y forma de pago: Por unidad (UNIDAD) instalada y funcional, incluyendo todas las actividades descritas.
	
	

	No conformidades: Fugas, Mala descarga, Fijación deficiente, Altura incorrecta.
	
	

	B6B.10
	CAJA DE INSPECCIÓN DE 60X60
	CANTIDAD 
	UNIDAD DE MEDIDA

	Descripción: Construcción de caja de inspección de 60x60 cm en concreto, con muros en mampostería, fondo en concreto simple, conexiones a red sanitaria, tapa en concreto reforzado o prefabricada, incluyendo excavación, relleno y pruebas.
	2
	UNIDAD

	Actividades previas: Replanteo en sitio, Verificación de cotas y niveles, Identificación de redes existentes.
	
	

	Materiales y herramientas: Concreto, Ladrillo o bloque (si aplica), Mortero de pega, Tapa en concreto o metálica, Tubería y accesorios PVC, Equipo de excavación manual, Formaleta (si aplica), Nivel, Vibrador (si aplica), Herramienta menor.
	
	

	Procedimiento de ejecución: Excavación hasta nivel de fondo, Construcción de base en concreto, Levantamiento de muros, Conexión de tuberías sanitarias, Afinado interno con mortero impermeable, Instalación de tapa, Relleno y compactación perimetral.
	
	

	Ensayos: Verificación de flujo, Inspección de estanqueidad, Verificación de niveles.
	
	

	Medida y forma de pago: Por unidad (UNIDAD) instalada y funcional, incluyendo todas las actividades descritas.
	
	

	No conformidades: Filtraciones, mala conexión a red, niveles incorrectos, deficiencia estructural.
	
	

	B6B.11
	SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA EN CONCRETO REFORZADO PARA SOPORTE DE TANQUE ELEVADO (INCLUYE CIMENTACIÓN, ESTRUCTURA DE SOPORTE, TANQUE DE 1.000 LITROS, BOMBA ELÉCTRICA DE 0,5 HP, ACCESORIOS, CONEXIONES Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO)
	CANTIDAD 
	UNIDAD DE MEDIDA

	Descripción: Construcción de sistema de almacenamiento y elevación de agua conformado por cimentación, estructura en concreto reforzado para soporte de tanque elevado, suministro e instalación de tanque de 1.000 litros, bomba eléctrica de 0,5 HP, accesorios hidráulicos y eléctricos, completamente instalado y operativo.
	1
	GLOBAL

	Actividades previas: Verificación de ubicación, replanteo, revisión de interferencias con redes existentes, definición de niveles y capacidad portante del terreno.
	
	

	Materiales y herramientas: Concreto estructural, acero de refuerzo, formaleta, tanque de almacenamiento de 1.000 litros, bomba eléctrica de 0,5 HP, tuberías y accesorios hidráulicos, accesorios eléctricos, herramientas menores, equipos de corte, mezclado e instalación.
	
	

	Procedimiento de ejecución: Excavación y construcción de cimentación, armado y fundida de elementos estructurales, curado del concreto, instalación del tanque elevado, montaje de bomba y accesorios, ejecución de conexiones hidráulicas y eléctricas, pruebas de funcionamiento y puesta en operación del sistema.
	
	

	Ensayos: Verificación de dimensiones y nivelación de la estructura, prueba de estanqueidad del tanque y conexiones, prueba de funcionamiento de la bomba y verificación del suministro de agua por gravedad.
	
	

	Medida y forma de pago: Se medirá y pagará por global (GL) ejecutado y recibido a satisfacción, incluyendo materiales, equipos, transporte, mano de obra, accesorios, conexiones, pruebas y todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento.
	
	

	No conformidades: Fisuras estructurales, deficiencias de nivelación, fugas en conexiones, funcionamiento inadecuado de la bomba, inestabilidad de la estructura o incumplimiento de las especificaciones técnicas.
	
	

	B7B
	ASEO BAÑOS
	 
	 

	B7B.1
	ASEO GENERAL
	CANTIDAD 
	UNIDAD DE MEDIDA

	Descripción: Ejecución de actividades de limpieza final de obra en las áreas intervenidas (baños), incluyendo retiro de escombros, residuos de construcción, limpieza de superficies, elementos instalados, aparatos sanitarios, pisos, muros, cielos rasos y entrega en condiciones óptimas de uso.
	38
	METROS CUADRADOS

	Actividades previas: Finalización total de actividades constructivas, retiro de materiales sobrantes y equipos, verificación de funcionamiento de instalaciones.
	
	

	Materiales y herramientas: Detergentes neutros, desinfectantes, removedores de residuos de obra (cemento, boquilla, pintura), trapos, estopas, esponjas, bolsas para residuos, escobas, traperos, baldes, espátulas plásticas, hidrolavadora (si aplica).
	
	

	Procedimiento de ejecución: Retiro de escombros y residuos sólidos, limpieza en seco de superficies (barrido general), limpieza húmeda de pisos con detergente adecuado, limpieza de enchapes de muros eliminando residuos de boquilla y cemento, limpieza de aparatos sanitarios, griferías, espejos y vidrios, limpieza de cielo raso y luminarias. Desinfección general del área, disposición final de residuos en sitio autorizado, inspección final para entrega.
	
	

	Ensayos: Inspección visual de limpieza, Verificación de ausencia de residuos de obra, Verificación de funcionamiento de elementos (sin obstrucciones).
	
	

	Medida y forma de pago: Se medirá por metro cuadrado (m²) de área intervenida efectivamente limpiada y recibida a satisfacción, incluyendo todas las actividades descritas.
	
	

	No conformidades: Presencia de residuos de obra, manchas en enchapes, pisos o aparatos, elementos sin limpiar (griferías, luminarias, espejos), obstrucción en desagües por residuos, entrega en condiciones no aptas para uso.
	
	

	C- LICEO GUSTAVO MATAMOROS LEÓN -  YOPAL (CAMBIO CUBIERTAS  Y ACTUALIZACIÓN REDES DE ILUMINACIÓN BLOQUE SALÓN DE SISTEMAS)

	C-CAMBIO CUBIERTAS BLOQUE PREESCOLAR
	 
	 

	C1C
	PRELIMINARES
	 
	 

	C1C.1
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO PROVISIONAL EN TELA EN POLIPROPILENO VERDE DE 2,10 M DE ALTURA, SOPORTADA MEDIANTE POSTES PARA CERCA DE 2,50 M DE LONGITUD, DISPUESTOS CADA 2,50 M. INCLUYE POSTES O ELEMENTOS DE SOPORTE, TENSADO, AMARRES, SUMINISTRO DE MATERIALES, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y ESTABILIDAD. ASIMISMO, INCLUYE EL DESMONTAJE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DEL CERRAMIENTO UNA VEZ FINALIZADOS LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO OBJETO DEL CONTRATO.
	CANTIDAD 
	UNIDAD DE MEDIDA

	Descripción: La actividad contempla el suministro, transporte y ejecución de cerramientos provisionales y perimetrales para facilitar el control de las áreas a intervenir y las labores de obra. El cerramiento se ejecutará en tela en polipropileno verde de 2.10 m de altura, soportada mediante postes para cerca de 2.50 m dispuestos cada 2.50 metros. Deberá incluir puertas en puntos estratégicos que permitan el ingreso de materiales cuando sea necesario. Al finalizar la obra se deben desmontar y retirar todos los cerramientos, campamentos, redes y demás instalaciones provisionales, dejando las áreas en condiciones iguales a las encontradas antes del inicio de los trabajos.
	120
	METROS LINEALES

	Actividades previas: Localizar el perímetro del área donde se instalará el cerramiento, verificar accesos y zonas donde se ubicarán puertas peatonales y/o vehiculares, revisar las condiciones del terreno y nivelar en caso de ser necesario.
	
	

	Materiales y herramientas: Tela en polipropileno verde, H = 2,10 m, poste o vara de madera para cerramiento, longitud 2,50 m, puntilla de acero con cabeza de 2", alambre galvanizado o amarre plástico, herramienta menor.
	
	

	Procedimiento de ejecución: Localizar y trazar el perímetro de ubicación del cerramiento, excavar y asegurar la estabilidad del poste empotrándolos cada 2.5 metros, instalar la tela verde asegurándola con puntillas con cabeza, colocar puertas peatonales y vehiculares según se requiera, mantener el cerramiento durante todo el tiempo que dure la obra, desmontar el cerramiento al finalizar la obra y realizar el resane de las perforaciones conforme al material afectado por la instalación. El material resultante deberá retirarse de las instalaciones y disponerse conforme a lo establecido en las condiciones generales de manejo de RCD en un plazo no mayor a 10 dias.
	
	

	Ensayos: Verificación del alineamiento y verticalidad de los postes, comprobación del tensado y fijación adecuada de la tela verde, revisión del correcto funcionamiento de las puertas instaladas.
	
	

	Medida y forma de pago: Se medirá y pagará por metro lineal (ml) debidamente ejecutado y recibido a satisfacción. El valor incluirá todos los materiales, mano de obra, equipos, herramientas, transporte y demás costos necesarios para su correcta ejecución.
	
	

	No conformidades: Inestabilidad.
	
	

	C1C.2
	DESMONTE DE CUBIERTA EN FIBROCEMENTO, (INCLUYE PROTECCIÓN DE ÁREAS INFERIORES, ACOPIOS TEMPORALES,  ENLONADO, CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL DESMONTADO CON DISPOSICIÓN FINAL FUERA DE LAS INSTALACIONES EN SITIO AUTORIZADO).
	CANTIDAD 
	UNIDAD DE MEDIDA

	Descripción: Desmonte de cubierta existente en fibrocemento y/o cubierta existente en otro material, incluyente la estructura metálica que soporta el peso de la misma,  incluyendo protección de áreas inferiores, acopios, cargue, transporte y disposición final.
	1056
	METROS CUADRADOS

	Actividades previas: Inspección de cubierta, señalización, protección de áreas, verificación de accesos.
	
	

	Materiales y herramientas: lonas, herramientas manuales, andamios.
	
	

	Procedimiento de ejecución: Protección de áreas, retiro controlado de láminas, descenso, acopio, cargue y disposición final. El material resultante deberá retirarse de las instalaciones y disponerse conforme a lo establecido en las condiciones generales de manejo de RCD en un plazo no mayor a 10 dias.
	
	

	Ensayos: No aplica.
	
	

	Medida y forma de pago: Se medirá por metro cuadrado (m²) desmontado, incluyendo todas las actividades descritas.
	
	

	No conformidades: Daños a estructura, mala disposición, falta de protección.
	
	

	C1C.3
	RETIRO DE CIELO RASO EXISTENTE, PERFILERÍA Y LÁMINAS (INCLUYE PROTECCIÓN DE ÁREAS INFERIORES, ACOPIOS TEMPORALES,  ENLONADO, CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL DESMONTADO CON DISPOSICIÓN FINAL FUERA DE LAS INSTALACIONES EN SITIO AUTORIZADO).
	CANTIDAD 
	UNIDAD DE MEDIDA

	Descripción: Retiro de cielo raso, perfilería y láminas existentes incluyendo cargue, retiro y disposición final.
	1142
	METROS CUADRADOS

	Actividades previas: Desenergización de redes, protección de áreas y verificación de accesos.
	
	

	Materiales y herramientas: Herramientas manuales, escaleras, elementos de protección.
	
	

	Procedimiento de ejecución: Desmonte progresivo, retiro de perfilería, acopio, cargue y disposición final. El material resultante deberá retirarse de las instalaciones y disponerse conforme a lo establecido en las condiciones generales de manejo de RCD en un plazo no mayor a 10 dias.
	
	

	Ensayos: No aplica.
	
	

	Medida y forma de pago: Se medirá por metro cuadrado (m²) desmontado, incluyendo todas las actividades descritas.
	
	

	No conformidades: Daños a redes, residuos en obra, retiro incompleto.
	
	

	C1C.4
	DESMONTE ESTRUCTURA CUBIERTA EXISTENTE (CERCHAS Y DEMAS ELEMENTOS ESTRUCTURALES PRINCIPALES)
	CANTIDAD 
	UNIDAD DE MEDIDA

	Descripción: Desmonte de cerchas y elementos estructurales de cubierta existente. 
	1056
	METROS CUADRADOS

	Actividades previas: Evaluación estructural, señalización y aseguramiento del área.
	
	

	Materiales y herramientas:  Equipos de corte, herramientas manuales, equipos de izaje.
	
	

	Procedimiento de ejecución: Corte controlado, desmonte secuencial, descenso, acopio y retiro. El material resultante deberá retirarse de las instalaciones y disponerse conforme a lo establecido en las condiciones generales de manejo de RCD en un plazo no mayor a 10 dias.
	
	

	Ensayos: No aplica.
	
	

	Medida y forma de pago: Se medirá por metro cuadrado (m²) desmontado, incluyendo todas las actividades descritas.
	
	

	No conformidades: Daños a elementos existentes, cortes inadecuados, riesgos estructurales.
	
	

	C2C
	CUBIERTA
	 
	 

	C2C.1
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEJA SIN TRASLAPO - TST STANDING SEAM 450MM DE 2", FABRICADA EN LÁMINA DE ACERO GALVANIZADO Z 180 PREPINTADO SUPER POLIÉSTER. INCLUYE REMATES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, SELLANTES, (TORNILLERÍA OCULTA Y SISTEMA DE FIJACIÓN, SELLANTES Y REMATES, CUMBRERAS, BABEROS Y TAPAJUNTAS, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE) INCLUYE REMATES, FILOS, CANTOS Y ELEMENTOS LINEALES, SIN PAGO ADICIONAL.
	CANTIDAD 
	UNIDAD DE MEDIDA

	Descripción: Suministro e instalación de cubierta metálica tipo TST standing seam de 450 mm y 2 pulgadas, fabricada en lámina de acero galvanizado Z180 prepintado superpoliéster, incluyendo sistema de fijación oculta, tornillería, sellantes, remates, cumbreras, baberos, tapajuntas, instalación completa y transporte.
	1056
	METROS CUADRADOS

	Actividades previas: Verificación de estructura soporte, replanteo y niveles.
	
	

	Materiales y herramientas:  Lámina standing seam, clips de fijación oculta, sellantes, tornillería, herramientas especializadas, equipos de izaje.
	
	

	Procedimiento de ejecución: Instalación de láminas mediante sistema de engargolado sin traslapo, fijación oculta con clips, instalación de remates, cumbreras, baberos y tapajuntas, sellado de uniones y verificación de alineación y pendientes. El material resultante de la instalación deberá retirarse de las instalaciones y disponerse conforme a lo establecido en las condiciones generales de manejo de RCD en un plazo no mayor a 10 dias.
	
	

	Ensayos: Prueba de estanqueidad, inspección de fijación.
	
	

	Medida y forma de pago: Se medirá por metro cuadrado (m²) terminado, incluyendo todas las actividades descritas y todos los ajustes necesarios sin reconocimiento adicional en metros lineales (ML).
	
	

	No conformidades:  Filtraciones, mala alineación, fijación deficiente.
	
	

	C2C.2
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN LÁMINA PVC 7 MM (INCLUYE PERFILERÍA DE SOPORTE, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, REMATE PERIMETRAL TIPO CORNISA, NIVELACIÓN Y ACABADO FINAL) INCLUYE REMATES, FILOS, CANTOS Y ELEMENTOS LINEALES, SIN PAGO ADICIONAL.
	CANTIDAD 
	UNIDAD DE MEDIDA

	Descripción: Descripción: Suministro e instalación de cielo raso en lámina PVC de 7 mm incluyendo perfilería de soporte, elementos de fijación, remate perimetral tipo cornisa, nivelación y acabado final.
	511
	METROS CUADRADOS

	Actividades previas: Replanteo y toma de medidas.
	
	

	Materiales y herramientas: Lámina PVC, perfilería, cornisa, herramientas manuales y/o equipo menor.
	
	

	Procedimiento de ejecución: Instalación de perfilería, nivelación, colocación de láminas, instalación de remates perimetrales y acabado final. El material resultante de la instalación deberá retirarse de las instalaciones y disponerse conforme a lo establecido en las condiciones generales de manejo de RCD en un plazo no mayor a 10 dias.
	
	

	Ensayos: Nivelación.
	
	

	Medida y forma de pago: Se medirá por metro cuadrado (m²) terminado, incluyendo todas las actividades descritas y todos los ajustes necesarios sin reconocimiento adicional en metros lineales (ML).
	
	

	No conformidades: Ondulación, mala fijación.
	
	

	C3C
	ELECTRICO
	 
	 

	C3C.1
	DESMONTE DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS EXISTENTES (LUMINARIAS, CÁMARAS, SENSORES Y EQUIPOS SIMILARES). (INCLUYE DESCONEXIÓN SEGURA, CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN).
	CANTIDAD 
	UNIDAD DE MEDIDA

	Descripción: Desmonte de luminarias existentes incluyendo desconexión segura, cargue, retiro y disposición.
	70
	UNIDAD

	Actividades previas: Desenergización del circuito.
	
	

	Materiales y herramientas: Herramientas manuales.
	
	

	Procedimiento de ejecución: Desconexión, desmontaje, acopio, retiro y disposición, Ensayos: Verificación de ausencia de energía.
	
	

	Ensayos: Verificación de ausencia de energía.
	
	

	Medida y forma de pago: Por unidad (UNIDAD) desmontada, incluyendo todas las actividades descritas.
	
	

	No conformidades: Riesgo eléctrico, daños en cableado.
	
	

	C3C.2
	SALIDA ILUMINACIÓN DESCOLGADA EN TUBERÍA PVC CONDUIT 1/2", ALAMBRE NO 12 AWG PROM 3 M" (INCLUYE CAJAS, ACCESORIOS E INSTALACIÓN COMPLETA OPERATIVA, PARA INTERIOR Y PARA EXTERIOR).
	CANTIDAD 
	UNIDAD DE MEDIDA

	Descripción: Ejecución de salida de iluminación descolgada en tubería PVC conduit de 1/2” con cableado en cobre calibre 12 AWG, incluyendo cajas, accesorios e instalación operativa.
	59
	UNIDAD

	Actividades previas: Replanteo de puntos, verificación de rutas y circuitos.
	
	

	Materiales y herramientas: Tubería PVC conduit, cable THW 12 AWG, cajas, conectores, herramientas eléctricas.
	
	

	Procedimiento de ejecución: Instalación de tubería, cableado, conexión en cajas, fijación y pruebas.
	
	

	Ensayos: Prueba de continuidad y funcionamiento.
	
	

	Medida y forma de pago: Por unidad (UNIDAD) instalada y funcional, incluyendo todas las actividades descritas.
	
	

	No conformidades: Cortocircuitos, conexiones deficientes.
	
	

	C3C.3
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR ENCHUFABLE 1X30A. CALIDAD LEGRAND, SIEMENS, SQARE D O SUPERIOR DE MARCA RECONOCIDA Y HOMOLOGADA POR EL CIDET (INCLUYE CAJA, CONEXIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO).
	CANTIDAD 
	UNIDAD DE MEDIDA

	Descripción: Suministro e instalación de interruptor enchufable 1x30A marca certificada incluyendo caja, conexión y pruebas.
	13
	UNIDAD

	Actividades previas: Replanteo, verificación del circuito.
	
	

	Materiales y herramientas: Interruptor certificado, herramientas.
	
	

	Procedimiento de ejecución: Instalación, conexión y prueba de funcionamiento.
	
	

	Ensayos: Verificación de operación.
	
	

	Medida y forma de pago: Por unidad (UNIDAD) instalada y funcional, incluyendo todas las actividades descritas.
	
	

	No conformidades: Fallas de funcionamiento.
	
	

	C3C.4
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PANEL LED CUADRADO 60 X 60 52W, INCLUYE GUAYAS DE COLGAR Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU PERFECTA INSTALACIÓN.
	CANTIDAD 
	UNIDAD DE MEDIDA

	Descripción: Suministro e instalación de panel LED 60x60 de 52W incluyendo guayas y accesorios.
	22
	UNIDAD

	Actividades previas: Verificación de ubicación en sitio, Replanteo en cielo raso, Desenergización.
	
	

	Materiales y herramientas: luminaria LED tipo bala, cableado eléctrico, conectores, taladro, sierra copa, multímetro, escalera, herramienta manual.
	
	

	Procedimiento de ejecución: Perforación en cielo raso, Instalación de luminaria, Conexión al circuito, Ajuste y fijación, Prueba de encendido.
	
	

	Ensayos:  Prueba de funcionamiento, Verificación de consumo eléctrico.
	
	

	Medida y forma de pago: Por unidad (UNIDAD) instalada y funcional, incluyendo todas las actividades descritas.
	
	

	No conformidades: Iluminación deficiente, fallas en conexión, fijación inadecuada.
	
	

	C3C.5
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE  LUMINARIAS BALA LED  ( INCLUYE APERTURA DE CIELO RASO Y CONEXIÓN ELECTRICA) 
	CANTIDAD 
	UNIDAD DE MEDIDA

	Descripción: Suministro e instalación de luminaria tipo bala LED empotrada en cielo raso, incluyendo apertura, fijación, conexión eléctrica y puesta en funcionamiento.
	27
	UNIDAD

	Actividades previas: Verificación de ubicación en sitio, replanteo en cielo raso, desenergización.
	
	

	Materiales y herramientas: luminaria panel LED 60x60, cableado eléctrico, conectores, taladro, sierra copa, multímetro, escalera, herramienta manual.
	
	

	Procedimiento de ejecución: Perforación en cielo raso, instalación de luminaria, conexión al circuito, ajuste y fijación, prueba de encendido.
	
	

	Ensayos:  Prueba de funcionamiento, verificación de consumo eléctrico.
	
	

	Medida y forma de pago: Por unidad (UNIDAD) instalada y funcional, incluyendo todas las actividades descritas.
	
	

	No conformidades: Iluminación deficiente, fallas en conexión, fijación inadecuada.
	
	

	C3C.6
	SALIDA TOMA ELÉCTRICA, INCLUYE REGATA, APARATO, CAJA 5800, TUBERÍA, ALAMBRE DE COBRE THW 12 AWG. ADAPTADORES. L HASTA 4,5 METROS LINEALES
	CANTIDAD 
	UNIDAD DE MEDIDA

	Descripción: Suministro e instalación de punto para toma corriente monofásico, incluyendo regata en muro, caja de paso tipo 5800, tubería conduit PVC, conductores de cobre THW calibre 12 AWG, accesorios, conexión y puesta en funcionamiento, con longitud máxima de 4.5 ml.
	13
	UNIDAD

	Actividades previas: Replanteo del punto en sitio, Desenergización del circuito existente, Señalización del área.
	
	

	Materiales y herramientas: Tubería conduit PVC, cable de cobre THW 12 AWG
caja 5800, Tomacorriente, Accesorios (codos, uniones, adaptadores), mortero para resanes, taladro y/o demoledor liviano, cortadora de muro (ranuradora), guía pasacables, multímetro, destornilladores y alicates, nivel.
	
	

	Procedimiento de ejecución: Apertura de regata en muro, Instalación de tubería conduit, Instalación de caja eléctrica, Tendido de conductores, Conexionado del tomacorriente, Resane de muro, Prueba de funcionamiento.
	
	

	Ensayos: Verificación de continuidad eléctrica, Medición de voltaje, Revisión de polaridad
	
	

	Medida y forma de pago: Por unidad (UNIDAD) instalada y funcional, incluyendo todas las actividades descritas.
	
	

	No conformidades: Conexiones flojas o incorrectas, Falta de continuidad, Tubería mal instalada o expuesta, Incumplimiento de RETIE.
	
	

	C3C.7
	LUMINARIA PARA EXTERIOR 
	CANTIDAD 
	UNIDAD DE MEDIDA

	Descripción: Suministro e instalación de luminaria para exterior instalada descolgada de la estructura de cubierta, incluyendo fijación, conexión eléctrica y puesta en funcionamiento.
	7
	UNIDAD

	Actividades previas: Verificación de ubicación en sitio, Replanteo en cielo raso, Desenergización.
	
	

	Materiales y herramientas: luminaria panel LED 60x60, cableado eléctrico, conectores, taladro, sierra copa, multímetro, escalera, herramienta manual
	
	

	Procedimiento de ejecución:  Instalación de luminaria, Conexión al circuito, Ajuste y fijación, Prueba de encendido.
	
	

	Ensayos:  Prueba de funcionamiento, Verificación de consumo eléctrico.
	
	

	Medida y forma de pago: Por unidad (UNIDAD), incluyendo todas las actividades descritas.
	
	

	No conformidades: Iluminación deficiente, fallas en conexión, fijación inadecuada.
	
	

	C3C.8
	REINSTALACIÓN DE EQUIPOS ELÉCTRICOS, ELECTRÓNICOS Y DE COMUNICACIONES EXISTENTES, INCLUYENDO DESMONTE TEMPORAL CUANDO APLIQUE, ALMACENAMIENTO, REUBICACIÓN, INSTALACIÓN, CONEXIÓN, FIJACIÓN, CONFIGURACIÓN BÁSICA Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO.
	CANTIDAD 
	UNIDAD DE MEDIDA

	Descripción: Descripción: Reinstalación de equipos eléctricos, electrónicos y de comunicaciones existentes, incluyendo desmonte temporal cuando sea requerido por la intervención, almacenamiento, reubicación, instalación, conexión, fijación, configuración básica y puesta en funcionamiento
	10
	UNIDAD

	Actividades previas: Identificación y registro del equipo a intervenir, verificación de estado, revisión de puntos de instalación y disponibilidad de redes eléctricas o de comunicaciones.
	
	

	Materiales y herramientas: Herramientas menores, elementos de fijación, conectores, tornillería, soportes y equipos de medición requeridos para la reinstalación
	
	

	Procedimiento de ejecución:  Desmonte controlado cuando aplique, almacenamiento temporal en condiciones seguras, traslado al punto definido, instalación y fijación del equipo, conexión a las redes existentes, configuración básica, pruebas de operación y entrega en funcionamiento
	
	

	Ensayos:  Prueba de funcionamiento, Verificación de consumo eléctrico.
	
	

	Medida y forma de pago: Por unidad (UNIDAD), incluyendo todas las actividades descritas.
	
	

	No conformidades: Daños ocasionados al equipo durante su manipulación, fijaciones deficientes, conexiones incorrectas, fallas de funcionamiento atribuibles a la reinstalación o incumplimiento de la ubicación definida en sitio.
	
	

	C4C
	CARPINTERÍA METÁLICA Y/O ESTRUCTURA METÁLICA
	 
	 

	C4C.1
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFUERZO EN PERFIL METÁLICO CAL 14 Y/O 16 (ELABORACIÓN DE CERCHAS CUANDO APLIQUE DISEÑO ESTRUCTURAL Y PLANOS, INSTALACIÓN DE CORREAS, INCLUYE FABRICACIÓN, TRANSPORTE, MONTAJE, SOLDADURA, TRATAMIENTO ANTICORROSIVO, PINTURA EN ESMALTE, PERNOS Y ANCLAJES DE ELEMENTOS DE FIJACIÓN) 
	CANTIDAD 
	UNIDAD DE MEDIDA

	Descripción: Fabricación, suministro e instalación de estructura metálica en perfiles cal 14–16, incluyendo cerchas, correas, anclajes, soldadura, tratamiento anticorrosivo y pintura. Cuando aplique cálculo estructural de los elementos a instalar.
	7463
	KILOGRAMO

	Actividades previas: Revisión y aprobación de planos estructurales, verificación de puntos de apoyo.
	
	

	Materiales y herramientas: Perfiles estructurales, electrodos certificados, equipos de soldadura, herramientas de corte.
	
	

	Procedimiento de ejecución: Fabricación en taller, transporte, montaje en obra, alineación, soldadura, aplicación de anticorrosivo y acabado. El material de residuo resultante de la instalación deberá retirarse de las instalaciones y disponerse conforme a lo establecido en las condiciones generales de manejo de RCD en un plazo no mayor a 10 dias.
	
	

	Ensayos: Inspección visual de soldaduras, Verificación de alineación, Control de recubrimiento anticorrosivo.
	
	

	Medida y forma de pago: kg instalado.  incluyendo todas las actividades descritas. El pago se efectuará sobre las cantidades reales ejecutadas, soportadas mediante memorias de cantidades, remisiones de entrega y demás documentos de verificación que apruebe la supervisión.
	
	

	No conformidades: Soldaduras defectuosas, falta de recubrimiento, deformaciones.
	
	

	C5C
	AGUAS LLUVIAS 
	 
	 

	C5C.1
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 22; DS=70 CON ELEMENTOS DE FIJACIÓN (INCLUYE FABRICACIÓN, SOPORTES METÁLICOS CADA 1.20m, PENDIENTE MÍNIMA DEL 1%, UNIONES SELLADAS, FIJACIÓN A ESTRUCTURA, INSTALACIÓN COMPLETA, TAPAS Y SOSCOS).
	CANTIDAD 
	UNIDAD DE MEDIDA

	Descripción: Suministro e instalación de canal en lámina galvanizada con pendiente mínima del 1%, CAL. 22; DS=70 con elementos de fijación (incluye fabricación, soportes metálicos cada 1.20m, uniones selladas, fijación a estructura, instalación completa, tapas y soscos).
	186
	METROS LINEALES

	Actividades previas: replanteo de pendientes, verificación de puntos de descarga.
	
	

	Materiales y herramientas: Lámina galvanizada cal. 22, soportes metálicos, sellantes.
	
	

	Procedimiento de ejecución: Instalación con pendiente, fijación cada 1.20 m, sellado de uniones, conexión a bajantes.
	
	

	Ensayos. Prueba de escorrentía, verificación de pendientes.
	
	

	Medida y forma de pago: Se medirá por metro lineal (ml) instalado, incluyendo todas las actividades descritas.
	
	

	No conformidades: filtraciones, empozamientos, mala fijación.
	
	

	C5C.2
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTES EN PVC AGUAS LLUVIAS D=6" (INCLUYE ACCESORIOS COMO CODOS Y UNIONES, ANCLAJES Y CONEXIÓN A RED EXISTENTE).
	CANTIDAD 
	UNIDAD DE MEDIDA

	Descripción: Instalación de bajantes en PVC. S D=6", Incluye accesorios como codos y uniones, anclajes y conexión a red existente
	39
	METROS LINEALES

	Actividades previas: Replanteo.
	
	

	Materiales y herramientas: Tubería PVC, accesorios.
	
	

	Procedimiento de ejecución: Instalación, fijación, conexión.
	
	

	Ensayos: Estanqueidad.
	
	

	Medida y forma de pago: Se medirá por metro lineal (ml) instalado, incluyendo todas las actividades descritas.
	
	

	No conformidades: Fugas, mala fijación.
	
	

	C6C
	NIVELACIÓN CUBIERTA 
	 
	 

	C6C.1
	MURO EN BLOQUE Nº 4 E = 0.10 m (NIVELACIÓN DE CUBIERTAS) INCLUYE FILOS, ENCUENTROS, REMATES Y AJUSTES PROPIOS DE LA MODULACIÓN DEL MURO, SIN PAGO ADICIONAL.
	CANTIDAD 
	UNIDAD DE MEDIDA

	Descripción: Construcción de muro en bloque de concreto, con mortero de pega, garantizando estabilidad, plomo y alineación.
	20
	METROS CUADRADOS

	Actividades previas: Replanteo y nivelación.
	
	

	Materiales y herramientas: Bloque, mortero, herramientas manuales.
	
	

	Procedimiento de ejecución: Levantamiento hilada a hilada, control de nivel y plomo, amarre estructural. El material de residuo resultante de la instalación deberá retirarse de las instalaciones y disponerse conforme a lo establecido en las condiciones generales de manejo de RCD en un plazo no mayor a 10 dias.
	
	

	Ensayos: Verificación de plomo, control de alineación.
	
	

	Medida y forma de pago: Se medirá por metro cuadrado (m²) terminado, incluyendo todas las actividades descritas y todos los ajustes necesarios sin reconocimiento adicional en metros lineales (ML).
	
	

	No conformidades: Desplome, juntas deficientes, mala alineación.
	
	

	C6C.2
	PAÑETE LISO MUROS   1:3  INTERIOR  INCLUYE REMATES, FILOS, CANTOS Y ELEMENTOS LINEALES, DILATACIONES SIN PAGO ADICIONAL.
	CANTIDAD 
	UNIDAD DE MEDIDA

	Descripción: Aplicación de pañete liso interior en muros.
	40
	METROS CUADRADOS

	Actividades previas: Limpieza del soporte, humedecimiento.
	
	

	Materiales y herramientas: cemento, arena, agua, herramientas manuales y/o equipo menor.
	
	

	Procedimiento de ejecución: Aplicación de mortero, nivelación, afinado.
	
	

	Ensayos: Verificación de plomo y nivel.
	
	

	Medida y forma de pago: Se medirá por metro cuadrado (m²) terminado, incluyendo todas las actividades descritas y todos los ajustes necesarios sin reconocimiento adicional en metros lineales (ML)
	
	

	No conformidades: Fisuras, Desprendimientos, Falta de nivel.
	
	

	C6C.3
	ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO PAÑETADO INCLUYE REMATES, FILOS, CANTOS Y ELEMENTOS LINEALES, SIN PAGO ADICIONAL.
	CANTIDAD 
	UNIDAD DE MEDIDA

	Descripción: Suministro y aplicación de estuco plástico sobre superficies de muro previamente pañetadas, incluyendo preparación del soporte, resanes menores, afinado, remates, filos, cantos y elementos lineales, obteniendo una superficie lisa, uniforme y apta para recibir acabado final de pintura.
	20
	METROS CUADRADOS

	Actividades previas: verificación de que el pañete se encuentre completamente curado, firme, seco, nivelado y libre de fisuras, limpieza de polvo, grasas, eflorescencias o material suelto, protección de elementos adyacentes.
	
	

	Materiales y herramientas: Estuco plástico de primera calidad, espátulas metálicas, llanas lisas, lijas de diferentes granulometrías, reglas de aluminio, escaleras, elementos de protección personal.
	
	

	Procedimiento de ejecución: Limpieza y preparación de la superficie, aplicación uniforme del estuco plástico en capas sucesivas según recomendación del fabricante, resane de imperfecciones, conformación de filos y cantos, afinado de la superficie hasta obtener planeidad y uniformidad, lijado final para eliminar irregularidades y garantizar una superficie apta para pintura, incluyendo remates y elementos lineales sin reconocimiento adicional.
	
	

	Ensayos: Inspección visual de uniformidad, planeidad y acabado superficial, verificación de adherencia al sustrato, control de fisuras, desprendimientos o imperfecciones visibles.
	
	

	Medida y forma de pago: Se medirá por metro cuadrado (m²) de superficie terminada y aprobada por la supervisión, incluyendo suministro de materiales, mano de obra, preparación de superficie, remates, filos, cantos, elementos lineales, desperdicios y todos los trabajos necesarios para su correcta ejecución.
	
	

	No conformidades: Superficies onduladas, presencia de fisuras, desprendimientos, falta de adherencia, porosidades excesivas, diferencias de textura, marcas de herramientas o acabados no uniformes.
	
	

	C6C.4
	PINTURA EN VINILO TIPO 2 SOBRE MURO ESTUCADO INCLUYE REMATES, FILOS, CANTOS Y ELEMENTOS LINEALES, SIN PAGO ADICIONAL.
	CANTIDAD 
	UNIDAD DE MEDIDA

	Descripción: Aplicación de pintura vinílica tipo 2 sobre superficies de muro estucado, incluyendo preparación de superficie, resane, lijado, sellado y aplicación de manos de pintura hasta lograr acabado uniforme, cubriente y de color homogéneo.
	20
	METROS CUADRADOS

	Actividades previas: Verificación de que el muro estucado se encuentre completamente terminado ,  lijado, limpieza de polvo y partículas sueltas, revisión de humedad y condiciones ambientales adecuadas, protección de elementos adyacentes.
	
	

	Materiales y herramientas: Pintura vinilo tipo 2, sellador acrílico para superficies porosas, masilla para resanes menores, lijas grano fino, rodillos, brochas, bandejas, extensiones.
	
	

	Procedimiento de ejecución: Resane de imperfecciones superficiales, lijado general hasta obtener superficie lisa, limpieza de polvo, aplicación de sellador acrílico uniforme, aplicación de mínimo dos manos de pintura vinilo tipo 2 mediante rodillo o equipo adecuado, respetando tiempos de secado entre manos y garantizando cubrimiento total sin marcas ni traslapos visibles.
	
	

	Ensayos: Inspección visual de uniformidad de color y textura, verificación de cubrimiento sin transparencias, control de adherencia mediante prueba manual.
	
	

	Medida y forma de pago: m² de muro instalado y terminado con todos los ajustes necesarios sin reconocimiento adicional en metros lineales (ML).
	
	

	No conformidades: Diferencias de tono, marcas de rodillo, baja adherencia, descascaramiento, superficies con polvo o sin sellado previo.
	
	

	C7C
	ASEO
	 
	 

	C7C.1
	ASEO GENERAL
	CANTIDAD 
	UNIDAD DE MEDIDA

	Descripción: Ejecución de actividades de limpieza final de obra en las áreas intervenidas (baños), incluyendo retiro de escombros, residuos de construcción, limpieza de superficies, elementos instalados, aparatos sanitarios, pisos, muros, cielos rasos y entrega en condiciones óptimas de uso.
	1056
	METROS CUADRADOS

	Actividades previas: Finalización total de actividades constructivas, Retiro de materiales sobrantes y equipos, Verificación de funcionamiento de instalaciones.
	
	

	Materiales y herramientas: Detergentes neutros, Desinfectantes, Removedores de residuos de obra (cemento, boquilla, pintura), Trapos, estopas, esponjas, Bolsas para residuos, Escobas, Traperos, Baldes, Espátulas plásticas, Hidrolavadora (si aplica).
	
	

	Procedimiento de ejecución: Retiro de escombros y residuos sólidos. Limpieza en seco de superficies (barrido general). Limpieza húmeda de pisos con detergente adecuado. Limpieza de enchapes de muros eliminando residuos de boquilla y cemento. Limpieza de aparatos sanitarios, griferías, espejos y vidrios. Limpieza de cielo raso y luminarias. Desinfección general del área. Disposición final de residuos en sitio autorizado. Inspección final para entrega.
	
	

	Ensayos: Inspección visual de limpieza, Verificación de ausencia de residuos de obra, Verificación de funcionamiento de elementos (sin obstrucciones).
	
	

	Medida y forma de pago: Se medirá por metro cuadrado (m²) de área intervenida efectivamente limpiada y recibida a satisfacción, incluyendo todas las actividades descritas.
	
	

	No conformidades: Presencia de residuos de obra, manchas en enchapes, pisos o aparatos, elementos sin limpiar (griferías, luminarias, espejos), obstrucción en desagües por residuos, entrega en condiciones no aptas para uso.
	
	

	D- LICEO GENERAL SERVIEZ - VILLAVICENCIO (CAMBIO CUBIERTA POLICARBONATO PASARELAS / REMODELACIÓN BAÑOS)

	D- CAMBIO CUBIERTAS POLICARBONATO
	 
	 

	D1C
	PRELIMINARES
	 
	 

	D1C.1
	DESMONTE CUBIERTA EN POLICARBONATO EXISTENTE,  (INCLUYE ESTRUCTURA EXISTENTE (CORREAS),  PROTECCIÓN DE ÁREAS INFERIORES, ACOPIOS TEMPORALES,  ENLONADO, CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL DESMONTADO CON DISPOSICIÓN FINAL FUERA DE LAS INSTALACIONES EN SITIO AUTORIZADO).
	CANTIDAD 
	UNIDAD DE MEDIDA

	Descripción: Desmonte de cubierta en policarbonato existente incluyendo protección de áreas inferiores, acopios, cargue, transporte y disposición final.
	494
	METROS CUADRADOS

	Actividades previas: Inspección de cubierta, señalización, protección de áreas, verificación de accesos.
	
	

	Materiales y herramientas: Lonas, herramientas manuales, andamios.
	
	

	Procedimiento de ejecución: Protección de áreas, retiro controlado de láminas, descenso, acopio, cargue y disposición final.  El material resultante del desmonte deberá retirarse de las instalaciones y disponerse conforme a lo establecido en las condiciones generales de manejo de RCD en un plazo no mayor a 10 dias.
	
	

	Ensayos: No aplica.
	
	

	Medida y forma de pago: Se medirá por metro cuadrado (m²) desmontado, incluyendo todas las actividades descritas.
	
	

	No conformidades: Daños a redes, residuos en obra, retiro incompleto.
	
	

	D2C
	CUBIERTA PASARELAS
	 
	 

	D2C.1
	LIJADA Y PINTADA ESTRUCTURA EXISTENTE INCLUYENDO PARALES (PINTURA ANTICORRSOCIVA).
	CANTIDAD 
	UNIDAD DE MEDIDA

	Descripción: Preparación superficial mediante lijado mecánico o manual y aplicación de sistema de pintura anticorrosiva sobre estructura metálica existente, incluyendo parales y demás elementos, garantizando protección contra oxidación y acabado uniforme.
	494
	METROS CUADRADOS

	Actividades previas: Inspección del estado de la estructura para identificar presencia de óxido, grasa o pintura deteriorada, limpieza inicial de la superficie, protección de elementos adyacentes, verificación de condiciones ambientales adecuadas (superficie seca y libre de humedad).
	
	

	Materiales y herramientas: Lijas manuales o disco abrasivo, cepillo de alambre, removedor de óxido cuando aplique, solventes desengrasantes, pintura anticorrosiva tipo base alquídica o epóxica según especificación, brochas, rodillos o equipo de aplicación.
	
	

	Procedimiento de ejecución: Limpieza y desengrase de la superficie, eliminación de óxido y pintura suelta mediante lijado hasta lograr grado de preparación adecuado (mínimo St2 o equivalente), retiro de polvo, aplicación de primera mano de pintura anticorrosiva cubriendo completamente la superficie, secado según ficha técnica, aplicación de segunda mano para garantizar espesor y protección, Ensayos: Inspección visual de cubrimiento total sin zonas expuestas, verificación de adherencia, control de continuidad de la película protectora.
	
	

	Medida y forma de pago: m² de superficie intervenida incluyendo preparación, materiales y aplicación completa.
	
	

	No conformidades: Presencia de óxido residual, falta de adherencia, zonas sin cubrimiento, espesores insuficientes de pintura, contaminación de la superficie antes de aplicación.
	
	

	D2C.2
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEJA SIN TRASLAPO - TST STANDING SEAM 450MM DE 2", FABRICADA EN LÁMINA DE ACERO GALVANIZADO Z 180 PREPINTADO SUPER POLIÉSTER . INCLUYE REMATES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, SELLANTES, (TORNILLERIA OCULTA Y SISTEMA DE FIJACIÓN, SELLANTES Y REMATES, CUMBRERAS, BABEROS Y TAPAJUNTAS) INSTALACIÓN Y TRANSPORTE
	CANTIDAD 
	UNIDAD DE MEDIDA

	Descripción: Suministro e instalación de cubierta metálica tipo TST standing seam de 450 mm y 2 pulgadas, fabricada en lámina de acero galvanizado Z180 prepintado superpoliéster, incluyendo sistema de fijación oculta, tornillería, sellantes, remates, cumbreras, baberos, tapajuntas, instalación completa y transporte.
	494
	METROS CUADRADOS

	Actividades previas: Verificación de estructura soporte, replanteo y niveles.
	
	

	Materiales y herramientas:  Lámina standing seam, clips de fijación oculta, sellantes, tornillería, herramientas especializadas, equipos de izaje.
	
	

	Procedimiento de ejecución: Instalación de láminas mediante sistema de engargolado sin traslapo, fijación oculta con clips, instalación de remates, cumbreras, baberos y tapajuntas, sellado de uniones y verificación de alineación y pendientes.
	
	

	Ensayos: Prueba de estanqueidad, inspección de fijación.
	
	

	Medida y forma de pago: Se medirá por metro cuadrado (m²) terminado, incluyendo todas las actividades descritas y todos los ajustes necesarios sin reconocimiento adicional en metros lineales (ML).
	
	

	No conformidades:  Filtraciones, mala alineación, fijación deficiente.
	
	

	D2C.3
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 22; DS=70 CON ELEMENTOS DE FIJACIÓN (INCLUYE FABRICACIÓN, SOPORTES METÁLICOS CADA 1.20m, PENDIENTE MÍNIMA DEL 1%, UNIONES SELLADAS, FIJACIÓN A ESTRUCTURA, INSTALACIÓN COMPLETA, TAPAS Y SOSCOS).
	CANTIDAD 
	UNIDAD DE MEDIDA

	Descripción: Suministro e instalación de canal en lámina galvanizada con pendiente mínima del 1%, CAL. 22; DS=70 con elementos de fijación (incluye fabricación, soportes metálicos cada 1.20m, uniones selladas, fijación a estructura, instalación completa, tapas y soscos).
	309
	METROS LINEALES

	Actividades previas: replanteo de pendientes, verificación de puntos de descarga.
	
	

	Materiales y herramientas: Lámina galvanizada cal. 22, soportes metálicos, sellantes.
	
	

	Procedimiento de ejecución: Instalación con pendiente, fijación cada 1.20 m, sellado de uniones, conexión a bajantes.
	
	

	Ensayos. Prueba de escorrentía, verificación de pendientes.
	
	

	Medida y forma de pago: Se medirá por metro lineal (ml) instalado, incluyendo todas las actividades descritas.
	
	

	No conformidades: filtraciones, empozamientos, mala fijación.
	
	

	D2C.4
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA, D: 30CM CAIBRE 26.  INCLUYE PINTURA Y SELLOS. 
	CANTIDAD 
	UNIDAD DE MEDIDA

	Descripción: Suministro, fabricación e instalación de flanche en lámina galvanizada calibre 26 con desarrollo de 30 cm, destinado a remates e impermeabilización en encuentros de cubierta y/o muros, incluyendo conformado en taller, pintura de acabado, sellos y fijación completa.
	48
	METROS LINEALES

	Actividades previas: Verificación en obra de dimensiones reales del encuentro, replanteo de ubicación, revisión de superficies de apoyo asegurando limpieza, secado y continuidad, coordinación con elementos de cubierta o fachada existentes.
	
	

	Materiales y herramientas: Lámina galvanizada calibre 26, sellante elastomérico o poliuretano, pintura anticorrosiva y esmalte de acabado, tornillería galvanizada o remaches, herramientas de corte y doblado, taladro, pistola de sellante.
	
	

	Procedimiento de ejecución: Corte y conformado de la lámina según geometría requerida, presentación en sitio verificando ajuste, fijación mecánica a soporte mediante tornillos o remaches, aplicación de sellante continuo en juntas y traslapos garantizando hermeticidad, aplicación de pintura anticorrosiva en bordes expuestos y acabado final, limpieza de excedentes de sellante.
	
	

	Ensayos: Inspección visual de continuidad del sellado, verificación de adherencia del sellante, control de fijación mecánica y ausencia de filtraciones mediante prueba de agua localizada.
	
	

	Medida y forma de pago: metro lineal (ML) instalado incluyendo suministro, fabricación, fijación, sellos y pintura.
	
	

	No conformidades: Filtraciones por sellado discontinuo, fijación insuficiente, deformación de la lámina, ausencia de pintura en zonas expuestas, traslapos inadecuados.
	
	

	D2C.5
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BAJANTES METÁLICAS  INCLUYE PINTURA.
	CANTIDAD 
	UNIDAD DE MEDIDA

	Descripción: Instalación de bajantes metálicas. S D=4", incluye accesorios como codos y uniones, anclajes y conexión a red existente, con pintura anticorrosiva.
	168
	METROS LINEALES

	Actividades previas: Replanteo.
	
	

	Materiales y herramientas: Tubería, accesorios.
	
	

	Procedimiento de ejecución: Pintura, Instalación, fijación, conexión.
	
	

	Ensayos: Estanqueidad.
	
	

	Medida y forma de pago: Se medirá por metro lineal (ml) instaladoo, incluyendo todas las actividades descritas.
	
	

	No conformidades: Fugas, mala fijación.
	
	

	D3C
	CARPINTERÍA METÁLICA Y/O ESTRUCTURA METÁLICA
	 
	 

	D3C.1
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFUERZO EN PERFIL METÁLICO CAL 14 Y/O 16  (ELABORACIÓN DE CERCHAS CUANDO APLIQUE DISEÑO ESTRUCTURAL Y PLANOS, INSTALACIÓN DE CORREAS, INCLUYE FABRICACIÓN, TRANSPORTE, MONTAJE,  SOLDADURA, TRATAMIENTO ANTICORROSIVO, PINTURA EN ESMALTE, PERNOS Y ANCLAJES DE ELEMENTOS DE FIJACIÓN) 
	CANTIDAD 
	UNIDAD DE MEDIDA

	Descripción: Fabricación, suministro e instalación de estructura metálica en perfiles cal 14–16, incluyendo cerchas, correas, anclajes, soldadura, tratamiento anticorrosivo y pintura. Cuando aplique cálculo estructural de los elementos a instalar.
	3459
	KILOGRAMO

	Actividades previas: Revisión y aprobación de planos estructurales, Verificación de puntos de apoyo.
	
	

	Materiales y herramientas: Perfiles estructurales, electrodos certificados, equipos de soldadura, herramientas de corte.
	
	

	Procedimiento de ejecución: Fabricación en taller, transporte, montaje en obra, alineación, soldadura, aplicación de anticorrosivo y acabado.
	
	

	Ensayos: Inspección visual de soldaduras, Verificación de alineación, Control de recubrimiento anticorrosivo.
	
	

	Medida y forma de pago: kg instalado.  incluyendo todas las actividades descritas. El pago se efectuará sobre las cantidades reales ejecutadas, soportadas mediante memorias de cantidades, remisiones de entrega y demás documentos de verificación que apruebe la supervisión.
	
	

	No conformidades: Soldaduras defectuosas, falta de recubrimiento, deformaciones.
	
	

	D-REMODELACIÓN BAÑOS PRIMARIA PREESCOLAR
	 
	 

	D1B
	PRELIMINARES
	 
	 

	D1B.1
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO PROVISIONAL EN TELA EN POLIPROPILENO VERDE DE 2,10 M DE ALTURA, SOPORTADA MEDIANTE POSTES PARA CERCA DE 2,50 M DE LONGITUD, DISPUESTOS CADA 2,50 M. INCLUYE POSTES O ELEMENTOS DE SOPORTE, TENSADO, AMARRES, SUMINISTRO DE MATERIALES, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y ESTABILIDAD. ASIMISMO, INCLUYE EL DESMONTAJE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DEL CERRAMIENTO UNA VEZ FINALIZADOS LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO OBJETO DEL CONTRATO.
	CANTIDAD 
	UNIDAD DE MEDIDA

	Descripción: La actividad contempla el suministro, transporte y ejecución de cerramientos provisionales y perimetrales para facilitar el control de las áreas a intervenir y las labores de obra. El cerramiento se ejecutará en tela en polipropileno verde de 2.10 m de altura, soportada mediante postes para cerca de 2.50 m dispuestos cada 2.50 metros. Deberá incluir puertas en puntos estratégicos que permitan el ingreso de materiales cuando sea necesario. Al finalizar la obra se deben desmontar y retirar todos los cerramientos, campamentos, redes y demás instalaciones provisionales, dejando las áreas en condiciones iguales a las encontradas antes del inicio de los trabajos.
	15
	METROS LINEALES

	Actividades previas: Localizar el perímetro del área donde se instalará el cerramiento, verificar accesos y zonas donde se ubicarán puertas peatonales y/o vehiculares, revisar las condiciones del terreno y nivelar en caso de ser necesario.
	
	

	Materiales y herramientas: Tela en polipropileno verde, H = 2,10 m, poste o vara de madera para cerramiento, longitud 2,50 m, puntilla de acero con cabeza de 2", alambre galvanizado o amarre plástico, herramienta menor.
	
	

	Procedimiento de ejecución: Localizar y trazar el perímetro de ubicación del cerramiento, excavar y asegurar la estabilidad del poste empotrándolos cada 2.5 metros, instalar la tela verde asegurándola con puntillas con cabeza, colocar puertas peatonales y vehiculares según se requiera, mantener el cerramiento durante todo el tiempo que dure la obra, desmontar el cerramiento al finalizar la obra y realizar el resane de las perforaciones conforme al material afectado por la instalación. El material resultante deberá retirarse de las instalaciones y disponerse conforme a lo establecido en las condiciones generales de manejo de RCD en un plazo no mayor a 10 dias.
	
	

	Ensayos: Verificación del alineamiento y verticalidad de los postes, comprobación del tensado y fijación adecuada de la tela verde, revisión del correcto funcionamiento de las puertas instaladas.
	
	

	Medida y forma de pago: Se medirá y pagará por metro lineal (ml) debidamente ejecutado y recibido a satisfacción. El valor incluirá todos los materiales, mano de obra, equipos, herramientas, transporte y demás costos necesarios para su correcta ejecución.
	
	

	No conformidades: Inestabilidad.
	
	

	D1B.2
	DEMOLICIÓN MUROS EN MAMPOSTERÍA 0.15 M  (INCLUYE CARGUE,  ENLONADO Y RETIRO DE MATERIAL FUERA DE LAS INSTALACIONES).
	CANTIDAD 
	UNIDAD DE MEDIDA

	Descripción: Demolición de muros en mampostería de 0.10 a 0.15 m de espesor, incluyendo cargue, enlone, retiro y disposición final de escombros en sitio autorizado.
	2
	METROS CUADRADOS

	Actividades previas: Verificación en sitio, Identificación de elementos estructurales y redes existentes, aislamiento y señalización del área, desconexión de redes eléctricas e hidrosanitarias.
	
	

	Materiales y herramientas: lonas de protección, cinta de señalización, herramienta menor y/o equipo de demolición.
	
	

	Procedimiento de ejecución: Demolición controlada evitando afectar elementos estructurales, clasificación de escombros, cargue, transporte y disposición final autorizada. El material resultante deberá retirarse de las instalaciones y disponerse conforme a lo establecido en las condiciones generales de manejo de RCD en un plazo no mayor a 10 dias.
	
	

	Ensayos: No aplica.
	
	

	Medida y forma de pago: Se medirá por metro cuadrado (m²) demolido, incluyendo todas las actividades descritas. Incluye todo lo necesario para dejar el área completamente liberada, sin reconocimiento adicional en metros lineales (ML)
	
	

	No conformidades: Daños a estructuras no contempladas, mala disposición de residuos, falta de protección de áreas contiguas.
	
	

	D1B.3
	DEMOLICIÓN PLACA PISO 0.20 M    (INCLUYE CARGUE,  ENLONADO Y RETIRO DE MATERIAL FUERA DE LAS INSTALACIONES).
	CANTIDAD 
	UNIDAD DE MEDIDA

	Descripción: Demolición de placa de concreto existente, hasta 0.20 m de espesor, incluyendo corte perimetral, fragmentación, cargue, retiro y disposición final.
	1
	METROS CUADRADOS

	Actividades previas: Verificación de redes bajo piso, señalización del área, protección de elementos cercanos.
	
	

	Materiales y herramientas: Disco de corte, equipo de demolición, lonas.
	
	

	Procedimiento de ejecución: Corte perimetral, demolición mecánica controlada, retiro de material, limpieza del área. El material resultante deberá retirarse de las instalaciones y disponerse conforme a lo establecido en las condiciones generales de manejo de RCD en un plazo no mayor a 10 dias.
	
	

	Ensayos: No aplica.
	
	

	Medida y forma de pago: Se medirá por metro cuadrado (m²) demolido, incluyendo todas las actividades descritas. Incluye todo lo necesario para dejar el área completamente liberada, sin reconocimiento adicional en metros lineales (ML)
	
	

	No conformidades: Afectación de redes existentes, superficie irregular no apta para nueva obra.
	
	

	D1B.4
	DEMOLICIÓN ENCHAPE DE PISOS (INCLUYE  DEMOLICIÓN DE GUARDAESCOBA,  INCLUYE CARGUE,  ENLONADO Y RETIRO DE MATERIAL FUERA DE LAS INSTALACIONES).  
	CANTIDAD 
	UNIDAD DE MEDIDA

	Descripción: Retiro de enchape existente incluyendo guardaescoba.
	26
	METROS CUADRADOS

	Actividades previas: Verificación en sitio, señalización del área, desconexión de redes existentes.
	
	

	Materiales y herramientas: lonas de protección, herramientas manuales y/o equipo menor.
	
	

	Procedimiento de ejecución: Retiro manual del enchape, eliminación de residuos de pegante,    Limpieza de superficie. El material resultante deberá retirarse de las instalaciones y disponerse conforme a lo establecido en las condiciones generales de manejo de RCD en un plazo no mayor a 10 dias.
	
	

	Ensayos: No aplica.
	
	

	Medida y forma de pago: Se medirá por metro cuadrado (m²) demolido, incluyendo todas las actividades descritas. Incluye todo lo necesario para dejar el área completamente liberada, sin reconocimiento adicional en metros lineales (ML)
	
	

	No conformidades: Daño en placa base, superficie con residuos que impidan nueva instalación.
	
	

	D1B.5
	DEMOLICIÓN ENCHAPE DE PARED  (INCLUYE CARGUE,  ENLONADO Y RETIRO DE MATERIAL FUERA DE LAS INSTALACIONES).
	CANTIDAD 
	UNIDAD DE MEDIDA

	Descripción: Demolición de enchape cerámico en muros.
	54
	METROS CUADRADOS

	Actividades previas: Revisión de estado del muro, protección de elementos cercanos.
	
	

	Materiales y herramientas: Herramientas manuales y/o equipo menor.
	
	

	Procedimiento de ejecución: Retiro manual del enchape en pared , limpieza y retiro. El material resultante deberá retirarse de las instalaciones y disponerse conforme a lo establecido en las condiciones generales de manejo de RCD en un plazo no mayor a 10 dias.
	
	

	Ensayos: No aplica.
	
	

	Medida y forma de pago: Se medirá por metro cuadrado (m²) demolido, incluyendo todas las actividades descritas. Incluye todo lo necesario para dejar el área completamente liberada, sin reconocimiento adicional en metros lineales (ML)
	
	

	No conformidades: Daño del muro soporte, residuos adheridos.
	
	

	D1B.6
	DESMONTE DIVISIONES EXISTENTES  (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL FUERA DE LAS INSTALACIONES).
	CANTIDAD 
	UNIDAD DE MEDIDA

	Descripción: Desmonte de divisiones de baño existentes incluidas puertas, piezas laterales, piezas frontales, accesorios y divisiones de orinal.
	13
	METROS CUADRADOS

	Actividades previas: Identificación del sistema de fijación.
	
	

	Materiales y herramientas: Herramientas manuales y/o equipo menor.
	
	

	Procedimiento de ejecución: Desmonte  controlado, retiro de piezas, cargue y disposición. El material resultante deberá retirarse de las instalaciones y disponerse conforme a lo establecido en las condiciones generales de manejo de RCD en un plazo no mayor a 10 dias.
	
	

	Ensayos: No aplica.
	
	

	Medida y forma de pago: Se medirá por metro cuadrado (m²) desmontado, incluyendo todas las actividades descritas. Incluye todo lo necesario para dejar el área completamente liberada, sin reconocimiento adicional en metros lineales (ML)
	
	

	No conformidades: Daño en muros o pisos, mala disposición de residuos.
	
	

	D1B.7
	DESMONTE PUERTAS Y MARCOS EXISTENTES   (INCLUYE CARGUE Y RETIRO FUERA DE LAS INSTALACIONES).
	CANTIDAD 
	UNIDAD DE MEDIDA

	Descripción: Desmonte controlado de puertas y marcos existentes en madera y/o metálicos, incluyendo retiro de hojas, marcos, herrajes y elementos de fijación, con cargue, transporte y disposición final fuera de las instalaciones en sitio autorizado.
	12
	UNIDAD

	Actividades previas: Inspección del tipo de puerta y sistema de fijación (anclajes, soldaduras o tornillería), verificación de interferencias con redes o acabados adyacentes, protección de muros, pisos y elementos cercanos, señalización del área de trabajo.
	
	

	Materiales y herramientas: Herramientas manuales (destornilladores, palancas, llaves), pulidora o equipo de corte cuando aplique.
	
	

	Procedimiento de ejecución: Retiro de hojas desmontando bisagras o sistemas de fijación, desmonte de marcos mediante liberación de anclajes o corte controlado evitando afectación del vano, retiro de herrajes, limpieza del área intervenida, acopio temporal, cargue y transporte para disposición final en sitio autorizado, Ensayos: Inspección visual del vano libre de elementos sueltos, verificación de no afectación estructural ni de acabados adyacentes.
	
	

	Ensayos: Inspección visual del vano libre de elementos sueltos, verificación de no afectación estructural ni de acabados adyacentes.
	
	

	Medida y forma de pago: unidad (UND) desmontada incluyendo cargue, retiro y disposición final.
	
	

	No conformidades: Daños en muros o pisos durante el desmonte, retiro incompleto de anclajes, elementos cortantes expuestos, disposición inadecuada de residuos.
	
	

	D1B.8
	DESMONTE APARATOS SANITARIOS Y LAVAMANOS  (INCLUYE CARGUE Y RETIRO FUERA DE LAS INSTALACIONES).
	CANTIDAD 
	UNIDAD DE MEDIDA

	Descripción: Desmonte de sanitarios, lavamanos y accesorios.
	15
	UNIDAD

	Actividades previas: Cierre de válvulas, vaciado de tuberías.
	
	

	Materiales y herramientas: Herramientas manuales y/o equipo menor.
	
	

	Procedimiento de ejecución: Desconexión, retiro, sellado provisional. Los aparatos resultantes deberán retirarse de las instalaciones y disponerse conforme a lo establecido en las condiciones generales de manejo de RCD en un plazo no mayor a 10 dias.
	
	

	Ensayos: No aplica.
	
	

	Medida y forma de pago: Por unidad (UNIDAD) desmontada, incluyendo todas las actividades descritas.
	
	

	No conformidades: Fugas posteriores, daño en redes.
	
	

	D1B.9
	PAÑETE LISO MUROS   1:3 INTERIOR INCLUYE REMATES, FILOS, CANTOS Y ELEMENTOS LINEALES, DILATACIONES SIN PAGO ADICIONAL.
	CANTIDAD 
	UNIDAD DE MEDIDA

	Descripción: Aplicación de pañete liso interior en muros.
	18,39
	METROS CUADRADOS

	Actividades previas: Limpieza del soporte, humedecimiento.
	
	

	Materiales y herramientas: cemento, arena, agua, herramientas manuales y/o equipo menor.
	
	

	Procedimiento de ejecución: Aplicación de mortero, nivelación, afinado.
	
	

	Ensayos: Verificación de plomo y nivel.
	
	

	Medida y forma de pago: Se medirá por metro cuadrado (m²) terminado, incluyendo todas las actividades descritas y todos los ajustes necesarios sin reconocimiento adicional en metros lineales (ML)
	
	

	No conformidades: fisuras, desprendimientos, falta de nivel.
	
	

	D2B
	PISOS Y ENCHAPES
	 
	 

	D2B.1
	ALISTADO ENDURECIDO 1:3, E=0.04
	CANTIDAD 
	UNIDAD DE MEDIDA

	Descripción:  Ejecución de capa de alistado en mortero cemento–arena en proporción 1:3, con espesor promedio de 4 cm, para nivelación, regularización y conformación de pendientes sobre la superficie base, incluyendo incorporación de aditivo endurecedor (si aplica), garantizando condiciones óptimas para la instalación de acabado final.
	26
	METROS CUADRADOS 

	Actividades previas: Verificación de niveles, cotas y pendientes según planos, inspección de la superficie base (placa estructural), retiro de partículas sueltas, polvo, grasas o contaminantes, humedecimiento controlado de la superficie, replanteo de niveles mediante maestras o guías.
	
	

	Materiales y herramientas: Cemento, arena lavada de granulometría controlada, agua potable, aditivo endurecedor superficial (si aplica), mezcladora de concreto o trompo, regla metálica, llana metálica, nivel de burbuja y/o nivel láser, palas y herramientas menores.
	
	

	Procedimiento de ejecución: Instalación de maestras para control de nivel y espesor, preparación de mortero en proporción 1:3. Colocación del mortero sobre la superficie previamente humedecida, extendido y nivelación mediante regla, afinado superficial con llana, conformación de pendientes hacia desagües, curado húmedo mínimo durante 3 días.
	
	

	Ensayos: nivelación, verificación de pendientes, inspección de adherencia y compactación
	
	

	Medida y forma de pago: Se medirá por metro cuadrado (m²) terminado, incluyendo todas las actividades descritas y todos los ajustes necesarios sin reconocimiento adicional en metros lineales (ML)
	
	

	No conformidades: Fisuración por mala dosificación o curado, desnivel o falta de pendientes, baja resistencia superficial, desprendimiento del soporte.
	
	

	D2B.2
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERÁMICA PISO TRÁFICO 5, CALIDAD PRIMERA (FORMATO 45X45)
	CANTIDAD 
	UNIDAD DE MEDIDA

	Descripción: Suministro e instalación de baldosa cerámica para piso de alto tráfico (tráfico 5), formato 45x45 cm, adherida con mortero adhesivo tipo C2 (según norma), incluyendo nivelación, juntas, boquillado y limpieza final.
	26
	METROS CUADRADOS

	Actividades previas: Replanteo, verificación de superficie.
	
	

	Materiales y herramientas: Baldosa, pegante, boquilla, crucetas separadoras, cortadora de cerámica, llana dentada (según formato), nivel, martillo de goma, esponjas.
	
	

	Procedimiento de ejecución: Preparación del adhesivo según fabricante, aplicación con llana dentada sobre soporte, instalación de piezas con presión uniforme, control de nivel y alineación con crucetas, corte de piezas en bordes y encuentros, fraguado mínimo de 24 horas, aplicación de boquilla en juntas, limpieza final. El material de escombro resultante de la instalación deberá retirarse de las instalaciones y disponerse conforme a lo establecido en las condiciones generales de manejo de RCD en un plazo no mayor a 10 dias.
	
	

	Ensayos: Inspección de adherencia, verificación de alineación de juntas.
	
	

	Medida y forma de pago: Se medirá por metro cuadrado (m²) terminado, incluyendo todas las actividades descritas y todos los ajustes necesarios sin reconocimiento adicional en metros lineales (ML)
	
	

	No conformidades: Juntas irregulares, desnivel entre piezas, fisuras o piezas dañadas.
	
	

	D2B.3
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BALDOSA CERÁMICA PARED CALIDAD PRIMERA (FORMATO 30X45 COLOR BLANCO MATE, INCLUYE CORTES, FILOS, BORDES, REMATES Y LA EJECUCIÓN DE FRANJAS O ÁREAS CON DIMENSIÓN MENOR A 0.50 m, INCLUYE DESPERDICIOS, CORTES ESPECIALES Y AJUSTES NECESARIOS SIN RECONOCIMIENTO ADICIONAL)
	CANTIDAD 
	UNIDAD DE MEDIDA

	Descripción: Suministro e instalación de baldosa cerámica para enchape de muros, calidad primera, formato 30x45 cm color blanco mate, adherida con mortero adhesivo tipo C2 conforme a norma, incluyendo preparación del soporte, nivelación, instalación con control de plomo y alineación, ejecución de cortes, filos, bordes y remates, tratamiento de juntas con boquilla, limpieza final y ejecución de franjas o áreas con dimensión menor a 0.50 m consideradas dentro del área total sin pago adicional.
	60
	METROS CUADRADOS

	Actividades previas: Verificación de verticalidad del muro, replanteo de modulación, instalación de guías horizontales.
	
	

	Materiales y herramientas: Baldosa, pegante, boquilla, crucetas separadoras, cortadora de cerámica, llana dentada (según formato), nivel, martillo de goma, esponjas.
	
	

	Procedimiento de ejecución: Preparación del adhesivo según fabricante., Aplicación con llana dentada sobre soporte., Instalación de piezas con presión uniforme, Control de nivel y alineación con crucetas, Corte de piezas en bordes y encuentros, Fraguado mínimo de 24 horas, Aplicación de boquilla en juntas, Limpieza final. El material de escombro resultante de la instalación deberá retirarse de las instalaciones y disponerse conforme a lo establecido en las condiciones generales de manejo de RCD en un plazo no mayor a 10 dias.
	
	

	Ensayos: Plomo, inspección de adherencia, verificación de alineación de juntas.
	
	

	Se medirá por metro cuadrado (m²) de enchape cerámico instalado y terminado, incluyendo cortes, remates, boquillado, limpieza final y franjas o áreas menores a 0.50 m de altura o ancho, las cuales se consideran incluidas dentro del área ejecutada y medida en m2,  no se medirán por separado en metros lineales (ML).
	
	

	No conformidades: desplome, juntas irregulares, desnivel entre piezas, fisuras o piezas dañadas
	
	

	D2B.4
	PLACA BASE CONCRETO 0.10 2500 PSI
	CANTIDAD 
	UNIDAD DE MEDIDA

	Descripción:  Ejecución de placa en concreto. Espesor hasta 0.10 m. con resistencia de 2.500 PSI. incluyendo preparación de subrasante, vaciado, nivelación y curado.
	2
	METROS CUADRADOS

	Actividades previas: Compactación del terreno.
	
	

	Materiales y herramientas: Concreto 2500 PSI, herramientas manuales y/o equipo menor.
	
	

	Procedimiento de ejecución: Formaleta, vaciado, vibrado, curado.
	
	

	Ensayos: Resistencia a compresión.
	
	

	Medida y forma de pago: Se medirá por metro cuadrado (m²) terminado, incluyendo todas las actividades descritas y todos los ajustes necesarios sin reconocimiento adicional en metros lineales (ML)
	
	

	No conformidades: Fisuras, Baja resistencia.
	
	

	D2B.5
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MESÓN EN QUARZTONE
	CANTIDAD 
	UNIDAD DE MEDIDA

	Descripción: Fabricación, transporte  e instalación de mesón en quarztone incluye pases, cortes, pulido, perforaciones, anclajes y sellos. (hasta un ancho de 0.70 m.)
	7
	METROS LINEALES

	Actividades previas: Toma de medidas, verificación de soportes.
	
	

	Materiales y herramientas: Quartzstone, anclajes, herramientas manuales y/o equipo menor.
	
	

	Procedimiento de ejecución: Corte, Instalación, Sellado.
	
	

	Ensayos: Nivelación.
	
	

	Medida y forma de pago: Se medirá por metro lineal (ml) terminado, incluyendo todas las actividades descritas.
	
	

	No conformidades: Desnivel, fisuras.
	
	

	D2B.6
	MURO EN BLOQUE Nº 4 E = 0.10 m INCLUYE FILOS, ENCUENTROS, REMATES Y AJUSTES PROPIOS DE LA MODULACIÓN DEL MURO, SIN PAGO ADICIONAL.
	CANTIDAD 
	UNIDAD DE MEDIDA

	Descripción: Construcción de muro en bloque de concreto, con mortero de pega, garantizando estabilidad, plomo y alineación.
	9
	METROS CUADRADOS

	Actividades previas: Replanteo y nivelación.
	
	

	Materiales y herramientas: Bloque, mortero, herramientas manuales.
	
	

	Procedimiento de ejecución: Levantamiento hilada a hilada, control de nivel y plomo, amarre estructural.
	
	

	Ensayos: Verificación de plomo, control de alineación.
	
	

	Medida y forma de pago: Se medirá por metro cuadrado (m²) terminado, incluyendo todas las actividades descritas y todos los ajustes necesarios sin reconocimiento adicional en metros lineales (ML).
	
	

	No conformidades: Desplome, juntas deficientes, mala alineación.
	
	

	D2B.7
	VINILO SOBRE PAÑETE DOS MANOS
	CANTIDAD 
	UNIDAD DE MEDIDA

	Descripción: Aplicación de pintura vinílica sobre superficie de muro en pañete, en dos manos como mínimo, incluyendo preparación del soporte, resanes, lijado, sellado y acabado final uniforme, cubriente y de color homogéneo, incluyendo la ejecución de franjas, filos, bordes, remates o áreas con dimensión menor a 0.50 m consideradas dentro del área total sin reconocimiento adicional.
	11
	METROS LINEALES

	Actividades previas: Verificación de que el pañete esté completamente curado (mínimo 7 días), seco, firme y libre de fisuras o desprendimientos, limpieza de polvo, grasas o partículas sueltas, protección de elementos adyacentes, revisión de condiciones ambientales adecuadas.
	
	

	Materiales y herramientas: Pintura vinilo tipo 2 o superior, sellador acrílico para superficies porosas, masilla para resanes, lijas grano fino, rodillos, brochas, bandejas, extensiones.
	
	

	Procedimiento de ejecución: Resane de imperfecciones del pañete, lijado general hasta lograr superficie uniforme, limpieza de polvo, aplicación de sellador acrílico, aplicación de dos manos de pintura vinilo respetando tiempos de secado entre manos según fabricante, garantizando cubrimiento total sin transparencias, traslapos ni marcas, incluyendo aplicación en filos, bordes, remates y franjas menores a 0.50 m integradas al sistema.
	
	

	Ensayos: Inspección visual de uniformidad de color y textura, verificación de cubrimiento total, control de adherencia mediante prueba manual.
	
	

	Medida y forma de pago: Se medirá por metro cuadrado (m²) de superficie pintada y terminada, incluyendo preparación, materiales, sellador, aplicación de dos manos, filos, bordes, remates y franjas o áreas con dimensión menor a 0.50 m, sin reconocimiento adicional en metros lineales (ML).
	
	

	No conformidades: Diferencias de tono, marcas de rodillo, baja adherencia, descascaramiento, superficies con polvo o humedad, falta de sellado previo o número insuficiente de manos.
	
	

	D3B
	CARPINTERÍA METÁLICA Y/O ESTRUCTURA METÁLICA
	 
	 

	D3B.1
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIVISIÓN PARA BAÑO EN ACERO INOXIDABLE 304 CAL.20 (INCLUYE PUERTAS Y ACCESORIOS)
	CANTIDAD 
	UNIDAD DE MEDIDA

	Descripción: Fabricación, transporte e  instalación de divisiones en acero inoxidable, para cabina de sanitario y división de orinal, incluye puertas, soportes, anclajes  y todos los accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.
	19
	METROS CUADRADOS

	Actividades previas: Replanteo y toma de medidas.
	
	

	Materiales y herramientas: Acero inoxidable, herrajes, herramientas manuales y/o equipo menor.
	
	

	Procedimiento de ejecución: Anclaje, instalación, ajuste.
	
	

	Ensayos: Funcionamiento de puertas y resistencia.
	
	

	Medida y forma de pago:
Se medirá por metro cuadrado (m²) terminado, incluyendo todas las actividades descritas y franjas o áreas menores a 0.50 m de altura o ancho, las cuales se consideran incluidas dentro del área ejecutada y medida en m2,  no se medirán por separado en metros lineales (ML).
	
	

	No conformidades: Inestabilidad, corrosión.
	
	

	D3B.2
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESPEJO  INCOLORO 4 MM 
	CANTIDAD 
	UNIDAD DE MEDIDA

	Descripción: Suministro, transporte e instalación de espejo incoloro de 4 mm de espesor con bordes biselados.
	2
	METROS CUADRADOS

	Actividades previas: Replanteo y toma de medidas.
	
	

	Materiales y herramientas: Espejo, silicona, herramientas manuales y/o equipo menor.
	
	

	Procedimiento de ejecución: Fijación, nivelación.
	
	

	Ensayos: Plomos.
	
	

	Medida y forma de pago: Se medirá por metro cuadrado (m²) terminado, incluyendo todas las actividades descritas.
	
	

	No conformidades: Desprendimiento, rayones.
	
	

	D3B.3
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MARCO PARA PUERTA EN LÁMINA CAL 18 -0.8 INCLUYE RESANE FINAL DEL VANO.
	CANTIDAD 
	UNIDAD DE MEDIDA

	Descripción: Suministro, fabricación e instalación de marco para puerta en lámina de acero calibre 18 (espesor aproximado 0.8 mm), conformado en frío, incluyendo refuerzos, anclajes, plomos, nivelación, soldaduras, tratamiento anticorrosivo y preparación para instalación de hoja.
	1
	METROS CUADRADOS

	Actividades previas: Verificación de dimensiones del vano, replanteo, revisión de verticalidad y nivel de muros, limpieza del área de instalación.
	
	

	Materiales y herramientas: Marco en Lámina de acero cal 18, perfiles conformados, anclajes metálicos, mortero de fijación cuando aplique, electrodos, equipo de soldadura, nivel, plomada, herramientas de corte y ajuste. Mortero para pañete, estuco y pintura, lijas.
	
	

	Procedimiento de ejecución: Fabricación del marco según dimensiones del vano, presentación en sitio, nivelación y plomeo, fijación mediante anclajes mecánicos o empotramiento, relleno de juntas con mortero, soldadura de refuerzos, aplicación de pintura anticorrosiva en toda la superficie, verificación de escuadras y ajuste final. Todos los daños en el muro propios de la instalación del marco deberan entregarse resanados y pintados, incluyendo los filos y areas adyacentes al vano donde se inatala el marco.
	
	

	Ensayos: Verificación de plomo y nivel con tolerancia máxima de 3 mm en 2 m, revisión de escuadra del marco, inspección de fijación y continuidad de soldaduras.
	
	

	Medida y forma de pago: Se medirá por unidad (UND) instalada, incluyendo fabricación, suministro, instalación, anclajes, soldadura y pintura anticorrosiva.
	
	

	No conformidades: Desplome, falta de escuadra, soldaduras deficientes, fijación inadecuada, ausencia de protección anticorrosiva.
	
	

	D3B.4
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA EN LÁMINA CAL 18 INC. ANTICORROSIVO
	CANTIDAD 
	UNIDAD DE MEDIDA

	Descripción: Suministro, fabricación e instalación de hoja de puerta en lámina de acero calibre 18, incluyendo estructura interna de refuerzo, bisagras, cerradura, accesorios, aplicación de pintura anticorrosiva y ajuste para correcto funcionamiento.
	3
	METROS CUADRADOS

	Actividades previas: Verificación del marco instalado, comprobación de dimensiones, revisión de alineación y plomo.
	
	

	Materiales y herramientas: Lámina de acero cal 18, refuerzos internos, bisagras, cerradura, manijas, pintura anticorrosiva, equipo de soldadura, herramientas manuales, nivel.
	
	

	Procedimiento de ejecución: Fabricación de la hoja con refuerzos internos, instalación de bisagras al marco, montaje de la puerta, instalación de cerradura y herrajes, aplicación de pintura anticorrosiva, ajuste de apertura y cierre garantizando funcionamiento suave y sin interferencias.
	
	

	Ensayos: Verificación de apertura y cierre continuo, control de alineación y holguras, inspección de fijación de herrajes.
	
	

	Medida y forma de pago: Se medirá por metro cuadrado (m²) terminado, incluyendo todas las actividades descritas.
	
	

	No conformidades: Dificultad en apertura o cierre, desalineación, soldaduras deficientes, pintura incompleta o sin adherencia.
	
	

	D3B.5
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTANA REJILLA EN ALUMINIO
	CANTIDAD 
	UNIDAD DE MEDIDA

	Descripción: Suministro e instalación de ventana tipo rejilla en aluminio, conformada por marco perimetral y elementos horizontales tipo persiana fija o móvil según diseño, incluyendo accesorios, anclajes, sellos y ajuste final.
	1
	METROS CUADRADOS

	ctividades previas: Verificación de dimensiones del vano, replanteo, revisión de nivel y plomo, limpieza del área.
	
	

	Materiales y herramientas: Perfiles de aluminio, rejillas o lamas, anclajes, tornillería, sellante siliconado, herramientas manuales, nivel.
	
	

	Procedimiento de ejecución: Ensamble del marco, instalación en vano mediante anclajes, nivelación y plomeo, fijación definitiva, instalación de lamas o rejillas, aplicación de sellante perimetral para evitar filtraciones, limpieza final.
	
	

	Ensayos: Verificación de nivel y plomo, inspección de fijación, revisión de estanqueidad en sellos.
	
	

	Medida y forma de pago: Se medirá por metro cuadrado (m²) o unidad (UND) según diseño, completamente instalada incluyendo accesorios y sellos.
	
	

	No conformidades: Filtraciones, desalineación, fijación deficiente, holguras excesivas o deformaciones.
	
	

	D4B
	CIELO RASO
	 
	 

	D4B.1
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN LÁMINA PVC 7 MM (INCLUYE PERFILERÍA DE SOPORTE, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, REMATE PERIMETRAL TIPO CORNISA, NIVELACIÓN Y ACABADO FINAL) INCLUYE REMATES, FILOS, CANTOS Y ELEMENTOS LINEALES, SIN PAGO ADICIONAL.
	CANTIDAD 
	UNIDAD DE MEDIDA

	Descripción: Descripción: Suministro e instalación de cielo raso en lámina PVC de 7 mm incluyendo perfilería de soporte, elementos de fijación, remate perimetral tipo cornisa, nivelación y acabado final.
	27
	METROS CUADRADOS

	Actividades previas: Replanteo y toma de medidas.
	
	

	Materiales y herramientas: Lámina PVC, perfilería, cornisa, herramientas manuales y/o equipo menor.
	
	

	Procedimiento de ejecución: Instalación de perfilería, nivelación, colocación de láminas, instalación de remates perimetrales y acabado final.  El material de residuo resultante de la instalación deberá retirarse de las instalaciones y disponerse conforme a lo establecido en las condiciones generales de manejo de RCD en un plazo no mayor a 10 dias.
	
	

	Ensayos: Nivelación.
	
	

	Medida y forma de pago: Se medirá por metro cuadrado (m²) terminado, incluyendo todas las actividades descritas y todos los ajustes necesarios sin reconocimiento adicional en metros lineales (ML).
	
	

	No conformidades: Ondulación, mala fijación.
	
	

	D5B
	ELECTRICO
	 
	 

	D5B.1
	DESMONTE DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS EXISTENTES (LUMINARIAS, CÁMARAS, SENSORES Y EQUIPOS SIMILARES). (INCLUYE DESCONEXIÓN SEGURA, CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN).
	CANTIDAD 
	UNIDAD DE MEDIDA

	Descripción: Desmonte de luminarias existentes incluyendo desconexión segura, cargue, retiro y disposición.
	4
	UNIDAD

	Actividades previas: Desenergización del circuito.
	
	

	Materiales y herramientas: Herramientas manuales.
	
	

	Procedimiento de ejecución: Desconexión, desmontaje, acopio, retiro y disposición.  El material de residuo resultante deberá retirarse de las instalaciones y disponerse conforme a lo establecido en las condiciones generales de manejo de RCD en un plazo no mayor a 10 dias.
	
	

	Ensayos: Verificación de ausencia de energía.
	
	

	Medida y forma de pago: UND desmontada.
	
	

	No conformidades: Riesgo eléctrico, daños en cableado.
	
	

	D5B.1
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PANEL LED CUADRADO 60 X 60 52W, INCLUYE GUAYAS DE COLGAR Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU PERFECTA INSTALACIÓN.
	CANTIDAD 
	UNIDAD DE MEDIDA

	Descripción: Suministro e instalación de panel LED 60x60 de 52W incluyendo guayas y accesorios.
	6
	UNIDAD

	Actividades previas: Verificación de ubicación en sitio, Replanteo en cielo raso, Desenergización.
	
	

	Materiales y herramientas: Luminaria LED tipo bala, Cableado eléctrico, Conectores, Taladro
Sierra copa, Multímetro, Escalera, Herramienta manual.
	
	

	Procedimiento de ejecución: Perforación en cielo raso, Instalación de luminaria, Conexión al circuito, Ajuste y fijación, Prueba de encendido.
	
	

	Ensayos:  Prueba de funcionamiento, Verificación de consumo eléctrico.
	
	

	Medida y forma de pago: Por unidad (UNIDAD) instalada y funcional, incluyendo todas las actividades descritas.
	
	

	No conformidades: Iluminación deficiente, Fallas en conexión, Fijación inadecuada.
	
	

	D6B
	INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS
	 
	 

	D6B.1
	PUNTO HIDRÁULICO PVC-P/PARAL 1/2"
	CANTIDAD 
	UNIDAD DE MEDIDA

	Descripción: Suministro e instalación de punto hidráulico en tubería PVC presión de 1/2", incluyendo accesorios, fijaciones, conexión a red existente y prueba de funcionamiento.
	16
	UNIDAD

	Actividades previas: Revisión de planos hidrosanitarios, replanteo del punto, cierre de suministro de agua.
	
	

	Materiales y herramientas: Tubería PVC presión 1/2", accesorios (codos, tees, adaptadores), cemento solvente, abrazaderas, llaves de ajuste, nivel, equipo de prueba de presión, taladro.
	
	

	Procedimiento de ejecución: Corte y preparación de tubería, ensamble con cemento solvente, instalación y fijación, conexión a red existente, prueba de presión.
	
	

	Ensayos: Prueba de presión hidráulica, verificación de fugas
	
	

	Medida y forma de pago: Por unidad (UNIDAD) instalada y funcional, incluyendo todas las actividades descritas.
	
	

	No conformidades: Fugas en uniones, mala alineación, presión insuficiente.
	
	

	D6B.2
	SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 2"
	CANTIDAD 
	UNIDAD DE MEDIDA

	Descripción: Instalación de salida sanitaria en tubería PVC de 2”.
	9
	UNIDAD

	Actividades previas: Replanteo, verificación de niveles.
	
	

	Materiales y herramientas: Tubería PVC sanitario 2", accesorios, pegante PVC, nivel, llaves, Equipo de prueba.
	
	

	Procedimiento de ejecución: Instalación con pendiente mínima, ensamblaje de accesorios

Conexión a red, Verificación de alineación.
	
	

	Ensayos: Prueba de estanqueidad.
	
	

	Medida y forma de pago: Por unidad (UNIDAD) instalada y funcional, incluyendo todas las actividades descritas.
	
	

	No conformidades: Pendiente incorrecta, Fugas, Obstrucciones.
	
	

	D6B.3
	RED SANITARIA PVC-S 4"
	CANTIDAD 
	UNIDAD DE MEDIDA

	Descripción: Construcción de red sanitaria en tubería PVC de 4”, incluyendo accesorios, uniones y conexiones hasta el punto de conexión existente, pruebas y puesta en funcionamiento, garantizando la correcta evacuación de aguas residuales.
	7
	METROS LINEALES

	Actividades previas: Replanteo, verificación de niveles.
	
	

	Materiales y herramientas: Tubería PVC sanitario de 4, accesorios PVC (codos, yees, tees, reducciones, uniones), cemento solvente para PVC, limpiador PVC, arena para cama de apoyo (si aplica), material de relleno seleccionado, abrazaderas o soportes (en instalaciones aéreas), nivel de burbuja y/o nivel láser, cinta métrica, llana y herramientas menores, equipo de compactación manual (apisonador), equipo para prueba hidráulica o estanqueidad."
	
	

	Procedimiento de ejecución: Replanteo de la red verificando pendientes mínimas, corte y preparación de tubería (limpieza y biselado), aplicación de limpiador y cemento solvente en uniones, ensamble de tubería y accesorios asegurando alineación y pendiente, instalación de soportes o anclajes en caso de redes aéreas, relleno y compactación en capas (si aplica), conexión a cajas de inspección o redes existentes, ejecución de pruebas de estanqueidad.
	
	

	Ensayos: Prueba de estanqueidad (llenado o prueba hidráulica), verificación de pendientes y alineación, inspección visual de uniones.
	
	

	Medida y forma de pago: Se medirá por metro lineal (ml) terminado, incluyendo todas las actividades descritas.
	
	

	No conformidades: Pendientes insuficientes o contrarias al flujo, fugas en uniones, tubería fisurada o mal instalada, conexiones deficientes a redes existentes.
	
	

	D6B.4
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO TANQUE (INCLUYE GRIFERÍA)
	CANTIDAD 
	UNIDAD DE MEDIDA

	Descripción: Suministro e instalación de sanitario tipo tanque de descarga (inodoro) en loza vitrificada, incluyendo grifería, accesorios internos de tanque, asiento sanitario, conexión a red hidráulica y sanitaria, sellos y fijaciones, garantizando correcto funcionamiento y estanqueidad.
	1
	UNIDAD

	Actividades previas: Verificación de punto hidráulico y salida sanitaria (PVC 4”), revisión de nivelación del piso terminado, comprobación de alineación del eje de descarga, limpieza del área de instalación.
	
	

	Materiales y herramientas: Sanitario tipo tanque, válvula de llenado, válvula de descarga, asiento sanitario, anillo de cera o sello sanitario, pernos de fijación, manguera flexible, llave angular, herramientas manuales, nivel, silicona sanitaria.
	
	

	Procedimiento de ejecución: Ubicación del sanitario alineado al punto de descarga, instalación del anillo de cera, fijación del sanitario al piso mediante pernos, instalación del tanque y sus mecanismos internos, conexión a red hidráulica mediante manguera flexible, instalación de grifería, sellado perimetral con silicona, ajuste y nivelación final.
	
	

	Ensayos: Prueba de funcionamiento de descarga, verificación de llenado de tanque, inspección de fugas en conexiones hidráulicas y sanitarias.
	
	

	Medida y forma de pago: Se medirá por unidad (UND) instalada y en funcionamiento, incluyendo suministro, instalación, accesorios, sellos y pruebas.
	
	

	No conformidades: Fugas en conexiones, mala fijación, desalineación del sanitario, fallas en descarga o llenado del tanque.
	
	

	D6B.5
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO INFANTIL (INCLUYE GRIFERÍA)
	CANTIDAD 
	UNIDAD DE MEDIDA

	Descripción: Suministro e instalación de sanitario infantil en loza vitrificada, diseñado para uso de niños, incluyendo grifería, asiento sanitario infantil, accesorios internos, conexión a redes hidráulicas y sanitarias, fijaciones y sellos.
	6
	UNIDAD

	Actividades previas: Verificación de altura de instalación según diseño, revisión de puntos hidráulicos y sanitarios, comprobación de nivelación del piso, limpieza del área.
	
	

	Materiales y herramientas: Sanitario infantil, asiento, válvulas internas, manguera flexible, llave angular, sello sanitario, pernos de fijación, silicona, herramientas manuales, nivel.
	
	

	Procedimiento de ejecución: Instalación del sanitario alineado al punto de descarga, fijación al piso, conexión hidráulica, instalación de tanque o sistema de descarga según referencia, sellado perimetral, ajuste y nivelación conforme a ergonomía infantil.
	
	

	Ensayos: Prueba de funcionamiento, verificación de descarga eficiente, control de fugas.
	
	

	Medida y forma de pago: Se medirá por unidad (UND) instalada y operativa, incluyendo suministro, instalación completa y accesorios.
	
	

	No conformidades: Altura inadecuada, fugas, mala fijación, funcionamiento deficiente.
	
	

	D6B.6
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS INFANTILES  (INCLUYE GRIFERÍA)
	CANTIDAD 
	UNIDAD DE MEDIDA

	Descripción: Suministro e instalación de lavamanos infantil en loza vitrificada o material equivalente, incluyendo grifería, desagüe, sifón, conexiones hidráulicas, anclajes y sellos, garantizando funcionalidad y ergonomía para uso infantil.
	4
	UNIDAD

	Actividades previas: Verificación de altura de instalación según diseño, revisión de puntos hidráulicos (1/2”) y salida sanitaria (2”), comprobación de nivel de muro o soporte, limpieza del área.
	
	

	Materiales y herramientas: Lavamanos infantil, grifería, válvula de desagüe, sifón, mangueras flexibles, anclajes, silicona sanitaria, herramientas manuales, nivel.
	
	

	Procedimiento de ejecución: Instalación del lavamanos fijado a muro o sobre mueble según diseño, conexión a red hidráulica y sanitaria, instalación de grifería y sifón, sellado perimetral, verificación de nivel y ajuste final.
	
	

	Ensayos: Prueba de funcionamiento de grifería, verificación de drenaje, control de fugas en conexiones.
	
	

	Medida y forma de pago: Se medirá por unidad (UND) instalada y funcionando, incluyendo suministro, instalación y accesorios.
	
	

	No conformidades: Fugas, mala nivelación, fijación deficiente, drenaje ineficiente.
	
	

	D6B.7
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL INFANTIL (INCLUYE GRIFERÍA)
	CANTIDAD 
	UNIDAD DE MEDIDA

	Descripción: Suministro e instalación de orinal infantil en loza vitrificada, incluyendo grifería de descarga, conexiones hidráulicas y sanitarias, anclajes y sellos, garantizando correcto funcionamiento y adecuación a altura infantil.
	4
	UNIDAD

	Actividades previas: Verificación de altura de instalación, revisión de punto hidráulico y salida sanitaria, comprobación de condiciones del muro soporte, limpieza del área.
	
	

	Materiales y herramientas: Orinal infantil, válvula de descarga o grifería, tubería de conexión, anclajes, sellantes, herramientas manuales, nivel.
	
	

	Procedimiento de ejecución: Instalación del orinal fijado a muro, conexión a red hidráulica y sanitaria, instalación de grifería de descarga, sellado de uniones, ajuste de altura y alineación.
	
	

	Ensayos: Prueba de descarga, verificación de estanqueidad en conexiones, control de fijación al muro.
	
	

	Medida y forma de pago: Se medirá por unidad (UND) instalada y operativa, incluyendo suministro, instalación completa y accesorios.
	
	

	No conformidades: Fugas, descarga deficiente, mala fijación, altura inadecuada.
	
	

	E- LICEO PICHINCHA - CALI (CAMBIO CUBIERTA Y ACTUALIZACIÓN REDES DE ILUMINACIÓN)

	E-CAMBIO CUBIERTAS BLOQUE
	 
	 

	E1C
	PRELIMINARES
	 
	 

	E1C.1
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO PROVISIONAL EN TELA EN POLIPROPILENO VERDE DE 2,10 M DE ALTURA, SOPORTADA MEDIANTE POSTES PARA CERCA DE 2,50 M DE LONGITUD, DISPUESTOS CADA 2,50 M. INCLUYE POSTES O ELEMENTOS DE SOPORTE, TENSADO, AMARRES, SUMINISTRO DE MATERIALES, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y ESTABILIDAD. ASIMISMO, INCLUYE EL DESMONTAJE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DEL CERRAMIENTO UNA VEZ FINALIZADOS LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO OBJETO DEL CONTRATO.
	CANTIDAD 
	UNIDAD DE MEDIDA

	Descripción: La actividad contempla el suministro, transporte y ejecución de cerramientos provisionales y perimetrales para facilitar el control de las áreas a intervenir y las labores de obra. El cerramiento se ejecutará en tela en polipropileno verde de 2.10 m de altura, soportada mediante postes para cerca de 2.50 m dispuestos cada 2.50 metros. Deberá incluir puertas en puntos estratégicos que permitan el ingreso de materiales cuando sea necesario. Al finalizar la obra se deben desmontar y retirar todos los cerramientos, campamentos, redes y demás instalaciones provisionales, dejando las áreas en condiciones iguales a las encontradas antes del inicio de los trabajos.
	120
	METROS LINEALES

	Actividades previas: Localizar el perímetro del área donde se instalará el cerramiento, verificar accesos y zonas donde se ubicarán puertas peatonales y/o vehiculares, revisar las condiciones del terreno y nivelar en caso de ser necesario.
	
	

	Materiales y herramientas: Tela en polipropileno verde, H = 2,10 m, poste o vara de madera para cerramiento, longitud 2,50 m, puntilla de acero con cabeza de 2", alambre galvanizado o amarre plástico, herramienta menor.
	
	

	Procedimiento de ejecución: Localizar y trazar el perímetro de ubicación del cerramiento, excavar y asegurar la estabilidad del poste empotrándolos cada 2.5 metros, instalar la tela verde asegurándola con puntillas con cabeza, colocar puertas peatonales y vehiculares según se requiera, mantener el cerramiento durante todo el tiempo que dure la obra, desmontar el cerramiento al finalizar la obra y realizar el resane de las perforaciones conforme al material afectado por la instalación. El material resultante deberá retirarse de las instalaciones y disponerse conforme a lo establecido en las condiciones generales de manejo de RCD en un plazo no mayor a 10 dias.
	
	

	Ensayos: Verificación del alineamiento y verticalidad de los postes, comprobación del tensado y fijación adecuada de la tela verde, revisión del correcto funcionamiento de las puertas instaladas.
	
	

	Medida y forma de pago: Se medirá y pagará por metro lineal (ml) debidamente ejecutado y recibido a satisfacción. El valor incluirá todos los materiales, mano de obra, equipos, herramientas, transporte y demás costos necesarios para su correcta ejecución.
	
	

	No conformidades: Inestabilidad.
	
	

	E1C.2
	DESMONTE DE CUBIERTA EN FIBROCEMENTO, (INCLUYE PROTECCIÓN DE ÁREAS INFERIORES, ACOPIOS TEMPORALES, ENLONADO, CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL DESMONTADO CON DISPOSICIÓN FINAL FUERA DE LAS INSTALACIONES EN SITIO AUTORIZADO).
	CANTIDAD 
	UNIDAD DE MEDIDA

	Descripción: Desmonte de cubierta existente en fibrocemento y/o cubierta existente en otro material, incluyente la estructura metálica que soporta el peso de la misma,  incluyendo protección de áreas inferiores, acopios, cargue, transporte y disposición final.
	550
	METROS CUADRADOS

	Actividades previas: Inspección de cubierta, señalización, protección de áreas, verificación de accesos.
	
	

	Materiales y herramientas: lonas, herramientas manuales, andamios.
	
	

	Procedimiento de ejecución: Protección de áreas, retiro controlado de láminas, descenso, acopio, cargue y disposición final. El material resultante deberá retirarse de las instalaciones y disponerse conforme a lo establecido en las condiciones generales de manejo de RCD en un plazo no mayor a 10 dias.
	
	

	Ensayos: No aplica.
	
	

	Medida y forma de pago: Se medirá por metro cuadrado (m²) desmontado, incluyendo todas las actividades descritas.
	
	

	No conformidades: Daños a estructura, mala disposición, falta de protección.
	
	

	E1C.3
	RETIRO DE CIELO RASO EXISTENTE, PERFILERÍA Y LÁMINAS (INCLUYE PROTECCIÓN DE ÁREAS INFERIORES, ACOPIOS TEMPORALES, ENLONADO, CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL DESMONTADO CON DISPOSICIÓN FINAL FUERA DE LAS INSTALACIONES EN SITIO AUTORIZADO).
	CANTIDAD 
	UNIDAD DE MEDIDA

	Descripción: Retiro de cielo raso, perfilería y láminas existentes incluyendo cargue, retiro y disposición final.
	450
	METROS CUADRADOS

	Actividades previas: Desenergización de redes, protección de áreas y verificación de accesos.
	
	

	Materiales y herramientas: Herramientas manuales, escaleras, elementos de protección.
	
	

	Procedimiento de ejecución: Desmonte progresivo, retiro de perfilería, acopio, cargue y disposición final. El material resultante deberá retirarse de las instalaciones y disponerse conforme a lo establecido en las condiciones generales de manejo de RCD en un plazo no mayor a 10 dias.
	
	

	Ensayos: No aplica.
	
	

	Medida y forma de pago: Se medirá por metro cuadrado (m²) desmontado, incluyendo todas las actividades descritas.
	
	

	No conformidades: Daños a redes, residuos en obra, retiro incompleto.
	
	

	E1C.4
	DESMONTE ESTRUCTURA CUBIERTA EXISTENTE (CERCHAS Y DEMAS ELEMENTOS ESTRUCTURALES PRINCIPALES)
	CANTIDAD 
	UNIDAD DE MEDIDA

	Descripción: Desmonte de cerchas y elementos estructurales de cubierta existente. 
	550
	METROS CUADRADOS

	Actividades previas: Evaluación estructural, señalización y aseguramiento del área.
	
	

	Materiales y herramientas:  Equipos de corte, herramientas manuales, equipos de izaje.
	
	

	Procedimiento de ejecución: Corte controlado, desmonte secuencial, descenso, acopio y retiro. El material resultante deberá retirarse de las instalaciones y disponerse conforme a lo establecido en las condiciones generales de manejo de RCD en un plazo no mayor a 10 dias.
	
	

	Ensayos: No aplica.
	
	

	Medida y forma de pago: Se medirá por metro cuadrado (m²) desmontado, incluyendo todas las actividades descritas.
	
	

	No conformidades: Daños a elementos existentes, cortes inadecuados, riesgos estructurales.
	
	

	E2C
	CUBIERTA
	 
	 

	E2C.1
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEJA SIN TRASLAPO - TST STANDING SEAM 450MM DE 2", FABRICADA EN LÁMINA DE ACERO GALVANIZADO Z 180 PREPINTADO SUPER POLIÉSTER. INCLUYE REMATES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, SELLANTES, (TORNILLERÍA OCULTA Y SISTEMA DE FIJACIÓN, SELLANTES Y REMATES, CUMBRERAS, BABEROS Y TAPAJUNTAS, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE) INCLUYE REMATES, FILOS, CANTOS Y ELEMENTOS LINEALES, SIN PAGO ADICIONAL.
	CANTIDAD 
	UNIDAD DE MEDIDA

	Descripción: Suministro e instalación de cubierta metálica tipo TST standing seam de 450 mm y 2 pulgadas, fabricada en lámina de acero galvanizado Z180 prepintado superpoliéster, incluyendo sistema de fijación oculta, tornillería, sellantes, remates, cumbreras, baberos, tapajuntas, instalación completa y transporte.
	550
	METROS CUADRADOS

	Actividades previas: Verificación de estructura soporte, replanteo y niveles.
	
	

	Materiales y herramientas:  Lámina standing seam, clips de fijación oculta, sellantes, tornillería, herramientas especializadas, equipos de izaje.
	
	

	Procedimiento de ejecución: Instalación de láminas mediante sistema de engargolado sin traslapo, fijación oculta con clips, instalación de remates, cumbreras, baberos y tapajuntas, sellado de uniones y verificación de alineación y pendientes. El material resultante de la instalación deberá retirarse de las instalaciones y disponerse conforme a lo establecido en las condiciones generales de manejo de RCD en un plazo no mayor a 10 dias.
	
	

	Ensayos: Prueba de estanqueidad, inspección de fijación.
	
	

	Medida y forma de pago: Se medirá por metro cuadrado (m²) terminado, incluyendo todas las actividades descritas y todos los ajustes necesarios sin reconocimiento adicional en metros lineales (ML).
	
	

	No conformidades:  Filtraciones, mala alineación, fijación deficiente.
	
	

	E2C.2
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN LÁMINA PVC 7 MM (INCLUYE PERFILERÍA DE SOPORTE, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, REMATE PERIMETRAL TIPO CORNISA, NIVELACIÓN Y ACABADO FINAL) INCLUYE REMATES, FILOS, CANTOS Y ELEMENTOS LINEALES, SIN PAGO ADICIONAL.
	CANTIDAD 
	UNIDAD DE MEDIDA

	Descripción: Descripción: Suministro e instalación de cielo raso en lámina PVC de 7 mm incluyendo perfilería de soporte, elementos de fijación, remate perimetral tipo cornisa, nivelación y acabado final.
	400
	METROS CUADRADOS

	Actividades previas: Replanteo y toma de medidas.
	
	

	Materiales y herramientas: Lámina PVC, perfilería, cornisa, herramientas manuales y/o equipo menor.
	
	

	Procedimiento de ejecución: Instalación de perfilería, nivelación, colocación de láminas, instalación de remates perimetrales y acabado final. El material resultante de la instalación deberá retirarse de las instalaciones y disponerse conforme a lo establecido en las condiciones generales de manejo de RCD en un plazo no mayor a 10 dias.
	
	

	Ensayos: Nivelación.
	
	

	Medida y forma de pago: Se medirá por metro cuadrado (m²) terminado, incluyendo todas las actividades descritas y todos los ajustes necesarios sin reconocimiento adicional en metros lineales (ML).
	
	

	No conformidades: Ondulación, mala fijación.
	
	

	E3C
	ELECTRICO
	 
	 

	E3C.1
	DESMONTE DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS EXISTENTES (LUMINARIAS, CÁMARAS, SENSORES Y EQUIPOS SIMILARES). (INCLUYE DESCONEXIÓN SEGURA, CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN).
	CANTIDAD 
	UNIDAD DE MEDIDA

	Descripción: Desmonte de luminarias existentes incluyendo desconexión segura, cargue, retiro y disposición.
	40
	UNIDAD

	Actividades previas: Desenergización del circuito.
	
	

	Materiales y herramientas: Herramientas manuales.
	
	

	Procedimiento de ejecución: Desconexión, desmontaje, acopio, retiro y disposición, Ensayos: Verificación de ausencia de energía.
	
	

	Ensayos: Verificación de ausencia de energía.
	
	

	Medida y forma de pago: Por unidad (UNIDAD) desmontada, incluyendo todas las actividades descritas.
	
	

	No conformidades: Riesgo eléctrico, daños en cableado.
	
	

	E3C.2
	SALIDA ILUMINACIÓN DESCOLGADA EN TUBERÍA PVC CONDUIT 1/2", ALAMBRE NO 12 AWG PROM 3 M" (INCLUYE CAJAS, ACCESORIOS E INSTALACIÓN COMPLETA OPERATIVA, PARA INTERIOR Y PARA EXTERIOR).
	CANTIDAD 
	UNIDAD DE MEDIDA

	Descripción: Ejecución de salida de iluminación descolgada en tubería PVC conduit de 1/2” con cableado en cobre calibre 12 AWG, incluyendo cajas, accesorios e instalación operativa.
	35
	UNIDAD

	Actividades previas: Replanteo de puntos, verificación de rutas y circuitos.
	
	

	Materiales y herramientas: Tubería PVC conduit, cable THW 12 AWG, cajas, conectores, herramientas eléctricas.
	
	

	Procedimiento de ejecución: Instalación de tubería, cableado, conexión en cajas, fijación y pruebas.
	
	

	Ensayos: Prueba de continuidad y funcionamiento.
	
	

	Medida y forma de pago: Por unidad (UNIDAD) instalada y funcional, incluyendo todas las actividades descritas.
	
	

	No conformidades: Cortocircuitos, conexiones deficientes.
	
	

	E3C.3
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR ENCHUFABLE 1X30A. CALIDAD LEGRAND, SIEMENS, SQARE D O SUPERIOR DE MARCA RECONOCIDA Y HOMOLOGADA POR EL CIDET (INCLUYE CAJA, CONEXIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO).
	CANTIDAD 
	UNIDAD DE MEDIDA

	Descripción: Suministro e instalación de interruptor enchufable 1x30A marca certificada incluyendo caja, conexión y pruebas.
	9
	UNIDAD

	Actividades previas: Replanteo, verificación del circuito.
	
	

	Materiales y herramientas: Interruptor certificado, herramientas.
	
	

	Procedimiento de ejecución: Instalación, conexión y prueba de funcionamiento.
	
	

	Ensayos: Verificación de operación.
	
	

	Medida y forma de pago: Por unidad (UNIDAD) instalada y funcional, incluyendo todas las actividades descritas.
	
	

	No conformidades: Fallas de funcionamiento.
	
	

	E3C.4
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PANEL LED CUADRADO 60 X 60 52W, INCLUYE GUAYAS DE COLGAR Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU PERFECTA INSTALACIÓN.
	CANTIDAD 
	UNIDAD DE MEDIDA

	Descripción: Suministro e instalación de panel LED 60x60 de 52W incluyendo guayas y accesorios.
	35
	UNIDAD

	Actividades previas: Verificación de ubicación en sitio, Replanteo en cielo raso, Desenergización.
	
	

	Materiales y herramientas: luminaria LED tipo bala, cableado eléctrico, conectores, taladro, sierra copa, multímetro, escalera, herramienta manual.
	
	

	Procedimiento de ejecución: Perforación en cielo raso, Instalación de luminaria, Conexión al circuito, Ajuste y fijación, Prueba de encendido.
	
	

	Ensayos:  Prueba de funcionamiento, Verificación de consumo eléctrico.
	
	

	Medida y forma de pago: Por unidad (UNIDAD) instalada y funcional, incluyendo todas las actividades descritas.
	
	

	No conformidades: Iluminación deficiente, fallas en conexión, fijación inadecuada.
	
	

	E3C.5
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE  LUMINARIAS BALA LED  ( INCLUYE APERTURA DE CIELO RASO Y CONEXIÓN ELECTRICA) - 
	CANTIDAD 
	UNIDAD DE MEDIDA

	Descripción: Suministro e instalación de luminaria tipo bala LED empotrada en cielo raso, incluyendo apertura, fijación, conexión eléctrica y puesta en funcionamiento.
	2
	UNIDAD

	Actividades previas: Verificación de ubicación en sitio, Replanteo en cielo raso, Desenergización.
	
	

	Materiales y herramientas: Luminaria panel LED 60x60, Cableado eléctrico, Conectores, Taladro, Sierra copa, Multímetro, Escalera, Herramienta manual.
	
	

	Procedimiento de ejecución: Perforación en cielo raso, Instalación de luminaria, Conexión al circuito, Ajuste y fijación, Prueba de encendido.
	
	

	Ensayos:  Prueba de funcionamiento, Verificación de consumo eléctrico.
	
	

	Medida y forma de pago: Por unidad (UNIDAD) instalada y funcional, incluyendo todas las actividades descritas.
	
	

	No conformidades: Iluminación deficiente, Fallas en conexión, Fijación inadecuada.
	
	

	E3C.6
	SALIDA TOMA ELÉCTRICA, INCLUYE REGATA, APARATO, CAJA 5800, TUBERÍA, ALAMBRE DE COBRE THW 12 AWG. ADAPTADORES. L HASTA 4,5 METROS LINEALES
	CANTIDAD 
	UNIDAD DE MEDIDA

	Descripción: Suministro e instalación de punto para toma corriente monofásico, incluyendo regata en muro, caja de paso tipo 5800, tubería conduit PVC, conductores de cobre THW calibre 12 AWG, accesorios, conexión y puesta en funcionamiento, con longitud máxima de 4.5 ml.
	9
	UNIDAD

	Actividades previas: Replanteo del punto en sitio, Desenergización del circuito existente, Señalización del área.
	
	

	Materiales y herramientas: Tubería conduit PVC, cable de cobre THW 12 AWG
caja 5800, Tomacorriente, Accesorios (codos, uniones, adaptadores), mortero para resanes, taladro y/o demoledor liviano, cortadora de muro (ranuradora), guía pasacables, multímetro, destornilladores y alicates, nivel.
	
	

	Procedimiento de ejecución: Apertura de regata en muro, Instalación de tubería conduit, Instalación de caja eléctrica, Tendido de conductores, Conexionado del tomacorriente, Resane de muro, Prueba de funcionamiento.
	
	

	Ensayos: Verificación de continuidad eléctrica, Medición de voltaje, Revisión de polaridad
	
	

	Medida y forma de pago: Por unidad (UNIDAD) instalada y funcional, incluyendo todas las actividades descritas.
	
	

	No conformidades: Conexiones flojas o incorrectas, Falta de continuidad, Tubería mal instalada o expuesta, Incumplimiento de RETIE.
	
	

	E3C.7
	LUMINARIA PARA EXTERIOR 
	CANTIDAD 
	UNIDAD DE MEDIDA

	Descripción: Suministro e instalación de luminaria para exterior instalada descolgada de la estructura de cubierta, incluyendo fijación, conexión eléctrica y puesta en funcionamiento.
	4
	UNIDAD

	Actividades previas: Verificación de ubicación en sitio, Replanteo en cielo raso, Desenergización.
	
	

	Materiales y herramientas: luminaria panel LED 60x60, cableado eléctrico, conectores, taladro, sierra copa, multímetro, escalera, herramienta manual
	
	

	Procedimiento de ejecución:  Instalación de luminaria, Conexión al circuito, Ajuste y fijación, Prueba de encendido.
	
	

	Ensayos:  Prueba de funcionamiento, Verificación de consumo eléctrico.
	
	

	Medida y forma de pago: Por unidad (UNIDAD), incluyendo todas las actividades descritas.
	
	

	No conformidades: Iluminación deficiente, fallas en conexión, fijación inadecuada.
	
	

	E4C
	CARPINTERÍA METÁLICA Y/O ESTRUCTURA METÁLICA
	 
	 

	E4C.1
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFUERZO EN PERFIL METÁLICO CAL 14 Y/O 16 (ELABORACIÓN DE CERCHAS CUANDO APLIQUE DISEÑO ESTRUCTURAL Y PLANOS, INSTALACIÓN DE CORREAS, INCLUYE FABRICACIÓN, TRANSPORTE, MONTAJE, SOLDADURA, TRATAMIENTO ANTICORROSIVO, PINTURA EN ESMALTE, PERNOS Y ANCLAJES DE ELEMENTOS DE FIJACIÓN) 
	CANTIDAD 
	UNIDAD DE MEDIDA

	Descripción: Fabricación, suministro e instalación de estructura metálica en perfiles cal 14–16, incluyendo cerchas, correas, anclajes, soldadura, tratamiento anticorrosivo y pintura. Cuando aplique cálculo estructural de los elementos a instalar.
	4800
	KILOGRAMO

	Actividades previas: Revisión y aprobación de planos estructurales, verificación de puntos de apoyo.
	
	

	Materiales y herramientas: Perfiles estructurales, electrodos certificados, equipos de soldadura, herramientas de corte.
	
	

	Procedimiento de ejecución: Fabricación en taller, transporte, montaje en obra, alineación, soldadura, aplicación de anticorrosivo y acabado.
	
	

	Ensayos: Inspección visual de soldaduras, Verificación de alineación, Control de recubrimiento anticorrosivo.
	
	

	Medida y forma de pago: kg instalado.  incluyendo todas las actividades descritas. El pago se efectuará sobre las cantidades reales ejecutadas, soportadas mediante memorias de cantidades, remisiones de entrega y demás documentos de verificación que apruebe la supervisión.
	
	

	No conformidades: Soldaduras defectuosas, falta de recubrimiento, deformaciones.
	
	

	E5C
	AGUAS LLUVIAS 
	 
	 

	E5C.1
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 22; DS=70 CON ELEMENTOS DE FIJACIÓN (INCLUYE FABRICACIÓN, SOPORTES METÁLICOS CADA 1.20m, PENDIENTE MÍNIMA DEL 1%, UNIONES SELLADAS, FIJACIÓN A ESTRUCTURA, INSTALACIÓN COMPLETA, TAPAS Y SOSCOS).
	CANTIDAD 
	UNIDAD DE MEDIDA

	Descripción: Suministro e instalación de canal en lámina galvanizada con pendiente mínima del 1%, CAL. 22; DS=70 con elementos de fijación (incluye fabricación, soportes metálicos cada 1.20m, uniones selladas, fijación a estructura, instalación completa, tapas y soscos).
	130
	METROS LINEALES

	Actividades previas: replanteo de pendientes, verificación de puntos de descarga.
	
	

	Materiales y herramientas: Lámina galvanizada cal. 22, soportes metálicos, sellantes.
	
	

	Procedimiento de ejecución: Instalación con pendiente, fijación cada 1.20 m, sellado de uniones, conexión a bajantes.
	
	

	Ensayos. Prueba de escorrentía, verificación de pendientes.
	
	

	Medida y forma de pago: Se medirá por metro lineal (ml) instalado, incluyendo todas las actividades descritas.
	
	

	No conformidades: filtraciones, empozamientos, mala fijación.
	
	

	E5C.2
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTES EN PVC AGUAS LLUVIAS D=6" (INCLUYE ACCESORIOS COMO CODOS Y UNIONES, ANCLAJES Y CONEXIÓN A RED EXISTENTE).
	CANTIDAD 
	UNIDAD DE MEDIDA

	Descripción: Instalación de bajantes en PVC. S D=6", Incluye accesorios como codos y uniones, anclajes y conexión a red existente
	39
	METROS LINEALES

	Actividades previas: Replanteo.
	
	

	Materiales y herramientas: Tubería PVC, accesorios.
	
	

	Procedimiento de ejecución: Instalación, fijación, conexión.
	
	

	Ensayos: Estanqueidad.
	
	

	Medida y forma de pago: Se medirá por metro lineal (ml) instalado, incluyendo todas las actividades descritas.
	
	

	No conformidades: Fugas, mala fijación.
	
	

	E6C
	NIVELACIÓN CUBIERTA 
	 
	 

	E6C.1
	MURO EN BLOQUE Nº 4 E = 0.10 m (NIVELACIÓN DE CUBIERTAS) INCLUYE FILOS, ENCUENTROS, REMATES Y AJUSTES PROPIOS DE LA MODULACIÓN DEL MURO, SIN PAGO ADICIONAL.
	CANTIDAD 
	UNIDAD DE MEDIDA

	Descripción: Construcción de muro en bloque de concreto, con mortero de pega, garantizando estabilidad, plomo y alineación.
	15
	METROS CUADRADOS

	Actividades previas: Replanteo y nivelación.
	
	

	Materiales y herramientas: Bloque, mortero, herramientas manuales.
	
	

	Procedimiento de ejecución: Levantamiento hilada a hilada, control de nivel y plomo, amarre estructural. El material de residuo resultante de la instalación deberá retirarse de las instalaciones y disponerse conforme a lo establecido en las condiciones generales de manejo de RCD en un plazo no mayor a 10 dias.
	
	

	Ensayos: Verificación de plomo, control de alineación.
	
	

	Medida y forma de pago: Se medirá por metro cuadrado (m²) terminado, incluyendo todas las actividades descritas y todos los ajustes necesarios sin reconocimiento adicional en metros lineales (ML).
	
	

	No conformidades: Desplome, juntas deficientes, mala alineación.
	
	

	E6C.2
	PAÑETE LISO MUROS   1:3  INTERIOR  INCLUYE REMATES, FILOS, CANTOS Y ELEMENTOS LINEALES, DILATACIONES SIN PAGO ADICIONAL.
	CANTIDAD 
	UNIDAD DE MEDIDA

	Descripción: Aplicación de pañete liso interior en muros.
	30
	METROS CUADRADOS

	Actividades previas: Limpieza del soporte, humedecimiento.
	
	

	Materiales y herramientas: cemento, arena, agua, herramientas manuales y/o equipo menor.
	
	

	Procedimiento de ejecución: Aplicación de mortero, nivelación, afinado.
	
	

	Ensayos: Verificación de plomo y nivel.
	
	

	Medida y forma de pago: Se medirá por metro cuadrado (m²) terminado, incluyendo todas las actividades descritas y todos los ajustes necesarios sin reconocimiento adicional en metros lineales (ML)
	
	

	No conformidades: Fisuras, Desprendimientos, Falta de nivel.
	
	

	E7C
	ASEO
	 
	 

	E7C.1
	ASEO GENERAL
	CANTIDAD 
	UNIDAD DE MEDIDA

	Descripción: Ejecución de actividades de limpieza final de obra en las áreas intervenidas (baños), incluyendo retiro de escombros, residuos de construcción, limpieza de superficies, elementos instalados, aparatos sanitarios, pisos, muros, cielos rasos y entrega en condiciones óptimas de uso.
	500
	METROS CUADRADOS

	Actividades previas: Finalización total de actividades constructivas, Retiro de materiales sobrantes y equipos, Verificación de funcionamiento de instalaciones.
	
	

	Materiales y herramientas: Detergentes neutros, Desinfectantes, Removedores de residuos de obra (cemento, boquilla, pintura), Trapos, estopas, esponjas, Bolsas para residuos, Escobas, Traperos, Baldes, Espátulas plásticas, Hidrolavadora (si aplica).
	
	

	Procedimiento de ejecución: Retiro de escombros y residuos sólidos. Limpieza en seco de superficies (barrido general). Limpieza húmeda de pisos con detergente adecuado. Limpieza de enchapes de muros eliminando residuos de boquilla y cemento. Limpieza de aparatos sanitarios, griferías, espejos y vidrios. Limpieza de cielo raso y luminarias. Desinfección general del área. Disposición final de residuos en sitio autorizado. Inspección final para entrega.
	
	

	Ensayos: Inspección visual de limpieza, Verificación de ausencia de residuos de obra, Verificación de funcionamiento de elementos (sin obstrucciones).
	
	

	Medida y forma de pago: Se medirá por metro cuadrado (m²) de área intervenida efectivamente limpiada y recibida a satisfacción, incluyendo todas las actividades descritas.
	
	

	No conformidades: Presencia de residuos de obra, manchas en enchapes, pisos o aparatos, elementos sin limpiar (griferías, luminarias, espejos), obstrucción en desagües por residuos, entrega en condiciones no aptas para uso.
	
	




Pruebas y ensayos

Todas las pruebas y ensayos, tanto de materiales como de la obra en general, deberán entregarse oportunamente y ser validadas por la Interventoría y/o supervisión.
 
Durante la ejecución del contrato el interventor y/o supervisor de las obras inspeccionará y controlará la calidad de los elementos y materiales propuestos o empleados, la calidad de procedimientos o trabajos y acabados de las obras, así como su localización, dimensiones y costos. 

El interventor y/o supervisor rechazará los materiales que no garanticen la calidad de los trabajos, verificará los procedimientos de construcción para evitar defectos o incumplimiento de planos y especificaciones que no ofrezcan las garantías de calidad, estabilidad, buena apariencia o seguridad para los fines de la aceptación y el pago. 

Ninguna de estas labores del interventor exime al Contratista de sus obligaciones contractuales, especialmente en cuanto a la verificación y rectificación de la localización, las dimensiones de las obras, defectos de materiales y obras no advertidas por el interventor o sus subalternos en la inspección, ni en los ensayos o medidas de control. 

La vigilancia y control de los materiales serán de responsabilidad única del Contratista. Los materiales que tienen sello de producto no serán sujetos a ensayos siempre y cuando el sello de calidad del producto certificado se encuentre vigente y haya sido expedido por un ente certificador autorizado y deberá darse prioridad a la utilización de este tipo de materiales en obra, siempre y cuando, los proveedores certifiquen la su calidad y su cumplimiento con la normatividad vigente 

El interventor y/o supervisor, podrá exigir en cualquier momento de la obra a su criterio, los ensayos de laboratorio especificados que apliquen o los que estimen necesarios de acuerdo con las Normas Técnicas Colombinas NTC (Exigidas por ICONTEC), o los paramentos internacionales para verificar la calidad de los elementos suministrados e instalados por el Contratista.

Documentos que entregará la Entidad para la ejecución del Contrato

La Entidad entregará al Contratista que resulte adjudicatario del Proceso de Contratación, Un paquete técnico compuesto por, los levantamientos esquemáticos (plantas arquitectónicas) de los espacios a intervenir.

Notas técnicas específicas del proyecto

Las actividades de mantenimiento y adecuación deberán ejecutarse de conformidad con las especificaciones técnicas establecidas por la Entidad y la normatividad vigente aplicable.

· Los materiales suministrados deberán ser nuevos, de primera calidad y cumplir con las normas técnicas colombianas (NTC), RETIE, RETILAP, RAS y demás reglamentación aplicable según el tipo de intervención.
· Cualquier elemento que presente defectos o no cumpla las especificaciones deberá ser reemplazado por cuenta del contratista.
· Durante la ejecución se deberán proteger las áreas existentes y los elementos que no sean objeto de intervención.
· El contratista será responsable de la correcta disposición de los residuos de construcción y demolición (RCD) conforme a la normatividad ambiental vigente.
· Las actividades deberán programarse de manera que afecten lo menos posible el normal funcionamiento de las sedes de los Liceos a intervenir.
Método Constructivo 

El contratista definirá el método constructivo para la ejecución de las actividades, garantizando el cumplimiento de las especificaciones técnicas, la calidad de los materiales, la seguridad del personal y la protección de las instalaciones existentes.

Durante la ejecución deberá:

· Ejecutar las actividades conforme a las especificaciones técnicas.
· Garantizar la estabilidad de los elementos intervenidos durante el proceso constructivo.
· Cumplir la normatividad vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.
· Implementar la señalización y el aislamiento de las áreas de intervención.
· Mantener el orden y aseo permanente de la obra.
· Realizar la correcta gestión y disposición de los residuos de construcción y demolición (RCD).
· Coordinar las actividades para minimizar las afectaciones al funcionamiento de cada una de las sedes de los Liceos a intervenir.

Aspectos Relacionados con Sostenibilidad Técnico-Ambiental 

7.1. Marco normativo y técnico

La ejecución del proyecto deberá desarrollarse en cumplimiento de la normatividad técnica, ambiental y de seguridad vigente, entre la que se destaca:

· Ley 115 de 1994 – Ley General de Educación.
· Ley 400 de 1997 y el Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente – NSR-10, cuando las actividades de intervención lo requieran.
· Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas – RETIE vigente.
· Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público – RETILAP, cuando aplique.
· Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico – RAS vigente.
· Resolución 472 de 2017 y Resolución 1257 de 2021, relacionadas con la gestión integral de los Residuos de Construcción y Demolición (RCD).
· Ley 388 de 1997, en lo relacionado con las disposiciones urbanísticas y de ordenamiento territorial aplicables.
· Decreto 1072 de 2015 y demás normas vigentes en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.
· Normas Técnicas Colombianas (NTC) aplicables a los materiales y procesos constructivos objeto de la intervención.

7.2. Componentes del manejo técnico-ambiental

Durante la ejecución del contrato, el contratista deberá implementar las medidas necesarias para prevenir, controlar y mitigar los impactos derivados de las actividades constructivas, contemplando como mínimo:

· Gestión integral de los residuos de construcción y demolición (RCD), incluyendo separación, almacenamiento temporal, transporte y disposición final en sitios autorizados.
· Control de emisiones de polvo, material particulado, ruido y demás impactos ambientales generados durante la ejecución de las actividades.
· Uso eficiente de agua y energía durante el desarrollo de la obra.
· Utilización de materiales que cumplan las especificaciones técnicas y la normatividad vigente, procurando el aprovechamiento de materiales ambientalmente sostenibles cuando sea técnicamente viable.
· Implementación de medidas de Seguridad y Salud en el Trabajo, incluyendo señalización, delimitación de áreas de trabajo, suministro de elementos de protección personal y control de riesgos.
· Protección de las áreas existentes y programación de las actividades con el fin de minimizar las afectaciones al normal funcionamiento de las instituciones educativas.

7.3. Enfoque de sostenibilidad técnico-ambiental

El desarrollo del proyecto deberá propender por el uso eficiente de los recursos, la adecuada gestión de los residuos generados, la prevención de impactos ambientales y el cumplimiento de la normatividad vigente, promoviendo condiciones seguras para la comunidad educativa y garantizando la conservación de la infraestructura existente durante la ejecución de las obras.

7.4. Resultados esperados

Con la implementación de las medidas técnico-ambientales previstas se espera:

· Cumplir la normatividad técnica, ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo aplicable al proyecto.
· Reducir los impactos ambientales generados durante la ejecución de las actividades de mantenimiento y adecuación.
· Garantizar condiciones seguras para estudiantes, docentes, personal administrativo, visitantes y trabajadores durante el desarrollo de las obras.
· Realizar una adecuada gestión de los residuos de construcción y demolición (RCD).
· Mejorar las condiciones de funcionalidad, seguridad, confort y durabilidad de la infraestructura educativa intervenida.

Información sobre el personal profesional 

Para efectos del análisis de la información del personal, se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones: 

a. Las hojas de vida y soportes del personal vinculado al proyecto serán verificadas una vez se adjudique el Contrato y no podrán ser pedidas durante la selección del Contratista para efectos de otorgar puntaje o como criterio habilitante. 

b. Si el Contratista ofrece dos (2) o más profesionales para realizar actividades de un mismo cargo, cada uno de ellos deberá cumplir los requisitos exigidos en los Pliegos de Condiciones para el respectivo cargo. Un mismo profesional no puede ser ofrecido para dos o más cargos diferentes en los cuales supere el 100 % de la dedicación requerida para este Proceso de Contratación.

c. El Contratista deberá informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos ejercen legalmente la profesión de conformidad con lo señalado en el Pliego de Condiciones. El requisito de la tarjeta o matrícula profesional se puede suplir con lo regulado en el artículo 18 del Decreto -Ley 2106 de 2019. 

d. Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la persona natural o jurídica con quien se haya establecido la relación laboral o de prestación de servicios. 

e. La Entidad podrá solicitar en cualquier momento al Contratista los documentos que permitan acreditar el valor y el pago correspondiente de cada uno de los profesionales empleados en la ejecución del contrato y que estén acorde con el valor de los honorarios definidos a la fecha de ejecución del Contrato, en el caso en que sea establecido un valor de honorarios de referencia.

f. El Contratista es responsable de verificar que los profesionales propuestos tengan la disponibilidad real para la cual se vinculan al proyecto. 

g. El Contratista garantizará que los profesionales estén disponibles (físicamente o a través de medios digitales) cada vez que la Entidad los requiera para dar cumplimiento al objeto del Contrato de acuerdo con el tiempo de dedicación exigido para cada personal.

h. La Entidad se reserva el derecho de exigir el reemplazo o retiro de cualquier Subcontratista o trabajador vinculado al contrato, sin que ello conlleve mayores costos para la Entidad, detallando las razones debidamente justificadas por la cual solicita dicho cambio.

f. En la determinación de la experiencia de los profesionales se aplicará la equivalencia, así: 

	Posgrado con título
	Requisitos de Experiencia General
	Requisitos de Experiencia Específica

	Especialización  
	Veinticuatro (24) meses 
	Doce (12) meses 

	Maestría 
	Treinta y seis (36) meses 
	Dieciocho (18) meses 

	Doctorado 
	Cuarenta y ocho (48) meses 
	Veinticuatro (24) meses 


 
Las equivalencias se pueden aplicar en los siguientes eventos:  

· Título de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia general y viceversa.  
· Título de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia específica y viceversa.  
· No se puede aplicar equivalencia de experiencia general por experiencia específica o viceversa. 

El personal relacionado corresponde al siguiente: 

· Un (1) director de obra
· Dos (2) residentes de obra. 
· Dos (2) inspectores de obra.
· Un (1) supervisor HSEQ.

Requisitos del personal

Todos los profesionales exigidos, deben cumplir y acreditar, como mínimo, los siguientes requisitos de formación y experiencia: 

	Ítem
	Título
profesional
	Cantidad
	Dedicación
	Requisitos de Experiencia General
	Requisitos de Experiencia Específica

	Director de Obra
	Que acredite alguno de los siguientes títulos académicos:
 
- Arquitecto

-Ingeniero Civil 

(Con postgrado en Gerencia de
Proyectos y/o Gerencia de Obra)
	1
	50%
	Deberá ser un ingeniero civil o Arquitecto, con experiencia general no menor a diez (10) años contados a partir de la expedición de la tarjeta profesional
	Acreditar una experiencia específica en al menos dos (02) obras o contratos sin traslapos de tiempo en las cuales haya ocupado el cargo de Director de Obra de CONSTRUCCIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O REMODELACIÓN Y/O ADECUACIÓN DE EDIFICACIONES. 

	Residente de Obra 
	Que acredite alguno de los siguientes títulos académicos:
 
- Arquitecto

-Ingeniero Civil
	2
	100%
	Deberá ser un ingeniero civil o arquitecto, con experiencia general no menor de diez (10) años, contados a partir de la expedición de la tarjeta profesional.
	Acreditar una experiencia específica de mínimo 2 obras o contratos sin traslapos de tiempo en los cuales haya desempeñado el cargo de residente de obra de CONSTRUCCIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O REMODELACIÓN Y/O ADECUACIÓN DE EDIFICACIONES.

	Inspector de Obra 
	Que acredite alguno de los siguientes títulos académicos:
 
- Arquitecto

-Ingeniero Civil

El profesional debe contar con certificación de curso de trabajos en
alturas nivel avanzado o reentrenamiento vigente al momento de
dar inicio a la obra.
	2
	100%
	Deberá ser un Ingeniero Civil o Arquitecto, con experiencia general no menor a tres (03) años, contados a partir de la expedición de la tarjeta profesional.
	Acreditar una experiencia específica de mínimo 1 obra o contratos sin traslapos de tiempo en los cuales haya desempeñado el cargo de Inspector de obra de CONSTRUCCIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O REMODELACIÓN Y/O ADECUACIÓN DE EDIFICACIONES.

	Supervisor HSEQ
	Que acredite alguno de los siguientes títulos académicos:


cualquier rama académica con especialización en SST y/o profesional en salud ocupacional y/o seguridad y salud en el trabajo, con licencia en salud ocupacional vigente
	1
	100%
	Deberá ser un profesional en cualquier rama con especialización en SST y/o profesional en salud ocupacional y/o seguridad y salud en el trabajo, con licencia en salud ocupacional vigente. Experiencia general de no menor a cinco (5) años, contados a partir de la expedición de la tarjeta profesional.
	Acreditar una experiencia específica de mínimo dos (2) obras de  CONSTRUCCIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O REMODELACIÓN Y/O ADECUACIÓN DE EDIFICACIONES, en las cuales haya desempeñado el cargo de inspector y/o supervisor y/o coordinador  HSEQ o SG-SST.  



Obligaciones generales del director de obra:

En general, y sin que éstas limiten las actividades asignadas por el contratante del profesional, el Director de obra deberá cumplir como mínimo con las siguientes obligaciones:
1. Conocer plenamente todas las cláusulas del contrato, sus anexos, adendas y demás documentos que la conforman.
2. Conocer, aplicar, cumplir y hacer cumplir el marco normativo, técnico y legal vigente aplicable al objeto contractual, así como las directrices impartidas por la entidad contratante y la Interventoría y/o supervisión.
3. Conocer e implementar los formatos y guías del Sistema de Gestión de Calidad de los Liceos del Ejército.
4. Realizar la planeación, organización, coordinación y control de la obra para que esta sea ejecutada de acuerdo a los diseños, especificaciones técnicas, presupuesto, plazo, marco legal correspondiente y las directrices trazadas por los Liceos del Ejército y la supervisión del contrato.
5. Dirigir y coordinar los procesos administrativos de la obra.
6. Conocer y realizar seguimiento y control permanentes a la programación de obra.
7. Liderar la actividad de pedido, compra, almacenamiento y destinación de todos y cada uno de los materiales dentro de la obra.
8. Dirigir las funciones del residente de obra, del inspector de obra, del supervisor HSEQ y de las demás personas a su cargo.
9. Realizar anotaciones en la bitácora de obra y firmar certificando conocimiento de las anotaciones realizadas por la supervisión.
10. Conocer, aplicar, cumplir y hacer cumplir el Plan de Manejo de obra y todos sus componentes.
11. Suscribir comités realizados en el lugar de la obra, actas de corte de obra, actas de vecindad, actas de mayores y menores cantidades, liquidación, listado de personal, programación y reprogramaciones.
12. Controlar y vigilar el cumplimiento de los pagos de seguridad social e industrial de todos los trabajadores de la obra.
13. Elaborar informes, conceptos y demás documentos técnicos solicitados por la supervisión.
14. Formular, presentar y ejecutar los planes de contingencia y planes de acción necesarios cuando se presenten atrasos en la ejecución de la obra o desviaciones en el cronograma de trabajo, con el fin de garantizar el cumplimiento del plazo contractual, previa revisión y aprobación de la Interventoría y/o supervisión cuando aplique.
15. Controlar y vigilar el cumplimiento oportuno de los pagos de seguridad social, aportes parafiscales, prestaciones sociales y demás obligaciones laborales del personal vinculado a la obra, de conformidad con la normativa vigente.
16. Identificar, analizar y gestionar los riesgos técnicos, administrativos, financieros y de seguridad asociados a la ejecución de la obra, proponiendo e implementando medidas preventivas y correctivas cuando sea necesario.
17. Participar en los comités de obra y suscribir las actas que se generen, así como las actas de corte de obra, actas de vecindad, actas de mayores y menores cantidades de obra, actas de liquidación, listados de personal, cronogramas y reprogramaciones.
18. Atender oportunamente los requerimientos de la Interventoría y/o supervisión y/o del supervisor, de las autoridades competentes y, cuando aplique, de la comunidad, relacionados con la ejecución del proyecto, en el marco de las obligaciones contractuales.


Nota: La Entidad Contratante se reserva el derecho de solicitar al contratista el reemplazo del Director de Obra, en cualquier momento durante la ejecución del contrato, previa comunicación escrita, cuando se configure alguna de las siguientes causales, sin que ello genere reconocimiento económico adicional ni modificación del plazo contractual:
a) Incumplimiento reiterado o grave de las obligaciones establecidas en el contrato, en el presente pliego de condiciones o en las instrucciones impartidas por la Interventoría y/o supervisión o la Entidad.
b) Deficiencias técnicas, administrativas o de gestión que afecten el normal desarrollo de la obra, el cumplimiento del cronograma, la calidad de los trabajos o el logro del objeto contractual.
c) Falta de atención oportuna a los requerimientos formulados por la Interventoría y/o supervisión o la Entidad.
d) Inobservancia de las normas de seguridad y salud en el trabajo, de los planes aprobados o del marco normativo aplicable.
e) Pérdida de las condiciones de idoneidad, experiencia o disponibilidad exigidas para el ejercicio del cargo.
En caso de solicitarse el reemplazo, el contratista deberá designar un nuevo Director de Obra que cumpla con los requisitos establecidos en el pliego de condiciones, dentro del plazo que para tal efecto señale la Entidad, previa aprobación de la Interventoría y/o supervisión.
Obligaciones Generales del Residente de obra:

En general, y sin que éstas limiten las actividades asignadas por el contratante del profesional, el Residente de obra deberá cumplir como mínimo con las siguientes obligaciones dentro de la obra por parte del contratista:

1. Conocer, comprender integralmente todas las cláusulas del contrato, sus anexos, adendas, especificaciones técnicas, planos, cronogramas, presupuestos y el Plan de Manejo de Obra.
2. Implementar, aplicar y cumplir los procedimientos, formatos, instructivos y guías del Sistema de Gestión de Calidad de los Liceos del Ejercito.
3. Permanecer de manera continua en el frente de obra durante la ejecución de los trabajos, garantizando la supervisión directa y la atención permanente de las actividades constructivas.
4. Supervisar la ejecución de la obra, asegurando que se realice conforme a los planos, especificaciones técnicas y cantidades establecidas en el proyecto, coordinando la ejecución con la planeación del contrato.
5. Asegurar que las actividades de obra se ejecuten con calidad, cumpliendo las normas técnicas, legales y contractuales, y de acuerdo con el Plan de Manejo de Obra.
6. Elaborar, presentar y dar seguimiento permanente a la programación de obra, verificando su cumplimiento y reportando cualquier desviación significativa que pueda afectar el desarrollo de los trabajos.
7. Coordinar y supervisar las labores del personal operativo de la obra, incluyendo cuadrillas, empleados directos y subcontratados, asegurando que cumplan con sus funciones, normas de seguridad y procedimientos de trabajo.
8. Controlar y supervisar la gestión de pedido, compra, almacenamiento, custodia y destinación de todos los materiales, equipos y suministros utilizados en la obra, asegurando su conformidad con las especificaciones técnicas y la normativa aplicable.
9. Garantizar el suministro oportuno de muestras de materiales, equipos y elementos constructivos a la Interventoría y/o supervisión para su revisión y aprobación previa a su utilización en la obra.
10. Cumplir, ejecutar y controlar el Plan de Inspección, Mediciones y Ensayos del proyecto, asegurando la calidad de los trabajos y la correcta verificación de las actividades de obra.
11. Recibir, atender y dar respuesta a observaciones, no conformidades o requerimientos formulados por la Interventoría y/o supervisión y /o supervisión, asegurando la ejecución de acciones correctivas en el frente de obra.
12. Elaborar reportes de avance de obra, control de calidad, organización del personal, mediciones, actas, evaluaciones y demás documentos administrativos exigidos por el contrato.
13. Realizar y firmar las anotaciones correspondientes en la bitácora de obra, dejando constancia del seguimiento de las observaciones realizadas por la Interventoría y/o supervisión.
14. Participar en comités de obra y apoyar la elaboración y suscripción de las actas que se generen, cuando sea requerido.
15. Identificar, evaluar y gestionar los riesgos técnicos, operativos y de seguridad en la obra, proponiendo e implementando medidas preventivas y correctivas para su control y mitigación.
16. Aplicar y hacer cumplir las normas de seguridad industrial, salud en el trabajo y los planes de gestión de riesgos, reportando de manera inmediata cualquier incidente, accidente o condición insegura a la Interventoría y/o supervisión o a la Entidad contratante.
17. Reportar de manera inmediata cualquier situación que pueda generar atrasos, sobrecostos, incumplimientos contractuales o afectaciones a la calidad de la obra, asegurando la implementación de medidas correctivas.
18. Abstenerse de autorizar modificaciones técnicas, cambios de diseño, ejecución de mayores o menores cantidades de obra o variaciones al cronograma sin contar con la autorización formal de la Interventoría y/o supervisión y los documentos contractuales correspondientes.
19. Atender de manera oportuna los requerimientos y directrices de la Interventoría y/o supervisión y de la Entidad contratante, garantizando el correcto desarrollo de las actividades de obra y el cumplimiento del objeto contractual.

Nota: La Entidad contratante podrá solicitar al contratista el reemplazo del Residente de Obra en cualquier momento durante la ejecución del contrato, cuando se configure alguna de las siguientes causales, sin que ello implique reconocimiento económico adicional ni modificación del plazo contractual:
a) Incumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato o las instrucciones impartidas por la Interventoría y/o supervisión.
b) Deficiencias técnicas u operativas que afecten la calidad de la obra o el cumplimiento del cronograma.
c) Inasistencia, ausencia injustificada o falta de permanencia en el frente de obra.
d) Inobservancia de las normas de seguridad y salud en el trabajo o de los planes aprobados.
e) Pérdida de las condiciones de idoneidad, experiencia o disponibilidad exigidas para el cargo.
El contratista deberá presentar un nuevo Residente de Obra que cumpla con los requisitos establecidos en el contrato, dentro del plazo que señale la Entidad, previa aprobación de la Interventoría y/o supervisión.
Obligaciones Generales del Inspector de obra:

En general, y sin que éstas limiten las actividades asignadas por el contratante del profesional, el inspector de obra deberá cumplir como mínimo con las siguientes obligaciones dentro de la obra por parte del contratista:

1. Conocer plenamente todas las cláusulas del contrato.
2. Verificar que los estudios, diseños y planos cumplan con las condiciones actuales del proyecto, las normas y especificaciones vigentes.
3. Revisar la documentación correspondiente a: Hojas de Vida del personal; Relación de equipo ofrecido; materiales a utilizar en obra; Análisis de precios unitarios; Programación de obra (en medio físico y magnético); Flujo de caja; Plan de manejo de obra (en medio físico y magnético) y otros exigidos en el Pliego de Condiciones, dando respuesta en un término no mayor a 3 días calendario y realizar estricto seguimiento.
4. Realizar constante seguimiento y evaluación a las labores de coordinación y control de la obra para que esta sea ejecutada de acuerdo a los diseños, especificaciones y presupuesto del contrato, la normatividad vigente y las directrices trazadas por el Comité.
5. Realizar las observaciones, requerimientos, solicitudes y recomendaciones necesarias en el momento oportuno cuando deban efectuarse acciones correctivas o mejoras en los procedimientos constructivos o administrativos que ejecute el contratista.
6. Conocer y realizar seguimiento y control permanentes a la programación de obra. Efectuar cálculos de avances de actividades, cálculo de los rendimientos obtenidos por el contratista y revisar la idoneidad del personal operativo y administrativo para incluir los resultados de sus análisis en los informes semanales. Y desarrollar junto con el contratista las reprogramaciones en caso de ser necesarias.

Nota: La Entidad contratante podrá solicitar al contratista el reemplazo del Inspector de Obra en cualquier momento durante la ejecución del contrato, cuando se configure alguna de las siguientes causales, sin que ello implique reconocimiento económico adicional ni modificación del plazo contractual:
a) Incumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato o las instrucciones impartidas por la Interventoría y/o supervisión.
b) Deficiencias técnicas u operativas que afecten la calidad de la obra o el cumplimiento del cronograma.
c) Inasistencia, ausencia injustificada o falta de permanencia en el frente de obra.
d) Inobservancia de las normas de seguridad y salud en el trabajo o de los planes aprobados.
e) Pérdida de las condiciones de idoneidad, experiencia o disponibilidad exigidas para el cargo.
El contratista deberá presentar un nuevo Inspector de Obra que cumpla con los requisitos establecidos en el contrato, dentro del plazo que señale la Entidad, previa aprobación de la Interventoría y/o supervisión.

Obligaciones Generales del Supervisor HSEQ:

En general, y sin que éstas limiten las actividades asignadas por el contratante del profesional, el supervisor HSEQ deberá cumplir como mínimo con las siguientes obligaciones dentro de la obra por parte del contratista:

1. Conocer, cumplir y hacer cumplir todas las disposiciones legales y contractuales aplicables en materia de seguridad y salud en el trabajo, medio ambiente y Plan de Manejo de Obra, incluyendo la normativa vigente (Decreto 1072 de 2015 y demás normas que lo adicionen, modifiquen o sustituyan) y las resoluciones expedidas por la autoridad ambiental.
2. Establecer, coordinar e implementar todas las medidas, procedimientos y controles operacionales necesarios para prevenir accidentes, incidentes, enfermedades laborales y riesgos ambientales durante la ejecución de la obra.
3. Diseñar, administrar y ejecutar el programa de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) y los planes ambientales correspondientes al objeto contractual, incluyendo cronogramas de actividades y planes de acción correctiva, preventiva y de mejora.
4. Liderar la elaboración, actualización y seguimiento de la matriz de riesgos SST de la obra, asegurando la identificación de peligros, evaluación de riesgos y definición de controles para cada actividad o proceso.
5. Supervisar la correcta implementación de los procedimientos de trabajo seguro, así como el uso adecuado de equipos, maquinaria, herramientas y materiales, garantizando la dotación y uso obligatorio de los elementos de protección personal por parte de todo el personal de obra.
6. Garantizar que todo el personal operativo y administrativo de la obra esté afiliado a los sistemas de seguridad social (ARL, EPS, AFP, etc.) y que los pagos respectivos se realicen de conformidad con la ley.
7. Realizar inspecciones periódicas a las instalaciones, maquinaria, equipos y procesos de la obra, identificando condiciones inseguras o no conformidades y proponiendo medidas correctivas.
8. Investigar, analizar y documentar los incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales, estableciendo planes de acción para prevenir su recurrencia.
9. Coordinar y liderar las brigadas de orden, aseo y limpieza, asegurando la implementación de medidas de higiene y seguridad en toda el área de la obra.
10. Diseñar e implementar controles y medidas ambientales para mitigar impactos derivados de las actividades de obra, incluyendo identificación de aspectos ambientales, valoración de impactos y seguimiento del desempeño ambiental.
11. Participar en los comités de obra, visitas técnicas, revisiones y reuniones de seguimiento, aportando información y recomendaciones relacionadas con SST y medio ambiente.
12. Elaborar, revisar y suministrar informes de actividades SST y ambientales, incluyendo informes diarios, semanales y mensuales requeridos por la Interventoría y/o supervisión o la Entidad contratante.
13. Realizar inducciones y capacitaciones en SST y medio ambiente para todo el personal de obra, asegurando la comprensión y aplicación de las normas, procedimientos y medidas preventivas.
14. Coordinar y ejecutar los planes de emergencia, simulacros de evacuación, señalización, preparación y respuesta ante emergencias, garantizando la seguridad del personal y la comunidad.
15. Aplicar, hacer cumplir y verificar el cumplimiento del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo (PSST), los procedimientos internos y los planes de prevención y control requeridos por la obra.
16. Reportar de manera inmediata cualquier situación que pueda generar riesgo para la vida, salud, integridad física de las personas, impactos ambientales o incumplimientos legales y contractuales.
17. Supervisar la implementación de las acciones correctivas, preventivas y de mejora derivadas de la Interventoría y/o supervisión, de la entidad o de hallazgos internos, asegurando su cumplimiento oportuno.
18. Coordinar con la Interventoría y/o supervisión y otros responsables de la obra la integración de las medidas SST y ambientales en todas las actividades de construcción, garantizando su cumplimiento sin asumir funciones de dirección o supervisión de la obra general.

Nota La Entidad contratante podrá solicitar al contratista el reemplazo del profesional HSEQ en cualquier momento durante la ejecución del contrato, cuando se configure alguna de las siguientes causales, sin que ello implique reconocimiento económico adicional ni modificación del plazo contractual:
a) Incumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato, planes de trabajo SST o instrucciones impartidas por la Interventoría y/o supervisión.
b) Deficiencias técnicas u operativas que comprometan la seguridad, salud ocupacional o el cumplimiento de requisitos ambientales.
c) Inasistencia, ausencia injustificada o falta de permanencia en la obra.
d) Inobservancia de las normas de seguridad, salud en el trabajo o planes aprobados.
e) Pérdida de las condiciones de idoneidad, experiencia o disponibilidad exigidas para el cargo.
Cumplimiento en el personal básico del contratista:

Para los cargos antes mencionados, EL CONTRATISTA deberá anexar dentro de un máximo de cinco (5) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA FIRMA DEL CONTRATO LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA, la cual será obligatoria para la firma del Acta de Inicio de la obra; cumpliendo con cada uno de los cargos del personal básico, de acuerdo a lo siguiente:
· Formato Hoja de vida, el cual será entregado al contratista para su diligenciamiento, anexando copia simple de los diplomas o actas de grado de educación superior (si aplica)
· Fotocopia de la matrícula y/o tarjeta profesional (si aplica).
· Vigencia de matrícula profesional (si aplica).
· Para el SUPERVISOR HSEQ se deberá allegar Resolución de la Secretaría de Salud vigente por medio de la cual le conceden licencia profesional para la prestación de servicios en salud ocupacional y certificación de coordinador en trabajos de altura. 
· Si las certificaciones no lo contienen, deberá adjuntar, aparte de éstas, otros soportes como actas de recibo o liquidación de obra, o licencias, o cortes, donde se pueda constatar toda la información solicitada en la experiencia del personal.
· Los soportes y/o certificaciones que acrediten la experiencia y que además estén relacionadas en el ANEXO (HOJA DE VIDA)
· Certificado de curso en trabajos en altura nivel avanzado o reentrenamiento vigente
· Carta de compromiso, la cual será entregada al contratista para su diligenciamiento, la cual debe estar firmada por la persona propuesta.

Nota 1: Si existen demoras en la presentación de estas hojas de vida que afecte el inicio de las obras, se considera incumplimiento aplicable a sanción, por tanto, el oferente deberá asegurarse de contar con este personal al momento de presentar la oferta.
Nota 2: La entidad se reserva el derecho de verificar la información certificada.
Nota 3: Las demoras en la aprobación de los requisitos del personal básico del contratista serán tomadas como un incumplimiento contractual si no se presenta la información en los tiempos establecidos.
Nota 4: Para acreditar la experiencia de los profesionales no se tendrán en cuenta traslapos de tiempo incluso si la dedicación del profesional es menor al 100%.
Nota 5: Para acreditar la experiencia específica de este personal básico, el contratista deberá incluir los soportes que sean necesarios para que la Entidad pueda verificar el cumplimiento de lo requerido en cada uno de los perfiles del personal básico del contratista (certificaciones, actas de liquidación de los proyectos, etc.).
Nota 6: En el caso de requerirse cambio del personal básico en algún momento dentro de la ejecución del contrato, se debe presentar al nuevo personal con la misma experiencia tanto general como específica solicitada o superior y con la documentación relacionada en el numeral para la revisión y aval de la entidad para autorizar el mencionado cambio. En todo caso, el profesional saliente no debe abandonar su cargo hasta que el nuevo aprobado asuma sus obligaciones.
Nota 7: Las certificaciones y demás soportes de experiencia específica que no se encuentren relacionados en el formato de hoja de vida, no serán tenidos en cuenta. 
Nota 8: Las condiciones establecidas con respecto al equipo mínimo de personal a que se refiere este numeral, no eximirán al Contratista de su obligación de mantener el número de personas que resulte necesario, con la dedicación, la formación y la experiencia que sea requerida, para asegurar el adecuado cumplimiento de las obligaciones contenidas en el contrato, aunque ese número de personas y/o su formación y experiencia deba ser mayor a los mínimos exigidos en este pliego de condiciones.
Nota 9: La Entidad se reserva el derecho de objetar el reemplazo de cualquier miembro del equipo de trabajo que realice el contratista, si a su juicio, considera que el reemplazante es de calidades inferiores al reemplazado.
Nota 10: La entidad se reserva el derecho de realizar un estudio de seguridad al personal, para lo cual, desde la presentación de las hojas de vida, el contratista acepta y se atiene a los cambios de personal solicitados por la entidad que realizará por razones de seguridad.
Nota 11: Una vez aprobadas las hojas de vida por parte de la entidad, del personal requerido, el contratista no podrá realizar cambios en el mismo sin autorización escrita de la entidad.
Nota 12: PERSONAL ASESOR: El personal asesor se requerirá de acuerdo con la necesidad que surja durante la ejecución del proyecto para el caso se solicitará personal bajo la siguiente especialidad: Asesor Jurídico.
El proponente entiende y acepta que, de resultar contratista: 
1)	EL CONTRATISTA es el único responsable por la vinculación de personal, lo cual debe realizar en su propio nombre y por su cuenta y riesgo, sin que los LICEOS DEL EJERCITO adquiera responsabilidad alguna por dichos actos. 
2)	EL CONTRATISTA deberá responder oportunamente por toda clase de demandas, reclamos o procesos que interponga el personal a su cargo.
3)	Será por cuenta del CONTRATISTA el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal que ocupe en la ejecución del contrato.
4)	El inicio de obra solo se dará con el cumplimiento del personal aprobado por la Interventoría y/o supervisión y las demoras en la aprobación serán imputables al contratista de obra.  
5)	EL CONTRATISTA es responsable de la presentación de las hojas de vida, que deberán presentarse como máximo cinco (5) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA FIRMA DEL CONTRATO JUNTO CON LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA.
6)	La aprobación de las hojas de vida es propia responsabilidad de la Interventoría y/o supervisión; para ello, deberá contar con la documentación relacionada con experiencia y requisitos exigibles en el pliego de condiciones, indistintamente de si la Interventoría y/o supervisión tiene personal básico aprobado por parte de la entidad. 
7)	Las demoras en la presentación y aprobación de las hojas de vida serán responsabilidad del contratista, por lo tanto, la tardanza por el inicio de actividades por este factor, serán imputables al contratista
8)	El CONTRATISTA entiende y acepta que la Entidad Contratante podrá solicitar el reemplazo de cualquiera de los profesionales del personal básico asignados a la obra, incluyendo director de Obra, Residente de Obra, Inspector de Obra y profesional HSEQ por incumplimiento de obligaciones, deficiencias técnicas, ausencias injustificadas, incumplimiento de normas de seguridad, salud ocupacional o ambientales, o pérdida de idoneidad. El reemplazo deberá cumplir los requisitos contractuales y será presentado dentro del plazo indicado por la Entidad, sin generar ajustes económicos ni modificación de plazos.
Las obligaciones establecidas con respecto al equipo mínimo de personal a que se refiere este numeral, no eximirán al Contratista de su obligación de mantener el número de personas que resulte necesario, con la dedicación, la formación y la experiencia que sea requerida, para asegurar el adecuado cumplimiento de las obligaciones contenidas en el contrato, aunque ese número de personas y/o su formación y experiencia deba ser mayor a los mínimos exigidos en este pliego de condiciones.
Maquinaria mínima del proyecto

El equipo mínimo requerido para la ejecución de las actividades de mantenimiento del edificio es el siguiente: 

•	Mezcladora de concreto portátil Capacidad mínima de 120 litros, motor eléctrico de 1–2 HP, alimentación a 110 V. Se utiliza para preparar morteros y concretos en reparaciones estructurales, garantizando homogeneidad en las mezclas.
•	Compresor de aire portátil, capacidad mínima de 50 litros, presión de trabajo entre 90 y 120 PSI, motor eléctrico de 2 a 3 HP. Se emplea para limpieza de superficies y operación de herramientas neumáticas durante actividades de demolición y acabados.
•	Equipo de soldadura eléctrica, soldadora tipo inversor con capacidad mínima de 200 A, alimentación 110/220 V, apta para electrodos de 1/16" a 1/8" (6011, 6013 y 7018). Se utiliza en la fabricación y reparación de elementos metálicos y estructuras livianas. 
•	Cortadora de cerámica, eléctrica con disco diamantado de 7" a 10", alimentación 110 V, capacidad de corte mínimo de 600 mm. Se emplea para el corte preciso de baldosas cerámicas durante la instalación de acabados.
•	Taladros y demoledores eléctricos, rotomartillos y demoledores eléctricos de 800 a 1.500 W, alimentación 110 V, con sistema SDS Plus o SDS Max según la actividad. Se utilizan para perforaciones, demoliciones localizadas y retiro de elementos existentes. 
· Andamios metálicos certificados, andamios tubulares metálicos modulares certificados conforme a la Resolución 4272 de 2021 y normas técnicas aplicables, con plataformas, barandas, rodapiés y acceso seguro. Se emplean para trabajos en alturas de mantenimiento de cubiertas, cielos rasos, redes, etc.

El contratista deberá contar con las herramientas menores necesarias durante el desarrollo de las actividades a realizar, así como los respectivos elementos de seguridad para cada uno de los integrantes de las cuadrillas. En todo caso el contratista estará en la obligación de incluir los equipos y elementos necesarios para la correcta ejecución del contrato de acuerdo con cada actividad por realizar.

La maquinaria mínima requerida será verificada una vez se adjudique el Contrato y no podrá ser pedida durante la selección del Contratista para efectos de otorgar puntaje o como criterio habilitante.

POSIBLES FUENTES DE MATERIALES PARA EL PROYECTO 

Las fuentes de suministro de materiales serán definidas por el contratista seleccionado, quien deberá garantizar que los insumos provengan de proveedores legalmente establecidos y que cumplan con las especificaciones técnicas del proyecto, las normas técnicas colombianas vigentes y los requisitos de calidad exigidos por la Entidad. La utilización de dichas fuentes estará sujeta a la aprobación previa de la Interventoría y/o supervisión del contrato.
Antes de presentar su propuesta, será responsabilidad del proponente realizar las verificaciones necesarias sobre la disponibilidad, ubicación y capacidad de abastecimiento de las posibles fuentes de materiales, evaluando además las condiciones de acceso, las distancias de transporte y los costos asociados, los cuales deberán incorporarse en los análisis de precios unitarios de la oferta. La Entidad no reconocerá costos adicionales derivados de una inadecuada estimación de estos aspectos.
Cuando el contratista decida obtener directamente materiales mediante actividades de explotación, deberá gestionar, por su cuenta y riesgo, todos los permisos, autorizaciones y demás requisitos exigidos por la legislación minera y ambiental vigente, garantizando en todo momento el cumplimiento de las medidas técnicas y ambientales aplicables para prevenir o mitigar posibles impactos.
Con anterioridad al inicio de la ejecución, la Interventoría y/o supervisión verificará y aprobará las fuentes de materiales propuestas por el contratista. Asimismo, podrá exigir la realización de ensayos de laboratorio y pruebas de calidad sobre aquellos materiales considerados esenciales para el desarrollo del proyecto, con el fin de comprobar que cumplen las especificaciones técnicas antes de su incorporación a la obra.
Será responsabilidad exclusiva del contratista asegurar el suministro oportuno de los materiales durante toda la ejecución del contrato, garantizando su calidad, disponibilidad y conformidad con las normas técnicas y ambientales aplicables.
OBRAS PROVISIONALES

· Cerramiento temporal y aislamiento de las áreas de trabajo.
· Manejo temporal de escombros y residuos de construcción (RCD).
· Protección de áreas existentes y control de acceso durante la ejecución.

Señalización 

De ser necesario, son de cargo del Proponente favorecido todos los costos requeridos para instalar y mantener la señalización de la obra y las vallas informativas, la iluminación nocturna y demás dispositivos de seguridad y salud en el trabajo, de comunicación y coordinación en los términos definidos por las autoridades competentes.  

Permisos, licencias y autorizaciones 

· Permisos internos de ingreso y trabajo expedidos por cada institución educativa y/o unidad militar. 
· Aprobación del Plan de Gestión Integral de Residuos de Construcción y Demolición (RCD), cuando aplique. 
· Permisos para disposición final de escombros en sitios autorizados. 
· Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) y permisos para trabajo en alturas, cuando corresponda. 
· Las actividades previstas corresponden a mantenimiento y adecuación de edificaciones existentes, por lo que no se prevé la obtención de licencia de construcción, salvo que durante la ejecución la autoridad competente determine lo contrario por modificaciones que excedan el alcance del mantenimiento.

NOTAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS PARA EL PROYECTO

Ítems de cubiertas: Para todos los ítems relacionados con el desmonte, suministro e instalación de cubiertas, cuya unidad de medida corresponde a metro cuadrado (m²), el proponente deberá considerar dentro del análisis de precios unitarios el factor de incremento derivado de la pendiente o inclinación de la cubierta. La medición y pago se realizará sobre el área proyectada en planta (m² planos) indicada en las cantidades de obra; por lo tanto, el valor unitario ofertado deberá incluir todos los costos asociados al mayor desarrollo superficial de la cubierta, sin que haya lugar a reconocimientos o pagos adicionales por este concepto. 
Para el ítem de suministro e instalación de perfil metálico de refuerzo, el contratista, cuando aplique, deberá realizar un cálculo estructural de los refuerzos a suministrar.
Revisión de la información: El proponente deberá revisar las cantidades de obra, las especificaciones técnicas y demás documentos que hacen parte del proceso de selección, con el fin de verificar la información suministrada por la Entidad y presentar, dentro del término establecido para observaciones, las aclaraciones o inquietudes que considere pertinentes. Una vez presentada la oferta, se entenderá que el proponente conoce y acepta las condiciones técnicas y económicas previstas para la ejecución del contrato.

El contratista adjudicado deberá presentar, dentro del plazo establecido en los documentos del proceso (tres días hábiles después de la firma del contrato), los A.P.U. y la programación detallada de la ejecución de las obras, la cual deberá contemplar la metodología constructiva propuesta, la asignación de recursos, la programación de cuadrillas, equipos, suministro y transporte de materiales, actividades de alistamiento y demás aspectos necesarios para garantizar el cumplimiento del plazo contractual.
La aprobación de la programación detallada por parte de la Supervisión no exime al contratista de su responsabilidad por el cumplimiento de los plazos contractuales ni constituye justificación para solicitar prórrogas derivadas de una deficiente planeación de los recursos o de la logística de ejecución.

En constancia, se firma en ______________, a los ____ días del mes de _____ de 2026.


______________________________________________
[Nombre]
[Gestor Técnico o cargo correspondiente]

____________________________________________
[Nombre]
[Coordinador o cargo correspondiente]


______________________________________________
[Nombre]
[Subdirector o cargo correspondiente]



MANTENIMIENTO, Y/O REMODELACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LOS LICEOS: LICEO SANTA BARBARA UBICADO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS UBICADO EN LA BASE MILITAR DE TOLEMAIDA NILO CUNDINAMARCA, LICEO GENERAL GUSTAVO MATOMOROS LEÓN UBICADO EN LA CIUDAD DE YOPAL, LICEO GENERAL SERVIEZ UBICADO EN LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO Y LICEO PICHINCHA UBICADO EN LA CIUDAD DE CALI.
LICEOS DEL EJÉRCITO.
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