


	[image: ]
	
GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRATACIÓN 
	Código:
	F-GJC-84

	
	
	Fecha:
	13/02/2020

	
	PLIEGOS SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA
	Pagina
	2 de 49

	
	
	Versión:
	2




[bookmark: _Hlk178695331]ANEXO Nº4

FICHA TÉCNICA
CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICA EXIGIDAS
SEÑORES,
ALCALDÍA DE MOSQUERA 

REFERENCIA:  Proceso de Contratación [Incluir número del Proceso de Contratación]

Objeto: ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE LA DOTACIÓN DEL SONIDO DEL ESTADIO MUNICIPAL DE MOSQUERA.

[Incluir el nombre de la persona natural, el representante legal de la persona jurídica o el revisor fiscal, según corresponda] identificado con [Incluir el número de identificación], en mi condición de [Indicar si actúa como representante legal o revisor fiscal] de [Incluir la razón social de la persona jurídica] [identificada con el NIT __________], certifico que cumplo a cabalidad con el objeto contractual, doy pleno cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas para cada uno de los bienes previstos en la descripción exigida, cuales se relacionan a continuación:


II. FICHA TÉCNICA

Garantizar, por el término de duración del contrato, alta calidad en los trabajos de mano de obra para todos los servicios prestados, teniendo en cuenta los siguientes términos

	ITEM
	ELEMENTO
	DESCRIPCIÓN
	CANTIDAD
	JUSTIFICANTE

	
1
	Módulo Line Array Activo
	Sistema arreglo lineal, activo bidireccional de dos vías que puede cubrir una variedad de aplicaciones de tamaño mediano a grande, Rango de frecuencia (-10 dB) 53 Hz-19 kHz (preajuste de matriz), Patrón de cobertura 105 grados nominales (400 Hz-16 kHz), nivel de presión sonora máximo 135 dB, amplificadores Clase D, Potencia nominal continua 600 vatios | Graves: 400 vatios | Agudos: 200 vatios, Driver LF (2) 261G-1, 10 pulgadas de diámetro, bobina móvil doble de 2,0 pulgadas de diámetro, neodimio Differential Drive®,  Controlador de alta frecuencia (1) 2432H-3, driver de compresión de neodimio de 1,5 pulgadas de salida con bobina móvil de 3 pulgadas, Recinto Polipropileno, deflector de aluminio, refuerzo interno de madera contrachapada, cuatro asas empotradas integradas, Ángulos entre recintos 0,5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, Dimensiones (alto x ancho x profundidad) 305 mm x 716 mm x 519 mm (12,0 pulg. x 28,2 pulg. x 20,5 pulg.), Peso neto (cada uno) 26,7 kg (59 libras), debe contener cableado de señal y electricidad sugerido por el fabricante.
	4
	Permite ampliar y mejorar la cobertura acústica del Estadio Municipal, garantizando mayor potencia, claridad e inteligibilidad del sonido durante eventos deportivos, recreativos e institucionales.

	2
	Procesador Digital DSP
	Procesador de gestión de altavoces profesional de (3) entradas de línea analógicas/(2) entradas digitales AES (conectores compartidos), (1) entrada de micrófono RTA y 6 salidas (3x6) diseñado para optimizar y proteger sistemas de sonido. Ofrece control avanzado vía Ethernet/Wi-Fi (iOS®, Android®, Mac®, Windows®), algoritmos mejorados AutoEQ™ y AFS™ (supresión de feedback), ecualización, compresión y crossover flexible, Procesamiento de entrada
Compresión , AFS™ (Supresión avanzada de retroalimentación. Ecualizador gráfico de 31 bandas. Ecualizador paramétrico de 12 bandas (con capacidad de filtro de rechazo estrecho). Síntesis subarmónica. Retraso de la línea trasera. Puerta de ruido. Procesamiento de salida
Crossover (admite rango completo hasta sistemas mono de 6 vías)
Ecualizadores automáticos de 12 bandas (8 bandas de ecualización automática, 4 bandas de usuario). Compresión. Control automático de ganancia. Síntesis subarmónica. Puerta de ruido. Retardos de torre (hasta 1000 ms por salida). Ecualizadores paramétricos de 8 bandas (utilizados para la sintonización de altavoces). Limitación. Retrasos en la alineación del conductor.
	1
	Permite controlar, proteger, ecualizar y alinear técnicamente los equipos de sonido, evitando fallas, retroalimentación y pérdida de calidad acústica en el escenario.

	3
	Andamio Certificado
	Sistemas multidireccionales y multifuncionales de alta resistencia, diseñados para trabajo seguro en alturas, Acero galvanizado de alta resistencia. Ajustable a sistemas internos/externos y escenarios artísticos, Sistema de roseta que permite hasta 8 conexiones en diferentes ángulos, debe poseer certificación estructural, con una medida de 7 metros de alto por 3 metros de ancho y 2,50 metros de profundo, debe Incluir bases niveladoras, plataformas y barandas de seguridad.
	2
	Es necesario para el montaje seguro de los módulos Line Array, permitiendo su ubicación técnica y estructural en puntos adecuados del estadio.

	4
	Forros de Protección
	Fundas en material textil impermeable de alta resistencia para interperie, debe contar con rejilla acústica en la parte frontal y cerramiento textil en las demás caras, medidas 3 metros de ancho, 2,50 metros de profundo y 6 metros de alto
	2
	Protegen los equipos y estructuras frente a condiciones ambientales, humedad, polvo y exposición exterior, contribuyendo a la vida útil del sistema.

	5
	Bastidor de montaje
	Bastidor de montaje que sea compatible con el sistema lineal solicitado, Diseño compacto y ligero, Resolución precisa del punto de recogida, Diseño plegable de dos partes, Compatibilidad con inclinómetros láser de terceros, Tamaño de grillete compatible: 1/2 pulgada

Debe Incluir:(1) Barra separadora, (1) Barra de extensión, (1) Grillete de 1/2 pulgada, (1) Soporte y herrajes para láser.
	2
	Permite realizar el montaje, suspensión y ajuste seguro de los módulos de sonido, garantizando estabilidad, orientación adecuada y seguridad estructural.

	6
	Cableado y conexiones
	4 cables de 110 metros cada uno, cable de 3 vías blindado tipo XLR con sus respectivos conectores de alta calidad perfectamente ensamblados o cableado tipo rj45 para conexión EtherCON con sus respectivos conectores perfectamente ponchados, puentes de 1 metro para intercomunicación de las cajas, cableado necesario para conexión en el punto master, consola, procesador y sistemas periféricos, 2 cables eléctricos 4*12 certificado de 110 metros cada uno con conectores Industriales, Corriente nominal 16 A, 4 Polos, Tensión nominal 380-440 Vca/cc, 2 tomas industriales que sean compatibles con el cable y conectores eléctricos, con medidor de voltaje y pastilla térmica de protección.
	1
	Garantiza la conexión entre el cuarto Master, procesador, consola, módulos de sonido y demás componentes, permitiendo operación centralizada y segura del sistema.

	7
	Instalación e Integración
	Montaje de sistema de andamios scaford, configuración de red, alineación con subwoofers existentes y enlace a consola digital de 32 CH que se ubica en el punto de control master. La instalación técnica completa incluyendo el sistema existente y el nuevo arreglo Lineal, los subwoofers existentes y el sistema de sonido ambienta debe quedar totalmente integrado y operativo desde la consola ubicada en el cuarto de control (Master) del Estadio de Mosquera.

Alcance de la Instalación: El contratista deberá suministrar el cableado estructurado (EtherCON/XLR/PowerCON) necesario para llevar la señal desde el cuarto Master hasta los puntos de montaje en los andamios a nivel de  la cancha, asegurando que el operador tenga control total de los niveles, ecualización y protección del sistema desde un solo punto.
	1
	Permite que los equipos adquiridos no queden como bienes aislados, sino instalados, configurados, calibrados, integrados y en correcto funcionamiento para el uso del Estadio Municipal.





OTROS REQUISITOS TÉCNICOS:

1. Garantía mínima de los equipos de sonido por 12 meses, contados a partir de la suscripción del acta de recibo a satisfacción y puesta en funcionamiento.
1. Anexar garantía de repuestos disponibles y soporte técnico en el país.
1. Certificado de calibración o verificación de instrumentos (si aplica), los oferentes deberán aportar ficha técnica de cada ítem los cuales deberán tener modelo o referencia fotografía descripción y garantía de cada elemento.
1. Compromiso de instalación, requisitos para puesta en marcha y capacitación al personal en el manejo y mantenimiento del equipo Para ello, se realizará una jornada de capacitación de cuatro (4) horas, dirigida al personal designado por la Entidad. La capacitación abarcará operación del sistema, gestión de zonas, control de niveles, ecualización, protección, apagado seguro, diagnóstico inicial y mantenimiento preventivo, y deberá soportarse con material de consulta y registro de asistencia.

Personal responsable de la capacitación y supervisión de instalación: El contratista deberá disponer de un profesional universitario en áreas relacionadas con ingeniería de sonido, sonido profesional, electrónica, telecomunicaciones o afines, con experiencia mínima de DOS (2) años en instalación, configuración, integración, operación o mantenimiento de sistemas de sonido profesional. Este profesional será el encargado de supervisar la instalación, puesta en marcha, pruebas de funcionamiento y capacitación al personal designado por la Entidad.

La formación profesional se acreditará mediante diploma o acta de grado y, cuando aplique, tarjeta profesional vigente. La experiencia se acreditará mediante certificaciones expedidas por entidades públicas o privadas en las que conste la ejecución de actividades relacionadas con sistemas de sonido profesional.

1. Entregar los manuales de operación y mantenimiento, fichas técnicas, certificados de garantía, relación de marcas, referencias y números de serie de los bienes efectivamente suministrados, certificados de compatibilidad y seguridad del montaje, planos o diagramas de conexión, memoria de configuración del DSP y reporte de calibración y pruebas.

Condiciones de transporte y entrega

El valor de la oferta deberá incluir la totalidad de los costos directos e indirectos necesarios para el suministro, transporte, cargue, descargue, instalación, integración, configuración, puesta en marcha, pruebas de funcionamiento, capacitación y demás actividades requeridas para la entrega a satisfacción de los bienes en el Estadio Municipal de Mosquera, sin que ello genere costos adicionales para la Entidad.

Es necesario para el cumplimiento oportuno de las obligaciones, que el oferente cuente con un vehículo tipo furgón propio u otorgado bajo la modalidad de leasing, debidamente habilitado para el desarrollo de las actividades contractuales.

Esta medida tiene como propósito garantizar disponibilidad, optimización logística y mayor autonomía operativa, favoreciendo la calidad del servicio y el cumplimiento de los tiempos establecidos. Por lo anterior, en la presentación de la oferta se deberá acreditar mediante los siguientes documentos este requisito:

· Tarjeta de propiedad
· SOAT vigente
· Revisión tecnicomecanica vigente.
· Paz y salvo por multas y sanciones expedida por el SIMIT.

Para el caso de Vehículo Propio, se deberán acreditar con uno o varios de los siguientes documentos:

1. Certificado del RUNT
1. Tarjeta de propiedad.
     
     Cuando se trata de leasing, este se acreditar con la fotocopia del contrato de leasing y adicionalmente se le deben anexar los documentos del propietario de la herramienta, como en el caso del equipo propios.

1. Para el caso de equipo alquilado por el proponente, deberá anexar alguno de los siguientes documentos:

· Copia del contrato de alquiler respectivo o Certificación del propietario donde se compromete a tener disponibilidad del vehículo al proponente.
· Carta de compromiso del propietario del equipo dirigida a la entidad, en donde se pongan a disposición de la administración municipal, los equipos que el proponente alquila, para la ejecución de las actividades objeto del presente proceso.

Adicional a lo anterior, para equipos alquilados el propietario y/o dueño del equipo deberá presentar la documentación exigida en el literal A, del capítulo.

Para el caso de propuestas presentadas por proponentes plurales (consorcio y/o unión temporal), EL VEHÍCULO PODRÁ SER ACREDITADO POR CUALQUIERA DE LOS PARTICIPANTES.

Para la instalación, integración y puesta en funcionamiento del sistema de sonido:

El proponente deberá garantizar, la instalación, integración, configuración, puesta en marcha y capacitación del sistema de sonido objeto del presente proceso, de conformidad con las especificaciones técnicas exigidas.

El servicio deberá incluir el montaje de los módulos Line Array en los andamios certificados, la conexión del cableado EtherCON, XLR y PowerCON, la configuración del procesador digital DSP, la alineación del sistema con los subwoofers existentes, la integración con el sistema de sonido ambiental y la centralización de la operación desde la consola de 32 canales ubicada en el cuarto de control Master del Estadio de Mosquera.

El proponente deberá garantizar que el sistema quede instalado, probado, calibrado y en correcto funcionamiento, asegurando la adecuada distribución de señal, control de niveles, ecualización, protección del sistema y operación desde un solo punto de control.

Para el personal mínimo exigido:

Las ofertas deberán incluir el recurso humano necesario para la ejecución de la ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE LA DOTACIÓN DEL SONIDO DEL ESTADIO MUNICIPAL DE MOSQUERA de la Secretaria de Deporte y Recreación de la Alcaldía de Mosquera.
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	Cantidad
	Perfil académico
	Experiencia
	Dedicación en la adquisición

	Coordinador de entregas
	1
	Bachiller académico
	Experiencia de un (1) año en actividades de coordinación logística, distribución, transporte o entrega de bienes.
	100%

	Auxiliar de entregas
	1
	Bachiller académico
	Experiencia de un (1) año en actividades de distribución, transporte o entrega de bienes.
	100%

	Conductor
	1
	Bachiller académico, licencia de conducción C1, C2 o C3.
	Experiencia de un (1) año como conductor de vehículos de carga o transporte de mercancías.
	100%

	Coordinador técnico de instalación
	1
	Técnico, tecnólogo o profesional en sonido, audio, electrónica o producción audiovisual.
	Experiencia mínima de un año en instalación o integración de sistemas de sonido profesional
	100%

	Técnico de sonido / audio
	1
	Técnico, tecnólogo o certificado en sonido, audio profesional, electrónica o áreas afines
	Experiencia mínima de un año en montaje, conexión, configuración u operación de sistemas de sonido profesional
	100%

	Técnico de apoyo para montaje
	1
	Bachiller, técnico o tecnólogo
	Experiencia mínima de un año en actividades de montaje, apoyo logístico o instalación de equipos
	100%

	Profesional responsable de capacitación y puesta en marcha.
	1
	Profesional en sonido, audio, electrónica o producción audiovisual
	Experiencia mínima de dos (2) años en instalación, integración, configuración y puesta en marcha de sistemas de sonido profesional. Será el responsable de supervisar la instalación, realizar las pruebas de funcionamiento y efectuar la capacitación al personal designado por la Entidad.
	100%



El proponente deberá allegar los siguientes documentos de cada personal.

· Hoja de vida.
· Copia de cédula de ciudadanía.
· Acta de grado, diploma o certificación académica, según aplique.
· Certificaciones laborales que acrediten la experiencia requerida.
· Antecedentes fiscales, disciplinarios, judiciales y medidas correctivas.
· Certificación vigente de trabajo seguro en alturas, cuando el personal participe en actividades de montaje en altura.
· Carta de compromiso escrito de cada uno de los miembros del equipo de trabajo (nombre, cédula, tarjeta o matrícula profesional) de dedicar el tiempo exigido y el cargo a desempeñar, de conformidad con el pliego de condiciones, para la ejecución de las labores objeto de su actividad y especialidad.

Durante la ejecución del contrato, el contratista solo podrá sustituir algún miembro el equipo de trabajo si así lo autoriza la supervisora del contrato, siempre y cuando el nuevo personal propuesto cuente con cualidades iguales o superiores a las presentadas en la oferta respecto del miembro del equipo a quien reemplazará. 

Nota: Las certificaciones allegadas a las propuestas, en caso de ser presentadas por un consorcio deberán ser firmadas por el representante legal del mismo. 

Si el proponente no cumple con el personal mínimo requerido solicitado, su propuesta será calificada como NO CUMPLE TÉCNICAMENTE.


[Nombre y firma del representante legal de la persona jurídica o revisor fiscal, y/o nombre de la persona jurídica que representa


Cra. 2 No. 2 - 68  “Parque Principal”  /  Mosquera - Cundinamarca PBX: 82 76 022/366/478 Ext. 119 / Directo 89 31 114
Código Postal: Zona Urbana: 250047- Zona Rural: 250040






image1.png
ALCALDIA DE
MOSQUERA





