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[bookmark: _Hlk170137622]ANEXO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS HABILITANTES

El (los) suscrito(s) a saber: _________________________________ domiciliado en _____________________________________, identificado con ______________________ No. _________________________, quien obra en calidad de ____________________________, que en adelante se denominará EL PROPONENTE, manifiesta(n): 

· Cumplir con todas y cada una de las especificaciones técnicas y condiciones descritas a continuación.

· Declaro bajo nuestra responsabilidad personal, y comprometiendo la responsabilidad ___________________________________ institucional de las personas jurídica o natural que representamos, que cumplimos en su totalidad con las especificaciones técnicas de verificación y condiciones técnicas mínimas de obligatorio cumplimiento.

Tener la capacidad técnica, económica, logística y de talento humano para ofertar y cumplir con los siguientes requisitos:

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE LOS ELEMENTOS A ADQUIRIR: 

	[bookmark: _Hlk171007623]ÍTEM
	DESCRIPCIÓN
	Unidad de medida
	SI 
CUMPLE
	NO CUMPLE

	1
	Martillos: Martillo Galponero Carpintero Madera 570grs 51-274, Peso del martillo: 567 g, Material de la cabeza: acero, Material de la manija: madera, Estilo de uña: cóncava, con mango en madera
	unidad
	
	

	2
	Maceta: Maceta 2 Libras, Tratamiento térmico de temple y revenido, Máxima resistencia al desgaste, impacto y rotura, Cabeza de acero forjado con tratamiento térmico en una sola pieza, Para picar piedras, romper paredes o pisos de concreto y clavar estacas, con mango o cabo en madera.
	unidad
	
	

	3
	Palines: Palin Hoyador, Ideal para trabajos de jardinería y agricultura, Diseño robusto para uso prolongado, Fácil manejo y operación, Resistente a la corrosión y al desgaste, Altura x Ancho29 cm x 28 cm, Peso2 kg, con mango o cabo en madera.
	unidad
	
	

	4
	Machetes: Machete Rula 24 Mango Bimaterial, Mango bimaterial que proporciona un agarre cómodo y seguro, Hoja de acero resistente para un corte eficiente y duradero.
	unidad
	
	

	5
	Carretillas: Carretilla Plástica, 170 L 580 kg Llanta Antipinchazo Negro, Tipo de carretilla: De mano, Capacidad máxima en volumen: 170 L, Capacidad máxima de peso: 580 kg.
	unidad
	
	

	6
	Rastrillos: Rastrillo Metálico con mango de madera, cantidad de dientes: 12, Ancho de cabeza de 80 cm para cubrir grandes áreas de trabajo, fabricado con metal para garantizar durabilidad, Mango de madera que ofrece un agarre cómodo y seguro, Diseñado para recolección eficiente de hojas y desechos.
	unidad
	
	

	7
	Rollos alambre de púa: Alambre De Púa Tornado Galvanizado Calibre 14.5, 500 mts, Distancia entre púas: 16.4 cm, Diámetro de 2.08 mm que asegura resistencia y durabilidad en condiciones adversas, Galvanizado para prevenir la corrosión y prolongar la vida útil.
	Rollo por 500 mts
	
	

	8
	Grapas para alambre de puas: Grapa Para Cerca Alambre De Puas 1'' X 9 500g C.a. Mejia 2.54 Cm 22.86 Cm, Largo: 22.86 cm, Diámetro nominal: 2.54 cm, Fabricados en acero.
	caja
	
	

	9
	Serrucho: Serrucho de 18 Pulgadas, Hoja de acero de 45.72 cm para cortes precisos en madera, Mango de madera que ofrece agarre cómodo y seguro, 18 dientes por pulgada para cortes suaves y eficientes.
	
unidad
	
	

	10
	Bisagras: Bisagra Portón O Puerta Pesada De 6,4 Cm X 9 Cm Resistente, Materiales de la bisagra: hierro, Peso máximo de la puerta: 150kg, Medidas: 20cm x 6.3cm x 4.7mm.
	
unidad
	
	

	11
	Excavadora articulada Boca lobo en Aco Carbono, ancho 10cm, con sus respectivos cabos en madera.
	unidad
	
	

	12
	Pica o Zapapico 5 libras, cabeza de acero forjado para durabilidad y resistencia, con su respectivo cabo en madera
	unidad
	
	

	13
	Juegos de pinzas, Pinza pico de loro 10", -Alicate de punta fina de 8", Alicate de corte de 8", Pinza combinada de 9.5", Pinza de presión 10", Pinza de presión punta fina 9", Pinza deslizante 8".
	caja
	
	

	14
	Juegos de alicate aislados por 3 piezas industrial, pinza 6”, cortafrío 6”, alicate 8”; material de alta resistencia para uso profesional e industrial.
	caja
	
	

	15
	Juego Brocas para madera 
	caja 
	
	

	16
	Juego de brocas para concreto
	caja 
	
	

	17
	Juego de brocas para hierro
	caja
	
	

	18
	Pliego de Lija 9¨x11¨ para madera grano 60
	unidad
	
	

	19
	Pliego de Lija 9¨x11¨ para madera grano 80
	unidad
	
	

	20
	Pliego de Lija 9¨x11¨ para madera grano 150
	unidad
	
	

	21
	Pliego de Lija 9¨x11¨ para madera grano 180
	unidad
	
	

	22
	Pliego de Lija 9¨x11¨ para metal grano 100
	unidad
	
	

	23
	Pliego de Lija 9¨x11¨ para metal grano 180
	unidad
	
	

	24
	Pliego de Lija 9¨x11¨ para metal grano 220
	unidad
	
	

	25
	Pliego de Lija 9¨x11¨ para metal grano 400
	unidad
	
	

	26
	Regleta Eléctrica 110v, largo del cable 1.2m, 08 tomas de corriente AC, 03 puertos USB, 01 puerto tipo-C, su frecuencia es de 50Hz/60Hz.
	unidad
	
	

	27
	Extensión de 30 metros encauchetadas para alto voltaje
	unidad
	
	

	28
	Extensión de 50 metros encauchetadas para alto voltaje
	unidad
	
	

	29
	Reguladore de voltaje, 110V 90-144VAC, 08 tomas, potencia pico 1200VA.
	unidad
	
	

	30
	Taladro Percutor/Atornillador sin Carbones de 20V MAX*, Batería de Ion de Litio de 5.0Ah de 20V MAX* POWERSTACK, con Cargador eléctrico, Caja de Transporte Resistente, fuente de energía batería 2.0Ah, tipo de motor sin carbonos, 02 baterías, velocidad máxima 1750-rpm/ 29-Hz, tamaño mandril 1/2-in / 12.70-mm.
	unidad
	
	

	31
	Paquete x 3 rollos de Alambre para baja tensión calibre 10, espesor de aislamiento 0,76 m.m y resistencia eléctrica de 5.35 ohm/km, cada rollo cuenta con 100 metros, color a elegir al momento de recibir el elemento. 
	Paquete por 3 rollos de 100 mts
	
	

	32
	Alambre recocido negro calibre 18 vd., resistencia promedio de 40 kgf/mm2
	kilo
	
	

	33
	Barniz trasparente brillante
	galón
	
	

	34
	Bombillo fluorescente, compacto, ahorrador, forma espiral, potencia 25 w, dimensión (130 x 35 mm), procedencia nacional
	unidad
	
	

	35
	Brocha de 1" mangos de plástico con orificio para colgar.
	unidad
	
	

	36
	Brocha de 2" mangos de plástico con orificio para colgar.
	unidad
	
	

	37
	Brocha de 3" mangos de plástico con orificio para colgar
	unidad
	
	

	38
	Brocha de 4" mangos de plástico con orificio para colgar. 
	unidad
	
	

	39
	Brocha de 5" mango de plástico con orificio para colgar, 
	unidad
	
	

	40
	Canaleta porta cable plástico, sin división x 1" de ancho
	unidad
	
	

	41
	Canastilla en cobre para proteger bombillos ahorradores (dispositivo y accesorio para iluminación y lámparas).
	unidad
	
	

	42
	Cerradura de embutir, con cerrojo de seguridad, 1 pasador, 1 vuelta, caoba
	unidad
	
	

	43
	Cerradura de sobreponer para puertas arrollables, 1 pasador, cilindro sencillo, 2 vueltas, pintura electrostática
	unidad
	
	

	44
	Chapa bola de alcoba
	unidad
	
	

	45
	Chapa manija bajo
	unidad
	
	

	46
	Cinta aislante de 18 m.m x 9.1 mts y capacidad de aislamiento de 69000 v
	unidad
	
	

	47
	Cinta enmascarar multipropósitos de 18 m.m x 40 metros nacional
	unidad
	
	

	48
	Clavo acerado liso de 2”, de 3 m.m
	caja x 500 grs
	
	

	49
	Codo para uso en tubos de construcción en pvc, diámetro 4” ángulo de 90 grados
	unidad
	
	

	50
	Concertina 10mt máx. 30cm Diâmetro máx. 67 Círculos
	unidad
	
	

	51
	Electrodo Sw613 Súper 1/8 Pulgada X 5 Kilos (soldadura)
	kilo
	
	

	52
	Estuco plástico (masilla y sello)
	cuñete x 5 galones
	
	

	53
	Grifería Mezclador Lavaplatos en acero inoxidable
	unidad
	
	

	54
	Guantes de trabajo en vaqueta con dorso en carnaza, ajuste con puño abierto, longitud 13 pulgadas para trabajos varios
	par
	
	

	55
	Guantes en hilaza, puntos pvc por las dos caras guantes de algodón tricotado con motas de pvc negro en palma. posee una superficie de trabajo con motas antideslizantes acentuadas en la yema de los dedos, consiguiendo mayor agarre en esa zona, puño ceñido elástico
	par
	
	

	56
	Guantes tipo ingeniero en vaqueta reforzado
	par
	
	

	57
	Marco para segueta, largo del serrucho 30.48 cm, material de la manija aluminio, material de la hoja metal, Materiales de aplicación Vidrio, tubería, madera, acero, cobre, para segueta de 12 pulgadas.
	unidad
	
	

	58
	Hoja de segueta de 12” de longitud y 24 dientes por pulgada
	unidad
	
	

	59
	Interruptor doble de incrustar
	unidad
	
	

	60
	Interruptor doble de sobreponer
	unidad
	
	

	61
	Interruptor sencillo de incrustar
	unidad
	
	

	62
	Interruptor sencillo de sobreponer
	unidad
	
	

	63
	Plafón roseta Policarbonato 
	unidad
	
	

	64
	Lámparas led de 18 Vatios incrustar
	unidad
	
	

	65
	Lámparas led de 18 Vatios sobreponer
	unidad
	
	

	66
	Lámparas led de 24 Vatios incrustar
	unidad
	
	

	67
	Lámparas led de 24 Vatios sobreponer
	unidad
	
	

	68
	Lima triangular, 6” con cabo
	unidad
	
	

	69
	Limpiador para tubería pvc x 1/4
	unidad
	
	

	70
	Llave lavamanos tipo cruceta en plástico, cromado brillante.
	unidad
	
	

	71
	Manguera plana por 2 mts para motobomba 1” 
	Metro
	
	

	72
	Manguera plana por 3mts para motobomba 1” 1/2
	Metro
	
	

	73
	Manguera plana por 3 mts para motobomba 2”
	Metro
	
	

	74
	Manguera plana por 2 mts para motobomba 3”
	Metro
	
	

	75
	Manguera plana por 1 mts para motobomba 4”
	Metro
	
	

	76
	Manguera para jardinería tipo pesada de riego ½” 
	Metro
	
	

	77
	Nylon universal para guadaña, 200 mts
	Metros
	
	

	78
	Pala Punta Cuadrada Con Mango Largo Ergo, cabo en madera
	unidad
	
	

	79
	Pala redonda N4 con cabo en madera
	unidad
	
	

	80
	Pegante a base de solvente en policloropeno, para pegue en cartón, madera, cuero, papel, etc, con grado de viscosidad de 300 – 1000 cps (bóxer)
	unidad
	
	

	81
	Pintura en aceite color blanco, tipo 1 para exteriores
	galón
	
	

	82
	Puntilla redonda con cabeza plana grafilada de 1 1/2”, calibre 12
	caja x 500 grs
	
	

	83
	Puntilla redonda con cabeza plana grafilada de 1”, calibre 12
	caja x 500 grs
	
	

	84
	Puntilla redonda con cabeza plana grafilada de 2 1/2”, calibre 12
	caja x 500 grs
	
	

	85
	Puntilla redonda con cabeza plana grafilada de 2”, calibre 12
	caja x 500 grs
	
	

	86
	Puntilla redonda con cabeza plana grafilada de 3 1/2”, calibre 12
	caja x 500 grs
	
	

	87
	Reflectores de 100 vatios Reflectores tipo led, Voltaje: 100 V - 277 V, Cantidad de luces: 1, Potencia nominal 100 W, Referencia del Producto en el Certificado/Empaque
	unidad
	
	

	88
	Reflectores de 200 varios Reflectores tipo led, Voltaje: 100 V - 277 V, Cantidad de luces: 1, Potencia nominal 200 W, Referencia del Producto en el Certificado/Empaque
	unidad
	
	

	89
	Rejilla diámetro 2”, para sifones de piso, acero inoxidable.
	unidad
	
	

	90
	Rodillo de esponja poliéster para todo tipo de pintura resistente a solventes de 230 mm x 60 mm
	unidad
	
	

	91
	Sellador Lijable al 30% para madera, referencia del producto en el certificado, color transparente. Dilución al 50%, rendimiento por capa de 8 metros cuadradados, con secado final de 6 horas
	galón
	
	

	92
	Sifón para lavaplatos, fabricado en plástico, en forma de p, incluye adaptador, sin canastilla de ½” de diámetro
	unidad
	
	

	93
	Soldadura liquida contenido 1/16 galones, para uso en tubería de pvc
	frasco
	
	

	94
	Taco 15 amperios de incrustar (interruptor de circuito)
	unidad
	
	

	95
	Taco 20 amperios de incrustar (interruptor de circuito)
	unidad
	
	

	96
	Taco 30 amperios de sobreponer (interruptor de circuito)
	unidad
	
	

	97
	Tanques de 1000 litros
	unidad
	
	

	98
	Tanques de 2000 litros
	unidad
	
	

	99
	Tanques de 500 litros
	unidad
	
	

	100
	Tee para uso en tubos de sanitaria en pvc, diámetro 2”
	unidad
	
	

	101
	Tee para uso en tubos de sanitaria en pvc, diámetro 3”
	unidad
	
	

	102
	Tee para uso en tubos de sanitaria en pvc, diámetro 4”
	unidad
	
	

	103
	Tejas de zinc por 3 metros de largo, calibre 26
	unidad
	
	

	104
	Toma doble de incrustar (conectores eléctricos)
	unidad
	
	

	105
	Toma doble de sobreponer (conectores eléctricos)
	unidad
	
	

	106
	Toma sencilla de incrustar (conectores eléctricos)
	unidad
	
	

	107
	Toma sencilla de sobreponer (conectores eléctricos)
	unidad
	
	

	108
	Tubería sanitaria en pvc, diámetro 2”, para aguas servidas x 6 metros
	unidad
	
	

	109
	Tubería sanitaria en pvc, diámetro 3”, para aguas servidas x 6 metros
	unidad
	
	

	110
	Tubería sanitaria en pvc, diámetro 4”, para aguas servidas x 6 metros
	unidad
	
	

	111
	Tubo a presión para acueducto x 6 metros x ½” pvc rde 135
	unidad
	
	

	112
	Tubo conduit pvc x 3 metros ½”
	unidad
	
	

	113
	Unión para tubería sanitaria o aguas lluvias pvc 2”
	unidad
	
	

	114
	Unión para tubería sanitaria o aguas lluvias pvc 3”
	unidad
	
	

	115
	Unión para tubería sanitaria o aguas lluvias pvc 4”
	unidad
	
	

	116
	Válvula de entrada para tanque sanitario, tamaño del tanque 26 cm, material de la válvula pvc, flotador plástico, tamaño del flotador ¼”, nacional
	unidad
	
	

	117
	Válvula Flotadora Bronce 2pg Con Bola Plástica para tanques de agua 
	unidad
	
	

	118
	Vinilo tipo 1 para exteriores 
	cuñete
	
	

	119
	Vinilo tipo 1 para interiores 
	cuñete
	
	

	120
	Pintura para superficie madera y metal.
	Galón
	
	

	121
	Llana lisa para estuco, acero inoxidable, mango plástico, largo 28mm, ancho 11, espesor 0,8mm
	unidad
	
	

	122
	Espátula metálica flexible 4”
	unidad
	
	

	123
	Yee para uso tubería de sanitaria en pvc y diámetro de 2”
	unidad
	
	

	124
	Yee para uso tubería de sanitaria en pvc y diámetro de 3”
	unidad
	
	

	125
	Yoyo guadañador universal
	unidad
	
	

	126
	Marco para segueta, largo del serrucho 30.48 cm, material de la manija aluminio, material de la hoja metal, materiales de aplicación vidrio, tubería, madera, acero, cobre, para segueta de 12 pulgadas.
	unidad
	
	



OTRAS CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS HABILITANTES

	ÍTEM
	CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS 
	SI CUMPLE
	NO
CUMPLE

	1
	Con el fin de garantizar la calidad del bien a contratar y evitar incumplimientos en la ejecución del futuro contrato, se requiere acreditar experiencia en proyectos similares al objeto del presente estudio previo, tal acreditación será avalada con la presentación de los documentos que acrediten la realización de contratos celebrados y ejecutados durante los años 2023 y/o 2024 y/o 2025 y/o 2026 de proyectos iguales o similares al presente proceso contractual cuya suma sea igual o supere el cincuenta por ciento (50%) del presupuesto asignado al presente proceso, con empresas públicas o privadas, para lo cual el oferente deberá  presentar mínimo una (1) certificaciones (certificación por contrato) y/o actas de liquidación de contratos de venta de: MATERIALES, INSUMOS Y HERRAMIENTAS DE FERRETERÍA

NOTA 1: Las certificaciones y/o actas de liquidación serán objeto de verificación, no serán tenidas en cuenta aquellas certificaciones y/o actas de liquidación en las que no se pueda constatar que el contratista cumplió a satisfacción con el objeto contractual. Al igual que deberá ser suscrita por el representante legal de la entidad o quien haga sus veces o apoderado o persona autorizada para ello, indicando la dirección, NIT y teléfono.

NOTA 2: Si el oferente anexa certificaciones de contratos realizados con empresas privadas, además de la certificación, debe presentar copia del o de los contratos y también la factura de venta de los elementos.

NOTA 3: En el evento de presentarse como Consorcio o Unión Temporal, el valor del contrato a considerar será igual al valor total facturado del contrato multiplicado por el porcentaje de participación de cada uno de los integrantes, para lo cual se deberá anexar copia del documento consorcial o de unión temporal donde se pueda verificar el porcentaje de participación. 

NOTA 4: Dando cumplimiento a lo establecido en el numeral, artículo 2.2.1.2.4.2.15, 2.2.1.2.4.2.16 y 2.2.1.2.4.2.18 del Decreto 1082 (adicionado por el artículo 3 del Decreto 1860 del 2021), como criterio diferencial para las para emprendimiento y empresas de mujeres, Fomento a la ejecución de contratos estatales por parte de población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional y para MiPymes en el sistema de compras públicas con domicilio en el territorio nacional, para el cumplimiento de la experiencia requerida, podrán relacionar certificaciones y/o actas de liquidaciones de contratos ejecutados cuya sumatoria sea igual o superior al 25% del presupuesto oficial asignado al proceso. Se debe realizar la acreditación para que la entidad tome como cumplimiento al criterio diferencia, lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.17. Factores de desempate y acreditación del Decreto 1860 del 2021.
	
	

	2
	GARANTIA DE LOS ELEMENTOS: 
El proponente deberá presentar por escrito en su oferta una garantía técnica de los bienes ofertados debidamente firmado por el representante legal, durante toda la etapa de ejecución del contrato y un año más, contados a partir de la entrega del producto al usuario final,  en caso que en este periodo de tiempo se presentase deterioro técnico de los elementos, el contratista se compromete a cambiar el producto defectuoso por uno de igual o mejor característica, durante este tiempo, sin ningún costo adicional para la Policía Nacional – Departamento de Policía Amazonas. 
	
	

	3
	El proponente deberá allegar junto con la propuesta documento debidamente suscrito por el Representante Legal, donde conste que tiene implementado el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) y que la valoración es “ACEPTABLE”, de conformidad con lo dispuesto en la Resolución 0312 de 2019 del Ministerio del Trabajo por medio de la cual se definen los estándares mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Así mismo el oferente deberá adjuntar certificación emitida por la ARL a la cual se encuentra afiliada la empresa, donde acredite el puntaje obtenido y valoración en la autoevaluación en los estándares mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST); como también evidencia del registro de la autoevaluación en los estándares mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) en el aplicativo dispuesto por el Ministerio del Trabajo conforme a lo señalado en la Circular 0093 de 2023 de dicho Ministerio.

NOTA 1. La información de la autoevaluación en los estándares mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) debe corresponder al año inmediatamente anterior (2025)

NOTA 2. En el caso de ser Unión Temporal o Consorcio, cada uno de los miembros deberá cumplir con los requisitos del presente numeral.
	
	

	4
	Mediante comunicación oficial adjunta a la oferta El contratista pondrá a disposición del Departamento de Policía Amazonas, una persona de contacto, el cual permitirá en tiempo real la comunicación con el supervisor, con el fin de solucionar inconvenientes al momento de la recepción de los bienes, en la comunicación oficial debe describir la siguiente información: 

NOMBRE COMPLETO: 
IDENTIFICACIÓN: 
NUMERO DE CELULAR: 
CARGO: 

Adjuntar en la comunicación los antecedentes disciplinarios y judiciales de la persona que designa, LA PERSONA QUE INDIQUE EN EL PRESENTE NUMERAL SERA EL ENCARGADO DE REALIZAR LAS COORDINACIONES DE ENTREGA AL CONTROL DE CALIDAD EN LA CIUDAD DE BOGOTA Y POSTERIORMENTE EN EL ALMACÉN DE INTENDENCIA DEL DEPARTAMENTO DE POLICÍA AMAZONAS, EN LA CARRERA 11 No. 12 – 32, BARRIO VICTORIA REGIA, EN EL HORARIO DE 08:00 A 12:00 Y DE 14:00 A 17:00 HORAS.  
	
	

	5
	FACTURACION: 
El proponente deberá actuar con total transparencia en la ejecución del contrato cumpliendo con la calidad y especificaciones técnicas contratadas, así mismo al momento de facturar debe tener en cuenta las condiciones aquí establecidas.
	
	

	6
	MANTENER PRECIOS. 
El contratista garantiza que mantendrá fijos los precios durante la vigencia del contrato, por lo tanto, los precios pactados en el contrato no estarán sujetos a reajuste alguno durante la ejecución del mismo, en tal sentido el proponente deberá tener en cuenta en el momento de la elaboración de la oferta los posibles incrementos, costos, impuestos y demás erogaciones que se puedan presentar en la contratación. 
	
	

	7
	ESTADO DE LOS ELEMENTOS.

Los elementos a entregar a la institución son originales de fábrica, nuevas, no usadas ni remanufacturadas y que no hayan sido utilizadas con anterioridad en cualquier otro momento. 

En caso de presentar alguna de las señales descritas, se realizará la devolución del elemento al momento de la entrega de los productos, tanto en el control de calidad adelantado por DILOF como en la entrega de los productos al usuario final DEAMA. 
	
	

	8
	Cualquier infracción ambiental por omisión de permisos, concesiones o licencias ambientales que hubiese sido necesario tramitar antes del inicio, durante y al final del contrato, serán asumidas como responsabilidad del CONTRATISTA.
	
	

	9
	Cuando por descuido, imprevisión, negligencia o causas imputables al contratista ocurriese daños a terceros, éste será el directo responsable de ellos, debiendo mantener indemne a la institución 
	
	

	10
	Confidencialidad e integridad de la información institucional: El contratista debe garantizar la preservación de la integridad y confidencialidad de la información institucional a la cual llegare a tener acceso directamente o por intermedio de terceros; en tal virtud, adoptará todas las medidas que sean necesarias para impedir su duplicación, sustracción, divulgación, alteración, ocultamiento o utilización indebida y suscribirá con la entidad los formatos de confidencialidad o reserva a que haya lugar.

En virtud del presente contrato, el oferente seleccionado se obliga a no suministrar información que obtenga o conozca con ocasión de la ejecución del futuro contrato; así como sobre los lugares a los cuales tenga acceso con ocasión de su desarrollo. El oferente deberá firmar un acuerdo de confidencialidad y no revelación de la información.
	
	

	11
	Durante la ejecución del contrato se debe dar aplicabilidad a todo lo concerniente al cumplimiento de la normatividad legal vigente en materia del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, debiendo cumplir con las siguientes normas: 

Ley 1562 de 2012:
Establece el marco legal para la Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), definiendo responsabilidades de empleadores y trabajadores, y regulando la prevención y atención de riesgos.

Decreto 1072 de 2015:
Reglamenta la Ley 1562 de 2012 y es el decreto reglamentario único del SG-SST, detallando las normas técnicas y administrativas para su implementación obligatoria en todas las empresas.

Resolución 0312 de 2019:
Establece los estándares mínimos y los requisitos para la implementación del SG-SST y la forma de reportar información al Ministerio de Trabajo.

Resolución 0491 de 2020:
Fija las disposiciones mínimas para garantizar la seguridad y salud de los trabajadores en espacios confinados.

Resolución 1843 de 2025:
Emitida en abril de 2025, esta resolución del Ministerio del Trabajo es una de las más recientes y puede contener actualizaciones o disposiciones nuevas sobre SST.

Cualquier sanción por el incumplimiento de algunas de las normas es responsabilidad única y exclusiva del contratista, quien deberá responder ante los organismos de control sin perjudicar la ejecución del contrato.
	
	




· En la columna CUMPLE/NO CUMPLE, se evaluará las especificaciones técnicas ofertadas por la firma.

· Deberá anexar al SECOP II todos los certificados y demás documentos que en algunos puntos se solicitan.

· El oferente deberá tener la capacidad de ofertar en todos los ítems.

· Para el correcto diligenciamiento del presente formulario, debe reemplazar la información solicitada anteriormente y a continuación: 




________________________________
Firma del representante legal del proponente 
Nombre o razón social del oferente: Diligenciar el nombre completo del proponente
Identificación (NIT ☐ C.C ☐  C.E ☐): Diligenciar la identificación del proponente
Nombre Representante Legal: Diligenciar el nombre completo del representante legal
Identificación (C.C ☐  C.E. ☐) Diligenciar el documento de identificación del representante legal
Dirección: Diligenciar la dirección del proveedor
Teléfono: Diligenciar teléfonos de contacto del proveedor
Email: Diligenciar correo electrónico de notificaciones
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