MATRIZ 4 – BIENES RELEVANTES
OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE SOCIAL
MENOR CUANTÍA SECTOR SOCIAL


Para determinar uno o varios bienes nacionales relevantes la Entidad Estatal debe aplicar los criterios establecidos en el artículo 2.2.1.2.4.2.9. del Decreto 1082 de 2015 y los previstos en esta Matriz. La aplicación de estos criterios deberá constar en los estudios y documentos previos. Para ello la Entidad podrá tener en cuenta los bienes enlistados, de manera enunciativa, en esta matriz de acuerdo con las distintas actividades de obra pública contempladas en la Matriz 1 – Experiencia de los diferentes documentos tipo expedidos para la contratación de obra pública de infraestructura del sector social en OBRAS EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA

En cumplimiento de los referidos criterios, la Entidad Estatal deberá desarrollar la siguiente metodología para identificar los bienes nacionales relevantes para la ejecución del objeto a contratar: 

1. Identificar dentro del Presupuesto Oficial los bienes o insumos requeridos para la ejecución del proyecto.

	ÌTEM DE PAGO
	DESCRIPCIÒN

	P-1.176
	MANTENIMIENTO DE MAMPOSTERIA EN FACHADA INCLUYE CAMBIO DE PIEZAS DETERIORADAS, LAVADO CON HIDROFUGO, RINCE Y SELLADOR RESPECTIVO (incluye suministro, aplicación y limpieza).

	P-1.360
	MANTENIMIENTO DE MURO EXTERIOR (incluye picado y reposición parcial de pañete impermeabilizado de hasta el 20% en superficies, mas resanes en estuco y dos manos en pintura Acrilica, filos y dilataciones).

	P-1.401
	INSTALACION DE RELLENO TIPO RECEBO COMUN, INCLUYE SUMINISTRO, CONFORMACION Y COMPACTACION MECANICA EN CAPAS MAX DE 30 CM DE ESP, HASTA ALCANZAR LA DENSIDAD Y COMPACTACION del 95% DEL PROCTOR MODIFICADO 

	P-1.406
	MANTENIMIENTO DE CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA (INC LIMPIEZA DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y REEMPLAZO DE HASTA UN 30 % DE MALLA GALVANIZADA DE CARACTERISTICAS IGUALES O EQUIVALENTES A LA EXISTENTE, DONDE PRESENTE DAÑOS IRREVERSIBLES, NO INCLUYE CONCERTINA)

	C-2.3
	ZAPATA EN CONCRETO 3.000 psi, incluye formaleta y vibrado ( Sin refuerzo )

	C-2.9
	VIGA CIMENTACIÓN EN CONCRETO 3.000 psi  - incluye formaleta y vibrado ( Sin refuerzo )

	C-2.12
	CONCRETO CICLOPEO PARA CIMIENTOS (60% Concreto 3000 psi y 40% piedra media zonga)

	C-2.26
	LOSA DE CIMENTACIÓN 3.000 psi - incluye formaleta y vibrado ( Sin refuerzo )

	S-3.17
	BAJANTE AGUAS LLUVIAS  PVC   4"   (Incluye codo, unión y abrazadera de fijación )

	S-3.25
	PUNTO DESAGUE PVC   4" Aguas lluvias (Incluye accesorios, yee y codo).

	S-3.43
	TUBERIA PVC-S 4" (Red sanitaria Descolgada) Incluye instalación y accesorios.

	S-3.45
	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA A  LL 110 MM Tipo Novafort o equivalente.   (Incluye cinta de peligro o demarcación y todo lo necesario para su funcionamiento).

	S-3.90
	CARCAMO CONCRETO 3.000 PSI A=0.20 m.  H=0.25 m con rejilla en ángulo de 2"x2*3/16" y platinas 2"x3/16" C/60mm y contramarco en ángulo 2x 3/16" (Incluye excavación y base granular B-200 )

	S-3.102
	REJILLA  Aluminio  6" x 4"  Cúpula Tradicional con sosco - Ref. C-6"x4" Tipo Colrejillas o equivalente (suministro e instalación).

	S-3.541
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCAMISADO PARA TUBERIA EN CONCRETO 3.000 PSI CON SECCIÓN TRANSVERSAL INTERNA DE: ANCHO 0,165 m Y ALTURA DE 0,450 m Y ESPESOR DE 0,100 m (Incluye excavación,  base granular B-200, formaleta y refuerzo.

	PB-4.1
	BASE GRANULAR B-200 COMPACTADO AL 95% DEL PROCTOR - (incluye suministro, transporte, trasiego, extendido y compactacion)

	EC-5.1
	ACERO 60.000 PSI ( Incluye alambre negro y figuración )

	EC-5.86
	BORDILLO EN CONCRETO  FUNDIDO EN SITIO  EN CONCRETO  DE 3,000  h=10 cm, b=15  cm.

	IE-8.165
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA CONDUIT EMT 3/4". 

	IE-8.166
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA CONDUIT EMT 1". 

	IE-8.202
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN INTERRUPTOR ENCHUFABLE 1X20A. Calidad Legrand, Siemens, SqareD o superior de marca reconocida y homologada por el CIDET

	IE-8.206
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN INTERRUPTOR ENCHUFABLE 1X40A. Calidad Legrand, Siemens, SqareD o superior de marca reconocida y homologada por el CIDET

	IE-8.318
	SALIDA TOMACORRIENTE NORMAL DOBLE POLO A TIERRA EN TUBERIA CONDUIT EMT 3/4", ALAMBRE No 12 AWG Prom 4m

	IE-8.344
	SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO CONMUTABLE EN TUBERIA CONDUIT EMT 3/4", ALAMBRE No 12 AWG. INCLUYE APARATO Prom 5 m

	IE-8.489
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE ENCAUCHETADO 3x8 THHN AWG

	IE-8.533
	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LUMINARIA HERMÉTICA LED, 2x18 W T8, Chasís hermético, Flujo lumínico de 4000 lúmenes o superior, Factor de potencia >0.9, Garantía de 5 años o superior, En calidad SINGCOMPLEX o características técnicas superior, La luminaria deberá ser avalada por la interventoría y cumplir con las especificaciones de diseño realizado por el COING. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. 

	IE-8.863
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THHN/THWN N°12 AWG. NO INCLUYE TERMINALES NI CONDULADO.

	IE-8.1245
	SALIDA ILUMINACION  DESCOLGADA EN TUBERIA CONDUIT EMT 3/4", CABLE DE COBRE N° 12 AWG HFFR LS CT Prom 6 m

	IE-8.1362
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE 4 CIRCUITOS 1F3H, CON PUERTA, BARRAJE PARA 200A BARRA NEUTRO Y BARRA TIERRA Calidad Legrand, Siemens, SqareD o superior de marca reconocida y homologada por el CIDET

	CB-10.1
	ESTRUCTURA Perfil Lámina Delgada PHR ASTM A500 Grado 50. Calibre según diseño (Incluye vigas, cerchas, correas, anticorrosivo y esmalte)

	CB-10.2
	PERFILES TUBULARES ACERO ASTM A-500 Grado C  (Incluye soldadura, anticorrosivo y esmalte)

	CB-10.6
	PLATINAS Y ANGULOS DE UNION ACERO A-572  ( Incluye soldadura, pernos, anticorrosivo y esmalte + proteccion antifuego e instalacion)

	CB-10.17
	FLANCHE EN LAMINA GALVANIZADA Cal .20 d/ 0.30 m. (Suministro e instalación con wash primer + esmalte + anclaje a muro + sikaflex 1A)

	CB-10.20
	CANAL EN LAMINA GALVANIZADA Cal .18 d/ 0.60 m. (Suministro e instalación con wash primer + esmalte + anclaje a muro + sikaflex 1A)

	CB-10.50
	CUBIERTA EN TEJA DE 505 mm CAL. 26, En calidad STANDING SEAM similar o de características técnicas superiores.  (Incluye instalación y el suministro de todos los accesorios requeridos para el correcto montaje.)

	CB-10.10
	LIMAHOYA LISA Teja Termoacustica  /  o equivalente. Color. Según diseño. (Incluye instalación y el suministro de todos los accesorios requeridos para el correcto montaje.)

	CB-10.75
	SOSCO EN TUBERIA EN LAMINA GALVANIZADA GRAFADA Cal .20 d/ 0,60 m. DIMENSION 13x13cm.(Suministro e instalación con wash primer + esmalte + anclaje a muro + sikaflex 1A )

	CB-10.126
	SUMINSTRO E INSTALACION DE CABALLETE (INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS PARA FIJACION E INSTALACION (SEGÚN DISEÑO)

	CB-10.170
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GARGOLA DE REBOSE EN LÁMINA GALVANIZADA Cal .18. SOLDADA A CANAL METÁLICA, ACABADO CON ANTICORROSIVO + WASH PREMIER + ESMALTE. Según diseño hidrosanitario.

	CR-11.43
	CIELO RASO SUSPENDIDO PVC JUNTA PERDIDA (Perfileria metálica, Cal .24-26,  estructura cada 50 cm).

	PI-19.50
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WASH PRIMER SOBRE ESTRUCTURAS METALICAS GALVANIZADAS - CANALES Y CERRAMIENTOS

	OE-21.4
	ANDEN CONCRETO 2.500 psi  Reforzado  E= 0.10m.  Acabado:  Escobiado. (Incluye malla electrosoldada M-084)

	OE-21.117
	REMATE SUPERIOR EN DOBLE CONCERTINA DE DIAMETRO 18" ESPIRAL ESPACIADO CADA 20 cm. INCLUYE CABLE GALVANIZADO SUPER GX DE 1/8 Y PERNOS DE SUJECION 3/16



2. Calcular el valor parcial de los bienes o insumos identificados, para lo cual se deberá multiplicar el valor unitario de cada uno por la cantidad requerida.

	ÍTEM DE PAGO
	DESCRIPCIÓN
	UND.
	CANTIDAD
	VALOR UNITARIO
	VALOR TOTAL                                

	
	
	
	
	
	

	P-1.176
	MANTENIMIENTO DE MAMPOSTERIA EN FACHADA INCLUYE CAMBIO DE PIEZAS DETERIORADAS, LAVADO CON HIDROFUGO, RINCE Y SELLADOR RESPECTIVO (incluye suministro, aplicación y limpieza).
	M2
	17,49
	$ 47.341,00 
	$ 827.994,09 

	P-1.360
	MANTENIMIENTO DE MURO EXTERIOR (incluye picado y reposición parcial de pañete impermeabilizado de hasta el 20% en superficies, mas resanes en estuco y dos manos en pintura Acrilica, filos y dilataciones).
	M2
	193,58
	$ 71.247,00 
	$ 13.791.994,26 

	P-1.401
	INSTALACION DE RELLENO TIPO RECEBO COMUN, INCLUYE SUMINISTRO, CONFORMACION Y COMPACTACION MECANICA EN CAPAS MAX DE 30 CM DE ESP, HASTA ALCANZAR LA DENSIDAD Y COMPACTACION del 95% DEL PROCTOR MODIFICADO 
	M3
	1,19
	$ 101.943,00 
	$ 121.312,17 

	P-1.406
	MANTENIMIENTO DE CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA (INC LIMPIEZA DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y REEMPLAZO DE HASTA UN 30 % DE MALLA GALVANIZADA DE CARACTERISTICAS IGUALES O EQUIVALENTES A LA EXISTENTE, DONDE PRESENTE DAÑOS IRREVERSIBLES, NO INCLUYE CONCERTINA)
	M2
	217,38
	$ 26.085,00 
	$ 5.670.357,30 

	C-2.3
	ZAPATA EN CONCRETO 3.000 psi, incluye formaleta y vibrado ( Sin refuerzo )
	M3
	3,45
	$ 992.091,00 
	$ 3.422.713,95 

	C-2.9
	VIGA CIMENTACIÓN EN CONCRETO 3.000 psi  - incluye formaleta y vibrado ( Sin refuerzo )
	M3
	0,15
	$ 994.877,00 
	$ 149.231,55 

	C-2.12
	CONCRETO CICLOPEO PARA CIMIENTOS (60% Concreto 3000 psi y 40% piedra media zonga)
	M3
	2,60
	$ 623.786,00 
	$ 1.621.843,60 

	C-2.26
	LOSA DE CIMENTACIÓN 3.000 psi - incluye formaleta y vibrado ( Sin refuerzo )
	M3
	0,60
	$ 974.963,00 
	$ 584.977,80 

	S-3.17
	BAJANTE AGUAS LLUVIAS  PVC   4"   (Incluye codo, unión y abrazadera de fijación )
	M
	12,60
	$ 46.868,00 
	$ 590.536,80 

	S-3.25
	PUNTO DESAGUE PVC   4" Aguas lluvias (Incluye accesorios, yee y codo).
	UND
	4,00
	$ 182.575,00 
	$ 730.300,00 

	S-3.43
	TUBERIA PVC-S 4" (Red sanitaria Descolgada) Incluye instalación y accesorios.
	M
	9,00
	$ 33.025,00 
	$ 297.225,00 

	S-3.45
	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA A  LL 110 MM Tipo Novafort o equivalente.   (Incluye cinta de peligro o demarcación y todo lo necesario para su funcionamiento).
	M
	4,20
	$ 41.986,00 
	$ 176.341,20 

	S-3.90
	CARCAMO CONCRETO 3.000 PSI A=0.20 m.  H=0.25 m con rejilla en ángulo de 2"x2*3/16" y platinas 2"x3/16" C/60mm y contramarco en ángulo 2x 3/16" (Incluye excavación y base granular B-200 )
	M
	5,80
	$ 401.604,00 
	$ 2.329.303,20 

	S-3.102
	REJILLA  Aluminio  6" x 4"  Cúpula Tradicional con sosco - Ref. C-6"x4" Tipo Colrejillas o equivalente (suministro e instalación).
	UND
	4,00
	$ 133.351,00 
	$ 533.404,00 

	S-3.541
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCAMISADO PARA TUBERIA EN CONCRETO 3.000 PSI CON SECCIÓN TRANSVERSAL INTERNA DE: ANCHO 0,165 m Y ALTURA DE 0,450 m Y ESPESOR DE 0,100 m (Incluye excavación,  base granular B-200, formaleta y refuerzo.
	M
	4,20
	$ 92.801,00 
	$ 389.764,20 

	PB-4.1
	BASE GRANULAR B-200 COMPACTADO AL 95% DEL PROCTOR - (incluye suministro, transporte, trasiego, extendido y compactacion)
	M3
	7,10
	$ 133.634,00 
	$ 948.801,40 

	EC-5.1
	ACERO 60.000 PSI ( Incluye alambre negro y figuración )
	kg
	382,50
	$ 5.543,00 
	$ 2.120.197,50 

	EC-5.86
	BORDILLO EN CONCRETO  FUNDIDO EN SITIO  EN CONCRETO  DE 3,000  h=10 cm, b=15  cm.
	M
	1,06
	$ 86.236,00 
	$ 91.410,16 

	IE-8.165
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA CONDUIT EMT 3/4". 
	M
	28,00
	$ 14.842,00 
	$ 415.576,00 

	IE-8.166
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA CONDUIT EMT 1". 
	M
	23,00
	$ 18.426,00 
	$ 423.798,00 

	IE-8.202
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN INTERRUPTOR ENCHUFABLE 1X20A. Calidad Legrand, Siemens, SqareD o superior de marca reconocida y homologada por el CIDET
	UND
	2,00
	$ 17.708,00 
	$ 35.416,00 

	IE-8.206
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN INTERRUPTOR ENCHUFABLE 1X40A. Calidad Legrand, Siemens, SqareD o superior de marca reconocida y homologada por el CIDET
	UND
	2,00
	$ 26.759,00 
	$ 53.518,00 

	IE-8.318
	SALIDA TOMACORRIENTE NORMAL DOBLE POLO A TIERRA EN TUBERIA CONDUIT EMT 3/4", ALAMBRE No 12 AWG Prom 4m
	UND
	3,00
	$ 181.359,00 
	$ 544.077,00 

	IE-8.344
	SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO CONMUTABLE EN TUBERIA CONDUIT EMT 3/4", ALAMBRE No 12 AWG. INCLUYE APARATO Prom 5 m
	UND
	1,00
	$ 187.953,00 
	$ 187.953,00 

	IE-8.489
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE ENCAUCHETADO 3x8 THHN AWG
	M
	20,00
	$ 96.650,00 
	$ 1.933.000,00 

	IE-8.533
	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LUMINARIA HERMÉTICA LED, 2x18 W T8, Chasís hermético, Flujo lumínico de 4000 lúmenes o superior, Factor de potencia >0.9, Garantía de 5 años o superior, En calidad SINGCOMPLEX o características técnicas superior, La luminaria deberá ser avalada por la interventoría y cumplir con las especificaciones de diseño realizado por el COING. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. 
	UND
	5,00
	$ 154.958,00 
	$ 774.790,00 

	IE-8.863
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THHN/THWN N°12 AWG. NO INCLUYE TERMINALES NI CONDULADO.
	M
	18,00
	$ 8.391,00 
	$ 151.038,00 

	IE-8.1245
	SALIDA ILUMINACION  DESCOLGADA EN TUBERIA CONDUIT EMT 3/4", CABLE DE COBRE N° 12 AWG HFFR LS CT Prom 6 m
	UND
	5,00
	$ 205.316,00 
	$ 1.026.580,00 

	IE-8.1362
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE 4 CIRCUITOS 1F3H, CON PUERTA, BARRAJE PARA 200A BARRA NEUTRO Y BARRA TIERRA Calidad Legrand, Siemens, SqareD o superior de marca reconocida y homologada por el CIDET
	UND
	1,00
	$ 85.676,00 
	$ 85.676,00 

	CB-10.1
	ESTRUCTURA Perfil Lámina Delgada PHR ASTM A500 Grado 50. Calibre según diseño (Incluye vigas, cerchas, correas, anticorrosivo y esmalte)
	kg
	647,00
	$ 21.192,00 
	$ 13.711.224,00 

	CB-10.2
	PERFILES TUBULARES ACERO ASTM A-500 Grado C  (Incluye soldadura, anticorrosivo y esmalte)
	kg
	831,00
	$ 23.361,00 
	$ 19.412.991,00 

	CB-10.6
	PLATINAS Y ANGULOS DE UNION ACERO A-572  ( Incluye soldadura, pernos, anticorrosivo y esmalte + proteccion antifuego e instalacion)
	kg
	338,50
	$ 26.463,00 
	$ 8.957.725,50 

	CB-10.17
	FLANCHE EN LAMINA GALVANIZADA Cal .20 d/ 0.30 m. (Suministro e instalación con wash primer + esmalte + anclaje a muro + sikaflex 1A)
	M
	6,15
	$ 98.417,00 
	$ 605.264,55 

	CB-10.20
	CANAL EN LAMINA GALVANIZADA Cal .18 d/ 0.60 m. (Suministro e instalación con wash primer + esmalte + anclaje a muro + sikaflex 1A)
	M
	35,70
	$ 134.362,00 
	$ 4.796.723,40 

	CB-10.50
	CUBIERTA EN TEJA DE 505 mm CAL. 26, En calidad STANDING SEAM similar o de características técnicas superiores.  (Incluye instalación y el suministro de todos los accesorios requeridos para el correcto montaje.)
	M2
	687,38
	$ 71.761,00 
	$ 49.327.076,18 

	CB-10.10
	LIMAHOYA LISA Teja Termoacustica  /  o equivalente. Color. Según diseño. (Incluye instalación y el suministro de todos los accesorios requeridos para el correcto montaje.)
	M
	3,69
	$ 97.455,00 
	$ 359.608,95 

	CB-10.75
	SOSCO EN TUBERIA EN LAMINA GALVANIZADA GRAFADA Cal .20 d/ 0,60 m. DIMENSION 13x13cm.(Suministro e instalación con wash primer + esmalte + anclaje a muro + sikaflex 1A )
	M
	4,00
	$ 183.610,00 
	$ 734.440,00 

	CB-10.126
	SUMINSTRO E INSTALACION DE CABALLETE (INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS PARA FIJACION E INSTALACION (SEGÚN DISEÑO)
	M
	58,79
	$ 99.719,00 
	$ 5.862.480,01 

	CB-10.170
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GARGOLA DE REBOSE EN LÁMINA GALVANIZADA Cal .18. SOLDADA A CANAL METÁLICA, ACABADO CON ANTICORROSIVO + WASH PREMIER + ESMALTE. Según diseño hidrosanitario.
	UND
	4,00
	$ 74.114,00 
	$ 296.456,00 

	CR-11.43
	CIELO RASO SUSPENDIDO PVC JUNTA PERDIDA (Perfileria metálica, Cal .24-26,  estructura cada 50 cm).
	M2
	23,32
	$ 112.957,00 
	$ 2.634.157,24 

	PI-19.50
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WASH PRIMER SOBRE ESTRUCTURAS METALICAS GALVANIZADAS - CANALES Y CERRAMIENTOS
	M2
	34,50
	$ 23.096,00 
	$ 796.812,00 

	OE-21.4
	ANDEN CONCRETO 2.500 psi  Reforzado  E= 0.10m.  Acabado:  Escobiado. (Incluye malla electrosoldada M-084)
	M2
	3,39
	$ 144.160,00 
	$ 488.702,40 

	OE-21.117
	REMATE SUPERIOR EN DOBLE CONCERTINA DE DIAMETRO 18" ESPIRAL ESPACIADO CADA 20 cm. INCLUYE CABLE GALVANIZADO SUPER GX DE 1/8 Y PERNOS DE SUJECION 3/16
	M
	112,12
	$ 62.290,00 
	$ 6.983.954,80 



3. Calcular el valor total realizando la sumatoria de los valores parciales de los bienes o insumos requeridos en el proyecto.
Valor Total: $ 154.996.746,21 
4. Determinar el porcentaje de participación de cada bien o insumo usando su valor parcial divido por el valor total, cociente que deberá ser multiplicado por cien (100). Para esto se aplicará la siguiente fórmula:

[image: ]

	ÍTEM DE PAGO
	DESCRIPCIÓN
	VALOR BIEN
	% PARTICIPACION

	P-1.176
	MANTENIMIENTO DE MAMPOSTERIA EN FACHADA INCLUYE CAMBIO DE PIEZAS DETERIORADAS, LAVADO CON HIDROFUGO, RINCE Y SELLADOR RESPECTIVO (incluye suministro, aplicación y limpieza).
	$ 206.998,52 
	0,18%

	P-1.360
	MANTENIMIENTO DE MURO EXTERIOR (incluye picado y reposición parcial de pañete impermeabilizado de hasta el 20% en superficies, mas resanes en estuco y dos manos en pintura Acrilica, filos y dilataciones).
	$ 3.447.998,57 
	3,01%

	P-1.401
	INSTALACION DE RELLENO TIPO RECEBO COMUN, INCLUYE SUMINISTRO, CONFORMACION Y COMPACTACION MECANICA EN CAPAS MAX DE 30 CM DE ESP, HASTA ALCANZAR LA DENSIDAD Y COMPACTACION del 95% DEL PROCTOR MODIFICADO 
	$ 109.180,95 
	0,10%

	P-1.406
	MANTENIMIENTO DE CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA (INC LIMPIEZA DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y REEMPLAZO DE HASTA UN 30 % DE MALLA GALVANIZADA DE CARACTERISTICAS IGUALES O EQUIVALENTES A LA EXISTENTE, DONDE PRESENTE DAÑOS IRREVERSIBLES, NO INCLUYE CONCERTINA)
	$ 1.984.625,06 
	1,73%

	C-2.3
	ZAPATA EN CONCRETO 3.000 psi, incluye formaleta y vibrado ( Sin refuerzo )
	$ 2.738.171,16 
	2,39%

	C-2.9
	VIGA CIMENTACIÓN EN CONCRETO 3.000 psi  - incluye formaleta y vibrado ( Sin refuerzo )
	$ 119.385,24 
	0,10%

	C-2.12
	CONCRETO CICLOPEO PARA CIMIENTOS (60% Concreto 3000 psi y 40% piedra media zonga)
	$ 1.297.474,88 
	1,13%

	C-2.26
	LOSA DE CIMENTACIÓN 3.000 psi - incluye formaleta y vibrado ( Sin refuerzo )
	$ 467.982,24 
	0,41%

	S-3.17
	BAJANTE AGUAS LLUVIAS  PVC   4"   (Incluye codo, unión y abrazadera de fijación )
	$ 472.429,44 
	0,41%

	S-3.25
	PUNTO DESAGUE PVC   4" Aguas lluvias (Incluye accesorios, yee y codo).
	$ 584.240,00 
	0,51%

	S-3.43
	TUBERIA PVC-S 4" (Red sanitaria Descolgada) Incluye instalación y accesorios.
	$ 237.780,00 
	0,21%

	S-3.45
	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA A  LL 110 MM Tipo Novafort o equivalente.   (Incluye cinta de peligro o demarcación y todo lo necesario para su funcionamiento).
	$ 141.072,96 
	0,12%

	S-3.90
	CARCAMO CONCRETO 3.000 PSI A=0.20 m.  H=0.25 m con rejilla en ángulo de 2"x2*3/16" y platinas 2"x3/16" C/60mm y contramarco en ángulo 2x 3/16" (Incluye excavación y base granular B-200 )
	$ 1.746.977,40 
	1,53%

	S-3.102
	REJILLA  Aluminio  6" x 4"  Cúpula Tradicional con sosco - Ref. C-6"x4" Tipo Colrejillas o equivalente (suministro e instalación).
	$ 453.393,40 
	0,40%

	S-3.541
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCAMISADO PARA TUBERIA EN CONCRETO 3.000 PSI CON SECCIÓN TRANSVERSAL INTERNA DE: ANCHO 0,165 m Y ALTURA DE 0,450 m Y ESPESOR DE 0,100 m (Incluye excavación,  base granular B-200, formaleta y refuerzo.
	$ 292.323,15 
	0,26%

	PB-4.1
	BASE GRANULAR B-200 COMPACTADO AL 95% DEL PROCTOR - (incluye suministro, transporte, trasiego, extendido y compactacion)
	$ 853.921,26 
	0,75%

	EC-5.1
	ACERO 60.000 PSI ( Incluye alambre negro y figuración )
	$ 2.014.187,63 
	1,76%

	EC-5.86
	BORDILLO EN CONCRETO  FUNDIDO EN SITIO  EN CONCRETO  DE 3,000  h=10 cm, b=15  cm.
	$ 73.128,13 
	0,06%

	IE-8.165
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA CONDUIT EMT 3/4". 
	$ 290.903,20 
	0,25%

	IE-8.166
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA CONDUIT EMT 1". 
	$ 296.658,60 
	0,26%

	IE-8.202
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN INTERRUPTOR ENCHUFABLE 1X20A. Calidad Legrand, Siemens, SqareD o superior de marca reconocida y homologada por el CIDET
	$ 30.103,60 
	0,03%

	IE-8.206
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN INTERRUPTOR ENCHUFABLE 1X40A. Calidad Legrand, Siemens, SqareD o superior de marca reconocida y homologada por el CIDET
	$ 45.490,30 
	0,04%

	IE-8.318
	SALIDA TOMACORRIENTE NORMAL DOBLE POLO A TIERRA EN TUBERIA CONDUIT EMT 3/4", ALAMBRE No 12 AWG Prom 4m
	$ 462.465,45 
	0,40%

	IE-8.344
	SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO CONMUTABLE EN TUBERIA CONDUIT EMT 3/4", ALAMBRE No 12 AWG. INCLUYE APARATO Prom 5 m
	$ 159.760,05 
	0,14%

	IE-8.489
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE ENCAUCHETADO 3x8 THHN AWG
	$ 1.353.100,00 
	1,18%

	IE-8.533
	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LUMINARIA HERMÉTICA LED, 2x18 W T8, Chasís hermético, Flujo lumínico de 4000 lúmenes o superior, Factor de potencia >0.9, Garantía de 5 años o superior, En calidad SINGCOMPLEX o características técnicas superior, La luminaria deberá ser avalada por la interventoría y cumplir con las especificaciones de diseño realizado por el COING. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. 
	$ 697.311,00 
	0,61%

	IE-8.863
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THHN/THWN N°12 AWG. NO INCLUYE TERMINALES NI CONDULADO.
	$ 135.934,20 
	0,12%

	IE-8.1245
	SALIDA ILUMINACION  DESCOLGADA EN TUBERIA CONDUIT EMT 3/4", CABLE DE COBRE N° 12 AWG HFFR LS CT Prom 6 m
	$ 872.593,00 
	0,76%

	IE-8.1362
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE 4 CIRCUITOS 1F3H, CON PUERTA, BARRAJE PARA 200A BARRA NEUTRO Y BARRA TIERRA Calidad Legrand, Siemens, SqareD o superior de marca reconocida y homologada por el CIDET
	$ 72.824,60 
	0,06%

	CB-10.1
	ESTRUCTURA Perfil Lámina Delgada PHR ASTM A500 Grado 50. Calibre según diseño (Incluye vigas, cerchas, correas, anticorrosivo y esmalte)
	$ 12.340.101,60 
	10,78%

	CB-10.2
	PERFILES TUBULARES ACERO ASTM A-500 Grado C  (Incluye soldadura, anticorrosivo y esmalte)
	$ 17.471.691,90 
	15,26%

	CB-10.6
	PLATINAS Y ANGULOS DE UNION ACERO A-572  ( Incluye soldadura, pernos, anticorrosivo y esmalte + proteccion antifuego e instalacion)
	$ 8.061.952,95 
	7,04%

	CB-10.17
	FLANCHE EN LAMINA GALVANIZADA Cal .20 d/ 0.30 m. (Suministro e instalación con wash primer + esmalte + anclaje a muro + sikaflex 1A)
	$ 453.948,41 
	0,40%

	CB-10.20
	CANAL EN LAMINA GALVANIZADA Cal .18 d/ 0.60 m. (Suministro e instalación con wash primer + esmalte + anclaje a muro + sikaflex 1A)
	$ 3.597.542,55 
	3,14%

	CB-10.50
	CUBIERTA EN TEJA DE 505 mm CAL. 26, En calidad STANDING SEAM similar o de características técnicas superiores.  (Incluye instalación y el suministro de todos los accesorios requeridos para el correcto montaje.)
	$ 36.995.307,14 
	32,30%

	CB-10.10
	LIMAHOYA LISA Teja Termoacustica  /  o equivalente. Color. Según diseño. (Incluye instalación y el suministro de todos los accesorios requeridos para el correcto montaje.)
	$ 269.706,71 
	0,24%

	CB-10.75
	SOSCO EN TUBERIA EN LAMINA GALVANIZADA GRAFADA Cal .20 d/ 0,60 m. DIMENSION 13x13cm.(Suministro e instalación con wash primer + esmalte + anclaje a muro + sikaflex 1A )
	$ 550.830,00 
	0,48%

	CB-10.126
	SUMINSTRO E INSTALACION DE CABALLETE (INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS PARA FIJACION E INSTALACION (SEGÚN DISEÑO)
	$ 4.396.860,01 
	3,84%

	CB-10.170
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GARGOLA DE REBOSE EN LÁMINA GALVANIZADA Cal .18. SOLDADA A CANAL METÁLICA, ACABADO CON ANTICORROSIVO + WASH PREMIER + ESMALTE. Según diseño hidrosanitario.
	$ 222.342,00 
	0,19%

	CR-11.43
	CIELO RASO SUSPENDIDO PVC JUNTA PERDIDA (Perfileria metálica, Cal .24-26,  estructura cada 50 cm).
	$ 1.975.617,93 
	1,73%

	PI-19.50
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WASH PRIMER SOBRE ESTRUCTURAS METALICAS GALVANIZADAS - CANALES Y CERRAMIENTOS
	$ 199.203,00 
	0,17%

	OE-21.4
	ANDEN CONCRETO 2.500 psi  Reforzado  E= 0.10m.  Acabado:  Escobiado. (Incluye malla electrosoldada M-084)
	$ 390.961,92 
	0,34%

	OE-21.117
	REMATE SUPERIOR EN DOBLE CONCERTINA DE DIAMETRO 18" ESPIRAL ESPACIADO CADA 20 cm. INCLUYE CABLE GALVANIZADO SUPER GX DE 1/8 Y PERNOS DE SUJECION 3/16
	$ 5.936.361,58 
	5,18%



Nota: Para cada actividad se aplicaron porcentajes al valor de la partida para estimar el componente de suministro, conforme a criterios técnicos y precios de mercado.

5. Determinar el porcentaje acumulado entendido como la sumatoria de los porcentajes de participación definidos en el numeral anterior. Para lo cual, se sugiere, organizar los bienes en una tabla, en orden descendente según su porcentaje de participación, disponiendo una fila por cada bien, una columna para el nombre o descripción del bien, otra para el porcentaje de participación y otra en la que se consignará el porcentaje acumulado. 

Al bien o insumo que tiene la mayor participación, es decir, el que ocupa el primer lugar en el listado, le corresponderá como porcentaje acumulado el valor asignado como porcentaje de participación. Para el segundo bien el porcentaje acumulado será la suma de su porcentaje de participación con el porcentaje acumulado asignado al bien que lo antecede en el listado. Del mismo modo, para el tercer bien el porcentaje acumulado será la suma de su porcentaje de participación con el porcentaje acumulado calculado para el anterior bien, y así sucesivamente deberá procederse respecto de los demás bienes hasta completar todos los porcentajes acumulados. Para mayor claridad se aplicará la siguiente fórmula.

[image: Dibujo de una persona

Descripción generada automáticamente con confianza media]

Donde  son las frecuencias acumuladas o porcentaje de participación (%) calculado.

	ÍTEM DE PAGO
	DESCRIPCIÓN
	VALOR BIEN
	% PARTICIPACION
	% ACUMULADO

	
	
	 
	
	

	P-1.176
	MANTENIMIENTO DE MAMPOSTERIA EN FACHADA INCLUYE CAMBIO DE PIEZAS DETERIORADAS, LAVADO CON HIDROFUGO, RINCE Y SELLADOR RESPECTIVO (incluye suministro, aplicación y limpieza).
	$ 206.998,52 
	0,18%
	0,18%

	P-1.360
	MANTENIMIENTO DE MURO EXTERIOR (incluye picado y reposición parcial de pañete impermeabilizado de hasta el 20% en superficies, mas resanes en estuco y dos manos en pintura Acrilica, filos y dilataciones).
	$ 3.447.998,57 
	3,01%
	3,19%

	P-1.401
	INSTALACION DE RELLENO TIPO RECEBO COMUN, INCLUYE SUMINISTRO, CONFORMACION Y COMPACTACION MECANICA EN CAPAS MAX DE 30 CM DE ESP, HASTA ALCANZAR LA DENSIDAD Y COMPACTACION del 95% DEL PROCTOR MODIFICADO 
	$ 109.180,95 
	0,10%
	3,29%

	P-1.406
	MANTENIMIENTO DE CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA (INC LIMPIEZA DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y REEMPLAZO DE HASTA UN 30 % DE MALLA GALVANIZADA DE CARACTERISTICAS IGUALES O EQUIVALENTES A LA EXISTENTE, DONDE PRESENTE DAÑOS IRREVERSIBLES, NO INCLUYE CONCERTINA)
	$ 1.984.625,06 
	1,73%
	5,02%

	C-2.3
	ZAPATA EN CONCRETO 3.000 psi, incluye formaleta y vibrado ( Sin refuerzo )
	$ 2.738.171,16 
	2,39%
	7,41%

	C-2.9
	VIGA CIMENTACIÓN EN CONCRETO 3.000 psi  - incluye formaleta y vibrado ( Sin refuerzo )
	$ 119.385,24 
	0,10%
	7,52%

	C-2.12
	CONCRETO CICLOPEO PARA CIMIENTOS (60% Concreto 3000 psi y 40% piedra media zonga)
	$ 1.297.474,88 
	1,13%
	8,65%

	C-2.26
	LOSA DE CIMENTACIÓN 3.000 psi - incluye formaleta y vibrado ( Sin refuerzo )
	$ 467.982,24 
	0,41%
	9,06%

	S-3.17
	BAJANTE AGUAS LLUVIAS  PVC   4"   (Incluye codo, unión y abrazadera de fijación )
	$ 472.429,44 
	0,41%
	9,47%

	S-3.25
	PUNTO DESAGUE PVC   4" Aguas lluvias (Incluye accesorios, yee y codo).
	$ 584.240,00 
	0,51%
	9,98%

	S-3.43
	TUBERIA PVC-S 4" (Red sanitaria Descolgada) Incluye instalación y accesorios.
	$ 237.780,00 
	0,21%
	10,19%

	S-3.45
	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA A  LL 110 MM Tipo Novafort o equivalente.   (Incluye cinta de peligro o demarcación y todo lo necesario para su funcionamiento).
	$ 141.072,96 
	0,12%
	10,31%

	S-3.90
	CARCAMO CONCRETO 3.000 PSI A=0.20 m.  H=0.25 m con rejilla en ángulo de 2"x2*3/16" y platinas 2"x3/16" C/60mm y contramarco en ángulo 2x 3/16" (Incluye excavación y base granular B-200 )
	$ 1.746.977,40 
	1,53%
	11,84%

	S-3.102
	REJILLA  Aluminio  6" x 4"  Cúpula Tradicional con sosco - Ref. C-6"x4" Tipo Colrejillas o equivalente (suministro e instalación).
	$ 453.393,40 
	0,40%
	12,23%

	S-3.541
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCAMISADO PARA TUBERIA EN CONCRETO 3.000 PSI CON SECCIÓN TRANSVERSAL INTERNA DE: ANCHO 0,165 m Y ALTURA DE 0,450 m Y ESPESOR DE 0,100 m (Incluye excavación,  base granular B-200, formaleta y refuerzo.
	$ 292.323,15 
	0,26%
	12,49%

	PB-4.1
	BASE GRANULAR B-200 COMPACTADO AL 95% DEL PROCTOR - (incluye suministro, transporte, trasiego, extendido y compactacion)
	$ 853.921,26 
	0,75%
	13,23%

	EC-5.1
	ACERO 60.000 PSI ( Incluye alambre negro y figuración )
	$ 2.014.187,63 
	1,76%
	14,99%

	EC-5.86
	BORDILLO EN CONCRETO  FUNDIDO EN SITIO  EN CONCRETO  DE 3,000  h=10 cm, b=15  cm.
	$ 73.128,13 
	0,06%
	15,06%

	IE-8.165
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA CONDUIT EMT 3/4". 
	$ 290.903,20 
	0,25%
	15,31%

	IE-8.166
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA CONDUIT EMT 1". 
	$ 296.658,60 
	0,26%
	15,57%

	IE-8.202
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN INTERRUPTOR ENCHUFABLE 1X20A. Calidad Legrand, Siemens, SqareD o superior de marca reconocida y homologada por el CIDET
	$ 30.103,60 
	0,03%
	15,59%

	IE-8.206
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN INTERRUPTOR ENCHUFABLE 1X40A. Calidad Legrand, Siemens, SqareD o superior de marca reconocida y homologada por el CIDET
	$ 45.490,30 
	0,04%
	15,63%

	IE-8.318
	SALIDA TOMACORRIENTE NORMAL DOBLE POLO A TIERRA EN TUBERIA CONDUIT EMT 3/4", ALAMBRE No 12 AWG Prom 4m
	$ 462.465,45 
	0,40%
	16,04%

	IE-8.344
	SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO CONMUTABLE EN TUBERIA CONDUIT EMT 3/4", ALAMBRE No 12 AWG. INCLUYE APARATO Prom 5 m
	$ 159.760,05 
	0,14%
	16,18%

	IE-8.489
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE ENCAUCHETADO 3x8 THHN AWG
	$ 1.353.100,00 
	1,18%
	17,36%

	IE-8.533
	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LUMINARIA HERMÉTICA LED, 2x18 W T8, Chasís hermético, Flujo lumínico de 4000 lúmenes o superior, Factor de potencia >0.9, Garantía de 5 años o superior, En calidad SINGCOMPLEX o características técnicas superior, La luminaria deberá ser avalada por la interventoría y cumplir con las especificaciones de diseño realizado por el COING. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. 
	$ 697.311,00 
	0,61%
	17,97%

	IE-8.863
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THHN/THWN N°12 AWG. NO INCLUYE TERMINALES NI CONDULADO.
	$ 135.934,20 
	0,12%
	18,09%

	IE-8.1245
	SALIDA ILUMINACION  DESCOLGADA EN TUBERIA CONDUIT EMT 3/4", CABLE DE COBRE N° 12 AWG HFFR LS CT Prom 6 m
	$ 872.593,00 
	0,76%
	18,85%

	IE-8.1362
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE 4 CIRCUITOS 1F3H, CON PUERTA, BARRAJE PARA 200A BARRA NEUTRO Y BARRA TIERRA Calidad Legrand, Siemens, SqareD o superior de marca reconocida y homologada por el CIDET
	$ 72.824,60 
	0,06%
	18,91%

	CB-10.1
	ESTRUCTURA Perfil Lámina Delgada PHR ASTM A500 Grado 50. Calibre según diseño (Incluye vigas, cerchas, correas, anticorrosivo y esmalte)
	$ 12.340.101,60 
	10,78%
	29,69%

	CB-10.2
	PERFILES TUBULARES ACERO ASTM A-500 Grado C  (Incluye soldadura, anticorrosivo y esmalte)
	$ 17.471.691,90 
	15,26%
	44,94%

	CB-10.6
	PLATINAS Y ANGULOS DE UNION ACERO A-572  ( Incluye soldadura, pernos, anticorrosivo y esmalte + proteccion antifuego e instalacion)
	$ 8.061.952,95 
	7,04%
	51,98%

	CB-10.17
	FLANCHE EN LAMINA GALVANIZADA Cal .20 d/ 0.30 m. (Suministro e instalación con wash primer + esmalte + anclaje a muro + sikaflex 1A)
	$ 453.948,41 
	0,40%
	52,38%

	CB-10.20
	CANAL EN LAMINA GALVANIZADA Cal .18 d/ 0.60 m. (Suministro e instalación con wash primer + esmalte + anclaje a muro + sikaflex 1A)
	$ 3.597.542,55 
	3,14%
	55,52%

	CB-10.50
	CUBIERTA EN TEJA DE 505 mm CAL. 26, En calidad STANDING SEAM similar o de características técnicas superiores.  (Incluye instalación y el suministro de todos los accesorios requeridos para el correcto montaje.)
	$ 36.995.307,14 
	32,30%
	87,83%

	CB-10.10
	LIMAHOYA LISA Teja Termoacustica  /  o equivalente. Color. Según diseño. (Incluye instalación y el suministro de todos los accesorios requeridos para el correcto montaje.)
	$ 269.706,71 
	0,24%
	88,06%

	CB-10.75
	SOSCO EN TUBERIA EN LAMINA GALVANIZADA GRAFADA Cal .20 d/ 0,60 m. DIMENSION 13x13cm.(Suministro e instalación con wash primer + esmalte + anclaje a muro + sikaflex 1A )
	$ 550.830,00 
	0,48%
	88,54%

	CB-10.126
	SUMINSTRO E INSTALACION DE CABALLETE (INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS PARA FIJACION E INSTALACION (SEGÚN DISEÑO)
	$ 4.396.860,01 
	3,84%
	92,38%

	CB-10.170
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GARGOLA DE REBOSE EN LÁMINA GALVANIZADA Cal .18. SOLDADA A CANAL METÁLICA, ACABADO CON ANTICORROSIVO + WASH PREMIER + ESMALTE. Según diseño hidrosanitario.
	$ 222.342,00 
	0,19%
	92,58%

	CR-11.43
	CIELO RASO SUSPENDIDO PVC JUNTA PERDIDA (Perfileria metálica, Cal .24-26,  estructura cada 50 cm).
	$ 1.975.617,93 
	1,73%
	94,30%

	PI-19.50
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WASH PRIMER SOBRE ESTRUCTURAS METALICAS GALVANIZADAS - CANALES Y CERRAMIENTOS
	$ 199.203,00 
	0,17%
	94,47%

	OE-21.4
	ANDEN CONCRETO 2.500 psi  Reforzado  E= 0.10m.  Acabado:  Escobiado. (Incluye malla electrosoldada M-084)
	$ 390.961,92 
	0,34%
	94,82%

	OE-21.117
	REMATE SUPERIOR EN DOBLE CONCERTINA DE DIAMETRO 18" ESPIRAL ESPACIADO CADA 20 cm. INCLUYE CABLE GALVANIZADO SUPER GX DE 1/8 Y PERNOS DE SUJECION 3/16
	$ 5.936.361,58 
	5,18%
	100,00%



6. Identificar los bienes o insumos cuyo porcentaje acumulado esté dentro del ochenta por ciento (80%) o un valor aproximado por debajo.

	ÍTEM DE PAGO
	DESCRIPCIÓN
	VALOR BIEN
	% PARTICIPACION
	% ACUMULADO

	P-1.176
	MANTENIMIENTO DE MAMPOSTERIA EN FACHADA INCLUYE CAMBIO DE PIEZAS DETERIORADAS, LAVADO CON HIDROFUGO, RINCE Y SELLADOR RESPECTIVO (incluye suministro, aplicación y limpieza).
	$ 206.998,52 
	0,18%
	0,18%

	P-1.360
	MANTENIMIENTO DE MURO EXTERIOR (incluye picado y reposición parcial de pañete impermeabilizado de hasta el 20% en superficies, mas resanes en estuco y dos manos en pintura Acrilica, filos y dilataciones).
	$ 3.447.998,57 
	3,01%
	3,19%

	P-1.401
	INSTALACION DE RELLENO TIPO RECEBO COMUN, INCLUYE SUMINISTRO, CONFORMACION Y COMPACTACION MECANICA EN CAPAS MAX DE 30 CM DE ESP, HASTA ALCANZAR LA DENSIDAD Y COMPACTACION del 95% DEL PROCTOR MODIFICADO 
	$ 109.180,95 
	0,10%
	3,29%

	P-1.406
	MANTENIMIENTO DE CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA (INC LIMPIEZA DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y REEMPLAZO DE HASTA UN 30 % DE MALLA GALVANIZADA DE CARACTERISTICAS IGUALES O EQUIVALENTES A LA EXISTENTE, DONDE PRESENTE DAÑOS IRREVERSIBLES, NO INCLUYE CONCERTINA)
	$ 1.984.625,06 
	1,73%
	5,02%

	C-2.3
	ZAPATA EN CONCRETO 3.000 psi, incluye formaleta y vibrado ( Sin refuerzo )
	$ 2.738.171,16 
	2,39%
	7,41%

	C-2.9
	VIGA CIMENTACIÓN EN CONCRETO 3.000 psi  - incluye formaleta y vibrado ( Sin refuerzo )
	$ 119.385,24 
	0,10%
	7,52%

	C-2.12
	CONCRETO CICLOPEO PARA CIMIENTOS (60% Concreto 3000 psi y 40% piedra media zonga)
	$ 1.297.474,88 
	1,13%
	8,65%

	C-2.26
	LOSA DE CIMENTACIÓN 3.000 psi - incluye formaleta y vibrado ( Sin refuerzo )
	$ 467.982,24 
	0,41%
	9,06%

	S-3.17
	BAJANTE AGUAS LLUVIAS  PVC   4"   (Incluye codo, unión y abrazadera de fijación )
	$ 472.429,44 
	0,41%
	9,47%

	S-3.25
	PUNTO DESAGUE PVC   4" Aguas lluvias (Incluye accesorios, yee y codo).
	$ 584.240,00 
	0,51%
	9,98%

	S-3.43
	TUBERIA PVC-S 4" (Red sanitaria Descolgada) Incluye instalación y accesorios.
	$ 237.780,00 
	0,21%
	10,19%

	S-3.45
	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA A  LL 110 MM Tipo Novafort o equivalente.   (Incluye cinta de peligro o demarcación y todo lo necesario para su funcionamiento).
	$ 141.072,96 
	0,12%
	10,31%

	S-3.90
	CARCAMO CONCRETO 3.000 PSI A=0.20 m.  H=0.25 m con rejilla en ángulo de 2"x2*3/16" y platinas 2"x3/16" C/60mm y contramarco en ángulo 2x 3/16" (Incluye excavación y base granular B-200 )
	$ 1.746.977,40 
	1,53%
	11,84%

	S-3.102
	REJILLA  Aluminio  6" x 4"  Cúpula Tradicional con sosco - Ref. C-6"x4" Tipo Colrejillas o equivalente (suministro e instalación).
	$ 453.393,40 
	0,40%
	12,23%

	S-3.541
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCAMISADO PARA TUBERIA EN CONCRETO 3.000 PSI CON SECCIÓN TRANSVERSAL INTERNA DE: ANCHO 0,165 m Y ALTURA DE 0,450 m Y ESPESOR DE 0,100 m (Incluye excavación,  base granular B-200, formaleta y refuerzo.
	$ 292.323,15 
	0,26%
	12,49%

	PB-4.1
	BASE GRANULAR B-200 COMPACTADO AL 95% DEL PROCTOR - (incluye suministro, transporte, trasiego, extendido y compactacion)
	$ 853.921,26 
	0,75%
	13,23%

	EC-5.1
	ACERO 60.000 PSI ( Incluye alambre negro y figuración )
	$ 2.014.187,63 
	1,76%
	14,99%

	EC-5.86
	BORDILLO EN CONCRETO  FUNDIDO EN SITIO  EN CONCRETO  DE 3,000  h=10 cm, b=15  cm.
	$ 73.128,13 
	0,06%
	15,06%

	IE-8.165
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA CONDUIT EMT 3/4". 
	$ 290.903,20 
	0,25%
	15,31%

	IE-8.166
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA CONDUIT EMT 1". 
	$ 296.658,60 
	0,26%
	15,57%

	IE-8.202
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN INTERRUPTOR ENCHUFABLE 1X20A. Calidad Legrand, Siemens, SqareD o superior de marca reconocida y homologada por el CIDET
	$ 30.103,60 
	0,03%
	15,59%

	IE-8.206
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN INTERRUPTOR ENCHUFABLE 1X40A. Calidad Legrand, Siemens, SqareD o superior de marca reconocida y homologada por el CIDET
	$ 45.490,30 
	0,04%
	15,63%

	IE-8.318
	SALIDA TOMACORRIENTE NORMAL DOBLE POLO A TIERRA EN TUBERIA CONDUIT EMT 3/4", ALAMBRE No 12 AWG Prom 4m
	$ 462.465,45 
	0,40%
	16,04%

	IE-8.344
	SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO CONMUTABLE EN TUBERIA CONDUIT EMT 3/4", ALAMBRE No 12 AWG. INCLUYE APARATO Prom 5 m
	$ 159.760,05 
	0,14%
	16,18%

	IE-8.489
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE ENCAUCHETADO 3x8 THHN AWG
	$ 1.353.100,00 
	1,18%
	17,36%

	IE-8.533
	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LUMINARIA HERMÉTICA LED, 2x18 W T8, Chasís hermético, Flujo lumínico de 4000 lúmenes o superior, Factor de potencia >0.9, Garantía de 5 años o superior, En calidad SINGCOMPLEX o características técnicas superior, La luminaria deberá ser avalada por la interventoría y cumplir con las especificaciones de diseño realizado por el COING. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. 
	$ 697.311,00 
	0,61%
	17,97%

	IE-8.863
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THHN/THWN N°12 AWG. NO INCLUYE TERMINALES NI CONDULADO.
	$ 135.934,20 
	0,12%
	18,09%

	IE-8.1245
	SALIDA ILUMINACION  DESCOLGADA EN TUBERIA CONDUIT EMT 3/4", CABLE DE COBRE N° 12 AWG HFFR LS CT Prom 6 m
	$ 872.593,00 
	0,76%
	18,85%

	IE-8.1362
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE 4 CIRCUITOS 1F3H, CON PUERTA, BARRAJE PARA 200A BARRA NEUTRO Y BARRA TIERRA Calidad Legrand, Siemens, SqareD o superior de marca reconocida y homologada por el CIDET
	$ 72.824,60 
	0,06%
	18,91%

	CB-10.1
	ESTRUCTURA Perfil Lámina Delgada PHR ASTM A500 Grado 50. Calibre según diseño (Incluye vigas, cerchas, correas, anticorrosivo y esmalte)
	$ 12.340.101,60 
	10,78%
	29,69%

	CB-10.2
	PERFILES TUBULARES ACERO ASTM A-500 Grado C  (Incluye soldadura, anticorrosivo y esmalte)
	$ 17.471.691,90 
	15,26%
	44,94%

	CB-10.6
	PLATINAS Y ANGULOS DE UNION ACERO A-572  ( Incluye soldadura, pernos, anticorrosivo y esmalte + proteccion antifuego e instalacion)
	$ 8.061.952,95 
	7,04%
	51,98%

	CB-10.17
	FLANCHE EN LAMINA GALVANIZADA Cal .20 d/ 0.30 m. (Suministro e instalación con wash primer + esmalte + anclaje a muro + sikaflex 1A)
	$ 453.948,41 
	0,40%
	52,38%

	CB-10.20
	CANAL EN LAMINA GALVANIZADA Cal .18 d/ 0.60 m. (Suministro e instalación con wash primer + esmalte + anclaje a muro + sikaflex 1A)
	$ 3.597.542,55 
	3,14%
	55,52%



7. Identificar los bienes o insumos que cumplan con la condición anterior y en relación con estos se calculará el promedio de su porcentaje de participación. El promedio se calculará realizando la sumatoria de los porcentajes de participación de cada bien, resultado que luego se dividirá entre el número de bienes que se promedian. 

Promedio obtenido: 1,63%

8. Los bienes relevantes serán aquellos cuyo porcentaje de participación sea igual o superior al promedio calculado en el paso anterior. 

[image: ]

Nota: Del anterior cuadro se determinan los insumos básicos que hacen parte de cada partida conforme al siguiente cuadro

	ÍTEM DE PAGO
	DESCRIPCIÓN

	P-1.360
	MANTENIMIENTO DE MURO EXTERIOR (incluye picado y reposición parcial de pañete impermeabilizado de hasta el 20% en superficies, mas resanes en estuco y dos manos en pintura Acrilica, filos y dilataciones).

	
	Arena

	
	Cemento

	
	Estuco

	
	Pintura acrílica

	P-1.406
	MANTENIMIENTO DE CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA (INC LIMPIEZA DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y REEMPLAZO DE HASTA UN 30 % DE MALLA GALVANIZADA DE CARACTERISTICAS IGUALES O EQUIVALENTES A LA EXISTENTE, DONDE PRESENTE DAÑOS IRREVERSIBLES, NO INCLUYE CONCERTINA)

	
	Malla galvanizada (repos. 30%)

	C-2.3
	ZAPATA EN CONCRETO 3.000 psi, incluye formaleta y vibrado ( Sin refuerzo )

	
	Concreto 3.000 psi

	EC-5.1
	ACERO 60.000 PSI ( Incluye alambre negro y figuración )

	
	Barras de acero

	
	Alambre negro

	CB-10.1
	ESTRUCTURA Perfil Lámina Delgada PHR ASTM A500 Grado 50. Calibre según diseño (Incluye vigas, cerchas, correas, anticorrosivo y esmalte)

	
	Perfiles metálicos ASTM A500 Grado 50

	CB-10.2
	PERFILES TUBULARES ACERO ASTM A-500 Grado C  (Incluye soldadura, anticorrosivo y esmalte)

	
	Perfiles tubulares metálicos

	CB-10.6
	PLATINAS Y ANGULOS DE UNION ACERO A-572  ( Incluye soldadura, pernos, anticorrosivo y esmalte + proteccion antifuego e instalacion)

	
	Platinas y ángulos metálicos

	CB-10.20
	CANAL EN LAMINA GALVANIZADA Cal .18 d/ 0.60 m. (Suministro e instalación con wash primer + esmalte + anclaje a muro + sikaflex 1A)

	
	Canal metálico galvanizado



9. Verificar si uno o varios bienes que cumplan con lo previsto en el numeral anterior se encuentran incluidos en el Registro de Productores de Bienes Nacionales, en los términos del Decreto 2680 de 2009. De estar incorporados, la Entidad Estatal verificará al momento de publicar el pliego de condiciones definitivo que el registro del bien o insumo esté vigente hasta una fecha posterior a la del cierre del proceso. Para tal efecto, se entiende por fecha del cierre la publicada en el pliego de condiciones definitivo. Verificada la fecha de registro de estos bienes estos serán los que incluya en el numeral 4.3.1 del Pliego de Condiciones.
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Imagen 1. Búsqueda VUCE Bien Nacional Relevante: Arena
[image: ]
Imagen 2. Búsqueda VUCE Bien Nacional Relevante: Cemento gris
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Imagen 3. Búsqueda VUCE Bien Nacional Relevante: Estuco

[image: ]
Imagen 4. Búsqueda VUCE Bien Nacional Relevante: Pintura acrílica
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Imagen 5. Búsqueda VUCE Bien Nacional Relevante: Malla galvanizada
[image: ]
Imagen 6. Búsqueda VUCE Bien Nacional Relevante: Concreto
[image: ]
Imagen 7. Búsqueda VUCE Bien Nacional Relevante: Acero
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Imagen 8. Búsqueda VUCE Bien Nacional Relevante: Alambre negro
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Imagen 9. Búsqueda VUCE Bien Nacional Relevante: Perfiles metálicos
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Imagen 10. Búsqueda VUCE Bien Nacional Relevante: Platinas y ángulos metálicos
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Imagen 11. Búsqueda VUCE Bien Nacional Relevante: Canal metálico galvanizado

Nota: Con el fin de determinar el BIEN NACIONAL RELEVANTE, el comité estructurador tiene las siguientes consideraciones con base en la anterior información:
Para ejecutar la actividad de MANTENIMIENTO DE MURO EXTERIOR se requiere el suministro de los materiales básicos: arena, cemento, estuco, pintura; hecho por el cual se realizará la consulta de los materiales mencionados a fin de determinar su importancia.

De conformidad con la consulta en el registro de PRODUCTORES DE BIENES NACIONALES[footnoteRef:1], realizada en fecha 15 de julio de 2026, no se identificaron productores registrados que fabricaran el siguiente producto con características iguales o similares: Malla galvanizada. Por lo tanto, se determinó que no se asignará puntaje a este bien relevante. [1:  El comité estructurador realiza la consulta de la partida arancelaria a través de la página web https://www.vuce.gov.co/servicios/registro-de-productores-y-bienes-nacionales.] 

	[bookmark: _Hlk235018727]No.
	Bien nacional relevante
	Fecha de inscripción
	Fecha de vigencia
	No. de partida arancelaria
	% de participación
	Puntaje individual  de cada bien

	1
	Arena
	No disponible
	21/01/2027
	2505100000
	0,10%
	0,0202151

	2
	Cemento
	No disponible
	5/02/2027
	2523290000
	0,51%
	0,1010754

	3
	Estuco
	No disponible
	16/12/2026
	3214900000
	0,32%
	0,0646882

	4
	Pintura Acrílica
	No disponible
	13/11/2026
	3209100000
	0,78%
	0,1559449

	5
	Concreto 3000 psi
	No disponible
	
11/03/2027
	6810990000
	4,48%
	0,8966830

	6
	Barras de acero
	No disponible
	3/03/2027
	7214200000
	5,96%
	1,1929782

	7
	Alambre negro
	No disponible
	19/06/2027
	7217100000
	0,05%
	0,0101075

	8
	Perfiles metálicos
	No disponible
	26/05/2027
	7306690000
	39,60%
	7,9192407

	9
	Platinas y ángulos metálicos
	No disponible
	11/03/2027
	7308901000
	25,87%
	5,1737456

	10
	Canal metálico
	No disponible
	7/10/2026
	7210490000
	13,85%
	2,7704607
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VALOR BIEN

P-1.360

MANTENIMIENTO DE MURO EXTERIOR (incluye picado y reposición parcial de pañete 

impermeabilizado de hasta el 20% en superficies, mas resanes en estuco y dos manos en 

pintura Acrilica, filos y dilataciones).

$ 3.447.998,57 

3,01% 3,19% SI

P-1.406

MANTENIMIENTO DE CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA (INC LIMPIEZA DE LOS 

ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y REEMPLAZO DE HASTA UN 30 % DE MALLA GALVANIZADA DE 

CARACTERISTICAS IGUALES O EQUIVALENTES A LA EXISTENTE, DONDE PRESENTE DAÑOS 

IRREVERSIBLES, NO INCLUYE CONCERTINA)

$ 1.984.625,06 

1,73% 5,02% SI

C-2.3 ZAPATA EN CONCRETO 3.000 psi, incluye formaleta y vibrado ( Sin refuerzo ) $ 2.738.171,16 

2,39% 7,41% SI

EC-5.1

ACERO 60.000 PSI ( Incluye alambre negro y figuración )

$ 2.014.187,63 

1,76% 14,99% SI

CB-10.1

ESTRUCTURA Perfil Lámina Delgada PHR ASTM A500 Grado 50. Calibre según diseño (Incluye 

vigas, cerchas, correas, anticorrosivo y esmalte)

$ 12.340.101,60 

10,78% 29,69% SI

CB-10.2

PERFILES TUBULARES ACERO ASTM A-500 Grado C  (Incluye soldadura, anticorrosivo y 

esmalte)

$ 17.471.691,90 

15,26% 44,94% SI

CB-10.6

PLATINAS Y ANGULOS DE UNION ACERO A-572  ( Incluye soldadura, pernos, anticorrosivo y 

esmalte + proteccion antifuego e instalacion)

$ 8.061.952,95 

7,04% 51,98% SI

CB-10.20

CANAL EN LAMINA GALVANIZADA Cal .18 d/ 0.60 m. (Suministro e instalación con wash primer 

+ esmalte + anclaje a muro + sikaflex 1A)

$ 3.597.542,55 

3,14% 55,52% SI
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