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ESPECIFICACIONES TECNICA - FICHA TECNICA
La administración Municipal requiere contratar una persona natural o jurídica, para el MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, INCLUYE SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA LAS MOTOCICLETAS, VEHÍCULOS Y MAQUINARIA PERTENECIENTES AL PARQUE AUTOMOTOR DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ Y DE LOS ORGANISMOS QUE PRESTAN SEGURIDAD EN EL MUNICIPIO, que cumpla con las especificaciones técnicas y dentro de la normatividad vigente.

UBICACIÓN DE SITIO DE ENTREGA DE MATERIALES.

Se prestará el servicio objeto del presente contrato en el Municipio de Fusagasugá y el sitio de entrega será en las instalaciones del contratista, de modo que se garantice que tendrá acceso al equipo especializado que se requiera. El taller deberá estar ubicado al interior del Municipio de Fusagasugá.

CARACTERÍSTICAS DEL BIEN, OBRA O SERVICIO A CONTRATAR (ESPECIFICACIONES TÉCNICAS) – FICHA TÉCNICA)

De conformidad con la necesidad el Municipio de Fusagasugá, se dan a conocer las especificaciones y los requerimientos técnicos mínimos de las actividades a realizar; los cuales son requisito obligatorio que deberá cumplir el proponente.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO: Corresponde a la programación de revisiones periódicas de acuerdo con un plan establecido según lo solicite el supervisor; mantenimiento que permite que los vehículos funcionen en mejores condiciones de seguridad y evitar daños previsibles y más onerosos, lo cual conlleva a la reducción de posibles fallas y costos mayores de reparación.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Corresponde al mantenimiento realizado a los vehículos como resultado de la aparición de averías o fallas; el mantenimiento correctivo no puede ser planificado ya que las causas que provocan las averías no son predecibles. En concordancia con lo anterior el supervisor y el adjudicatario del contrato que resulte del presente proceso de selección, establecerán las actividades y procedimientos para realizar el mantenimiento correctivo de los vehículos, así como la provisión de los repuestos, dicho procedimientos serán concordantes con las obligaciones del pliego de condiciones y el presente estudio previo.

El listado de servicios y repuestos están relacionados en el numeral 4 valor estimado del contrato de los requerimientos comúnmente presentados por estos vehículos. No obstante, dada la misma necesidad del servicio es posible que se requieran servicios y repuestos adicionales no contemplados aquí, para lo cual el contratista informará al supervisor del contrato acerca del respectivo requerimiento, indicando el valor de este mediante cotizaciones y el supervisor procederá a analizar la pertinencia y necesidad del servicio, así como la correspondencia del costo propuesto a los valores y precios de mercado.

Realizado lo anterior se establecerá la viabilidad o no para la prestación del servicio y el suministro de los elementos requeridos con este.

La propuesta deberá presentarse en valores unitarios, el valor de los ítems ofertados sin IVA y luego incluido IVA y demás impuestos de ley, no podrá exceder el valor unitario de cada ítem del presupuesto oficial so pena de generar el rechazo de la propuesta.

El proponente deberá presentar su propuesta económica, cotizando la totalidad de los servicios y suministros requeridos. Que ha efectos de evaluación el valor total de la oferta será la sumatoria de los valores unitarios cotizados.

Nota 1: El contratista asumirá los impuestos, tasas y contribuciones.
Nota 2: El oferente deberá ofrecer una garantía, de los elementos a suministrar mínima de 12 meses y del servicio de 6 meses mínimo
Nota 3: El oferente deberá ofrecer repuestos originales para cada marca de los vehículos a reparar

1. CONDICIONES MÍNIMAS CON LAS QUE SE DEBE CONTAR PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

El oferente debe contar con un taller especializado en la prestación de servicios de mantenimiento y reparación de Maquinaria Amarilla, Volquetas y Parque Automotor, que tenga como mínimo las siguientes características:

El oferente debe garantizar un taller especializado en la prestación de servicios de mantenimiento y reparación automotriz, el sitio propuesto debe contar con un área mínima de 500 metros cuadrados, las instalaciones debidamente cerradas, con el fin de garantizar la seguridad e integridad de los vehículos. Para la prestación de este servicio se requiere que los proponentes cuenten como mínimo con 4 puestos de trabajo para la Maquinaria Amarilla, 3 puestos de trabajo para Volquetas y 5 puestos para vehículos livianos del parque Automotor tanto correctivo como preventivo, área de lavado, áreas de reparaciones y mantenimientos, zona de entrega de la Maquinaria, cárcamos y elevadores. El taller debe ser abierto al público, con (stock) de partes o repuestos, insumos y accesorios originales en el almacén para la clase de maquinaria a los que aquí se pretende reparar y mantener; de la misma forma se debe cumplir con el Parque Automotor de la Fuerza Pública.

El oferente debe garantizar el desplazamiento (sin cargo adicional al contrato) de los vehículos y/o maquinaria perteneciente al municipio hasta el taller, siempre y cuando sea necesaria su reparación y desplazamiento.

Acreditar la disponibilidad de un establecimiento de comercio, ubicado dentro del municipio de Fusagasugá, que este adecuado para la reparación de vehículos y cumpla con toda la normatividad legal vigente para su funcionamiento (uso del suelo comercial, cámara de comercio, área de local de acuerdo con las especificaciones técnicas de la oficina de planeación, etc.).

1. EQUIPOS Y ELEMENTOS DE TRABAJO MÍNIMOS

El oferente deberá contar con:

	No.
	EQUIPO
	CANT
	DISPONIBILIDAD

	1
	Cárcamo 
	1
	100 %

	2
	Elevador
	1
	100 %

	3
	Escáner tipo pesado para programación y diagnóstico multimarca
	1
	100 %

	4
	Escáner tipo liviano para programación y diagnóstico multimarca
	1
	100 %

	5
	Escáner para maquinaria para programación y diagnóstico multimarca
	1
	100 %

	6
	Gato hidráulico tipo botella (capacidad 10 Toneladas)
	4
	100 %

	7
	Torre de Bloqueo de 12 toneladas
	4
	100 %

	8
	Equipo de Oxicorte o autógena
	1
	100 %

	9
	Equipo de soldadura eléctrica
	1
	100 %

	10
	Torquímetro de 250 Newton 
	1
	100 %

	11
	Cargador de arrancador de batería 
	1
	100 %

	12
	Kit de manómetros y acoples para presión hidráulica
	1
	100 %

	13
	Multímetro Automotriz 
	1
	100 %

	14
	Prensa Hidráulica 
	1
	100 %

	15
	Punta Lógica 
	1
	100 %

	16
	Compresor de aire con seis pistolas para desarmar
	1
	100 %

	17
	Equipo de limpieza flushing para tanques de combustible
	1
	100 %

	18
	Equipo de carga de aire acondicionado
	1
	100 %

	19
	Osciloscopio
	1
	100 %

	20
	Reloj de compresión para motor liviano
	1
	100 %

	21
	Reloj de compresión para motor pesado
	1
	100 %

	22
	Equipo de diagnóstico y reparación de inyectores para motores diesel
	1
	100 %

	23
	Videoscopio para inspección interna de motores 
	1
	100 %

	24
	Pieza de ensamble para anillos con APR de camisas para motores diésel
	1
	100 %

	25
	Torque de 428 Newton 
	1
	100 %

	26
	Equipo de diagnóstico de bombas e inyectores Diesel eléctrico
	1
	100 %

	27
	Torque para inyectores
	1
	100 %

	28
	Equipo de alineación pesados
	1
	100 %

	29
	Equipo balanceadora de llantas 
	1
	100 %

	30
	Equipo remachadora de bandas de frenos 
	1
	100 %

	31
	Probador de bomba de inyección
	1
	100 %

	32
	Banco de inyectores
	1
	100 %

	33
	Taladro de árbol 
	1
	100 %



Los equipos se deben acreditar como como propios y/o por medio de contratos de compraventa y/o convenios comerciales y/o acuerdos comerciales y/o comodatos que acrediten la disponibilidad del equipo mínimo, en caso de ser proponente plural podrán ser acreditado por alguna de las modalidades anteriormente descrita por alguno de los proponentes.

Nota: La entidad realizará visita técnica a cada uno de los sitios propuestos como taller especializado con el fin de que se pueda verificar la disponibilidad de los elementos anteriormente señalados, por medio de los integrantes del comité evaluador del componente técnico en el proceso de evaluación preliminar de las ofertas, esto a fin de que se garantice la prestación del servicio de acuerdo con las necesidades del parque automotor del Municipio de Fusagasugá, finalmente el proponente deberá allegar registro fotográfico de los equipos solicitados en la presentación de la propuesta. 

1. Herramientas menores: Alicates, destornilladores de diversas puntas, cinceles, limas, llaves, martillos, mazos, seguetas, tijeras taladros, multímetros, y demás herramientas mínimas necesarias para cumplir l objeto contractual.

1. Repuestos: Los enunciados en el titulo suministro de mantenimiento de maquinaria amarilla y los enunciados en el título de suministro de parque automotor
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