MATRIZ 4 – BIENES RELEVANTES PARA LA OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL


Para determinar uno o varios bienes nacionales relevantes la Entidad Estatal debe aplicar los criterios establecidos en el artículo 2.2.1.2.4.2.9. del Decreto 1082 de 2015 y los previstos en esta Matriz. La aplicación de estos criterios deberá constar en los estudios y documentos previos. Para ello la Entidad podrá tener en cuenta los bienes enlistados, de manera enunciativa, en esta matriz de acuerdo con las distintas actividades de obra pública contempladas para los proyectos de infraestructura social en el sector de edificaciones públicas y equipamientos institucionales.

En cumplimiento de los referidos criterios, la Entidad Estatal deberá desarrollar la siguiente metodología para identificar los bienes nacionales relevantes para la ejecución del objeto a contratar: 

1. Identificar dentro del Presupuesto Oficial los bienes o insumos requeridos para la ejecución del proyecto.

	ÍTEM DE PAGO
	DESCRIPCIÓN
	UND.
	CANTIDAD
	VALOR 
UNITARIO 

	
	
	
	
	

	1101
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLÁSTICO DE POLIPROPILENO NEGRO CAL. 3.5 (de acuerdo a solicitud de interventorías para cubrimiento de pisos y ventanas en proceso de cambio de cubiertas de aulas)
	M2
	1.119,00
	$ 3.304,60 

	6102
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCIÓN CON BARRAJES DE NEUTRO Y PUESTA A TIERRA, PROTECCIONES Y ADECUACIÓN DE CONEXIONES.
	UND
	1,00
	$ 1.006.476,90 

	6103
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN PARA CIRCUITOS RAMALES CON PROTECCIONES NORMALIZADAS
	UND
	1,00
	$ 915.926,70 

	6104
	ACOMETIDA TRIFASICA EN 4#8 + 1#10 CABLE LIBRE DE HALOGENOS. INCLUYE CONECTORES TUBULARES Y AISLAMIENTO AUTOFUNDENTE INCLUYE MANIOBRAS DE CANALIZACIÓN Y DEMAS PARA CONECTIVIDAD
	ML
	80,00
	$ 83.033,60 

	6105
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA PARA CAJA DE MEDIDA EN BAJA TENSIÓN. INCLUYE VARILLA DE COBRE DE 5/8" X 2,4M CONECTOR DE TORNILLO PARA VARILLA-CABLE, CAJA DE 30X30CM CON TAPA, TUBERÍA Y TERMINAL PVC CONDUIT DE 1/2" Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN.
	GL
	1,00
	$ 806.707,20 

	6107
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIRCUITOS INDEPENDIENTES CON PROTECCIÓN, DUCTERÍA Y CABLEADO PARA EQUIPOS ESPECIALES.
	UN
	6,00
	$ 855.540,40 

	6108
	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 3M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.
	UN
	3,00
	$ 220.130,30 

	6109
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT/PVC Y ACCESORIOS PARA CANALIZACIÓN ELÉCTRICA.
	ML
	80,00
	$ 23.708,10 

	6112
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARA TIPO LED 0.60 X 0.60 M - HERMETICA, INCLUYE MARCO, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS
	UN
	25,00
	$ 209.430,00 

	7102
	SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE ALISTADO DE PISO EN MORTERO CEMENTO–ARENA, INCLUYE CONFORMACIÓN DE PENDIENTES SI SE REQUIERE Y EJECUCIÓN DE MEDIA CAÑA PERIMETRAL (ENCUENTRO PISO–MURO) PARA GARANTIZAR CONDICIONES SANITARIAS EN ÁREA DE COCINA. INCLUYE MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y LIMPIEZA.
	M2
	58,00
	$ 69.331,60 

	8101
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN CAUCHO ELABORADO CON LLANTA DE CARRO RECICLADA EPDM CHIPS FUNDIBLE DE 2 CM PARA EXTERIORES
	M2
	65,00
	$ 463.772,40 

	8102
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE PARED BLANCA 30X45
	M2
	20,00
	$ 117.483,60 

	9101
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLL ROLLED LISA CALIBRE 18, ENTAMBORADA CON REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, INCLUYE CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO TEJO LLAVE EXTERIOR Y MARIPOSA INTERNA, DOBLE MANIJA INTERIOR – EXTERIOR Y MIRILLA CON VIDRIO DE 4MM Y PELÍCULA DE SEGURIDAD, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTURA AL HORNO E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ÁNGULOS Y # DE HOJAS.
	M2
	4,00
	$ 1.671.952,10 

	9102
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA CON VENTILACION 
	UN
	2,00
	$ 1.522.777,10 

	9103
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA  INSTITUCIONAL CON SISTEMA ANTI MACHUCON 
	UN
	10,00
	$ 1.733.377,10 

	9104
	SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA VENTANA EN ALUMINIO _ Bloque Educativo
	M2
	32,37
	$ 678.024,10 

	9106
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA (ANGEO) y LAMINA TIPO FLANCHE, INCLUYE  TODO ACCESORIO PARA SU INSTALACION 
	ML
	270,00
	$ 50.909,30 

	9107
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18, ENTAMBORADA CON REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, INCLUYE CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO TEJO LLAVE EXTERIOR Y MARIPOSA INTERNA,  DOBLE MANIJA INTERIOR - EXTERIOR, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTURA AL HORNO E INSTALADA
	UN 
	12,00
	$ 1.547.712,40 

	9108
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERRAMIENTO PERIMETRAL REFORZADO EN MALLA PREONDULADA CALIBRE 8 HUECO 2", ÁNGULO 1" X 1/8" PISA MALLA EN ÁNGULO DE 3/4" X 1/4", PARALES DE 2 1/2" X 2 1/2" EN 3 MM CON SUJETADORES DE VARILLA DE 5/8" Y REFUERZOS DIAGONALES EN PLATINA DE 1-1/2"* 1/8" (INCLUYE TODOS LOS INSUMOS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TRANSPORTE)
	M2
	105,00
	$ 511.530,50 

	9109
	SUMINISTRO  E INSTALACIÓN CONCERTINA SENCILLA DIÁMETRO 18” EN ACERO INOXIDABLE. INCLUYE ACCESORIOS DE ANCLAJE O FIJACIÓN
	ML
	165,00
	$ 107.554,20 

	9110
	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SELLANTE ELASTOMERICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA VENTANAS O MARQUESINAS EXISTENTES CON FILTRACIONES DE AGUA
	ML
	110,00
	$ 24.217,70 

	9111
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANERIA EN ALUMINIO CON CUERPOS FIJOS Y CORREDIZOS, CON CUERPOS BASCULANTES SUPERIOR O INFERIOR Y ALFAJIA, INCLUYE VIDRIO LAMINADO 3+3  MM INCOLORO  Y HERRAJES. INSTALADA Y SELLADA CONTRA ENTRADA DE HUMEDAD, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ÁNGULOS T DE ACUERDO A DISEÑOS SED. (APLICA COLOR CRUDO O BLANCO)
	M2
	65,20
	$ 737.596,60 

	1001
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TAZA INSTITUCIONAL LÍNEA ADULTO COLOR BLANCO (INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL Y DESCARGA TIPO PUSH, BRIDA DE 4" Y SELLANTE) 
	UN
	9,00
	$ 1.193.461,10 

	1001
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TAZA INSTITUCIONAL LÍNEA KIDS  COLOR BLANCO (INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL Y DESCARGA TIPO PUSH, BRIDA DE 4" Y SELLANTE) 
	UN
	5,00
	$ 887.586,70 

	1001
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO MOVILIDAD REDUCIDA (INCLUYE FLUXOMETRO, SISTEMA DE INSTALACIÓN EP/ES, ASIENTO SANITARIO)
	UN
	3,00
	$ 2.716.482,60 

	1101
	SUMINISTRO,  E INSTALACIÓN DE EXTRACTOR MECÁNICO TIPO HELICOCENTRÍFUGO / HELICOIDAL,  PARA LA EXTRACCIÓN DE AIRE VICIADO, OLORES, HUMEDAD O CONTAMINANTES, COMBINANDO CARACTERÍSTICAS DE FLUJO AXIAL Y PRESIÓN CENTRÍFUGA, ADECUADO PARA SISTEMAS CON DUCTOS DE MEDIA LONGITUD._ SOBRE PARED, INCLUYE DUCTO 
	UND.
	2,00
	$ 3.438.754,80 

	1102
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO HIDRÁULICO DE AGUA CALIENTE PARA DUCHA, INCLUYENDO TUBERÍAS, ACCESORIOS, VÁLVULAS, CONEXIONES Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO TIPO DUCHA, GARANTIZANDO CORRECTO FUNCIONAMIENTO, HERMETICIDAD Y CUMPLIMIENTO DE NORMAS TÉCNICAS APLICABLES.
	UND.
	4,00
	$ 1.579.051,50 

	1103
	REPOSICIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA EN TUBERÍA EXISTENTE (INCLUYE CABLEADO Y ACCESORIOS), Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA DEJAR ESTAS REDES EN ÓPTIMAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO.
	ML
	610,00
	$ 21.323,90 

	1104
	SUMINISTRO E INSTALACION HORNO PANADERIA Y COCINA_ de acuerdo con la especificacion  (HORNO PANADERIA Y COCINA: ROTOR.KLEAN™ : SISTEMA DE LAVADO AUTOMÁTICO. LAVADO ESPECIAL AUTOMÁTICO DETRÁS DEL CARTER. - CÁMARA DE COCCIÓN EN ACERO INOXIDABLE AISI 304 DE ALTA RESISTENCIA CON BORDES REDONDEADOS. TRIPLE CRISTAL. ILUMINACIÓN DE LA CÁMARA DE COCCIÓN CON LUCES LED INTEGRADAS EN LA PUERTA.SOPORTES PARA BANDEJAS CON SISTEMA ANTIVUELCO. SISTEMA RECOGE GOTAS INTEGRADO EN LA PUERTA, QUE SIGUE EN FUNCIONAMIENTO INCLUSO CON LA PUERTA ABIERTA. SISTEMA DE VENTILADORES MÚLTIPLES DE 4 VELOCIDADES Y ELEMENTOS DE CALOR DE ALTO RENDIMIENTO. CONTENEDOR DETERGENTE DET&RINSE INTEGRADO. CONEXIÓN WI-FI INTEGRADA. WI-FI-/USB DATA: DESCARGA/CARGA DE DATOS HACCP. WI-FI-/USB DATA: DESCARGA/CARGA DE PROGRAMAS. INCLUYE INSTALACIÓN.MEDIDAS 1.40 CM DE ANCHO ALTURA MAXIMA 1.80 CM REQUIERE INSTALACIÓN PARA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO)
	UN
	1,00
	$ 104.000.000,00 

	1105
	SUMINISTRO E INSTALACION CERTIFICADA AMASADORA Y MOJADORA_ •Capacidad del tazón de 18 a 20 libras - Fabricación completa en acero inoxidable - Velocidad 1: 150 r/min Velocidad 2: 200 r/min - Potencia: 1.5 kW - Motor: 2.00 HP - Alimentación: 110V – 60 Hz - Peso de la máquina: 100 kg - Dimensiones: Alto 90 cm x Largo 75 cm x Ancho 44 cm - Incluye: Temporizador, Rejilla de seguridad, Botón de apagado, Botón de emergencia (suministro y puesta en funcionamiento, y demás requisitos para la operación)
	UN
	1,00
	$ 11.050.000,00 

	1201
	SUMINISTRO E INSTALACION DE VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)
	M2
	745,00
	$ 21.749,00 

	1202
	SUMINISTRO E INSTALACION DEPINTURA EPOXICA A 3 MANOS, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO
	M2
	908,00
	$ 44.179,20 

	1203
	SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA PARA EXTERIORES DE ALTA RESISTENCIA A TRES MANOS (A = 0.6 M) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)
	M2
	1.058,00
	$ 34.855,60 

	1204
	SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA PARA EXTERIORES DE ALTA RESISTENCIA A TRES MANOS (A = 0.6 M) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)
	ML
	280,00
	$ 29.809,00 

	1205
	SUMINISTRO Y APLICACIÓN SOBRE SUPERFICIES Y MUROS DE PINTURA ESMALTE TIPO 1 LAVABLE A TRES MANOS COLORES VARIADOS DE ACUERDO A DISEÑOS SED (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y HERRAMIENTA E IMPLEMENTOS NECESARIOS PARA APLICACIÓN Y LIMPIEZA)
	M2
	741,00
	$ 33.129,20 

	1206
	SUMINISTRO Y APLICACION DE ESMALTE EN LA TOTALIDAD DEL ELEMENTO ESTRUCTURAL A DOS MANOS (CERCHAS, VIGAS, COLUMNAS Y ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA, ENTRE OTROS INCLUYE TODAS SUS CARAS, ARISTAS Y VERTICES HASTA UN DESARROLLO DE 1,2 M) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)
	ML
	356,00
	$ 15.278,90 

	1301
	CIELO RASO BLANCO PVC SISTEMA 200 GS COLOR BLANCO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, ACCESORIOS, INSTALACIÓN DE LÁMPARA, SOPORTES ETC.) ESPESOR (7 MM - 10 MM) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)
	M2
	355,00
	$ 149.541,60 

	1302
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE VENTILACIÓN EN CIELO RASO EN PVC DE MEDIDA VARIABLE DE 10 A 20 CM
	UND.
	35,00
	$ 130.326,30 

	1303
	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SISTEMA DE IMPERMEABILIZACIÓN APTO PARA CONTACTO CON AGUA POTABLE EN TANQUE DE ALMACENAMIENTO, INCLUYE LIMPIEZA PROFUNDA DE SUPERFICIES, RESANE DE FISURAS Y OQUEDADES, PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, APLICACIÓN DE MORTERO IMPERMEABILIZANTE O RECUBRIMIENTO CEMENTICIO CERTIFICADO PARA AGUA POTABLE (TIPO SIKA, FOSROC O EQUIVALENTE), EN MÍNIMO DOS CAPAS. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y LIMPIEZA FINAL.
	m2
	68,00
	$ 82.728,10 

	1401
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA TRASLUCIDA OPAL PC 37 TIPO ECOROOF O SIMILAR, INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN, TRASLAPOS, SELLADO, MANO DE OBRA Y SISTEMA DE EVACUACIÓN DE AGUAS LLUVIAS (CANALETAS Y BAJANTES), TOTALMENTE INSTALADO Y FUNCIONAL.
	M2
	125,00
	$ 91.611,00 

	1403
	SUMINISTRO E INSTALACION BAJANTE EN PVC BLANCO (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)
	ML
	65,00
	$ 64.771,20 

	1404
	SUMINISTRO E INSTALACION DE DOMO EN POLICARBONATO EN CUBIERTA 
	M2
	439,00
	$ 433.244,50 

	1405
	SUMINISTRO E INSTALACION DE DOMO EN POLICARBONATO EN CUBIERTA DE DIAMETRO > 2,30 CM 
	UND.
	10,00
	$ 831.720,50 

	1406
	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (ANCHO = 300 A 400 mm) CON AISLANTE EN POLIURETANO CON UN ESPESOR ENTRE 30 mm y 40 mm. PANEL METÁLICO INFERIOR Y SUPERIOR EN ALUZINC CALIBRE 26 PINTADOS DOS (2) CARAS CON PINTURA POLIESTER LIBRE DE ACEITES - FIJACIÓN CON CLIPS INVISIBLES EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 22 (INCLUYE TAPAS DE BORDE DE CUBIERTA Y LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.
	M2
	31,00
	$ 550.478,50 

	1407
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABALLETES PARA CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH 
	ML
	41,00
	$ 144.822,60 

	1408
	SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPOS PARA LA DEMOLICIÓN PARCIAL DE ESCALERAS EXISTENTES Y CONSTRUCCIÓN DE RAMPA EN CONCRETO REFORZADO, CON PENDIENTE MÁXIMA SEGÚN NORMA (8%–12% DEPENDIENDO DEL USO), ACABADO ANTIDESLIZANTE, BORDILLOS LATERALES DE CONFINAMIENTO, Y ADECUACIÓN DE DRENAJE SUPERFICIAL. INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS, FORMALETA, ACERO DE REFUERZO, VACIADO DE CONCRETO (MÍNIMO 3000 PSI), CURADO, Y LIMPIEZA FINAL.
	M2
	16,00
	$ 624.000,00 




2. Calcular el valor parcial de los bienes o insumos identificados, para lo cual se deberá multiplicar 
	ÍTEM DE PAGO
	DESCRIPCIÓN
	UND.
	CANTIDAD
	VALOR 
UNITARIO 
	VALOR TOTAL PARCIAL                           

	
	
	
	
	
	

	1101
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLÁSTICO DE POLIPROPILENO NEGRO CAL. 3.5 (de acuerdo a solicitud de interventorías para cubrimiento de pisos y ventanas en proceso de cambio de cubiertas de aulas)
	M2
	1.119,00
	$ 3.304,60 
	$ 3.697.847,40 

	6102
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCIÓN CON BARRAJES DE NEUTRO Y PUESTA A TIERRA, PROTECCIONES Y ADECUACIÓN DE CONEXIONES.
	UND
	1,00
	$ 1.006.476,90 
	$ 1.006.476,90 

	6103
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN PARA CIRCUITOS RAMALES CON PROTECCIONES NORMALIZADAS
	UND
	1,00
	$ 915.926,70 
	$ 915.926,70 

	6104
	ACOMETIDA TRIFASICA EN 4#8 + 1#10 CABLE LIBRE DE HALOGENOS. INCLUYE CONECTORES TUBULARES Y AISLAMIENTO AUTOFUNDENTE INCLUYE MANIOBRAS DE CANALIZACIÓN Y DEMAS PARA CONECTIVIDAD
	ML
	80,00
	$ 83.033,60 
	$ 6.642.688,00 

	6105
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA PARA CAJA DE MEDIDA EN BAJA TENSIÓN. INCLUYE VARILLA DE COBRE DE 5/8" X 2,4M CONECTOR DE TORNILLO PARA VARILLA-CABLE, CAJA DE 30X30CM CON TAPA, TUBERÍA Y TERMINAL PVC CONDUIT DE 1/2" Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN.
	GL
	1,00
	$ 806.707,20 
	$ 806.707,20 

	6107
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIRCUITOS INDEPENDIENTES CON PROTECCIÓN, DUCTERÍA Y CABLEADO PARA EQUIPOS ESPECIALES.
	UN
	6,00
	$ 855.540,40 
	$ 5.133.242,40 

	6108
	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 3M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.
	UN
	3,00
	$ 220.130,30 
	$ 660.390,90 

	6109
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT/PVC Y ACCESORIOS PARA CANALIZACIÓN ELÉCTRICA.
	ML
	80,00
	$ 23.708,10 
	$ 1.896.648,00 

	6112
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARA TIPO LED 0.60 X 0.60 M - HERMETICA, INCLUYE MARCO, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS
	UN
	25,00
	$ 209.430,00 
	$ 5.235.750,00 

	7102
	SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE ALISTADO DE PISO EN MORTERO CEMENTO–ARENA, INCLUYE CONFORMACIÓN DE PENDIENTES SI SE REQUIERE Y EJECUCIÓN DE MEDIA CAÑA PERIMETRAL (ENCUENTRO PISO–MURO) PARA GARANTIZAR CONDICIONES SANITARIAS EN ÁREA DE COCINA. INCLUYE MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y LIMPIEZA.
	M2
	58,00
	$ 69.331,60 
	$ 4.021.232,80 

	8101
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN CAUCHO ELABORADO CON LLANTA DE CARRO RECICLADA EPDM CHIPS FUNDIBLE DE 2 CM PARA EXTERIORES
	M2
	65,00
	$ 463.772,40 
	$ 30.145.206,00 

	8102
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE PARED BLANCA 30X45
	M2
	20,00
	$ 117.483,60 
	$ 2.349.672,00 

	9101
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLL ROLLED LISA CALIBRE 18, ENTAMBORADA CON REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, INCLUYE CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO TEJO LLAVE EXTERIOR Y MARIPOSA INTERNA, DOBLE MANIJA INTERIOR – EXTERIOR Y MIRILLA CON VIDRIO DE 4MM Y PELÍCULA DE SEGURIDAD, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTURA AL HORNO E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ÁNGULOS Y # DE HOJAS.
	M2
	4,00
	$ 1.671.952,10 
	$ 6.687.808,40 

	9102
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA CON VENTILACION 
	UN
	2,00
	$ 1.522.777,10 
	$ 3.045.554,20 

	9103
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA  INSTITUCIONAL CON SISTEMA ANTI MACHUCON 
	UN
	10,00
	$ 1.733.377,10 
	$ 17.333.771,00 

	9104
	SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA VENTANA EN ALUMINIO _ Bloque Educativo
	M2
	32,37
	$ 678.024,10 
	$ 21.950.268,23 

	9106
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA (ANGEO) y LAMINA TIPO FLANCHE, INCLUYE  TODO ACCESORIO PARA SU INSTALACION 
	ML
	270,00
	$ 50.909,30 
	$ 13.745.511,00 

	9107
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18, ENTAMBORADA CON REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, INCLUYE CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO TEJO LLAVE EXTERIOR Y MARIPOSA INTERNA,  DOBLE MANIJA INTERIOR - EXTERIOR, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTURA AL HORNO E INSTALADA
	UN 
	12,00
	$ 1.547.712,40 
	$ 18.572.548,80 

	9108
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERRAMIENTO PERIMETRAL REFORZADO EN MALLA PREONDULADA CALIBRE 8 HUECO 2", ÁNGULO 1" X 1/8" PISA MALLA EN ÁNGULO DE 3/4" X 1/4", PARALES DE 2 1/2" X 2 1/2" EN 3 MM CON SUJETADORES DE VARILLA DE 5/8" Y REFUERZOS DIAGONALES EN PLATINA DE 1-1/2"* 1/8" (INCLUYE TODOS LOS INSUMOS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TRANSPORTE)
	M2
	105,00
	$ 511.530,50 
	$ 53.710.702,50 

	9109
	SUMINISTRO  E INSTALACIÓN CONCERTINA SENCILLA DIÁMETRO 18” EN ACERO INOXIDABLE. INCLUYE ACCESORIOS DE ANCLAJE O FIJACIÓN
	ML
	165,00
	$ 107.554,20 
	$ 17.746.443,00 

	9110
	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SELLANTE ELASTOMERICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA VENTANAS O MARQUESINAS EXISTENTES CON FILTRACIONES DE AGUA
	ML
	110,00
	$ 24.217,70 
	$ 2.663.947,00 

	9111
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANERIA EN ALUMINIO CON CUERPOS FIJOS Y CORREDIZOS, CON CUERPOS BASCULANTES SUPERIOR O INFERIOR Y ALFAJIA, INCLUYE VIDRIO LAMINADO 3+3  MM INCOLORO  Y HERRAJES. INSTALADA Y SELLADA CONTRA ENTRADA DE HUMEDAD, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ÁNGULOS T DE ACUERDO A DISEÑOS SED. (APLICA COLOR CRUDO O BLANCO)
	M2
	65,20
	$ 737.596,60 
	$ 48.091.298,32 

	1001
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TAZA INSTITUCIONAL LÍNEA ADULTO COLOR BLANCO (INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL Y DESCARGA TIPO PUSH, BRIDA DE 4" Y SELLANTE) 
	UN
	9,00
	$ 1.193.461,10 
	$ 10.741.149,90 

	1001
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TAZA INSTITUCIONAL LÍNEA KIDS  COLOR BLANCO (INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL Y DESCARGA TIPO PUSH, BRIDA DE 4" Y SELLANTE) 
	UN
	5,00
	$ 887.586,70 
	$ 4.437.933,50 

	1001
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO MOVILIDAD REDUCIDA (INCLUYE FLUXOMETRO, SISTEMA DE INSTALACIÓN EP/ES, ASIENTO SANITARIO)
	UN
	3,00
	$ 2.716.482,60 
	$ 8.149.447,80 

	1101
	SUMINISTRO,  E INSTALACIÓN DE EXTRACTOR MECÁNICO TIPO HELICOCENTRÍFUGO / HELICOIDAL,  PARA LA EXTRACCIÓN DE AIRE VICIADO, OLORES, HUMEDAD O CONTAMINANTES, COMBINANDO CARACTERÍSTICAS DE FLUJO AXIAL Y PRESIÓN CENTRÍFUGA, ADECUADO PARA SISTEMAS CON DUCTOS DE MEDIA LONGITUD._ SOBRE PARED, INCLUYE DUCTO 
	UND.
	2,00
	$ 3.438.754,80 
	$ 6.877.509,60 

	1102
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO HIDRÁULICO DE AGUA CALIENTE PARA DUCHA, INCLUYENDO TUBERÍAS, ACCESORIOS, VÁLVULAS, CONEXIONES Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO TIPO DUCHA, GARANTIZANDO CORRECTO FUNCIONAMIENTO, HERMETICIDAD Y CUMPLIMIENTO DE NORMAS TÉCNICAS APLICABLES.
	UND.
	4,00
	$ 1.579.051,50 
	$ 6.316.206,00 

	1103
	REPOSICIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA EN TUBERÍA EXISTENTE (INCLUYE CABLEADO Y ACCESORIOS), Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA DEJAR ESTAS REDES EN ÓPTIMAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO.
	ML
	610,00
	$ 21.323,90 
	$ 13.007.579,00 

	1104
	SUMINISTRO E INSTALACION HORNO PANADERIA Y COCINA_ de acuerdo con la especificacion  (HORNO PANADERIA Y COCINA: ROTOR.KLEAN™ : SISTEMA DE LAVADO AUTOMÁTICO. LAVADO ESPECIAL AUTOMÁTICO DETRÁS DEL CARTER. - CÁMARA DE COCCIÓN EN ACERO INOXIDABLE AISI 304 DE ALTA RESISTENCIA CON BORDES REDONDEADOS. TRIPLE CRISTAL. ILUMINACIÓN DE LA CÁMARA DE COCCIÓN CON LUCES LED INTEGRADAS EN LA PUERTA.SOPORTES PARA BANDEJAS CON SISTEMA ANTIVUELCO. SISTEMA RECOGE GOTAS INTEGRADO EN LA PUERTA, QUE SIGUE EN FUNCIONAMIENTO INCLUSO CON LA PUERTA ABIERTA. SISTEMA DE VENTILADORES MÚLTIPLES DE 4 VELOCIDADES Y ELEMENTOS DE CALOR DE ALTO RENDIMIENTO. CONTENEDOR DETERGENTE DET&RINSE INTEGRADO. CONEXIÓN WI-FI INTEGRADA. WI-FI-/USB DATA: DESCARGA/CARGA DE DATOS HACCP. WI-FI-/USB DATA: DESCARGA/CARGA DE PROGRAMAS. INCLUYE INSTALACIÓN.MEDIDAS 1.40 CM DE ANCHO ALTURA MAXIMA 1.80 CM REQUIERE INSTALACIÓN,  PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y CAPACITACION
	UN
	1,00
	$ 104.000.000,00 
	$ 104.000.000,00 

	1105
	SUMINISTRO E INSTALACION CERTIFICADA AMASADORA Y MOJADORA_ •Capacidad del tazón de 18 a 20 libras - Fabricación completa en acero inoxidable - Velocidad 1: 150 r/min Velocidad 2: 200 r/min - Potencia: 1.5 kW - Motor: 2.00 HP - Alimentación: 110V – 60 Hz - Peso de la máquina: 100 kg - Dimensiones: Alto 90 cm x Largo 75 cm x Ancho 44 cm - Incluye: Temporizador, Rejilla de seguridad, Botón de apagado, Botón de emergencia (suministro y puesta en funcionamiento, y demas requisitos para la operacion)
	UN
	1,00
	$ 11.050.000,00 
	$ 11.050.000,00 

	1201
	SUMINISTRO E INSTALACION DE VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)
	M2
	745,00
	$ 21.749,00 
	$ 16.203.005,00 

	1202
	SUMINISTRO E INSTALACION DEPINTURA EPOXICA A 3 MANOS, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO
	M2
	908,00
	$ 44.179,20 
	$ 40.114.713,60 

	1203
	SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA PARA EXTERIORES DE ALTA RESISTENCIA A TRES MANOS (A = 0.6 M) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)
	M2
	1.058,00
	$ 34.855,60 
	$ 36.877.224,80 

	1204
	SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA PARA EXTERIORES DE ALTA RESISTENCIA A TRES MANOS (A = 0.6 M) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)
	ML
	280,00
	$ 29.809,00 
	$ 8.346.520,00 

	1205
	SUMINISTRO Y APLICACIÓN SOBRE SUPERFICIES Y MUROS DE PINTURA ESMALTE TIPO 1 LAVABLE A TRES MANOS COLORES VARIADOS DE ACUERDO A DISEÑOS SED (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y HERRAMIENTA E IMPLEMENTOS NECESARIOS PARA APLICACIÓN Y LIMPIEZA)
	M2
	741,00
	$ 33.129,20 
	$ 24.548.737,20 

	1206
	SUMINISTRO Y APLICACION DE ESMALTE EN LA TOTALIDAD DEL ELEMENTO ESTRUCTURAL A DOS MANOS (CERCHAS, VIGAS, COLUMNAS Y ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA, ENTRE OTROS INCLUYE TODAS SUS CARAS, ARISTAS Y VERTICES HASTA UN DESARROLLO DE 1,2 M) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)
	ML
	356,00
	$ 15.278,90 
	$ 5.439.288,40 

	1301
	CIELO RASO BLANCO PVC SISTEMA 200 GS COLOR BLANCO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, ACCESORIOS, INSTALACIÓN DE LÁMPARA, SOPORTES ETC.) ESPESOR (7 MM - 10 MM) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)
	M2
	355,00
	$ 149.541,60 
	$ 53.087.268,00 

	1302
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE VENTILACIÓN EN CIELO RASO EN PVC DE MEDIDA VARIABLE DE 10 A 20 CM
	UND.
	35,00
	$ 130.326,30 
	$ 4.561.420,50 

	1303
	
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SISTEMA DE IMPERMEABILIZACIÓN APTO PARA CONTACTO CON AGUA POTABLE EN TANQUE DE ALMACENAMIENTO, INCLUYE LIMPIEZA PROFUNDA DE SUPERFICIES, RESANE DE FISURAS Y OQUEDADES, PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, APLICACIÓN DE MORTERO IMPERMEABILIZANTE O RECUBRIMIENTO CEMENTICIO CERTIFICADO PARA AGUA POTABLE (TIPO SIKA, FOSROC O EQUIVALENTE), EN MÍNIMO DOS CAPAS. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y LIMPIEZA FINAL.
	m2
	68,00
	$ 82.728,10 
	$ 5.625.510,80 

	1401
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA TRASLUCIDA OPAL PC 37 TIPO ECOROOF O SIMILAR, INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN, TRASLAPOS, SELLADO, MANO DE OBRA Y SISTEMA DE EVACUACIÓN DE AGUAS LLUVIAS (CANALETAS Y BAJANTES), TOTALMENTE INSTALADO Y FUNCIONAL.
	M2
	125,00
	$ 91.611,00 
	$ 11.451.375,00 

	1403
	SUMINISTRO E INSTALACION BAJANTE EN PVC BLANCO (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)
	ML
	65,00
	$ 64.771,20 
	$ 4.210.128,00 

	1404
	SUMINISTRO E INSTALACION DE DOMO EN POLICARBONATO EN CUBIERTA 
	M2
	439,00
	$ 433.244,50 
	$ 190.194.335,50 

	1405
	SUMINISTRO E INSTALACION DE DOMO EN POLICARBONATO EN CUBIERTA DE DIAMETRO > 2,30 CM 
	UND.
	10,00
	$ 831.720,50 
	$ 8.317.205,00 

	1406
	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (ANCHO = 300 A 400 mm) CON AISLANTE EN POLIURETANO CON UN ESPESOR ENTRE 30 mm y 40 mm. PANEL METÁLICO INFERIOR Y SUPERIOR EN ALUZINC CALIBRE 26 PINTADOS DOS (2) CARAS CON PINTURA POLIESTER LIBRE DE ACEITES - FIJACIÓN CON CLIPS INVISIBLES EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 22 (INCLUYE TAPAS DE BORDE DE CUBIERTA Y LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.
	M2
	31,00
	$ 550.478,50 
	$ 17.064.833,50 

	1407
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABALLETES PARA CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH 
	ML
	41,00
	$ 144.822,60 
	$ 5.937.726,60 

	1408
	SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPOS PARA LA DEMOLICIÓN PARCIAL DE ESCALERAS EXISTENTES Y CONSTRUCCIÓN DE RAMPA EN CONCRETO REFORZADO, CON PENDIENTE MÁXIMA SEGÚN NORMA (8%–12% DEPENDIENDO DEL USO), ACABADO ANTIDESLIZANTE, BORDILLOS LATERALES DE CONFINAMIENTO, Y ADECUACIÓN DE DRENAJE SUPERFICIAL. INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS, FORMALETA, ACERO DE REFUERZO, VACIADO DE CONCRETO (MÍNIMO 3000 PSI), CURADO, Y LIMPIEZA FINAL.
	M2
	16,00
	$ 624.000,00 
	$ 9.984.000,00 



3. Calcular el valor total realizando la sumatoria de los valores parciales de los bienes o insumos requeridos en el proyecto.
VALOR TOTAL $ 872.602.758

4. Determinar el porcentaje de participación de cada bien o insumo usando su valor parcial divido por el valor total, cociente que deberá ser multiplicado por cien (100). Para esto se aplicará la siguiente fórmula:
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	1404
	SUMINISTRO E INSTALACION DE DOMO EN POLICARBONATO EN CUBIERTA 
	M2
	439,00
	$ 433.244,50 
	$ 190.194.335,50 
	21,80%

	1104
	SUMINISTRO E INSTALACION HORNO PANADERIA Y COCINA_ de acuerdo con la especificacion  (HORNO PANADERIA Y COCINA: ROTOR.KLEAN™ : SISTEMA DE LAVADO AUTOMÁTICO. LAVADO ESPECIAL AUTOMÁTICO DETRÁS DEL CARTER. - CÁMARA DE COCCIÓN EN ACERO INOXIDABLE AISI 304 DE ALTA RESISTENCIA CON BORDES REDONDEADOS. TRIPLE CRISTAL. ILUMINACIÓN DE LA CÁMARA DE COCCIÓN CON LUCES LED INTEGRADAS EN LA PUERTA.SOPORTES PARA BANDEJAS CON SISTEMA ANTIVUELCO. SISTEMA RECOGE GOTAS INTEGRADO EN LA PUERTA, QUE SIGUE EN FUNCIONAMIENTO INCLUSO CON LA PUERTA ABIERTA. SISTEMA DE VENTILADORES MÚLTIPLES DE 4 VELOCIDADES Y ELEMENTOS DE CALOR DE ALTO RENDIMIENTO. CONTENEDOR DETERGENTE DET&RINSE INTEGRADO. CONEXIÓN WI-FI INTEGRADA. WI-FI-/USB DATA: DESCARGA/CARGA DE DATOS HACCP. WI-FI-/USB DATA: DESCARGA/CARGA DE PROGRAMAS. INCLUYE INSTALACIÓN.MEDIDAS 1.40 CM DE ANCHO ALTURA MAXIMA 1.80 CM REQUIERE INSTALACIÓN,  PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y CAPACITACION
	UN
	1,00
	$ 104.000.000,00 
	$ 104.000.000,00 
	11,92%

	9108
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERRAMIENTO PERIMETRAL REFORZADO EN MALLA PREONDULADA CALIBRE 8 HUECO 2", ÁNGULO 1" X 1/8" PISA MALLA EN ÁNGULO DE 3/4" X 1/4", PARALES DE 2 1/2" X 2 1/2" EN 3 MM CON SUJETADORES DE VARILLA DE 5/8" Y REFUERZOS DIAGONALES EN PLATINA DE 1-1/2"* 1/8" (INCLUYE TODOS LOS INSUMOS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TRANSPORTE)
	M2
	105,00
	$ 511.530,50 
	$ 53.710.702,50 
	6,16%

	1301
	CIELO RASO BLANCO PVC SISTEMA 200 GS COLOR BLANCO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, ACCESORIOS, INSTALACIÓN DE LÁMPARA, SOPORTES ETC.) ESPESOR (7 MM - 10 MM) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)
	M2
	355,00
	$ 149.541,60 
	$ 53.087.268,00 
	6,08%

	9111
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANERIA EN ALUMINIO CON CUERPOS FIJOS Y CORREDIZOS, CON CUERPOS BASCULANTES SUPERIOR O INFERIOR Y ALFAJIA, INCLUYE VIDRIO LAMINADO 3+3  MM INCOLORO  Y HERRAJES. INSTALADA Y SELLADA CONTRA ENTRADA DE HUMEDAD, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ÁNGULOS T DE ACUERDO A DISEÑOS SED. (APLICA COLOR CRUDO O BLANCO)
	M2
	65,20
	$ 737.596,60 
	$ 48.091.298,32 
	5,51%

	1202
	SUMINISTRO E INSTALACION DEPINTURA EPOXICA A 3 MANOS, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO
	M2
	908,00
	$ 44.179,20 
	$ 40.114.713,60 
	4,60%

	1203
	SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA PARA EXTERIORES DE ALTA RESISTENCIA A TRES MANOS (A = 0.6 M) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)
	M2
	1.058,00
	$ 34.855,60 
	$ 36.877.224,80 
	4,23%

	8101
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN CAUCHO ELABORADO CON LLANTA DE CARRO RECICLADA EPDM CHIPS FUNDIBLE DE 2 CM PARA EXTERIORES
	M2
	65,00
	$ 463.772,40 
	$ 30.145.206,00 
	3,45%

	1205
	SUMINISTRO Y APLICACIÓN SOBRE SUPERFICIES Y MUROS DE PINTURA ESMALTE TIPO 1 LAVABLE A TRES MANOS COLORES VARIADOS DE ACUERDO A DISEÑOS SED (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y HERRAMIENTA E IMPLEMENTOS NECESARIOS PARA APLICACIÓN Y LIMPIEZA)
	M2
	741,00
	$ 33.129,20 
	$ 24.548.737,20 
	2,81%

	9104
	SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA VENTANA EN ALUMINIO _ Bloque Educativo
	M2
	32,37
	$ 678.024,10 
	$ 21.950.268,23 
	2,52%

	9107
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18, ENTAMBORADA CON REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, INCLUYE CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO TEJO LLAVE EXTERIOR Y MARIPOSA INTERNA,  DOBLE MANIJA INTERIOR - EXTERIOR, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTURA AL HORNO E INSTALADA
	UN 
	12,00
	$ 1.547.712,40 
	$ 18.572.548,80 
	2,13%

	9109
	SUMINISTRO  E INSTALACIÓN CONCERTINA SENCILLA DIÁMETRO 18” EN ACERO INOXIDABLE. INCLUYE ACCESORIOS DE ANCLAJE O FIJACIÓN
	ML
	165,00
	$ 107.554,20 
	$ 17.746.443,00 
	2,03%

	9103
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA  INSTITUCIONAL CON SISTEMA ANTI MACHUCON 
	UN
	10,00
	$ 1.733.377,10 
	$ 17.333.771,00 
	1,99%

	1406
	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (ANCHO = 300 A 400 mm) CON AISLANTE EN POLIURETANO CON UN ESPESOR ENTRE 30 mm y 40 mm. PANEL METÁLICO INFERIOR Y SUPERIOR EN ALUZINC CALIBRE 26 PINTADOS DOS (2) CARAS CON PINTURA POLIESTER LIBRE DE ACEITES - FIJACIÓN CON CLIPS INVISIBLES EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 22 (INCLUYE TAPAS DE BORDE DE CUBIERTA Y LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.
	M2
	31,00
	$ 550.478,50 
	$ 17.064.833,50 
	1,96%

	1201
	SUMINISTRO E INSTALACION DE VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)
	M2
	745,00
	$ 21.749,00 
	$ 16.203.005,00 
	1,86%

	9106
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA (ANGEO) y LAMINA TIPO FLANCHE, INCLUYE  TODO ACCESORIO PARA SU INSTALACION 
	ML
	270,00
	$ 50.909,30 
	$ 13.745.511,00 
	1,58%

	1103
	REPOSICIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA EN TUBERÍA EXISTENTE (INCLUYE CABLEADO Y ACCESORIOS), Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA DEJAR ESTAS REDES EN ÓPTIMAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO.
	ML
	610,00
	$ 21.323,90 
	$ 13.007.579,00 
	1,49%

	1401
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA TRASLUCIDA OPAL PC 37 TIPO ECOROOF O SIMILAR, INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN, TRASLAPOS, SELLADO, MANO DE OBRA Y SISTEMA DE EVACUACIÓN DE AGUAS LLUVIAS (CANALETAS Y BAJANTES), TOTALMENTE INSTALADO Y FUNCIONAL.
	M2
	125,00
	$ 91.611,00 
	$ 11.451.375,00 
	1,31%

	1105
	SUMINISTRO E INSTALACION CERTIFICADA AMASADORA Y MOJADORA_ •Capacidad del tazón de 18 a 20 libras - Fabricación completa en acero inoxidable - Velocidad 1: 150 r/min Velocidad 2: 200 r/min - Potencia: 1.5 kW - Motor: 2.00 HP - Alimentación: 110V – 60 Hz - Peso de la máquina: 100 kg - Dimensiones: Alto 90 cm x Largo 75 cm x Ancho 44 cm - Incluye: Temporizador, Rejilla de seguridad, Botón de apagado, Botón de emergencia (suministro y puesta en funcionamiento, y demas requisitos para la operacion)
	UN
	1,00
	$ 11.050.000,00 
	$ 11.050.000,00 
	1,27%

	1001
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TAZA INSTITUCIONAL LÍNEA ADULTO COLOR BLANCO (INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL Y DESCARGA TIPO PUSH, BRIDA DE 4" Y SELLANTE) 
	UN
	9,00
	$ 1.193.461,10 
	$ 10.741.149,90 
	1,23%

	1408
	SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPOS PARA LA DEMOLICIÓN PARCIAL DE ESCALERAS EXISTENTES Y CONSTRUCCIÓN DE RAMPA EN CONCRETO REFORZADO, CON PENDIENTE MÁXIMA SEGÚN NORMA (8%–12% DEPENDIENDO DEL USO), ACABADO ANTIDESLIZANTE, BORDILLOS LATERALES DE CONFINAMIENTO, Y ADECUACIÓN DE DRENAJE SUPERFICIAL. INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS, FORMALETA, ACERO DE REFUERZO, VACIADO DE CONCRETO (MÍNIMO 3000 PSI), CURADO, Y LIMPIEZA FINAL.
	M2
	16,00
	$ 624.000,00 
	$ 9.984.000,00 
	1,14%

	1204
	SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA PARA EXTERIORES DE ALTA RESISTENCIA A TRES MANOS (A = 0.6 M) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)
	ML
	280,00
	$ 29.809,00 
	$ 8.346.520,00 
	0,96%

	1405
	SUMINISTRO E INSTALACION DE DOMO EN POLICARBONATO EN CUBIERTA DE DIAMETRO > 2,30 CM 
	UND.
	10,00
	$ 831.720,50 
	$ 8.317.205,00 
	0,95%

	1001
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO MOVILIDAD REDUCIDA (INCLUYE FLUXOMETRO, SISTEMA DE INSTALACIÓN EP/ES, ASIENTO SANITARIO)
	UN
	3,00
	$ 2.716.482,60 
	$ 8.149.447,80 
	0,93%

	1101
	SUMINISTRO,  E INSTALACIÓN DE EXTRACTOR MECÁNICO TIPO HELICOCENTRÍFUGO / HELICOIDAL,  PARA LA EXTRACCIÓN DE AIRE VICIADO, OLORES, HUMEDAD O CONTAMINANTES, COMBINANDO CARACTERÍSTICAS DE FLUJO AXIAL Y PRESIÓN CENTRÍFUGA, ADECUADO PARA SISTEMAS CON DUCTOS DE MEDIA LONGITUD._ SOBRE PARED, INCLUYE DUCTO 
	UND.
	2,00
	$ 3.438.754,80 
	$ 6.877.509,60 
	0,79%

	9101
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLL ROLLED LISA CALIBRE 18, ENTAMBORADA CON REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, INCLUYE CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO TEJO LLAVE EXTERIOR Y MARIPOSA INTERNA, DOBLE MANIJA INTERIOR – EXTERIOR Y MIRILLA CON VIDRIO DE 4MM Y PELÍCULA DE SEGURIDAD, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTURA AL HORNO E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ÁNGULOS Y # DE HOJAS.
	M2
	4,00
	$ 1.671.952,10 
	$ 6.687.808,40 
	0,77%

	6104
	ACOMETIDA TRIFASICA EN 4#8 + 1#10 CABLE LIBRE DE HALOGENOS. INCLUYE CONECTORES TUBULARES Y AISLAMIENTO AUTOFUNDENTE INCLUYE MANIOBRAS DE CANALIZACIÓN Y DEMAS PARA CONECTIVIDAD
	ML
	80,00
	$ 83.033,60 
	$ 6.642.688,00 
	0,76%

	1102
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO HIDRÁULICO DE AGUA CALIENTE PARA DUCHA, INCLUYENDO TUBERÍAS, ACCESORIOS, VÁLVULAS, CONEXIONES Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO TIPO DUCHA, GARANTIZANDO CORRECTO FUNCIONAMIENTO, HERMETICIDAD Y CUMPLIMIENTO DE NORMAS TÉCNICAS APLICABLES.
	UND.
	4,00
	$ 1.579.051,50 
	$ 6.316.206,00 
	0,72%

	1407
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABALLETES PARA CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH 
	ML
	41,00
	$ 144.822,60 
	$ 5.937.726,60 
	0,68%

	1303
	
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SISTEMA DE IMPERMEABILIZACIÓN APTO PARA CONTACTO CON AGUA POTABLE EN TANQUE DE ALMACENAMIENTO, INCLUYE LIMPIEZA PROFUNDA DE SUPERFICIES, RESANE DE FISURAS Y OQUEDADES, PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, APLICACIÓN DE MORTERO IMPERMEABILIZANTE O RECUBRIMIENTO CEMENTICIO CERTIFICADO PARA AGUA POTABLE (TIPO SIKA, FOSROC O EQUIVALENTE), EN MÍNIMO DOS CAPAS. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y LIMPIEZA FINAL.
	m2
	68,00
	$ 82.728,10 
	$ 5.625.510,80 
	0,64%

	1206
	SUMINISTRO Y APLICACION DE ESMALTE EN LA TOTALIDAD DEL ELEMENTO ESTRUCTURAL A DOS MANOS (CERCHAS, VIGAS, COLUMNAS Y ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA, ENTRE OTROS INCLUYE TODAS SUS CARAS, ARISTAS Y VERTICES HASTA UN DESARROLLO DE 1,2 M) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)
	ML
	356,00
	$ 15.278,90 
	$ 5.439.288,40 
	0,62%

	6112
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARA TIPO LED 0.60 X 0.60 M - HERMETICA, INCLUYE MARCO, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS
	UN
	25,00
	$ 209.430,00 
	$ 5.235.750,00 
	0,60%

	6107
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIRCUITOS INDEPENDIENTES CON PROTECCIÓN, DUCTERÍA Y CABLEADO PARA EQUIPOS ESPECIALES.
	UN
	6,00
	$ 855.540,40 
	$ 5.133.242,40 
	0,59%

	1302
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE VENTILACIÓN EN CIELO RASO EN PVC DE MEDIDA VARIABLE DE 10 A 20 CM
	UND.
	35,00
	$ 130.326,30 
	$ 4.561.420,50 
	0,52%

	1001
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TAZA INSTITUCIONAL LÍNEA KIDS  COLOR BLANCO (INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL Y DESCARGA TIPO PUSH, BRIDA DE 4" Y SELLANTE) 
	UN
	5,00
	$ 887.586,70 
	$ 4.437.933,50 
	0,51%

	1403
	SUMINISTRO E INSTALACION BAJANTE EN PVC BLANCO (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)
	ML
	65,00
	$ 64.771,20 
	$ 4.210.128,00 
	0,48%

	7102
	SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE ALISTADO DE PISO EN MORTERO CEMENTO–ARENA, INCLUYE CONFORMACIÓN DE PENDIENTES SI SE REQUIERE Y EJECUCIÓN DE MEDIA CAÑA PERIMETRAL (ENCUENTRO PISO–MURO) PARA GARANTIZAR CONDICIONES SANITARIAS EN ÁREA DE COCINA. INCLUYE MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y LIMPIEZA.
	M2
	58,00
	$ 69.331,60 
	$ 4.021.232,80 
	0,46%

	1101
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLÁSTICO DE POLIPROPILENO NEGRO CAL. 3.5 (de acuerdo a solicitud de interventorías para cubrimiento de pisos y ventanas en proceso de cambio de cubiertas de aulas)
	M2
	1.119,00
	$ 3.304,60 
	$ 3.697.847,40 
	0,42%

	9102
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA CON VENTILACION 
	UN
	2,00
	$ 1.522.777,10 
	$ 3.045.554,20 
	0,35%

	9110
	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SELLANTE ELASTOMERICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA VENTANAS O MARQUESINAS EXISTENTES CON FILTRACIONES DE AGUA
	ML
	110,00
	$ 24.217,70 
	$ 2.663.947,00 
	0,31%

	8102
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE PARED BLANCA 30X45
	M2
	20,00
	$ 117.483,60 
	$ 2.349.672,00 
	0,27%

	6109
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT/PVC Y ACCESORIOS PARA CANALIZACIÓN ELÉCTRICA.
	ML
	80,00
	$ 23.708,10 
	$ 1.896.648,00 
	0,22%

	6102
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCIÓN CON BARRAJES DE NEUTRO Y PUESTA A TIERRA, PROTECCIONES Y ADECUACIÓN DE CONEXIONES.
	UND
	1,00
	$ 1.006.476,90 
	$ 1.006.476,90 
	0,12%

	6103
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN PARA CIRCUITOS RAMALES CON PROTECCIONES NORMALIZADAS
	UND
	1,00
	$ 915.926,70 
	$ 915.926,70 
	0,10%

	6105
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA PARA CAJA DE MEDIDA EN BAJA TENSIÓN. INCLUYE VARILLA DE COBRE DE 5/8" X 2,4M CONECTOR DE TORNILLO PARA VARILLA-CABLE, CAJA DE 30X30CM CON TAPA, TUBERÍA Y TERMINAL PVC CONDUIT DE 1/2" Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN.
	GL
	1,00
	$ 806.707,20 
	$ 806.707,20 
	0,09%

	6108
	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 3M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.
	UN
	3,00
	$ 220.130,30 
	$ 660.390,90 
	0,08%



5. Determinar el porcentaje acumulado entendido como la sumatoria de los porcentajes de participación definidos en el numeral anterior. Para lo cual, se sugiere, organizar los bienes en una tabla, en orden descendente según su porcentaje de participación, disponiendo una fila por cada bien, una columna para el nombre o descripción del bien, otra para el porcentaje de participación y otra en la que se consignará el porcentaje acumulado. 

Al bien o insumo que tiene la mayor participación, es decir, el que ocupa el primer lugar en el listado, le corresponderá como porcentaje acumulado el valor asignado como porcentaje de participación. Para el segundo bien el porcentaje acumulado será la suma de su porcentaje de participación con el porcentaje acumulado asignado al bien que lo antecede en el listado. Del mismo modo, para el tercer bien el porcentaje acumulado será la suma de su porcentaje de participación con el porcentaje acumulado calculado para el anterior bien, y así sucesivamente deberá procederse respecto de los demás bienes hasta completar todos los porcentajes acumulados. Para mayor claridad se aplicará la siguiente fórmula.
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Donde  son las frecuencias acumuladas o porcentaje de participación (%) calculado.

	ÍTEM DE PAGO
	DESCRIPCIÓN
	UND.
	CANTIDAD
	VALOR 
UNITARIO 
	VALOR TOTAL PARCIAL                           
	%
PARTICIPACION 
	% 
ACUMULADO

	
	
	
	
	
	
	
	

	1404
	SUMINISTRO E INSTALACION DE DOMO EN POLICARBONATO EN CUBIERTA 
	M2
	439,00
	$ 433.244,50 
	$ 190.194.335,50 
	21,80%
	21,80%

	1104
	SUMINISTRO E INSTALACION HORNO PANADERIA Y COCINA_ de acuerdo con la especificación  (HORNO PANADERIA Y COCINA: ROTOR.KLEAN™ : SISTEMA DE LAVADO AUTOMÁTICO. LAVADO ESPECIAL AUTOMÁTICO DETRÁS DEL CARTER. - CÁMARA DE COCCIÓN EN ACERO INOXIDABLE AISI 304 DE ALTA RESISTENCIA CON BORDES REDONDEADOS. TRIPLE CRISTAL. ILUMINACIÓN DE LA CÁMARA DE COCCIÓN CON LUCES LED INTEGRADAS EN LA PUERTA.SOPORTES PARA BANDEJAS CON SISTEMA ANTIVUELCO. SISTEMA RECOGE GOTAS INTEGRADO EN LA PUERTA, QUE SIGUE EN FUNCIONAMIENTO INCLUSO CON LA PUERTA ABIERTA. SISTEMA DE VENTILADORES MÚLTIPLES DE 4 VELOCIDADES Y ELEMENTOS DE CALOR DE ALTO RENDIMIENTO. CONTENEDOR DETERGENTE DET&RINSE INTEGRADO. CONEXIÓN WI-FI INTEGRADA. WI-FI-/USB DATA: DESCARGA/CARGA DE DATOS HACCP. WI-FI-/USB DATA: DESCARGA/CARGA DE PROGRAMAS. INCLUYE INSTALACIÓN.MEDIDAS 1.40 CM DE ANCHO ALTURA MAXIMA 1.80 CM REQUIERE INSTALACIÓN,  PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y CAPACITACION
	UN
	1,00
	$ 104.000.000,00 
	$ 104.000.000,00 
	11,92%
	33,71%

	9108
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERRAMIENTO PERIMETRAL REFORZADO EN MALLA PREONDULADA CALIBRE 8 HUECO 2", ÁNGULO 1" X 1/8" PISA MALLA EN ÁNGULO DE 3/4" X 1/4", PARALES DE 2 1/2" X 2 1/2" EN 3 MM CON SUJETADORES DE VARILLA DE 5/8" Y REFUERZOS DIAGONALES EN PLATINA DE 1-1/2"* 1/8" (INCLUYE TODOS LOS INSUMOS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TRANSPORTE)
	M2
	105,00
	$ 511.530,50 
	$ 53.710.702,50 
	6,16%
	39,87%

	1301
	CIELO RASO BLANCO PVC SISTEMA 200 GS COLOR BLANCO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, ACCESORIOS, INSTALACIÓN DE LÁMPARA, SOPORTES ETC.) ESPESOR (7 MM - 10 MM) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)
	M2
	355,00
	$ 149.541,60 
	$ 53.087.268,00 
	6,08%
	45,95%

	9111
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANERIA EN ALUMINIO CON CUERPOS FIJOS Y CORREDIZOS, CON CUERPOS BASCULANTES SUPERIOR O INFERIOR Y ALFAJIA, INCLUYE VIDRIO LAMINADO 3+3  MM INCOLORO  Y HERRAJES. INSTALADA Y SELLADA CONTRA ENTRADA DE HUMEDAD, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ÁNGULOS T DE ACUERDO A DISEÑOS SED. (APLICA COLOR CRUDO O BLANCO)
	M2
	65,20
	$ 737.596,60 
	$ 48.091.298,32 
	5,51%
	51,46%

	1202
	SUMINISTRO E INSTALACION DEPINTURA EPOXICA A 3 MANOS, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO
	M2
	908,00
	$ 44.179,20 
	$ 40.114.713,60 
	4,60%
	56,06%

	1203
	SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA PARA EXTERIORES DE ALTA RESISTENCIA A TRES MANOS (A = 0.6 M) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)
	M2
	1.058,00
	$ 34.855,60 
	$ 36.877.224,80 
	4,23%
	60,29%

	8101
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN CAUCHO ELABORADO CON LLANTA DE CARRO RECICLADA EPDM CHIPS FUNDIBLE DE 2 CM PARA EXTERIORES
	M2
	65,00
	$ 463.772,40 
	$ 30.145.206,00 
	3,45%
	63,74%

	1205
	SUMINISTRO Y APLICACIÓN SOBRE SUPERFICIES Y MUROS DE PINTURA ESMALTE TIPO 1 LAVABLE A TRES MANOS COLORES VARIADOS DE ACUERDO A DISEÑOS SED (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y HERRAMIENTA E IMPLEMENTOS NECESARIOS PARA APLICACIÓN Y LIMPIEZA)
	M2
	741,00
	$ 33.129,20 
	$ 24.548.737,20 
	2,81%
	66,56%

	9104
	SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA VENTANA EN ALUMINIO _ Bloque Educativo
	M2
	32,37
	$ 678.024,10 
	$ 21.950.268,23 
	2,52%
	69,07%

	9107
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18, ENTAMBORADA CON REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, INCLUYE CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO TEJO LLAVE EXTERIOR Y MARIPOSA INTERNA,  DOBLE MANIJA INTERIOR - EXTERIOR, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTURA AL HORNO E INSTALADA
	UN 
	12,00
	$ 1.547.712,40 
	$ 18.572.548,80 
	2,13%
	71,20%

	9109
	SUMINISTRO  E INSTALACIÓN CONCERTINA SENCILLA DIÁMETRO 18” EN ACERO INOXIDABLE. INCLUYE ACCESORIOS DE ANCLAJE O FIJACIÓN
	ML
	165,00
	$ 107.554,20 
	$ 17.746.443,00 
	2,03%
	73,23%

	9103
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA  INSTITUCIONAL CON SISTEMA ANTI MACHUCON 
	UN
	10,00
	$ 1.733.377,10 
	$ 17.333.771,00 
	1,99%
	75,22%

	1406
	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (ANCHO = 300 A 400 mm) CON AISLANTE EN POLIURETANO CON UN ESPESOR ENTRE 30 mm y 40 mm. PANEL METÁLICO INFERIOR Y SUPERIOR EN ALUZINC CALIBRE 26 PINTADOS DOS (2) CARAS CON PINTURA POLIESTER LIBRE DE ACEITES - FIJACIÓN CON CLIPS INVISIBLES EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 22 (INCLUYE TAPAS DE BORDE DE CUBIERTA Y LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.
	M2
	31,00
	$ 550.478,50 
	$ 17.064.833,50 
	1,96%
	77,18%

	1201
	SUMINISTRO E INSTALACION DE VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)
	M2
	745,00
	$ 21.749,00 
	$ 16.203.005,00 
	1,86%
	79,03%

	9106
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA (ANGEO) y LAMINA TIPO FLANCHE, INCLUYE  TODO ACCESORIO PARA SU INSTALACION 
	ML
	270,00
	$ 50.909,30 
	$ 13.745.511,00 
	1,58%
	80,61%

	1103
	REPOSICIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA EN TUBERÍA EXISTENTE (INCLUYE CABLEADO Y ACCESORIOS), Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA DEJAR ESTAS REDES EN ÓPTIMAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO.
	ML
	610,00
	$ 21.323,90 
	$ 13.007.579,00 
	1,49%
	82,10%

	1401
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA TRASLUCIDA OPAL PC 37 TIPO ECOROOF O SIMILAR, INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN, TRASLAPOS, SELLADO, MANO DE OBRA Y SISTEMA DE EVACUACIÓN DE AGUAS LLUVIAS (CANALETAS Y BAJANTES), TOTALMENTE INSTALADO Y FUNCIONAL.
	M2
	125,00
	$ 91.611,00 
	$ 11.451.375,00 
	1,31%
	83,41%

	1105
	SUMINISTRO E INSTALACION CERTIFICADA AMASADORA Y MOJADORA_ •Capacidad del tazón de 18 a 20 libras - Fabricación completa en acero inoxidable - Velocidad 1: 150 r/min Velocidad 2: 200 r/min - Potencia: 1.5 kW - Motor: 2.00 HP - Alimentación: 110V – 60 Hz - Peso de la máquina: 100 kg - Dimensiones: Alto 90 cm x Largo 75 cm x Ancho 44 cm - Incluye: Temporizador, Rejilla de seguridad, Botón de apagado, Botón de emergencia (suministro y puesta en funcionamiento, y demas requisitos para la operacion)
	UN
	1,00
	$ 11.050.000,00 
	$ 11.050.000,00 
	1,27%
	84,68%

	1001
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TAZA INSTITUCIONAL LÍNEA ADULTO COLOR BLANCO (INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL Y DESCARGA TIPO PUSH, BRIDA DE 4" Y SELLANTE) 
	UN
	9,00
	$ 1.193.461,10 
	$ 10.741.149,90 
	1,23%
	85,91%

	1408
	SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPOS PARA LA DEMOLICIÓN PARCIAL DE ESCALERAS EXISTENTES Y CONSTRUCCIÓN DE RAMPA EN CONCRETO REFORZADO, CON PENDIENTE MÁXIMA SEGÚN NORMA (8%–12% DEPENDIENDO DEL USO), ACABADO ANTIDESLIZANTE, BORDILLOS LATERALES DE CONFINAMIENTO, Y ADECUACIÓN DE DRENAJE SUPERFICIAL. INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS, FORMALETA, ACERO DE REFUERZO, VACIADO DE CONCRETO (MÍNIMO 3000 PSI), CURADO, Y LIMPIEZA FINAL.
	M2
	16,00
	$ 624.000,00 
	$ 9.984.000,00 
	1,14%
	87,05%

	1204
	SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA PARA EXTERIORES DE ALTA RESISTENCIA A TRES MANOS (A = 0.6 M) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)
	ML
	280,00
	$ 29.809,00 
	$ 8.346.520,00 
	0,96%
	88,01%

	1405
	SUMINISTRO E INSTALACION DE DOMO EN POLICARBONATO EN CUBIERTA DE DIAMETRO > 2,30 CM 
	UND.
	10,00
	$ 831.720,50 
	$ 8.317.205,00 
	0,95%
	88,96%

	1001
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO MOVILIDAD REDUCIDA (INCLUYE FLUXOMETRO, SISTEMA DE INSTALACIÓN EP/ES, ASIENTO SANITARIO)
	UN
	3,00
	$ 2.716.482,60 
	$ 8.149.447,80 
	0,93%
	89,90%

	1101
	SUMINISTRO,  E INSTALACIÓN DE EXTRACTOR MECÁNICO TIPO HELICOCENTRÍFUGO / HELICOIDAL,  PARA LA EXTRACCIÓN DE AIRE VICIADO, OLORES, HUMEDAD O CONTAMINANTES, COMBINANDO CARACTERÍSTICAS DE FLUJO AXIAL Y PRESIÓN CENTRÍFUGA, ADECUADO PARA SISTEMAS CON DUCTOS DE MEDIA LONGITUD._ SOBRE PARED, INCLUYE DUCTO 
	UND.
	2,00
	$ 3.438.754,80 
	$ 6.877.509,60 
	0,79%
	90,68%

	9101
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLL ROLLED LISA CALIBRE 18, ENTAMBORADA CON REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, INCLUYE CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO TEJO LLAVE EXTERIOR Y MARIPOSA INTERNA, DOBLE MANIJA INTERIOR – EXTERIOR Y MIRILLA CON VIDRIO DE 4MM Y PELÍCULA DE SEGURIDAD, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTURA AL HORNO E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ÁNGULOS Y # DE HOJAS.
	M2
	4,00
	$ 1.671.952,10 
	$ 6.687.808,40 
	0,77%
	91,45%

	6104
	ACOMETIDA TRIFASICA EN 4#8 + 1#10 CABLE LIBRE DE HALOGENOS. INCLUYE CONECTORES TUBULARES Y AISLAMIENTO AUTOFUNDENTE INCLUYE MANIOBRAS DE CANALIZACIÓN Y DEMAS PARA CONECTIVIDAD
	ML
	80,00
	$ 83.033,60 
	$ 6.642.688,00 
	0,76%
	92,21%

	1102
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO HIDRÁULICO DE AGUA CALIENTE PARA DUCHA, INCLUYENDO TUBERÍAS, ACCESORIOS, VÁLVULAS, CONEXIONES Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO TIPO DUCHA, GARANTIZANDO CORRECTO FUNCIONAMIENTO, HERMETICIDAD Y CUMPLIMIENTO DE NORMAS TÉCNICAS APLICABLES.
	UND.
	4,00
	$ 1.579.051,50 
	$ 6.316.206,00 
	0,72%
	92,94%

	1407
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABALLETES PARA CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH 
	ML
	41,00
	$ 144.822,60 
	$ 5.937.726,60 
	0,68%
	93,62%

	1303
	
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SISTEMA DE IMPERMEABILIZACIÓN APTO PARA CONTACTO CON AGUA POTABLE EN TANQUE DE ALMACENAMIENTO, INCLUYE LIMPIEZA PROFUNDA DE SUPERFICIES, RESANE DE FISURAS Y OQUEDADES, PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, APLICACIÓN DE MORTERO IMPERMEABILIZANTE O RECUBRIMIENTO CEMENTICIO CERTIFICADO PARA AGUA POTABLE (TIPO SIKA, FOSROC O EQUIVALENTE), EN MÍNIMO DOS CAPAS. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y LIMPIEZA FINAL.
	m2
	68,00
	$ 82.728,10 
	$ 5.625.510,80 
	0,64%
	94,26%

	1206
	SUMINISTRO Y APLICACION DE ESMALTE EN LA TOTALIDAD DEL ELEMENTO ESTRUCTURAL A DOS MANOS (CERCHAS, VIGAS, COLUMNAS Y ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA, ENTRE OTROS INCLUYE TODAS SUS CARAS, ARISTAS Y VERTICES HASTA UN DESARROLLO DE 1,2 M) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)
	ML
	356,00
	$ 15.278,90 
	$ 5.439.288,40 
	0,62%
	94,88%

	6112
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARA TIPO LED 0.60 X 0.60 M - HERMETICA, INCLUYE MARCO, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN Y ANDAMIOS CERTIFICADOS
	UN
	25,00
	$ 209.430,00 
	$ 5.235.750,00 
	0,60%
	95,48%

	6107
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIRCUITOS INDEPENDIENTES CON PROTECCIÓN, DUCTERÍA Y CABLEADO PARA EQUIPOS ESPECIALES.
	UN
	6,00
	$ 855.540,40 
	$ 5.133.242,40 
	0,59%
	96,07%

	1302
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE VENTILACIÓN EN CIELO RASO EN PVC DE MEDIDA VARIABLE DE 10 A 20 CM
	UND.
	35,00
	$ 130.326,30 
	$ 4.561.420,50 
	0,52%
	96,59%

	1001
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TAZA INSTITUCIONAL LÍNEA KIDS  COLOR BLANCO (INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL Y DESCARGA TIPO PUSH, BRIDA DE 4" Y SELLANTE) 
	UN
	5,00
	$ 887.586,70 
	$ 4.437.933,50 
	0,51%
	97,10%

	1403
	SUMINISTRO E INSTALACION BAJANTE EN PVC BLANCO (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)
	ML
	65,00
	$ 64.771,20 
	$ 4.210.128,00 
	0,48%
	97,59%

	7102
	SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE ALISTADO DE PISO EN MORTERO CEMENTO–ARENA, INCLUYE CONFORMACIÓN DE PENDIENTES SI SE REQUIERE Y EJECUCIÓN DE MEDIA CAÑA PERIMETRAL (ENCUENTRO PISO–MURO) PARA GARANTIZAR CONDICIONES SANITARIAS EN ÁREA DE COCINA. INCLUYE MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y LIMPIEZA.
	M2
	58,00
	$ 69.331,60 
	$ 4.021.232,80 
	0,46%
	98,05%

	1101
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLÁSTICO DE POLIPROPILENO NEGRO CAL. 3.5 (de acuerdo a solicitud de interventorías para cubrimiento de pisos y ventanas en proceso de cambio de cubiertas de aulas)
	M2
	1.119,00
	$ 3.304,60 
	$ 3.697.847,40 
	0,42%
	98,47%

	9102
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA CON VENTILACION 
	UN
	2,00
	$ 1.522.777,10 
	$ 3.045.554,20 
	0,35%
	98,82%

	9110
	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SELLANTE ELASTOMERICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA VENTANAS O MARQUESINAS EXISTENTES CON FILTRACIONES DE AGUA
	ML
	110,00
	$ 24.217,70 
	$ 2.663.947,00 
	0,31%
	99,12%

	8102
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE PARED BLANCA 30X45
	M2
	20,00
	$ 117.483,60 
	$ 2.349.672,00 
	0,27%
	99,39%

	6109
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT/PVC Y ACCESORIOS PARA CANALIZACIÓN ELÉCTRICA.
	ML
	80,00
	$ 23.708,10 
	$ 1.896.648,00 
	0,22%
	99,61%

	6102
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCIÓN CON BARRAJES DE NEUTRO Y PUESTA A TIERRA, PROTECCIONES Y ADECUACIÓN DE CONEXIONES.
	UND
	1,00
	$ 1.006.476,90 
	$ 1.006.476,90 
	0,12%
	99,73%

	6103
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN PARA CIRCUITOS RAMALES CON PROTECCIONES NORMALIZADAS
	UND
	1,00
	$ 915.926,70 
	$ 915.926,70 
	0,10%
	99,83%

	6105
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA PARA CAJA DE MEDIDA EN BAJA TENSIÓN. INCLUYE VARILLA DE COBRE DE 5/8" X 2,4M CONECTOR DE TORNILLO PARA VARILLA-CABLE, CAJA DE 30X30CM CON TAPA, TUBERÍA Y TERMINAL PVC CONDUIT DE 1/2" Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN.
	GL
	1,00
	$ 806.707,20 
	$ 806.707,20 
	0,09%
	99,92%

	6108
	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 3M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.
	UN
	3,00
	$ 220.130,30 
	$ 660.390,90 
	0,08%
	100,00%




6. Identificar los bienes o insumos cuyo porcentaje acumulado esté dentro del ochenta por ciento (80%) o un valor aproximado por debajo.


	ÍTEM DE PAGO
	DESCRIPCIÓN
	UND.
	CANTIDAD
	VALOR 
UNITARIO 
	VALOR TOTAL PARCIAL                           
	%
PARTICIPACION 
	% 
ACUMULADO

	
	
	
	
	
	
	
	

	1404
	SUMINISTRO E INSTALACION DE DOMO EN POLICARBONATO EN CUBIERTA 
	M2
	439,00
	$ 433.244,50 
	$ 190.194.335,50 
	21,80%
	21,80%

	1104
	SUMINISTRO E INSTALACION HORNO PANADERIA Y COCINA_ de acuerdo con la especificacion  (HORNO PANADERIA Y COCINA: ROTOR.KLEAN™ : SISTEMA DE LAVADO AUTOMÁTICO. LAVADO ESPECIAL AUTOMÁTICO DETRÁS DEL CARTER. - CÁMARA DE COCCIÓN EN ACERO INOXIDABLE AISI 304 DE ALTA RESISTENCIA CON BORDES REDONDEADOS. TRIPLE CRISTAL. ILUMINACIÓN DE LA CÁMARA DE COCCIÓN CON LUCES LED INTEGRADAS EN LA PUERTA.SOPORTES PARA BANDEJAS CON SISTEMA ANTIVUELCO. SISTEMA RECOGE GOTAS INTEGRADO EN LA PUERTA, QUE SIGUE EN FUNCIONAMIENTO INCLUSO CON LA PUERTA ABIERTA. SISTEMA DE VENTILADORES MÚLTIPLES DE 4 VELOCIDADES Y ELEMENTOS DE CALOR DE ALTO RENDIMIENTO. CONTENEDOR DETERGENTE DET&RINSE INTEGRADO. CONEXIÓN WI-FI INTEGRADA. WI-FI-/USB DATA: DESCARGA/CARGA DE DATOS HACCP. WI-FI-/USB DATA: DESCARGA/CARGA DE PROGRAMAS. INCLUYE INSTALACIÓN.MEDIDAS 1.40 CM DE ANCHO ALTURA MAXIMA 1.80 CM REQUIERE INSTALACIÓN,  PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y CAPACITACION
	UN
	1,00
	$ 104.000.000,00 
	$ 104.000.000,00 
	11,92%
	33,71%

	9108
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERRAMIENTO PERIMETRAL REFORZADO EN MALLA PREONDULADA CALIBRE 8 HUECO 2", ÁNGULO 1" X 1/8" PISA MALLA EN ÁNGULO DE 3/4" X 1/4", PARALES DE 2 1/2" X 2 1/2" EN 3 MM CON SUJETADORES DE VARILLA DE 5/8" Y REFUERZOS DIAGONALES EN PLATINA DE 1-1/2"* 1/8" (INCLUYE TODOS LOS INSUMOS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TRANSPORTE)
	M2
	105,00
	$ 511.530,50 
	$ 53.710.702,50 
	6,16%
	39,87%

	1301
	CIELO RASO BLANCO PVC SISTEMA 200 GS COLOR BLANCO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, ACCESORIOS, INSTALACIÓN DE LÁMPARA, SOPORTES ETC.) ESPESOR (7 MM - 10 MM) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)
	M2
	355,00
	$ 149.541,60 
	$ 53.087.268,00 
	6,08%
	45,95%

	9111
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANERIA EN ALUMINIO CON CUERPOS FIJOS Y CORREDIZOS, CON CUERPOS BASCULANTES SUPERIOR O INFERIOR Y ALFAJIA, INCLUYE VIDRIO LAMINADO 3+3  MM INCOLORO  Y HERRAJES. INSTALADA Y SELLADA CONTRA ENTRADA DE HUMEDAD, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ÁNGULOS T DE ACUERDO A DISEÑOS SED. (APLICA COLOR CRUDO O BLANCO)
	M2
	65,20
	$ 737.596,60 
	$ 48.091.298,32 
	5,51%
	51,46%

	1202
	SUMINISTRO E INSTALACION DEPINTURA EPOXICA A 3 MANOS, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO
	M2
	908,00
	$ 44.179,20 
	$ 40.114.713,60 
	4,60%
	56,06%

	1203
	SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA PARA EXTERIORES DE ALTA RESISTENCIA A TRES MANOS (A = 0.6 M) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)
	M2
	1.058,00
	$ 34.855,60 
	$ 36.877.224,80 
	4,23%
	60,29%

	8101
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN CAUCHO ELABORADO CON LLANTA DE CARRO RECICLADA EPDM CHIPS FUNDIBLE DE 2 CM PARA EXTERIORES
	M2
	65,00
	$ 463.772,40 
	$ 30.145.206,00 
	3,45%
	63,74%

	1205
	SUMINISTRO Y APLICACIÓN SOBRE SUPERFICIES Y MUROS DE PINTURA ESMALTE TIPO 1 LAVABLE A TRES MANOS COLORES VARIADOS DE ACUERDO A DISEÑOS SED (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y HERRAMIENTA E IMPLEMENTOS NECESARIOS PARA APLICACIÓN Y LIMPIEZA)
	M2
	741,00
	$ 33.129,20 
	$ 24.548.737,20 
	2,81%
	66,56%

	9104
	SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA VENTANA EN ALUMINIO _ Bloque Educativo
	M2
	32,37
	$ 678.024,10 
	$ 21.950.268,23 
	2,52%
	69,07%

	9107
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18, ENTAMBORADA CON REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, INCLUYE CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO TEJO LLAVE EXTERIOR Y MARIPOSA INTERNA,  DOBLE MANIJA INTERIOR - EXTERIOR, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTURA AL HORNO E INSTALADA
	UN 
	12,00
	$ 1.547.712,40 
	$ 18.572.548,80 
	2,13%
	71,20%

	9109
	SUMINISTRO  E INSTALACIÓN CONCERTINA SENCILLA DIÁMETRO 18” EN ACERO INOXIDABLE. INCLUYE ACCESORIOS DE ANCLAJE O FIJACIÓN
	ML
	165,00
	$ 107.554,20 
	$ 17.746.443,00 
	2,03%
	73,23%

	9103
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA  INSTITUCIONAL CON SISTEMA ANTI MACHUCON 
	UN
	10,00
	$ 1.733.377,10 
	$ 17.333.771,00 
	1,99%
	75,22%

	1406
	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (ANCHO = 300 A 400 mm) CON AISLANTE EN POLIURETANO CON UN ESPESOR ENTRE 30 mm y 40 mm. PANEL METÁLICO INFERIOR Y SUPERIOR EN ALUZINC CALIBRE 26 PINTADOS DOS (2) CARAS CON PINTURA POLIESTER LIBRE DE ACEITES - FIJACIÓN CON CLIPS INVISIBLES EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 22 (INCLUYE TAPAS DE BORDE DE CUBIERTA Y LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.
	M2
	31,00
	$ 550.478,50 
	$ 17.064.833,50 
	1,96%
	77,18%

	1201
	SUMINISTRO E INSTALACION DE VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)
	M2
	745,00
	$ 21.749,00 
	$ 16.203.005,00 
	1,86%
	79,03%




7. Identificar los bienes o insumos que cumplan con la condición anterior y en relación con estos se calculará el promedio de su porcentaje de participación. El promedio se calculará realizando la sumatoria de los porcentajes de participación de cada bien, resultado que luego se dividirá entre el número de bienes que se promedian. 

5,27%

8. Los bienes relevantes serán aquellos cuyo porcentaje de participación sea igual o superior al promedio calculado en el paso anterior. 

	ÍTEM DE PAGO
	DESCRIPCIÓN
	UND.
	CANTIDAD
	VALOR 
UNITARIO 
	VALOR TOTAL PARCIAL                           
	%
PARTICIPACION 
	% 
ACUMULADO

	
	
	
	
	
	
	
	

	1404
	SUMINISTRO E INSTALACION DE DOMO EN POLICARBONATO EN CUBIERTA 
	M2
	439,00
	$ 433.244,50 
	$ 190.194.335,50 
	21,80%
	21,80%

	1104
	SUMINISTRO E INSTALACION HORNO PANADERIA Y COCINA_ de acuerdo con la especificacion  (HORNO PANADERIA Y COCINA: ROTOR.KLEAN™ : SISTEMA DE LAVADO AUTOMÁTICO. LAVADO ESPECIAL AUTOMÁTICO DETRÁS DEL CARTER. - CÁMARA DE COCCIÓN EN ACERO INOXIDABLE AISI 304 DE ALTA RESISTENCIA CON BORDES REDONDEADOS. TRIPLE CRISTAL. ILUMINACIÓN DE LA CÁMARA DE COCCIÓN CON LUCES LED INTEGRADAS EN LA PUERTA.SOPORTES PARA BANDEJAS CON SISTEMA ANTIVUELCO. SISTEMA RECOGE GOTAS INTEGRADO EN LA PUERTA, QUE SIGUE EN FUNCIONAMIENTO INCLUSO CON LA PUERTA ABIERTA. SISTEMA DE VENTILADORES MÚLTIPLES DE 4 VELOCIDADES Y ELEMENTOS DE CALOR DE ALTO RENDIMIENTO. CONTENEDOR DETERGENTE DET&RINSE INTEGRADO. CONEXIÓN WI-FI INTEGRADA. WI-FI-/USB DATA: DESCARGA/CARGA DE DATOS HACCP. WI-FI-/USB DATA: DESCARGA/CARGA DE PROGRAMAS. INCLUYE INSTALACIÓN.MEDIDAS 1.40 CM DE ANCHO ALTURA MAXIMA 1.80 CM REQUIERE INSTALACIÓN,  PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y CAPACITACION
	UN
	1,00
	$ 104.000.000,00 
	$ 104.000.000,00 
	11,92%
	33,71%

	9108
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERRAMIENTO PERIMETRAL REFORZADO EN MALLA PREONDULADA CALIBRE 8 HUECO 2", ÁNGULO 1" X 1/8" PISA MALLA EN ÁNGULO DE 3/4" X 1/4", PARALES DE 2 1/2" X 2 1/2" EN 3 MM CON SUJETADORES DE VARILLA DE 5/8" Y REFUERZOS DIAGONALES EN PLATINA DE 1-1/2"* 1/8" (INCLUYE TODOS LOS INSUMOS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TRANSPORTE)
	M2
	105,00
	$ 511.530,50 
	$ 53.710.702,50 
	6,16%
	39,87%

	1301
	CIELO RASO BLANCO PVC SISTEMA 200 GS COLOR BLANCO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, ACCESORIOS, INSTALACIÓN DE LÁMPARA, SOPORTES ETC.) ESPESOR (7 MM - 10 MM) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)
	M2
	355,00
	$ 149.541,60 
	$ 53.087.268,00 
	6,08%
	45,95%



9. Verificar si uno o varios bienes que cumplan con lo previsto en el numeral anterior se encuentran incluidos en el Registro de Productores de Bienes Nacionales, en los términos del Decreto 2680 de 2009. De estar incorporados, la Entidad Estatal verificará al momento de publicar el pliego de condiciones definitivo que el registro del bien o insumo esté vigente hasta una fecha posterior a la del cierre del proceso. Para tal efecto, se entiende por fecha del cierre la publicada en el pliego de condiciones definitivo. Verificada la fecha de registro de estos bienes estos serán los que incluya en el numeral 4.3.1 del Pliego de Condiciones.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 2680 de 2009 y una vez identificados los bienes nacionales relevantes asociados al objeto contractual, como resultado de la revisión efectuada, se evidenció que ninguno de los bienes nacionales relevantes identificados para el proyecto se encuentra inscrito en el Registro de Productores de Bienes Nacionales. En consecuencia, no existen registros vigentes que deban ser verificados respecto de su fecha de inscripción, vigencia o partida arancelaria para efectos de su inclusión en el numeral 4.3.1.

10. Si ninguno de los bienes relevantes están incluidos en el Registro de Productores de Bienes Nacionales, la Entidad Estatal otorgará el puntaje a los Proponentes que se comprometan a vincular un porcentaje de empleados o contratistas por prestación de servicios colombianos de al menos el [la Entidad Estatal incluirá el porcentaje definido en el numeral 4.3.1 del documento base] del personal requerido para el cumplimiento del contrato. 

La Agencia Nacional de Contratación Pública ha elaborado el siguiente listado de los bienes relevantes más comunes en el desarrollo de la obra pública de infraestructura de transporte, el cual tiene carácter meramente enunciativo. No obstante, es la Entidad quien producto del análisis de las condiciones económicas del sector, de los oferentes, de la existencia de bienes en el Registro de Productores de Bienes Nacionales y de las reglas previamente definidas, la que debe establecer los bienes nacionales relevantes para el Proceso de Contratación, de conformidad con el artículo 2.2.1.2.4.2.9. del Decreto 1082 de 2015, adicionado por el Decreto 680 de 2021. 

Los bienes que se enuncian se presentan de forma generalizada para los diferentes tipos de infraestructura y actividades categorizadas en la Matriz 1 – Experiencia de los Documentos Tipo de obra pública de infraestructura de transporte. 

Para determinar los bienes nacionales relevantes, la Entidad tendrá en cuenta tanto los insumos como los materiales producidos con dichos insumos, tal como se presenta de forma enunciativa a continuación: 



	TIPO DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
	LISTADO DE BIENES COLOMBIANOS RELEVANTES SECTOR TRANSPORTE

	
	INSUMOS
	ELEMENTOS O MATERIALES PRODUCIDOS

	1. OBRAS EN VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS 
	ASFALTO
	MEZCLA ASFÁLTICA

	
	ACERO
	CONCRETO HIDRÁULICO

	
	GRAVA
	GEOSINTÉTICOS

	
	ARENA
	GEOMALLAS

	
	ARENA DE RÍO
	GEOCELDAS

	
	ARENA DE PEÑA
	PREFABRICADOS DE CONCRETO

	
	CEMENTO
	 

	2. OBRAS EN VÍAS TERCIARIAS
	ASFALTO
	MEZCLA ASFÁLTICA

	
	ACERO
	CONCRETO HIDRÁULICO

	
	GRAVA
	GEOSINTÉTICOS

	
	ARENA
	GEOMALLAS

	
	ARENA DE RÍO
	GEOCELDAS

	
	ARENA DE PEÑA
	PREFABRICADOS DE CONCRETO

	
	CEMENTO
	PREFABRICADOS METÁLICOS

	3. OBRAS MARÍTIMAS Y FLUVIALES
	ACERO
	DRAGA

	
	CEMENTO
	CONCRETO HIDRÁULICO

	
	ACERO
	GEOSINTÉTICOS

	
	 
	GEOMALLAS

	
	 
	PREFABRICADOS DE CONCRETO

	
	 
	PREFABRICADOS METÁLICOS

	4. OBRAS EN VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O TERCIARIAS O URBANAS PARA ATENCIÓN, PREVENCIÓN O MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS DIFERENTES A CONTRATACIÓN DIRECTA
	ASFALTO
	MEZCLA ASFÁLTICA

	
	ACERO
	CONCRETO HIDRÁULICO

	
	GRAVA
	CONCRETO LANZADO

	
	ARENA
	GEOSINTÉTICOS

	
	ARENA DE RÍO
	GEOMALLAS

	
	ARENA DE PEÑA
	GEOCELDAS

	
	CEMENTO
	MALLAS ELECTROSOLDADAS

	
	 
	PREFABRICADOS DE CONCRETO

	
	 
	PREFABRICADOS METÁLICOS

	5. OBRAS FÉRREAS
	ACERO
	PREFABRICADOS DE CONCRETO

	
	ARENA
	PREFABRICADOS METÁLICOS

	
	GRAVA
	 

	
	CEMENTO
	 

	
	MADERA
	 

	6. OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA. 
 
	ASFALTO
	MEZCLA ASFÁLTICA

	
	ACERO
	CONCRETO HIDRÁULICO

	
	GRAVA
	GEOSINTÉTICOS

	
	ARENA
	GEOMALLAS

	
	ARENA DE RÍO
	GEOCELDAS

	
	ARENA DE PEÑA
	TUBERÍA

	
	CEMENTO
	POSTES METÁLICOS

	
	 
	POSTES EN CONCRETO

	
	 
	PREFABRICADOS DE CONCRETO

	
	 
	PREFABRICADOS METÁLICOS

	7. OBRAS EN PUENTES
	ACERO
	MEZCLA ASFÁLTICA

	
	CEMENTO
	CONCRETO HIDRÁULICO

	
	GRAVA
	TUBERÍA

	
	ARENA
	POSTES METÁLICOS

	
	ASFALTO
	POSTES EN CONCRETO

	
	 
	PREFABRICADOS DE CONCRETO

	
	 
	PREFABRICADOS METÁLICOS

	8. OBRAS AEROPORTUARIAS
	ASFALTO
	MEZCLA ASFÁLTICA

	
	ACERO
	CONCRETO HIDRÁULICO

	
	GRAVA
	GEOSINTÉTICOS

	
	ARENA
	GEOMALLAS

	
	ARENA DE RÍO
	GEOCELDAS

	
	ARENA DE PEÑA
	TUBERÍA

	
	CEMENTO
	POSTES METÁLICOS

	
	 
	POSTES EN CONCRETO

	
	 
	PREFABRICADOS DE CONCRETO

	
	 
	PREFABRICADOS METÁLICOS
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