[image: ]

ANEXO 06

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS

Señores
INFIBAGUÉ

REF: PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA N.° ____________________

Especificaciones Técnicas requeridas:

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO

	Ítem
	Especificación mínima exigida
	Rango admitido / Condición
	Observaciones

	VEHÍCULO TIPO CAMIÓN

	Modelo
	Igual o superior a 2026
	—
	—

	Color
	Blanco
	—
	—

	Tipo de vehículo
	Camión
	—
	—

	Soat
	Expedido a nombre de INFIBAGUÉ por un término no inferior a un (1) año.
	—
	—

	Matrícula
	Expedida en la Secretaría de Movilidad de Ibagué con placas de uso oficial y libre de impuestos.
	—
	—

	CHASIS

	Tipo de vehículo
	Camión 4x2 de carga
	Camión 4x2 (liviano/mediano)
	—

	Motor - Tipo
	Diésel turbo, inyección directa
	Common Rail o equivalente
	—

	Motor - Cilindraje
	≥ 2.500 cc (≥ 2.5 L)
	2.5 a 8.0 L
	Rango ampliado con ocasión de las observaciones al proyecto de pliego

	Motor - Potencia
	≥ 130 hp
	≥ 130 hp, sin límite superior
	Ídem

	Motor - Torque
	≥ 35 kgm
	≥ 35 kgm, sin límite superior
	Ídem

	Emisiones
	Mínimo Euro V
	Euro V o Euro VI (DPD/SCR o equivalente)
	—

	Transmisión - Tipo
	Manual o automatizada ≥ 5 velocidades
	Manual o automatizada, 5 velocidades o más (5+1, 6, 6+1 o superior)
	Rango ampliado

	Transmisión - Relación final
	≥ 3.90
	3.90 a 7.20
	Rango ampliado

	Peso Bruto Vehicular (PBV) - Requisito
	≥ 7.000 kg
	7.000 a 15.000 kg
	Rango ampliado

	Capacidad eje delantero
	≥ 2.500 kg
	≥ 2.500 kg, sin límite superior
	Rango ampliado

	Capacidad eje trasero
	≥ 6.000 kg
	≥ 6.000 kg, sin límite superior
	Parámetro esencial

	Capacidad de carga útil (chasis)
	≥ 4.500 kg
	≥ 4.500 kg, sin límite superior
	Parámetro esencial

	Suspensión - Delantera
	Ballesta / eje rígido o equivalente
	Ballesta multihoja o equivalente trabajo pesado
	—

	Suspensión - Trasera
	Ballesta / eje rígido o equivalente
	Ballesta multihoja reforzada o equivalente
	—

	Dirección
	Asistida
	Hidráulica o electroasistida
	—

	Frenos - Sistema
	Neumático (aire) o hidráulico con asistencia (power assist), en todo caso con ABS
	ABS obligatorio (EBD y/o control de estabilidad deseable)
	Rango ampliado

	Frenos - Delantero
	Tambor o disco
	Tambor o disco
	Rango ampliado

	Frenos - Trasero
	Tambor o disco
	Tambor o disco
	Rango ampliado

	Sistema eléctrico - Voltaje
	24 V
	24 V
	—

	Sistema eléctrico - Alternador
	≥ 60 A
	≥ 60 A, sin límite superior
	Rango ampliado

	Tanque combustible - Capacidad
	≥ 100 L
	≥ 100 L, sin límite superior
	Rango ampliado

	Dimensión - Longitud total
	5.500 a 8.000 mm
	5.500 a 8.000 mm
	Rango ampliado

	Dimensión - Distancia entre ejes
	3.000 a 4.500 mm
	3.000 a 4.500 mm
	Rango ampliado

	Neumáticos - Medida
	Rin 16” a 19.5” o equivalente
	Acorde al PBV del vehículo (o equivalente)
	Rango ampliado

	Cabina – Aire Acondicionado
	Aire Acondicionado
	
	Obligatorio

	Cabina – Elevavidrios
	Obligatorio
	
	Obligatorio

	CARROCERÍA (VOLCO)

	Tipo de carrocería
	Volco basculante posterior con sistema hidráulico
	—
	Adecuado para residuos vegetales y ramas

	Volumen útil
	
	Entre 2 m³ y 8 m³
	Según Peso bruto vehicular, puede variar.

	Material - Piso
	Piso en acero estructural
	Espesor ≥ 2 mm
	

	Material - Laterales
	Laterales en acero estructural
	Espesor ≥ 1 mm
	

	Reforzamientos
	Costillas y perfiles estructurales
	—
	

	Sistema hidráulico - Tipo
	Cilindro hidráulico telescópico
	—
	Con protección y válvulas de seguridad

	Sistema hidráulico - Accionamiento
	Bomba accionada por PTO
	—
	Mando desde cabina y acceso exterior

	Recubrimiento carpado del volco
	Carpa que cubra la totalidad del volco o la parte superior
	
	Obligatorio

	Dimensión carrocería - Largo
	
	3.5 – 4.2 m
	Según capacidad carrozable, puede variar.

	Dimensión carrocería - Ancho
	
	2.0 – 2.3 m
	Según capacidad carrozable, puede variar.

	Dimensión carrocería - Altura
	
	Acorde al volumen carrozable
	

	Comp. trasera - Tipo
	Puerta abatible o compuerta
	—
	Sistema de cierre seguro

	Comp. trasera - Seguros
	Sistemas de retención y seguros
	—
	Operación manual segura

	Protección cabina
	Reja o cabecero anti-impacto
	—
	

	Acabados - Pintura
	Pintura anticorrosiva
	—
	Incluye reflectivos y señalización

	EQUIPAMIENTO

	Luces de emergencia - Tipo
	Baliza LED 360° o barra de emergencia
	
	Interruptor en cabina obligatorio

	Luces de reversa parte trasera
	Luz que se active al momento de dar reversa
	
	Exploradora a cada lado que se active al momento de dar reversa

	Luces de emergencia - Control
	Interruptor en tablero
	
	—

	Tiro de arrastre - Tipo
	Acople trasero: bola o pintle hook
	
	

	Tiro de arrastre - Ubicación
	Instalado en estructura trasera
	
	Sin interferir con volco

	Señalización - Incluye
	Conos, triángulos y reflectivos
	
	

	Seguridad - Extintor
	Extintor de acuerdo a normativa
	
	Vigente

	Seguridad - Botiquín
	Botiquín de primeros auxilios
	
	—

	Seguridad - Llanta de repuesto
	Llanta de repuesto montada
	
	—

	Cámara de reversa
	Cámara y/o sensores de reversa sonoros
	
	Obligatorio



Nota: Los valores de la ficha técnica constituyen mínimos habilitantes, por lo cual el hecho de que el vehículo ofrecido acredite valores superiores a los mínimos exigidos, o se encuentre dentro de los rangos admitidos, no será causal de inhabilitación ni de rechazo de la propuesta. Se admite cualquier marca de chasis que cumpla los parámetros aquí establecidos.

REQUISITOS TÉCNICOS ESPECÍFICOS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO

Los requisitos técnicos habilitantes, solicitados para el presente proceso, buscan que los posibles oferentes, garanticen la entrega y calidad de los elementos en las condiciones exigidas por la entidad.

La Entidad teniendo en cuenta el valor del proceso y la importancia de la compra que se requiere, considera que el proponente interesado deberá cumplir los requisitos establecidos en el presente numeral, para determinar que el proponente cuenta con la capacidad técnica necesaria y suficiente para celebrar y ejecutar el contrato (Hábil /No Hábil).

1. Garantía del camión:
El proponente deberá ofrecer una garantía mínima de 1 año sin límite de kilometraje que cubra cualquier defecto de fabricación, fallo mecánico o problemas relacionados con la transmisión, motor y sistemas eléctricos. Anexar certificación suscrita por el representante legal.

2. Garantía del volco:
El proponente deberá ofrecer una garantía de al menos 1 año que cubra cualquier defecto de fabricación o problemas relacionados con la estructura del volco, los sistemas hidráulicos, los sistemas de seguridad y el control de operación. Anexar certificación suscrita por el representante legal.

3. Garantía del equipamiento:
El proponente deberá ofrecer una garantía mínima de un (1) año, la cual cubrirá cualquier defecto de fabricación o fallas relacionadas con los componentes del equipamiento. Asimismo, deberá anexar una certificación suscrita por el representante legal que avale el cumplimiento de esta garantía.

4. Tramitar las garantías necesarias ante los fabricantes:
El contratista se responsabilizará de gestionar cualquier reclamo de garantía ante los fabricantes del camión, el volco y el equipamiento. Esto incluye cualquier reparación, reemplazo o mantenimiento cubierto por la garantía del fabricante. Anexar certificación compromisoria suscrita por el representante legal.

5. Tramitar la matrícula y soat del vehículo:
El contratista se responsabilizará de gestionar cualquier trámite ante las dependencias de tránsito para que esta pueda ser matriculada exitosamente a nombre del instituto, también deberá realizar el trámite del soat para que el vehículo pueda circular legalmente. Anexar certificación compromisoria suscrita por el representante legal.

6. Cumplir con las especificaciones técnicas:
El proponente garantizará que el camión tipo volqueta suministrado cumpla con todas las especificaciones técnicas establecidas en los documentos del proceso de selección y que esté en perfecto estado de funcionamiento, el vehículo camión tipo volqueta deberá ser entregado en la ciudad de Ibagué. Anexar certificación suscrita por el representante legal.

7. Proporcionar manuales y capacitación:
El Contratista se comprometerá a entregar manuales de operación y mantenimiento del camión tipo volqueta, además de brindar capacitación adecuada al personal encargado de operar y dar mantenimiento al equipo. Anexar certificación suscrita por el representante legal.

8. Garantías adicionales:
[bookmark: _GoBack]Para asegurar el óptimo rendimiento y vida útil del equipo, se exigirán las siguientes garantías de mantenimiento extendido:

a. Garantía de mantenimiento extendido para el camión tipo volqueta, volco y equipamiento:
El Contratista deberá ofrecer una garantía de mantenimiento extendido que cubra todos los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo durante un período mínimo de 6 meses adicionales después de finalizar la garantía del fabricante. Esto incluirá reparaciones, ajustes, cambios de piezas y revisión periódica. Anexar certificación suscrita por el representante legal.

b. Garantía de repintado de vehículo y rayones:
El proponente seleccionado deberá ofrecer una garantía extendida de 6 meses para el repintado de las piezas del camión tipo volqueta, volco y equipamiento. La garantía cubrirá el repintado en 2 ocasiones de las áreas afectadas por rayones superficiales durante el período de la garantía.

El repintado deberá realizarse en el taller de servicio ofrecido, el cual deberá cumplir con los requisitos establecidos en el numeral ii. Requisitos que debe cumplir el taller de servicio.

Este requisito garantiza que cualquier rayón superficial en el camión tipo volqueta será reparado de manera adecuada durante el período de la garantía extendida, manteniendo la apariencia y el valor del equipo.

c. Servicio de lavado de vehículo tipo camión mensual:
El contratista deberá proporcionar un servicio de lavado de vehículo tipo volqueta mensual por un periodo de 6 meses para mantener la apariencia y el buen estado del camión tipo volqueta en el taller de servicio ofrecido, el cual deberá cumplir con los requisitos establecidos en el numeral 

ii. Requisitos que debe cumplir el taller de servicio, garantizando la adecuada ejecución de los trabajos de lavado. Anexar certificación suscrita por el representante legal.

Teniendo en cuenta que se requiere como garantía extendida el lavado del vehículo, es necesario que el proponente adjunte el Informe de caracterización de vertimiento de aguas residuales expedido por laboratorio acreditado por el IDEAM para la vigencia 2025 o 2026, todos los muestreos deberán haber sido realizados durante la vigencia 2025 o 2026, conforme a lo establecido en la resolución 631 de 2015 expedida por el ministerio de ambiente y desarrollo sostenible, del establecimiento de comercio donde se realizará el lavado del vehículo en la ciudad de Ibagué, también presentar certificado de matrícula mercantil del establecimiento ofrecido en donde acredite la actividad 4520. Adicionalmente, deberá presentar el documento de registro de caracterización de vertimientos ante el IBAL SA ESP para el año 2025 o 2026.

d. Servicio de Despinche:
El proponente seleccionado deberá otorgar una garantía extendida para los despinches realizados en el camión tipo volqueta adquirido durante el proceso de selección. Esta garantía cubrirá cualquier trabajo de despinche necesario que surja como resultado de situaciones fortuitas o fuerza mayor durante el período de la garantía extendida.

Detalles de la garantía extendida de despinches:

1. Duración de la garantía: La garantía extendida de despinches tendrá una vigencia de 06 meses a partir de la fecha de entrega del camión tipo volqueta.

2. Cobertura: La garantía cubrirá el despinche, cualquier tipo de obstrucción o material enredado que afecte el funcionamiento adecuado del equipo.

3. Responsabilidad del taller de servicio: El proponente seleccionado, se comprometerá a brindar el servicio de despinche necesario durante el período de garantía extendida en el taller de servicio ofrecido, el cual deberá cumplir con los requisitos establecidos en el numeral ii. Requisitos que debe cumplir el taller de servicio, garantizando la adecuada ejecución de los trabajos de despinche utilizando personal capacitado, equipos y repuestos originales cuando sea necesario.

4. Tiempo de respuesta: El taller de servicio deberá responder y atender cualquier requerimiento de despinche dentro de un plazo máximo de 2 horas desde que se reporte el incidente o se solicite el servicio.

e. Mantenimiento Mecánico extendido por 6 meses con cambios de aceite y revisiones preventivas:
Además del servicio de mantenimiento extendido, el contratista garantizará la realización de cambios de aceite y revisiones preventivas al camión, volco y equipamiento durante un período mínimo de 6 meses adicionales después de finalizar la garantía del fabricante. Anexar certificación suscrita por el representante legal.

f. Garantía extendida en taller de servicio que cumpla con la normatividad vigente:
El proponente seleccionado deberá otorgar la garantía extendida en un taller de servicio que cumpla con todas las normas y regulaciones vigentes en materia de mantenimiento y reparación de vehículos automotores, incluyendo aquellas establecidas por las autoridades locales y nacionales relacionadas con la seguridad, el medio ambiente y los estándares técnicos. El proponente deberá indicar nombre, dirección, teléfono y número de matrícula mercantil del establecimiento de comercio ofrecido para realizar el servicio de mantenimiento de camión, volco y equipamiento en la ciudad de Ibagué. El establecimiento de comercio podrá ser ofrecido en calidad de propiedad o convenio comercial. El proponente en su oferta debe adjuntar la siguiente documentación del establecimiento / taller ofrecido:

g. Requisitos que debe cumplir el taller de servicio para la atención y garantías del camión, volco y equipamiento:
El taller de servicio donde se otorgará la garantía extendida deberá cumplir con los siguientes requisitos:

Requisitos legales: El taller debe contar con los documentos legales que soportan la ejecución de la actividad de manera legal y acorde con la normativa vigente. El proponente deberá presentar en su oferta para cada uno de los talleres o establecimientos postulados en su oferta (propios, en convenio, o en arrendamiento) los siguientes requisitos:

h. Certificado de matrícula mercantil del establecimiento de comercio.
El proponente deberá adjuntar el certificado expedido por la cámara de comercio de Ibagué del sitio ofrecido, en donde acredite la actividad 4520.

i. Documentos que acrediten el cumplimiento de la normativa de ordenamiento territorial.
Los oferentes deberán aportar en sus ofertas el certificado de compatibilidad de uso de suelo y el concepto de compatibilidad de uso de suelo de todos los establecimientos de comercio ofrecidos en su oferta.

1. El certificado de compatibilidad de uso de suelo debe permitir evidenciar que la secretaría de planeación municipal permita en el predio y/o establecimiento de comercio la actividad: comercial y/o servicios, de igual forma, el documento debe permitir verificar la refrendación de la licencia de construcción.
2. El concepto de compatibilidad de uso de suelo debe permitir evidenciar que la actividad comercial permitida es compatible con la actividad de mantenimiento de vehículos / taller a ejecutar en el predio y/o establecimiento ofrecido.

j. Certificación en donde conste que la empresa cuenta con el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de acuerdo con lo establecido en el decreto 1072 de 2015 y demás normas reglamentarias.
Expedida por el encargado del sistema de SG SST y adjuntar documentación que lo acredita para tal fin.

k. Certificado anual de inspección de seguridad expedido por bomberos vigente expedido en el 2025 o 2026.
El cual deberá acreditar el concepto en estado “favorable”.

l. El oferente deberá presentar el RESPEL actualizado de la sede, taller o establecimiento donde ejecutará las actividades de mantenimiento.

m. Concepto sanitario (acta o certificado de inspección sanitaria) vigente expedido por el organismo municipal encargado o la secretaría de salud municipal expedido en 2025 o 2026.

El cual deberá acreditar el concepto en estado “favorable” con cumplimiento superior al 95%.

Personal capacitado: El personal técnico del taller debe estar debidamente capacitado, garantizando que cuenten con el conocimiento y habilidades necesarias para llevar a cabo las tareas de mantenimiento y reparación de manera competente. Anexar certificación suscrita por el representante legal.

	CANT
	CARGO
	EXPERIENCIA ACADÉMICA

	1
	Mecánico de vehículos pesados y motores diésel
	Técnico laboral por competencia en mecánica automotriz con certificado de curso en mecánica diésel.



Para la acreditación de este requisito el oferente deberá adjuntar en su oferta una carta de compromiso en donde certifique que cuenta o contará con el personal capacitado para la ejecución de las actividades objeto del contrato, el oferente también deberá adjuntar las hojas de vida con soportes junto con carta de compromiso de disponibilidad para la ejecución del contrato notariada y suscrita por el postulado, con el fin de determinar la veracidad de la postulación y evitar el uso indebido de hojas de vida sin el consentimiento del postulado.

Áreas y Equipamiento adecuado: El taller de servicio ofrecido por el proponente debe contar con mínimo 700 metros cuadrados, en este espacio deberá contar con área de recepción, área de lavado, área de frenos, área de montallantas, área de mecánica de motores, área de alineación, área de pintura, área de lijado, área de lubricación, área de electricidad, área administrativa; también deberá disponer de herramientas, equipos y maquinaria necesarios para realizar los servicios de mantenimiento y reparación de acuerdo con los estándares del fabricante. Anexar certificación suscrita por el representante legal.

	CANTIDAD
	EQUIPO Y HERRAMIENTA

	1
	Alineador láser

	1
	Balanceadora

	1
	Montallantas

	1
	Rectificadora de discos y de campanas para camiones ligeros con control electrónico de rectificado

	1
	Scanner para vehículo pesado

	1
	Frenómetro o decelerómetro para vehículos pesados

	1
	Pistolas neumáticas para repintado de vehículos

	1
	Sistema central de lijado en seco con mínimo dos puntos de conexión para aspirar residuos de lijado

	1
	Lámpara infrarroja



Para la acreditación de este requisito el proponente deberá aportar en su oferta una certificación de las áreas y certificación con registro fotográfico de los equipos y herramientas, suscrita por el representante legal; Los equipos y herramientas deberán encontrarse respectivamente en el establecimiento (taller) ofrecidos por el proponente, su existencia y funcionamiento serán verificados durante la visita técnica.

Se permitirá la acreditación de estos equipos y herramientas por medio de convenio comercial o contrato de arrendamiento, en todo caso el establecimiento del aliado comercial o arrendatario deberá cumplir con todas las obligaciones de ley para la ejecución de la actividad comercial de mantenimiento y reparación de vehículos automotores y con las condiciones descritas en el numeral.

ii. Requisitos que debe cumplir el taller de servicio.

Uso de repuestos originales: El taller solo utilizará repuestos originales suministrados por el fabricante o distribuidor autorizado para reemplazar las piezas defectuosas o desgastadas. Anexar certificación suscrita por el representante legal.

Registro y documentación: El taller mantendrá un registro detallado de todos los servicios realizados, incluyendo las fechas, trabajos realizados, repuestos utilizados y cualquier otra información relevante. Anexar certificación suscrita por el representante legal.

Tiempos de respuesta: El taller se comprometerá a brindar un tiempo de respuesta adecuado para atender cualquier requerimiento de mantenimiento o reparación bajo la garantía extendida, asegurando una pronta atención a las necesidades del equipo. Anexar certificación suscrita por el representante legal.

Servicio al cliente: El taller ofrecerá un servicio al cliente eficiente y receptivo, proporcionando la asesoría necesaria y respondiendo a las consultas y reclamos de manera oportuna. Anexar certificación suscrita por el representante legal.

Cumplimiento de cronograma: El taller deberá cumplir con los plazos acordados para llevar a cabo el mantenimiento preventivo y las revisiones estipuladas en la garantía extendida. Anexar certificación suscrita por el representante legal.

Estos requisitos de garantía aseguran que el camión tipo volqueta, el volco y sus componentes cuenten con una protección adecuada tanto del fabricante como del contratista, y garantizan un servicio de mantenimiento prolongado para prolongar la vida útil y el rendimiento óptimo del equipo.

Dada en _______________ a los (   ) _____________ del mes de _____________ de __________

EL PROPONENTE



FIRMA ___________________________
	Calle 60 con Cra. 5ª Edificio CAMI Norte Barrio La Floresta, Ibagué – Tolima
Teléfono: (8) 2772348 E-mail: correspondencia@infibague.gov.co
Página Web: www.infibague.gov.co
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