ANEXO 1
OFERTA TECNICA Y ECONOMICA

	FICHA TECNICA

	ITEM
	CODIGO SECOP
	DENOMINACION DE BIEN O SERVICIO
	DENOMINACION TECNICA DEL BIEN O SERVICIO
	UNIDAD DE MEDIDA
	DESCRIPCION GENERAL
	CANTIDAD
	VALOR UNITARIO
	VALOR TOTAL

	





1
	





46161604
	





CHALECOS SALVAVIDAS
	





CHALECOS SALVAVIDAS
	





UNIDAD
	[bookmark: _GoBack]Chalecos salvavidas los cuales deberán cumplir como mínimo con las siguientes características:

Normatividad y certificaciones
• Cumplir con la Norma Internacional ISO 12402 para dispositivos personales de flotación. • Cumplir con los requisitos del Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar – SOLAS. . • Presentar certificado de conformidad o homologación emitido por organismo acreditado internacionalmente. • El fabricante deberá suministrar ficha técnica y certificado vigente del producto.

Características de construcción
• Chaleco tipo marítimo para navegación en mar abierto. • Color naranja internacional o color de alta visibilidad. • Fabricado en material resistente a rayos UV, humedad, salinidad y ambientes marinos tropicales. • Material flotante de celda cerrada o equivalente que no absorba agua. • Costuras reforzadas para trabajo marítimo continuo. • Sistema de ajuste mediante correas de alta resistencia y hebillas anticorrosivas. • Diseño ergonómico que permita libertad de movimiento durante operaciones de embarque, desembarque, monitoreo y maniobras náuticas.

Flotabilidad
• Flotabilidad mínima de 150 Newtons para adultos. • Capacidad para mantener las vías respiratorias fuera del agua aun cuando el usuario se encuentre inconsciente. • Capacidad de girar automáticamente al usuario hacia una posición segura de flotación. • Pérdida máxima de flotabilidad inferior al cinco por ciento (5%) después de veinticuatro (24) horas de inmersión.

Elementos de seguridad incorporados
• Silbato de emergencia sujeto permanentemente al chaleco. • Cintas reflectivas grado SOLAS. • Asa de rescate o punto de izado. • Línea de sujeción o buddy line para asistencia en rescate. • Etiqueta indeleble con instrucciones de uso. • Identificación del fabricante, lote y certificaciones.

Resistencia
• Capacidad para soportar saltos al agua desde una altura mínima de cuatro puntos cinco (4,5) metros sin pérdida de funcionalidad. • Resistencia a hidrocarburos, agua salada y exposición solar permanente. • Materiales resistentes a la corrosión marina.

Tallas
Suministrar las siguientes tallas para adultos: DIEZ (10) Talla XL, Cinco ( 5) Talla L, y Cinco (5) Talla M.
	
	
	



VALOR TOTAL PROPUESTA:



FIRMA ________________
C.C. __________________
