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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS
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	DESCRIPCION DEL ELEMENTO 
	CANTIDAD DE MANTENIMIENTOS
	CANTIDAD DE SISTEMAS
	UNIDAD DE MEDIDA

	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA CONTROL ACCESOS (TORNIQUETE BIDIRECCIONAL Y TIPO BANDERA)

	1
	26 paneles de control de Acceso REF; INBIO260PRO BOX
52 lector de tarjetas 13.56 Mhz Mifare classic green label REF PROID10BM
22 Torniquete Bidireccional incluye fuente con la controladora REF;TS2000 PRO
4 torniquete tipo bandera incluye fuente con la controladora REF;SBT1022S

Servicios de Mantenimiento Preventivo

Se refiere al conjunto de actividades orientadas a preservar la vida útil de los equipos e instalaciones involucradas para lograr un correcto funcionamiento de cada uno de los elementos, módulos y equipos que conforman los Sistemas. Comprende básicamente actividades de:

•Inspección visual, limpieza interna y externa de los dispositivos en cada uno los sistemas implementados, mediante sopladora y limpiador electrónico.
•Verificación del correcto funcionamiento del software en los equipos y actualización de versión siempre y cuando el fabricante respectivo permita efectuar esta labor sin costo adicional y no se requiera cambio de hardware.
•Revisión de los voltajes de operación de equipos y dispositivos.
•Verificación del correcto funcionamiento de los equipos.
•Efectuar los respaldos de las aplicaciones y bases de datos.
•Revisión de rutinas de programación.
•Ajuste de tornillería en borneros de unidades, elementos o dispositivos que lo requieran.
•Calibración de Equipos.
•Inspección visual y revisión de conexiones eléctricas y cableado
•Pruebas técnicas de operación
•Diligenciamiento de los protocolos de inspección
•Entrega de informe(s) según sea pactado, con los resultados de las inspecciones y pruebas realizadas, desviaciones del sistema, recomendaciones y acciones correctivas a tomar en caso de que se requieran.

El plan de mantenimiento en general abarca el mantenimiento de:

Controladoras
•Limpieza general de polvo y de partículas.
•Limpieza de las tarjetas
•Ajuste del cableado de los puertos de datos y eléctricos.
•Prueba de alimentación de la batería
•Revisión y medición de los puertos de comunicación
•Verificación del correcto funcionamiento de los módulos de control.
Molinetes
•Limpieza general
•Ajuste de la tornillería a su respectiva platina.
•Medición y validación de la fijación del Solenoide, energización y tiempo de apertura.
•Prueba de funcionamiento verificando que se haga la liberación del Solenoide.
Lectoras
•Limpieza general
•Ajuste de tornillería y soportes.
•Verificación de funcionamiento
Software de Control
•Borrar Comando de Dispositivos. 
•Limpiar el Regedit. 
•Backup de Software. 
•Limpieza de Archivos Basura. 
•Configuración de Operatividad del sistema 
•Comprobación de comunicación de Controladoras 
•Comprobación de Accesos de operatividad de ingresos y salidas verificación de funcionamiento.
	3
	1
	SISTEMA

	
1.0
	BOLSA DE REPUESTOS SISTEMA CONTROL ACCESOS (TORNIQUETES) Bolsa de Repuestos (Incluye incorporación de repuestos nuevos, originales y mano de obra certificada en los equipos y repuestos, para el Sistema de Control Accesos del Comando General de las Fuerzas Militares, con el fin de garantizar el correcto funcionamiento y conservación de este, de acuerdo a las características relacionadas a continuación:

	1.1
	Acceso Green Label / 2 Puertas / 3000 Huellas / 30 000 Tarjetas Suministro e Instalación. Control De Acceso; Panel De Control de Función Adms Push Incluida. Incluye Gabinete y Fuente de Alimentación Ref.; hnbio260Pro Box
	1
	UNIDAD

	1.2
	Suministro Instalación. Lectoras De Tarjetas; L13.56 Mhz Mifare Classic Green Label Ref., Proid10Bm
	1
	UNIDAD

	1.3
	Suministro e Instalación. Bloqueo De Brazo Dentro Del Núcleo Ref; TSA52
	1
	UNIDAD

	1.4
	Suministro e Instalación. Brazo Para Torniquete Zk / Acero inoxidable Ref., TSA20
	1
	UNIDAD

	1.5
	Suministro e Instalación. Fuente Torniquete De Brazo Fijo Ref., SA04 TSA18
	1
	UNIDAD

	1.6
	Suministro e Instalación. Resorte De Tensión Para Solenoide
	1
	UNIDAD

	1.7
	Suministro e Instalación. Solenoide De Desbloqueo En Torniquete Zk Ref. TSA19
	1
	UNIDAD

	1.8
	Suministro Ref.; TSA18 m Instalación. Solenoide Para Torniquete ZK
	1
	UNIDAD

	1.9
	Suministro E Instalación. Tarjeta Principal De Control Para Torniquete De La Línea Pro Ref., TSA03 0
	1
	UNIDAD

	1.10
	Barrera Abatible una Línea De Acceso Brazo Vidrio 110/220Vac Con Lectoras y Controladora Ref., SBT2000S-AB
	1
	UNIDAD

	1.11
	Instalación o Reinstalación del Software De Control De Acceso
	1
	UNIDAD

	1.12
	Suministro Instalación, controladora REF;SBT1022S
	1
	UNIDAD

	1.13
	Vidrio de cristal templado y certificado incoloro, pulido y perforado 
	1
	UNIDAD

	1.14
	Soldadura especial para molinetes 
	1
	UNIDAD

	DETECTOR DE METALES (ARCO DETECTOR) 

	DECRIPCION
	CANTIDAD DE MANTENIMIENTOS
	CANTIDAD DE MAQUINAS
	UNIDAD DE MEDIDA

	2
	Garrett PD 6500i - Arco detector metales 

Comprobación de detección

Pasar objetos metálicos de diferentes tamaños para verificar que el equipo detecta correctamente.
Usar una pieza de prueba estándar (según la configuración recomendada).
Revisión de zonas de detección

Confirmar que todas las zonas del arco detectan metales de manera uniforme.
Ajustar la sensibilidad si es necesario.
Verificación de alarmas

Revisar el correcto funcionamiento de luces y sonidos de alerta.
Confirmar que los conteos de personas y alarmas son precisos.
Inspección de configuración

Revisar los parámetros de sensibilidad y discriminación en el menú de configuración.
Comparar con los valores recomendados según el entorno de seguridad.

Calibración y actualización de software 
Calibración
Ajustar la sensibilidad y discriminación de metales para reducir falsas alarmas.
Usar los procedimientos recomendados en el manual del fabricante.
Actualización de firmware (si aplica)

Revisar si hay actualizaciones disponibles en la página oficial de Garrett.
Instalar actualizaciones para mejorar rendimiento y seguridad.
	2
	3
	Unidad 

	2.1
	BOLSA DE REPUESTOS DETECTORES METALES (ARCO DETECTOR)

	2.1.1
	Description Panel A – B  PD 6500i
	1
	UNIDAD

	2.1.2
	Panel Cap Label Sheet
	1
	UNIDAD

	2.1.3
	Floor Mount Kit Boof Panel
	1
	UNIDAD

	2.1.4
	Power Cord Euro Plug Power Cord 110V
	1
	UNIDAD

	2.1.5
	Power cord w/NEMA LS-15P
	1
	UNIDAD

	2.1.6
	Power Supply Module with vents Extrusion Lens Gray Extrusion (Viny) Datection Unit PD 6500
	1
	UNIDAD

	DETECTOR DE METALES (Garret SuperWand) 

	DECRIPCION
	CANTIDAD DE MANTENIMIENTOS
	CANTIDAD DE MAQUINAS
	UNIDAD DE MEDIDA

	 3
	DETECTOR DE METALES DE MANO
Herramienta de detección manual primaria o secundaria para identificar la presencia de objetos metálicos en un área específica de una persona
Revisar la Batería
Retirar la batería y comprobar que los terminales no estén sulfatados.
Probar con una batería nueva y de buena calidad.

Limpieza Interna y Externa
Limpiar la carcasa y la empuñadura con un paño seco o ligeramente húmedo.
No utilizar solventes agresivos.
Revisar el compartimento de la batería y eliminar residuos de polvo o suciedad.

Prueba de Funcionamiento
Pasar diferentes tipos de metales (pequeños y grandes) y verificar que el detector responde correctamente.
Si la detección es débil o nula, puede requerir calibración o reparación.

Verificar Interferencias
Alejarse de fuentes de interferencia como motores eléctricos, antenas de radio o estructuras metálicas grandes.
Probar el detector en otro entorno.
	1
	5 
	Unidad 

	2.3
	BOLSA DE REPUESTOS DETECTORES METALES Bolsa de Repuestos (Incluye incorporación de repuestos nuevos, originales y mano de obra certificada en los equipos y repuestos, para los detectores Garret Superwand del Comando General de las Fuerzas Militares, con el fin de garantizar el correcto funcionamiento y conservación de este, de acuerdo a las características relacionadas a continuación:

	2.3.1
	Suministro de baterías 
	1
	UNIDAD

	3
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPOS DE RAYOS X

	DECRIPCION
	CANTIDAD DE MANTENIMIENTOS
	CANTIDAD DE MAQUINAS
	UNIDAD DE MEDIDA

	3
	Mantenimiento preventivo a los equipos de rayos x tanto electrónicos como mecánicos inspeccionar todos y cada uno de los elementos que integran el equipo a verificar, así: 
 
Mantenimiento, ajuste, calibración y limpieza general de elementos tanto exterior, como de tarjetas electrónicas, limpieza general de elementos mecánicos tanto Interior como exterior, revisión de fuentes y sistemas de regulación de energía UPS, revisión y mantenimientos de cableados, reajustes de calibración de sensibilidad de detección de los diferentes elementos que lo requieran, pruebas generales de respuesta y funcionamiento, pruebas finales efectuadas por el encargado o supervisor de los equipos de RX.

Mantenimiento a bandas, UPS, monitor y teclado, revisión de motores; revisión y mantenimiento de baterías de la UPS.

· ajustar los rieles de cortinas emplomadas en ambos extremos, 
· adecuar puntos de sujeción de protecciones de plomo y chasis, 
· ajuste de simetría, nivelado y alineación física de línea detectora para equipo de inspección por rayos (incluye medidas de radiación y pruebas de dosis de radiación externa)
	3 
	06
	UNIDAD

	3.0
	BOLSA DE RESPUESTOS EQUIPOS DE RAYOS X 
Bolsa de Repuestos (Incluye incorporación de repuestos nuevos, originales y mano de obra certificada en los equipos y repuestos, para las máquinas de rayos X del Comando General de las Fuerzas Militares, con el fin de garantizar el correcto funcionamiento y conservación de este, de acuerdo a las características relacionadas a continuación:


	3.1
	GENERADOR LINEA MILITAR 6046HI- RAY 10 V80 
	1
	UNIDAD

	3.2
	FUENTE XRC-HI-REG10,1 (HI-RAY 10 GENERATORS ONLY)
	1
	UNIDAD

	3.3
	HITRAX-II ELECTR. MEDIA BAY;2,2G;H2XB3
	1
	UNIDAD

	3.4
	DRUMMOTOR 50HZ 1X230V/PE;6040I/6040SI
	1
	UNIDAD

	3.5
	CONVEYOR BELT;HS 6040I/6046SI;L=04145 E
	1
	UNIDAD

	3.6
	UPS 3 KVA SOPORTE DE ESTACION DE TRABAJO
	1
	UNIDAD

	3.7
	TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO PARA HITRAX-II 120 VOLTIOS FASE 1 TENSION 4%
	1
	UNIDAD

	3.8
	REPUESTO TARJETAS PI
	1
	UNIDAD

	3.9
	FUENTE 24 V AC
	1
	UNIDAD

	3.10
	PI BOARD 3.5 V2.1
	1
	UNIDAD

	3.11
	DETECTOR LM12S-1.0 XADA
	1
	UNIDAD

	3.12
	DISCO DURO PARA HITRAX-II ELECTR. MEDIA BAY;2,2G;H2XB3
	1
	UNIDAD

	3.13
	REPARACION HITRAX-II ELECTR. MEDIA BAY;2,2G;H2XB3
	1
	UNIDAD

	3.14
	RELAY 24 VDC; DILEM 4-G ;4S
	1
	UNIDAD

	3.15
	RELAY CONTACTS FOR RELAY 34432513
	1
	UNIDAD

	3.16
	CAPACITOR 6MF/400V; C87/1
	1
	UNIDAD

	3.16
	TECLADO PARA RAYOS X 
	1
	UNIDAD 

	3.17
	MONITORES DE 27” ENTRADA HDMI Y VGA CON SUS PERIFERICOS Y/O ACCESORIOS
	1
	UNIDAD 

	3.18
	ROLLO CORTINA PLOMO 
	1 
	UNIDAD 

	3.19
	INSTALACIÓN DE ROLLO CORTINA PLOMO
	1
	UNIDAD



ANEXO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  DE LOS EQUIPOS A INTERVENIR

De acuerdo con la modalidad de selección.

1. Sistema de Control Accesos
El requerimiento es para tres (3) mantenimientos preventivos durante la vigencia del contrato para el Sistema de Control Accesos, con número de serial
EQUIPOS UBICADOS EN EL INTERIOR DEL EDIFICIO SOLUCIÓN TEMPORAL FORTALEZA

[image: Texto

Descripción generada automáticamente]

EQUIPOS UBICADOS EN EL INTERIOR DE GUARDIA MODULOS DE INGRESO

[image: Tabla

Descripción generada automáticamente]

2. Arco Detector 

El requerimiento es para dos (2) mantenimientos preventivos durante la vigencia del contrato para el Arco detector de metales, con número de numero de inventario: 
· 8004020000000000000139342
· 8004020000000000000139343
· 8004020000000000000166762

1.1 detectores manuales Garrett SuperWand
El requerimiento es para dos (2) mantenimientos preventivos durante la vigencia del contrato para el Arco detector de metales, con número de numero de inventario:
· 8004020000000000000033172
· 8004020000000000000166766
· 8004020000000000000166763
· 8004020000000000000166764
· 8004020000000000000166765


2. Maquinas Rayos X

Cabe resaltar que el requerimiento es para tres (3) mantenimientos preventivos durante la vigencia del contrato para los seis (6) Equipos Rayos X, con número de inventario COGFM así: 
· (8004)02000000000033381  
· (8004)02000000000082671 
· (8004)02000000000082670 
· (8004)02000000000108506 
· (8004)02000000000108503
· (8004)02000000000066641

	OTRAS ESPECIFICACIONES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO

	Se presentará al Supervisor del contrato, un informe técnico con las novedades presentadas y/o correcciones que se hayan realizado en el mantenimiento de los equipos, en caso de presentarse un problema se deberá especificar un tiempo de solución de la novedad presentada.

	Si en el desarrollo de cualquiera de los mantenimientos, se daña alguna pieza o por el cambio de esta o se dañe el equipo, el contratista asume la responsabilidad y reemplazará y cambiara el equipo o la parte averiada, por una de igual marca, nueva sin costo adicional, con iguales o superiores características funcionales, para asegurar este cumplimiento, estas actividades se realizarán con el acompañamiento de personal de la entidad que tenga conocimiento en la solución.

	Si una vez realizado el mantenimiento, alguno de los equipos del sistema de equipos de rayos X, presenta fallas durante la ejecución del contrato, es responsabilidad del contratista la reparación y de arreglo de este.

	se debe garantizar que todos los repuestos y/o elementos requeridos para solucionar cualquier incidente que se presente con los equipos de rayos X, deberán ser nuevos, origínales, y no re manufacturados, de fabricación, comercialización o distribución autorizada por SMITHS DETECTION marca de la máquina exisitente.

	La visita de mantenimiento se debe efectuar según programación acordada entre el contratista y el supervisor de contrato, expuestos en el cronograma de actividades que se suscribirá y aprobará, dentro de los cinco (5) días siguientes al perfeccionamiento del contrato.

	Deberá contar con un medio de comunicación (teléfono celular) el equipo de trabajo del contratista y el Centro de Monitoreo del Grupo de Seguridad.

	Durante el plazo de ejecución, debe contar con disponibilidad en sitio 12X5 NBD (Next Business Day) por necesidad o requerimiento específico, siempre que dicho requerimiento esté relacionado directamente con el inventario de equipos de los sistemas del objeto contractual.

	El contratista deberá contar con toda la herramienta, elementos y equipos necesarios para la ejecución del contrato.

	El contratista deberá garantizar que el personal asignado para el presente contrato cuenta con las normas de seguridad industrial y será responsabilidad exclusiva del contratista en cualquier situación de Riesgo y salud en el trabajo que se presente. 

	El contratista se comprometerá con el Comando General de las FF.MM., una vez adjudicado el contrato, a presentar ante el supervisor del contrato la información requerida del personal que adelantará los trabajos en las instalaciones, con el fin de llenar el respectivo estudio de seguridad personal correspondiente, en las condiciones que establezca el COGFM.

En caso de que alguna o algunas personas sean motivo de observaciones por parte del COGFM una vez adelantado el citado estudio de seguridad, el contratista deberá reemplazarla(s) para reiniciar el estudio nuevamente. 

Adicionalmente en el evento en el que por alguna urgencia se requiera entrar a un trabajador que no cuente con autorización de ingreso a las instalaciones del Comando General este será a cargo y por cuenta del contratista quien deberá presentar por escrito al supervisor por lo menos con tres (03) días de anterioridad informando los datos de la persona a ingresar, mientras se adelantan los estudios de seguridad, Así mismo, entregará y tendrá en cuenta lo siguiente: 

• Hacer firmar promesa de reserva a todo el personal que intervenga en la prestación del servicio en el presente contrato. 
• Todos y cada uno de los empleados del contratista deberá entregar al Grupo de Seguridad para la realización del estudio de seguridad la siguiente documentación, sin costo alguno para el COGFM: 
· Copia cedula de ciudadanía.
· Antecedentes de procuraduría, fiscalía, policía nacional y certificado judicial no mayor a treinta (30) días.
· Seguridad social y ARL 


	REQUISITOS AMBIENTALES

	El contratista debe cumplir con la normativa ambiental vigente en cuanto al almacenamiento, transporte, aprovechamiento, recuperación, tratamiento y/o disposición final de los residuos peligrosos, ordinarios o especiales generados en la ejecución del contrato, tales como aceite industrial usado, material impregnado de grasas y otras sustancias químicas, toxicas o radioactivas.

	En la Ejecución del contrato el contratista deberá entregar al supervisor del contrato, los cuales se anexarán en el informe de supervisión:
1. Registro de cantidad, caracterización y destino (disposición o aprovechamiento) de los residuos peligrosos, ordinarios o especiales generados en la ejecución del contrato. 
1. Hojas de seguridad de todos los residuos peligrosos que se generen, las cuales deberá entregar al supervisor del contrato.
1. Los repuestos que se cambien deberán contar con certificado de disposición final.
1. Lista de verificación del transportista.
1. Copia del manifiesto de recolección, transporte.
1. Licencias ambientales para el tratamiento, almacenamiento y disposición de residuos peligrosos.
1. Certificados de disposición final o aprovechamiento con empresas que cuenten con licencia ambiental vigente.
1. Visto bueno del Departamento Conjunto Ambiental y de Gestión del Riesgo de Desastre, para verificar el cumplimiento de los documentos entregados por el contratista.

	El Contratista debe garantizar que los envases y embalajes de los materiales suministrados son reciclables o reutilizables, los cuales deben contar con sello ambiental de los envases y embalajes

	El contratista debe presentar Registros de calibración que se utilizaran para el proceso de mantenimiento, emitido por una entidad certificada por la ONAC, este certificado de calibración, el cual no puede superar un año de vigencia, de lo contrario el documento no será válido.

	Deberá verificar el cumplimiento de las obligaciones del transportador, en cada entrega de residuos peligrosos, para esto entregará una lista de verificación, que deberá ser entregada al supervisor del contrato.

	Los mantenimientos se deberán realizar bajo todos los protocolos de Bioseguridad contemplados por el gobierno nacional o las normas que se promulguen dentro de las instalaciones del COGFM.

	
	
ASPECTOS AMBIENTALES
	
IMPACTOS AMBIENTALES
	CRITERIOS PARA EL CONTROL DE LOS ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES IDENTIFICADOS
	MEDIOS DE VERIFICACIÓN
	ETAPA DE VERIFICACIÓN PRECONTRACTUAL / CONTRACTUAL

	Generación de residuos sólidos.
	Contaminación de recursos hídricos y suelo. 

	Durante la ejecución de los trabajos y hasta su entrega final, el contratista está en la obligación de poner en práctica los procedimientos adecuados de señalización y de protección contra cualquier daño o deterioro que pueda afectar la calidad, estabilidad y acabados de los inmuebles aledaños, las estructuras e instalaciones de redes de servicios superficiales o subterráneos existentes dentro del área de trabajo o adyacentes a ella, siendo de su exclusiva responsabilidad cualquier daño que pudiere ocasionar a tales inmuebles, estructuras, instalaciones o redes.
	Se deberá constituir un documento por parte del contratista y debe ser verificado por el supervisor designado para tal efecto, donde se establezca los mantenimientos y procedimientos a ejecutar. 
	Esta medida deberá ser verificada por el contratista y supervisor del contrato en la etapa contractual, cuando se inicien los mantenimientos. 

	Generación de residuos peligrosos.
	Afectación del suelo y recursos hídricos.
	El contratista debe entregar el certificado de disposición final o de aprovechamiento de los Residuos peligrosos generados durante el servicio (en caso de que hayan generado), con empresas legalmente constituidas y autorizadas por la autoridad ambiental competente para realizar el transporte, tratamiento, aprovechamiento, valoración o disposición final de dichos residuos.
El manejo de los residuos peligrosos y el transporte de estos debe cumplir con lo establecido en el Titulo 6: Residuos peligrosos, Capitulo 1, del decreto 1076 de 2015 o la normativa que lo sustituya.

	Registro de cantidad, caracterización y destino (disposición o aprovechamiento) de los residuos peligrosos generados.

Certificado(s) de disposición final o de aprovechamiento de los residuos peligrosos generados durante el servicio con gestor autorizado por Autoridad Ambiental competente.





	Esta medida deberá ser verificada por el contratista y supervisor del contrato en la etapa contractual, en caso de que en la ejecución del contrato se generen residuos peligrosos.



	Generación de residuos peligrosos 
	Contaminación del suelo y agua 
	En caso de ser generados residuos peligrosos. 

El contratista deberá verificar el cumplimiento de las obligaciones del transportador de residuos peligrosos para esto entregará, plan de contingencia y una lista de verificación de cumplimiento del transportista. 
	1. Plan de contingencia aprobado por la autoridad ambiental.
2. Lista de verificación de cumplimiento del transportista según lo establecido en el Decreto 1076 de 2015 articulo 2.2.6.1.3.1 literal e y Decreto 1079 de 2015 articulo 2.2.1.7.8.2.1.  quien debe cumplir con los siguientes aspectos:
a) Nombre empresa recolectora de respel
1. Nombre del conductor 
1. Cedula del conductor
1. ARL conductor 
1. Placa del vehículo 
1. Qué tipo de vehículo es: vactor, furgón, camión u otro. 
1. El carro cuenta con certificado de gases, escriba el número y fecha de vencimiento. 
1. ¿El vehículo se encuentra en óptimas condiciones para el transporte? 
1. ¿El vehículo cuenta con extintor? 
1. ¿El vehículo cuenta con botiquín primeros auxilios? 
1. ¿El vehículo cuenta con dispositivo sonoro de reserva? 
1. ¿El vehículo cuenta con linterna?
1. ¿El vehículo cuenta con equipo para recolección
1. ¿El vehículo cuenta con ficha de seguridad del residuo? 
1. ¿El conductor cuenta con casco? 
1. ¿El conductor cuenta con botas? 
1. ¿El conductor cuenta con guantes? 
1. ¿El conductor cuenta con tapabocas? 
1. ¿El conductor cuenta con overol? 
1. ¿Tiene el certificado del curso para transporte de mercancía peligrosa?
1. ¿Cuenta con un plan de contingencia? 
1. ¿El carro cuenta con número UN? Escriba el número 
¿El número UN es visible en las cuatro caras del vehículo?  
	Esta medida deberá ser verificada por el contratista y supervisor del contrato en la etapa contractual, en caso de que en el mantenimiento de la ejecución del contrato se generen residuos peligrosos. 
   
El contratista deberá entregar la lista de verificación con máximo dos días hábiles de plazo, contado desde la fecha de generación del residuo.   

	Uso de equipos
	Alteraciones en los equipos y resultados 

	Garantizar la calibración de equipos utilizados en el mantenimiento preventivo y/o correctivo. 
	El contratista deberá adjuntar los certificados de calibración correspondientes.
	Esta medida deberá ser verificada en la etapa contractual, para garantizar que las actividades que requieran equipos con calibración cuenten con su respectivo certificado.
Deberá entregar los soportes antes de iniciar la actividad.






	EQUIPO DE SOPORTE

	En el evento de que por alguna circunstancia que requiera reparación temporal en sitio de los equipos existentes en Control de Acceso y Cancillería, estos por la seguridad de la Institución, deberán repararse en un término de 36 horas; si el daño persiste y hay necesidad de retirar los equipos, se deberá prever un equipo de reemplazo que permita la verificación del control de ingreso de metales o sustancias químicas. Este servicio se prestará sin ningún costo adicional para el COGFM. 

	OTRAS CONDICIONES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO

	En caso de reportarse un incidente en los equipos de rayos X el personal deberá presentarse en sitio dentro de las (4) horas siguientes al reporte del incidente. 

	Se atenderán todos los requerimientos de servicio para atender problemas que presenten los equipos de rayos X, así:
La forma como se prestará y se escalará este tipo de requerimientos de mantenimiento será el siguiente:
1. Se llamará al Centro De Atención Telefónica suministrado por el contratista
2. Se brindará soporte telefónico para resolver y/o diagnosticar el problema.
3. Si el problema no tiene solución telefónica, este es escalado y asignado a alguno de los técnicos o ingenieros de soporte, por parte del contratista.
4. El personal deberá presentarse en sitio dentro de las (4) horas siguientes al reporte del incidente en las instalaciones del Grupo de Seguridad del Comando General.

	El contratista deberá contar con personal capacitado o certificado por la casa fabricante SMITHS DETECTION, en el mantenimiento de los equipos de rayos X con los que cuenta actualmente el COGFM de acuerdo al perfil profesional requerido en la ejecución del contrato., Los cuales se verificaran como aspectos habilitantes y durante la ejecución será verificado por el supervisor.

	Al momento de la instalación de los repuestos a utilizar, el contratista, deberá entregar certificación de los repuestos donde conste que los elementos son nuevos y originales, de igual forma se entregaran en su empaque original, rotulados con nombre del elemento y numero de parte.

	El contratista podrá suministrar los repuestos que no estén previstos en la bolsa de repuestos, siempre y cuando tengan relación directa con el objeto del contrato, con un plazo máximo de dos (02) días hábiles, de acuerdo con los precios de mercado, previa solicitud del supervisor del contrato.

Los servicios serán cotizados y suministrados a precios del mercado, previa autorización escrita por el supervisor del contrato, para lo cual el oferente seleccionado deberá entregar la cotización de los servicios que no están en el cuadro de Servicios.

De requerirse otros servicios que no estén contempladas dentro de las especificaciones técnicas y sea acorde al objeto del contrato, este será incluido previa realización de tres (3) cotizaciones incluida la del contratista, de la siguiente forma:

a. Cuando el valor cotizado por el contratista es el más alto de las tres cotizaciones y si está por encima del 20% del promedio de las otras dos (2) cotizaciones, se tomará como precio del servicio a suministrar, el menor precio de las otras dos (2) cotizaciones y no se tendrá en cuenta la del contratista.
b. Cuando el valor cotizado por el contratista está dentro de los precios del mercado, se tomará como precio del servicio a suministrar el menor precio de las tres (3) cotizaciones.
c. Cuando el valor cotizado por el contratista es el más bajo de los precios del mercado, se tomará como precio del servicio a suministrar el precio cotizado por el contratista.

Según corresponda, cualquiera de las anteriores variables requiere autorización expresa y escrita del Ordenador del Gasto para la ejecución.

	TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO

	Se debe contar con mínimo una transferencia de conocimiento a nivel operador, aplicación de software de visualización Smiths Detection y análisis básico de imágenes consistente en el sistema RX Smiths convencionales HiTraX / SiProx, para doce (12) personas del Grupo de Seguridad del COGFM quienes se desempeñarán como los operarios de los equipos.

	GARANTÍA TÉCNICA

	El término de la garantía técnica o garantía legal de conformidad con el art. 7, 8, 9 y 11 de la ley 1480 de 2011. para los bienes suministrados será de doce (12) meses, contados a partir de la suscripción del acta de recibo a satisfacción de los bienes firmada por parte del representante de la empresa o su representante autorizado y el supervisor del contrato.

Es obligación, en los términos de la ley 1480 de 2011, de todo productor y/o proveedor responder por la calidad, idoneidad, seguridad y el buen estado y funcionamiento de los bienes suministrados.

Los repuestos suministrados e instalados en el desarrollo de la instalación, configuración y puesta en funcionamiento tendrán como mínimo una garantía de 12 meses.

En caso de que la prestación del servicio resulte defectuosa, el contratista deberá reponerlo dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes contadas a partir del requerimiento por parte del supervisor. Estarán a cargo del contratista todos los costos en que deba incurrir en el cumplimiento de su deber de garantía.

El servicio a reponer, en caso de haberse declarado defectuoso, debe ser prestado en el mismo lugar pactado en el contrato y deberá cumplir con las especificaciones técnicas, indicadas en el Anexo de especificaciones técnicas del presente pliego de condiciones, de lo contrario no se aceptará la garantía técnica, sino que se hará efectiva la garantía única de cumplimiento por el amparo de calidad de los servicios.

Se deberá garantizar que todos los repuestos a suministrar dentro del objeto contractual sean nuevos, originales y no remanufacturados, de conformidad con las especificaciones técnicas exigidas. Así mismo, se obliga a reemplazar a sus expensas aquellos elementos y partes descritos en el presente anexo que resulten de mala calidad, con defectos de fabricación o que fallen durante la operación.

En el caso que se requiera retirar los equipos para la incorporación del repuesto, se debe entregar por el personal técnico que retira el elemento, un diagnóstico del daño de este en un tiempo no superior a 48 horas y un diagnóstico no superior a 4 días calendario por el laboratorio que verificara y pondrá en funcionamiento nuevamente el elemento retirado y se entregará un reporte técnico por escrito de la novedad presentada donde se detalle cambio de piezas y elementos reparados, lo anterior previa autorización del supervisor del contrato.

Si un mantenimiento es requerido para normalizar la operación del equipo, y este debe ser efectuado en el laboratorio, el embalaje, seguros, traslado y desmonte de los equipos que se encuentren defectuosos estarán a cargo del contratista sin ningún costo adicional para el Ministerio de Defensa Comando General. Por lo que será responsabilidad única del contratista.

El contratista que realice los mantenimientos preventivos y correctivos de acuerdo a las especificaciones técnicas del presente proceso deberá contar con certificación de la casa fabricante o representante de fábrica SMITHS DETECTION que los avale para dicho mantenimiento.

La instalación y puesta en funcionamiento de uno o varios elementos posterior a la incorporación del repuesto estarán a cargo del contratista; al igual que su instalación en el sitio para su puesta en funcionamiento, sin que esto genere ningún costo adicional para el Ministerio de Defensa - Comando General

	CRONOGRAMA DE INTERVENCIÓN

	Dentro de los 5 días hábiles siguientes al acta de inicio del contrato el contratista deberá presentar el CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN, el cual deberá ser avalado por el supervisor del Contrato, ajustándose al horario establecido por las diferentes áreas del Grupo de Seguridad del Comando General para minimizar el impacto operativo sobre las mismas.

Junto con la entrega del cronograma el contratista deberá presentar un programa de trabajo, que permita establecer el orden y duración de cada una de las actividades requeridas en el mantenimiento preventivo.

	PERSONAL

	Dentro de los 3 días hábiles siguientes al inicio del plazo de ejecución del contrato el contratista deberá presentar las hojas de vida y certificados para intervención del personal que realizará las actividades descritas en el presente anexo, para aprobación del supervisor del contrato o quien haga sus veces. 

El personal que se emplee para la ejecución de los diferentes trabajos debe ser responsable, idóneo, poseer la suficiente práctica experiencia e idoneidad y conocimientos para que sus trabajos sean aceptados por el Supervisor, así como las certificaciones de la empresa ZKTECO requeridos para la ejecución de las obligaciones del contrato.

El personal no tendrá vinculación laboral con el Ministerio de Defensa, por lo cual es responsabilidad exclusiva del Contratista el pago honorario, seguridad social y prestaciones. 

El contratista se responsabiliza por cualquier trabajo mal ejecutado o que no funcione en contra de las normas de estabilidad y calidad y serán pagados por cuenta del contratista. 

Todo el personal del contratista debe estar debidamente uniformado e identificado.

El contratista está obligado a contar con el personal necesario para la prestación del servicio

Cuando a juicio de la Supervisión, el personal al servicio resultare insuficiente o sin la experiencia necesaria, el contratista procederá a contratar el personal que haga falta y la mano de obra calificada que se requiera o cambiarlo. 

El personal que emplee el contratista será de su libre elección y remoción. No obstante, lo anterior, El supervisor se reserva el derecho de solicitar al contratista el retiro o traslado de cualquier trabajador suyo; este reemplazo se debe realizar dentro los 3 días calendario siguientes a la solicitud.

	MATERIALES

	El contratista aportará todos los materiales que sean necesarios para el mantenimiento de los equipos, estos se cuentan por el contratista y colocados en sitio, con costos a su cargo. Así mismo, deberá considerar en su propuesta todos aquellos factores que incidan en su suministro. Todos los costos que demanden la compra, exploración, explotación, procesamiento, transporte, manejo, vigilancia, etc., de dichos materiales serán por cuenta del contratista, quien además deberá asumir los riesgos consecuentes por pérdida, deterioro o mala calidad de estos. 

Cuando el material sea rechazado por la Supervisión, el contratista a su costa, deberá retirarlo y reemplazarlo. 

Las aprobaciones, por parte de la Supervisión, de los materiales, no exoneran al contratista de su responsabilidad por la calidad del funcionamiento de los equipos. 



	

No.


	PERFIL
	CANTIDAD
	TITULO
	EXPERIENCIA ESPECIFICA
	% DE DEDICACIÓN  DEL CONTRATO

	1
	Profesional 
	1
	Ingeniero Eléctrico y/o Electrónico o áreas afines 
	mínimo de tres (03) años en equipos de inspección plataforma de control acceso y máquinas de equipos rayos X u ondas milimétricas contados a partir de la expedición del título o tarjeta Profesional
	100%
PRESENCIAL

	2
	Técnico
	1
	Técnico y/o Tecnólogo  Electricidad o áreas afines
	mínimo de dos (02) años en la implementación, instalación, mantenimiento preventivo y correctivo y/o soporte técnico de sistemas de control de acceso (Hardware y Software)  y sistemas de Seguridad Electrónica incluyendo equipos de inspección mediante Rayos X contados a partir de la expedición del título o tarjeta Profesional
	100%
PRESENCIAL





DOCUMENTACIÓN: 

· El oferente deberá acreditar con la oferta que cuenta con mínimo un consultorio veterinario propio o en convenio en la ciudad de Bogotá DC., apto para atender el servicio médico veterinario, consultas o el servicio de urgencias, exámenes de laboratorio, rayos x, ecografía, vacunas y demás servicios clínico-veterinarios necesarios para preservar la vida del semoviente como prioridad fundamental. Adicionalmente deberá garantizar que cuenta con la infraestructura operativa, administrativa, logística con personal idóneo para ejecutar el objeto del Contrato.

NOTA: Se deberá acreditar el consultorio veterinario mediante documento idóneo y el cual deberá tener una vigencia igual o superior al plazo de ejecución del contrato.

· El oferente debe informar en la oferta, la dirección y teléfono del consultorio veterinario en donde se prestarán los servicios.

· El oferente deberá anexar a la oferta el contrato o soporte para el manejo de residuos hospitalarios con una empresa autorizada por la autoridad ambiental competente y el Plan de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y Similares.

[bookmark: _GoBack]
___________, identificado con cc No. ________________ Expedida en _____________, actuando en calidad de representante legal de la firma (o persona natural), manifiesto que cumplo con todas las especificaciones técnicas   y experiencia requeridas y me comprometo a cumplir con el objeto del proceso bajo las condiciones técnicas sin condición alguna. 

Así mismo declaro bajo la gravedad del juramento, comprometiendo nuestra responsabilidad personal e institucional de las personas jurídicas que representamos, que la información antes consignada es totalmente cierta, corresponde única y exclusivamente a la entidad que representamos.

Para constancia firmo, en la ciudad de Bogotá a los ________________


NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
CC.
Representante Legal
Empresa:
NIT.
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