PROPUESTA ECONOMICA

Proceso Nº:

Objeto: 


	ÍTEM
	CARACTERÍSTICAS 
TÉCNICAS
	UNIDAD
	CTD
	VALOR UNITARIO
	VALOR IVA
	VALOR UNITARIO IVA/INC
	VALOR TOTAL IVA/INC

	1
	Camisa para hombre manga larga elaborada 45% algodón y 55% poliéster; incluidos reflectores en brazos y espalda de acuerdo con las normas de seguridad ocupacional. Según resolución # 1950 del 17 de julio del 2009 del ministerio de industria, comercio y turismo. bajo las normas técnicas colombianas. NTC 481 - NTC 230- NTC 754-1 - NTC 4160 - NTC 1479 tabla 1 opción 3 - NTC 772 - NTC 1155-3 - NTC 786 - NTC 313 método B. E    Empaque y rotulado, empaque de la camisa informal, se debe empacar de tal forma que no sufran daños o deterioros durante su transporte o almacenamiento.    Rotulado, la camisa informal debe llevar una marquilla que garantice la permanencia de la misma con el uso la siguiente información: nombre o marca registrada del fabricante, composición de la tela, talla, instrucciones de cuidado de acuerdo a la NTC 1806 actualización vigente, país de origen. 
  

	Unidad
	18
	
	
	
	

	2
	Pantalón en jean prelavado para hombre. Modelo clásico, elástico. Composición 100% algodón.   Especificaciones generales: Tela Índigo ARK MAGNUM, bolsillos delanteros tipo levis; pasadores: dos pasadores con un ancho de 1,5cm X 6cm de largo con doble repisado a 7 mm, entre costuras, bragueta tipo levis con doble costura y repisado, 7mm entre costura. El producto debe cumplir con las siguientes especificaciones según Resolución # 1950 del 17 de julio del 2009 del Ministerio de industria, comercio y turismo.         Composición: NTC 481 - NTC 230 método 5 - NTC 2291 - NTC 786 - NTC 1155 - NTC 1479 - NTC 4873-2   Empaque y Rotulado: Empaque, el pantalón JEANS se debe empacar de tal forma que no sufran daños o deterioro durante su transporte o almacenamiento.


	Unidad
	18
	
	
	
	

	3
	Par de BOTAS para hombre: Calzado de seguridad de la línea petrolera, caña corta, para ser utilizadas en condiciones de trabajo que tengan riesgos de impactos y compresión en la puntera; plantilla anti penetración. Suela de poliuretano con grabado anti deslizante, resistente a los hidrocarburos, con labrado, baja absorción, anti deslizante. Cuero graso hidrofugado resistente al agua. calibre 2,0 +/- 0,2 mm. El proveedor certifica según pruebas realizadas bajo las normas específicas para cada caso y garantiza:  NTC ISO 20344 - NTC 3377-2 NTC 1042 - NTC 1077 - NTC 1042 - NTC 1049 - NTC 1040 - NTC 3376 - NTC 4575 color café o negro, con plantilla antipinchazos.                                        
SUELA: Poliuretano tipo poliéster de alta densidad, resistente a hidrocarburos y aceites, certificadas según cada norma aplicable: NTC 456 - NTC 632 - NTC 4811 (din 53516) - NTC 467.                                                  
PUNTERA: según NTC 2257.                                          
ENTRE-SUELA: Caucho de baja densidad, suministra efecto doble densidad a la zuela aportando confort, absorbe parte del impacto durante el uso, pegada y cosida a la capellada, sellando la parte inferior del calzado haciéndola impermeable. Según NTC 2257.


	Unidad
	18
	
	
	
	

	4
	Camisa para hombre confeccionada en tela 100% algodón. Cuello corbata, manga corta. Colores a escoger, el producto debe cumplir con las siguientes especificaciones según resolución # 1950 del 17 de julio del 2009, Norma técnica colombiana. NTC 230 - NTC 481 - NTC 908 - NTC 1213 - NTC 2510 - NTC 2512 - NTC 5872 - NTC 48732 - Norma ASTM D629 - NTC 1806. Empaque y rotulado: La camisa de trabajo debe venir empacada individualmente, de tal forma que permita observar su contenido, conservándolo limpio y en un buen estado hasta su destino final, en forma colectiva podrá ser en cajas de cartón que garantice la protección del producto durante el transporte y almacenamiento, la prenda deberá llevar en la parte interna una marquilla que lleve la siguiente información con tinta indeleble. Nombre del confeccionista, talla, país de origen, composición de la tela, cuidado de la prenda, instrucciones de cuidado.


	Unidad
	3
	
	
	
	

	5
	Par de zapatos para hombre elaborados 100% en cuero bovino plena flor tipo ejecutivo, dando cumplimiento a la NTC 2038. que establece los requisitos que debe cumplir y los ensayos a que debe someterse el calzado de calle, fabricado en cuero bovino plena flor o flor corregida.


	Unidad
	3
	
	
	
	

	6
	Pantalón para hombre confeccionado en tela 100% algodón 4 bolsillos. El producto debe cumplir con las especificaciones según resolución # 1950 del 17 de julio del 2009 cumpliendo la norma técnica colombiana NTC230 -NTC481 - NTC908 -NTC1213 -NTC2510 -NTC2512 -NTC5872 -NTC48732 y la NTC-481.


	Unidad
	3
	
	
	
	

	7
	Jeans para dama Composición 100% algodón. Especificaciones generales: Tela Índigo ARK MAGNUM, bolsillos delanteros tipo levis; pasadores: dos pasadores con un ancho de 1,5cm X 6cm de largo con doble repisado a 7mm, entre costuras, bragueta tipo levis con doble costura y repisado, 7mm entre costura. El producto debe cumplir con las siguientes especificaciones según Resolución # 1950 del 17 de julio del 2009 del Ministerio de industria, comercio y turismo. Composición: NTC 481 - NTC 230 método 5 - NTC 2291 - NTC 786 - NTC 1155 - NTC 1479 - NTC 4873-2   Empaque y Rotulado: Empaque, el pantalón JEANS se debe empacar de tal forma que no sufran daños o deterioro durante su transporte o almacenamiento.
	Unidad
	12
	
	
	
	

	8
	Par de zapatos calzado para dama 100% cuero bovino, el producto debe cumplir con las especificaciones NTC 2038, que establece los requisitos que debe cumplir y los ensayos a que debe someterse el calzado de calle fabricados en cuero bovino plena flor o flor corregida, en caso de requerir características que difieran de los parámetros establecidos en la Norma Técnica Colombiana.


	Unidad
	12
	
	
	
	

	9
	Camibusos tipo polo para dama manga corta. Colores a escoger, el producto debe cumplir con las siguientes especificaciones según resolución # 1950 del 17 de julio del 2009, Norma técnica colombiana. NTC 230 - NTC 481 - NTC 908 - NTC 1213 - NTC 2510 - NTC 2512 - NTC 5872 - NTC 48732 - Norma ASTM D629 - NTC 1806. Empaque y rotulado: deben venir empacada individualmente, de tal forma que permita observar su contenido, conservándolo limpio y en un buen estado hasta su destino final.


	Unidad
	12
	
	
	
	

	10
	Tapabocas industrial (N95) - Respirador de protección facial con capacidad de filtración mínima del 95% de partículas no aceitosas, diseño ergonómico que garantiza ajuste hermético, clip nasal ajustable, material libre de fibra de vidrio, hipoalergénico, bandas elásticas de alta resistencia para sujeción segura, no reutilizable (según fabricante), cómodo y de fácil adaptación al rostro.


	Caja
	2
	
	
	
	

	11
	Guantes de carnaza - Fabricado en carnaza de calibre 1.8mm a 2.4 mm, Cosido con hilo 100% algodón, Puño corto (7 Cm) que proporciona protección en muñeca,
Entrada amplia que permite al usuario ponérselos y quitárselos fácilmente.
Excelente agarre y resistencia a la abrasión. Recomendado para uso en labores con nivel medio-alto de abrasión y sin riesgo de cortes, maniobras y trabajos pesados, manufactura, metalurgia, agricultura, construcción, carpintería, conducción y transporte, manejo de herramientas, embalaje de productos, manejo de materiales calientes en forma intermitente, al mismo tiempo que le proporciona seguridad contra cortes menores. No presentan pliegues o fruncidos en el material que puedan incomodar al usuario.


	Pares
	7
	
	
	
	

	12
	Protector auditivo tipo copa de alta visibilidad, ofrece protección en ambientes de trabajo con niveles de ruido superiores a 85 dB Las copas gemelas están acopladas acústicamente lo que minimiza la resonancia y resulta en un super atenuador que brinda protección efectiva contra ruido extremo, así como óptimo confort y un peso liviano. Cojinetes de suave espuma ofrecen un sello adecuado sin causar demasiada presión. Los cojinetes son fáciles de reemplazar y su capa exterior está fabricada en plástico texturizado que facilita la ventilación y aumenta su durabilidad.


	Unidad
	6
	
	
	
	

	13
	Chaleco reflectivo - Material: Poliéster, malla transpirable o tela fluorescente de alta visibilidad.
Colores: Amarillo neón, naranja o verde fosforescente.
Bandas reflectantes: Franjas de material retrorreflectante que reflejan la luz de vehículos u otras fuentes.
Cierre: Con velcro, cremallera o broches de presión.
Normativas: Cumple con estándares de seguridad como ANSI/ISEA 107, EN ISO 20471 o NOM-115-STPS.


	Unidad
	7
	
	
	
	

	14
	Gafas de seguridad claras - Montura y Lente en Policarbonato que filtra el 99.9% de los rayos UV.
- Puente nasal universal para un ajuste cómodo.
- Protección contra alta velocidad de partículas: 45 m/s
- Peso: 23 gramos.
- Espesor del lente: 2.0 mm.


	Unidad
	6
	
	
	
	

	15
	Casco de seguridad fabricado en material de alta resistencia (polietileno o ABS), diseño ergonómico, liviano, con sistema de suspensión interna de 4 o 6 puntos para absorción de impactos, ajuste tipo ratchet, banda antisudor, ranuras laterales para acoplar protectores auditivos y visor, resistencia a impactos, penetración y, según referencia, propiedades dieléctricas. Compatible con barbuquejo para mayor estabilidad en labores mineras.

	Unidad
	6
	
	
	
	

	SUBTOTAL
	
	

	IVA TOTAL
	
	

	VALOR TOTAL CON IVA INCLUIDO
	
	




VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA: 	  ($_________________)

RESPONSABLE DE IVA: SI____NO	

NOMBRE DEL PROPONENTE:
NIT:
REPRESENTANTE LEGAL:
CÉDULA:


FIRMA:________________________________


