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ANEXO No. 02
CONDICIONES ADICIONALES DEL PROCESO IPMC-DTOR-077-2026


[bookmark: _Hlk198996680]DR07-3202053-26-043 - DR05-3202053-26-012 Compra e instalación de bombas solares sumergibles tipo lapicero y accesorios de acuerdo a especificaciones técnicas requeridas, con destino a la implementación de los acuerdos de conservación y sistemas sostenibles con comunidades campesinas, dentro y en las zonas colindantes de las áreas protegidas bajo la jurisdicción de la Dirección Territorial Orinoquía de Parques Nacionales Naturales de Colombia, en el marco del proyecto de conservación.

1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1.1. CLASIFICACION UNSPSC

El objeto contractual se enmarca dentro del siguiente código del Clasificador de Bienes y Servicios:

	Clasificación UNSPSC
	Segmento
	Familia
	Clase
	Producto

	26111607
	Generación, distribución y almacenamiento de energía
	Generación de energía
	Sistemas de generación de energía renovable
	Sistemas de bombeo solar

	39121100
	Componentes y suministros eléctricos
	Iluminación y equipos eléctricos
	Equipos de energía solar
	Paneles solares

	40151513
	Distribución y acondicionamiento de sistemas de fluidos y gases
	Bombas
	Bombas de agua
	Bombas sumergibles

	40142000
	Distribución y acondicionamiento de sistemas de fluidos y gases
	Componentes para manejo de fluidos
	Partes y accesorios para bombas
	Accesorios para bombas

	40151700
	Distribución y acondicionamiento de sistemas de fluidos y gases
	Equipos de bombeo
	Componentes para sistemas de bombeo
	Componentes y accesorios para sistemas de bombeo



1.2. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LOS SERVICIOS

Los artículos que se requieren deberán cumplir con las siguientes especificaciones técnicas básicas:

	ITEM
	DESCRIPCIÓN DEL BIEN
	UNIDAD DE MEDIDA
	CANTIDAD TOTAL

	1
	PARQUE NACIONAL NATURAL TINIGUA
KIT 1: BOMBA SOLAR TIPO LAPICERO 300W – DIAM. EXT. 3 PULGADAS: Potencia: 300W 
Diámetro externo de la bomba: 3″, Voltaje nominal: 24VDC, Rango de voltaje de operación: 30VDC – 48VDC, Máximo caudal: 3.5 m³/h a 0 m de altura (ver curva hidráulica)
Máxima cabeza: 35 m a 0 m³/h (ver curva hidráulica), Diámetro de salida: 1.25″ (1 ¼”), Longitud de cable incorporado: 2 metros, Potencia recomendada en paneles solares: > 500W, Voltaje máximo circuito abierto (Voc) del arreglo FV: < 50V, Velocidad máxima: 4000 RPM
El kit constará de los siguientes elementos:
Bomba solar tipo lapicero – 300W – 24VDC
Controlador MPPT para bomba solar
 Voltaje nominal del sistema: 12V / 24V / 36V / 48V DC (Selección automática o manual)
 Eficiencia de seguimiento MPPT: >99.0% a 99.5%
 Eficiencia máxima de conversión: Hasta 98% 
 Voltaje máximo de circuito abierto (Voc) del panel: Varía según el modelo, típicamente entre 150V DC y 250V DC
Consumo propio (en espera): Extremadamente bajo (0.5W a 2W)
Protecciones integradas: Contra polaridad inversa (paneles y baterías), cortocircuito, sobrecarga y sobrecalentamiento 
 Pantalla: Pantalla LCD integrada o externa para monitoreo de voltaje, corriente y parámetros en tiempo real 
1 panel solar bifacial monocristalino de 585W 
  potencia Máxima (Pmax): 585 W
  Eficiencia del Módulo: 20.94% - 23.2%
 Voltaje a Máxima Potencia (Vmpp): ~43.14 V a 44 V
 Corriente a Máxima Potencia (Impp): ~13.32 A a 13.57 A 
 Voltaje en Circuito Abierto (Voc): ~52.37 V 
 Corriente en Cortocircuito (Isc): ~14.18 A 
 Tasa de Bifacialidad: Generalmente 80% ± 10%Panel solar bifacial monocristalino de 585W
1 DPS solar 600V 40kA 2P con normatividad vigente (RETIE) 
Voltaje máximo de operación continua (\(U_{c}\)): 600V DC 
Corriente nominal de descarga (\(I_{n}\)): 20 kA
Corriente máxima de descarga (\(I_{max}\)): 40 kA
Tiempo de respuesta: ≤ 25 nanosegundos
Tecnología: Varistor de óxido metálico (MOV) con desconexión térmica
Número de polos: 2 Polos (2P)
Montaje: Riel DIN (TH35-7.5 / DIN35) 
Temperatura de trabajo: -30°C a +70°C
Protección de la carcasa: IP20 (diseño para interiores o gabinetes solares)
Mantenimiento: Cartuchos extraíbles/enchufables para facilitar el cambio rápido si se funden.
1 breaker termomagnético DC 2P 16A 500V
Corriente nominal (In): 16 Amperios.
Número de polos: 2 Polos (bipolar, ideal para interrumpir positivo y negativo).
Tensión máxima de operación (Ue): Hasta 500V DC.
Capacidad de ruptura / interrupción: Generalmente 6kA (o 6000A).
Curva de disparo: Curva C (se dispara entre 5 a 10 veces la corriente nominal para evitar falsos positivos con picos de arranque).
Montaje: Riel DIN de 35 mm.
Tensión de aislamiento: Hasta 1000V DC.
Certificaciones comunes: IEC, normas de calidad, RETIE (en Colombia)
Caja de protecciones para 6 circuitos
Capacidad: 6 espacios (polos) para breakers.
Corriente Nominal: Usualmente de 75 A hasta 125 A, dependiendo de los circuitos.
Tensión Nominal: 120 V / 240 V AC.
Capacidad de Cortocircuito: 10 kA (10.000 A).
Materiales: Lámina metálica con pintura electrostática, o cajas estancas en policarbonato y ABS.
Grado de Protección: Desde IP20 (uso interior) hasta IP65/IP6XC (protección contra polvo y chorros de agua para exterior).
Barras y Bornes: Fabricadas en cobre o aluminio para conexión segura de fases, neutro y tierra. 
Pareja de conectores MC4 hembra y machos sencillos
Voltaje Nominal: Hasta 1500 V CC (según estándar IEC/UL).
Corriente Nominal: Entre 30 A y 40 A (dependiendo del fabricante).
Grado de Protección: IP67 o IP68 (resistente al agua y al polvo).
Rango de Cable Aceptado: 2.5 mm², 4.0 mm² o 6.0 mm² (AWG 14/12/10).
Materiales: Cobre con estañado (contactos) y plástico resistente a rayos UV (aislamiento).
Temperatura de Operación: -40 °C a +90 °C
- 1 (un) Estructura Cubierta Metálica 1 panel.
- 15 metros de CABLE SOLAR 10mm2 / 10 AWG 1500VDC ROJO cable unifilar de cobre electrolítico estañado flexible, temperatura máxima del conductor 120°C condiciones de instalación: AL AIRE.
- 15 metros de CABLE SOLAR 10mm2 / 10 AWG 1500VDC NEGRO cable unifilar de cobre electrolítico estañado flexible, temperatura máxima del conductor 120°C condiciones de instalación: AL AIRE.
- 8 rollos de manguera polietileno revestida 3/4 calibre 60 x 100mts
- 8 rollos de manguera polietileno revestida 1” calibre 60 x 100mts
40 metros de cable sumergible calibre 12 AWG, 4 hilos, 600V Area transversal del conductor: 4mm2. Diámetro conductor por hilo: 2.43 mm. Diámetro total cable: 10,9 mm. Resistencia DC Nominal a 20°C: 4,8529 Ω/km. Peso: 222 kg/km. Tensión máxima de operación: 600 VAC / 1,8kVDC. Temperatura máxima de operación: 90°C.
Accesorios de instalación: Cinta termoencogible, Cinta aislante, Cinta encauchetada, Cinta de teflón, Sensor de nivel, Llave Allen, Destornillador, Abrazadera metálica, Adaptador para manguera, Tornillería, Estructura para soporte de paneles solares, Cableado adicional distinto al especificado, Tubería y accesorios hidráulicos, Diagrama esquemático de conexión del sistema.
	Kit
	2

	2
	PARQUE NACIONAL NATURAL SIERRA DE LA MACARENA
KIT 2: BOMBA SOLAR TIPO LAPICERO DC 400W con Controlador MPPT para bomba solar. 
Potencia: 400W. Voltaje: 48VDC. Rango de voltaje: 60VDC – 90VDC. Máximo caudal: 3.8 m3/h a altura 0m (ver curva bomba solar). Máxima cabeza: 55 m a flujo 0m3/h (ver curva bomba solar). diámetro tubería de salida: 1.25″ (1 ¼”). Cable: 2 m. Potencia en paneles solares recomendada: >600W. Voltaje circuito abierto de arreglo de paneles solares: <100V. Máximas RPM: 4000
- 2 (dos) Paneles solares 555wp monocristalino rs6-555m-e3. Potencia máx. (Pmax) 555 Wp. Tensión a potencia máx. (Vmp) 42.10 V. Corriente a potencia máxima (Imp) 13.19 A. Tensión en circuito abierto (Voc) 49.95 V. Corriente de cortocircuito (Isc) 14.04 A. Eficiencia del módulo 21.5%Dimensiones: 2278 X 1134 X 30 mm""""
- 1 (un) DPS DC SOLAR 20KVA 2P 600V con normatividad vigente (RETIE) tipo de dispositivo supresor sobretensión 
DC (SPD) tipo 2 
Voltaje Máximo de operación (\(U_{c}\)) 600 V DC, Corriente Nominal De Descarga (\(I_{n}\)) 20 KA, Corriente Máxima De Descarga (\(I_{max}\)) 40 KA, 2 Polos (2P), Tiempo de respuesta Menos de 25 nanosegundo (ns), Tecnología de protección Varistor de Oxido Metálico (MOV), Tipo de montaje Riel DIN de 35 mm, Dimensiones/Diseño Cascara compacta con cartucho extraíbles.
- 1 (un) BREAKER TERMOMAGNETICO DC 2 POLOS 16 AMPERIOS 500 V Corriente nominal (In): 16 Amperios.
Número de polos: 2 Polos (bipolar, ideal para interrumpir positivo y negativo).
Tensión máxima de operación (Ue): Hasta 500V DC.
Capacidad de ruptura / interrupción: Generalmente 6kA (o 6000A).
Curva de disparo: Curva C (se dispara entre 5 a 10 veces la corriente nominal para evitar falsos positivos con picos de arranque).
Montaje: Riel DIN de 35 mm.
Tensión de aislamiento: Hasta 1000V DC.
Certificaciones comunes: IEC, normas de calidad, RETIE (en Colombia)
- 1 (un) Tablero de Distribución de Sobreponer 8 polos
- 2 (dos) Conectores Retie MC4 con normatividad vigente (RETIE) 
Voltaje Nominal: Hasta 1500 V CC (según estándar IEC/UL).
Corriente Nominal: Entre 30 A y 40 A (dependiendo del fabricante).
Grado de Protección: IP67 o IP68 (resistente al agua y al polvo).
Rango de Cable Aceptado: 2.5 mm², 4.0 mm² o 6.0 mm² (AWG 14/12/10).
Materiales: Cobre con estañado (contactos) y plástico resistente a rayos UV (aislamiento).
Temperatura de Operación: -40 °C a +90 °C
- 1 (un) Estructura Cubierta Metálica 2 paneles
- 40 metros de Cable sumergible calibre 12 AWG, 4 hilos, 600V. Número de hilos: 4. Calibre AWG: 12. Area transversal del conductor: 4mm2. Diámetro conductor por hilo: 2.43 mm. Diámetro total cable: 10,9 mm. Resistencia DC Nominal a 20°C: 4,8529 Ω/km. Peso: 222 kg/km. Tensión máxima de operación: 600 VAC / 1,8kVDC. Temperatura máxima de operación: 90°C.
- 15 metros de CABLE SOLAR 10mm2 / 10 AWG 1500VDC ROJO cable unifilar de cobre electrolítico estañado flexible, temperatura máxima del conductor 120°C condiciones de instalación: AL AIRE.
- 15 metros de CABLE SOLAR 10mm2 / 10 AWG 1500VDC NEGRO cable unifilar de cobre electrolítico estañado flexible, temperatura máxima del conductor 120°C condiciones de instalación: AL AIRE.
- 8 rollos de manguera polietileno revestida 3/4 calibre 60 x 100mts
- 8 rollos de manguera polietileno revestida 1” calibre 60 x 100mts
	Kit
	3

	3
	Instalación, puesta en funcionamiento del kit 2 en el PNN Sierra de La Macarena, y prueba de tres (3) días para validar su funcionamiento
	Unidad
	2

	TOTAL GENERAL
	7



Nota 1: el proponente deberá anexar como requisito técnico habilitante la ficha técnica de los elementos.

1.3. UBICACIÓN GEOGRAFICA DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS REQUERIDOS.

PARQUE NACIONAL NATURAL TINIGUA

Punto de entrega. Ruta: El trayecto desde Villavicencio hasta la inspección de La Julia, específicamente hasta la vereda Vegas del Guayabero, en el municipio de Uribe (Meta), comprende una distancia aproximada de 210 kilómetros y un tiempo estimado de viaje de entre 6 y 7 horas en vehículo de carga. La ruta atraviesa los municipios de Villavicencio, Acacías, Guamal, San Martín, Granada y Mesetas, hasta llegar al área urbana de La Julia. El estado de la vía entre Villavicencio y Granada es predominantemente pavimentado, incluyendo tramos de doble calzada entre Villavicencio y Acacías, lo cual permite una circulación fluida y segura. Desde Granada hasta el casco urbano de Uribe (La Julia), la carretera presenta condiciones mixtas, alternando tramos pavimentados con otros en afirmado. Esta última sección puede presentar dificultades, especialmente en temporada de lluvias, debido a la posibilidad de deterioro del terreno.

En el recorrido se encuentran al menos dos estaciones de peaje: el peaje Ocoa, ubicado entre Villavicencio y Acacías, y el peaje Iraca, próximo a Granada. Una vez en el casco urbano de La Julia, el proveedor debe continuar el desplazamiento hacia el sitio de entrega ubicado en la vereda vegas del Guayabero, en las coordenadas 2°36'20.95"N - 74°15'5.12"O. Este último tramo tiene una extensión de aproximadamente 50 kilómetros por vía terciaria (trocha). La vía es transitable para vehículos tipo camioneta 4x4, motocicletas, camiones y vehículos de carga liviana. El terreno presenta pendientes suaves y no posee elevaciones significativas, sin embargo, la transitabilidad está sujeta a las condiciones climáticas, siendo más desafiante durante la temporada de lluvias, cuando el acceso puede verse considerablemente afectado.

Respecto a la entrega, a continuación, la información correspondiente:

	No.
	KIT
	NOMBRE
	VEREDA
	COORDENADA
	DETALLE

	1
	Kit 1
	Schneider Rodríguez
	Vegas del Guayabero
	74°15´16.37” W 2°36´21.41” N
	Entrega

	2
	Kit 1
	Yolanda Rovis
	Vegas del Guayabero
	74°16´21.39” W 2°35´33.73” N
	Entrega





PARQUE NACIONAL NATURAL SIERRA DE LA MACARENA

Punto de entrega. Ruta: municipio de La Macarena coordenadas latitud 2°21'18.91"N Longitud 73°34'47.67"O

Salida desde Villavicencio, se toma la salida hacia el suroriente del Meta, saliendo por la vía a Acacías (Ruta Nacional 65); Pasas por Acacías, Guamal, San Martín y continúas hacia Granada, Meta. De Granada a Vista Hermosa, desde Granada, tomar la vía hacia el municipio de Vista Hermosa. Esta ruta está totalmente pavimentada hasta el municipio de Vista Hermosa y en buen estado, el trayecto entre Granada y Vista Hermosa es de aproximadamente 65 km, y puede tardar alrededor de una (1) hora. Desde Vista Hermosa hasta el municipio de la Macarena se toma una vía terciaria (sin pavimentar) por un trayecto de aproximadamente 140 km con una duración de 7 horas, y desde La Macarena se toma otra vía terciaria hacia la vereda la Catalina de aproximadamente 36 km con una duración de 3 horas.

[image: ]

Respecto a la entrega e instalación, a continuación, la información correspondiente:

	No.
	KIT
	NOMBRE
	VEREDA
	COORDENADA
	DETALLE

	1
	Kit 2
	Fernely Arias
	La Catalina
	73°34'47.8" W 2°21'18.6" N
	Entrega

	2
	Kit 2
	Angélica Saavedra
	La Catalina
	73° 34'47.67" W 2°21'18.91" N
	Entrega e instalación

	3
	Kit 2
	Neil Bernal
	La Catalina
	73°33'40.8"W 2°22'05.7"N
	Entrega e instalación



2. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

El contratista se obliga a cumplir las siguientes actividades:

1. Entregar e instalar previa concertación con el supervisor del contrato, cada uno de los bienes y servicios requeridos de acuerdo a los sitios y especificaciones técnicas establecidas en el estudio previo.
2. Garantizar la oportuna y eficaz prestación del objeto contratado, respondiendo por la calidad de los bienes y servicios suministrados, según las características requeridas.
3. Garantizar la entrega e instalación de las Bombas solares dentro de los plazos establecidos.
4. Entregar los elementos debidamente empacados, embalados y protegidos para soportar el almacenamiento temporal.
5. Asumir los gastos de transporte, cargue descargue, entrega e instalación de los elementos requeridos por PARQUES, también el riesgo y propiedad de los mismos hasta que se realice el recibo total a satisfacción, de conformidad con los elementos requeridos por PARQUES en los lugares indicados.
6. Asumir el riesgo y propiedad de los elementos hasta que se realice el recibo de entrega a satisfacción.
7. Mantener fijos los precios de los productos y servicios ofrecidos durante la ejecución del contrato.
8. Remplazar los elementos que por cualquier motivo sean catalogados como defectuosos, para lo cual el supervisor del contrato comunicará por escrito al contratista la situación presentada y este (el contratista) en un término de ocho (08) días hábiles efectuará la reposición de los bienes.
9. Garantizar la calidad de los bienes entregados asegurando que sean originales, nuevos y cumplan con las características requeridas y de la mejor calidad.
10. Responder sin perjuicio de la garantía, por la calidad de los elementos y servicios adquiridos.
11. Acatar y cumplir las instrucciones que el Supervisor le imparta en relación con el objeto contractual.
12. Mantener indemne a la entidad por las reclamaciones que se deriven con ocasión a la ejecución contractual.
13. Presentar ante la entidad la correspondiente facturación de conformidad con las normas vigentes, adjuntando soporte de paz y salvo en el pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales correspondientes al último periodo de pago.
14. Realizar los aportes al Sistema Integral de Seguridad Social Integral de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Ley 797 de 2003, artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y demás normas que la complementen, sustituyan o modifiquen; en todos los casos si hubiere lugar a ello. El Contratista deberá presentar al Supervisor de la Orden copia del pago correspondiente a los aportes de Salud y Pensión, la cual deberá adjuntarse a la constancia de cumplimiento del contratista para efectuar el pago correspondiente.
15. Cargar en la plataforma transaccional de contratación SECOP II cada una de las facturas, cuentas de cobro, informes de avances (en caso de requerirse) y demás soportes que den cuenta de la ejecución y el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, de conformidad con los requerimientos del supervisor designado y luego de que dichas facturas sean radicadas ante la entidad estatal. El cargue de dichas evidencias deberá realizarse en el acápite del formulario del contrato denominado como “Ejecución contractual”. Constituir las garantías exigidas y mantener su vigencia.
16. Las demás obligaciones que se deriven de los presentes términos de referencia y de la naturaleza del contrato.

3. OBLIGACIONES DE PARQUES

1. Expedir constancia(s) de cumplimiento en forma oportuna para el respectivo pago.
2. Verificar el cumplimiento de las obligaciones contraídas por el Contratista.
3. Prestar la colaboración necesaria para que el Contratista satisfaga plenamente el objeto contractual.
4. Efectuar los pagos en la forma pactada en el presente contrato.
5. Dirimir las controversias que se presenten entre el Supervisor y el Contratista en la ejecución del Contrato.
6. Parques podrá exigir si lo cree conveniente las pruebas que indiquen que el contratista ha cumplido con las obligaciones de pagar oportunamente los salarios y prestaciones que correspondan de acuerdo con las leyes vigentes al personal que utilice para la ejecución de este contrato.
7. Parques de acuerdo con la normatividad vigente en materia de contratación impondrá las multas a que haya lugar, siempre que se compruebe el incumplimiento del objeto del contrato.



4. CRONOGRAMA

El cronograma corresponde al publicado en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP II.


5. INTERES DE LIMITAR LA CONVOCATORIA A MIPYMES

De conformidad con el artículo 2.2.1.2.4.2.2. del Decreto 1860 de 2021 el presente proceso podrá ser objeto de limitación a mípyme, siempre y cuando se hayan recibido solicitudes de por lo menos dos (2) Mipyme colombianas para limitar la convocatoria a Mipyme colombianas, y que las mismas hayan sido presentadas en el término establecido para tal efecto en el cronograma del proceso.

En este orden de ideas, y en consideración con el presupuesto oficial estimado para la presente contratación, los posibles oferentes solo podrán solicitar limitar la convocatoria, quienes ostenten la calidad de MIPYME COLOMBIANAS (micro, mediana y pequeña empresa), con mínimo un año de existencia y que tratándose de personas jurídicas, las solicitudes solo las podrán realizar cuando el objeto social les permita ejecutar el contrato y siempre y cuando reúnan los requisitos señalados a continuación:

6. REQUISITOS MÍNIMOS DE LAS MIPYMES. Los proponentes MIPYMES deberán presentar los siguientes documentos de conformidad con el artículo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1860 de 2021:

1. Las personas naturales mediante certificación expedida por ellos y un contador público, adjuntando copia del registro mercantil.

2. Las personas jurídicas mediante certificación expedida por el representante legal y el contador o revisor fiscal, si están obligados a tenerlo, adjuntando copia del certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio o por la autoridad competente para expedir dicha certificación.

Para la acreditación deberán observarse los rangos de clasificación empresarial establecidos de conformidad con la Ley 590 de 2000 y el Decreto 1074 de 2015, o las normas que lo modifiquen, sustituyan o complementen.


PARÁGRAFO 1. En todo caso, las Mipyme también podrán acreditar esta condición con la copia del certificado del Registro Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación.

PARÁGRAFO 2. Para efectos de la limitación a Mipyme, los proponentes aportarán la copia del registro mercantil, del certificado de existencia y representación legal o del Registro Único de Proponentes, según corresponda conforme a las reglas precedentes, con una fecha de máximo sesenta (60) días calendario anteriores a la prevista en el cronograma del Proceso de Contratación para el inicio del plazo para solicitar la convocatoria limitada.


7.  CAUSALES DE RECHAZO DE LAS OFERTAS

Son causales de rechazo de las ofertas, las siguientes: 

1. Cuando el proponente se encuentre incurso en alguna de las prohibiciones, inhabilidades e incompatibilidades establecidas en la Ley. Así mismo, cuando carezca de capacidad para desarrollar el objeto de la presente contratación o cuando la vigencia de la persona jurídica sea inferior a la exigida en la Ley. 
2. La omisión de oferta económica en la propuesta presentada o cuando el valor de la oferta supere el presupuesto oficial estimado o cuando la oferta no se presente en pesos colombianos. 
3. Cuando el proponente no cumpla con la totalidad de las condiciones técnicas mínimas establecidas en la presente invitación, presente algunas exclusiones a éstas o presente una propuesta con precio artificialmente bajo habiéndose surtido el trámite de que trata el artículo 2.2.1.1.2.2.4 del Decreto 1082 de 2015.
4. Cuando el proponente no responda el requerimiento efectuado por la entidad, para subsanar los requisitos y documentos, en plazo concedido por la entidad para tal fin o respondiéndolo mejore su propuesta, es decir acredite requisitos con posterioridad al cierre.
6. Cuando el proponente presente la propuesta fuera del término previsto en el Cronograma de la Invitación Pública o en lugar diferente al establecido en la presente invitación. 
7. Cuando un proponente, persona jurídica o bajo alguna modalidad de asociación (consorcio o unión temporal) presente propuesta dentro del mismo proceso de selección bien sea como persona jurídica, bajo la misma denominación al proponente plural o como integrante de otro consorcio o unión temporal o socio de una persona jurídica, que haya presentado propuesta dentro del proceso de selección. En este caso, se rechazarán todas las propuestas respecto de las cuales se presente la situación descrita. 
8. Cuando la descripción del ítem o ítems, no coincidan en un todo con las especificaciones mínimas requeridas o no se oferte la totalidad de ítems requeridos por la entidad, tanto en las especificaciones técnicas como en la oferta económica. 
9. Cuando el Proponente se halle incurso en alguna de las casuales de inhabilidad e incompatibilidad para contratar establecidas en la Constitución o en la ley.
10. Cuando en la propuesta se encuentre información o documentos que contengan datos tergiversados, alterados o que contengan errores que determinen el resultado de la evaluación. Lo anterior sin perjuicio de las acciones adelantadas por Parques Nacionales ante las entidades correspondientes para que inicien las investigaciones del caso.
11. Cuando para esta misma SELECCIÓN DE MINIMA CUANTÍA se presenten varias propuestas por el Proponente, por sí o por interpuesta persona, en Consorcio, Unión Temporal o individualmente.
12. Cuando el proponente no allega su propuesta la oferta económica, o no está debidamente firmada por quien está en la obligación legal.

8.  TERMINO PARA SUBSANAR DOCUMENTACIÓN

Parques Nacionales Naturales de Colombia establecerá como término preclusivo y perentorio para que los proponentes puedan subsanar sus ofertas hasta antes de que finalice el traslado del informe de evaluación, so pena de rechazo. Durante el término otorgado para subsanar las ofertas, los proponentes no podrán acreditar circunstancias ocurridas con posterioridad al cierre del proceso. 

9. VALOR ARTIFICIALMENTE BAJO

Se advierte que cuando la entidad estime que el valor de la oferta resulte artificialmente bajo, requerirá al oferente para que explique las razones que sustenten el valor por él ofertado. Analizadas las explicaciones, el evaluador recomendará el rechazo o la continuidad de la oferta en el proceso, explicando sus razones de conformidad con el artículo 2.2.1.1.2.2.4 del Decreto 1082 de 2015. Para su verificación, se fijaran los parámetros establecidos en la Guía de la Agencia Nacional de Contratación – Colombia Compra Eficiente, adecuada para este aspecto.

10. DECLARATORIA DE DESIERTA

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA podrá declarar desierta la Selección en la misma fecha prevista para la adjudicación del contrato, en los siguientes casos: 

a. Cuando existan motivos o causas que impidan la selección objetiva de la propuesta más favorable para la entidad, de conformidad con lo establecido en el artículo 25, numeral 18 de la Ley 80 de 1993. 
b. Cuando no se hubiera presentado ninguna propuesta para la presente Invitación 
c. Cuando ninguna propuesta cumpla con los requisitos exigidos en la Invitación. 

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA, en caso de no lograrse la adjudicación, declarará desierto el proceso mediante comunicación motivada que se publicará en el SECOP. Si hubiere proponentes, el término para presentar el recurso de reposición correrá desde la notificación del acto correspondiente.

11. PRÓRROGA DE LOS PLAZOS Y EXPEDICIÓN DE ADENDAS

De conformidad con el artículo 2.2.1.2.1.5.2 y 2.2.1.1.2.2.1 del Decreto 1082 de 2015, los plazos establecidos en cronograma bien sean de oficio por la entidad o si ésta lo considera necesario previa solicitud de algún (os) interesado (s) podrán ser modificados mediante adenda. En todo caso, tendrá como límite un día hábil antes a la fecha y hora prevista para la presentación de ofertas, sin perjuicio que con posterioridad a este momento pueda expedir adendas para modificar el cronograma del proceso hasta antes de la adjudicación del contrato; en todo caso, las adendas se publicarán en el horario comprendido desde las 7:00 a. m. y las 7:00 p. m.


12. CRITERIOS DE DESEMPATE 

De conformidad con el numeral 8 del articulo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015, en caso de empate se aplicará los criterios en forma sucesiva y excluyente de que trata el articulo 35 ley 2069 de 2020, y conforme a los medios de acreditación del artículo 2.2.1.2.4.2.17 de Decreto 1860 de 2021 o las normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan. 
Conforme a lo anterior, se requiere identificar en el presente proceso el criterio de desempate de método aleatorio y la acreditación del factor de desempate de Oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios extranjeros, para su respectiva aplicación.

El método aleatorio para seleccionar el oferente, la entidad efectuará un sorteo entre las ofertas empatadas en Audiencia Pública, que consiste en introducir en una bolsa un número de fichas igual al número de proponentes empatados, marcadas una de ellas con un círculo (O) y las demás con una equis (X). Se comenzará a sacar de una en una en el orden en que presentaron las propuestas y a quien le corresponda la ficha marcada con el círculo (O) será el favorecido, que se podrá realizar de manera presencial o través de medios electrónicos.
Método Aleatorio Presencial: La entidad, en presencia de los proponentes empatados, a quienes se les citará para el efecto; si no asistieren en la fecha y hora establecidas, se hará el sorteo en presencia de un funcionario designado por la Oficina de Control Interno.
Método Aleatorio por medios electrónicos: Se informará mediante mensaje público en la plataforma del SECOP II el nombre de los proponentes que se encuentran empatados y se remitirá el link para que se conecten conforme la hora y el día señalado a fin de llevar a cabo el sorteo.

Frente al criterio de Oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios extranjeros, su acreditación en el presente proceso será, para el caso de bienes con el registro de producto nacional según verificación realizada en el VUCE - Ventanilla Única de Comercio Exterior o para el caso de  origen del proponente en el certificado de Existencia y representación legal de conformidad con la definición del artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015, o el documento de identificación si es persona natural y, para el caso del personal, se verificará mediante el documento de identificación del personal ofertado.

Para el caso de los proponentes plurales, el integrante que acreditó la condición en los documentos en la propuesta, verificando en todo caso que para el momento de la suscripción del contrato tal circunstancia se encuentre vigente.

NOTA 1: Los proponentes interesados en participar y que se encuentren en alguno de los criterios de desempate, deberán aportar junto con la propuesta el respectivo documento que constate su condición, en todo caso, la no presentación de la información requerida no restringe la participación del proponente, ni es causal de rechazo de la propuesta.  Por lo anterior y dado que estos documentos no son subsanables toda vez que sirven para la comparación de las ofertas en caso de empate, en el evento que se alleguen con posterioridad a esta fecha, no se tendrán en cuenta.

NOTA 2: Para el caso de tratamiento de información que contenga datos sensibles se debe diligenciar el Formato No. 09 denominado “AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PARA FACTORES DE DESEMPATE ART 35 LEY 2069 DE 2020”.


13. INDISPONIBILIDAD DE SECOP II

Parques Nacionales ante posibles fallas generales o particulares que se presenten en la plataforma electrónica dentro de las cuatro (4) horas previas a los hitos de contratación, (presentación de ofertas, presentación de manifestación de interés, la elaboración o aplicación de adendas), aplicara el Protocolo de Indisponibilidad de SECOP II, expedido por Colombia Compra Eficiente que se encuentre vigente, definiendo como medio de comunicación oficial los dos correos electrónicos que se identifican en los respectivos estudios previos.
 
Nota 1. En caso de presentarse falla particular: El correo que el Proveedor envía a la Entidad Compradora deberá contener: a. el número de Proceso; b. el nombre del usuario en la plataforma c. nombre de la cuenta del proponente que quiere presentar la oferta; d. el NIT o cédula del Proveedor; e. número de ticket de la Mesa de Servicio de Colombia Compra Eficiente. Si quien desea participar corresponde a un proponente plural, el nombre y datos de este.

Nota 2 En caso de presentarse falla general: El correo que el Proveedor envía a la Entidad Estatal deberá contener: a. el número de Proceso; b. el nombre del usuario en la plataforma c. nombre de la cuenta del proponente que quiere presentar la oferta; d. el NIT o cédula del Proveedor .

14. DESIGNACIÓN DE INTEGRANTES PARA REALIZAR LA VERIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS HABILITANTES

De conformidad con lo descrito en el inciso 3º del artículo 2.2.1.1.2.2.3 del Decreto 1082 de 2015 se designan las personas que realizaran la verificación de los requisitos habilitantes y técnicos y realice el ejercicio de determinación del proponente que haya ofertado el menor precio. 

Verificación de los requisitos habilitantes jurídicos y documentos de la propuesta: 

· PNN TINIGUA – MACARENA  - Verificación de las condiciones técnicas mínimas exigidas y determinación del proponente que haya ofertado el menor precio. 
· DTOR - Verificación de los requisitos habilitantes jurídicos y documentos de la propuesta. 

15. CONTRATO

En los términos establecidos en el numeral 9º del artículo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015, la comunicación de aceptación junto con la oferta constituye para todos los efectos el contrato celebrado, con base en el cual se hará el respectivo registro presupuestal

Atentamente: 


Razón Social……………………………………………………………………… Nombre…………………………………………………………………………..… 
Dirección………………………………………………………………………..… 
E-mail…………………………………………………………………………… 
FAX……………………………………………………………………………… 
FIRMA:





Dirección Territorial Orinoquía
Dirección: Calle 41 No 27-39 Barrio El Emporio, Villavicencio - Meta, Colombia
Conmutador: (+57) 601 353 2400
Línea Gratuita: (+57) 01 8000 129722
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