FORMULARIO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO Y ADICIONALES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO

Bogotá D.C.

Señores
MDN - EJÉRCITO NACIONAL – CENAC AVIACIÓN
Ciudad


Ref. PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA No. SAMC-179-CENACAVIACIÓN-2026 CUYO OBJETO ES LA “ADQUISICIÓN DE EQUIPOS FARE PARA EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DE AVIACIÓN”

(El Apoderado o Representante legal), obrando en nombre y representación de conformidad con lo establecido en la presente Invitación, me comprometo a cumplir con todas y cada una de las especificaciones técnicas obligatorias y especificaciones y condiciones técnicas adicionales de obligatorio cumplimiento que se relacionan en el presente formato (INDICAR, SI CUMPLE O NO CUMPLE). 
[bookmark: _Hlk131380673][bookmark: _Hlk160781771][bookmark: _Hlk116988671]
· ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO

	CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO 
	NOMBRE CUENTA 
	CUMPLE / NO CUMPLE 

	A-02-01-01-004-004
	MAQUINARIA PARA USOS GENERALES 
	

	ITEM
	CÓDIGO DANE
	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO 
	UNIDAD MEDIDA
	UNSPSC (CCE)
	CÓDIGO MATERIAL SAP 
	CÓDIGO OTAN - NOC 
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	 1
	 4492
	EQUIPO PARA EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN (FARE)
	 UNIDAD
	25191506
	CREAR
	N/A
	



	ITEM
	CÓDIGO DANE
	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO 
	CUMPLE / NO CUMPLE 

	1
	4492
	
INFORMACIÓN GENERAL

· Capacidad de bombeo: 50 GPM
· Tipo de combustible compatible: JET A-1
· Normativas aplicables: NTC-JIG
· Aplicaciones: Combustible de Aviación JET – A1



COMPONENTES PRINCIPALES

2.1 Bomba de transferencia centrifuga
· Referencia Flomax 8
· Tipo: Autocebante
· Materiales de construcción: Hierro Fundido/Acero inoxidable
· Max rata de flujo: 140 gpm
· Tipo de sellos: Carbón / Cerámica / Viton
· Conexiones: 2 X 2 NPT

2.2. Motor De Accionamiento
· Referencia L70
· Tipo: Estacionario / Diesel
· Potencia: 6.5 HP
· Voltaje Frecuencia: 12v / 3600 RPM
· Sistema de Arranque: Arranque electrónico / Arranque manual
· Tipo de combustible: Diesel

2.3 Carcasa Filtrante
· Referencia: Facet VF22SB-PGS
· Elemento filtrante: Coalescente separador
· Referencia elemento filtrante: FG-612
· Max. Rata de flujo: 50 gpm
· Adaptación para manómetro de presión diferencial

2.4 Medidor De Desplazamiento Positivo
· Referencia: M-7-2
· Max. rata flujo: 100 gpm
· Tipo de registradora: Mecánica decimales

2.5 Válvula de alivio
· Referencia: GTP 803S
· Material de construcción: Acero al carbón.
· Presión de acondicionamiento: 45 PSI
· Manguera de conexión: Acero inoxidable 1” flexo metálica

2.6 Sistema De Puesta a Tierra
· Tipo: Carretel de estática auto – retráctil
· Referencia: GA3100N
· Material Guaya: Acero inoxidable / recubrimiento plástico
· Tipo de pinza: Tipo militar
· Tamaño guaya: 30 metros 

2.7 Conexiones y Acoples Rápidos

· Material: Mangueras / Acero inoxidable /Aluminio
· Acoples: Tipo Camlocks
     Empaques: Viton

	







· ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADICIONALES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO 

	No.
	ITEMS
	DESCRIPCIÓN
	CUMPLE / NO CUMPLE 

	1
	 CONDICIÓN DE
LOS ELEMENTOS
	El contratista se obliga a suministrar los equipos de acuerdo con los requerimientos efectuados por el supervisor del contrato acorde a las especificaciones y diseño que se manejen al interior de la Aviación de Ejército Nacional. Los equipos deberán cumplir con estándares de calidad exigidos; en caso de evidenciarse productos con deficiencias de fabricación, funcionamiento o composición, estos serán devueltos conforme a la garantía técnica. En tal evento, el contratista deberá realizar el cambio por equipos de iguales o superiores características, sin que ello genere costos adicionales para la entidad. Esta condición será verificada por el supervisor del contrato.

Todos los equipos deberán ser entregados en sus condiciones originales de fábrica, cumpliendo con las formas, dimensiones y características técnicas exigidas, debidamente marcados y embalados. No se aceptarán equipos usados, remanufacturados, reacondicionados o defectuosos, por lo cual deberán ser suministrados en estado completamente nuevo y en su empaque original.

	

	2
	ASPECTOS DE
SEGURIDAD Y
EMBALAJE
	El contratista debe suministrar los componentes perfectamente embalados y preservados (especificaciones técnicas exigidas por el fabricante y demás requeridos según sus especificaciones), para garantizar que sus condiciones de operación no se degraden durante el traslado y tiempo de almacenamiento establecido. 

Todos los componentes que así lo requieran, vendrán con sus correspondientes manuales de operación, preservación y almacenamiento, así como cualquier documentación técnica que el fabricante así lo determine para conocimiento y aplicación por parte de los operadores.

	

	3
	CONDICIÓN DE LA
ENTREGA DE LOS
BIENES
	Al momento de la entrega de los equipos, por parte del contratista, el supervisor del contrato en acompañamiento de un especialista de la compañía de combustibles, debe verificar y exigir que el material no tenga novedad, además que cuenten con las especificaciones técnicas exigidas, sin perjuicio de que se lleven a cabo las verificaciones del material y trazabilidad por parte del supervisor del contrato para poder emitir la correspondiente acta de recibo a satisfacción.

	

	4
	CONDICIONES DE RECEPCIÓN Y VALIDACIÓN TÉCNICA DE EQUIPOS
	Todos los equipos deberán ser entregados en perfecto estado de funcionamiento y en cumplimiento de las características técnicas exigidas. Una vez recibidos los bienes, se realizarán inspecciones visuales y pruebas funcionales, de conformidad con el protocolo establecido para la recepción de bienes.

Estas actividades se llevarán a cabo en las instalaciones del Batallón de Abastecimientos y Servicios para la Aviación y estarán a cargo del técnico del taller y el almacenista de equipos FARE, con el respectivo aval del supervisor del contrato. El recibo a satisfacción estará condicionado al cumplimiento integral de las especificaciones técnicas y operativas definidas en el proceso.

Durante la ejecución del contrato, en caso de que la casa fabricante realice cambios en la referencia de alguno de los equipos incluidos en las especificaciones técnicas de obligatorio cumplimiento, ya sea por descontinuación, modificación o reemplazo, el contratista deberá informar oportunamente al supervisor del contrato. El equipo propuesto en reemplazo deberá cumplir con especificaciones técnicas iguales o superiores a las inicialmente requeridas, sin afectar su funcionalidad ni desempeño. Para tal efecto, el contratista deberá aportar la documentación oficial emitida por la casa fabricante, la cual será evaluada y avalada por el técnico especialista del taller y el almacenista de equipos FARE. En ningún caso estos cambios implicarán modificación en el valor del contrato adjudicado.

Las pruebas de funcionamiento de los equipos serán verificadas por el supervisor del contrato en compañía del personal técnico de la compañía de combustibles de aviación para así dar el visto bueno de instalación y puesta en funcionamiento en los diferentes puntos de suministro de combustibles con que cuenta el sistema de la División de Aviación Asalto aéreo, el cual quedara registrado en el acta de recibo a satisfacción. 

El contratista deberá suministrar los manuales técnicos de cada uno de los equipos ofertados, incluyendo como mínimo los manuales de operación, mantenimiento y partes, en idioma español o con su respectiva traducción.
	

	5
	CALIBRACIÓN
	
El contratista deberá entregar, simultáneamente con los bienes, los certificados de calibración actualizados (“a los equipos que lo requiera”), con una vigencia mínima de diez (10) meses, garantizando la trazabilidad y validez de los procesos de calibración. Asimismo, el contratista deberá aportar todos los documentos que acrediten las condiciones óptimas de operación de los equipos, junto con las garantías otorgadas por el fabricante, asegurando así el adecuado desempeño y confiabilidad de los bienes entregados. Estos requisitos buscan asegurar que los laboratorios produzcan resultados técnicamente válidos, confiables y aceptados tanto a nivel nacional como internacional.

NOTA: En caso de que algún equipo no cuente con certificado emitido por laboratorio acreditado, podrá aportarse certificado de calibración por el fabricante, siempre que se justifique por escrito y se respalde con evidencia documental y alternativas equivalentes sin afectar la trazabilidad y disponibilidad en el cumplimiento normativo del proceso. Esta condición no altera el valor contractual ni los requisitos de seguimiento exigidos.

	

	6
	TRAZABILIDAD Y CERTIFICADOS DE ORIGEN
	Para garantizar la cadena de trazabilidad desde la fabricación hasta el usuario final, el contratista deberá entregar los certificados de origen y conformidad que acrediten la procedencia y las condiciones técnicas de los equipos suministrados, estos certificados deberán incluir información verificable, que respalde la autenticidad de los bienes y su cumplimiento técnico, y deberán ser presentados al Supervisor en los plazos establecidos. La documentación servirá para asegurar el seguimiento de los equipos y auditorías internas.

	

	7
	FICHAS TÉCNICAS
	El contratista deberá entregar al supervisor del contrato las fichas técnicas originales emitidas por el fabricante de los componentes principales que conforman el equipo FARE, correspondientes a:
· Bomba de Transferencia Centrífuga: Referencia Flomax 8.
· Motor de Accionamiento: Referencia L70.
· Medidor de Desplazamiento Positivo: Referencia M-7-2.
Las fichas técnicas deberán corresponder a equipos originales, de fabricante reconocido y plenamente identificables, que no sean componentes genéricos, equivalentes, adaptados o de procedencia no verificable, y deberán permitir identificar claramente la marca, fabricante, referencia, modelo y características técnicas del componente.
Dicha documentación será entregada al supervisor del contrato como documento de contenido técnico objeto de verificación por parte del área técnica del proceso, con el fin de validar y avalar la compatibilidad de los componentes con los repuestos y equipos empleados en el mantenimiento del sistema de combustibles con que cuenta la DAVAA. 
La verificación y el aval técnico de dicha documentación será efectuada por un técnico certificado en Combustibles de Aviación de la entidad, quien determinará la compatibilidad técnica y funcional de los componentes ofertados con el sistema existente.
La documentación deberá ser presentada en las mismas condiciones y bajo los criterios de verificación establecidos para los demás componentes principales relacionados en el numeral 3.1 “Especificaciones Técnicas de Obligatorio Cumplimiento”, y deberá permitir al área técnica determinar que los componentes ofertados corresponden a las características, referencias y condiciones técnicas requeridas para garantizar su adecuada integración y funcionamiento en el sistema existente.
	

	8
	CRONOGRAMA DE ENTREGAS
	El contratista deberá entregar los elementos en un plazo máximo de hasta treinta (30) días calendario. No obstante, cuando se trate de equipos que requieran procesos de importación o fabricación, este plazo podrá extenderse hasta un máximo de sesenta (60) días hábiles, previa justificación documentada, y de acuerdo a lo pactada en el acta de inicio.
	




CON LA FIRMA DEL PRESENTE DOCUMENTO, ME COMPROMETO A CUMPLIR TODAS Y CADA UNA DE LA ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS PARA EL PROCESO 




FIRMA: _________________________________________
Nombre o Razón Social del Proponente: ______________
NIT: _____________________________________________
Nombre del Representante Legal: ____________________
C.C. No.	_______________ de ________________________	 



Este anexo hará parte integral del contrato respectivo.

