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FORMATO No. 9
Ponderación Elementos de Calidad (total puntos 39.5)

Señores 

DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES

La Ciudad 

Referencia: Proceso de Contratación ______

[Nombre del representante legal del Proponente], identificado como aparece al pie de mi firma, en mi calidad de representante legal de [nombre del Proponente], Y para efectos de la asignación de puntaje, me permito dar cumplimiento a los aspectos técnicos adicionales en los siguientes términos: 

	ITEM 
	CONDICIÓN DE CALIDAD
DESCRIPCION 
	VERIFICACIÓN CONDICIONES DE CALIDAD
	OFRECIMIENTO

	1
	El proponente que ofrezca, sin costo adicional para la Entidad, la garantía suplementaria, por un término adicional de un (1) año, contado a partir del vencimiento de la garantía legal aplicable, que ampare defectos de fabricación, suministro, instalación y funcionamiento de los siguientes bienes descritos en el Anexo. No. 1. Especificaciones técnicas particulares y Anexo No. 2 Precios unitarios de referencia, así: 
a) Ítem 2.02.01: Suministro e instalación de planta eléctrica cabinada de 225 kVA.

b) Ítem 2.02.06: Medida indirecta de media tensión tipo exterior, incluyendo elementos de medida tipo exterior, DPS 15 kV - 10 kA, crucetas, medidor electrónico bidireccional, bloque de pruebas, gabinete, canalizaciones, cableado, terminales, conectores y demás elementos de soporte y fijación.

c) Ítem 2.02.08: Suministro y montaje de transformador trifásico pedestal (Pad Mounted) de 225 kVA, 13,2 kV, completo con protecciones, en cumplimiento de la normatividad y especificaciones técnicas de Air-e S.A. E.S.P., incluyendo DPS tipo codo y termómetro de contactos.

d) Ítem 2.02.10: Transferencia automática de 225 kVA, 800 A.

e) Ítem 2.02.11: Tablero General de Acometidas (TGA) de baja tensión, conforme al diagrama unifilar del proyecto, en gabinete autosoportado para uso interior, con interruptor totalizador tipo industrial, interruptores industriales, barrajes de distribución para fases, neutro y tierra, aisladores, frente muerto, puertas abisagradas, protección en acrílico para barrajes energizados, marcación individual en acrílico y certificado de conformidad de producto RETIE.

Máximo 9,5 puntos

	La DIAN verificará el cumplimiento de esta condición, mediante la presentación de este documento firmado por el representante legal del proponente, en la que se indique la garantía suplementaria, adicional a la garantía legal, por Un (1) año, por cualquier defecto de fabricación sobre los bienes suministrados e instalados descritos en el Anexo. No. 1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES y ANEXO 2 PRECIOS UNITARIOS DE REFERENCIA, para ser puntuada de la siguiente manera:

· SI:  9.5 puntos 

· NO:  0 puntos


	SI      (  )
NO    (  )

	
	2     El proponente ofrece el suministro de una (1) cámara termográfica con el fin de detectar sin contacto físico posibles aumentos anómalos de temperatura (puntos calientes) en el transformador, la planta eléctrica y el tablero general en periodos de trabajo a plena carga, de acuerdo con la especificación técnica descrita en el numeral 6.1.2.2 Suministro de una cámara termográfica, del Anexo No 5 Pliego de Condiciones, sin costo para la Entidad, así:

Característica

Especificación mínima requerida

Aplicación

Mantenimiento eléctrico predictivo y eficiencia energética

Cantidad

Una (1) unidad

Factor de forma

Portátil tipo pistola

Resolución infrarroja (IR) nativa (sin software)

Mínimo 320 x 240 píxeles

Rango de medición de temperatura

Mínimo entre -20 °C y 550 °C

Precisión

Máximo ±2 °C o ±2 % de la lectura, para temperatura ambiente entre 15 °C y 35 °C y temperatura del objeto superior a 0 °C

Sensibilidad térmica (NETD)

≤ 40 mK

Resolución espacial (IFOV)

≤ 1,8 mrad

Campo de visión (FOV)

≥ 33° x 25°

Cámara digital integrada

≥ 5 MP

Pantalla

Resolución mínima de 640 x 480, pantalla táctil LCD de mínimo 3,5 pulgadas
Herramientas de análisis en pantalla

Puntos, rectángulos, líneas y demás funciones equivalentes

Modos de imagen

Térmica, visual, Picture in Picture (PiP), fusión o tecnología MSX

Frecuencia de imagen

≥ 9 Hz

Alarmas

Defectos y/o excesos de temperatura
Conectividad

Wi-Fi 2,4 GHz y 5 GHz

Máximo 30 puntos
	La DIAN verificará el cumplimiento de esta condición, mediante la presentación de este documento firmado por el representante legal del proponente, en la que se indique el suministro de una (1) cámara termográfica, para ser puntuada de la siguiente manera:

· SI:   30 puntos 

· NO:  0 puntos


	SI      (  )
NO    (  )


Sólo se aceptará el ofrecimiento total de los elementos indicados en la columna de condiciones de calidad, caso contrario el puntaje será cero (0); es decir que no se otorgarán puntajes proporcionales por ofrecimientos.

Atentamente,

____________________________________ 

Firma representante legal del Proponente 

Nombre: 

Documento de Identidad

Subdirección Escuela de Impuestos y Aduanas
Avenida El Dorado # 75-60 | 6016079999
Código postal 111711

www.dian.gov.co
Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema PQSR de la DIAN
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