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ANEXO Nro. 01

[bookmark: _Hlk175664693]ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS 

El oferente deberá diligenciar y presente junto con la oferta el formato de Especificaciones Técnicas que se presenta a continuación debidamente firmado por el representante legal, en el que exprese su manifestación de cumplir o no cumplimiento con cada una de las especificaciones técnicas solicitadas, las cuales serán verificadas por el Comité Técnico, aplicando el criterio de CUMPLE o NO CUMPLE. 

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIÓN TÉCNICA. 

OFERENTE: ________________________________________________________

Declaramos bajo nuestra responsabilidad personal, y comprometiendo la responsabilidad institucional de la persona jurídicas que representamos, que cumplimos en su totalidad con las especificaciones técnicas de verificaciones y de obligatorio cumplimiento. 

REQUISITOS GENERALES

Las especificaciones técnicas requeridas son de obligatorios cumplimientos, de no hacerlo la oferta se considerará no apta técnicamente.

En la columna CUMPLE/NO CUMPLE, se evaluará las especificaciones técnicas ofertadas por la firma. 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS
REACTIVOS Y ESTANDARES

	ITEM
	DESCRIPCIÓN
	CANT
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	
	
	
	
	

	1
	
CARBON ACTIVADO 
Especificaciones Técnicas: Libre de mercurio (no mayor a 2 PPB HG).
Presentación: Frasco por 500 gramos 
	2
	
	

	2
	
ESTÁNDAR DE MERCURIO PARA ICP
Especificaciones Técnicas: Concentración: 1000 mg/L Trazable al NIST
Presentación: 1000 ml

	2
	
	

	3
	
ESTÁNDAR DE NÍQUEL PARA ICP

Especificaciones Técnicas: NIQUEL SOLUCIÓN PATRÓN TRAZABLE A SRM DE NIST Ni (NO₃)₂ en HNO₃ 0,5 Mol/L 1000 mg/l Ni INCERTIDUMBRE DE MEDICIÓN ± 3 mg/kg. Reactivo de naturaleza solución acuosa. Debe cumplir con: especificaciones de seguridad de GHA, Declaración (vía férrea y carretera) ADR, RID UN 3264, 8, III, Declaración (transporte aéreo) IATA-DGR, UN 3264, 8, III.  Declaración (transporte marítimo) Código IMDG UN 3264, 8, III, Segregation Group: 1 (Acids), el reglamento (CE) No 1272/2008, reglamento (CE) No. 1907/2006. Los procesos de utilización del reactivo deben ser: PROC1 utilización en proceso  batch cerrado, PROC4 Uso en procesos “batch” y de otro tipo (síntesis) en los que surge la oportunidad de exposición, PROC5 Mezcla en procesos “batch” para la formulación de preparaciones (contacto multietapa y / o significativo), PROC8a Transferencia de sustancias o preparados (carga / descarga) desde / hacia contenedores o grandes recipientes en instalaciones no dedicadas, PROC8b Transferencia de sustancia o reparado (carga / descarga) desde / hacia buques / grandes recipientes en instalaciones dedicadas, PROC9 Transferencia de la sustancia o preparación en pequeños recipientes (línea dedicada de llenado, peso), PROC10 Aplicación o cepillado de rodillos,  PROC15 Uso como reactivo de laboratorio Categorías de liberación ambiental, ERC1 Fabricación de sustancias, ERC2 Formulación de preparados, ERC6a Uso industrial que resulta en la fabricación de otra sustancia (uso de productos intermedios), ERC6b Uso industrial de auxiliares de proceso reactivos Categorías de Producto, PC21 Productos químicos de laboratorio, el laboratorio que acredita el producto debe estar acreditado bajo la DIN EN ISO / IEC 17025. La concentración entre 990 – 1010 mg/l ± incertidumbre de medición. 

Presentación:  Frasco plástico de 100 ml

	1
	
	

	4
	
ÁCIDO CLORHIDRICO 30%

Especificaciones técnicas: Punto de ebullición 85 °C (1013 hPa), Densidad 1.15 g/cm3 (20 °C), Punto de fusión -50 °C, Valor de pH <1 (300 g/l, H₂O, 20 °C), Presión de vapor 21.8 hPa (20 °C), solubilidad en agua a 20 °C soluble. ESPECIFICACIONES: Assay (acidimetric) ≥ 30.0 %, Colour ≤ 10 Hazen, Bromide (Br) ≤ 10 ppm, Free chlorine (Cl) ≤ 300 ppb, Phosphate (PO₄) ≤ 10 ppb, Sulphate (SO₄) ≤ 300 ppb, Sulfite (SO₃) ≤ 500 ppb, Ag (Silver) ≤ 1.0 ppb, Al (Aluminium) ≤ 1.0 ppb, As (Arsenic) ≤ 1.0 ppb, Au (Gold) ≤ 1.0 ppb, Ba (Barium) ≤ 1.0 ppb, Be (Beryllium) ≤ 1.0 ppb, Bi (Bismuth) ≤ 1.0 ppb, Ca (Calcium) ≤ 5.0 ppb, Cd (Cadmium) ≤ 0.01 ppb, Co (Cobalt) ≤ 1.0 ppb, Cr (Chromium) ≤ 1.0 ppb, Cu (Copper) ≤ 1.0 ppb, Fe (Iron) ≤ 5.0 ppb, Ga (Gallium) ≤ 0.5 ppb, Ge (Germanium) ≤ 10.0 ppb, Hg (Mercury) ≤ 2.0 ppb, In (Indium) ≤ 0.5 ppb, K (Potassium) ≤ 10.0 ppb, Li (Lithium) ≤ 0.5 ppb, Mg (Magnesium) ≤ 2.0 ppb, Mn (Manganese) ≤ 0.5 ppb, Mo (Molybdenum) ≤ 0.5 ppb, NH₄ (Ammonium) ≤ 500 ppb, Na (Sodium) ≤ 10.0 ppb, Ni (Nickel) ≤ 1.0 ppb, Pb (Lead) ≤ 0.5 ppb, Pt (Platinum) ≤ 0.5 ppb, Sb (Antimony) ≤ 0.5 ppb, Sn (Tin) ≤ 1.0 ppb, Sr (Strontium) ≤ 0.5 ppb, Ti (Titanium) ≤ 1.0 ppb, Tl (Thallium) ≤ 0.5 ppb, V (Vanadium) ≤ 1.0 ppb, Zn (Zinc) ≤ 1.0 ppb, Zr (Zirconium) ≤ 0.5 ppb, Residue on ignition (as sulphate) ≤ 2 ppm. Debe cumplir con: especificaciones de seguridad de GHA, reglamento (CE) No. 1907/2006, el reglamento (CE) No 1272/2008. Los procesos de utilización del reactivo deben ser: PROC1 utilización en proceso batch cerrado, PROC4 Uso en procesos “batch” y de otro tipo (síntesis) en los que surge la oportunidad de exposición, PROC5 Mezcla en procesos “batch” para la formulación de preparaciones (contacto multietapa y / o significativo), PROC8a Transferencia de sustancias o preparados (carga / descarga) desde / hacia contenedores o grandes recipientes en instalaciones no dedicadas, PROC8b Transferencia de sustancia o reparado (carga / descarga) desde / hacia buques / grandes recipientes en instalaciones dedicadas, PROC9 Transferencia de la sustancia o preparación en pequeños recipientes (línea dedicada de llenado, peso), PROC10 Aplicación o cepillado de rodillos, PROC15 Uso como reactivo de laboratorio Categorías de liberación ambiental, ERC1 Fabricación de sustancias, ERC2 Formulación de preparados, ERC6a Uso industrial que resulta en la fabricación de otra sustancia (uso de productos intermedios), ERC6b Uso industrial de auxiliares de proceso reactivos Categorías de Producto, PC21 Productos químicos de laboratorio. Declaración (vía férrea y carretera) ADR, RID UN 1789, 8, II, Declaración (transporte aéreo) IATA-DGR UN 1789, 8, II, Declaración (transporte marítimo) Código IMDG UN 1789, 8, II, Segregation Group: 1 (Acids).  

Presentación: Frasco plástico de 1 Litro

	2
	
	

	5
	
ÁCIDO NITRICO AL 60%

Especificaciones técnicas: Punto de ebullición 85 °C (1013 hPa), Densidad 1.15 g/cm3 (20 °C), Punto de fusión -50 °C, Valor de pH <1 (300 g/l, H₂O, 20 °C), Presión de vapor 21.8 hPa (20 °C), solubilidad en agua a 20 °C soluble. ESPECIFICACIONES: Assay (acidimetric) ≥ 30.0 %, Colour ≤ 10 Hazen, Bromide (Br) ≤ 10 ppm, Free chlorine (Cl) ≤ 300 ppb, Phosphate (PO₄) ≤ 10 ppb, Sulphate (SO₄) ≤ 300 ppb, Sulfite (SO₃) ≤ 500 ppb, Ag (Silver) ≤ 1.0 ppb, Al (Aluminium) ≤ 1.0 ppb, As (Arsenic) ≤ 1.0 ppb, Au (Gold) ≤ 1.0 ppb, Ba (Barium) ≤ 1.0 ppb, Be (Beryllium) ≤ 1.0 ppb, Bi (Bismuth) ≤ 1.0 ppb, Ca (Calcium) ≤ 5.0 ppb, Cd (Cadmium) ≤ 0.01 ppb, Co (Cobalt) ≤ 1.0 ppb, Cr (Chromium) ≤ 1.0 ppb, Cu (Copper) ≤ 1.0 ppb, Fe (Iron) ≤ 5.0 ppb, Ga (Gallium) ≤ 0.5 ppb, Ge (Germanium) ≤ 10.0 ppb, Hg (Mercury) ≤ 2.0 ppb, In (Indium) ≤ 0.5 ppb, K (Potassium) ≤ 10.0 ppb, Li (Lithium) ≤ 0.5 ppb, Mg (Magnesium) ≤ 2.0 ppb, Mn (Manganese) ≤ 0.5 ppb, Mo (Molybdenum) ≤ 0.5 ppb, NH₄ (Ammonium) ≤ 500 ppb, Na (Sodium) ≤ 10.0 ppb, Ni (Nickel) ≤ 1.0 ppb, Pb (Lead) ≤ 0.5 ppb, Pt (Platinum) ≤ 0.5 ppb, Sb (Antimony) ≤ 0.5 ppb, Sn (Tin) ≤ 1.0 ppb, Sr (Strontium) ≤ 0.5 ppb, Ti (Titanium) ≤ 1.0 ppb, Tl (Thallium) ≤ 0.5 ppb, V (Vanadium) ≤ 1.0 ppb, Zn (Zinc) ≤ 1.0 ppb, Zr (Zirconium) ≤ 0.5 ppb, Residue on ignition (as sulphate) ≤ 2 ppm. Debe cumplir con: especificaciones de seguridad de GHA, reglamento (CE) No. 1907/2006, el reglamento (CE) No 1272/2008. Los procesos de utilización del reactivo deben ser: PROC1 utilización en proceso batch cerrado, PROC4 Uso en procesos “batch” y de otro tipo (síntesis) en los que surge la oportunidad de exposición, PROC5 Mezcla en procesos “batch” para la formulación de preparaciones (contacto multietapa y / o significativo), PROC8a Transferencia de sustancias o preparados (carga / descarga) desde / hacia contenedores o grandes recipientes en instalaciones no dedicadas, PROC8b Transferencia de sustancia o reparado (carga / descarga) desde / hacia buques / grandes recipientes en instalaciones dedicadas, PROC9 Transferencia de la sustancia o preparación en pequeños recipientes (línea dedicada de llenado, peso), PROC10 Aplicación o cepillado de rodillos, PROC15 Uso como reactivo de laboratorio Categorías de liberación ambiental, ERC1 Fabricación de sustancias, ERC2 Formulación de preparados, ERC6a Uso industrial que resulta en la fabricación de otra sustancia (uso de productos intermedios), ERC6b Uso industrial de auxiliares de proceso reactivos Categorías de Producto, PC21 Productos químicos de laboratorio. Declaración (vía férrea y carretera) ADR, RID UN 1789, 8, II, Declaración (transporte aéreo) IATA-DGR UN 1789, 8, II, Declaración (transporte marítimo) Código IMDG UN 1789, 8, II, Segregation Group: 1 (Acids).  

Presentación: Frasco plásticos de 1 L
	1
	
	



	ITEM
	ESPECIFICACIONES TECNICAS ADICIONALES
	CUMPLE

	
	
	SI
	NO 

	1
	En el evento que uno de los reactivos o estándar objeto resulten defectuoso o de mala calidad el oferente deberá realizar su cambio en un término no superior a los 2 días, sin costo alguno para la Policía Nacional- Dirección de Carabineros y Protección Ambiental.
	
	

	2
	Cualquier infracción ambiental por omisión de permisos, concesiones o licencias ambientales que hubiese sido necesario tramitar antes, durante y al finalizar el servicio u obra, será asumida como su responsabilidad, y sobre el particular la periodicidad con que debe presentar informes.
	
	

	3
	
EXPERIENCIA PROPONENTE EN PRODUCIR O COMERCIALIZAR EL BIEN Y/O OFRECER EL SERVICIO.
El oferente deberá demostrar su experiencia como máximo en tres contratos con igual o similar objeto al del presente proceso; para lo cual deberá presentar certificaciones de los contratos ejecutados con una entidad pública o privada, donde la sumatoria de ellos sea igual o superior al 70% del presupuesto oficial asignado para el presente proceso. En el evento de presentarse como consorcio o unión temporal, el valor del contrato a considerar será igual al valor total facturado del contrato multiplicado por el porcentaje de participación de cada uno de los integrantes, para lo cual se deberá anexar copia del documento consorcial o de unión temporal donde se pueda verificar el porcentaje de participación. (Anexar certificación a la propuesta). Las certificaciones de experiencia aportadas deben contener como mínimo la siguiente información:
1. Nombre o razón social del contratante.
2. Objeto del contrato.
3. Fecha de inicio del contrato
4. Fecha de terminación del contrato.
5. Valor del contrato.
6. Dirección y número telefónico del contratante.
7. Nombre, firma y cargo de la persona que expide la certificación (representante legal o persona autorizada por la empresa que expide la certificación).
8. No se permiten auto certificaciones en la experiencia.
Con el fin de ampliar la información de las certificaciones, el oferente podrá anexar copia del contrato, facturas o acta de liquidación del mismo.
	
	

	4
	El oferente al momento de entregar la propuesta debe certificar que cuenta con los documentos exigidos para la comercialización de sustancias controladas, y anexar certificado vigente al momento de la entrega. 

Entrega. Se realizará la entrega en las instalaciones de IDEAM ubicado en la Calle 12 No 42b- 44 Bogotá.   
	
	

	5
	El contratista, entregará junto con cada elemento las fichas técnicas, condiciones de almacenamiento y de seguridad, especificando medidas de seguridad en idioma español.
	
	

	6
	Los reactivos tendrán tiempo de vencimiento de mínimo 1 año, posterior a la entrega a almacén.
	
	

	7
	El proponente con su oferta presentara, documento escrito y firmado por el represéntate legal, en donde se compromete que en caso de ser adjudicatario del proceso cuenta con los permisos respectivos para aquellos reactivos controlados por el Consejo Nacional de Estupefacientes, así mismo, para la entrega de los elementos el contratista debe presentar dicho permiso.
	
	

	8
	El proponente con su oferta presentara documento escrito y firmado por el represéntate legal, en donde se compromete que en caso de ser adjudicatario del proceso cuenta con el certificado correspondiente para aquellas sustancias que aplique permiso de INDUMIL, ICA, Consejo Nacional de Estupefacientes, certificado de carencia entre otros así mismo, para la entrega de los elementos el contratista debe presentar dicho certificado.
	
	

	9
	El contratista debe contar y presentar previo inicio de ejecución del contrato todos los permisos y/o licencias de fabricación, distribución y entrega de los productos, según la autoridad que lo exija, asumiendo los costos que de éstos se derive.
	
	



OTRAS CONDICIONES GENERALES 
	
	
	CUMPLE

	ITEM
	ESPECIFICACIONES TECNICAS AMBIENTALES
	SI
	NO 

	1
	El oferente deberá certificar por escrito que NO se encuentra reportado en el Registro Único de Infractores Ambientales (RUIA), de acuerdo a lo establecido en la Ley 1333 de 2009, “Por la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones”, o cualquiera que la modifique o derogue.
	
	

	2
	El proveedor asumirá el 100% de los costos de recolección y reemplazo de los reactivos que no cumplan con las siguientes especificaciones técnicas mínimas: carbón activado Hg-ICP con capacidad de adsorción superior a 500 mg Hg/g; estándar de mercurio ICP a 1000 ppm ±0.5% NIST trazables en envase HDPE de 100 ml; estándar de níquel ICP a 1000 ppm ±0.5% NIST trazables en envase HDPE de 100 ml; ácido clorhídrico 30% con impurezas metálicas inferiores a 5 ppm en bidón HDPE de 20 L; y ácido nítrico 60% con impurezas metálicas inferiores a 1 ppm en bidón HDPE de 20 L
	
	

	3
	El proponente se compromete a presentar en original y copia las Hojas de Seguridad GHS en español con vigencia no superior a 3 años para todos los reactivos, certificados de análisis que garanticen pureza superior al 99.5% NIST trazables, Registro Único de Actores Formalizados (RUAF) vigente ante Ministerio de Ambiente y Certificado de Comercialización de Insumos Tóxicos o Peligrosos (CCITE) del Ministerio de Justicia para el estándar de mercurio ICP
	
	

	4
	El proponente entregará los reactivos en los siguientes envases especializados: ácidos clorhídricos 30% y nítrico 60% en bidones HDPE de 20 L con contenedor secundario de doble pared; estándares de mercurio y níquel ICP en frascos HDPE de 100 ml con caja absorbente; y carbón activado Hg-ICP en bolsa HDPE de 1 Kg dentro de bidón metálico. El transporte se realizará con manifiesto de residuos peligrosos RESPEL
	
	

	5
	El proponente se compromete de asumir la responsabilidad exclusiva del 100% por la gestión integral de los residuos peligrosos (RESPEL) generados mensualmente durante la ejecución del contrato, comprometiéndose a entregar evidencia periódica del acta de disposición final suscrita por gestor autorizado con RUAF vigente, manifiesto de RESPEL numerado conforme Resolución 1297/2018, certificado de peso volumétrico por tipo de residuo en Kg/L, y cuatro (4) fotografías georreferenciadas del proceso de tratamiento.
	
	

	6
	El proveedor utilizará exclusivamente gestores de residuos peligrosos autorizados por MinAmbiente con RUAF vigente. Esta cláusula constituye condición esencial del contrato y se incorpora íntegramente a la póliza de cumplimiento equivalente al 20% del valor total del contrato, garantizando la gestión RESPEL hasta disposición final verificada conforme Resolución 1297/2018
	
	







	ITEM
	ESPECIFICACIONES TECNICAS SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
	CUMPLE

	
	
	SI
	NO 

	1
	Obligación de Aplicación del Sistema Globalmente Armonizado (SGA): El Oferente deberá garantizar que el carbón activado, el ácido clorhídrico y el ácido nítrico (ítems1,4y5) se entreguen debidamente etiquetados y con sus respectivas Fichas de Datos de Seguridad (FDS) actualizadas en idioma español, cumpliendo estrictamente con el Decreto 1496 de 2018 y la Resolución 0773 de 2021
	
	

	2
	Trazabilidad y Manejo de Sustancias Críticas: Para los estándares de mercurio y níquel para ICP (ítems 2 y 3), el OFERENTE deberá adjuntar el certificado de pureza y estabilidad, además de asegurar que el transporte se realice bajo condiciones que mitiguen el riesgo químico, cumpliendo con los requisitos de embalaje de la Norma Técnica Colombiana (NTC) 1692. 
	
	

	3
	Cumplimiento de Estándares Mínimos: El OFERENTE deberá acreditar el cumplimiento de los Estándares Mínimos del SG-SST según la Resolución 0312 de 2019, adjuntando la certificación vigente emitida por su Administradora de Riesgos Laborales (ARL) o el responsable del sistema con licencia vigente
	
	

	4
	Plan de contingencia para transporte y entrega: dada la naturaleza corrosiva de los ácidos y la toxicidad de los estándares metálicos, el OFERENTE debe entregar un protocolo de emergencia específico para el sitio de entrega (DICAR/IDEAM) que detalle el procedimiento en caso de derrame o incidentes durante la descargar. 
	
	

	5
	Afiliación y seguridad social: EL OFERENTE debe cargar la documentación del personal encargado de la entrega física de los elementos deberá contar con su respectiva afiliación y pago de seguridad social (salud, pensión y ARL) con nivel de riesgo correspondiente a la manipulación de sustancias químicas. 
	
	








DE ACUERDO A LAS ESTABLECIDAS EN EL ESTUDIO DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD

Firma Representante Legal ________________________
C.C. N° ___________________
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