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ANEXO No. 2 


	[bookmark: _Hlk176811188][bookmark: _Hlk4595141]ÍTEM
	CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	1
	
El Oferente deberá certificar por escrito donde se compromete a garantizar como mínimo tres (3) meses de Garantía de todos los mantenimientos preventivos y correctivos. (anexar certificado).
	
	

	2
	
El Oferente deberá certificar que cuenta con la capacidad administrativa y operacional necesaria para atender los requerimientos realizados por el Contratante, para el mantenimiento y/o reparación de los equipos de aires acondicionados y demás equipos antes descritos (anexar certificado).
	
	

	3
	
Una vez realizado el mantenimiento preventivo y/o correctivo, los equipos deben ser entregados por parte del contratista al supervisor, para su respectiva evaluación, quien firmara el recibido a satisfacción (anexar certificado).
	
	

	4
	
En caso de llevar un equipo a servicio por garantía, éste deberá ser reparado nuevamente y entregado en un término no mayor a (24) horas, sin ningún costo adicional. Es de anotar que el contratista cuando sustituya una pieza para ser reparada y llevársela para su taller deberá dejar una provisional para el funcionamiento del mismo. (anexar certificado).
	
	

	5
	
Una vez realizado el servicio, los equipos deben ser entregados en perfectas condiciones de aseo. (anexar certificado).
	
	

	6
	
Cuando el taller determine que los equipos requieran servicios adicionales a las descritas en la orden de trabajo, el contratista deberá presentar por escrito un listado con su respectiva justificación. (anexar certificado).
	
	

	7
	
MANTENIMIENTO: En el momento en que se inicien los ciclos de mantenimiento, el contratista deberá prestar el servicio en forma inmediata, precisa y eficaz por lo menos de lunes a sábado de 08:00 horas a 12:00 y de 14:00 a 18:00 horas, durante ocho (08) horas del día en el lugar destinado por el contratista para la reparación o mantenimiento de los diferentes equipos. Igualmente se hace referencia que el contratista deberá estar disponible de manera extraordinaria ante cualquier requerimiento por caso fortuito o fuerza mayor, de acuerdo a las actividades y los requerimientos que se presenten.

Para cada ítem, el contratista se compromete a prestar el servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo para los diferentes equipos, dicho servicio debe ser atendido en un término máximo de un (01) día calendario sin demoras ocasionadas por falta de personal y/o repuestos. 
	
	

	8
	
Una vez presentada la necesidad del servicio y sea notificada al contratista por el supervisor del contrato este deberá enviar el técnico idóneo a las instalaciones policiales en plazo no máximo a 6 horas hábiles (anexar certificado).
	
	

	9
	
El lugar de prestación de servicio se realizará  en las dependencias  del comando del  Departamento de Policía Sucre, especialidades y en las diferentes Estaciones y Subestaciones de Policía del Departamento de Sucre, donde tendrán que trasladarse los técnicos (sin costo adicional para la entidad contratante); en caso que sea necesario trasladar el equipo a las instalaciones del contratista por motivos de complejidad del arreglo este se realizara con previa coordinación con el supervisor del contrato y una vez realizado el mantenimiento será devuelto en óptimas condiciones con plazo de 24 horas. (anexar certificado).
	
	

	10
	
La Policía Nacional podrá incluir los elementos que considere necesarios al catálogo de productos o elementos, para lo cual el contratista deberá presentar ante el supervisor del contrato una cotización acorde a los precios del mercado, se someterá a un análisis comparativo por parte del supervisor del contrato, en el cual se consideran otras ofertas del mercado; en caso de que el supervisor del contrato autorice la adquisición del elemento, este será incluido en el catálogo de productos (anexar certificado).
	
	

	11
	
Los oferentes participantes en el proceso deben certificar que durante la ejecución del contrato cuentan con los suministros de todos los repuestos y accesorios (nuevos, originales y genuinos) con su respectiva garantía, necesarios para el correcto funcionamiento de los equipos objetos del presente proceso (anexar certificado).
	
	

	12
	 
Los oferentes no deben encontrarse en el Registro Único de Infractores Ambiental RUIA (anexar certificado).
	
	

	13
	
Los oferentes dentro de su propuesta deberán certificar por escrito donde se comprometen anexar la hoja de vida y sus correspondientes soportes, con los que acredite la formación académica del personal requerido y la experiencia de los mismos, cinco días después de que se adjudique el proceso.

	CANTIDAD REQUERIDA
	ACTIVIDAD PARA DESEMPEÑAR
	FORMACIÓN ACADÉMICA

	
	
	

	01
	Supervisor grupos de trabajos, ejercerá el control reportes, ejecuta trabajos y actividades acuerdo cronograma  
	Título de profesional. (Ingeniero, mecánico, electromecánico y/o electrónico.

	
	
	Matricula profesional y/o nivel intermedio

	01
	Técnico y/o tecnólogo profesional encargado de realizar los trabajos de Mantenimiento de aires acondicionados y equipos de frio (nevera – dispensador de agua fría y caliente). 
	Título Técnico o tecnólogo en mantenimiento equipos de refrigeración y/o mantenimiento aires acondicionados y/o sistemas de refrigeración

	
	
	Matricula profesional Y/O NIVEL INTERMEDIO

	
	
	Certificado de curso avanzado de trabajo en altura. (actualizado)

	01
	Técnico y/o tecnólogo electricista, encargado de realizar los trabajos de Mantenimiento a los ventiladores e instalaciones eléctricas.
	Título Técnico o tecnólogo en mantenimiento equipos eléctricos y/o Instalaciones Eléctricas y/o Construcción y montajes de instalaciones eléctricas. 

	
	
	Matricula profesional, Tarjeta CONTE. clase E6

	
	
	Certificado de curso avanzado de trabajo en altura. (actualizado)

	
	
	

	01
	Técnico y/o tecnólogo encargado de realizar los trabajos de Mantenimiento a los equipos agrícolas. 
	Título Técnico o tecnólogo en mecánica industrial y/o, agrícola, forestales o de jardinería y/o Mantenimiento Motores Gasolina, Gas o Diesel.

	02
	Bachiller y/o Técnico encargado de apoyar los mantenimientos de sistemas de refrigeración
	Título Bachiller y/o Técnico con formación y experiencia en mantenimientos de aires acondicionados.
Trabajo en altura. (actualizado)



	
	

	14
	
CAPACIDAD OPERATIVA:  El oferente deberá contar con instalaciones ubicadas en el perímetro urbano de la ciudad de Sincelejo, ya sea propio, en arriendo, convenio o alianza comercial, con la disponibilidad de Lunes a sábado en el horario de 08:00 AM a 06:00 PM y un contacto de línea telefónica para atender los requerimientos por el supervisor del contrato enmarcado dentro del objeto contractual, asimismo, que cuente con la infraestructura Logística, Técnica y Tecnológica, además del Talento Humano debidamente  capacitado para cumplir a cabalidad con las exigencias del contrato, de igual manera que cuente con la normas mínimas de seguridad industrial.

Por lo anterior, se requiere que el oferente certifique que cuenta con la capacidad Administrativa y operacional propia, necesaria para cumplir a cabalidad con las exigencias del presente estudio previo y anexe a la certificación documentación (cámara de comercio) donde se evidencie que posee las instalaciones en el área descrita anteriormente, lo cual será verificado por el comité técnico.

Anexar certificación firmada por el representante legal.
	
	

	15
	
EL OFERENTE SE COMPROMETE:

Aplicar y realizar buenas prácticas en el uso de refrigerantes y lubricantes en instalaciones RC, según normatividad ambiental.

Seleccionar fluidos utilizados en equipos RC según catálogos del fabricante y normatividad ambiental vigente.

Recuperar refrigerante para su reciclaje o almacenamiento de acuerdo a la normatividad y manejo rentable de residuos. 

(anexar certificación firmada por el representante legal).
	
	

	16
	
ASESORÍA el oferente Deberá certificar que brindará la asesoría cuando se requiera o solicite en el modo y empleo de los productos derivados del presente contrato, al personal de servicios generales del Departamento de Policía Sucre y sus diferentes estaciones, subestaciones y especialidades. (ANEXAR CERTIFICACIÓN).
	
	

	17
	
COSTOS el oferente deberá certificar sobre los servicios que serán prestados, los costos asociados al mismo (gastos de transporte, mano de obra, insumos) que se requieran para la elaboración del servicio objeto del contrato, impuestos etc. Así mismo los daños ocasionados por parte de los técnicos que realicen los mantenimientos y sean ajenos al objeto del presente proceso deberán ser reparados por el contratista sin costo adicional para la Policía Nacional, dejando en las mismas condiciones el bien afectado. (ANEXAR CERTIFICACIÓN).
	
	

	18
	
DISPOSICIÓN FINAL DE LOS PRODUCTOS O RESIDUOS. Teniendo en cuenta la responsabilidad que le asiste a la Policía Nacional Departamento de Policía Sucre en la protección y conservación del medio ambiente, el oferente deberá adjuntar con su oferta una carta de compromiso en donde manifieste que recogerá y dará disposición final a los elementos inservibles y de los residuos peligrosos originados en la ejecución del contrato, sin costo adicional de acuerdo a las normas ambientales vigentes, productos de se deriven de los trabajos del contrato, tales como aceites, grasas, gases refrigerantes, repuestos materiales eléctricos entre otros, cumpliendo con lo establecido en el decreto 4741 de 2005 del ministerio de ambiente, Por el cual se reglamenta parcialmente la prevención y el manejo de los residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la gestión integral. Para tal cumplimiento deberá anexar licencia ambiental y/o alianza o convenio con una entidad que realice la disposición final de los productos o residuos.

El OFERENTE a quien se le adjudique el presente proceso de contratación dará a conocer al supervisor del contrato la disposición final de los productos y/o elementos objetos del presente contrato, con el fin de corroborar las actividades ambientales que realiza, para tal efecto el oferente deberá presentar la certificación de disposición final o contrato con entidad para esta actividad. (ANEXAR CERTIFICACIÓN).
	
	

	19
	
CAMBIOS DE ELEMENTOS: EL OFERENTE deberá certificar que realizará el cambio de los elementos en caso que en al momento de recibirlos por parte de los supervisores estos, presenten alguna anomalía en su empaque, (abierto, roto y defectuoso), en su composición o características organolépticas lo cual no lo haga apto para su utilización y empleo, efectuará su cambio y/o reposición, sin costo alguno para la Policía Nacional, el cual no debe ser superior a 24 horas a partir de su solicitud por parte de la entidad. (ANEXAR CERTIFICACIÓN). 
	
	

	20
	
Con el fin de garantizar la calidad de los servicios a contratar y evitar incumplimientos en la ejecución del futuro contrato, se requiere acreditar experiencia en proyectos similares al objeto del presente estudio previo, tal acreditación será avalada con la presentación de los documentos que acrediten la realización en los últimos años de procesos iguales o similares al presente objeto contractual cuya suma sea igual o supere el cincuenta (50) % del presupuesto asignado al presente proceso, con empresas públicas o privadas, para lo cual el oferente deberá  presentar certificaciones con concepto favorable de la recepción de los contratos, «información verificable.» por los miembros del comité.
Cada certificación del contrato debe contener la siguiente información:
A. Nombre o razón social del Contratante. 
B. Nombre o razón social del Contratista. 
C. Objeto del Contrato. 
D. Número de Contrato. 
E. Valor Total del Contrato en pesos. 
F. Plazo de Ejecución 
G. Fecha de Iniciación del contrato. 
H. Fecha de terminación del contrato
               I. Cumplimiento del contrato (Excelente, muy bueno, bueno o satisfactorio).
	
	

	21
	
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO El oferente y futuro contratista manifiesta conocer y cumplir con:

El oferente deberá cumplir con:
Tomando como criterio orientador el principio selección objetiva, el oferente presentará documentos en la que indique de manera expresa, el cumplimiento de la implementación y la aplicación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) aplicado al oferentes que presenta la oferta, de acuerdo a lo establecido en el Decreto 1072 de 2015, Decreto Único Reglamentario del sector Trabajo y demás normas que lo complementen y /o adicionen, el cual debe ser verificado antes y durante la ejecución del contrato. (Para el cumplimiento de lo anterior deberá):
· Anexar certificación de implementación de Sistema de gestión de Seguridad y Salud en el trabajo.

· Anexar la certificación del responsable del diseño e implementación del sistema de
gestión de seguridad y salud en el trabajo con su respectiva licencia/ Resolución que lo acrediten.

· Anexar Política y Objetivos del SG-SST.

· Presentar certificado de la ARL (Sura, Colmena, Colpatria, Positiva, entre otras), donde se reporte que cuentan con Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el trabajo de acuerdo a los establecido en la Resolución 0312/2019, cumplimiento del certificado de SGSST emitido por la ARL

· Certificado de implementación de los estándares mínimos del sistema de gestión de SST en el marco del sistema de garantía de calidad del sistema general de riesgos laborales. emitido por el ministerio del trabajo de acuerdo a la Resolución 0312 “Por la cual se definen los estándares mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST”.

· Certificado de realización y aprobación del curso en SGSST, con un mínimo de 50 horas y si esta esta desactualizado el de 20 horas, los oferentes autorizados para ofrecer el curso 50 horas según la resolución 4927 de 2016 “por la cual se establecen los parámetros y requisitos para desarrollar, certificar y registrar la capacitación virtual en el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo”.
	
	



ANEXO No. 2.1 

	
	DESCRIPCIÓN
	CANT
	CUMPLE 
	NO CUMPLE 

	
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRES ACONDICIONADOS TIPO MINI SPLIT DE 9.000, 12.000, 18.000, 24.000BTU Y DE VENTANA.
	--------
	 
	 

	1.
	Limpieza general del equipo, lavado interno y externo con hidrolavadora, limpieza de filtros, revisión del sistema eléctrico, revisión de contactos eléctricos, tablero de control, terminales de alimentación del condensador y compresor, revisión de las presiones de refrigerante, limpieza y ajuste de partes, tratamiento anticorrosivo de oxidaciones, limpieza de tarjetas electrónicas, limpieza de la unidad y aspas, lubricación de ejes de los motores ajuste de la amortiguación de la condensadora, revisión  estado de la tubería, limpieza y ajuste  de drenaje, limpieza  de serpentines con desincrustante para aluminio y lubricación. El mantenimiento se debe llevar a cabo con desmonte de la manejadora cuando sea necesario.
	1
	 
	 

	
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO AIRES ACONDICIONADOS TIPO MINI SPLIT DE 9.000, 12.000, 18.000, 24.000BTU Y DE VENTANA.
	--------
	 
	 

	2.
	Suministro e instalación de compresor 9.000 BTU R410, presurización y barrido del sistema de tubería de refrigeración con agente de limpieza y utilización de bomba de vacío.
	1
	 
	 

	3.
	Suministro e instalación de compresor 9.000 BTU R22, presurización y barrido del sistema de tubería de refrigeración con agente de limpieza y utilización de bomba de vacío.
	1
	 
	 

	4.
	Suministro e instalación de compresor 12.000 BTU R410, presurización y barrido del sistema de tubería de refrigeración con agente de limpieza y utilización de bomba de vacío.
	1
	 
	 

	5.
	Suministro e instalación de compresor 12.000 BTU R22, presurización y barrido del sistema de tubería de refrigeración con agente de limpieza y utilización de bomba de vacío.
	1
	 
	 

	6.
	Suministro e instalación de compresor 18.000 BTU R410, presurización y barrido del sistema de tubería de refrigeración con agente de limpieza y utilización de bomba de vacío.
	1
	 
	 

	7.
	Suministro e instalación de compresor 18.000 BTU R22, presurización y barrido del sistema de tubería de refrigeración con agente de limpieza y utilización de bomba de vacío.
	1
	 
	 

	8.
	Suministro e instalación de compresor 24.000 BTU R410, presurización y barrido del sistema de tubería de refrigeración con agente de limpieza y utilización de bomba de vacío.
	1
	 
	 

	9.
	Suministro e instalación de compresor 24.000 BTU R22, presurización y barrido del sistema de tubería de refrigeración con agente de limpieza y utilización de bomba de vacío.
	1
	 
	 

	10.
	Suministro e instalación de unidad comprensor tipo inverter de 9.000BTU.
	1
	 
	 

	11.
	Suministro e instalación de unidad comprensor tipo inverter de 12.000BTU.
	1
	 
	 

	12.
	Suministro e instalación de unidad comprensor tipo inverter de 18.000BTU.
	1
	 
	 

	13.
	Suministro e instalación de unidad comprensor tipo inverter de 24.000BTU.
	1
	 
	 

	14.
	Suministro e instalación tarjeta display.
	1
	 
	 

	15.
	Suministro e instalación del motor ventilador para condensadora 9.000 BTU
	1
	 
	 

	16.
	Suministro e instalación del motor ventilador para condensadora 12.000 BTU
	1
	 
	 

	17.
	Suministro e instalación del motor ventilador para condensadora 18.000 BTU
	1
	 
	 

	18.
	Suministro e instalación del motor ventilador para condensadora 24.000 BTU
	1
	 
	 

	19.
	Suministro e instalación de aspa motor ventilador
	1
	 
	 

	20.
	Corrección de fuga (incluye soldadura)
	1
	 
	 

	21.
	Carga de refrigerante R410 (incluye refrigerante)
	1
	 
	 

	22.
	Carga de refrigerante R22 (incluye refrigerante)
	1
	 
	 

	23.
	Suministro e instalación de aislante tipo rubatex recubierto de cinta vinilo.
	1
	 
	 

	24.
	Suministro e instalación de blower para manejadora de 9.000 BTU.
	1
	 
	 

	25.
	Suministro e instalación de blower para manejadora de 12.000 BTU.
	1
	 
	 

	26.
	Suministro e instalación de blower para manejadora de 18.000 BTU.
	1
	 
	 

	27.
	Suministro e instalación de blower para manejadora de 24.000 BTU.
	1
	 
	 

	28.
	Suministro e instalación de motor blower para manejadora de 9.000 BTU.
	1
	 
	 

	29.
	Suministro e instalación de motor blower para manejadora de 12.000 BTU.
	1
	 
	 

	30.
	Suministro e instalación de motor blower para manejadora de 18.000 BTU.
	1
	 
	 

	31.
	Suministro e instalación de motor blower para manejadora de 24.000 BTU.
	1
	 
	 

	32.
	Suministro e instalación de protector de voltaje.
	1
	 
	 

	33.
	Suministro e instalación de tubería pvc para desagüe de ¾”.
	1
	 
	 

	34.
	Suministro e instalación de red de refrigeración con tubería de cobre de ½ * ¼ revestida en aislante rubatex y recubierta en cinta Vinilo.
	1
	 
	 

	35.
	Suministro e instalación de red de refrigeración con tubería de cobre de 3/8 * 1/4 revestida en aislante rubatex y recubierta en cinta Vinilo.
	1
	 
	 

	36.
	Suministro e instalación de red de refrigeración con tubería de cobre de 5/8 * 3/8   revestida en aislante rubatex y recubierta en cinta Vinilo.
	1
	 
	 

	37.
	Suministro e instalación de capacitor de 1.5 a 6 mfd.
	1
	 
	 

	38.
	Suministro e instalación de capacitor 20 a 50 mfd.
	1
	 
	 

	39.
	Suministro e instalación de capacitor 55 a 90 mfd.
	1
	 
	 

	40.
	Suministro e instalación del protector térmico para compresor.
	1
	 
	 

	41.
	Suministro e instalación del termistor.
	1
	 
	 

	42.
	Suministro e instalación de tarjeta de la manejadora para equipo inverter de 9.000 BTU.
	1
	 
	 

	43.
	Suministro e instalación de tarjeta de la manejadora para equipo inverter de 12.000 BTU.
	1
	 
	 

	44.
	Suministro e instalación de tarjeta de la manejadora para equipo inverter de 18.000 BTU.
	1
	 
	 

	45.
	Suministro e instalación de tarjeta de la manejadora para equipo inverter de 24.000 BTU.
	1
	 
	 

	46.
	Suministro e instalación de tarjeta inversora para equipo inverter de 9.000 BTU.
	1
	 
	 

	47.
	Suministro e instalación de tarjeta inversora para equipo inverter de 12.000 BTU.
	1
	 
	 

	48.
	Suministro e instalación de tarjeta inversora para equipo inverter de 18.000 BTU.
	1
	 
	 

	49.
	Suministro e instalación de tarjeta inversora para equipo inverter de 24.000 BTU.
	1
	 
	 

	50.
	Suministro e instalación de tarjeta display, para aire inverter de 9.000 BTU.
	1
	 
	 

	51.
	Suministro e instalación de tarjeta display, para aire inverter de 12.000 BTU.
	1
	 
	 

	52.
	Suministro e instalación de tarjeta display, para aire inverter de 18.000 BTU.
	1
	 
	 

	53.
	Suministro e instalación de tarjeta display, para aire inverter de 24.000 BTU.
	1
	 
	 

	54.
	Suministro e instalación de tarjeta display, para aire convencional de 9.000 BTU.
	1
	 
	 

	55.
	Suministro e instalación de tarjeta display, para aire convencional de 12.000 BTU.
	1
	 
	 

	56.
	Suministro e instalación de tarjeta display, para aire convencional de 18.000 BTU.
	1
	 
	 

	57.
	Suministro e instalación de tarjeta display, para aire convencional de 24.000 BTU.
	1
	 
	 

	58.
	Suministro e instalación de tarjeta de manejadora, para aire convencional de 9.000 BTU.
	1
	 
	 

	59.
	Suministro e instalación de tarjeta de manejadora, para aire convencional de 12.000 BTU.
	1
	 
	 

	60.
	Suministro e instalación de tarjeta de manejadora, para aire convencional de 18.000 BTU.
	1
	 
	 

	61.
	Suministro e instalación de tarjeta de manejadora, para aire convencional de 24.000 BTU.
	1
	 
	 

	62.
	Desmonte de condensadora de 9.000 BTU, 12.000 BTU, 18.000 BTU y 24.000 BTU.
	1
	 
	 

	63.
	Desmonte de manejadora de 9.000 BTU, 12.000BTU, 18.000 BTU y 24.000 BTU.
	1
	 
	 

	64.
	Instalación de condensadora de 9.000 BTU, 12.000BTU, 18.000 BTU y 24.000 BTU, utilizando bomba de vacío.
	1
	 
	 

	65.
	Instalación de manejadora de 9.000 BTU, 12.000BTU, 18.000 BTU y 24.000 BTU, utilizando bomba de vacío.
	1
	 
	 

	66.
	Desmonte de equipo completo (manejadora y condensadora) de 9.000 BTU, 12.000BTU, 18000 BTU y 24.000 BTU.
	1
	 
	 

	67.
	Instalación de equipo completo (manejadora y condensadora) de 9.000 BTU, 12.000BTU, 18000 BTU y 24.000 BTU.
	1
	 
	 

	68.
	Suministro e instalación de switch pulsador de encendido.
	1
	 
	 

	69.
	Suministro e instalación de rodamiento para aires de 9.000 BTU, 12.000 BTU, 18.000 BTU y 24.000 BTU.
	1
	 
	 

	70.
	Suministro e instalación de bornera para compresor.
	1
	 
	 

	71.
	Suministro e instalación de tubo conduit eléctrico PVC ½”.
	1
	 
	 

	72.
	Suministro e instalación de manguera para desagüe.
	1
	 
	 

	73.
	Suministro e instalación de contactor de dos polos.
	1
	 
	 

	74.
	Suministro e instalación de un par de pie amigo de fábrica para la instalación de las condensadoras.
	1
	 
	 

	75.
	Suministro e instalación de un par de pie amigo construido en el sitio del aire de acuerdo a la necesidad del equipo.
	1
	 
	 

	76.
	Suministro e Instalación de red eléctrica con cable encauchetado centelsa de 3x14.
	1
	 
	 

	77.
	Suministro e Instalación de red eléctrica con cable encauchetado centelsa de 3x12.
	1
	 
	 

	78.
	Suministro e Instalación de red eléctrica con cable encauchetado centelsa de 4x14.
	1
	 
	 

	79.
	Suministro e instalación de caja eléctrica de paso.
	1
	 
	 

	80.
	Suministro e instalación de breaker enchufable tripolar de 15/20 amperios luminex.
	1
	 
	 

	81.
	Suministro e instalación de breaker enchufable bipolar 15/20 amperios 110 BAC luminex.
	1
	 
	 

	82.
	Suministro e instalación de breaker enchufable 15/50 amperios luminex.
	1
	 
	 

	83.
	Suministro e instalación de caja para break de dos circuitos.
	1
	 
	 

	84.
	Suministro e instalación de toma corriente eléctrico doble para incrustar.
	1
	 
	 

	85.
	Suministro e instalación de serpentín para condensadora.  
	1
	 
	 

	86.
	Suministro e instalación de tarjeta digital universal para mini Split.
	1
	 
	 

	87.
	Reparación de tarjeta digital electrónica para aire acondicionado convencional.
	1
	 
	 

	88.
	Reparación de tarjeta digital electrónica para aire acondicionado inverter.
	1
	 
	 

	89.
	Suministro e instalación de curva eléctrica conduit PVC 1/2".
	1
	 
	 

	90.
	Suministro e instalación de alambre centelsa # 14 sólido.
	1
	 
	 

	91.
	Suministro e instalación de alambre centelsa # 12 sólido.
	1
	 
	 

	92.
	Suministro e instalación de alambre centelsa # 10 sólido.
	1
	 
	 

	93.
	Suministro e instalación de alambre centelsa # 8 sólido.
	1
	 
	 

	94.
	Suministro e instalación de soporte para unidad compresor.
	1
	 
	 

	95.
	Suministro tuerca de bronce de 1/4”.
	1
	 
	 

	96.
	Suministro tuerca de bronce de 3/8”.
	1
	 
	 

	97.
	Suministro tuerca de bronce de 1/2”.
	1
	 
	 

	98.
	Suministro tuerca de bronce de 5/8”.
	1
	 
	 

	99.
	Suministro tuerca de bronce de 3/4”.
	1
	 
	 

	
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRES ACONDICIONADOS TIPO SPLIT Y PISO TECHO DE 36.000, 60.000 BTU, CENTRAL Y CASSETTE INCLUIDO MANO DE OBRA
	--------
	 
	 

	100.
	Limpieza general del equipo, lavado interno y externo con hidrolavadora, limpieza de filtros, revisión del sistema eléctrico, revisión de contactos eléctricos, tablero de control, terminales de alimentación del condensador y compresor, revisión de las presiones de refrigerante, limpieza y ajuste de partes, tratamiento anticorrosivo de oxidaciones, limpieza de tarjetas electrónicas, limpieza de la unidad y aspas, lubricación de ejes de los motores ajuste de la amortiguación de la condensadora, revisión  estado de la tubería, limpieza y ajuste  de drenaje, limpieza  de serpentines con desincrustante para aluminio y lubricación. El mantenimiento se debe llevar a cabo con desmonte de la manejadora cuando sea necesario.
	1
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO AIRES ACONDICIONADOS TIPO SPLIT Y PISO TECHO DE 36.000, 60.000 BTU, CENTRAL Y CASSETTE INCLUIDO MANO DE OBRA
	--------
	 
	 
	

	101.
	Suministro e instalación de compresor 36.000 BTU, R410 presurización y barrido del sistema de tubería de refrigeración con agente de limpieza y utilización de bomba de vacío.
	1
	 
	 
	

	102.
	Suministro e instalación de compresor 60.000 BTU, R410 presurización y barrido del sistema de tubería de refrigeración con agente de limpieza y utilización de bomba de vacío.
	1
	 
	 
	

	103.
	Suministro e instalación de compresor 36.000 BTU, R22 presurización y barrido del sistema de tubería de refrigeración con agente de limpieza y utilización de bomba de vacío.
	1
	 
	 
	

	104.
	Suministro e instalación de compresor 60.000 BTU, R22 presurización y barrido del sistema de tubería de refrigeración con agente de limpieza y utilización de bomba de vacío.
	1
	 
	 
	

	105.
	Suministro e instalación tarjeta display.
	1
	 
	 
	

	106.
	Suministro e instalación del motor ventilador para condensadora de 36.000 BTU.
	1
	 
	 
	

	107.
	Suministro e instalación del motor ventilador para condensadora de 60.000 BTU.
	1
	 
	 
	

	108.
	Suministro e instalación de aspa motor ventilador en aluminio.
	1
	 
	 
	

	109.
	Corrección de fugas (incluye soldadura)
	1
	 
	 
	

	110.
	Carga de refrigerante (incluye refrigerante)
	1
	 
	 
	

	111.
	Suministro e instalación de aislante tipo rubatex recubierto de cinta vinilo. 
	1
	 
	 
	

	112.
	Suministro e instalación de motor blower para manejadora de 36.000 BTU tipo Split.
	1
	 
	 
	

	113.
	Suministro e instalación de motor blower para manejadora de 60.000 BTU tipo piso techo.
	1
	 
	 
	

	114.
	Suministro e instalación de motor blower para manejadora de 60.000 BTU tipo cassette.
	1
	 
	 
	

	115.
	Suministro e instalación de motor blower para manejadora de 60.000 BTU tipo central.
	1
	 
	 
	

	116.
	Suministro e instalación de blower para manejadora de 36.000 BTU tipo Split.
	1
	 
	 
	

	117.
	Suministro e instalación de blower para manejadora de 60.000 BTU tipo piso techo.
	1
	 
	 
	

	118.
	Suministro e instalación de blower para manejadora de 60.000 BTU tipo cassette.
	1
	 
	 
	

	119.
	Suministro e instalación de blower para manejadora de 60.000 BTU tipo central.
	1
	 
	 
	

	120.
	Suministro e instalación de protector de voltaje.
	1
	 
	 
	

	121.
	Suministro e instalación de bandeja de desagüe.
	1
	 
	 
	

	122.
	Suministro e instalación de bomba de drenaje
	1
	 
	 
	

	123.
	Suministro e instalación de filtros secadores o deshidratadores de 3/8”. 
	1
	 
	 
	

	124.
	Suministro e instalación de filtros secadores o deshidratadores de ½”. 
	1
	 
	 
	

	125.
	Suministro e instalación de red de refrigeración con red de tubería de cobre de 5/8” y 3/8” revestida en aislante rubatex y recubierta en cinta vinilo.
	1
	 
	 
	

	126.
	Suministro e instalación de red de refrigeración con red de tubería de cobre de 3/4” y 1/2” revestida en aislante rubatex y recubierta en cinta vinilo.
	1
	 
	 
	

	127.
	Suministro e instalación de red de refrigeración con red de tubería de cobre de 3/4” y 3/8” revestida en aislante rubatex y recubierta en cinta vinilo.
	1
	 
	 
	

	128.
	Suministro e instalación tubería de cobre de 3/8”.
	1
	 
	 
	

	129.
	Suministro e instalación tubería de cobre de 1/2”.
	1
	 
	 
	

	130.
	Desmonte de condensadora aire tipo Split de 36.000 BTU.
	1
	 
	 
	

	131.
	Desmonte de condensadora aire tipo piso techo de 60.000 BTU.
	1
	 
	 
	

	132.
	Desmonte de condensadora aire tipo cassette de 60.000 BTU
	1
	 
	 
	

	133.
	Desmonte de condensadora aire tipo central de 60.000 BTU.
	1
	 
	 
	

	134.
	Instalación de condensadora aire tipo Split de 36.000 BTU.
	1
	 
	 
	

	135.
	Instalación de condensadora aire tipo piso techo de 60.000 BTU.
	1
	 
	 
	

	136.
	Instalación de condensadora aire tipo cassette de 60.000 BTU
	1
	 
	 
	

	137.
	Instalación de condensadora aire tipo central de 60.000 BTU.
	1
	 
	 
	

	138.
	Desmonte de manejadora aire tipo Split de 36.000 BTU.
	1
	 
	 
	

	139.
	Desmonte de manejadora aire tipo piso techo de 60.000 BTU.
	1
	 
	 
	

	140.
	Desmonte de manejadora aire tipo cassette de 60.000 BTU.
	1
	 
	 
	

	141.
	Desmonte de manejadora aire tipo central de 60.000 BTU.
	1
	 
	 
	

	142.
	Instalación de manejadora aire tipo Split de 36.000 BTU.
	1
	 
	 
	

	143.
	Instalación de manejadora aire tipo piso techo de 60.000 BTU.
	1
	 
	 
	

	144.
	Instalación de manejadora aire tipo cassette de 60.000 BTU.
	1
	 
	 
	

	145.
	Instalación de manejadora aire tipo central de 60.000 BTU.
	1
	 
	 
	

	146.
	Desmonte de equipo completo (manejadora y condensadora) para aire tipo Split de 36.000 BTU.
	1
	 
	 
	

	147.
	Desmonte de equipo completo (manejadora y condensadora) para aire tipo cassette, piso techo y central de 60.000 BTU.
	1
	 
	 
	

	148.
	Instalación de equipo completo (manejadora y condensadora) para aire tipo Split de 36.000 BTU.
	1
	 
	 
	

	149.
	Instalación de equipo completo (manejadora y condensadora) para aire tipo cassette, piso techo y central de 60.000 BTU.
	1
	 
	 
	

	150.
	Corrección de fuga (incluye soldadura).
	1
	 
	 
	

	151.
	Carga de refrigerante R410 (incluye refrigerante).
	1
	 
	 
	

	152.
	Carga de refrigerante R22 (incluye refrigerante).
	1
	 
	 
	

	153.
	Suministro control de temperatura para aire central.
	1
	 
	 
	

	154.
	Suministro e instalación de switch pulsador de encendido.
	1
	 
	 
	

	155.
	Suministro e instalación de ducto en lámina de Poron.
	1
	 
	 
	

	156.
	Suministro e instalación de ducto en fibra. 
	1
	 
	 
	

	157.
	Suministro e instalación de sensor de temperatura.
	1
	 
	 
	

	158.
	Suministro e instalación de bornera para compresor.
	1
	 
	 
	

	159.
	Suministro e instalación de codo de cobre ¾”
	1
	 
	 
	

	160.
	Suministro e instalación de unión de cobre ¾.
	1
	 
	 
	

	161.
	Suministro e instalación de codo de cobre 5/8”
	1
	 
	 
	

	162.
	Suministro e instalación de unión de cobre 5/8”
	1
	 
	 
	

	163.
	Suministro e instalación de codo de cobre ½”.
	1
	 
	 
	

	164.
	Suministro e instalación de unión de cobre ¼”.
	1
	 
	 
	

	165.
	Suministro e instalación de codo de cobre 3/8”
	1
	 
	 
	

	166.
	Suministro e instalación de unión de 3/8”.
	1
	 
	 
	

	167.
	Suministro e instalación de cinta térmica.
	1
	 
	 
	

	168.
	Suministro e instalación de contactor de dos Polos.
	1
	 
	 
	

	169.
	Suministro e instalación de contactor de tres polos.
	1
	 
	 
	

	170.
	Suministro e instalación de un par de pie amigo de fábrica para la instalación de las condensadoras.
	1
	 
	 
	

	171.
	Suministro e instalación de un par de pie amigo construido en el sitio del aire de acuerdo a la necesidad del equipo.
	1
	 
	 
	

	
	ELECTROBOMBA Y/O MOTOBOMBA
	--------
	 
	 
	

	
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ELECTROBOMBA Y/O MOTOBOMBA INCLUIDO MANO DE OBRA
	--------
	 
	 
	

	172.
	Medición y revisión parte eléctrica, revisión bobinada, revisión consumo de corriente, revisión de bornes, revisión y ajuste de borneras de conexión revisión y ajuste de anclajes del motor, revisión de tapas del motor, revisión general, sello mecánico, rodamientos y adaptadores de pvc, presión, temperatura, limpieza, lavado interno y externo, revisión general, sello mecánico y rodamientos.
	1
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	

	
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ELECTROBOMBA Y/O MOTOBOMBA INCLUIDO MANO DE OBRA
	--------
	 
	 
	

	173.
	Embobinado de motor de 10 hp
	1
	 
	 
	

	174.
	Aplicación de barniz dieléctrico
	1
	 
	 
	

	175.
	Suministro y Cambio de sello mecánico
	1
	 
	 
	

	176.
	Suministro y cambio de rodamientos
	1
	 
	 
	

	177.
	Suministro y cambio de bornera de motor
	1
	 
	 
	

	178.
	Suministro y cambio de válvula de pie
	1
	 
	 
	

	
	COMPRESOR DE AIRE
	--------
	 
	 
	

	
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO COMPRESOR DE AIRE INCLUIDO MANO DE OBRA
	--------
	 
	 
	

	179.
	Revisión y ajuste de conexiones en la línea de descarga de aire y línea de succión, revisión cableada de alimentación, revisión y ajuste de arrancador revisión y calibración de presostato y manómetros. 
	1
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	

	
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO COMPRESOR DE AIRE INCLUIDO MANO DE OBRA
	 
	 
	 
	

	180.
	Embobinado de motor 
	1
	 
	 
	

	181.
	Aplicación de barniz dieléctrico
	1
	 
	 
	

	182.
	Suministro y Cambio de presostato
	1
	 
	 
	

	183.
	Suministro y cambio de rodamientos
	1
	 
	 
	

	184.
	Suministro y cambio de manguera de 100psi
	1
	 
	 
	

	185.
	Suministro y cambio de manómetro de 4” para presión de aire
	1
	 
	 
	

	
	PLANTA ELÉCTRICA LISTER PETTER (REFERENCIA LPW3) CON GENERADOR ESTANFOR DE 15 KVA A 1.800 REVOLUCIONES POR MINUTOS.
	--------
	 
	 
	

	
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANTA ELÉCTRICA LISTER PETTER INCLUIDO MANO DE OBRA
	--------
	 
	 
	

	186.
	Suministro y cambio de los filtros de combustible primario y secundario.
	1
	 
	 
	

	
	Suministro y cambio de filtro de aceite. 
	1
	 
	
	

	
	Suministro y cambio de aceite.
	1
	 
	
	

	
	Suministro y cambio del full del motor.
	1
	 
	
	

	
	Suministro e instalación de filtro de aire.
	1
	 
	
	

	
	Suministro y cambio de líquido refrigerante para radiador.
	1
	 
	
	

	
	Limpieza y ajuste de tablero de control.
	1
	 
	
	

	
	Limpieza y ajuste de la tarjeta electrónica de control.
	1
	 
	
	

	
	Limpieza de bobinados y lacado del generador de potencia.
	1
	 
	
	

	
	Limpieza del filtro de desahogo en la tapa de válvulas.
	1
	 
	
	

	
	Ajuste de las líneas de combustible y corrección de pérdida.
	1
	 
	
	

	
	Purga al sistema de inyección de combustible.
	1
	 
	
	

	
	Desmonte y limpieza de las líneas de entrada de aire.
	1
	 
	
	

	
	Ajuste de correas de ventilador.
	1
	 
	
	

	
	Ajuste de las conexiones eléctricas (sensores, presos tatos de aceite, termostato, ajuste de conexiones en las baterías.)
	1
	 
	
	

	
	Limpieza exterior del radiador con desengrasante químico.
	1
	 
	
	

	
	Juagado y purga del interior del radiador.
	1
	 
	
	

	
	Limpieza general de la planta eléctrica.
	1
	 
	
	

	
	Pruebas de respuesta de encendido.
	1
	 
	
	

	
	Pruebas de ajuste voltaje.
	1
	 
	
	

	
	Pruebas de sostenimiento de carga.
	1
	 
	
	

	
	Tomas de voltajes y amperajes.
	1
	 
	
	

	
	Ajuste de línea de escape (exosto).
	1
	 
	
	

	
	Verificación de carga de batería, suministrándole la carga necesaria.
	1
	 
	
	

	
	Verificación de niveles de agua de la batería, suministrando la cantidad faltante.
	1
	 
	
	

	
	Verificación y ajuste de la revolución por minuto del motor.
	1
	 
	
	

	
	Calibración o cambio de elementos de bomba de inyección. 
	1
	 
	
	

	
	Verificación y ajuste de relojes análogos de voltaje, amperaje y hertz 
	1
	 
	
	

	
	Calibración de inyectores.
	1
	 
	
	

	
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO PLANTA ELÉCTRICA LISTER PETTER DE 15 KVA INCLUIDO MANO DE OBRA
	--------
	 
	 
	

	187.
	Verificación y calibración de válvulas en el motor.
	1
	 
	 
	

	188.
	Suministro e instalación de soportes del motor.
	1
	 
	 
	

	189.
	Suministro e instalación de módulo de parada y arranque.
	1
	 
	 
	

	190.
	Suministro e instalación de bomba de agua.
	1
	 
	 
	

	191.
	Suministro e instalación de corona de diodos de excitación. 
	1
	 
	 
	

	192.
	Suministro e instalación de rodamiento de generador.
	1
	 
	 
	

	193.
	Maquinada tapa trasera de pista de balinera del generador.
	1
	 
	 
	

	194.
	Suministro e instalación de instrumento de medida en AC (Voltímetro, amperímetro y frecuencímetro).
	1
	 
	 
	

	195.
	Suministro e instalación de instrumento de medida en DCC (Presión de aceite, temperatura y cargada de batería).
	1
	 
	 
	

	196.
	Desmonte de cigüeñal, rectificada, montaje y armada del mismo.
	1
	 
	 
	

	197.
	Rectificación de cilindro.
	1
	 
	 
	

	198.
	Suministro e instalación de kit de pistones y anillos. 
	1
	 
	 
	

	199.
	Suministro e instalación de juego de casquetes, de biela y bancada. 
	1
	 
	 
	

	200.
	Suministro e instalación de empaquetadura completa para motor.
	1
	 
	 
	

	201.
	Suministro e instalación de inyectores y bomba de inyección
	1
	 
	 
	

	202.
	Suministro e instalación de válvula de admisión y escape.
	1
	 
	 
	

	203.
	Suministro e instalación de Embobinado corona de excitación. 
	1
	 
	 
	

	204.
	Embobinado completo del rotor. 
	1
	 
	 
	

	205.
	Embobinado del estator. 
	1
	 
	 
	

	206.
	Suministro e instalación de tarjeta de voltaje.
	1
	 
	 
	

	207.
	Suministro e instalación del módulo de parada y arranque.
	1
	 
	 
	

	208.
	Reparación y sondeo de radiador. 
	1
	 
	 
	

	209.
	Suministro e instalación de radiador.
	1
	 
	 
	

	210.
	Reparación de culata, cambio de asientos y guías.
	1
	 
	 
	

	211.
	Suministro e instalación de batería.
	1
	 
	 
	

	212.
	Suministro e instalación de cargador automático.
	1
	 
	 
	

	213.
	Suministro e instalación de ventilador de enfriamiento.
	1
	 
	 
	

	214.
	Suministro e instalación de contactor de 115 AMP Chint
	1
	 
	 
	

	215.
	Suministro e instalación de contactor de 185 AMP Chint
	1
	 
	 
	

	216.
	Suministro e instalación de contactor de 630 AMP Chint
	1
	 
	 
	

	
	PLANTA ELÉCTRICA DIESEL STEWART E – STEVENSON CON MOTOR HYUNDAI DE 25 KVA A 1.800 REVOLUCIONES POR MINUTOS.
	--------
	 
	 
	

	
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANTA ELÉCTRICA DIESEL STEWART E – STEVENSON INCLUIDO MANO DE OBRA
	--------
	 
	 
	

	217.
	Suministro y cambio de los filtros de combustible primario y secundario.
	1
	 
	 
	

	
	Suministro y cambio de filtro de aceite. 
	
	 
	
	

	
	Suministro y cambio de aceite.
	
	 
	
	

	
	Suministro y cambio del full del motor.
	
	 
	
	

	
	Suministro e instalación de filtro de aire.
	
	 
	
	

	
	Suministro y cambio de líquido refrigerante para radiador.
	
	 
	
	

	
	Limpieza y ajuste de tablero de control.
	
	 
	
	

	
	Limpieza y ajuste de la tarjeta electrónica de control.
	
	 
	
	

	
	Limpieza de bobinados y lacado del generador de potencia.
	
	 
	
	

	
	Limpieza del filtro de desahogo en la tapa de válvulas.
	
	 
	
	

	
	Ajuste de las líneas de combustible y corrección de pérdida.
	
	 
	
	

	
	Purga al sistema de inyección de combustible.
	
	 
	
	

	
	Desmonte y limpieza de las líneas de entrada de aire.
	
	 
	
	

	
	Ajuste de correas de ventilador.
	
	 
	
	

	
	Ajuste de las conexiones eléctricas (sensores, presos tatos de aceite, termostato, ajuste de conexiones en las baterías.)
	
	 
	
	

	
	Limpieza exterior del radiador con desengrasante químico.
	
	 
	
	

	
	Juagado y purga del interior del radiador.
	
	 
	
	

	
	Limpieza general de la planta eléctrica.
	
	 
	
	

	
	Pruebas de respuesta de encendido.
	
	 
	
	

	
	Pruebas de ajuste voltaje.
	
	 
	
	

	
	Pruebas de sostenimiento de carga.
	
	 
	
	

	
	Tomas de voltajes y amperajes.
	
	 
	
	

	
	Ajuste de línea de escape (exosto).
	
	 
	
	

	
	Verificación de carga de batería, suministrándole la carga necesaria.
	
	 
	
	

	
	Verificación de niveles de agua de la batería, suministrando la cantidad faltante.
	
	 
	
	

	
	Verificación y ajuste de la revolución por minuto del motor.
	
	 
	
	

	
	Calibración o cambio de elementos de bomba de inyección. 
	
	 
	
	

	
	Calibración de inyectores.
	
	 
	
	

	
	Reparación de correa.
	
	 
	
	

	
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO PLANTA ELÉCTRICA DIESEL STEWART E – STEVENSON DE 25 KVA INCLUIDO MANO DE OBRA
	--------
	 
	 
	

	218.
	Verificación y calibración de válvulas en el motor.
	1
	 
	 
	

	219.
	Suministro e instalación de soportes del motor.
	1
	 
	 
	

	220.
	Suministro e instalación de módulo de parada y arranque.
	1
	 
	 
	

	221.
	Suministro e instalación de bomba de agua.
	1
	 
	 
	

	222.
	Suministro e instalación de corona de diodos de excitación. 
	1
	 
	 
	

	223.
	Suministro e instalación de rodamiento de generador.
	1
	 
	 
	

	224.
	Maquinado tapa trasera de pista de balinera del generador.
	1
	 
	 
	

	225.
	Suministro e instalación de instrumento de medida en AC (Voltímetro, amperímetro y frecuencímetro).
	1
	 
	 
	

	226.
	Suministro e instalación de instrumento de medida en DCC (Presión de aceite, temperatura y cargada de batería).
	1
	 
	 
	

	227.
	Desmonte de cigüeñal, rectificada, montaje y armada del mismo.
	1
	 
	 
	

	228.
	Rectificación de cilindro.
	1
	 
	 
	

	229.
	Suministro e instalación de kit de pistones y anillos. 
	1
	 
	 
	

	230.
	Suministro e instalación de juego de casquetes, de biela y bancada. 
	1
	 
	 
	

	231.
	Suministro e instalación de empaquetadura completa para motor.
	1
	 
	 
	

	232.
	Suministro e instalación de inyectores y bomba de inyección
	1
	 
	 
	

	233.
	Suministro e instalación de válvula de admisión y escape.
	1
	 
	 
	

	234.
	Suministro e instalación de embobinado corona de excitación
	1
	 
	 
	

	235.
	Suministro e instalación de tarjeta de voltaje.
	1
	 
	 
	

	236.
	Suministro e instalación del módulo de parada y arranque.
	1
	 
	 
	

	237.
	Reparación y sondeo de radiador. 
	1
	 
	 
	

	238.
	Suministro e instalación de radiador.
	1
	 
	 
	

	239.
	Reparación de culata, cambio de casquillos y guía.
	1
	 
	 
	

	240.
	Suministro e instalación de batería.
	1
	 
	 
	

	241.
	Suministro e instalación de cargador automático.
	1
	 
	 
	

	242.
	Suministro e instalación de ventilador de enfriamiento.
	1
	 
	 
	

	243.
	Suministro e instalación de contactor de 115 AMP Chint
	1
	 
	 
	

	244.
	Suministro e instalación de contactor de 185 AMP Chint
	1
	 
	 
	

	245.
	Suministro e instalación de contactor de 630 AMP Chint
	1
	 
	 
	

	
	PLANTA ELÉCTRICA A GASOLINA HONDA DE 5 KVA
	--------
	 
	 
	

	
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANTA ELÉCTRICA HONDA DE 5 KVA INCLUIDO MANO DE OBRA
	--------
	 
	 
	

	246.
	Suministro y cambio de aceite.
	1
	 
	 
	

	
	Suministro y cambio de bujía.
	1
	 
	
	

	
	Verificación del switch de apagado.
	1
	 
	
	

	
	Verificación y/o cambio de soporte del motor.
	1
	 
	
	

	
	Suministro y cambio de filtro de aire.
	1
	 
	
	

	
	Revisión sistema eléctrico del encendido (starter).
	1
	 
	
	

	
	Revisión y corrección del sistema de arranque manual (Yoyo).
	1
	 
	
	

	
	Lavado del tanque de la gasolina.
	1
	 
	
	

	
	Verificación la llave de paso y corrección de fuga.
	1
	 
	
	

	
	Desarme y lavado del carburador con cambio de empaquetadura.
	1
	 
	
	

	
	Suministro y cambio de los filtros.
	1
	 
	
	

	
	Lavado general de la planta eléctrica.
	1
	 
	
	

	
	Pruebas de respuesta de encendido.
	1
	 
	
	

	
	Pruebas de ajuste de voltaje.
	1
	 
	
	

	
	Pruebas de sostenimiento de carga.
	1
	 
	
	

	
	Tomas de voltajes y amperajes.
	1
	 
	
	

	
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO PLANTA ELÉCTRICA HONDA DE 5 KVA INCLUIDO MANO DE OBRA
	--------
	 
	 
	

	247.
	Suministro y cambio de yoyo
	1
	 
	 
	

	248.
	Suministro y cambio de mangueras de gasolina
	1
	 
	 
	

	249.
	Suministro y cambio de tarjeta Electrónica
	1
	 
	 
	

	250.
	Suministro y cambio de tanque de combustible
	1
	 
	 
	

	251.
	Suministro y cambio tapa del filtro
	1
	 
	 
	

	252.
	Mantenimiento del motor y AVR
	1
	 
	 
	

	253.
	Pintura general de la planta
	1
	 
	 
	

	
	NEVERA
	--------
	 
	 
	

	
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE NEVERAS DE 100 A 420 LITROS - INCLUYE MANO DE OBRA
	--------
	 
	 
	

	254.
	Limpieza y desinfección interna y externa, revisión componentes eléctricos, de presión, de temperatura, de latonería y pintura, limpieza de drenaje, revisión estado de válvulas de dispensación, limpieza de difusores, de bandeja de desagüe, de parrilla de condensación, evaporador y ajuste de puertas.
	1
	 
	 
	

	
	
	
	
	 
	

	
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE NEVERAS DE 100 A 420 LITROS - INCLUYE MANO DE OBRA
	--------
	 
	 
	

	255.
	Suministro e instalación de unidad compresor de 1/8.
	1
	 
	 
	

	256.
	Suministro e instalación de unidad compresor de 1/6.
	1
	 
	 
	

	257.
	Suministro e instalación de unidad compresor de 1/5.
	1
	 
	 
	

	258.
	Suministro e instalación de unidad compresor de 1/4.
	1
	 
	 
	

	259.
	Suministro e instalación de freezer (Congelador) con escarcha.
	1
	 
	 
	

	260.
	Pintura y latonería a todo costo.
	1
	 
	 
	

	261.
	Suministro e instalación de freezer no frost.
	1
	 
	 
	

	262.
	Suministro e instalación de filtro soldable.
	1
	 
	 
	

	263.
	Suministro e instalación de parrilla condensadora.
	1
	 
	 
	

	264.
	Suministro e instalación de motor ventilador evaporador.
	1
	 
	 
	

	265.
	Suministro e instalación de resistencia descongelación cubierta en vidrio.
	1
	 
	 
	

	266.
	Suministro e instalación de resistencia descongelación (normal).
	1
	 
	 
	

	267.
	Suministro e instalación de bimetálico descongelación.
	1
	 
	 
	

	268.
	Suministro e instalación de timer (Temporizador)
	1
	 
	 
	

	269.
	Suministro e instalación de capacitor de arranque de 175mfd a 450mfd.
	1
	 
	 
	

	270.
	Suministro e instalación de sellos magnéticos (caucho).
	1
	 
	 
	

	271.
	Suministro e instalación de termostato.
	1
	 
	 
	

	272.
	Suministro e instalación de relay electrónico.
	1
	 
	 
	

	273.
	Suministro e instalación de térmico klixon.
	1
	 
	 
	

	274.
	Suministro e instalación de relay bobina electromagnética.
	1
	 
	 
	

	275.
	Carga de gas 134 y reparación de fuga (incluido refrigerante).
	1
	 
	 
	

	276.
	Suministro e instalación de tarjeta electrónica para nevera convencional nofrost.
	1
	 
	 
	

	277.
	Suministro e instalación de tarjeta electrónica para nevera inverter.
	1
	 
	 
	

	278.
	Suministro e instalación de tarjeta display nevera convencional nofrost. 
	1
	 
	 
	

	279.
	Suministro e instalación de tarjeta display nevera inverter.
	1
	 
	 
	

	280.
	Suministro e instalación de bombillo led.
	1
	 
	 
	

	281.
	Suministro e instalación de bombillo incandescente.
	1
	 
	 
	

	282.
	Suministro e instalación de pata niveladora.
	1
	 
	 
	

	
	GUADAÑA
	--------
	 
	 
	

	
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO GUADAÑA - INCLUIDO MANO DE OBRA
	--------
	 
	 
	

	283.
	Sincronización: desarme limpieza, sincronización del carburador.  
	1
	 
	 
	

	
	Limpieza Bujía.
	
	
	
	

	
	Desarme, limpieza, ajuste, lubricación del sistema de transmisión (cabezote - embrague - campana).
	
	
	
	

	
	Lubricación de guaya.
	
	
	
	

	
	Revisión y limpieza del sistema de arranque y encendido.
	
	
	
	

	
	Mantenimiento, descarbonada, limpieza ajuste y lubricación general de la guadaña.
	
	
	
	

	
	Cambio de juego de empaque motor, filtro de aire, mangueras de gasolina, bujía y guaya acelerador.
	
	
	
	

	
	Revisión empaquetadura, pistón, balineras, piñones trasmisión, carburador y ajusten en general
	
	
	
	

	
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO GUADAÑA - INCLUIDO MANO DE OBRA
	--------
	 
	 
	

	284.
	Suministro e instalación de Bujía Bosch
	1
	 
	 
	

	285.
	Suministro e instalación de Guaya Acelerador 
	1
	 
	 
	

	286.
	Suministro e instalación de Anillos
	1
	 
	 
	

	287.
	Suministro e instalación de Kit Pistón
	1
	 
	 
	

	288.
	Suministro e instalación de Kit Carburador 
	1
	 
	 
	

	289.
	Suministro e instalación de Carburador
	1
	 
	 
	

	290.
	Suministro e instalación de Campana Transmisión
	1
	 
	 
	

	291.
	Suministro e instalación de Embrague
	1
	 
	 
	

	292.
	Suministro e instalación de Resorte Embrague
	1
	 
	 
	

	293.
	Suministro e instalación de Tambor Soga
	1
	 
	 
	

	294.
	Suministro e instalación de Resorte del Yoyo
	1
	 
	 
	

	295.
	Suministro e instalación de Trinquete
	1
	 
	 
	

	296.
	Suministro e instalación de Gancho Trinquete Doble
	1
	 
	 
	

	297.
	Suministro e instalación de Piñones Transmisión
	1
	 
	 
	

	298.
	Suministro e instalación de Balineras Transmisión
	1
	 
	 
	

	299.
	Suministro e instalación de Balineras Campana
	1
	 
	 
	

	300.
	Suministro e instalación de Balineras Cigüeñal
	1
	 
	 
	

	301.
	Suministro e instalación de Retenedor Cigüeñal
	1
	 
	 
	

	302.
	Suministro e instalación de Juego Empaquetadura Motor
	1
	 
	 
	

	303.
	Suministro e instalación de Empaque Cilindro
	1
	 
	 
	

	304.
	Suministro e instalación de Empaque Exosto
	1
	 
	 
	

	305.
	Suministro e instalación de Empaque Centro
	1
	 
	 
	

	306.
	Suministro e instalación de Patín
	1
	 
	 
	

	307.
	Suministro e instalación de Tornillo Grasera
	1
	 
	 
	

	308.
	Suministro e instalación de Tuerca Cuchilla
	1
	 
	 
	

	309.
	Suministro e instalación de Arandela Guardapolvo
	1
	 
	 
	

	310.
	Suministro e instalación de Arandela Estriada
	1
	 
	 
	

	311.
	Suministro e instalación de Tornillo Cabezote
	1
	 
	 
	

	312.
	Suministro e instalación de Filtro Gasolina
	1
	 
	 
	

	313.
	Suministro e instalación de Filtro de Aire
	1
	 
	 
	

	314.
	Suministro e instalación de Base Filtro Aire
	1
	 
	 
	

	315.
	Suministro e instalación de Caucho Unión Cilindro
	1
	 
	 
	

	316.
	Suministro e instalación de Casquillo Unión Cilindro
	1
	 
	 
	

	317.
	Suministro e instalación de Eje transmisión
	1
	 
	 
	

	318.
	Suministro e instalación de Protector Tubo Transmisión
	1
	 
	 
	

	319.
	Suministro e instalación de Tubo Transmisión
	1
	 
	 
	

	320.
	Suministro e instalación de Cilindro
	1
	 
	 
	

	321.
	Suministro e instalación de Cigüeñal
	1
	 
	 
	

	322.
	Suministro e instalación de Transmisión Completa
	1
	 
	 
	

	323.
	Suministro e instalación de Bloque Motor
	1
	 
	 
	

	324.
	Suministro e instalación de Soga Arranque
	1
	 
	 
	

	
	HIDROLAVADORA
	--------
	 
	 
	

	
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO HIDROLAVADORA - INCLUIDO MANO DE OBRA
	--------
	 
	 
	

	325.
	Medición y revisión parte eléctrica, presión y temperatura, rutinas de limpieza, lavado externo e interno, revisión general de carbones, automático, rodamientos y empaques, reponiendo este último, revisión y ajuste racor regulador, rodamiento, manguera acople conexión rápida y arranque.
	1
	 
	 
	

	
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO HIDROLAVADORA - INCLUIDO MANO DE OBRA
	--------
	 
	 
	

	326.
	Medición y revisión parte eléctrica, presión y temperatura, rutinas de limpieza, lavado externo e interno, revisión general de carbones, automático, rodamientos y empaques, reponiendo este último, revisión y ajuste racor regulador, rodamiento, manguera acople conexión rápida y arranque.
	1
	 
	 
	

	
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO HIDROLAVADORA - INCLUIDO MANO DE OBRA
	--------
	 
	 
	

	327.
	Suministro e instalación del Kit pistón x 3 unidades.
	1
	 
	 
	

	328.
	Suministro e instalación del Kit sello presión de agua x 3 unidades.
	1
	 
	 
	

	329.
	Suministro e instalación de Kit sello presión de aceite x 3 unidades.
	1
	 
	 
	

	330.
	Suministro e instalación de Blinera oxilatoria
	1
	 
	 
	

	331.
	Suministro e instalación de resorte x 3 unidades 
	1
	 
	 
	

	332.
	Suministro e instalación condenso motor hidrolavadora
	1
	 
	 
	

	333.
	Suministro e instalación juego de carbones y escobillas
	1
	 
	 
	

	334.
	Suministro e instalación colector para motor hidrolavadora 
	1
	 
	 
	

	335.
	Suministro e instalación de manguera 
	1
	 
	 
	

	336.
	Suministro e instalación de pistola o lanza hidrolavadora
	1
	 
	 
	

	337.
	Suministro e instalación de ventilador para motor
	1
	 
	 
	

	
	LAVADORA
	--------
	 
	 
	

	
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO LAVADORA - INCLUIDO MANO DE OBRA
	--------
	 
	 
	

	338.
	Desarme, lavado y desinfección interna y externa, verificación de elementos eléctricos y electrónicos, tensión de correa, ajuste general, limpieza del desagüe, inspección y revisión de latonería y pintura.
	1
	 
	 
	

	
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO LAVADORA - INCLUIDO MANO DE OBRA
	--------
	 
	 
	

	339.
	Suministro e instalación del motor de piso.
	1
	 
	 
	

	340.
	Suministro e instalación de transmisión para lavadoras digitales.
	1
	 
	 
	

	341.
	Suministro e instalación de bomba de expulsión para lavadoras digitales.
	1
	 
	 
	

	342.
	Suministro e instalación de manguera de desagüe para lavadoras digitales.
	1
	 
	 
	

	343.
	Suministro e instalación de maguara de entrada para lavadoras digitales.
	1
	 
	 
	

	344.
	Suministro e instalación de capacitor para lavadoras digitales.
	1
	 
	 
	

	345.
	Suministro e instalación de manguera de bomba para lavadoras digitales.
	1
	 
	 
	

	346.
	Suministro e instalación de tarjeta de control para lavadoras digitales.
	1
	 
	 
	

	347.
	Suministro e instalación de válvula solenoide entrada agua. 
	1
	 
	 
	

	348.
	Suministro e instalación del presostato para lavadoras digitales.
	1
	 
	 
	

	349.
	Suministro e instalación de transmisión de lavadora sencilla.
	1
	 
	 
	

	350.
	Suministro e instalación de reloj del lavado para lavadora sencilla.
	1
	 
	 
	

	351.
	Suministro e instalación de motor de la lavadora para lavadora sencilla.
	1
	 
	 
	

	352.
	Suministro e instalación de correas en general para lavadora sencilla.
	1
	 
	 
	

	353.
	Suministro e instalación de reloj del secado para lavadora sencilla.
	1
	 
	 
	

	354.
	Suministro e instalación de chumacera del secado para lavadora sencilla.
	1
	 
	 
	

	355.
	Suministro e instalación de motor de la secadora para lavadora sencilla.
	1
	 
	 
	

	356.
	Suministro e instalación de manguera de desagüe para lavadoras sencilla.
	1
	 
	 
	

	357.
	Suministro e instalación de 10 mfd a 50 mfd.
	1
	 
	 
	

	358.
	Suministro e instalación de guaya del freno secado.
	1
	 
	 
	

	359.
	Suministro e instalación de caucho y resorte para desagüe lavadoras sencilla.
	1
	 
	 
	

	
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO AIRE ACONDICIONADO DE 30 TONELADAS
	--------
	 
	 
	

	360.
	Mantenimiento correctivo aire del auditorio (30 toneladas)
	1
	 
	 
	

	
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRE ACONDICIONADO DE 30 TONELADAS
	--------
	 
	 
	

	361.
	Mantenimiento preventivo aire del auditorio (30 toneladas)
	1
	 
	 
	











[Firma representante legal del Proponente o del Proponente persona natural] 
Nombre: [______________________________________________________] 
Cargo: [________________________________________________________] 
Documento de Identidad: [_________________________________________]
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