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ANEXO 1— ANEXO TÉCNICO
OPTIMIZACIÓN REDES DE CUEDUCTO Y ALCANTARILLADO RESIDUAL Y PLUVIAL DEL MUNICIPIO DE TÁMESIS - ANTIOQUIA.”
1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: 
El Municipio de Támesis está ubicado en la subregión suroeste del Departamento de Antioquia a 111 Kilómetros de la ciudad de Medellín. Cuenta con un área total de 243 Km2, distribuidos en tres pisos térmicos así: 
· Zona caliente que corresponde al 19% del territorio con una temperatura promedio de 26°C, zona fria el 31% con una temperatura promedio de 16°C a 18 °C y Zona templada correspondiente al 55% restante con una temperatura promedio de 20° a 21 °C, la cual es la zona donde se ubica la mayor parte de la población. La cabecera municipal, está a una altitud de 1632 m.s.n.m; y se localiza a los 5°39′53″ N, 75°42′52″ W del meridiano de Greenwich.

El proyecto de “OPTIMIZACION REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO RESIDUAL Y PLUVIAL DEL MUNICIPIO DE TAMESIS – ANTIOQUIA”, se desarrollará completamente en la zona urbana, comprende la optimización y separación de las redes de alcantarillado residual con la instalación de 15.385 ml de tubería PVC de pared estructural en diámetro de 6”, 8”,12”, 14”, 16”, 18” y 20” y el alcantarillado pluvial con la instalación de 6.243 ml de tubería de PVC de pared estructural en 12”, 14”, 16”, 18”, 20”, 24” y 27” respectivamente, además, se optimizará las redes de acueducto con la instalación de 3.726 ml de tubería nueva en PVC y acometidas domiciliarias. 
La PTAP por su parte se optimizará con la instalación de instrumentos de dosificación de químicos y medición de caudal en el efluente de la planta. 

2. DESCRIPCIÓN OBRA ACTUAL O ZONA A INTERVENIR
La zona urbana del Municipio de Támesis, actualmente, cuenta con un sistema deficiente de acueducto que genera en las zonas bajas presiones muy altas que son la principal causa de danos en el sistema como roturas en la red y desperdicios del recurso hídrico. A su vez, esto, genera que, en las zonas altas, no se logre contar con el suministro continuo. 
El sistema de acueducto tiene alrededor de 40 años y presenta deterioro que es consecuente al paso del tiempo. Su falta de capacidad hidráulica es asociada al crecimiento poblacional y su falta de funcionalidad a que no cuenta con una sectorización que optimice y facilite su operación.
El sistema actual de Alcantarillado es combinado y también fue construido hace más de 40 años, algunos de sus tramos descargan las aguas residuales sobre los cuerpos hídricos, de manera directa, debido a que la capacidad hidráulica del alcantarillado no es la suficiente y no logra conducir la totalidad de las aguas residuales hasta la PTAR. Parte del alcantarillado presenta rotura y fracturación. Además, no están conectadas el 100% de las viviendas del casco urbano.
Dentro del alcance de esta inversión, en la PTAP, se realizará la instalación a la salida del macro medidor que permita conocer de manera precisa el caudal generado. Además, se suministrarán elementos de instrumentación y dosificación en la PTAP, debido a que actualmente su operación es manual. Con relación al sistema de distribución, se instalarán nuevas redes que permitan lograr la cobertura del 100% y válvulas reguladoras que permiten alcanzar presiones apropiadas y sectorizar el sistema, facilitando su operación y mantenimiento.
Localización:
La ejecución del proyecto se desarrolla en el casco urbano del municipio de Támesis.
[image: ]
Figura 1.1. Localización del proyecto

3. PRINCIPALES ACTIVIDADES POR EJECUTAR Y ALCANCE:
Las principales actividades u obras a ejecutar son las siguientes:
El proyecto “Optimización Redes de Acueducto y Alcantarillado Residual y Pluvial del municipio de Támesis – Antioquia”, comprende las siguientes actividades:
Construcción del alcantarillado de aguas lluvias de la zona urbana del municipio. Con este proyecto se alcanza una cobertura de 100% de la recolección y manejo de aguas lluvias, además, la separación de las redes de alcantarillado contribuye enormemente a una adecuada operación en la planta de aguas residuales, pues gran parte de las aguas lluvias afectaban el proceso de tratamiento, diluyendo en gran medida el agua residual.
Por otra parte, se optimizará el alcantarillado de aguas residuales, con la construcción y separación de tramos, reconexión de acometidas domiciliarias. La cobertura será del 100% y se conducirán todas las aguas residuales hasta la PTAR, lo que beneficia al municipio en tema de tasas retributivas. 
Se optimizarán las redes de acueducto, con la instalación de válvulas que permitan sectorizar, para una adecuada operación y mantenimiento de las redes.
Con la optimización de las redes de acueducto y alcantarillado se renueva el sistema que ajusta más de 40 años de vida útil, con todos los inconvenientes que ello conlleva, como las infiltraciones.
Por último, se realizará una optimización a la planta de tratamiento de agua potable, con la instalación de instrumentos que permitan realizar las dosis adecuadamente de los químicos, también un macro medidor a la salida de la planta, pues hoy no se cuenta con el instrumento, siendo muy necesario para indicadores y controles de consumo.
Todas las obras, implican un componente de Urbanismo para reponer pavimento, andenes, cordones y cunetas, pues todo debe quedar tal y como estaba o mejores condiciones. 
Principales Ítems de pago: 
· Preliminares (Localización y replanto, Corte y rotura de pavimento)
· Excavaciones, rellenos, terraplén, Re parcheo, adoquinado.
· Estructuras (MH´S, Cabezotes de Descarga) 
· Suministro e instalación de redes de acueducto 
· Suministro e instalación de redes de alcantarillado aguas lluvias. 
· Suministro e instalación de redes de alcantarillado de agua residual 
· Automatización PTAP 
· Urbanismo


4. PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
El plazo previsto para la ejecución de las actividades que se deriven del presente Proceso es el establecido en la sección 1.1. del Pliego de Condiciones, el cual se contará en la forma prevista en el Anexo 5 – Minuta del Contrato.

El plazo de ejecución del contrato viabilizado por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio está contemplado en quince (15) meses; contados a partir de la firma de acta de inicio.

5. FORMA DE PAGO
El Departamento de Antioquia pagara al CONTRATISTA el valor del contrato mediante la presentación
de actas mensuales de obra, las cuales deben ser refrendadas por el Contratista y el Interventor, anexando el seguimiento al Programa de Inversiones del correspondiente mes y la verificación del pago
del periodo correspondiente de los aportes a seguridad social y legales del personal vinculado laboralmente con el CONTRATISTA. La acreditación de estos aportes se requerirá para la realización de cada pago derivado del presente contrato, al tenor de lo dispuesto por el artículo 23 de la ley 1150 de 2007. Las cantidades de obra y valores consignados en las respectivas Actas de obra son de responsabilidad exclusiva del Interventor y del Contratista. Como requisito para la presentación de la última Acta de obra, se debe anexar el Acta de entrega y recibo definitivo de obra, debidamente firmada por los participantes.
El contrato que se derive de la presente licitación pública se pagara bajo la modalidad de PRECIOS UNITARIOS NO REAJUSTABLES.
Las actas de obra deberán ser presentadas dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al mes en que se ejecutaron los trabajos, acompañadas de la respectiva factura de venta, en original y copia, la cual debe cumplir, como mínimo, los requisitos de las normas fiscales establecidas en el artículo 617 del Estatuto Tributario. La fecha de la factura debe corresponder al mes de su elaboración, y en ella constara el número del contrato, el concepto del bien o servicio que se está cobrando, la dependencia responsable y el nombre del Interventor designado o funcionario responsable.
El pago de los Suministros solo se hará cuando se haya realizado la instalación de los mismos con sus accesorios, la colocación y compactación de los llenos y el afirmado y demás actividades necesarias para su correcto funcionamiento, así como la aceptación de la prueba de presión hidrostática y las pruebas adicionales que la interventoría exija, en cumplimiento de la Circular N°2018090000252 del 28 de junio de 2018.
Tener en cuenta la Circular 2018090000215, referente a la devolución del excedente del valor de las pólizas.
Nota: solo se tendrán en cuenta obras funcionales.
Se autorizarán los pagos a que haya lugar, previa revisión y aprobación de su instalación y puesta en funcionamiento de las actividades sujetas al pago.
6. CONDICIONES PARTICULARES DEL PROYECTO 
Todas las obras a ejecutar, cumplirán con las siguientes especificaciones de materiales y actividades de construcción:
Las normas y especificaciones técnicas de la infraestructura de aguas expedidas por EPM, entre las que se destacan:

· ET_AS_ME01_03: Tubería PVC Acueducto.
· ET_AS_ME01_11: Tubería PVC Alcantarillado.
· ET_AS_ME01_16: Tubería de PVC unión soldada acueducto.
· ET_AS_ME01_17: Tubería de polietileno PE para acometidas acueducto.
· ET_AS_ME02_03: Accesorios para tubería PVC acueducto.
· ET_AS_ME02_09: Accesorios de PVC unión soldada y roscada.
· ET_AS_ME02_12: Cinta de polietileno para señalización de redes de acueducto.
· ET_AS_ME03_01: Collar de derivación para acometidas de acueducto.
· ET_AS_ME03_04_Valvula_de_acera_metalica_para_acometidas_acueducto
· ET_AS_ME03_06_Valvula_de_contencion_metalica_para_acometidas_acueducto
· ET_AS_ME03_08_Valvula_de_incorporacion_metalica_para_acometidas_acueducto
· ET_AS_ME04_11_Filtro_en_yee 
· ET_AS_ME06_01_Valvula_compuerta_sello_elastico
· ET_AS_ME08_01_Tapa_metalica_para_centro_de_medicion_de_acometidas_acueducto
· ET-AS-ME02-16-Accesorios-de-HD-para-tuberias-de-PVC

Las normas técnicas de construcción de obras civiles generales expedidas por EPM; algunas de ellas son:
· NC_MN_OC01_0: Localización trazado y replanteo
· NC_MN_OC03_01: Excavaciones
· NC_MN_OC04_01: Llenos compactos
· NC_MN_OC07_01: Concretos
· NC_MN_OC07_04: Losas de concreto
· NC_MN_OC07_07: Acero de refuerzo
· NC_AS_IL01_20_Acometidas_de_acueducto_en_piso
· NC_AS_IL01_23_Caja_para_centro_de_medicion_de_acueducto_con_medidores_de_diametro_15mm_y_20_mm
· NC_AS_IL01_34_Instalacion_en_zanja_de_tuberia_de_PVC_HD_GRP_CCP_y_ACERO _en_redes_de_acueducto
· NC_AS_IL02_01_Acometidas_de_Alcantarillado
· NC_AS_IL02_03_Instalacion_de_redes_de_alcantarillado_con_zanja
· NC_AS_IL02_05_Camaras_de_inspeccion_vaciadas_en_sitio
· NC_AS_IL02_14_Cajas_de_registro_para_domiciliaria_en_anden_o_zona_verde
· NC_AS_IL02_17_Sumideros

Además, se tienen estas otras especificaciones:
GENERALES
· Normas Técnicas Colombianas -NTC- (actualizadas)
· American Society For Testing and Materials (ASTM)
· Normas y Especificaciones Generales de Construcción -EPM- (actualizadas), para el caso de redes de servicios públicos y algunos ítems que no se encuentren en las especificaciones anexas.
· Resolución 330 de 2017, modificatoria del Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico RAS.
· Normas RAS no modificadas por la Resolución 330 de 2017.
· Manuales técnicos de instalaciones de tubería, equipos y accesorios expedidos por fabricantes.
VÍAS
· Manual de dispositivos para la regulación del tránsito en calles, carreteras y ciclo rutas de Colombia, emanada del Ministerio de Transporte - Invias, de Mayo de 2004 y demás normas vigentes.
· Manual de señalización vial de Invias 2015 - Capitulo 4. Señalización y Medidas de seguridad para obras en las vías.
· Especificaciones Generales de Construcción de carreteras de Invias Versión 2007.
CONCRETOS
· American Standards For Testing and Materials - ASTM.
· American Concrete Institute - ACI.
· Publicaciones Técnicas del Instituto Colombiano de Productores de Cemento – ICPC (Versiones 2001).
· Publicaciones Técnicas de la Portland Cement Association - PCA.
MANEJO SOCIAL DEL PROYECTO
· Para el manejo social deberán remitirse al Manual Para La Gestión Social En Obra del Plan Departamental de Aguas, 2013.
· Norma NEGC 1300 Impacto Comunitario.
MANEJO AMBIENTAL DEL PROYECTO
· Norma NEGC 1300 Impacto Comunitario.
a. En el desarrollo de los trabajos, al contratista de la obra no se le permitirá, por ninguna circunstancia, depositar cualquier tipo de material en el lecho de corrientes superficiales o cualquier cuerpo de agua. Si esto sucede, el Contratista, a su costa, deberá retirar el material y conformar el sitio hasta devolverlo a su estado original.
b. El Contratista deberá organizar los trabajos de tal forma que los procedimientos aplicados sean compatibles no solo con los requerimientos técnicos establecidos, sino con las disposiciones contenidas en la Ley 99 de 1993 y sus decretos reglamentarios, así como las normas especiales para el trámite y obtención de autorizaciones y permisos específicos requeridos para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales, y será responsable ante el Municipio por el pago de sanciones decretadas por violación a las leyes y disposiciones ambientales. (Todos los costos que se generen por la aplicación de esta norma deberán incluirse dentro de los costos administrativos, por lo tanto, no habrá pago por separado por este concepto, ya que se entienden incluidos dentro de los costos indirectos de cada uno de los precios unitarios del contrato.)
c. En general, el contratista dará cumplimiento a las disposiciones establecidas en el “Manual de Buenas Prácticas Ambientales del Plan Departamental de Aguas”.
d. Aplicar en la ejecución de la obra un Plan de Manejo Ambiental (PMA), que garantice un adecuado control y mitigación de los impactos causados al medio físico, biótico y social.
Adicionalmente a lo anterior se deben consultar los planos y especificaciones del proyecto.
a. Materiales
Los materiales, suministros y demás elementos que hayan de utilizarse en la construcción de las obras, deberán ser los que se exigen en las especificaciones y adecuados al objeto a que se destinen. Para los materiales que requieran procesamiento industrial, éste deberá realizarse preferiblemente con tecnología limpia. El proponente favorecido con la adjudicación del contrato se obliga a conseguir oportunamente todos los materiales y suministros que se requieran para la construcción de las obras y a mantener permanentemente una cantidad suficiente para no retrasar el avance de los trabajos. 
En general, todos los materiales deben cumplir con las Normas Técnicas Colombianas establecidas por el Instituto Colombiano de Normas Técnicas (ICONTEC). El Departamento podrá rechazar los materiales o elementos si no los encuentra conformes a lo establecido en las normas. El material rechazado se retirará del lugar, reemplazándolo con material aprobado, y la ejecución de la obra defectuosa se corregirá satisfactoriamente, todo esto sin que haya lugar a pago extra.

Toda obra rechazada por deficiencia en el material empleado o por defectos de construcción, deberá ser
reparada por el Contratista a su costo.

En caso de que la Interventoría requiera la verificación de las especificaciones técnicas de los materiales,
de acuerdo con las normas, el Contratista está obligado a realizar a su costo los ensayos necesarios, y
ello no representara ningún costo adicional para el Departamento.

La responsabilidad por el suministro oportuno de los materiales es del Contratista y por consiguiente este no puede solicitar ampliación del plazo, ni justificar o alegar demoras en la fecha de entrega de la obra por causa del suministro deficiente o inoportuno de los materiales.

El Contratista será responsable por los materiales incluidos en el contrato hasta que sean entregados en
el sitio acordado. Además, el Contratista tendrá a su cargo todos los riesgos de materiales rechazados
después de recibir el anuncio del rechazo.

Todos los materiales estarán sujetos a inspección y pruebas por parte del Departamento, en cualquier
lugar durante el periodo de fabricación, embalaje, montaje y en cualquier momento anterior a la aceptación final. El Departamento podrá hacer la inspección en los talleres del Contratista, en los del fabricante o en los depósitos de sus proveedores. Para ello, el Contratista, sin cargo adicional, proveerá
a los inspectores designados por el Departamento de todas las facilidades de asistencia necesarias
para el cumplimiento de sus deberes con seguridad y comodidad.

La aceptación o el rechazo de materiales será hecho tan pronto como sea posible después de la inspección, pero la inspección y aceptación del material no exonerará al Contratista de su responsabilidad
por materiales que no cumplieren con los requisitos de estos documentos, o en cuanto a defectos u otras
fallas que pudieran ser descubiertas posteriormente, ni se impondrá al Departamento de Antioquia responsabilidad alguna en este sentido.

El Contratista deberá ejecutar, sobre los materiales, las pruebas de fabrica que sean exigidas en estos documentos, notificando previamente al Departamento, al menos con treinta (30) días de anticipación, sobre su intención de ejecutar cualquier prueba de fábrica, el tipo y propósito de la misma, de tal manera que el Departamento de Antioquia pueda enviar a sus inspectores o representantes a presenciarlas, o bien, renunciar a la presencia del inspector. Los costos del Inspector serán cubiertos por el Departamento de Antioquia.
En caso de que cualquier material resultare defectuoso por mala calidad de la materia prima o mano de obra, o no se cumpliere con los requisitos de estos documentos, el Departamento tendrá derecho a rechazarlo o a exigir su corrección. Los materiales rechazados deberán ser retirados o corregidos inmediatamente por cuenta del Contratista, a la notificación por parte del Interventor, y no podrán ser presentados nuevamente para recibo, a menos que se haya subsanado el motivo del rechazo o ejecutado
su corrección. Si el Contratista no removiere tal material cuando lo solicitare el Departamento de Antioquia, o no procediere dentro del periodo señalado a su remplazo o corrección, el Departamento de Antioquia podrá remplazarlo o corregirlo como lo estime conveniente y cargara al Contratista los costos
ocasionados con tal motivo.
b. Documentos que entregará la Entidad para la ejecución del contrato
El contratista deberá realizar lo necesario y suficiente en orden a conocer, revisar y estudiar completamente los estudios y diseños que la entidad entregue para la ejecución de las obras objeto de este contrato. en consecuencia, finalizado el plazo previsto por la entidad para la revisión de estudios y diseños, si el contratista no se pronuncia en sentido contrario, se entiende que ha aceptado los estudios y diseños presentados por la entidad y asume toda la responsabilidad de los resultados para la implementación de los mismos y la ejecución de la obra contratada, con la debida calidad, garantizando la durabilidad, resistencia, estabilidad y funcionalidad de tales obras.
Cualquier modificación y/o adaptación y/o complementación que el contratista pretenda efectuar a los estudios y diseños deberán ser tramitadas por el Contratista para su aprobación por la Interventoría, sin que ello se constituya en causa de demora en la ejecución del proyecto. 
Los documentos que entregara la entidad para la ejecución del contrato serán los documentos legales, técnicos, financieros, ambientales y prediales que fueron necesarios para adelantar el proceso de Viabilización del proyecto (mencionando algunos, permiso de cruce de vía nacional, informe técnico, estudios topográficos, geotécnicos, hidráulicos, planos, presupuesto, ocupación de cauce, entre otros).

c. Información Técnica del Proyecto
El Enlace sobre la información técnica del proyecto, será publicado en el SECOP II
7. INFORMACIÓN SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL:
Para efectos del análisis de la información del personal, se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:
a. Las hojas de vida y soportes del personal vinculado al proyecto serán verificadas una vez se adjudique el contrato y no podrán ser pedidas durante la selección del contratista para efectos de otorgar puntaje o como criterio habilitante. 
b. Si el contratista ofrece dos (2) o más profesionales para realizar actividades de un mismo cargo, cada uno de ellos deberá cumplir los requisitos exigidos en los pliegos de condiciones para el respectivo cargo. Un mismo profesional no puede ser ofrecido para dos o más cargos diferentes.
c. El contratista deberá informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos ejercen legalmente la profesión. 
d. Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la persona natural o jurídica con quien se haya establecido la relación laboral o de prestación de servicios
e. El Contratista es responsable de verificar que los profesionales propuestos tienen la disponibilidad real para la cual se vinculan al proyecto. De comprobarse dedicación inferior a la aprobada se aplicarán las sanciones a que haya lugar. 
f. En la determinación de la experiencia de los profesionales se aplicará la equivalencia, así:
	Postgrado con título
	Requisitos de Experiencia General
	Requisitos de Experiencia Específica

	Especialización
	Veinticuatro (24) meses
	Doce (12) meses

	Maestría
	Treinta y seis (36) meses
	Dieciocho (18) meses

	Doctorado
	Cuarenta y ocho (48) meses
	Veinticuatro (24) meses



Las equivalencias se pueden aplicar en los siguientes eventos:
· Título de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia general y viceversa.
· Título de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia específica y viceversa.
· No se puede aplicar equivalencia de experiencia general por experiencia especifica o viceversa.
El personal relacionado debe estar contratado o contemplado dentro de la nómina del contratista y su costo debe incluirse dentro de los gastos de administración general del contrato. 
El personal requerido es el siguiente:
· Un (1) Profesional Director de Obra (Ingeniero Civil o Sanitario)
· Un (1) Profesional Residente de Obra (Ingeniero Civil o Sanitario)
· Dos (2) Tecnólogos en Obras Civiles o de Construcciones Civiles.
· Un (1) Profesional Social.
· Un (1) Profesional Ambiental.
· Un (1) Tecnólogo en Seguridad y Salud en el Trabajo.

a. Requisitos del personal 
Conforme a la Resolución del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio 330 del 8 de junio de 2017 o la norma que la modifique o la derogue, todos los profesionales exigidos, deben cumplir y acreditar, como mínimo, los siguientes requisitos de formación y experiencia:
	Profesional Ofrecido para el Cargo
	Requisitos de Experiencia General
	Requisitos de Experiencia Específica

	


Profesional Director de Obra.
	Que acredite título académico de Ingeniero civil o Ingeniero Sanitario graduado, con matrícula profesional y tener especialización en Gerencia de Construcciones o en Gerencia de Proyectos.
Una experiencia general mínima de diez (10) anos en el ejercicio de la profesión, contados a partir de la fecha de expedición de la matricula profesional, para lo cual deberá anexar el certificado actualizado de vigencia de la matricula profesional.
	Que acrediten como experiencia especifica mínima de tres (3) anos, a partir de la fecha de expedición de la matricula profesional, haber ejercido como director en tres (3) contratos de obra o de interventoría que hayan tenido por objeto o hayan incluido en su alcance, y efectivamente lo haya ejecutado, OBRAS DE CONSTRUCCION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADOS (SANITARIO Y/O PLUVIAL).

	


Profesional Residente de obra
	Que acredite título académico de Ingeniero civil y/o Ingeniero sanitario, debidamente matriculado para lo cual deberá anexar copia de la matricula profesional y certificado de vigencia expedido por el consejo profesional nacional de ingenierías. Que acrediten una experiencia general mínima de cinco (5) anos en el ejercicio de la profesión, contados a partir de la fecha de expedición de la matricula profesional, para lo cual deberá anexar el certificado actualizado de vigencia de la matricula profesional.
	Que acrediten como experiencia especifica mínima, a partir de la fecha de expedición de la matricula profesional, haber ejercido como Residente en tres (3) contratos de obra que hayan tenido por objeto o hayan incluido en su alcance, y efectivamente lo haya ejecutado, OBRAS DE CONSTRUCCION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS SANITARIO Y/O PLUVIAL).

	



Tecnólogo en Obras Civiles
	Que acredite título académico tecnólogo en obras civiles, o Construcciones civiles, o Tecnologías afines debidamente matriculado, para lo cual deberá anexar copia de la matricula y certificado de vigencia expedido por el COPNIA.
Que acredite una experiencia general mínima de dos (2) anos en el ejercicio, contados a partir de la fecha de expedición de la matricula como tecnólogo, para lo cual deberá anexar el certificado actualizado de vigencia de la matricula profesional.
	Que acredite como experiencia especifica mínima, a partir de la fecha de expedición de la matricula como tecnólogo, haber ejercido como tecnólogo en obras civiles o construcciones civiles o tecnologías afines, en dos (2) contratos de OBRAS DE CONSTRUCCION DE ACUEDCUTOS Y ALCANTARILLADOS (SANITARIO Y/O PLUVIAL).

	

Profesional Social
	Que acredite título como Profesional en el área Social y/o profesionales afines debidamente matriculado, para lo cual deberá anexar copia de la matricula profesional en caso de que aplique o el Diploma o Acta de Grado.
Que acredite una experiencia general mínima de dos (2) anos en el ejercicio de la profesión, contados a partir de la fecha de expedición de la matricula profesional, para lo cual deberá anexar el certificado actualizado de vigencia de la matricula profesional.
	Que acredite como experiencia especifica mínima, a partir de la fecha de expedición de la matricula profesional, haber ejercido como Residente Social o Profesional social o Auxiliar Social en dos (2) contratos de OBRAS DE CONSTRUCCION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (SANITARIO Y/O PLUVIAL).

	

Profesional Ambiental
	Que acredite título académico como Ingeniero Ambiental, o profesiones afines debidamente matriculado, para lo cual deberá anexar copia de la matricula profesional y certificado de vigencia expedido por el COPNIA.
Que acredite una experiencia general mínima de dos (2) anos en el ejercicio de la profesión, contados a partir de la fecha de expedición de la matricula profesional, para lo cual deberá anexar el certificado actualizado de vigencia de la matricula profesional.
	Que acredite como experiencia especifica mínima, a partir de la fecha de expedición de la matricula profesional, haber ejercido como Residente Ambiental en dos (2) contratos de OBRAS DE CONSTRUCCION DE ACUEDCUTOS Y ALCANTARILLADOS (SANITARIO Y/O PLUVIAL).

	

Tecnólogo en Seguridad y Salud en el Trabajo.
	Para la ejecución de la obra el contratista se obliga a un (1) Tecnólogo en Seguridad y Salud en el Trabajo, con título obtenido en una institución debidamente aprobada por el Ministerio de Educación Nacional, con experiencia no menor a 2 años en ejercicio, y dos (2) ano de experiencia especifica como Residente SYSO o Residente GS-SST
	



b. Maquinaria mínima del Proyecto 
El equipo mínimo requerido es el siguiente:
El equipo mínimo requerido es el siguiente:
1. Tres (3) Retrocargadores.
2. Una (1) Mini retroexcavadora de Oruga.
3. Dos (2) Minicargadores.
[bookmark: _Hlk54617927]4. Seis (6) Volquetas sencillas.
5. Dos (2) Rodillos compactadores tipo Benitin.
6. Cuatro (4) Canguros para compactar Zanja.
7. Tres (3) Motobombas.
8. Tres (3) Concretadoras para dos bultos de cemento cada una.
9. Tres (3) Compresores con dos martillos neumáticos cada uno.
10. Tres (3) Cortadoras de pavimento rígido.


Además, se debe tener en cuenta lo siguiente:
· Los equipos, maquinaria y herramientas que el Contratista suministre para la ejecución de los trabajos objeto del contrato, deberán ser los adecuados y suficientes para atender las exigencias de las especificaciones técnicas.
· El Departamento, directamente o por intermedio de la Interventoría, se reserva el derecho de rechazar y exigir el remplazo o reparación por cuenta del Contratista, de aquellos equipos, maquinaria y herramientas que, a su juicio, sean inadecuados o insuficientes, o que, por sus características, constituyen peligro para el personal, u obstáculo para el buen desarrollo de las obras. Se exigirá siempre el suministro y mantenimiento en buen estado de funcionamiento, del equipo requerido para la construcción de las obras.
· El equipo móvil, incluyendo maquinaria pesada, deberá operarse de tal manera que cause el mínimo deterioro a los suelos, vegetación, cursos de agua y paisaje. Este control se hará de acuerdo con las recomendaciones del Interventor.
· El contratista debe mantener en buen estado de funcionamiento toda su maquinaria a fin de evitar escapes de lubricantes o combustibles que puedan afectar los suelos, cursos de agua, aire y organismos.
· El contratista debe establecer controles por medio de chequeos pre operacionales que permitan la verificación del buen estado de funcionamiento de su maquinaria y equipos por parte de la entidad encargada de la supervisión ambiental.
· La ubicación de los patios para aprovisionamiento de combustible y mantenimiento, incluyendo el lavado y purga de maquinaria deberá ser aislada de cursos de agua. Deberán alejarse por lo menos 30 metros de la corriente de agua y 100 metros de cualquier nacimiento.
· Cada uno de los vehículos utilizados en la obra deberá tener certificado de emisión de gases y revisión técnico - mecánica, expedido por una empresa autorizada por la Secretaria de Transportes y Transito, el cual deberá estar vigente durante la ejecución del contrato. Cada vez que se cambie un vehículo o ingrese uno nuevo, se deberá reportar a la interventoría, con los documentos correspondientes para su aprobación.
· La operación y mantenimiento de la maquinaria, y el manejo de combustible y lubricantes se harán en forma tal que se evite el vertimiento de grasas o aceites al suelo o fuentes de agua.
· La operación de la maquinaria se deberá hacer en un todo de acuerdo con las recomendaciones del fabricante, y se deberá cumplir con los estándares para ruido, emisión de partículas y gases.
La maquinaria mínima requerida será verificada una vez se adjudique el contrato y no podrá ser pedida durante la selección del contratista para efectos de otorgar puntaje o como criterio habilitante.
8. POSIBLES FUENTES DE MATERIALES PARA EL PROYECTO: 
Las posibles fuentes de materiales serán las que determine el adjudicatario, aprobadas por el Interventor, y las cuales cumplan con la calidad requerida en las normas de ensayo y especificaciones generales y/o particulares vigentes.
Es responsabilidad del proponente bajo su cuenta y riesgo inspeccionar y examinar el sitio donde se van a desarrollar las obras e informarse sobre la disponibilidad de las fuentes de materiales necesarios para su ejecución, con el fin de establecer si las explotará en su calidad de constructor y/o si las adquirirá a proveedores debidamente legalizados. 
Las fuentes seleccionadas por el contratista deben ser previamente autorizadas por la respectiva interventoría, previo al inicio de las obras. el contratista se obliga a realizar la explotación respetando las recomendaciones técnicas establecidas para evitar impactos ambientales; igualmente se obliga a cumplir la normativa ambiental y minera aplicable a la obra. 
El proponente deberá verificar previa a la presentación de la oferta, las distancias de acarreo de las posibles fuentes de materiales, existentes en el área de influencia del proyecto que sean susceptibles de utilizar; así como verificar que éstas se encuentran en funcionamiento y que cumplen con todos los requisitos legales ambientales y mineros; de tal forma que pueda garantizar la utilización para el proyecto. en consecuencia, las distancias de acarreo correspondientes deberán ser consideradas por el proponente en los análisis de precios unitarios de la propuesta a presentar y será su responsabilidad.
Previo al inicio de las obras, los materiales que la entidad identifique como indispensables en la ejecución del proyecto deben ser sometidos a ensayos para la aceptación o el rechazo por parte de la interventoría, según la normativa aplicable. los permisos de explotación deben ser tramitados por cuenta del contratista, antes del inicio de las obras. de igual manera, las fuentes seleccionadas por el contratista deben ser previamente autorizadas por la respectiva interventoría, previo al inicio de las obras.  
9. OBRAS PROVISIONALES:
Durante su permanencia en la obra serán a cargo del constructor, la construcción, mejoramiento y conservación de las obras provisionales o temporales que no forman parte integrante del proyecto, tales como vías provisionales, vías de acceso y vías internas de explotación a las fuentes de materiales así como: las obras necesarias para la recuperación morfológica cuando se haya explotado por el constructor a través de las autorizaciones temporales;  y las demás que considere necesarias para el buen desarrollo de los trabajos, cercas, oficinas, bodegas, talleres y demás edificaciones provisionales con sus respectivas instalaciones, depósitos de combustibles, lubricantes y explosivos,  de propiedades y bienes de la Entidad o de terceros que puedan ser afectados por razón de los trabajos durante la ejecución de los mismos, y en general toda obra provisional relacionada con los trabajos.
En caso de que sea necesario el Proponente dispondrá de las zonas previstas para ejecutar la obra y la obtención de lotes o zonas necesarias para construir sus instalaciones, las cuales estarán bajo su responsabilidad.
Adicionalmente, correrán por su cuenta los trabajos necesarios para no interrumpir el servicio en las vías públicas usadas por él o en las vías de acceso cuyo uso comparta con otros contratistas.
El Proponente deberá tener en cuenta el costo correspondiente a los permisos y a las estructuras provisionales que se requieran cuando, de conformidad con el proyecto cruce o interfiera corrientes de agua, canales de desagüe, redes de servicios públicos, etc. En el caso de interferir redes de servicios públicos, estos costos serán reconocidos mediante aprobación de precios no previstos, incluidos en las correspondientes actas de obra aprobadas por el Interventor. Para lo anterior deberá tramitar la correspondiente aprobación de los precios no previstos del proyecto ante el ordenador, y en los casos que se requiera el permiso correspondiente ante la autoridad competente.
A menos que se hubieran efectuado otros acuerdos, el proponente favorecido con la adjudicación del contrato deberá retirar todas las obras provisionales a la terminación de los trabajos y dejar las zonas en el mismo estado de limpieza y orden en que las encontró. Así mismo, será responsable de la desocupación de todas las zonas que le fueron suministradas para las obras provisionales y permanentes.

10. SEÑALIZACIÓN 
De ser necesario, son de cargo del proponente favorecido todos los costos requeridos para colocar y mantener la señalización de obra y las vallas informativas, la iluminación nocturna y demás dispositivos de seguridad y de comunicación y coordinación en los términos definidos por las autoridades competentes. 
Sin perjuicio de lo anterior, la Entidad deberá definir puntualmente cuales son los costos directos e indirectos incluidos dentro del Presupuesto Oficial dependiendo del proyecto a ejecutar.
11. PERMISOS, SERVIDUMBRES, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES
De acuerdo con lo establecido en los Artículos 8 y 9 del Decreto 2041 de 2014, por medio del cual se reglamenta el Titulo VIII de la Ley 99 de 1993 sobre licencias ambientales, el proyecto “OPTIMIZACION
REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO RESIDUAL Y PLUVIAL DEL MUNICIPIO DE TÁMESIS – ANTIOQUIA”, no requiere licencia ambiental.

En el Titulo II “COMPETENCIA Y EXIGIBILIDAD DE LA LICENCIA AMBIENTAL” del mencionado decreto, en el Articulo 9 “Competencia de las Corporaciones Autónomas Regionales”, numeral 14, se relacionan los proyectos de sistemas de tratamiento de agua residual, que requieren licencia ambiental,
pudiéndose constatar que los proyectos de construcción de redes de acueducto y alcantarillado no están incluidos en dicha categoría.
En consecuencia, los proyectos en estudio solo requerirán de los permisos de utilización de Recursos Naturales, como: permisos de ocupación de cauce, aprovechamiento forestal, vertimientos, emisiones atmosféricas, concesión de aguas entre otros los cuales serán objeto de control y seguimiento por parte
de la Autoridad Ambiental. Lo anterior de acuerdo con el Código Nacional de los Recursos Naturales, Decreto 2811 de 1974 Reglamentado por los Decretos Nacionales 1608/1978, 1715/1978, 04/1986, 305/1988/,4688/2005 y 2372/2010 y ley 99 de 1993 reglamentada por los Decretos Nacionales 1713/2002, 4688/2005, 3600/2007 y 2372/2010. 

También el oferente deberá tener en cuenta la dificultad en los accesos y condiciones del sitio en donde
se ejecutarán las obras, gastos de legalización del contrato, impuestos, transportes, acarreos internos, seguros y demás, pues estos fueron considerados en el presupuesto oficial.

12. NOTAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS PARA EL PROYECTO:
Las especificaciones generales, y condiciones especiales del proyecto podrán ser verificadas en los documentos técnicos de este, en el cual, se incluye información topográfica, ambiental, predial y técnica, con la cual se identificará el alcance del proyecto y todo lo necesario para su correcta planeación de ejecución.

13. DOCUMENTOS TÉCNICOS ADICIONALES

La Entidad podrá incluir o hacer referencia a documentos técnicos adicionales como manuales, guías, apéndices, anexos o similares, requeridos para la ejecución del contrato y que deben ser tenidos en cuenta por el proponente al momento de estructurar y presentar su oferta. Estos documentos técnicos adicionales por ningún motivo podrán contener requisitos habilitantes o de ponderación.


En constancia, se firma en Medellín, a los 27 días del mes de julio de 2026.
La entidad podrá ajustar la parte final de relación de los profesionales involucrados en la elaboración del presente anexo, siempre y cuando se encuentren relacionados la totalidad de involucrados, desde el aspecto técnico, de revisión, y aprobación por el ordenador del gasto.
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______________________________________________
LEIDY CARMONA MENA
Rol Técnico
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ELIZABETH OROZCO JIMÉNEZ
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PEDRO JUAN MONTOYA GALLERO
Rol Jurídico
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