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ANEXO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PROCESO DE CONTRATACIÓN NO: xxxxxxxxxxx
MODALIDAD: MÍNIMA CUANTÍA:
1.	OBJETO
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
El presente anexo técnico tiene como finalidad establecer las especificaciones técnicas mínimas que deberán cumplir los bienes/servicios objeto del proceso de contratación, con el fin de garantizar el cumplimiento de los requisitos de calidad, funcionalidad y eficiencia requeridos por la entidad.
2.	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DETALLADAS
A continuación, se describen las características técnicas específicas que deberán cumplir los bienes/servicios a contratar:
	ITEM
	BIEN O SERVICIO
	ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL BIEN OSERVICIO
	UNIDAD DE MEDIDA
	CANTIDAD

	1
	MANTENIMIENTO  PREVENTIVO Y CORRECTIVO
	CONDENSADORA VOLUMEN VARIABLE DE 80000  BTU 
	UNIDAD
	1

	2
	MANTENIMIENTO  PREVENTIVO Y CORRECTIVO
	CONDENSADORA VOLUMEN VARIABLE DE 180000  BTU 
	UNIDAD
	1

	3
	MANTENIMIENTO  PREVENTIVO Y CORRECTIVO
	CONDENSADORA VOLUMEN VARIABLE DE 10000  BTU 
	UNIDAD
	1

	4
	MANTENIMIENTO  PREVENTIVO Y CORRECTIVO
	EVAPORADOR CASSETTE 1V DE 18000 BTU CON PANEL
	UNIDAD
	1

	5
	MANTENIMIENTO  PREVENTIVO Y CORRECTIVO
	EVAPORADOR CASSETTE 2V DE 18000 BTU CON PANEL
	UNIDAD
	1

	6
	MANTENIMIENTO  PREVENTIVO Y CORRECTIVO
	EVAPORADOR CASSETTE 4V DE 18000 BTU CON PANEL
	UNIDAD
	1

	7
	MANTENIMIENTO  PREVENTIVO Y CORRECTIVO
	FANCOIL DESNUDO DE 36000 BTU (high static duct)
	UNIDAD
	1

	8
	MANTENIMIENTO  PREVENTIVO Y CORRECTIVO
	FANCOIL DESNUDO DE 48000 BTU (high static duct)
	UNIDAD
	1

	9
	MANTENIMIENTO  PREVENTIVO Y CORRECTIVO
	VENTILADOR  HELICOCENTRIFUGO EN LINEA PARA 478 CFM
	UNIDAD
	1

	10
	MANTENIMIENTO  PREVENTIVO Y CORRECTIVO
	VENTILADOR  HELICOCENTRIFUGO EN LINEA PARA 197 CFM
	UNIDAD
	1

	11
	MANTENIMIENTO  PREVENTIVO Y CORRECTIVO
	VENTILADOR  HELICOCENTRIFUGO EN LINEA PARA 135 CFM
	UNIDAD
	1

	12
	MANTENIMIENTO  PREVENTIVO Y CORRECTIVO
	VENTILADOR  HELICOCENTRIFUGO EN LINEA PARA 1050 CFM
	UNIDAD
	1

	13
	MANTENIMIENTO  PREVENTIVO Y CORRECTIVO
	TERMOSTATO DE CONTROL CABLEADO
	UNIDAD 
	1

	14
	MANTENIMIENTO  PREVENTIVO Y CORRECTIVO
	AIRES ACONDICIONADOS TIPO  MINISPLIT TIPO INVERTER DE 48.000 BTU
	UNIDAD
	1

	15
	MANTENIMIENTO  PREVENTIVO Y CORRECTIVO
	AIRES ACONDICIONADOS TIPO  MINISPLIT TIPO INVERTER DE 24.000 BTU
	UNIDAD
	1

	16
	MANTENIMIENTO  PREVENTIVO Y CORRECTIVO
	AIRES ACONDICIONADOS TIPO  MINISPLIT TIPO COVENCIONAL DE 24.000 BTU
	UNIDAD
	1

	17
	MANTENIMIENTO  PREVENTIVO Y CORRECTIVO
	AIRES ACONDICIONADOS TIPO  MINISPLIT TIPO INVERTER DE 18.000 BTU
	UNIDAD
	1

	18
	MANTENIMIENTO  PREVENTIVO Y CORRECTIVO
	AIRES ACONDICIONADOS TIPO  MINISPLIT TIPO CONVENCIONAL DE 18.000 BTU
	UNIDAD
	1

	19
	MANTENIMIENTO  PREVENTIVO Y CORRECTIVO
	AIRES ACONDICIONADOS TIPO  MINISPLIT TIPO INVERTER DE 22. 000 BTU
	UNIDAD
	1

	20
	MANTENIMIENTO  PREVENTIVO Y CORRECTIVO
	AIRES ACONDICIONADOS TIPO  MINISPLIT TIPO INVERTER DE 12.000 BTU
	UNIDAD
	1

	21
	MANTENIMIENTO  PREVENTIVO Y CORRECTIVO
	AIRES ACONDICIONADOS TIPO  MINISPLIT TIPO CONVENCIONAL  DE 12.000 BTU
	UNIDAD
	1

	22
	MANTENIMIENTO  PREVENTIVO Y CORRECTIVO
	AIRES ACONDICIONADOS TIPO  MINISPLIT TIPO CONVENCIONAL DE 9.000 BTU
	UNIDAD
	1

	23
	MANTENIMIENTO  PREVENTIVO Y CORRECTIVO
	CAJAS    DEVENTILACION  SIN FILTROS CON VRNTILADOR DE DOBLE OIDO PARA 5200 CFM  CON CAUDAL DE CAJA DE 2000 CFM 
	UNIDAD
	1

	24
	MANTENIMIENTO  PREVENTIVO Y CORRECTIVO
	CAJAS    DEVENTILACION  SIN FILTROS CON VENTILADOR DE DOBLE OIDO PARA 5600 CFM  CON CAUDAL DE CAJA DE 2300 CFM 
	UNIDAD
	1

	25
	MANTENIMIENTO  PREVENTIVO Y CORRECTIVO
	CAJAS    DEVENTILACION  SIN FILTROS CON VRNTILADOR DE DOBLE OIDO PARA 5200 CFM  CON CAUDAL DE CAJA DE 1100 CFM 
	UNIDAD
	1

	26
	MANTENIMIENTO  PREVENTIVO Y CORRECTIVO
	EXTRACTOR CENTRIFUGO DE TEJADO PARA UN CAUDAL DE 1550CFM
	UNIDAD
	1

	27
	MANTENIMIENTO  PREVENTIVO Y CORRECTIVO
	CAJAS DE VENTILACION  EXTRACCION TIPO HONGO PARA EXTRACTOR DE GRASA
	UNIDAD
	1

	28
	MANTENIMIENTO  PREVENTIVO Y CORRECTIVO
	CAJAS    DEVENTILACION  CON FILTROS CON VRNTILADOR DE DOBLE OIDO PARA 5800 CFM  
	UNIDAD
	1

	29
	MANTENIMIENTO  PREVENTIVO Y CORRECTIVO
	VENTILADOR-EXTRACTOR CENTRIFUGO VEN-SET, ALETA RECTA ATRASAD PARA 9600 CFM
	UNIDAD
	1

	30
	MANTENIMIENTO  PREVENTIVO Y CORRECTIVO
	EXTRACTOR-VENTILADOR AXIAL, 14" DIAMETRO PARA CUDAL DE 1261 CFM
	UNIDAD 
	1

	31
	MANTENIMIENTO  PREVENTIVO Y CORRECTIVO
	CICLON PARA 9600 CFM
	UNIIDAD 
	1

	32
	MANTENIMIENTO  PREVENTIVO Y CORRECTIVO
	AIRE ACONDICIONADO TIPO PISO TECHO DE 60.000 BTU
	UNIIDAD 
	1

	33
	MANTENIMIENTO  PREVENTIVO Y CORRECTIVO
	AIRE ACONDICIONADO TIPO PISO TECHO DE 48.000 BTU
	UNIDAD
	1

	34
	MANTENIMIENTO  PREVENTIVO Y CORRECTIVO
	AIRE ACONDICIONADO TIPO PISO TECHO DE 36.000 BTU
	UNIDAD
	1

	35
	MANTENIMIENTO  PREVENTIVO Y CORRECTIVO
	EQUIPOS DE 20 TONELADAS TIPO PAQUETE 240.000 BTU
	UNIDAD 
	1

	36
	MANTENIMIENTO  PREVENTIVO Y CORRECTIVO
	EQUIPOS DE 15 TONELADAS TIPO PAQUETE 180.000 BTU
	UNIDAD 
	1

	37
	AISLANTE TÉRMICO 
	Para tuberia de 1/2"
Espesor de pared 1/2"
Longitud 1,8 metros
Rango temperatura operacional °C: -40°C hasta +105°C 
Resistencia química /: Buena 
Resistencia contra hongos /: Sin crecimiento fungal 
Ligeramente arrugado, sin rajas, en agujeros de alfiler, sin deformar.
	Unidad
	1

	38
	AISLANTE TÉRMICO 
	Para tuberia de 1/4"
Espesor de pared 1/2"
Longitud 1,8 metros
Rango temperatura operacional °C: -40°C hasta +105°C 
Resistencia química /: Buena 
Resistencia contra hongos /: Sin crecimiento fungal 
Ligeramente arrugado, sin rajas, en agujeros de alfiler, sin deformar.
	Unidad
	1

	39
	AISLANTE TÉRMICO 
	Para tuberia de 3/8"
Espesor de pared 1/2"
Longitud 1,8 metros
Rango temperatura operacional °C: -40°C hasta +105°C 
Resistencia química /: Buena 
Resistencia contra hongos /: Sin crecimiento fungal 
Ligeramente arrugado, sin rajas, en agujeros de alfiler, sin deformar.
	Unidad
	1

	40
	AISLANTE TÉRMICO 
	Para tuberia de 5/8"
Espesor de pared 1/2"
Longitud 1,8 metros
Rango temperatura operacional °C: -40°C hasta +105°C 
Resistencia química /: Buena 
Resistencia contra hongos /: Sin crecimiento fungal 
Ligeramente arrugado, sin rajas, en agujeros de alfiler, sin deformar.
	Unidad
	1

	41
	BOMBA DE CONDENSADO
	Caudal máx. 15 l/h
Altura de aspiración máx. 2 m
Altura de descarga máx. 10 m
Potencia eléctrica 19W
Tensión eléctrica 220-240V 50/60Hz
Alarma NO-NC
Protección IP IP64
Protección térmica Sí
Cable alimentación / alarma 1.6 m
Dimensiones 86 x 28 x 48 mm / 75 x 38 x 36 mm
	Unidad
	1

	42
	BREAKER DE CIRCUITO
	Monopolar X 15 Amperios para riel Din
	Unidad
	1

	43
	BREAKER DE CIRCUITO
	Monopolar X 5 Amperios para riel Din
	Unidad
	1

	44
	BREAKER DE CIRCUITO
	Tripolar 3X20 Amperios para Riel Din
	Unidad
	1

	45
	BREAKER DE CIRCUITO
	Tripolar 3X30 Amperios para Riel Din
	Unidad
	1

	46
	CABLE ELÉCTRICO 
	Calibre 12 AWG
AislamientoTHHW 90° 
Multifilar de cobre
Uso:Distribución de energía eléctrica en baja tensión.
Tension: 600v
Color Blanco,Negro, rojo                                                                                                                                                                                                               Rollo por 100 metros
	Metro de cable
	1

	47
	CABLE ELÉCTRICO 
	Calibre 14 AWG
AislamientoTHHW 90° 
Multifilar de cobre
Uso:Distribución de energía eléctrica en baja tensión.
Tension: 600v
Color Blanco,Negro, rojo                                                                                                                                                                                                               Rollo por 100 metros
	Metro de cable
	1

	48
	CABLE ELÉCTRICO 
	Calibre 16 AWG
AislamientoTHHW 90° 
Multifilar de cobre
Uso:Distribución de energía eléctrica en baja tensión.
Tension: 600v 
Color Blanco,Negro, rojo                                                                                                                                                                                                                Rollo por 100 metros
	Metro de cable
	1

	49
	CABLE ENCAUCHETADO
	Calibre  x 3 hilos No. 12 AWG
AislamientoTHHW 90° 
Multifilar de cobre
Uso:Distribución de energía eléctrica en baja tensión.
Tension: 600v
Color Blanco,Negro, rojo                                                                                                                                                                Rollo por 100 metros
	Metro de cable
	1

	50
	CABLE ENCAUCHETADO
	Calibre  x 4 hilos No. 12 AWG
AislamientoTHHW 90° 
Multifilar de cobre
Uso:Distribución de energía eléctrica en baja tensión.
Tension: 600v
Color Blanco,Negro, rojo                                                                                                                                                                           Blindado                                                           
	Metro de cable
	1

	51
	CAPACITOR DE MARCHA
	80 microfaradios 380 vol
	Unidad
	1

	52
	CAPACITOR DE MARCHA
	60 microfaradios 380 vol
	Unidad
	1

	53
	CAPACITOR DE MARCHA
	25 microfaradios  380 vol
	Unidad
	1

	54
	CAPACITOR DE MARCHA
	30 microfaradios 380 vol
	Unidad
	1

	55
	CAPACITOR DE MARCHA
	40 microfaradios 380 vol
	Unidad
	1

	56
	CAPACITOR DE MARCHA
	55 microfaradios 380 vol
	Unidad
	1

	57
	CINTA DE ESPUMA 
	Adheciva foam
tipo rubatex 3/4 x 1/2 de 1.8 Mts.
Cinta de espuma hecha de vinilo de alta densidad
Fácil de cortar e instalar. Rango de temperatura: -40 ° F a 180 ° F / -40 ° C a 80 ° C, 
conductividad térmica: 0.27 BTU / Hr. (Pies cuadrados) - ° F / pulgada, absorción de agua: 1,1%, el tiempo, la oxidación, y el hongo resistente, densidad: 7 lbs / cu.. ft (112 Kg / M ³), y a la tracción: 25 PSI.
	Unidad
	1

	58
	CINTA DE PAPEL ALUMINIO
	reforzado 3" X 45m
	Rollo 
	1

	59
	CINTA PVC
	Vinilo para tuberia
	Rollo 
	1

	60
	COMPRESOR ROTATIVO
	Capacidad frigorifica 12000 BTU@  -10°F  
Voltaje 220V,
refrigerante  R410A
Alto par de arranque baja temperatura con relé. Sobrecarga. 
Cobertura de tapa de arranque y carga de aceite POE
	Unidad
	1

	61
	COMPRESOR ROTATIVO
	Capacidad frigorifica 24000 BTU@  -10°F  
Voltaje 220V,
refrigerante  R410A
Alto par de arranque baja temperatura con relé. Sobrecarga. 
Cobertura de tapa de arranque y carga de aceite POE
	Unidad
	1

	62
	COMPRESOR SCROLL
	Capacidad frigorifica 36000 BTU@  -10°F  
Voltaje 220V,
refrigerante  R410A
Alto par de arranque baja temperatura con relé. Sobrecarga. 
Cobertura de tapa de arranque y carga de aceite POE
	Unidad
	1

	63
	COMPRESOR SCROLL
	Capacidad frigorifica 60000 BTU@  -10°F  
Voltaje 220V,
refrigerante  R410A
Alto par de arranque baja temperatura con relé. Sobrecarga. 
Cobertura de tapa de arranque y carga de aceite POE
	Unidad
	1

	64
	CONECTOR FLARE 
	Conexión roscable para refrigeracion de 1/2 in (Tuerca)
	Unidad
	1

	65
	CONECTOR FLARE 
	Conexión roscable para refrigeracion de 1/4 in (Tuerca)
	Unidad
	1

	66
	CONECTOR FLARE 
	Conexión roscable para refrigeracion de 3/8 in (Tuerca)                                                                                                           Conexión roscable para refrigeracion de 5/8 in (Tuerca)                                                                                                          Conexión roscable para refrigeracion de 7/8 in (Tuerca)
	Unidad
	1

	67
	CONTACTOR TRIFÁSICO
	3 polos
Bobina 220 voltios 
Potencia 220V 
30 amperios
	Unidad
	1

	68
	CONTACTOR TRIFÁSICO
	3 polos
Bobina 24 voltios 
Potencia 220V 
30 amperios
	Unidad
	1

	69
	CONTROLADOR DE PRESION
	Electrónico Con transductor 4-20 mA
Tensión 110vol 220 vol
	Unidad
	1

	70
	PRESOSTATO DUAL REFRIGERACIÓN
	Conexión ajuste abocinado de 6 mm 1/4 pulg.
Dimensiones alto x ancho x alto: 122 x 80 x 53 mm
Barra lateral de baja presión (psi):
Distancia: -0.5 a 7 (7 a 102)
Diferencia: 0.6 a 3 (9 a 44)
Barra lateral de alta presión (psi)
Distancia: 3 a 30 (44 a 435)
Diferencia: Manual reset1
	Unidad
	1

	71
	PROTECTOR 
	Térmico de compresor externo de 1 hp 120 V 
	Unidad
	1

	72
	PROTECTOR 
	Térmico de compresor externo de 1 hp 220 V 
	Unidad
	1

	73
	PROTECTOR 
	Térmico de compresor externo de 2 hp 220 V
	Unidad
	1

	74
	REFRIGERANTE
	R410A
Cilindro de 11,3 Kilos
	Carga por peso libras o kilos
	1

	75
	REFRIGERANTE 
	R22
Cilindro de 30 LBS / 13.2 Kilos
	Carga por peso libras o kilos
	1

	76
	REFRIGERANTE 
	R404A
Cilindro de 30 LBS / 13.2 Kilos
	Carga por peso libras o kilos
	1

	77
	SECADOR
	Filtro secador 3/8 
Cuerpo grande soldable
	Carga por peso libras o kilos
	1

	78
	SECADOR
	Filtro secador 3/8 
Cuerpo pequeño Tipo soldable
	Carga por peso libras o kilos
	1

	79
	TARJETAS ELECTRÓNICA
	Aire acondicionado convencional. 110-220 V conmutado doble termistor. Conector: ventilador evaporador, control persianas, display, control remoto 
	Unidad 
	1

	80
	TARJETAS ELECTRÓNICA
	Universal Aire acondicionado sin sensor pg
	Unidad 
	1

	81
	TARJETAS ELECTRÓNICAS 
	kit Nevera no frost on-off (con sensores y PCB)
	Unidad 
	1

	82
	TARJETAS ELECTRÓNICAS 
	Universal Aire acondicionado con sensor motor PG
	Unidad 
	1

	83
	TARJETAS ELECTRÓNICAS 
	Tipo casstte,4 vias referencia 53-FA25D-2402-1-6/ EAB65044102
	Unidad 
	1

	84
	TARJETAS ELECTRÓNICAS 
	Tarjeta de la conensadora 24K BTU  R410A REF 192A 37A KO - 6190C-3-01
	Unidad 
	1

	85
	TARJETAS ELECTRÓNICAS 
	Tarjeta de comunicación / displey condensadora LG REF eax 64655101-1-0 / ebr 748011
	Unidad 
	1

	86
	TARJETAS ELECTRÓNICAS 
	Tarjeta de comunicación evaporadora 24K BTU REF EAX 67290601-1- / EBR 859411B
	Unidad 
	1

	87
	TARJETAS ELECTRÓNICAS 
	Tarjeta  IPM Inveter condensadora  24-36-60 K R410A REF HF, 1404 - 376 - V02
	Unidad 
	1

	88
	TARJETAS ELECTRÓNICAS 
	Tarjeta  IPM Inveter condensadora  24-36-60 K R410A REF HF, 1404 - D20A-001 /001
	Unidad 
	1

	89
	TARJETAS ELECTRÓNICAS 
	Tarjeta pc b 05-376-V2
	Unidad 
	1

	90
	TARJETAS ELECTRÓNICAS 
	Tarjeta  166702 / 1499106b
	Unidad 
	1

	91
	TARJETAS ELECTRÓNICAS 
	Tarjeta evaporadora samsung ref DB 43 - 02952G
	Unidad 
	1

	92
	TARJETAS ELECTRÓNICAS 
	Tarjeta IPM Inverter  REF DB92-00934A
	Unidad 
	1

	93
	TARJETAS ELECTRÓNICAS 
	Tarjeta evaporadora LG REF EBR 85204543
	Unidad 
	1

	94
	TARJETAS ELECTRÓNICAS 
	Tarjeta evaporadora lG REF EBR 85204544
	Unidad 
	1

	95
	TARJETAS ELECTRÓNICAS 
	Tarjeta evaporadora lG DBA 29200459
	Unidad 
	1

	96
	TARJETAS ELECTRÓNICAS 
	Tarjeta condensadora LG ARUN360LTE5
	Unidad 
	1

	97
	TARJETAS ELECTRÓNICAS 
	Tarjeta Inverter da Condensadora Ar Condicionado LG - EBR79078201
	Unidad 
	1

	98
	TARJETAS ELECTRÓNICAS 
	Tarjeta Inversora Condensadora Multi-V LG - EBR78088704
	Unidad 
	1

	99
	TERMOSTATO DE LECTRURA REMOTA
	Controlador electrónico de temperatura Congelación  
Fuente de alimentación regulada de baja tensión con aislamiento galvánico,
115 V c.a. / 230 V c.a., 50/60 Hz
sensor NTC, 1000 Ω a 25 °C; longitud del cable: 1,5 m
Rango de medida:-40 a 105 °C
Relé de compresor DO1:
10 FLA / 60 LRA @ 230 V (UL 60730-1)
Relé de deshielo DO2:
8 A, 2 FLA / 12 LRA (UL 60730-1)
Relé de ventilador DO3:
3 A, 2 FLA / 12 LRA (UL 60730-1)
Relé de alarma/iluminación DO4: 2 A" 
	Unidad 
	1

	100
	TERMOSTATO DE LECTRURA REMOTA
	Controlador electrónico de temperatura Conservacion  
Fuente de alimentación regulada de baja tensión con aislamiento galvánico,
115 V c.a. / 230 V c.a., 50/60 Hz
sensor NTC, 1000 Ω a 25 °C; longitud del cable: 1,5 m
Rango de medida:-40 a 105 °C
Relé de compresor DO1:
10 FLA / 60 LRA @ 230 V (UL 60730-1)
Relé de deshielo DO2:
8 A, 2 FLA / 12 LRA (UL 60730-1)
Relé de ventilador DO3:
3 A, 2 FLA / 12 LRA (UL 60730-1)
Relé de alarma/iluminación DO4: 2 A" 
	Unidad 
	1

	101
	TERMOSTATO DE PARED ANÁLOGO
	Aire acondicionado 24 V AC
	Unidad 
	1

	102
	TERMOSTATOS DE BULBO
	Alta Temperatura 110 V
	Unidad 
	1

	103
	TERMOSTATOS DE BULBO
	Baja Temperatura 110 V
	Unidad 
	1

	104
	TERMOSTATOS DE BULBO
	Media Temperatura 110 V
	Unidad 
	1

	105
	TERMOSTATOS DE DESCONGELACIÓN
	Bimetálicos descongelación
Encapsulado L60
Abre ºF/ºC: 60 / 15,5 
Cierra ºF/ºC: 40 / 4.4 
Diferencial ºF/ºC: 20 / 11.1 
Voltaje: 120/240 Amperaje 
FLA: 5.8/2.9 LRA: 34.8/17.4
	Unidad 
	1

	106
	TERMOSTATOS DE PARED DIGITAL 
	Aire acondicionado 24 V AC
	Unidad 
	1

	107
	TUBO DE COBRE 1/2"
	Tubos de cobre sin costura para refrigeración.
Deshidratado (puntas selladas) longitud del rollo: 15,20m (50ft)
Ø Nominal 
(in): 1/2 (mm): 12,7
Espesor de pared
(in): 0,032 (mm): 0,81
Presión maxina (Psi) 38ºC: 740
	Unidad 
	1

	108
	TUBO DE COBRE 1/4"
	Tubos de cobre sin costura para refrigeración.
Deshidratado (puntas selladas) longitud del rollo: 15,20m (50ft)
Ø Nominal 
(in): 1/4 (mm): 6,35
Espesor de pared
(in): 0,030  (mm): 0,76
Presión maxina (Psi) 38ºC: 1.450
	Unidad 
	1

	109
	TUBO DE COBRE 3/16"
	Tubos de cobre sin costura para refrigeración.
Deshidratado (puntas selladas) longitud del rollo: 15,20m (50ft)
Ø Nominal 
(in): 3/16 
Espesor de pared
(in): 0,030  (mm): 0,76
Presión maxina (Psi) 38ºC: 1.450
	Instalación por metros
	1

	110
	TUBO DE COBRE 3/8"
	Tubos de cobre sin costura para refrigeración.
Deshidratado (puntas selladas) longitud del rollo: 15,20m (50ft)
Ø Nominal 
(in): 3/8 (mm): 9,52
Espesor de pared
(in): 0,032 (mm): 0,81
Presión maxina (Psi) 38ºC: 1.010
	Instalación por metros
	1

	111
	TUBO DE COBRE 5/16"
	Tubos de cobre sin costura para refrigeración.
Deshidratado (puntas selladas) longitud del rollo: 15,20m (50ft)
Ø Nominal 
(in): 5/16 
Espesor de pared
(in): 0,030  (mm): 0,76
Presión maxina (Psi) 38ºC: 1.450
	Instalación por metros
	1

	112
	TUBO DE COBRE 5/8"
	Tubos de cobre sin costura para refrigeración.
Deshidratado (puntas selladas) longitud del rollo: 15,20m (50ft)
Ø Nominal 
(in): 5/8 
Espesor de pared
(in): 0,030  (mm): 0,76
Presión maxina (Psi) 38ºC: 1.450
	Instalación por metros
	1

	113
	TUBO DE COBRE 7/8"
	Tubos de cobre sin costura para refrigeración.
Deshidratado (puntas selladas) longitud del rollo: 15,20m (50ft)
Ø Nominal 
(in): 5/8 
Espesor de pared
(in): 0,030  (mm): 0,76
Presión maxina (Psi) 38ºC: 1.450
	Instalación por metros
	1

	114
	TUERCA UNIÓN FLARE 1/2"
	Alta presión
	Unidad
	1

	115
	TUERCA UNION FLARE 1/4"
	Alta presión
	Unidad
	1

	116
	TUERCA UNIÓN FLARE 3/8"
	Alta presión
	Unidad
	1

	117
	TUBO DE COBRE 7/8"
	Tubos de cobre sin costura para refrigeración.
Deshidratado (puntas selladas) longitud del rollo: 15,20m (50ft)
Ø Nominal 
(in): 5/8 
Espesor de pared
(in): 0,030  (mm): 0,76
Presión maxina (Psi) 38ºC: 1.450
	Instalación por metros
	1

	118
	TUERCA UNIÓN FLARE 5/8"
	Alta presión
	Unidad
	1

	119
	TUERCA UNIÓN FLARE 7/8"
	Alta presión
	Unidad
	1

	120
	VÁLVULA SOLENOIDE REFRIGERACIÓN
	Control de flujo refrigerante 3/8"
	Unidad
	1

	121
	VÁLVULA SOLENOIDE REFRIGERACIÓN
	Unión flare 1/4" Tensión 110 V 
	Unidad
	1

	122
	VÁLVULA SOLENOIDE REFRIGERACIÓN
	Unión flare 3/8" Tensión 110 V 
	Unidad
	1

	123
	VÁLVULA UNIDIRECCIONAL DE FLUJO REFRIGERACIÓN
	Soldable 3/8"
	Unidad
	1

	124
	PROTECTOR DE VOLTAJE
	Mini Split 12.000 BTU – 220 V – 9 A: protector 220 V – 20 A.
Mini Split 24.000 BTU – 220 V – 12 A: protector 220 V – 20 A.
Piso techo 36.000 BTU – 220 V – 18 a 22 A: protector 220 V – 30 A.
Piso techo 60.000 BTU – 220 V – 30 a 35 A: protector 220 V – 40 A                                                                                       Tipo cassette 60.000 BTU – 220 V – 30 a 35 A: protector 220 V – 40 A                                                                                                     Mini split 110–120 V Hasta 15 A Protector 110 V – 20 A
	Unidad
	1

	125
	MONITOR TRIFÁSICO DE VOLTAJE Y SECUENCIA DE FASES
	Tipo: Monitor electrónico trifásico de tensión y secuencia de fases.
Tensión nominal de alimentación: 208–240 VCA, trifásico, 3 hilos o 3F+N, o 380–480 VCA, según la tensión del sistema a proteger.
Rango de frecuencia: 50/60 Hz ±10 %.
Consumo propio: ≤ 5 VA.
Monitoreo y protección contra:
Sobretensión ajustable entre +5 % y +20 % de la tensión nominal.
Subtensión ajustable entre −5 % y −20 % de la tensión nominal.
Pérdida de una o más fases.
Inversión de secuencia de fases.
Desbalance de tensión ajustable entre 5 % y 15 % entre fases.
Tiempo de respuesta ante falla: ≤ 200 ms.
Retardo de reconexión: Ajustable entre 1 y 600 segundos.
Salida de control: Relé de salida SPDT (1 contacto conmutado), capacidad mínima 5 A a 250 VCA (preferiblemente 8 A).
Indicadores: LED para alimentación, estado del relé y condición de falla.
Montaje: En riel DIN de 35 mm o fijación en panel.
Grado de protección: IP20 (frontal mínimo IP40, si aplica).
Temperatura de operación: −20 °C a +60 °C.
Humedad relativa: Hasta 95 %, sin condensación.
Categoría de sobretensión: CAT III.
Normas y certificaciones: CE, UL o cUL, IEC 60255, IEC 61010 o equivalente.
Garantía mínima: 12 meses.
	Unidad
	1

	126
	BUJIA FILTRANTE EN PROPILENO DE 25 MICRAS 
	Las bujias corresponden a las carcazas de 3 pulgadas X 20"de la marca BIG BLUE.
	Unidad
	1

	127
	BUJIA FILTRANTE EN PROPILENO DE 5 MICRAS
	Las bujias corresponden a las carcazas de 3 pulgadas X 20"de la marca BIG BLUE.
	Unidad
	1

	128
	BUJIA FILTRANTE EN CARBÓN EN BLOQUE 
	Las bujias corresponden a las carcazas de 3 pulgadas X 20"de la marca BIG BLUE.
	Unidad
	1
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