ANEXO

PONDERACIÓN TÉCNICA ADICIONAL 
La oferta técnica tiene un puntaje máximo hasta de 100 PUNTOS, el cual se calculará para cada uno de los ítems como se indica a continuación y de acuerdo con los siguientes criterios:

	DESCRIPCION
	PUNTAJE

	El proponente que ofrezca, sin costo adicional para el Ejército Nacional, 01 fusionadora de fibra óptica que cumpla minimo con las siguientes caracteristicas:

Tipos de fibras aplicadas

· SM (ITU-T G.652)

· MM (ITU-T G.651)

· DS (ITU-T G.653)

· NZDS (ITU-T G.655)

· BIF/UBIF (ITU-T G.657b)

Diámetro de recubrimiento de fibra óptica

· 160 ~ 900 µm

Diámetro de revestimiento

· 80 ~ 150 µm (valor estándar)

Perdidas típicas de fusión, promedio

· SM: 0.02 dB

· MM: 0.01 dB

· DS: 0.04 dB

· NZDS: 0.04 dB

Perdidas por reflexión

· ≤ 60 dB

Tiempo de fusión, promedio

· 7 segundos (modo semiautomático)

· 9 segundos (modo normal)

Longitud de manguera protectora

· 20 mm, 40 mm, 60 mm

Longitud de la fibra pelada

· 5 ~ 16 mm
Fuente de alimentación

· AC 100 - 240 V (50/60 Hz), DC 11 - 17 V

Tiempo de calentamiento de manguera

· 25 segundos (manguera S922: 40 mm, manguera S921: 60 mm) (modo de precalentamiento)

· 31 segundos (manguera S922: 40 mm, manguera S921: 60 mm) (modo normal)

Programas de fusión

· min. 150

Memoria interna

· min. 2000 resultados

Interfaz USB 2.0

Pantalla LCD de 3.5 pulgadas

Condiciones de operación

· Temperatura: -10 ~ +50 °C, humedad relativa: 0 ~ 95%, altitud sobre el nivel del mar: 0 ~ 5000 m

Condiciones de almacenamiento

· Temperatura: -40 ~ +60°C, humedad relativa: 0 ~ 95%

Dimensiones (A × G × Alt.)  127 mm × 199 mm × 105 mm

Peso 2,3 kg

Batería: Capacidad de hasta 200 ciclos de fusión/calentamiento


	60 puntos

	Mantenimiento preventivo/correctivo de equipo empalmadora de fusión para fibra óptica, como se relaciona a continuacion:

Activo Fijo

Numero de inventario

Denominacion del activo fijo

Descripcion adicional

Numero de serie

165500031029

8004030000000000002308859

FUSIONADORA

FUSIONADORA FITEL S178A

INV02308859

-El servicio de ajuste y mantenimiento debe contener certificado de verificación.

-Se debe verificar si se requiere le cambio de electrodos por superar el umbral máximo permitido por el fabricante.
	40 puntos

	TOTAL, DE PUNTOS
	100 PUNTOS


Nota 1: Este puntaje técnico será ofrecido en documento aparte debidamente suscrito por el representante legal y/o apoderado y deberá ser allegado con la oferta.

Nota 2: Su no diligenciamiento o falta de firma se entiende como no ofertado u ofrecido, pero no es causal para que la oferta sea rechazada.

Nota 3: Una vez adjudicado el proceso, los ítems arriba ofertados, se convierte en obligación contractual objeto de control y exigencia por parte del supervisor.

CONSIDERACIONES DE ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIO SIN COSTO ADICIONAL (PONDERACIÓN TÉCNICA DE LA OFERTA)

1. Emisión de factura electrónica (como se establece la resolución 000042 de 2020 DIAN). Alta en los inventarios Ejercito Nacional 

2. En el Acta recibo a satisfacción del servicio y/o bien suscrita por el supervisor del contrato, el comité técnico evaluador y representante del contratista, debe estar relacionado con anexos (Planilla capacitación (cuando aplique), equipo o elementos, con las características señaladas (cuando aplique) que ofrece el contratista sin costo adicional), e igual en el informe de supervisión

3. Entrada Almacén-(inventarios)

4. En Caso de bienes importados deberán incluir la declaración de importación, documento de transporte, certificación de fletes, cumplimiento de los siguientes trámites administrativos correspondientes

FIRMA _______________________

OFERENTE XXXXXXX

NIT XXXXXX
