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FORMATO DE CERTIFICADO PARA ACREDITAR ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

[Lugar y fecha]

Señores
[bookmark: _Hlk132961426]MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA 
COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 6
Tres Esquinas- Caquetá

Referencia: Proceso de Contratación No. 051-00-I-CACOM-6-GRUSE-2026


Yo, ________________________________________, en mi condición de Representante Legal de _________________________________________, declaro y acepto conocer íntegramente el contenido de todas y cada una de las especificaciones técnicas, así como las del Anexo Técnico que rige el proceso de selección No. 051-00-I-CACOM-6-GRUSE-2026 y contenidos en la ficha técnica del estudio previo, la cual para todos sus efectos se relacionan a continuación: 

	OBJETO CONTRACTUAL: ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAVADORAS Y SECADORAS INDUSTRIALES PARA EL CACOM-6.

	02-01-01-004-004-06 REC 10 LAVADORAS INDUSTRIALES

	ITEM
	DENOMINACIÓN
	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
	UNIDAD DE MEDIDA
	CANTIDAD

	1
	LAVADORAS INDUSTRIALES
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TAMBOR
Capacidad 10:1 (kg): de 34 a 35
Capacidad 9:1  - 10:1(kg): 39
Volumen del tambor (L): de 300 a 340
Diámetro (mm): de 800 a 920
Revoluciones del lavado (rpm): de 38 a 45
Revoluciones del centrifugado (rpm): de 420 a 750
G-factor: 100 (opcional 175)

CALENTAMIENTO 
Eléctrico (kW): 27
A vapor (bar): 1 - 8 
Agua caliente (°c): 90 
Nivel de ruido (db): <65
Conexión del agua (bsp): 3/4”
Presión del agua (kpa): 100 – 800
Presión del agua de reciclaje (kpa): 300 – 500
Caud. de agua para la válvula de aliment. (L/min): 66-188
Válvula de desagüe exterior (mm): 2x76
Caud. de agua para la válvula de desagüe (L/min): 2x210
Conexión del vapor (bsp):  3/4”
Presión del vapor (Kpa): 100 – 800


	UNIDAD
	3

	02-01-01-004-004-06 REC 10 SECADORAS INDUSTRIALES

	2
	SECADORAS INDUSTRIALES
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Capacidad (Kg/Lb): de 34 a 35 
Volumen del tambor (L): de 600 a 700
Diámetro del tambor (mm): de 930 a 970
Caudal de aire (L/s): 380 (g 330) 
Calefacción a gas (G/min): 571 
Calefacción eléctrica (G/min): 521

MOTOR 
Ventilador Kw: 0,4 
Tambor Kw: 0,4

CALEFACCIÓN ELECTRICA
Potencia (Kw): de 30 a 38
Conexión eléctrica: 
1×200-208v/50-60hz / 3×200-208v/50-60hz,
1x 230-240v/50-60hz / 3x 230-240v/50-60hz,
3x 380v/50-60hz / 3x400-415v/50-60hz,
3x 440v/50-60hz / 3x 460-480v/50-60hz
Salida de aire (mm): 200

	UNIDAD
	2


[bookmark: _Hlk191895988]

De igual manera, manifiesto haber efectuado en forma personal, un análisis detallado, minucioso y exhaustivo de las especificaciones técnicas contenidas en la ficha técnica, lo que indica expresamente, que bajo ningún motivo me exonero de la responsabilidad que me acude a su cumplimiento.

[bookmark: _GoBack]Con la suscripción del presente Anexo, en forma voluntaria e irrevocable, ACEPTO las especificaciones técnicas mínimas requeridas planteadas por MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 6, en el Anexo Ficha Técnica establecidas y demás que puedan surgir a partir de las diferentes adendas generadas en desarrollo del proceso; en consecuencia, ME COMPROMETO A DARLES ESTRICTO CUMPLIMIENTO.


	DESCRIPCIÓN
	ACEPTACIÓN EXPRESA

	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DETALLADAS EN el proceso de selección No. 051-00-I-CACOM-6-GRUSE-2026, cuyo objeto es la ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAVADORAS Y SECADORAS PARA EL CACOM-6
	SI ACEPTO LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, ASÍ COMO EL PLAZO Y LUGAR DE EJECUCIÓN



Para constancia de lo anterior, se firma el presente documento en _______________, a los _____ días del mes de _________ de 2026.


Atentamente,





_____________________________________________________________
[Firma representante legal del Proponente o del Proponente persona natural] 
Nombre: [Insertar información]
Documento de Identidad: [Insertar información]
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