ANEXO NO. 1CONDICIONES TECNICAS 


CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIÓN TÉCNICA
PROPONENTE   _______________________________________________________________
Declaramos bajo nuestra responsabilidad personal, y comprometiendo la responsabilidad institucional de las personas jurídicas que representamos, que cumplimos en su totalidad con las especificaciones técnicas de verificación y de obligatorio cumplimiento.

	LOTE
	ÍTEM
	CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS 
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	N/A
	1
	
CARACTERISTICAS DEL BIEN INMUEBLE

Teniendo en cuenta que el inmueble que se solicita debe cumplir con unas condiciones mínimas técnicas, como son:

Deberá tener un área mínima construida aproximadamente de 1243,66 m², Distribuidos de la siguiente manera:

· • Primer piso, Instalación de ascensor en caso de que no exista, por lo anterior debe realizar las adecuaciones tanto eléctricas como estructurales para instalarlo (adecuación), de igual manera realizar mantenimiento preventivo y correctivo a que haya lugar de manera mensual.
· 
Primer piso, el área de residuos hospitalarios, reciclaje, ordinarios y de almacenamiento, se debe mantener en óptimas condiciones, de tal manera que permita el fácil tránsito entre el carro recolector. Cada uno de estos espacios debe tener acabados como pintura epóxica y con guarda-escoba mediacaña entre piso y muros, así como también entre muros.  Debe tener puertas metálicas con el fin de evitar el desgaste por la intemperie, así mismo estas deben tener una rejilla de ventilación forrada con una malla anjeo la cual impide el acceso de insectos y roedores.  Debe contar con punto hidráulico y un sanitario (realizo adecuación). 

· Segundo piso nivel B, se mantendrá la oficina de jefatura, junto con la secretaria, paredes, baño, ventanas, puertas en buen estado.
· 
· Segundo piso nivel B, se mantendrá la adecuación de tres oficinas divididas cada una con su respectiva puerta, tomas corrientes para computadores y adecuación para aires acondicionados, un baño en buen estado.
· 
· En el tercer piso nivel A, en el consultorio odontológico se realice una división entre las sillas odontológicas, de acuerdo a las medidas sugeridas por la profesional en odontología.
· 
· En el tercer piso nivel A, mantener el cuarto de RX, punto eléctrico normal para equipo de RX periapical el área plomada con una lámina de plomo de espesor 1.5 mm. (por si se llega a necesitar).
· 
· En el tercer piso nivel A, Mantendrá, el área para realizar procedimientos mínimos, por lo anterior es necesario que se ubique junto a la camilla una toma a 110V y un mesón con punto hidrosanitario de material lavable. (realizo adecuación)
· 
· En el tercer piso Nivel A, se mantendrán tres consultorios con sus respectivas puertas en buen estado, tomas eléctricas para conectar computadores, toma eléctrica para equipo de órganos a 110V, cada uno debe tener lavamanos, deberán estar pintados con pintura epoxica, un baño con su respectivo inodoro y lavamanos.
· 
· En el tercer piso nivel B, se mantendrán las adecuaciones para las oficinas de almacén y archivo de historias clínicas con sus respectivas puertas, adecuación para instalación de aires acondicionados, un baño con su respectivo lavamanos inodoro.
· 
· Tercer piso nivel B, se mantendrá el archivo de historias clínicas, oficina de gestión ambiental, oficina de grupo NIOP, con sus respectivas puertas, un baño, tomas eléctricas para computadores. 
· 
· En el cuarto piso nivel A, Mantendrá las condiciones específicas el área de vacunación, donde se requiere un mesón con poceta y un punto eléctrico para puesto de trabajo, y un punto eléctrico una nevera de 220V. 
· 
· Es importante aclarar que esta área debe tener media caña en pisos y vértices en las paredes, así mismo se requiere que esta área tenga pintura epóxica, tanto en muros como en cielo raso. 
· En el cuarto piso nivel A, mantendrá en el espacio restante los dos consultorios de psicología con puertas, cada uno de ellos debe tener un lavamanos una toma eléctrica para puesto de trabajo y otra toma eléctrica para equipo de órganos a 110V. (realizo adecuación)
· 
· En el cuarto piso nivel A, se mantendrá el consultorio para terapia respiratoria se requiere un mesón de trabajo en material lavable con un punto hidrosanitario, se requiere un punto eléctrico para puesto de trabajo, esta área se requiere que se encuentre pintada con pintura epóxica media caña en pisos, contra muros y contra cielo. (realizo adecuación)
· 
· En el cuarto piso nivel A, se mantendrá el consultorio para P y M, donde se solicita un punto hidrosanitario para lavamanos y dos puntos eléctricos, uno para el equipo de órganos y el otro para puesto de trabajo. (realizo adecuación)
· 
· Cuarto piso nivel B, se requiere un espacio con tomas eléctricas para ubicación de oficinas, sin mesón.
· 
· Cuarto piso nivel B, se mantendrá la instalación de tres oficinas con sus respectivas puertas, toma eléctrica normal doble, no se requiere mesón de trabajo.

· Cuarto piso nivel B, serán mantendrán los puestos de trabajo, cada uno con sus puntos eléctricos, en el área de la alcoba se instalará una oficina con un puesto de trabajo y su correspondiente punto eléctrico.

· El arrendador deberá correr con los gastos de los arreglos locativos que se presenten durante la ejecución del contrato como: Arreglar chapas de puertas dañadas, puertas dañadas por desgaste, arreglar o cambiar grifos de lavamanos dañados, arreglar tomas corrientes dañados, sanitarios y lavamanos en mal estado, vidrios de ventanas partidos, humedades en paredes y techos, goteras, baldosas de pisos dañadas, Etc.)

· El oferente deberá poner en funcionamiento los aires que se encuentran ubicados en el primer piso (auditorio y referencia), de igual manera deberá realizar los mantenimientos preventivos 2 veces durante la ejecución del contrato y correctivos cada vez que se requiera. 

· El oferente deberá realizar el mantenimiento preventivo dos veces durante la ejecución del contrato y correctivo cuando se requiera del portón eléctrico.

· [bookmark: _Hlk227787667]La adecuación general de las instalaciones deberá tener:

· Agua con entrada de 1¨.
· Energía eléctrica 110 y 220 watts.  
· Entrada acometida en cable No.4
· Cuarto para Aseo
· Área Cocina Integral
· Caja de emergencias de agua para bomberos
· Escaleras hasta el 4 piso    
· Ascensor con capacidad de 10 personas
	
	



CONDICIONES TÉCNICAS ADICIONES DE CALIFICACIÓN 

	 LOTE
	ITEM
	CONDICIONES TÉCNICAS ADICIONALES 
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	N/A
	1
	GESTION AMBIENTAL: Cuatro cuartos para el almacenamiento central de los residuos peligrosos y no peligrosos generados en las instalaciones, los cuales deben encontrarse divididos y con puertas independientes y debe de contar con las siguientes exigencias técnicas:

Pisos, paredes y techos de material blanco, con divisiones y lavables.     
Paredes y techos deben estar cubiertos con pintura epóxica.      
Acabados deben encontrarse en media caña.     
Buena iluminación y ventilación.  
Dotados de -con dispositivos para el control de roedores y artrópodos (mallas y angeos).
Contar con poceta y punto sanitario. 
Cuarto para almacenamiento de residuos electrónicos, debe contar con punto sanitario y poceta.
Los cuartos deben garantizar un almacenamiento de residuos del establecimiento equivalente a 7 días                                                                           
	
	

	N/A
	2
	Las Puertas de los cuartos de aseo, depósito de residuos y baños debe tener un acabado liso, de fácil limpieza, con persiana en la parte inferir y cerradura
	
	

	N/A
	3
	Cuarto para el aseo, el cual debe contar con pisos, paredes, techos lavables de color blanco, poceta con punto hidrosanitario, dotado de una puerta, buena iluminación y ventilación, acabados en media caña, dispositivos para control de roedores y artrópodos, divisiones o separaciones para la organización de los elementos de aseo por servicio.  Se debe de construir un cuarto de aseo por piso
	
	

	N/A
	4
	EL ARRENDADOR DEBERA Suministrar planos estructurales del sitio en vía física y magnética (según requerimientos de presentación de planchas exigidas por los entes de control), con el fin de llevar a cabo la diagramación de las rutas sanitarias y evacuación de personal, cuando estos sean requeridos por parte del Supervisor del contrato para trámites administrativos y/o operativos
	
	

	N/A
	5
	EL ARRENDADOR DEBERA Suministrar de planos hidrosanitarios del establecimiento en vía física y magnética, según especificaciones técnicas de planchas exigidas para dar cumplimiento a unos de los requerimientos de habilitación, cuando estos sean requeridos por parte del Supervisor del contrato para trámites administrativos y/o operativos.
	
	

	N/A
	6
	CERTIFICADO DE LIBERTAD: el oferente en su propuesta deberá anexar copia del certificado de libertad y tradición de la oficina de instrumentos públicos en el cual se comprueba que es el propietario del inmueble no mayor a 30 días calendario expedidos a la presentación de la propuesta.
	
	

	N/A
	7
	PAZ Y SALVO PREDIAL: El arrendador deberá entregar y mantener el inmueble a paz y salvo de todo tiempo de impuestos que se genere por el predio.
	
	

	N/A
	8
	REPARACIONES A DAÑOS: El proponente se compromete a realizar las reparaciones de las cisternas de los baños, cerraduras de seguridad y realizará mantenimiento a las instalaciones ofrecidas cuando sufra daño que provenga del deterior normal y uso del mismo, el cual se compromete a realizarlo en la menor brevedad posible y se obliga a conservarlo en el mismo estado.
	
	

	N/A
	9
	MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS: El proponente se compromete a realizar los mantenimientos y/o reparaciones de los aires acondicionados que se encuentran instalados de propiedad del oferente.
	
	

	N/A
	10
	MANTENIMIENTO ASCENSOR: El proponente se compromete a realizar los mantenimientos y/o reparaciones del ascensor que se encuentra instalado en el edificio.
	
	

	N/A
	11
	PINTURA DE LAS INSTALACIONES: El proponente se compromete a conservar las instalaciones pintadas, cuando sufran daño que provenga del deterior normal y uso del mismo.
	
	

	N/A
	12
	CAPACIDAD OPERATIVA: El proponente debe hacer entrega de los planos del inmueble, con lo cual se aspira a que cumpla con la capacidad operativa para desarrollar el objeto del futuro contrato, cuando estos sean requeridos por parte del Supervisor del contrato para trámites administrativos y/o operativos.
	
	

	N/A
	13
	ESCRITURAS PUBLICAS Y CATASTRO: El proponente entregará en su oferta copia de las escrituras públicas del inmueble que oferta para la prestación del servicio contratado. Igualmente copia del catastro, el cual debe encontrase a paz y salvo.
	
	

	N/A
	14
	Los tanques de almacenamiento de agua potable deben garantizar como mínimo 48 horas de servicio y su construcción deberá permitir que durante la operación de limpieza y desinfección no se interrumpa el suministro. 
	
	

	N/A
	15
	Sistema para el tratamiento de las aguas residuales o vertimientos de todo el establecimiento suministrando la documentación que indique  ubicación, descripción de la operación del sistema, memorias técnicas de diseños de ingeniería conceptual y básica, planos de detalle del sistema de tratamiento y condiciones de eficiencias del  tratamiento que se va a  adoptar; a su vez debe garantizar el cumplimiento de los parámetros establecidos según Decreto 1594 de 1984 y cubrimiento en  el tratamiento de aguas químicas, sanguinolentas, grises y negras generadas en el Establecimiento
	
	




NOTA: el contratista no se obligará a presentar condiciones técnicas de SGSST, teniendo en cuenta que no es una empresa y se presenta como persona natural, propietario del inmueble a tomar en arrendamiento.

En caso de requerir realizar actividades de mantenimiento y reparación del edificio deberá acogerse a la normatividad vigente en seguridad y salud en el trabajo, para él envió del personal o empresa que ejecutará las actividades, (Resolución 4272 del 20221 trabajo en alturas, Resolución 0312 estándares mínimos, Resolución 2400 seguridad en los establecimientos de trabajo, decreto 1072 del 2015 capitulo 6 Articulo 2.2.4.6.1 sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo). 









PROPONENTE_____________________________________
__________________________________________________
Firma representante legal
C.C. N° _______________ Expedida en _________________


