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ANEXO 1 — ANEXO TÉCNICO


ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE PARA LA AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE URGENCIAS Y CONSULTA EXTERNA DEL PUESTO DE SALUD DE VILLAPINZON CUNDINAMARCA, CON EL FIN DE CONTRIBUIR EN EL FORTALECIMIENTO, MEJORAMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTÍA DE LA CALIDAD EN EL CONTEXTO DE REDES INTEGRALES E INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD, IMPACTANDO EN LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS A LA POBLACIÓN CUNDINAMARQUESA, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SS-CD-CVI-1171-2025

Descripción del proyecto


Actualmente, el Centro de Salud de Villapinzón presenta limitaciones físicas y tecnológicas que impiden la prestación óptima de los servicios básicos, en contravía de los estándares establecidos por la Resolución 3100 de 2019. La infraestructura existente cuenta con áreas de atención insuficientes y consultorios desactualizados, lo que restringe la cobertura y la capacidad resolutiva. La meta de cobertura efectiva en servicios resolutivos se estima hoy en menos del 60%, y con la ejecución del proyecto se espera alcanzar al menos el 90% de la población municipal con acceso efectivo a servicios de urgencias, consulta externa y programas de promoción y prevención. La adecuación y modernización propuesta incluye la reorganización y ampliación de las áreas asistenciales, la construcción de un ascensor para personas con movilidad reducida, la instalación de redes eléctricas, hidrosanitarias y de gases medicinales bajo estándares actuales, y la adecuación de consultorios, áreas pediátricas, zonas de observación y urgencias, garantizando condiciones seguras y accesibles. Con una inversión estimada en $3.500.000.000,00, el proyecto no solo optimiza la prestación de servicios de salud, sino que reduce los traslados innecesarios hacia otros municipios, mejora la calidad de vida de la población usuaria y fortalece la red de salud pública departamental, contribuyendo así a la competitividad y sostenibilidad social del territorio. La adecuación y modernización del Centro de Salud de Villapinzón se constituye en una inversión estratégica que fortalece la red de atención primaria en salud, promueve la equidad territorial y aporta al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 3, 5, 8, 9, 10, 11, 16 y 17, consolidando el compromiso del municipio y del departamento con el bienestar, la inclusión y la sostenibilidad.

En este orden de ideas, la Administración Municipal de Villapinzón, consciente de la relación directa que existe entre la infraestructura en salud, el acceso equitativo a los servicios básicos y la calidad de vida de la población, y de su importancia para el desarrollo territorial y la competitividad, formula el presente proyecto de Adecuación de la infraestructura existente para la ampliación de los servicios de urgencias y consulta externa del Puesto de Salud de Villapinzón, Cundinamarca

Esta iniciativa se concibe como una estrategia fundamental para el fortalecimiento de la red pública de salud, orientada a garantizar el acceso oportuno, seguro y digno a la atención médica de primer nivel, especialmente para los grupos poblacionales más vulnerables, niños, niñas, gestantes y adultos mayores. Con la modernización de la infraestructura y la ampliación de los servicios de urgencias y consulta externa, se busca mejorar la capacidad resolutiva del centro asistencial, disminuir las remisiones a otros municipios, optimizar la atención en situaciones críticas y garantizar condiciones adecuadas de habilitación conforme a la Resolución 3100 de 2019

El municipio de Villapinzón, Cundinamarca, cuenta con una población aproximada de 20.062 habitantes proyectada por el DANE para 2023, de los cuales 4.160 son menores de 12 años y 2.772 adultos mayores, lo que evidencia una alta demanda de servicios de salud en los grupos poblacionales más vulnerables. El municipio dispone de un Puesto de Salud como principal punto de atención de primer nivel, encargado de brindar consultas médicas generales, atención básica en urgencias, programas de promoción y prevención, y servicios de apoyo diagnóstico de baja complejidad. En mayo de 2020 la Gobernación de Cundinamarca inauguró un servicio de urgencias 24 horas, con una inversión cercana a 500 millones de pesos, lo que permitió ampliar la disponibilidad del servicio. Sin embargo, esta adecuación inicial no ha sido suficiente para resolver las limitaciones estructurales y tecnológicas que presenta la institución. Actualmente, la infraestructura física del Puesto presenta consultorios y áreas de atención insuficientes y desactualizadas, con espacios que no cumplen plenamente los lineamientos técnicos de habilitación exigidos por la normatividad en salud (Resolución 3100 de 2019). Se evidencian deficiencias en áreas de urgencias, observación, procedimientos menores y atención materno-infantil. Adicionalmente, se dispone de equipos biomédicos obsoletos o en número insuficiente, lo que reduce la capacidad resolutiva y obliga a la remisión frecuente de pacientes a hospitales de mayor complejidad en municipios vecinos. Esta situación impacta de manera directa la calidad y oportunidad de la atención en salud. En particular, preocupa la atención materno infantil: de acuerdo con cifras departamentales, Villapinzón registra una tasa de mortalidad infantil de 14,5 por 1.000 nacidos vivos, superior al promedio departamental y nacional, lo que refleja vulnerabilidades en la atención prenatal, perinatal y en los primeros años de vida

El proyecto de adecuación y modernización del centro de salud de Villapinzón busca mejorar la infraestructura y accesibilidad para brindar un mejor servicio a la comunidad. En la zona de atención inmediata la cual cuenta con un área construida de 326.6 m2 se hará una reorganización de las áreas de atención y se construirá un ascensor de 2.7 m² libres aproximadamente, para facilitar el acceso a personas con movilidad reducida, garantizando inclusión y comodidad, también será renovada con un acceso más amplio, y funcional mejorando la atención en casos urgentes. Además, en el segundo piso se ampliaran las zonas de atención a toda la construcción disponible, se trasladarán algunas zonas usadas por la adecuación como, consultorios de odontología y medicina general a áreas más adecuadas para atender de mejor manera a la comunidad, y se reorganizarán otras áreas de consultas generales y atención especial como zonas pediátricas, y demás, optimizando el espacio y la funcionalidad del lugar, así mismo se instalarán 30 nuevas unidades de baño en una zona reubicada estratégicamente para fácil acceso desde todas las zonas del centro hospitalario con acabados modernos y accesibles. El proyecto incluye pintura, terminaciones y la renovación de las redes eléctricas, hidrosanitarias, y medicinales necesarias para garantizar seguridad y estética. Esta modernización busca elevar la calidad del servicio médico en el municipio de Villapinzón, utilizando de la mejor manera el espacio disponible para esta actividad.

Es por tal motivo, que se suscribe el convenio SS-CD-CVI-1171-2025 CUYO OBJETO ES ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE PARA LA AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE URGENCIAS Y CONSULTA EXTERNA DEL PUESTO DE SALUD DE VILLAPINZON CUNDINAMARCA, CON EL FIN DE CONTRIBUIR EN EL FORTALECIMIENTO, MEJORAMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTÍA DE LA CALIDAD EN EL CONTEXTO DE REDES INTEGRALES E INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD, IMPACTANDO EN LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS A LA POBLACIÓN CUNDINAMARQUESA


Localización 
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Figura 1.1. Localización Imagen Satelital



Actividades a ejecutar y alcance

Las actividades u obras a ejecutar son las siguientes: 

	ITEM
	ICCU/APU
	DESCRIPCION
	UNIDAD
	CANTIDAD

	
	
	
	
	
	

	1.00
	 
	PRELIMINARES
	 
	 
	

	1.1
	1.1
	CAMPAMENTO 18 M2
	UN
	1.00
	

	1.2
	1.7
	CERCA EN TEJA DE ZINC H=1.80 M
	ML
	61.46
	

	1.3
	1.43
	RED ELECTRICA PROVISIONAL L=50 M
	UN
	1.00
	

	1.4
	1.16
	DEMOLICIÓN MUROS EN MAMPOSTERÍA 0.15 M
	M2
	203.32
	

	1.5
	1.45
	RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM (INCLUYE CARGUE)
	M3
	30.50
	

	1.6
	1.11
	DEMOLICIÓN BALDOSA DE PISO H=0.04 M 
	M2
	44.80
	

	1.7
	1.12
	DEMOLICIÓN ENCHAPE MURO
	M2
	96.60
	

	1.80
	1.27
	DEMOLICIÓN PLACA PISO 0.15 M
	M2
	112.50
	

	1.90
	1.32
	DESMONTE APARATOS SANITARIOS
	UN
	10.00
	

	1.10
	1.34
	DESMONTE DE CUBIERTAS (ASBESTO CEMENTO)
	M2
	450.00
	

	1.11
	1.38
	DESMONTE MARCOS Y PUERTAS 
	UN
	60.00
	

	1.12
	1.39
	DESMONTE VENTANAS
	M2
	207.00
	

	2.00
	 
	EXCAVACION Y RELLENOS
	 
	 
	

	2.1
	16.2
	EXCAVACIONES VARIAS A MÁQUINA SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)
	M3
	63.92
	

	2.2
	16.7
	RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO COMPACTADO MECÁNICAMENTE
	M3
	8.73
	

	3.00
	 
	CIMIENTOS
	 
	 
	

	3.1
	4.29
	BASE EN CONCRETO POBRE 1500 PSI
	M3
	3.375
	

	3.2
	2.8
	ZAPATAS EN CONCRETO 3500 PSI
	M3
	27.00
	

	3.3
	2.7
	VIGA DE AMARRE EN CONCRETO 3500 PSI
	M3
	8.33
	

	3.4
	13.8
	CONCRETO ESTRIADO RAMPAS 2500 PSI
	M2
	125.0
	

	4.00
	 
	ESTRUCTURA EN CONCRETO
	 
	 
	

	4.10
	4.13
	ESCALERA MACIZA 3500 PSI
	M3
	16.08
	

	4.20
	4.25
	TANQUE SUBTERRÁNEO EN CONCRETO DE 3500 PSI
	M3
	19.90
	

	5.00
	 
	ACERO DE REFUERZO
	 
	 
	

	5.10
	4.22
	ACERO FIGURADO 60000 PSI
	KG
	5008
	

	5.20
	4.23
	REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA
	KG
	487.7
	

	6.00
	 
	MAMPOSTERIA
	 
	 
	

	6.1
	5.17
	MURO EN BLOQUE NO 5 E = 0,12m
	M2
	847.7
	

	6.2
	5.5
	DINTELES CONCRETO DE 2500 PSI 15x20 
	ML
	80
	

	6.3
	5.52
	DOVELA, GROUTING 3000 PSI 
	ML
	25
	

	6.4
	5.54
	ANCLAJE 1/2" L=50CM 
	UN
	180
	

	7.00
	 
	PISOS BASES
	 
	 
	

	7.10
	13.1
	ALISTADO PISOS 1:3, E=0.04
	M2
	1278.80
	

	8.00
	 
	CUBIERTA
	 
	 
	

	8.10
	APU1
	TEJA UPVC TERMOACUSTICA 2,5 MM 
	M2
	1102.51
	

	8.20
	APU2
	CABALLETE TEJA UPVC TERMOACUSTICA 2,5 MM
	ML
	61
	

	9.00
	 
	PAÑETES REVOQUES Y REPELLOS
	 
	 
	

	9.10
	6.17
	PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM
	M2
	1695.35
	

	9.20
	6.18
	PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM (LINEAL)
	ML
	101.72
	

	9.30
	6.3
	FILOS O DILATACIONES S/MURO
	ML
	339.07
	

	10.00
	 
	CARPINTERIA METALICA
	 
	 
	

	10.1
	10.19
	VENTANA EN ALUMINIO CORREDIZA
	M2
	318.106
	

	10.2
	APU3
	PUERTA EN ALUMINIO 
	M2
	124.00
	

	10.3
	APU4
	PUERTA EN VIDRIO TEMPLADO 10 mm INCLUYE BISAGRA HIDRAULICA Y ACCESORIOS EN ACERO INOXIDABLE
	M2
	23.8
	

	10.4
	10.17
	PUERTA EN LÁMINA CAL 18 INC. ANTICORROSIVO
	M2
	41.3
	

	10.5
	APU5
	SUMINISTO E INSTALACION DE CERRADURA DE CIERRE ANTIPANICO
	UN
	56
	

	10.6
	APU6
	CERRADURA DE ENTRADA PRINCIPAL
	UN
	4
	

	10.7
	9.22
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERRADURA DE POMO BAÑO
	UN
	20
	

	10.8
	APU7
	VIDRIO TRANSPARENTE 3+3 MM LAMINADO
	M2
	486.3
	

	10.9
	9.27
	VIDRIO TEMPLADO PULIDO 10 MM
	M2
	326.0
	

	10.10
	APU8
	ESTRUCTURA EN PERFILERIA CUADRADA, INCLUYE:CORREAS, CONTRAVIENTOS, TENSORES,  ANCLAJES, TORNILLERÍA, PINTURA Y PLATINERÍA. CONTEMPLA TAMBIÉN:FABRICACIÓN, SUMINISTRO Y MONTAJE
	KG
	6924.53
	

	10.11
	10.5
	MARCO TAPA CAJA DE INSPECCIÓN 
	UN
	6
	

	10.12
	4.19
	BARANDA METÁLICA
	ML
	93.97
	

	11.00
	 
	CARPINTERIA EN MADERA Y MUEBLES EN MADERA
	 
	 
	

	11.1
	APU9
	PUERTA MADERA LAMINAS EN MATERIAL MELAMINICO TERMOFUNDIDO (COLOR A DETERMINAR), RESISTENTE A RAYONES, CON RELLENO EN POLIESTIRENO EXPANDIDO COMO AISLAMIENTO TERMOACUSTICO 
	M2
	8
	

	12.00
	 
	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
	 
	 
	

	 
	 
	ACOMETIDA
	 
	 
	

	12.1
	11.30
	RED SUMINISTRO PVC 3/4"
	ML
	53.1
	

	12.2
	APU
	ACCESORIOS PVC-P 3/4"
	UN
	15.00
	

	 
	 
	CONEXIÓN A TANQUE DE AGUA 
	 
	 
	

	12.3
	APU
	NIPLE PASAMURO 3"
	UN
	2.00
	

	12.4
	APU
	NIPLE PASAMURO 2"
	UN
	1.00
	

	12.5
	APU
	NIPLE PASAMURO 1,1/2"
	UN
	1.00
	

	12.6
	APU
	TUBERÍA HG 3"
	ML
	2.00
	

	12.7
	APU
	ACCESORIOS HG 3"
	UN
	6.00
	

	12.8
	APU
	TUBERÍA HG 2"
	ML
	1.00
	

	12.9
	APU
	ACCESORIOS HG 2"
	UN
	3.00
	

	12.10
	APU
	TUBERÍA HG 1,1/2"
	ML
	1.00
	

	12.11
	APU
	ACCESORIOS HG 1,1/2"
	UN
	3.00
	

	 
	 
	CUARTO DE BOMBAS AGUA POTABLE 
	 
	 
	

	12.12
	APU
	BRIDA EN ACERO ROSCAR 2.1/2"
	UN
	2.00
	

	12.13
	APU
	UNION FLEXIBLE BORRACHA 2.1/2"
	UN
	2.00
	

	12.14
	APU
	UNION FLEXIBLE BORRACHA 2"
	UN
	1.00
	

	12.15
	APU
	BRIDA EN ACERO ROSCAR 2"
	UN
	2.00
	

	12.16
	APU
	VALVULA PD ROSCAR 2.1/2"
	UN
	1.00
	

	12.17
	APU
	VALVULA PD ROSCAR 2"
	UN
	2.00
	

	12.18
	APU
	VALVULA BOLA 1"
	UN
	2.00
	

	12.19
	APU
	CHEQUE HIDRO ROSCAR HELBERT 2.1/2"
	UN
	1.00
	

	12.20
	APU
	COPA EXCENTRICA 2.1/2"x2"
	UN
	2.00
	

	12.21
	APU
	COPA CONCENTRICA 2"x2.1/2"
	UN
	2.00
	

	12.22
	APU
	TUBERIA HG SHEDULE 1"
	ML
	6.00
	

	12.23
	APU
	ACCESORIOS HG 1"
	UN
	7.00
	

	12.24
	APU
	MANOMETRO BRONCE  2"
	UN
	2.00
	

	 
	 
	RED GENERAL AGUA FRIA A PRESION 
	 
	 
	

	12.25
	11.28
	RED SUMNISTRO PVC 2 1/2"
	ML
	28.00
	

	12.26
	 
	ACCESORIOS PVC-P 2.1/2"
	UN
	9.00
	

	12.27
	11.29
	RED SUMNISTRO PVC 2"
	ML
	43.00
	

	12.28
	 
	ACCESORIOS PVC-P 2"
	UN
	17.00
	

	12.29
	11.25
	RED SUMNISTRO PVC 1.1/2"
	ML
	29.00
	

	12.30
	 
	ACCESORIOS PVC-P 1.1/2"
	UN
	38.00
	

	12.31
	11.26
	RED SUMNISTRO PVC 1"
	ML
	55.00
	

	12.32
	 
	ACCESORIOS PVC-P 1"
	UN
	37.00
	

	12.33
	11.30
	RED SUMNISTRO PVC 3/4"
	ML
	120.00
	

	12.34
	 
	ACCESORIOS PVC-P 3/4"
	UN
	74.00
	

	12.35
	 
	RED SUMNISTRO PVC 1/2"
	ML
	102.00
	

	12.36
	 
	ACCESORIOS PVC-P 1/2"
	UN
	50.00
	

	12.37
	11.38
	REGISTRO DE 1 1/2"
	UN
	3.00
	

	12.38
	11.37
	REGISTRO DE 3/4"
	UN
	23.00
	

	 
	 
	PUNTOS HIDRAULICOS AGUA FRIA 
	 
	 
	

	12.39
	11.16
	PUNTO HIDRAULICO PVC-P / PARAL 1/2" 
	UN
	70.00
	

	 
	 
	SALIDAS SANITARIAS 
	 
	 
	

	12.40
	11.21
	SALIDA SANITARIA PVC-S / PARAL 4"
	UN
	24.00
	

	12.41
	11.19
	SALIDA SANITARIA PVC-S / PARAL 2"
	UN
	70.00
	

	12.42
	11.20
	SALIDA SANITARIA PVC-S / SIFON 3"
	UN
	2.00
	

	 
	 
	VENTILACION Y REVENTILACIONES 
	 
	 
	

	12.43
	11.31
	RED SANITARIA PVC-S 2"
	ML
	150.00
	

	12.44
	APU
	ACCESORIOS PVC-S 2"
	UN
	28.00
	

	 
	 
	REDES SANITARIAS 
	 
	 
	

	12.45
	11.33
	RED SANITARIA PVC-S 4"
	ML
	90.00
	

	12.46
	APU
	ACCESORIOS PVC-S 4"
	UN
	26.00
	

	12.47
	11.32
	RED SANITARIA PVC-S 3"
	ML
	9.00
	

	12.48
	APU
	ACCESORIOS PVC-S 3"
	UN
	3.00
	

	12.49
	11.31
	RED SANITARIA PVC-S 2"
	ML
	26.00
	

	12.50
	APU
	ACCESORIOS PVC-S 2"
	UN
	10.00
	

	12.51
	3.6
	CAJA DE INSPECCION DE 80X80
	UN
	1.00
	

	 
	 
	VARIOS
	 
	 
	

	12.52
	 
	LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUE AGUA POTABLE, CON PRODUCTO CERTIFICADO
	UN
	1.00
	

	12.53
	 
	DESINFECCION DEL SISTEMA POTABLE
	UN
	1.00
	

	15.54
	 
	PRUEBA DE PRESION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE MEDICIÓN CON MANOMETROS CALIBRADOS
	UN
	1.00
	

	12.55
	 
	PRUEBAS DE ESTANQUEDAD DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, ENSAYO TIPO BURBUJA
	UN
	1.00
	

	 
	 
	RED AGUAS LLUVIAS
	 
	 
	

	12.56
	3.25
	TUBERIA PVC ALCANTARILLADO  8" 
	ML
	23.00
	

	12.57
	11.34
	RED SANITARIA PVC-S 6"
	ML
	34.00
	

	12.58
	11.33
	RED SANITARIA PVC-S 4"
	ML
	90.00
	

	12.59
	APU
	ACCESORIO PVC ALCANTARILLADO 4"
	UN
	1.00
	

	 
	 
	APARATOS SANITARIOS LLUVIAS
	0
	 
	

	12.60
	 
	TRAGANTES 4" X 3" METALICA
	UN
	17.00
	

	 
	 
	SOPORTERIA LLUVIAS
	 
	 
	

	12.61
	 
	ABRAZADERA PERA 4"
	UN
	70.00
	

	12.62
	 
	ABRAZADERA PERA 3"  
	UN
	96.00
	

	13.00
	 
	RED SISTEMA DE EXTINCION DE INCENDIOS
	 
	 
	

	13.1
	 
	TUBERIA AC SCH 10 3"
	ML
	50.00
	

	13.2
	 
	TUBERIA AC SCH 10 2 1/2"
	ML
	14.00
	

	13.3
	 
	TUBERIA AC SCH 10 1 1/2"
	ML
	3.00
	

	13.4
	 
	ACOPLE RIGIDO RANURADO 3"
	UN
	50.00
	

	13.5
	 
	ACOPLE RIGIDO RANURADO 2 1/2"
	UN
	10.00
	

	13.6
	 
	ACOPLE RIGIDO RANURADO 1 1/2"
	UN
	7.00
	

	13.7
	 
	ACCESORIO AC RANURADO 4"
	UN
	1.00
	

	13.8
	 
	ACCESORIO AC RANURADO 3"
	UN
	16.00
	

	13.9
	 
	ACCESORIO AC RANURADO 2 1/2"
	UN
	9.00
	

	13.10
	 
	ACCESORIO AC RANURADO 1 1/2"
	UN
	3.00
	

	 
	 
	PUNTOS HIDRAULICOS
	 
	 
	

	13.11
	 
	PUNTO GABINETE 
	UN
	2.00
	

	 
	 
	APARATOS DE EXTINCION
	 
	 
	

	13.12
	APU
	MARTILLO GABINETE
	UN
	2.00
	

	13.13
	11.59
	GABINETE TIPO III
	UN
	2.00
	

	13.14
	11.64
	VALVULA MARIPOSA 4"
	UN
	2.00
	

	 
	 
	EQUIPOS DE PRESION
	 
	 
	

	13.15
	APU
	MONTAJE EQUIPO DE PRESION INCENDIO, INCLUYE TRANSPORTE Y MONTAJE CON GRUA HIDRAULICA MANUAL
	UN
	1.00
	

	 
	 
	PINTURA DE TUBERIAS
	 
	 
	

	13.16
	11.57
	PINTURA PARA TUBERIA RED DE INCENDIOS CON DIAMETRO DE HASTA 2"
	ML
	50.00
	

	13.17
	11.58
	PINTURA PARA TUBERIA RED DE INCENDIOS CON DIAMETRO MAYOR A 2"
	ML
	50.00
	

	14.00
	 
	GASES MEDICINALES
	 
	 
	

	 
	 
	RED DE OXIGENO MEDICINAL
	 
	 
	

	14.1
	 
	TUBERÍA DE COBRE TIPO ( K) DE ½" Ø
	ML
	120
	

	14.2
	 
	TUBERÍA DE COBRE TIPO ( K ) DE 3/4" Ø
	ML
	15
	

	14.3
	 
	VÁLVULA DE BOLA EN BRONCE CROMADO DE ½" Ø
	UN
	3.00
	

	14.4
	 
	TOMA MEDICINAL DE PARED CHEMETRON
	UN
	7.00
	

	14.5
	 
	MANIFOLD DE CILINDROS  5 + 5  CON INSTALACION
	UN
	1.00
	

	 
	 
	RED DE VACIO MEDICINAL 
	 
	 
	

	14.6
	 
	TUBERÍA DE COBRE TIPO ( K) DE ¾" Ø
	ML
	246.00
	

	14.7
	 
	TUBERÍA DE COBRE TIPO ( K) DE1" Ø
	ML
	30.00
	

	14.8
	 
	VÁLVULA DE BOLA EN BRONCE CROMADO DE ¾" Ø
	UN
	3.00
	

	14.9
	 
	TOMA MEDICINAL DE PARED CHEMETRON
	UN
	16.00
	

	14.10
	 
	SISTEMA DE VACIO MEDICINAL DUPLEX CUMPLE NFPA-99
	UN
	1.00
	

	 
	 
	RED ODONTOLOGICA
	 
	 
	

	14.11
	 
	TUBERÍA DE COBRE TIPO ( K) DE 3/4" Ø
	ML
	18.00
	

	14.12
	 
	VÁLVULA DE BOLA EN BRONCE CROMADO DE ¾" Ø
	UN
	4.00
	

	 
	 
	CAJAS DE CORTE
	 
	 
	

	14.13
	 
	CAJA DE CORTE TRIPLE DE O2 - AIRE - VACIO CON VÁLVULAS EN ACERO INOXIDABLE 4 TOR. (O2-1/2”;AIR-1/2”;VAC-3/4”)
	UN
	2.00
	

	 
	 
	ALARMAS
	 
	 
	

	14.14
	 
	ALARMA DE AREA DE TRES SEÑALES 
	UN
	2.00
	

	14.15
	 
	ALARMA MAESTRA
	UN
	1.00
	

	15.00
	 
	INSTALACIONES ELECTRICAS
	 
	 
	

	15.1
	 
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO DE RED SENCILLO INCLUYE, TUBERÍA PVC, CAJAS JACK, FACEPLATE SENCILLO, NO INCLUYE CABLE 
	UN
	34.00
	

	15.2
	 
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO DE RED DOBLE INCLUYE, TUBERÍA, CAJAS JACK, FACEPLATE SENCILLO, NO INCLUYE CABLE 
	UN
	27.00
	

	15.3
	 
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE UTP CAT 6,
	ML
	650.00
	

	15.4
	 
	BANDEJA PORTACABLES PARA RACK
	ML
	100.00
	

	15.5
	 
	GABINETE DE COMUNICACIONES (1.2*0.6*0.6 MTS) PARA DATOS Y COMUNICACIONES. INCLUYE GABINETE CON PUERTAS DELANTERA Y TRASERA Y TAPAS LATERALES DESMONTABLES, 2 VENTILADORES, 2 MULTITOMA CON 6 SALIDAS DOBLES TIERRA AISLADA.
	UN
	1.00
	

	15.6
	 
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SWITCH DE 24P RACKEABLE 1G, 10/100/1000 
	UN
	4.00
	

	15.7
	 
	PATCH CORD CAT 6 COLOR AZUL 1MTS PARA RACK
	UN
	40.00
	

	15.8
	 
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PATCH PANEL DE 24 PUERTOS CAT 6.
	UN
	4.00
	

	15.9
	 
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORGANIZADORES HORIZONTALES DE 1U.
	UN
	8.00
	

	15.10
	 
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORGANIZADORES VERTICALES DE 1U.
	UN
	4.00
	

	15.11
	 
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDEJAS DE 1U.
	UN
	6.00
	

	15.12
	 
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA TV TIPO COAXIAL, TUBERÍA, CABLE COAXIAL RG6, CAJAS JACK, FACEPLATE SENCILLO.
	UN
	7.00
	

	 
	 
	DETECCIÓN DE HUMOS
	 
	 
	

	15.13
	 
	SENSOR DE HUMO FOTOELÉCTRICO
	UN
	60.00
	

	15.14
	 
	SALIDA PARA SENSOR DE HUMO O SIRENA
	UN
	60.00
	

	15.15
	 
	SIRENA DE 110 V
	ML
	10.00
	

	15.16
	 
	ESTACIÓN MANUAL PARA SISTEMA DE INCENDIOS
	ML
	10.00
	

	15.17
	 
	PANEL DE RED DE DETECCIÓN DE HUMOS, INCLUYE MODULOS Y PROGRAMACIÓN
	UN
	1.00
	

	 
	 
	LLAMADO DE ENFERMERÍA
	 
	 
	

	15.18
	 
	BOTON LLAMADO DE ENFERMERÍA
	UN
	7.00
	

	15.19
	 
	LUMINARIA 12V LLAMADO DE ENFERMERÍA
	UN
	7.00
	

	15.20
	 
	AVISO LUMINICO LLAMADO DE ENFERMERÍA
	UN
	1.00
	

	15.21
	 
	CENTRAL DE LLAMADO DE ENFERMERÍA
	UN
	1.00
	

	15.22
	 
	TUBERÍA CONDUIT EMT GALVANIZADA 3/4".
	ML
	40.00
	

	 
	 
	ILUMINACION
	 
	 
	

	15.23
	 
	SALIDAS PARA ILUMINACION 120V, INCLUYE CAJA OCTAGONAL, ADAPTADORES, DUCTO EMT/SCH40 DE 1/2 Y/O 3/4", ALAMBRADO EN HFFR-LS #12 AWG+TIERRA . NO INCLUYE LUMINARIA,
	UN
	95.00
	

	15.24
	 
	SALIDAS PARA ILUMINACION EMERGENCIA 120V, INCLUYE CAJA OCTAGONAL, ADAPTADORES, DUCTO EMT/SCH40 DE 1/2 Y/O 3/4", ALAMBRADO EN #12 AWG+TIERRA. NO INCLUYE LUMINARIA,
	UN
	30.00
	

	15.25
	 
	SALIDA PARA INTERRUPTOR SENCILLO, INCLUYE CAJA 5800, ADAPTADORES, DUCTOS EMT DE 1/2", ALAMBRADO EN # 12 AWG, FASE + RETORNO + TIERRA 
	UN
	80.00
	

	15.26
	 
	SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE, INCLUYE CAJA 5800, ADAPTADORES, DUCTOS EMT DE 3/4", ALAMBRADO EN # 12, FASE + 2 RETORNOS + TIERRA
	UN
	12.00
	

	15.27
	 
	SALIDA PARA INTERRUPTOR TRIPLE, INCLUYE CAJA 5800, ADAPTADORES, DUCTOS EMT DE 3/4", ALAMBRADO EN # 12, FASE + 3 RETORNOS + TIERRA
	UN
	3.00
	

	15.28
	 
	SALIDA PARA SENSOR DE MOVIMIENTO, INCLUYE CAJA OCTAGONAL, ADAPTADORES, DUCTO EMT DE 1/2 Y/O 3/4", ALAMBRADO EN # 12
	UN
	2.00
	

	15.29
	 
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PANEL LED 60 X 60 CMS 40W 6400K MULTIVOLTAJE
	UN
	50.00
	

	15.30
	 
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PANEL LED 120 X 30 CMS 40W 6400K MULTIVOLTAJE
	UN
	34.00
	

	15.31
	 
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUM EMERGENCIA 2H - MULTIVOLTAJE
	UN
	30.00
	

	15.32
	 
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PANEL LED 12  CMS 6400K MULTIVOLTAJE
	UN
	51.00
	

	15.33
	 
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN HERMETICA 2X18W 6400K MULTIVOLTAJE
	UN
	19.00
	

	15.34
	 
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN INTERRUPTOR SENCILLO
	UN
	80.00
	

	15.35
	 
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN INTERRUPTOR DOBLE
	UN
	12.00
	

	15.36
	 
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN INTERRUPTOR TRIPLE
	UN
	3.00
	

	 
	 
	SALIDAS TOMAS
	 
	 
	

	15.37
	 
	SALIDAS PARA TOMAS 120V, INCLUYE CAJA OCTAGONAL, ADAPTADORES, DUCTO EMT/SCH40 DE 1/2 Y/O 3/4", ALAMBRADO EN HFFR-LS #12 AWG+TIERRA E . NO INCLUYE TOMACORRIENTE,
	UN
	160.00
	

	15.38
	 
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE NORMAL POLO A TIERRA 120V
	UN
	88.00
	

	15.39
	 
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE REGULADA  POLO A TIERRA 120V
	UN
	32.00
	

	15.40
	 
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE HOSPITALARIA  POLO A TIERRA 120V
	UN
	28.00
	

	15.41
	 
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE HOSPITALARIA-EMERGENCIA  POLO A TIERRA 120V
	UN
	24.00
	

	15.42
	 
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE GFCI  POLO A TIERRA 120V
	UN
	41.00
	

	 
	 
	CAJAS-TABLEROS
	 
	 
	

	15.43
	 
	GRUPO DE ARMARIO DE MEDIDA SEGÚN NORMA CODENSA, AE 139, INCLUYE BARRAJES, CTS, MEDIDOR
	UN
	2.00
	

	15.44
	 
	TABLERO GENERAL DE ACOMETIDAS 700A SEGÚN UNIFILAR
	UN
	1.00
	

	15.45
	 
	TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA 400A
	UN
	1.00
	

	15.46
	 
	TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA 200A
	UN
	1.00
	

	15.47
	 
	TABLERO BYPASS, UPS - 200A
	UN
	1.00
	

	15.48
	 
	TABLERO GENERAL CRÍTICO, 300A SEGÚN UNFILAR
	UN
	1.00
	

	15.49
	 
	TABLERO GENERAL EMERGENCIA, 300A SEGÚN UNFILAR
	UN
	1.00
	

	15.50
	 
	TABLERO NORMAL DE 24CIRCUITOS, INCLUYE BREAKERS ENCHUFABLES Y TOTALIZADOR
	UN
	4.00
	

	 
	 
	ACOMETIDAS
	 
	 
	

	15.51
	 
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA DESDE TRAFO 150KVA   HASTA AM-TGA   EN 2X(3X350+1X350+1X4/0)  AWG AL
	ML
	10.00
	

	15.52
	 
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA DESDE TRAFO 150KVA   HASTA AM-T-BI   EN 1X(3X2/0+1X2/0+1X2)  AWG AL
	ML
	10.00
	

	15.53
	 
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA DESDE PLANTA ELECTRICA   HASTA T-A   EN 1X(3X400+1X400+1X250)  AWG AL
	ML
	20.00
	

	15.54
	 
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA DESDE    HASTA T-A-RCI   EN 1X(3X2/0+1X2/0+1X2)  AWG AL
	ML
	100.00
	

	15.55
	 
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA DESDE AM-TGA   HASTA TGA   EN 2X(3X350+1X350+1X250)  AWG AL
	ML
	35.00
	

	15.56
	 
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA DESDE AM-T-BI   HASTA T-A-RCI   EN 1X(3X2/0+1X2/0+1X2)  AWG AL
	ML
	100.00
	

	15.57
	 
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA DESDE TGA   HASTA T-A   EN 1X(3X500+1X500+1X350)  AWG AL
	ML
	10.00
	

	15.58
	 
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA DESDE T-A   HASTA TBYPASS   EN 1X(3X1/0+1X1/0+1X4)  AWG AL
	ML
	10.00
	

	15.59
	 
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA DESDE BYPASS   HASTA UPS   EN 1X(3X1/0+1X1/0+1X4)  AWG AL
	ML
	10.00
	

	15.60
	 
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA DESDE UPS   HASTA BYPASS   EN 1X(3X1/0+1X1/0+1X4)  AWG AL
	ML
	10.00
	

	15.61
	 
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA DESDE BYPASS   HASTA TGC   EN 1X(3X1/0+1X1/0+1X4)  AWG AL
	ML
	10.00
	

	15.62
	 
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA DESDE T-A   HASTA TGE   EN 1X(3X4+1X4+1X6)  AWG AL
	ML
	10.00
	

	15.63
	 
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA DESDE TGA   HASTA LAVANDERIA   EN 1X(3X4+1X4+1X6)  AWG AL
	ML
	50.00
	

	15.64
	 
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA DESDE TGA   HASTA RX   EN 1X(3X4/0+1X4/0+1X1/0)  AWG AL
	ML
	50.00
	

	15.65
	 
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA DESDE TGA   HASTA TNE-N1   EN 1X(3X6+1X6+1X6)  AWG AL
	ML
	20.00
	

	15.66
	 
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA DESDE TGA   HASTA TNE-N2   EN 1X(3X6+1X6+1X6)  AWG AL
	ML
	40.00
	

	15.67
	 
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA DESDE TGA   HASTA TNE-N3   EN 1X(3X6+1X6+1X6)  AWG AL
	ML
	60.00
	

	15.68
	 
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA DESDE TGA   HASTA EXISTENTE   EN 1X(3X4+1X4+1X6)  AWG AL
	ML
	40.00
	

	15.69
	 
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA DESDE TCG   HASTA TE-R   EN 1X(3X6+1X6+1X6)  AWG AL
	ML
	20.00
	

	15.70
	 
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA DESDE TCG   HASTA TNE-R1   EN 1X(3X6+1X6+1X6)  AWG AL
	ML
	40.00
	

	15.71
	 
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA DESDE TCG   HASTA TNE-R2   EN 1X(3X6+1X6+1X6)  AWG AL
	ML
	70.00
	

	15.72
	 
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA DESDE TGE   HASTA BOMBAS 1   EN 1X(3X6+1X6+1X6)  AWG AL
	ML
	70.00
	

	15.73
	 
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA DESDE TGE   HASTA TE-N   EN 1X(3X6+1X6+1X6)  AWG AL
	ML
	20.00
	

	15.74
	 
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO PVC DE 4"
	ML
	91.00
	

	15.75
	 
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO PVC DE 3"
	ML
	70.00
	

	15.76
	 
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO EMT DE 3"
	ML
	90.00
	

	15.77
	 
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO PVC DE 1-1/4"
	ML
	130.00
	

	15.78
	 
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO EMT DE 1-1/4"
	ML
	44.00
	

	 
	 
	EXTRACCION Y DUCHAS
	 
	 
	

	15.79
	 
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN EXTRACTORES DE 4" PARA BAÑOS
	UN
	1.00
	

	15.80
	 
	SALIDA ELECTRICA ALIMENTACIÓN DE EXTRACTORES
	UN
	1.00
	

	15.81
	 
	DUCHA ELÉCTRICA, INCLUYE SALIDA COMPLETA
	UN
	4.00
	

	15.82
	 
	SUMINITRO E INSTALACION DE UPS 10KVA
	UN
	1.00
	

	15.83
	 
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO BYPASS PARA UPS BIFÁSICA 10 KVA.
	UN
	1.00
	

	15.84
	 
	SUMINISTRO DE PLANTA ELECTRICA DE 75KVA 
	UN
	1.00
	

	16
	 
	CIELO RASO
	 
	 
	

	16.1
	 
	CIELO RASO PLANO DRYWALL (INCLUYE PINTURA)
	M2
	330.00
	

	16.2
	APU
	MEDIACAÑA EN YESOS PARA MUROS Y TECHOS
	ML
	80.00
	

	16.3
	APU
	CIELO RASO EN PVC DE E=6MM
	M2
	234.00
	

	17
	 
	ACABADO PISOS ENCHAPES Y ACCESORIOS
	 
	 
	

	17.1
	14.1
	BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA
	M2
	99.00
	

	17.2
	14.2
	BALDOSA INSTITUCIONAL GRANO MARMOL P2; PAYANDE FONDO BLANCO. INCLUYE ALISTADO
	M2
	476.00
	

	17.3
	 14.39 
	DESTRONQUE Y PULIDO DE PLOMO BALDOSA GRANO DE MÁRMOL N.5
	M2
	930.00
	

	17.4
	 
	ESQUINEROS EN PVC CON ESTRUCTURA DE 1,22 ML
	UN
	35.00
	

	17.5
	 
	GUARDA CAMILLAS PVC COLOR GRIS CLARO
	ML
	37.00
	

	17.6
	 
	MEDIA CAÑA EN GRANITO
	ML
	121.00
	

	17.7
	 
	GUARDAESCOBA GRANO MÁRMOL P2; PAYANDE FONDO BLANCO
	ML
	30.00
	

	17.8
	 
	GUARDAESCOBA GRES Y CERÁMICA 
	ML
	34.00
	

	17.9
	 
	BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA (LINEAL)
	ML
	85.00
	

	18
	 
	PINTURA
	 
	 
	

	18.1
	 
	ESTUCO Y VINILO 3 MANOS
	M2
	900.00
	

	18.2
	 
	PINTURA TIPO KORAZA SOBRE PAÑETE
	M2
	1100.00
	

	19.00
	 
	VIDRIOS Y ESPEJOS
	 
	 
	

	19.1
	9.24
	ESPEJO BISELADO INCOLOR 4 MM 1.2X0.60
	UN
	4.00
	

	20
	 
	APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS
	 
	 
	

	20.1
	17.1
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO TANQUE (INCLUYE GRIFERÍA)
	UN
	30.00
	

	20.2
	 
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS COLGAR (INCLUYE GRIFERÍA)
	UN
	30.00
	

	20.3
	 
	GRIFERIA PARA POCETA EN CUELLO DE GANZO CROMADO 
	UN
	6.00
	

	20.4
	 
	BARRA DISCAPACITADOS
	UN
	26.00
	

	20.5
	 
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAPLATOS DE EMPOTRAR EN ACERO INOXIDABLE 45 X 49 cm (INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA
	UN
	2.00
	

	20.6
	17.8
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL DE FLUXÓMETRO (INCLUYE GRIFERÍA)
	UN
	2.00
	

	21
	 
	OBRAS EXTERIORES Y RECUPERACION DE ESPACIO PUBLICO
	 
	 
	

	21.1
	5.11
	LOSETA PREFABRICADA A-40
	M2
	199.95
	

	21.2
	APU
	ASCESOR DE CONTRAPESO CAP.6PASAJEROS
	UN
	1.00
	

	21.3
	APU
	LETRERO Y ESCUDO ILUMINADO ACRILICO
	UN
	2.00
	

	21.4
	12.27
	FAROL COLONIAL 
	UN
	20.00
	

	21.5
	5.15
	SARDINEL PREFABRICADO A-10
	ML
	114.00
	

	21.6
	APU
	SOBRE FACHADA EN PANEL WPC 
	M2
	905.28
	

	21.7
	 
	CONCRETO ESTAMPADO 
	M2
	150.00
	

	
	
	CERTIFICACIONES RETIE
	UN
	1
	





Fases y etapas del proyecto

El proyecto se ejecutara en una única fase de construcción

Plazo para la ejecución del CONTRATo

El plazo previsto para la ejecución de las actividades que se deriven del Proceso de Contratación es el establecido en la sección 1.1. del Pliego de Condiciones, el cual se contará en la forma prevista en el Anexo 4 – Minuta del Contrato. 

El plazo total del contrato será de  meses

Forma de pago

La Empresa Social del Estado REGION SALUD CENTRO ORIENTE ALMEIDAS cancelará al contratista el valor del presente contrato de la siguiente manera:

LA. E.S.E pagará por actas parciales en las cuales como mínimo se deberá certificar por parte de la interventoría un avance no inferior al 10%.

1. para tramitar el primer pago se deberá tener un avance físico mínimo del 20% 
2. pagos sucesivos no inferiores al 10% con un avance real certificado por la interventoría no menor al 10% hasta completar un 90%
3. un pago final del 10% que se pagará a la presentación del acta de Recibo Final y acta de liquidación de la Obra aprobada por la Interventoría y por la ESE.

Para el trámite de cualquier pago será indispensable la presentación del informe por parte del contratista y junto con el acta e informe por el INTERVENTOR del contrato. Para realizar los respectivos pagos, el supervisor del contrato deberá certificar y emitir acta de cumplimiento a satisfacción respecto al objeto aquí contratado y EL CONTRATISTA, por su parte, deberá presentar informe pormenorizado de actividades y soportes de cotización mensual al sistema de seguridad social en salud, pensiones y parafiscales

Para el trámite de cualquier pago será indispensable la presentación del informe por parte del contratista, factura o cuenta de cobro, acta de corte de obra, recibida a satisfacción por el supervisor, acreditación de pago de sistema de seguridad social y aportes de parafiscales.

NOTA 1: Para el primer pago se debe allegar el acta de vecindad.

Para realizar los respectivos pagos, el interventor deberá emitir informe de Interventoria, acta de cumplimiento a satisfacción respecto al objeto aquí contratado y verificación de aportes al sistema de seguridad social en salud, pensiones y parafiscales y presentar acta de cantidades de obra recibidas.
NOTA 2: Para el pago final se debe adjuntar lo siguiente:

Paz y salvo de los trabajadores vinculados a la ejecución de la obra, de proveedores, de la comunidad representada a través de las Junta de Acción Comunal que corresponda a la ubicación del inmueble, planos record en caso de aplicar, pago FIC, bitácora, manual o recomendaciones de mantenimiento, informe final, actas de recibo de la comunidad y póliza de estabilidad actualizada.

Por su parte el interventor y supervisor designado por la entidad, de manera previa al pago debe verificar que la documentación se encuentre completa y que se haya dado cumplimiento a la totalidad de las obligaciones asumidas por el contratista, lo cual se materializará a través de informe.

Condiciones particulares del proyecto

El proyecto a ejecutar es una edificación de tres (3) niveles de altura con acabado en cubierta liviana.
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Especificaciones técnicas

La ejecución del proyecto deberá cumplir las siguientes normas técnicas:

· Código NRS – 10.
· Norma NTC 4595. 
· Ley 361 de 1997 sobre discapacidad y la Ley 12 de 1987 sobre accesibilidad en Colombia. 
· Legislación y reglamentación sobre manejo ambiental y recursos hídricos. 
· Legislación de seguridad industrial y de salud ocupacional. 
· Normas NFPA – NEC y Código Nacional de Incendios. 
· Ley 400 de 1997. 
· Código Eléctrico Nacional, norma ICONTEC 2050. 
· Resolución 3100 de 2015
· Reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento básico, RAS – 2000.
·  Ley 915 de 2004. 
· Ley 388 de 1997 sobre Ordenamiento Territorial, las que la adicionen, modifiquen o tengan relación con la misma, a fin de tenerla en cuenta de manera integral. 
· Normas técnicas vigentes aplicables al objeto contractual.
· Resolución 3100 de 2019 MSPS
· Resolución 1633 de 2025 MSPS
· Reglamento de construcción sismo resistente Colombiana NSR 10. NSR-10 decreto 945 de 2017.


Especificaciones técnicas de materiales 

Todos los materiales empleados en la construcción deberán ser de primera calidad y cumplir con las Normas Técnicas Colombianas (NTC) y las especificaciones del Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente (NSR-10).

Los materiales estructurales, arquitectónicos, eléctricos e hidrosanitarios deberán estar certificados por el fabricante, libres de defectos y aptos para el uso previsto. Su selección y empleo deberán garantizar la durabilidad, resistencia, estabilidad y compatibilidad entre sistemas constructivos.

En ningún caso se permitirá el uso de materiales reciclados o de procedencia desconocida.

La interventoría verificara la conformidad técnica y documental de todos los insumos antes de su incorporación a l obra, asegurando que cumplan con los estándares de calidad, seguridad y sostenibilidad establecidos por la normatividad vigente.



Pruebas y ensayos

Durante la ejecución del proyecto se deberán realizar los ensayos y pruebas de laboratorio o in situ necesarios para verificar la calidad de los materiales y la correcta ejecución de los procesos constructivos. Todos los ensayos deberán efectuarse conforme a las Normas Técnicas Colombianas (NTC), las especificaciones del Instituto Nacional de Vías (invias), Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente (NSR-10) y demás normas aplicables.

La pertinencia de las pruebas y ensayos deberán estar sujetas a las de inspección y ensayos entregado por el contratista y aprobado por la interventoría de acuerdo a las características particulares del proyecto, se deben incluir por lo menos las siguientes:


5.1.2.1 Pruebas a estructura metálica


5.1.2.2. Pruebas al concreto

las pruebas al concreto se rigen principalmente por las Normas Técnicas Colombianas (NTC) y se dividen en estado fresco (manejabilidad y calidad inicial) y endurecido (resistencia y durabilidad). Las más comunes incluyen el asentamiento (cono de Abrams), resistencia a la compresión (cilindros), flexión (vigas), extracción de núcleos y esclerometría. 

Los ensayos se clasifican de la siguiente manera: 

Ensayos en Concreto Fresco:

· Asentamiento (NTC 396): Mide la consistencia y manejabilidad con el cono de Abrams.
· Toma de muestras (NTC 4549/55010): Recolección para elaborar cilindros o vigas de prueba.
· Contenido de aire: Determina la cantidad de burbujas de aire en la mezcla.

Ensayos en Concreto Endurecido (Destructivos):

· Resistencia a la Compresión (NTC 673): Ensayo principal para cilindros (normalmente 15x30 cm o 10x20 cm) para verificar la resistencia f′cf prime c 𝑓′𝑐
· .Resistencia a la Flexión (NTC 2871): Comúnmente usado en pavimentos, aplicando carga en los tercios de una viga.
· Extracción de Núcleos (NTC 3658): Se realiza cuando los cilindros de prueba no cumplen o para evaluar estructuras existentes.

Ensayos No Destructivos (END):

· Esclerometría (NTC 4325): Mide la dureza superficial con el esclerómetro para estimar la resistencia.
· Velocidad de Pulso Ultrasónico (VPU): Evalúa homogeneidad, integridad y calidad del vaciado.

Ensayos de Durabilidad:

· Carbonatación: Mide el pH con fenoftaleína.
· Contenido de Cloruros y Sulfatos: Evalúa el riesgo de corrosión del acero. 

Estas pruebas son fundamentales para asegurar el cumplimiento de la NSR-10

Adicional a esto se practicarán todas las pruebas necesarias para garantizar la calidad y estabilidad de la obra

Documentos que entregará la Entidad para la ejecución del Contrato

· “Estudio Oferta Demanda Construcción Infraestructura 
· Licencia de construcción Resolución 67 del 22 de octubre de 2025 “ADECUACION / AMPLIACION”
· DISEÑOS ELECTRICOS Y ESTRUCTURALES
· ESTUDIO DE SUELOS
· DISEÑO DE GASES MEDICINALES E HIDROSANITARIOS
· DISEÑOS ARQUITECTONICOS
· LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO
· DISEÑOS DE VOZ, RED Y DATOS
· MEMORIAS DE CANTIDADES
· ESPECIFICACIONES TECNICAS.

Notas técnicas específicas del proyecto

Resolución 3100 de 2019
Resolución 1633 de 2025 
Resolución 4445 de 1996

Método Constructivo 

La metodología constructiva utilizada por el Contratista para desarrollar las actividades contratadas, deberá garantizar los siguientes aspectos:

1. Las calidades previstas en planos y especificaciones que le sean entregados.
2. La estabilidad de la obra contratada. 
3. El cumplimiento de las normas de calidad que reglamentan algunos materiales y elementos constructivos. 
4. El cumplimiento de las normas de seguridad durante la ejecución de la obra. 
5. El cumplimiento de los aspectos de diseño y/o construcción sismorresistente de acuerdo con la NSR vigente. 
No afectar el desarrollo de las otras actividades que no estén a cargo suyo y que se ejecuten simultáneamente. 

Aspectos Relacionados con Sostenibilidad Técnico-Ambiental 

Agua 

· Instalación de sistema de aprovechamiento de aguas lluvias.
· Sistemas para reducir los vertimientos.

Aprovechamiento del suelo 

· Proyectos de recuperación de suelo circundante a las edificaciones.

Materiales:

· Usar plásticos, madera y cartón reciclables para su recolección. 

· Usar suelo procedente de excavación como material de base en restitución de suelos exteriores, jarillones y jardineras.

· Aluminios con certificados de producción y garantía de calidad.  

· Pinturas sin contenido de plomo. 

· Sustituir el uso de ácidos y detergentes en labores de limpieza por jabones y productos biodegradables. 

· Pintar o utilizar materiales de colores claros en muros y cubiertas para reflejar el calor o de colores obscuros para absorberlo y acumularlo.

· Implementar el uso de cerramientos provisionales de obra, desmontables y reutilizables.

· Disponer de los sobrantes de corte para reutilización o reciclaje y eliminar la generación de segmentos cuya dimensión no sea aprovechable. 

· Al realizar los pedidos, preferir el suministro de materiales procesados en planta, premezclados, despiezados o prefigurados, en cuyo procesamiento se garantice el reúso o reducción de desperdicios. 

· Restringir el uso de materiales que requieran pulimento en obra y emitan residuos volátiles o nocivos o utilizar equipos que capturen las emisiones. 

· Uso de cajas desarenadoras y filtros para capturar y retirar sólidos de las aguas residuales, antes de su vertimiento

Movilidad sostenible 

· Construcción de corredor peatonal verde.

· Fomento de diferentes medios de transporte.

Uso racional del papel

· Comunicaciones a través de medios digitales que disminuyan en mayor medida los entregables en físico. 

Información sobre el personal profesional 
		
Para efectos del análisis de la información del personal, se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones: 

a. Las hojas de vida y soportes del personal vinculado al proyecto serán verificadas una vez se adjudique el Contrato y no podrán ser pedidas durante la selección del Contratista para efectos de otorgar puntaje o como criterio habilitante. 

b. Si el Contratista ofrece dos (2) o más profesionales para realizar actividades de un mismo cargo, cada uno de ellos deberá cumplir los requisitos exigidos en los Pliegos de Condiciones para el respectivo cargo. Un mismo profesional no puede ser ofrecido para dos o más cargos diferentes en los cuales supere el 100 % de la dedicación requerida para este Proceso de Contratación.

c. El Contratista deberá informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos ejercen legalmente la profesión de conformidad con lo señalado en el Pliego de Condiciones. El requisito de la tarjeta o matrícula profesional se puede suplir con lo regulado en el artículo 18 del Decreto -Ley 2106 de 2019. 

d. Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la persona natural o jurídica con quien se haya establecido la relación laboral o de prestación de servicios. 

e. La Entidad podrá solicitar en cualquier momento al Contratista los documentos que permitan acreditar el valor y el pago correspondiente de cada uno de los profesionales empleados en la ejecución del contrato y que estén acorde con el valor de los honorarios definidos a la fecha de ejecución del Contrato, en el caso en que sea establecido un valor de honorarios de referencia.

f. El Contratista es responsable de verificar que los profesionales propuestos tengan la disponibilidad real para la cual se vinculan al proyecto. 

g. El Contratista garantizará que los profesionales estén disponibles (físicamente o a través de medios digitales) cada vez que la Entidad los requiera para dar cumplimiento al objeto del Contrato de acuerdo con el tiempo de dedicación exigido para cada personal.

h. La Entidad se reserva el derecho de exigir el reemplazo o retiro de cualquier Subcontratista o trabajador vinculado al contrato, sin que ello conlleve mayores costos para la Entidad, detallando las razones debidamente justificadas por la cual solicita dicho cambio.

f. En la determinación de la experiencia de los profesionales se aplicará la equivalencia, así: 

	Posgrado con título
	Requisitos de Experiencia General
	Requisitos de Experiencia Específica

	Especialización  
	Veinticuatro (24) meses 
	Doce (12) meses 

	Maestría 
	Treinta y seis (36) meses 
	Dieciocho (18) meses 

	Doctorado 
	Cuarenta y ocho (48) meses 
	Veinticuatro (24) meses 


 
Las equivalencias se pueden aplicar en los siguientes eventos:  

· Título de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia general y viceversa.  
· Título de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia específica y viceversa.  
· No se puede aplicar equivalencia de experiencia general por experiencia específica o viceversa. 
· No se puede aplicar equivalencia de experiencia general o específica por título de posgrado

El personal relacionado será contratado por el Contratista y su costo debe incluirse dentro de los gastos administrativos generales del Contrato. Se aclara que los perfiles que hacen parte del personal clave deben cubrir todo el plazo de ejecución del proyecto indistintamente de su porcentaje de dedicación. Para los demás perfiles profesionales, en caso de que la Entidad los requiera deberán estar disponibles, según su porcentaje de dedicación, con el fin de lograr el cumplimiento del objeto contractual y las obligaciones derivadas del Contratista, para lo cual se podrá hacer uso de medios virtuales. 

Personal Clave 

El Proponente con la presentación de su propuesta manifiesta que conoce y cuenta con los requisitos mínimos que deben cumplirse para el personal clave para cada cargo, los cuales se destallan en esta sección. 

El personal relacionado corresponde al siguiente: 

· Un (01) director de obra Ingeniero civil y/o arquitecto con Posgrado en gerencia de construcción y/o gerencia de obra
· Un (01) residente de obra Ingeniero civil y/o arquitecto con Posgrado en gerencia de construcción y/o gerencia de obra
· Un (01) asesor estructural ingeniero civil con posgrado en estructuras 
· Un (01) asesor en geotecnia. Ingeniero civil con posgrado en geotecnia
· Un (01) asesor en hidráulica, ingeniero civil con posgrado en hidráulica o similares 
· Un (01) asesor mecánico, ingeniero mecánico y/o mecatrónico
· Un (01) asesor eléctrico, ingeniero eléctrico
· Un (01) asesor en habilitación, profesional de la salud con estudios de habilitación o profesional con estudios de habilitación.
· Un (01) Ingeniero Biomédico, Ingeniero Biomédico
· Un (01) Ingeniero de sistemas
· UN (01) SISO


Requisitos del personal del Contratista

El personal clave debe cumplir y acreditar, como mínimo, los siguientes requisitos de formación y experiencia: 
Tabla 1 – Requisitos del personal del contratista 
	Perfil No.
	Cargo
	%
DEDICACION
	Título profesional
	Título de posgrado
	Experiencia general
(años mínimos)
	Experiencia específica
(años mínimos)

	1
	Director de obra
	50%
	Ingeniero civil o arquitecto
	Posgrado en gerencia de proyectos y/o gerencia de obra

	Diez 10 años contados a partir de la expedición de la tarjeta profesional, 
	Dos (02) proyectos como director en proyectos de construcción de infraestructura hospitalaria

	2
	Residente de obra
	100%
	Ingeniero civil o arquitecto
	N.A.

	Cinco 5 años contados a partir de la expedición de la tarjeta profesional, 
	Dos (02) proyectos como residente en proyectos de construcción de infraestructura Institucional

	3
	Asesor estructural
	25%
	Ingeniero civil
	Posgrado en estructuras

	Diez 10 años contados a partir de la expedición de la tarjeta profesional, 
	Dos (02) proyectos como asesor estructural en proyectos de construcción de infraestructura Institucional

	4
	Asesor en geotecnia
	25%
	Ingeniero civil
	Posgrado en geotecnia

	Diez 10 años contados a partir de la expedición de la tarjeta profesional, 
	Dos (02) proyectos como asesor geotecnia en proyectos de construcción de infraestructura Institucional

	5
	Asesor en hidráulica
	25%
	Ingeniero civil
	Posgrado en hidráulica o similares

	Diez 10 años contados a partir de la expedición de la tarjeta profesional, 
	Dos (02) proyectos como asesor hidráulico en proyectos de construcción de infraestructura Institucional

	6
	Asesor mecánico
	


25%
	Ingeniero mecánico o ingeniero mecatrónico
	N/A

	Diez 10 años contados a partir de la expedición de la tarjeta profesional, 
	Dos (02) proyectos como asesor mecánico en proyectos de construcción de infraestructura institucional

	7
	Asesor eléctrico
	25%
	Ingeniero eléctrico
	N.A.

	Diez 10 años contados a partir de la expedición de la tarjeta profesional, 
	Dos (02) proyectos como asesor eléctrico en proyectos de construcción de infraestructura institucional

	8
	Asesor en habilitación
	10%
	Enfermera o enfermero
	N.A.

	Cinco 5 años contados a partir de la expedición de la tarjeta profesional, 
	Un (01) proyectos como asesor en habilitación en proyectos de construcción de infraestructura hospitalaria

	9
	Ingeniero biomédico
	10%
	Ingeniero biomédico
	N.A.
	Cinco 5 años contados a partir de la expedición de la tarjeta profesional, 
	Un (01) proyectos como ingeniero biomédico en proyectos de construcción de infraestructura hospitalaria

	10
	Ingeniro de sistemas
	10%
	Ingeniero de sistemas
	N.A.
	Cinco 5 años contados a partir de la expedición de la tarjeta profesional, 
	Un (01) proyectos como ingeniero sistemas en proyectos de construcción de infraestructura hospitalaria

	11
	SISO
	100%
	
	
	Cinco 5 años contados a partir de la expedición de la tarjeta profesional, 
	Un (01) proyectos como SISO en proyectos de construcción.




El personal relacionado anteriormente es el personal operacional y profesional mínimo necesario para la ejecución del proyecto. Si el Contratista contrata persona adicional, este correrá por su cuenta, por lo que no habrá lugar a pago alguno por parte de la Entidad frente al personal extra que el Contratista utilice en la ejecución del Contrato, ya que la Entidad en la etapa de planeación estableció el personal profesional y operacional mínimo requerido para el cumplimiento del Contrato.

Para cada uno de los profesionales mencionados se deberá anexar fotocopia de la tarjeta profesional y certificado de vigencia y antecedentes expedido por el consejo profesional competente. El requisito de la tarjeta profesional se puede suplir con el requisito de que trata el artículo 18 del Decreto – Ley 2106 de 2019. Los estudios de posgrado que se exijan como requisito mínimo se acreditarán mediante copia de los diplomas respectivos o certificado de obtención del título correspondiente. Además, la Entidad podrá solicitar las certificaciones laborales que permitan verificar la información relacionada en los Anexos. Para cada uno de los profesionales se debe aportar la información solicitada. 

Maquinaria mínima del proyecto

El equipo mínimo requerido es el siguiente: 

1. Dos (2) Volqueta con una capacidad mínima de 14 m3
2. Un (1) Minicargador


La maquinaria mínima requerida será verificada una vez se adjudique el Contrato y no podrá ser pedida durante la selección del Contratista para efectos de otorgar puntaje o como criterio habilitante. 


Examen del sitio de la obra

Es responsabilidad del Proponente conocer la ubicación y situaciones particulares donde será adelantada la obra e informarse sobre la forma y características del sitio, localización y naturaleza de la obra, vías de acceso, las condiciones ambientales y sociales del área de influencia, las cuales debe considerar para el desarrollo y manejo ambiental del proyecto, así como los sitios autorizados para hacer la disposición de los residuos de construcción y demolición (RCD) y, en general, sobre todas las circunstancias que puedan afectar o influir en el cálculo del valor de su propuesta y las condiciones particulares del proyecto de obra pública.

Señalización 


De ser necesario, son de cargo del Proponente favorecido todos los costos requeridos para instalar y mantener la señalización de la obra y las vallas informativas, la iluminación nocturna y demás dispositivos de seguridad y salud en el trabajo, de comunicación y coordinación en los términos definidos por las autoridades competentes.  

Sin perjuicio de lo anterior, la Entidad debe definir puntualmente cuáles son los costos directos e indirectos incluidos dentro del Presupuesto Oficial dependiendo del proyecto a ejecutar.

Permisos, licencias y autorizaciones 

· “Estudio Oferta Demanda Construcción Infraestructura 
· Licencia de construcción Resolución 67 del 22 de octubre de 2025 “ADECUACION / AMPLIACION”

Documentos técnicos adicionales 

· Estudio topográfico
· Estudio de suelos
· Diseño arquitectónico
· Diseño estructural
· Diseño eléctrico
· Diseño hidráulico
· Plan de manejo ambiental



En constancia, se firma en Villapinzon, a los 23 días del mes de Julio de 2026.




______________________________________________
Ing. CRISTIAN ALEJANDRO GOMEZ MAYORGA
Contratista




____________________________________________
NADIA YURANI ANDRADE GORDILLO 
Líder De Programa Con Asignación De Funciones De Subgerencia




______________________________________________
ZARETH CAROLINA ROMERO MALDONADO 
Profesional Universitario Contador Con asignación de 
Funciones de la Subgerencia Administrativa
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