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 ANEXOS Y FORMATOS -
PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVOS 
PROCESO NRO SASI-RSAI- 0367 -2026.
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CAPÍTULO 7
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Formato No. 1 		 Carta de Presentación de la Propuesta.
Formato No.2                      Propuesta Económica (oferta inicial de precios)
Formato No.2 A                  oferta técnica.       
 
Formato No. 3      Formato de Experiencia Específica.
Anexo		Cronograma del Proceso 
Anexo		Minuta del Contrato


	FORMATO Nº 1
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

Lugar, dd/mm/aa  

Señores
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE, SENA 
San Andrés.

Asunto: PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA No. SASI-RSAI- 0367 -2026.

Señoras/Señores: 

El abajo firmante, legalmente autorizado para actuar en nombre de Incluya el nombre del proponente, ofrezco CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA FORMACIÓN PROFESIONAL DE CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA Y CONSTRUCCION DE VIVIENDA Y AGRICOLOGIA ECOLOGICA DEL CENTRO DE FORMACIÓN TURÍSTICA, GENTE DE MAR Y SERVICIOS, REGIONAL SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA POR CENTRO, de conformidad con los requisitos y reglas del pliego de condiciones y con nuestra propuesta.  

Esta propuesta es de carácter obligatorio para nosotros y autorizamos expresamente a SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE, SENA, a verificar toda la información incluida en ella. 

En mi calidad de proponente declaro:

1. Que conozco el Pliego de Condiciones del proceso de selección e información sobre preguntas y respuestas, así como los demás documentos relacionados con el objeto a desarrollar y acepto cumplir todos los requisitos en ellos exigidos, para lo cual me comprometo a diligenciar todos y cada uno de los formatos exigidos en los Términos o la información contenida en ellos.
2. Que los activos y recursos de nuestro patrimonio y que se emplearán para el desarrollo del contrato provienen de actividades lícitas.
3. Que en el evento de resultar favorecido con la adjudicación, presentaremos los documentos requeridos para la suscripción del contrato y realizaremos los trámites para la legalización y ejecución del mismo, dentro de los plazos establecidos para el efecto. Igualmente, me comprometo a ejecutar el objeto contractual de acuerdo con los documentos que hacen parte del proceso de selección, así como los del contrato, la oferta económica y las demás estipulaciones de la misma, en las partes aceptadas por el SENA.
4. Que acepto las condiciones y demás exigencias para la ejecución del contrato.
5. Que en caso de que se me adjudique el contrato me comprometo a suscribir el acta de iniciación u orden de ejecución y a terminar el contrato dentro de los plazos contractuales, de acuerdo con lo establecido en los documentos del proceso de selección.
6. Que conozco y acepto en un todo las leyes generales y especiales aplicables a este proceso contractual.
7. Que estoy debidamente facultado para firmar, presentar la propuesta y suscribir el contrato que llegare a celebrarse; que esta propuesta y el contrato que llegare a celebrarse en caso de adjudicación comprometen totalmente a la sociedad que legalmente represento; que ni yo ni la sociedad que legalmente represento(o los integrantes del proponente si el mismo es un consorcio o unión temporal), nos hallamos incursos en cualquiera de las causales de inhabilidad o incompatibilidad establecidas en la Ley 80 de 1993 y demás normas sobre la materia y que tampoco nos encontramos en alguno de los eventos de prohibiciones especiales para contratar.
8. Que el SENA verificará que el proponente (ni los miembros que lo integran si fuere el caso) no está (n) reportado (s) en el último Boletín de Responsables Fiscales, expedido por la Contraloría General de la República. 
9. Que leí cuidadosamente el pliego de condiciones y elaboré mi propuesta ajustada a los mismos. Por tanto, conocí y tuve las oportunidades establecidas para solicitar aclaraciones, formular objeciones, efectuar preguntas y obtener respuestas a mis inquietudes.
10. Que he recibido y conozco las siguientes adendas:

________de fecha____________________________________

________de fecha____________________________________

11   Que MI propuesta se resume así:

	NOMBRE COMPLETO DEL PROPONENTE
	

	CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT
	

	REPRESENTANTE LEGAL 
	

	PAÍS DE ORIGEN DEL PROPONENTE
	



(En caso de Consorcio o Unión Temporal, se debe indicar el nombre de cada una de las partes que lo conforman)
	PLAZO PARA EJECUTAR EL CONTRATO:
	Nos comprometemos a ejecutar el contrato, en los plazos establecidos en el Pliego de Condiciones en referencia. 

	VALIDEZ DE LA PROPUESTA:
	Para todos los efectos, se entenderá que la oferta se mantendrá vigente durante la ejecución y hasta la liquidación del contrato.



11. Que declaro bajo la gravedad de juramento que el proponente SI ____o NO____ ha sido sancionado por alguna(s) de las Entidades Estatales enunciadas en el artículo 2 de la Ley 80 de 1993 con multa o cláusula penal, mediante providencia ejecutoriada dentro de los últimos DOS (2) años anteriores a la fecha definitiva de cierre del proceso de selección en referencia. (En caso afirmativo, se deben relacionar las multas, las cláusulas penales respectivas y anexar copia de las sanciones y de las constancias de ejecutoria correspondientes.)
12. Que, en el caso en que me sea adjudicado el contrato me comprometo a aportar, previo a la suscripción del mismo, el NIT y el RUT.
13. Que el Valor total de mi propuesta esta, incluido el valor de la Utilidad, gastos, impuestos, tasas, etc. 

14 Informo que las comunicaciones relativas a este proceso de selección las recibiré en la siguiente dirección:

Dirección: __________________________________________________
Ciudad: __________________________________________________
Teléfono(s): 	 __ __________________________________________________ 
Fax: ___________________________________
CorreoElectrónico___________________________________________________
Atentamente,
Firma autorizada
Nombre y cargo del signatario
Nombre de la firma
Nit
Dirección, Teléfono y Fax

___________________________________________
FIRMA DE QUIEN ABONA LA PROPUESTA
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OFERTA INICIAL DE PRECIOS PROPUESTA ECONÓMICA INICIAL Y (Remítase al formato adjunto al 



OBSERVACIÓN: (LA OFERTA INICIAL PRECIOS A LA CONTENIDA FORMATO EN EL SOBRE Nº 2) 

_________________________	
Firma Representante Legal 
PROPONENTE O INTEGRANTE CONSORCIO O UNION TEMPORAL
[bookmark: _Toc134014111][bookmark: _Toc134348810][bookmark: _Toc135555415][bookmark: _Toc69578221][bookmark: _Toc69578368]











































FORMATO No. 2 A
OFERTA INICIAL DE PRECIOS PROPUESTA ECONÓMICA INICIAL
LOTE N °1 MATERIALES PARA ENTREGAR EN LA ISLA DE SAN ANDRÉS

	ÍTEM
	CÓDIGO UNSPSC
	PRODUCTO 
	DESCRIPCION TÉCNICA REQUERIDA DEL BIEN 
	UNIDAD DE MEDIDA 
	CANTIDAD REQUERIDA 
	Valor Unitario
	Valor Total

	1
	27112009
	Pala de punta Redonda
	Pala de punta redonda con cabo, ancho 26,5 cm, largo total 47 cm, cabo de madera de 1,17 cm, ideal para excavar agujeros, remover y mezclar materiales en jardinería, agricultura y construcción. Son piezas estampadas en acero de alto carbono, tratadas térmicamente con temple y revenido garantizado un menor desgaste, resistentes a la flexión, tracción torsión e impacto.
	Unidad
	8
	
	

	2
	27112009
	Pala cuadrada
	Pala de punta cuadrada con cabo, ancho 24,5 cm, largo total 47 cm, cabo de madera de 1,17 cm, ideal para excavar agujeros, remover y mezclar materiales en jardinería, agricultura y construcción. Son piezas estampadas en acero de alto carbono, tratadas térmicamente con temple y revenido garantizado un menor desgaste, resistentes a la flexión, tracción torsión e impacto.
	Unidad
	10
	
	

	3
	27112208
	Pico
	zapapico 5 lb, con cabo de madera 91 cm cubierta de polipropileno de alto impacto., Cabezas forjadas en acero al carbono. Ideal para excavar en suelo duro con su punta talacho y para romper superficies rocosas como grava y tierra seca endurecida con su punta pico.
	Unidad
	9
	
	

	4
	27112017
	Barras
	barra de construcción de 14 lb, Medidas: 10 x 20 x 160 cm, cuerpo redondo para mejor agarre templada para una larga duración y gran resistencia mecánica forjada en una sola pieza
	Unidad
	9
	
	

	5
	24101507
	Carretillas buggi
	carretilla plástica 6" 120 litros, color negro, tipo construcción. cuenta con una llanta imponchable de 15” x 3”, que garantiza un transporte suave y sin preocupaciones. Su mango de madera proporciona un agarre cómodo y ergonómico, facilitando su manejo en cualquier terreno
	Unidad
	9
	
	

	6
	27111622
	Martillo de oreja grande
	Martillo de oreja con mango de madera, largo 33 cm, material de cabeza acero al carbono, tipo de martillo uña.
	Unidad
	8
	
	

	7
	27111621
	Martillo tipo mona de 5 Lbs
	Martillo de acero al carbono de 5 libras, con mango ergonómico, diseñado para trabajos de demolición y alto impacto en construcción.
	Unidad
	10
	
	

	8
	27112201
	Palustre grande
	Palustre mediano con mango de madera, hoja de acero, largo 23 cm, ancho 10 cm
	Unidad
	9
	
	

	9
	27112201
	Palustre mediano
	Palustre mediano con mango de madera, hoja de acero, largo 30 cm, ancho 12 cm
	Unidad
	9
	
	

	10
	27111552
	Marco Segueta
	Marco Segueta tubular 12" largo 30 cm, mango metálico con goma
	Unidad
	9
	
	

	11
	27111552
	hoja de Segueta
	hoja de sgueta de acero, largo 30 cm, dientes por pulgada 24
	Unidad
	8
	
	

	12
	27112160
	Bichiroque
	bichiroque para amarrar hierro, cabo de madera, largo 15 cm
	Unidad
	8
	
	

	13
	27112105
	Alicate
	ALICATE UNIVERSAL 6" MANGO PVC UYUSTOOLS. CARACTERISTICAS: Cuerpo forjado en acero alto en carbono #45, Filos de corte endurecidos, Mangos de PVC antideslizante en dos colores.
	Unidad
	10
	
	

	14
	30101706
	Regla de aluminio 1" x 3" x 6 metros de largo
	Regla de aluminio 1" x 3" x 6 metros de largo, regla para la construcción
	Unidad
	10
	
	

	15
	27112202
	Llanas de madera
	largo 26 cm x ancho 19 cm, material: madera
	Unidad
	9
	
	

	16
	40142008
	Manguera para nivel
	manguera de nivel 1/4 de pulgada, calibre 30 grueso, transparente flexible en pvc x 30 metros c/u
	Unidad
	9
	
	

	17
	27112507
	Pata de cabra
	Largo 150 cm, Peso 2 kg, Diámetro 3/4"
	Unidad
	9
	
	

	18
	27112001
	Machetes
	machete tres canales 26" Cacha plástica, bi-material, Mayor dureza, flexibilidad y vida más larga. Hoja de acero de alto carbono tratado térmicamente.
	Unidad
	9
	
	

	19
	27111803
	Escuadra 24 pulgadas
	Escuadra metálica 24" x 16"
	Unidad
	9
	
	

	20
	27111552
	Serrucho
	Materiales de aplicación: Madera. Material de la manija: Madera. Material de la hoja: Acero. Largo del serrucho: 508 mm. Largo de la hoja: 510 mm. Dientes por pulgada: 5
	Unidad
	9
	
	

	21
	30111601
	Cemento 42.5 kilos
	Cemento Pórtland de Alta Resistencia (Tipo 42.5 R o N). Cemento para uso general clasificado bajo normativa (121-1) con una resistencia a la compresión mínima de 42.5 MPa a los 28 días. Se utiliza para concreto estructural, armado y elementos prefabricados.
	Unidad
	1610
	
	

	22
	30111801
	Arena negra gruesa 
	Agregado Fino para Concreto. Material granular fino partículas entre 0.075 mm y 4.75 mm, limpio, usado para la preparación de concretos y morteros de albañilería.
	Metro Cúbico 
	100
	
	

	23
	30111801
	Gravilla piedra china ¾ 
	Agregado Grueso para Concreto (Tamaño Máximo Nominal 3/4 pulg). Fragmentos de roca triturada o canto rodado, limpios, con un tamaño máximo nominal de 19 mm. Proporciona resistencia al concreto.
	Metro Cúbico 
	144
	
	

	24
	20142904
	Baldes negros
	capacidad 8 lt, tipo de asa acero cubierto plástico, dimensiones 310 x 181 x 310 mm.
	Unidad
	8
	
	

	25
	20142904
	Baldes grandes construcción
	capacidad 12 lt, tipo de asa acero cubierto plástico, dimensiones 380 x 260 x 380 mm.
	Unidad
	8
	
	

	26
	30102403
	Refuerzo estructural 1/2 de 60.000 Psi para 35 m
	Varilla de hierro Corrugado 3/8 pulg (Diámetro 9.5 mm). Barra de Hierro con resaltes (corrugaciones) que garantizan la adherencia al concreto. Se utiliza como refuerzo en elementos estructurales. Longitud estándar de 6.00 m.
	Unidad
	1010
	
	

	27
	30102403
	Refuerzo estructural 3/8 de 40.000 Psi para 35 m
	Varilla de Hierro Corrugado 1/2 pulg Barra de hierro corrugado de mayor diámetro, utilizada como refuerzo principal en elementos que requieren alta resistencia a la tensión (vigas, columnas). Longitud estándar de 6.00 m.
	Unidad
	1070
	
	

	28
	31162004
	Clavos de 3” 
	Clavo de Acero o Hierro Común (Longitud 3 pulg). Clavo de longitud intermedia para la fijación de tablas de madera en general.
	libra
	260
	
	

	29
	31162004
	Clavos de 2 ½” con cabeza
	Clavo de Acero o Hierro Común (Longitud 2 ½” pulg). Clavo de longitud intermedia para la fijación de tablas de madera en general.
	libra
	340
	
	

	30
	26121540
	Alambre quemado para amarre
	Alambre recocido para amarre de acero en construcción.
	Kilogramo 
	232
	
	

	31
	11121616
	 Tablas madera de pino tablas 1" x 10" x 12”
	Madera de pino inmunizada para formaletas y construcción.
	Unidad
	73
	
	

	32
	27141001
	Sierra de recorte madera
	Potencia: 1.600W
Diámetro Disco: 7-1/4″ – 185mm
Velocidad: 5.500 rpm
Capacidad de Corte: 90°: 65mm (2-9/16") - 45°: 44mm (1-3/4")
Uso Industrial, Peso 4,0 kg
Incluye: Disco de carburo de tungsteno, guía de corte, llave hexagonal, Instructivo y garantía.
	Unidad
	4
	
	

	33
	24111810
	Tanque plástico de 1000 litro
	Dimensiones; Alto: 145 cm, Ancho: 126 cm
Especificaciones, Tipo Tanque almacenamiento
Incluye: Tapa y accesorios de entrada (1/2"), salida (1") y rebose (1") en PVC, Diámetro: 126 cm, Largo: 126 cm, Material Polietileno 100% virgen con aditivo U.V. avalado por la FDA DE EE. UU para contener alimentos y bebidas, Capacidad volumétrica: 1000 litros
	Unidad
	4
	
	

	34
	30102015
	Lámina de plástico 3.00 m Ancho
	Lámina plástica impermeable para protección de superficies y materiales. X 10 metros
	Unidad
	56
	
	

	35
	31161509
	Tornillo para Seeck Rock de 2 1/2"
	Tornillo especial con cabeza de trompeta para fijación en fibrocemento.
	Unidad
	34
	
	

	36
	30102015
	Plástico negro ancho de 3,00 m
	Lámina de polietileno para protección e impermeabilización.
	Unidad
	240
	
	

	37
	23241411
	Pulidora pequeña corte de varilla
	Herramienta eléctrica portátil para corte de metal.
	Unidad
	4
	
	

	38
	27112838
	Disco para corte de varillas 
	Disco abrasivo para corte de acero.
	Unidad
	80
	
	

	39
	46181611
	Botas de seguridad
	Calzado de Protección Industrial con Puntera Reforzada. Botas con protección en la puntera y suela antideslizante, para proteger los pies de impactos y compresión. Tallas serán indicadas cuando estén ejecución   
	Pares
	65
	
	

	40
	46181804
	Gafas de seguridad
	Gafas de Protección Ocular (Clase Industrial). Elemento de protección personal (EPP) con lentes para proteger los ojos de partículas voladoras y salpicaduras.
	Unidad
	65
	
	

	41
	46181504
	Guantes carnaza
	Guante de Protección Tejido con Recubrimiento de Nitrilo/Látex/Poliuretano. Guantes gruesos que ofrecen protección mecánica contra la abrasión, cortes y calor leve.
	Unidad
	65
	
	

	42
	53102516
	Gorras cubre cabeza logo SENA
	Prenda de cabeza de alta gama diseñada para la protección solar y la identificación del personal en el sitio de trabajo. Esta pieza destaca por una construcción de élite en dril de algodón peinado de alta densidad, integrando un sistema de acolchado interno integral con lámina de espuma de 3mm a 5mm que garantiza una suavidad excepcional y elimina puntos de presión durante el uso prolongado. El logo del SENA está aplicado mediante un bordado computarizado de alta densidad con hilos de seda, logrando un acabado suave al tacto, impecable y de larga durabilidad. Incluye una banda antitranspirante reforzada, visera con memoria de forma para una protección solar efectiva y un cierre ajustable de alta resistencia (hebilla metálica o velcro premium), asegurando una estética corporativa fuerte, moderna y de la más alta calidad técnica.
	Unidad
	10
	
	

	43
	39121004
	Planta eléctrica portátil de 3,000 Watt
	Generador Eléctrico Portátil (Planta Eléctrica) a Gasolina, Potencia (Capacidad), Máxima (Pico): 4.000 W (4 kW). Nominal (Continua): Mínimo 3.200 W.
Motor, Tipo: 4 Tiempos (4T) OHV (Válvula a la Cabeza). Combustible: Gasolina. Potencia: Mínimo 6.5 HP. Velocidad: 3.600 RPM.
Sistema Eléctrico, Voltaje/Frecuencia: 120 V/240 V y 60 Hz. Regulación de Voltaje: Debe incluir Regulador Automático de Voltaje (AVR) para garantizar la estabilidad de la tensión.
Seguridad y Protección, Debe contar con Sensor de Apagado por Bajo Nivel de Aceite para protección del motor. Debe incluir protecciones contra sobrecarga y cortocircuitos. Autonomía, Tanque: Capacidad de al menos 15 L. Duración: Mínimo 5 horas de operación continua a carga máxima.
Construcción y Movilidad, Montado sobre chasis tubular de protección robusto. Debe incluir kit de transporte (ruedas y manijas) para facilitar la portabilidad en la obra.
Arranque, Tipo: Manual (cuerda de retroceso) y/o Eléctrico (switch/botón).
	Unidad
	2
	
	

	44
	26121536
	Extensión de 15 metros
	Solución de conectividad de alto rendimiento diseñada para la transmisión segura de energía en entornos exteriores y condiciones climáticas exigentes. Esta extensión de 15 metros cuenta con un cable de calibre profesional (12/14 AWG) con recubrimiento SJTW, tratado con protección UV para resistir la exposición solar y clasificación de impermeabilidad para ambientes húmedos. Su bloque de multitomas reforzadas incluye tapas de seguridad para prevenir la entrada de polvo y agua, junto con un interruptor de protección térmica contra sobrecargas y cortocircuitos. Fabricada con materiales retardantes de flama y clavijas moldeadas de alta sujeción, soporta hasta 1875W (15A/125V), garantizando un flujo eléctrico estable y una durabilidad extrema en trabajos de campo, eventos al aire libre o mantenimiento industrial.
	Unidad
	14
	
	

	45
	30111801
	Arena amarilla para pañete. En bolsa.
	Agregado Fino para Concreto. Material granular fino partículas entre 0.075 mm y 4.75 mm, limpio, usado para la preparación de concretos y morteros de albañilería.
	Metro Cúbico 
	5
	
	

	46
	31201605
	Estuco plástico para muros, sobre pañete.
	Material de acabado final para dar superficie lisa y lista para pintar.
	Unidades
	16
	
	

	47
	30131704
	Enchape económico formato 30x30.
	Pieza de revestimiento para pisos, utilizada como acabado final en áreas interiores y exteriores que cumpla ambas categorías.
	Metro cuadrado 
	120
	
	

	48
	31211502
	Cuñete pintura blanca Viniltex tipo 2.
	Recubrimiento base agua de uso decorativo y protector para paredes internas y externas tiene que cumplir ambas categorías 
	Unidad
	15
	
	

	49
	30161503
	Láminas de superboard 6 mm cielo raso.
	Placa de fibrocemento utilizada para construcción de muros divisorios y cielos rasos.
	Unidad
	34
	
	

	50
	30101512
	Perfil tipo vigueta cielo raso.
	Perfil metálico ligero usado como soporte principal en la estructura de cielo raso.
	Unidad
	34
	
	

	51
	30101512
	Perfil omega cielo raso.
	Perfil metálico auxiliar, se utiliza para fijar las láminas de Superboard al soporte.
	Unidad
	34
	
	

	52
	31161509
	Tornillería lentejas autoperforante.
	Tornillo especial con cabeza de trompeta para fijar fibrocemento (superboard) a perfiles metálicos.
	Libra
	24
	
	

	53
	31161509
	Tornillería punta aguda
	Tornillos para perforar y fijar elementos delgados a estructuras metálicas.
	Libra
	24
	
	

	54
	31161509
	Tornillería 8x1/4 punta broca avellanante
	Tornillos para perforar y fijar elementos delgados a estructuras metálicas.
	Libra
	24
	
	

	55
	30161503
	Lamina superboard 10 mm, para muros.
	Placa de fibrocemento utilizada para construcción de muros divisorios y cielos rasos.
	Unidad
	24
	
	

	56
	31162301
	Perfil tipo canal.
	Perfil metálico para proteger y definir las esquinas y bordes de las paredes de super board.
	Unidad
	14
	
	

	57
	31162301
	Perfil tipo paral.
	Perfil metálico vertical utilizado como estructura de soporte de muros y tabiques en construcción liviana.
	Unidad
	14
	
	

	58
	11162111
	Cinta para cielo raso y muro.
	Cinta de malla utilizada para cubrir juntas y evitar fisuras en placas de Superboard.
	Unidad
	30
	
	

	59
	31201605
	Cuñete de yeso panel para juntas.
	Yeso en pasta utilizado para el acabado y resane de paneles de
	Unidad
	1
	
	

	60
	11101502
	Lija 180 para estuco.
	Papel abrasivo utilizado para un pulido fino de superficies estucadas antes de pintar.
	Unidad
	80
	
	

	61
	31211904
	Brocha de 3” para pintura.
	Herramienta para aplicar pintura en áreas pequeñas, esquinas y molduras.
	Unidad
	12
	
	

	62
	27111909
	Espátulas de 4”.
	Herramienta plana de metal utilizada para aplicar y alisar masilla y retirar material.
	Unidad
	12
	
	

	63
	23101502
	Taladros eléctricos para tornillería usado superboard.
	Rotación simple Taladro: Para perforar madera, metal y plástico, y para atornillar/desatornillar. de 0 a 3000 RPM, para adaptarse al material baja velocidad para atornillar y metal, alta velocidad para concreto y madera de 0 a 3000 RPM, para adaptarse al material baja velocidad para atornillar y metal, alta velocidad para concreto y madera). Medida en Watts (W), típicamente entre 500 W y 900 W. A mayor potencia, mayor capacidad para perforar materiales densos (concreto, acero). Potencia (Inalámbrico) Medida en Voltaje (V), típicamente 12V, 18V o 20V (Máx). El torque (fuerza de giro) se mide en Newton-metros (Nm), indicando la capacidad de atornillado/desatornillado.
	Unidad
	1
	
	

	64
	27112202
	Llanas metálicas dentadas para estuco.
	11" x 4.5". Sus mayores dimensiones permiten cubrir áreas extensas y realizar movimientos largos y fluidos para un alisado perfecto Plancha plana y flexible de acero al carbono (anticorrosión), con un mango ergonómico.
	Unidad
	13
	
	

	65
	30151513
	Láminas de Eternit N°. 6.
	Plancha de fibrocemento para cubiertas, con dimensiones específicas (1.86m x 92m).
	Unidad
	28
	
	

	66
	30151513
	Caballetes para Eternit N°. 6
	Plancha de fibrocemento para cubiertas, con dimensiones específicas (100 x 50 x 1 cm).
	Unidad
	48
	
	

	67
	31162006
	Puntilla tipo paragua
	Clavo con cabeza grande y plana, utilizado para fijar láminas de cubierta.
	Unidad
	140
	
	

	68
	31162614
	Ganchos sujetadores para Eternit.
	Accesorios metálicos curvos utilizados para anclar las láminas de fibrocemento a la estructura del techo.
	Unidad
	159
	
	

	69
	11121616
	Listones de madera de 2x2x12’.
	Palo de Madera pino inmunizado (Dimensiones 2 pulg×12 pulg×12 pies). Pieza de madera aserrada, usada para la construcción de formaletas o encofrados.
	Unidad
	26
	
	

	70
	26121517
	Cable eléctrico N°. 12
	Cable eléctrico N° 12Cableado de uso general para circuitos de iluminación y tomacorrientes, soporta hasta 20 amperios (AWG 12).
	Rollos
	6
	
	

	TOTAL 
	
	
	
	























OFERTA INICIAL DE PRECIOS PROPUESTA ECONÓMICA INICIAL

LOTE N° 2 MATERIALES PARA ENTREGAR EN LA ISLA DE PROVIDENCIA.

	ÍTEM
	CÓDIGO UNSPSC
	PRODUCTO 
	DESCRIPCION TÉCNICA REQUERIDA DEL BIEN 
	UNIDAD DE MEDIDA 
	CANTIDAD REQUERIDA 
	Valor Unitario
	Valor Total

	1
	27112009
	Pala de punta Redonda
	Pala de punta redonda con cabo, ancho 26,5 cm, largo total 47 cm, cabo de madera de 1,17 cm, ideal para excavar agujeros, remover y mezclar materiales en jardinería, agricultura y construcción. Son piezas estampadas en acero de alto carbono, tratadas térmicamente con temple y revenido garantizado un menor desgaste, resistentes a la flexión, tracción torsión e impacto.
	Unidad
	4
	
	

	2
	27112009
	Pala cuadrada
	Pala de punta cuadrada con cabo, ancho 24,5 cm, largo total 47 cm, cabo de madera de 1,17 cm, ideal para excavar agujeros, remover y mezclar materiales en jardinería, agricultura y construcción. Son piezas estampadas en acero de alto carbono, tratadas térmicamente con temple y revenido garantizado un menor desgaste, resistentes a la flexión, tracción torsión e impacto.
	Unidad
	2
	
	

	3
	27112208
	Pico
	zapapico 5 lb, con cabo de madera 91 cm cubierta de polipropileno de alto impacto., Cabezas forjadas en acero al carbono. Ideal para excavar en suelo duro con su punta talacho y para romper superficies rocosas como grava y tierra seca endurecida con su punta pico.
	Unidad
	3
	
	

	4
	27112017
	Barras
	barra de construcción de 14 lb, Medidas: 10 x 20 x 160 cm, cuerpo redondo para mejor agarre templada para una larga duración y gran resistencia mecánica forjada en una sola pieza
	Unidad
	3
	
	

	5
	24101507
	Carretillas buggi
	carretilla plástica 6" 120 litros, color negro, tipo construcción. cuenta con una llanta imponchable de 15” x 3”, que garantiza un transporte suave y sin preocupaciones. Su mango de madera proporciona un agarre cómodo y ergonómico, facilitando su manejo en cualquier terreno
	Unidad
	3
	
	

	6
	27111622
	Martillo de oreja grande
	Martillo de oreja con mango de madera, largo 33 cm, material de cabeza acero al carbono, tipo de martillo uña.
	Unidad
	4
	
	

	7
	27111621
	Martillo tipo mona de 5 Lbs
	Martillo de acero al carbono de 5 libras, con mango ergonómico, diseñado para trabajos de demolición y alto impacto en construcción.
	Unidad
	2
	
	

	8
	27112201
	Palustre grande
	Palustre mediano con mango de madera, hoja de acero, largo 23 cm, ancho 10 cm
	Unidad
	3
	
	

	9
	27112201
	Palustre mediano
	Palustre mediano con mango de madera, hoja de acero, largo 30 cm, ancho 12 cm
	Unidad
	3
	
	

	10
	27111552
	Marco Segueta
	Marco Segueta tubular 12" largo 30 cm, mango metálico con goma
	Unidad
	2
	
	

	11
	27111552
	hoja de Segueta
	hoja de sgueta de acero, largo 30 cm, dientes por pulgada 24
	Unidad
	4
	
	

	12
	27112160
	Bichiroque
	bichiroque para amarrar hierro, cabo de madera, largo 15 cm
	Unidad
	4
	
	

	13
	27112105
	Alicate
	ALICATE UNIVERSAL 6" MANGO PVC UYUSTOOLS. CARACTERISTICAS: Cuerpo forjado en acero alto en carbono #45, Filos de corte endurecidos, Mangos de PVC antideslizante en dos colores.
	Unidad
	2
	
	

	14
	30101706
	Regla de aluminio 1" x 3" x 6 metros de largo
	Regla de aluminio 1" x 3" x 6 metros de largo, regla para la construcción
	Unidad
	2
	
	

	15
	27112202
	Llanas de madera
	largo 26 cm x ancho 19 cm, material: madera
	Unidad
	3
	
	

	16
	40142008
	Manguera para nivel
	manguera de nivel 1/4 de pulgada, calibre 30 grueso, transparente flexible en pvc x 30 metros c/u
	Unidad
	2
	
	

	17
	27112507
	Pata de cabra
	Largo 150 cm, Peso 2 kg, Diámetro 3/4"
	Unidad
	2
	
	

	18
	27112001
	Machetes
	machete tres canales 26" Cacha plástica, bi-material, Mayor dureza, flexibilidad y vida más larga. Hoja de acero de alto carbono tratado térmicamente.
	Unidad
	3
	
	

	19
	27111803
	Escuadra 24 pulgadas
	Escuadra metálica 24" x 16"
	Unidad
	3
	
	

	20
	27111552
	Serrucho
	Materiales de aplicación: Madera. Material de la manija: Madera. Material de la hoja: Acero. Largo del serrucho: 508 mm. Largo de la hoja: 510 mm. Dientes por pulgada: 5
	Unidad
	2
	
	

	21
	30111601
	Cemento 42.5 kilos
	Cemento Pórtland de Alta Resistencia (Tipo 42.5 R o N). Cemento para uso general clasificado bajo normativa (121-1) con una resistencia a la compresión mínima de 42.5 MPa a los 28 días. Se utiliza para concreto estructural, armado y elementos prefabricados.
	Unidad
	390
	
	

	22
	30111801
	Arena negra gruesa 
	Agregado Fino para Concreto. Material granular fino partículas entre 0.075 mm y 4.75 mm, limpio, usado para la preparación de concretos y morteros de albañilería.
	Metro Cúbico 
	30
	
	

	23
	30111801
	Gravilla piedra china ¾ 
	Agregado Grueso para Concreto (Tamaño Máximo Nominal 3/4 pulg). Fragmentos de roca triturada o canto rodado, limpios, con un tamaño máximo nominal de 19 mm. Proporciona resistencia al concreto.
	Metro Cúbico 
	47
	
	

	24
	20142904
	Baldes negros
	capacidad 8 lt, tipo de asa acero cubierto plástico, dimensiones 310 x 181 x 310 mm.
	Unidad
	4
	
	

	25
	20142904
	Baldes grandes construcción
	capacidad 12 lt, tipo de asa acero cubierto plástico, dimensiones 380 x 260 x 380 mm.
	Unidad
	4
	
	

	26
	30102403
	Refuerzo estructural 1/2 de 60.000 Psi para 35 m
	Varilla de hierro Corrugado 3/8 pulg (Diámetro 9.5 mm). Barra de Hierro con resaltes (corrugaciones) que garantizan la adherencia al concreto. Se utiliza como refuerzo en elementos estructurales. Longitud estándar de 6.00 m.
	Unidad
	280
	
	

	27
	30102403
	Refuerzo estructural 3/8 de 40.000 Psi para 35 m
	Varilla de Hierro Corrugado 1/2 pulg Barra de hierro corrugado de mayor diámetro, utilizada como refuerzo principal en elementos que requieren alta resistencia a la tensión (vigas, columnas). Longitud estándar de 6.00 m.
	Unidad
	230
	
	

	28
	31162004
	Clavos de 3” 
	Clavo de Acero o Hierro Común (Longitud 3 pulg). Clavo de longitud intermedia para la fijación de tablas de madera en general.
	libra
	25
	
	

	29
	31162004
	Clavos de 2 ½” con cabeza
	Clavo de Acero o Hierro Común (Longitud 2 ½” pulg). Clavo de longitud intermedia para la fijación de tablas de madera en general.
	libra
	48
	
	

	30
	26121540
	Alambre quemado para amarre
	Alambre recocido para amarre de acero en construcción.
	Kilogramo 
	68
	
	

	31
	11121616
	 Tablas madera de pino tablas 1" x 10" x 12”
	Madera de pino inmunizada para formaletas y construcción.
	Unidad
	22
	
	

	32
	27141001
	Sierra de recorte madera
	Potencia: 1.600W
Diámetro Disco: 7-1/4″ – 185mm
Velocidad: 5.500 rpm
Capacidad de Corte: 90°: 65mm (2-9/16") - 45°: 44mm (1-3/4")
Uso Industrial, Peso 4,0 kg
Incluye: Disco de carburo de tungsteno, guía de corte, llave hexagonal, Instructivo y garantía.
	Unidad
	2
	
	

	33
	24111810
	Tanque plástico de 1000 litro
	Dimensiones; Alto: 145 cm, Ancho: 126 cm
Especificaciones, Tipo Tanque almacenamiento
Incluye: Tapa y accesorios de entrada (1/2"), salida (1") y rebose (1") en PVC, Diámetro: 126 cm, Largo: 126 cm, Material Polietileno 100% virgen con aditivo U.V. avalado por la FDA DE EE. UU para contener alimentos y bebidas, Capacidad volumétrica: 1000 litros
	Unidad
	2
	
	

	34
	30102015
	Lámina de plástico 3.00 m Ancho
	Lámina plástica impermeable para protección de superficies y materiales. X 10 metros
	Unidad
	24
	
	

	35
	31161509
	Tornillo para Seeck Rock de 2 1/2"
	Tornillo especial con cabeza de trompeta para fijación en fibrocemento.
	Unidad
	12
	
	

	36
	30102015
	Plástico negro ancho de 3,00 m
	Lámina de polietileno para protección e impermeabilización.
	Unidad
	60
	
	

	37
	23241411
	Pulidora pequeña corte de varilla
	Herramienta eléctrica portátil para corte de metal.
	Unidad
	2
	
	

	38
	27112838
	Disco para corte de varillas 
	Disco abrasivo para corte de acero.
	Unidad
	30
	
	

	39
	46181611
	Botas de seguridad
	Calzado de Protección Industrial con Puntera Reforzada. Botas con protección en la puntera y suela antideslizante, para proteger los pies de impactos y compresión. Tallas serán indicadas cuando estén ejecución   
	Pares
	45
	
	

	40
	46181804
	Gafas de seguridad
	Gafas de Protección Ocular (Clase Industrial). Elemento de protección personal (EPP) con lentes para proteger los ojos de partículas voladoras y salpicaduras.
	Unidad
	45
	
	

	41
	46181504
	Guantes carnaza
	Guante de Protección Tejido con Recubrimiento de Nitrilo/Látex/Poliuretano. Guantes gruesos que ofrecen protección mecánica contra la abrasión, cortes y calor leve.
	Unidad
	45
	
	

	42
	53102516
	Gorras cubre cabeza logo SENA
	Prenda de cabeza de alta gama diseñada para la protección solar y la identificación del personal en el sitio de trabajo. Esta pieza destaca por una construcción de élite en dril de algodón peinado de alta densidad, integrando un sistema de acolchado interno integral con lámina de espuma de 3mm a 5mm que garantiza una suavidad excepcional y elimina puntos de presión durante el uso prolongado. El logo del SENA está aplicado mediante un bordado computarizado de alta densidad con hilos de seda, logrando un acabado suave al tacto, impecable y de larga durabilidad. Incluye una banda antitranspirante reforzada, visera con memoria de forma para una protección solar efectiva y un cierre ajustable de alta resistencia (hebilla metálica o velcro premium), asegurando una estética corporativa fuerte, moderna y de la más alta calidad técnica.
	Unidad
	3
	
	

	43
	39121004
	Planta eléctrica portátil de 3,000 Watt
	Generador Eléctrico Portátil (Planta Eléctrica) a Gasolina, Potencia (Capacidad), Máxima (Pico): 4.000 W (4 kW). Nominal (Continua): Mínimo 3.200 W.
Motor, Tipo: 4 Tiempos (4T) OHV (Válvula a la Cabeza). Combustible: Gasolina. Potencia: Mínimo 6.5 HP. Velocidad: 3.600 RPM.
Sistema Eléctrico, Voltaje/Frecuencia: 120 V/240 V y 60 Hz. Regulación de Voltaje: Debe incluir Regulador Automático de Voltaje (AVR) para garantizar la estabilidad de la tensión.
Seguridad y Protección, Debe contar con Sensor de Apagado por Bajo Nivel de Aceite para protección del motor. Debe incluir protecciones contra sobrecarga y cortocircuitos. Autonomía, Tanque: Capacidad de al menos 15 L. Duración: Mínimo 5 horas de operación continua a carga máxima.
Construcción y Movilidad, Montado sobre chasis tubular de protección robusto. Debe incluir kit de transporte (ruedas y manijas) para facilitar la portabilidad en la obra.
Arranque, Tipo: Manual (cuerda de retroceso) y/o Eléctrico (switch/botón).
	Unidad
	1
	
	

	44
	26121536
	Extensión de 15 metros
	Solución de conectividad de alto rendimiento diseñada para la transmisión segura de energía en entornos exteriores y condiciones climáticas exigentes. Esta extensión de 15 metros cuenta con un cable de calibre profesional (12/14 AWG) con recubrimiento SJTW, tratado con protección UV para resistir la exposición solar y clasificación de impermeabilidad para ambientes húmedos. Su bloque de multitomas reforzadas incluye tapas de seguridad para prevenir la entrada de polvo y agua, junto con un interruptor de protección térmica contra sobrecargas y cortocircuitos. Fabricada con materiales retardantes de flama y clavijas moldeadas de alta sujeción, soporta hasta 1875W (15A/125V), garantizando un flujo eléctrico estable y una durabilidad extrema en trabajos de campo, eventos al aire libre o mantenimiento industrial.
	Unidad
	6
	
	

	45
	30111801
	Arena amarilla para pañete. En bolsa.
	Agregado Fino para Concreto. Material granular fino partículas entre 0.075 mm y 4.75 mm, limpio, usado para la preparación de concretos y morteros de albañilería.
	Metro Cúbico 
	3
	
	

	46
	31201605
	Estuco plástico para muros, sobre pañete.
	Material de acabado final para dar superficie lisa y lista para pintar.
	Unidades
	6
	
	

	47
	30131704
	Enchape económico formato 30x30.
	Pieza de revestimiento para pisos, utilizada como acabado final en áreas interiores y exteriores que cumpla ambas categorías.
	Metro cuadrado 
	30
	
	

	48
	31211502
	Cuñete pintura blanca Viniltex tipo 2.
	Recubrimiento base agua de uso decorativo y protector para paredes internas y externas tiene que cumplir ambas categorías 
	Unidad
	8
	
	

	49
	30161503
	Láminas de superboard 6 mm cielo raso.
	Placa de fibrocemento utilizada para construcción de muros divisorios y cielos rasos.
	Unidad
	16
	
	

	50
	30101512
	Perfil tipo vigueta cielo raso.
	Perfil metálico ligero usado como soporte principal en la estructura de cielo raso.
	Unidad
	16
	
	

	51
	30101512
	Perfil omega cielo raso.
	Perfil metálico auxiliar, se utiliza para fijar las láminas de Superboard al soporte.
	Unidad
	16
	
	

	52
	31161509
	Tornillería lentejas autoperforante.
	Tornillo especial con cabeza de trompeta para fijar fibrocemento (superboard) a perfiles metálicos.
	Libra
	6
	
	

	53
	31161509
	Tornillería punta aguda
	Tornillos para perforar y fijar elementos delgados a estructuras metálicas.
	Libra
	6
	
	

	54
	31161509
	Tornillería 8x1/4 punta broca avellanante
	Tornillos para perforar y fijar elementos delgados a estructuras metálicas.
	Libra
	6
	
	

	55
	30161503
	Lamina superboard 10 mm, para muros.
	Placa de fibrocemento utilizada para construcción de muros divisorios y cielos rasos.
	Unidad
	6
	
	

	56
	31162301
	Perfil tipo canal.
	Perfil metálico para proteger y definir las esquinas y bordes de las paredes de super board.
	Unidad
	6
	
	

	57
	31162301
	Perfil tipo paral.
	Perfil metálico vertical utilizado como estructura de soporte de muros y tabiques en construcción liviana.
	Unidad
	6
	
	

	58
	11162111
	Cinta para cielo raso y muro.
	Cinta de malla utilizada para cubrir juntas y evitar fisuras en placas de Superboard.
	Unidad
	6
	
	

	59
	31201605
	Cuñete de yeso panel para juntas.
	Yeso en pasta utilizado para el acabado y resane de paneles de
	Unidad
	1
	
	

	60
	11101502
	Lija 180 para estuco.
	Papel abrasivo utilizado para un pulido fino de superficies estucadas antes de pintar.
	Unidad
	20
	
	

	61
	31211904
	Brocha de 3” para pintura.
	Herramienta para aplicar pintura en áreas pequeñas, esquinas y molduras.
	Unidad
	6
	
	

	62
	27111909
	Espátulas de 4”.
	Herramienta plana de metal utilizada para aplicar y alisar masilla y retirar material.
	Unidad
	6
	
	

	63
	23101502
	Taladros eléctricos para tornillería usado superboard.
	Rotación simple Taladro: Para perforar madera, metal y plástico, y para atornillar/desatornillar. de 0 a 3000 RPM, para adaptarse al material baja velocidad para atornillar y metal, alta velocidad para concreto y madera de 0 a 3000 RPM, para adaptarse al material baja velocidad para atornillar y metal, alta velocidad para concreto y madera). Medida en Watts (W), típicamente entre 500 W y 900 W. A mayor potencia, mayor capacidad para perforar materiales densos (concreto, acero). Potencia (Inalámbrico) Medida en Voltaje (V), típicamente 12V, 18V o 20V (Máx). El torque (fuerza de giro) se mide en Newton-metros (Nm), indicando la capacidad de atornillado/desatornillado.
	Unidad
	1
	
	

	64
	27112202
	Llanas metálicas dentadas para estuco.
	11" x 4.5". Sus mayores dimensiones permiten cubrir áreas extensas y realizar movimientos largos y fluidos para un alisado perfecto Plancha plana y flexible de acero al carbono (anticorrosión), con un mango ergonómico.
	Unidad
	6
	
	

	65
	30151513
	Láminas de Eternit N°. 6.
	Plancha de fibrocemento para cubiertas, con dimensiones específicas (1.86m x 92m).
	Unidad
	13
	
	

	66
	30151513
	Caballetes para Eternit N°. 6
	Plancha de fibrocemento para cubiertas, con dimensiones específicas (100 x 50 x 1 cm).
	Unidad
	13
	
	

	67
	31162006
	Puntilla tipo paragua
	Clavo con cabeza grande y plana, utilizado para fijar láminas de cubierta.
	Unidad
	40
	
	

	68
	31162614
	Ganchos sujetadores para Eternit.
	Accesorios metálicos curvos utilizados para anclar las láminas de fibrocemento a la estructura del techo.
	Unidad
	40
	
	

	69
	11121616
	Listones de madera de 2x2x12’.
	Palo de Madera pino inmunizado (Dimensiones 2 pulg×12 pulg×12 pies). Pieza de madera aserrada, usada para la construcción de formaletas o encofrados.
	Unidad
	16
	
	

	70
	26121517
	Cable eléctrico N°. 12
	Cable eléctrico N° 12Cableado de uso general para circuitos de iluminación y tomacorrientes, soporta hasta 20 amperios (AWG 12).
	Rollos
	3
	
	

	TOTAL
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Firma Representante Legal 
PROPONENTE O INTEGRANTE CONSORCIO O UNION TEMPORAL















OFERTA TECNICA - (Remítase al formato Axel adjunto al 

Lote  N °1  Materiales para entregar en la isla de san Andrés

	ÍTEM
	CÓDIGO UNSPSC
	PRODUCTO 
	DESCRIPCION TÉCNICA REQUERIDA DEL BIEN 
	UNIDAD DE MEDIDA 
	CANTIDAD REQUERIDA 
	MARCA/ REFERENCIA OFERTADA
	MODELO OFERTADO

	1
	27112009
	Pala de punta Redonda
	Pala de punta redonda con cabo, ancho 26,5 cm, largo total 47 cm, cabo de madera de 1,17 cm, ideal para excavar agujeros, remover y mezclar materiales en jardinería, agricultura y construcción. Son piezas estampadas en acero de alto carbono, tratadas térmicamente con temple y revenido garantizado un menor desgaste, resistentes a la flexión, tracción torsión e impacto.
	Unidad
	8
	
	

	2
	27112009
	Pala cuadrada
	Pala de punta cuadrada con cabo, ancho 24,5 cm, largo total 47 cm, cabo de madera de 1,17 cm, ideal para excavar agujeros, remover y mezclar materiales en jardinería, agricultura y construcción. Son piezas estampadas en acero de alto carbono, tratadas térmicamente con temple y revenido garantizado un menor desgaste, resistentes a la flexión, tracción torsión e impacto.
	Unidad
	10
	
	

	3
	27112208
	Pico
	zapapico 5 lb, con cabo de madera 91 cm cubierta de polipropileno de alto impacto., Cabezas forjadas en acero al carbono. Ideal para excavar en suelo duro con su punta talacho y para romper superficies rocosas como grava y tierra seca endurecida con su punta pico.
	Unidad
	9
	
	

	4
	27112017
	Barras
	barra de construcción de 14 lb, Medidas: 10 x 20 x 160 cm, cuerpo redondo para mejor agarre templada para una larga duración y gran resistencia mecánica forjada en una sola pieza
	Unidad
	9
	
	

	5
	24101507
	Carretillas buggi
	carretilla plástica 6" 120 litros, color negro, tipo construcción. cuenta con una llanta imponchable de 15” x 3”, que garantiza un transporte suave y sin preocupaciones. Su mango de madera proporciona un agarre cómodo y ergonómico, facilitando su manejo en cualquier terreno
	Unidad
	9
	
	

	6
	27111622
	Martillo de oreja grande
	Martillo de oreja con mango de madera, largo 33 cm, material de cabeza acero al carbono, tipo de martillo uña.
	Unidad
	8
	
	

	7
	27111621
	Martillo tipo mona de 5 Lbs
	Martillo de acero al carbono de 5 libras, con mango ergonómico, diseñado para trabajos de demolición y alto impacto en construcción.
	Unidad
	10
	
	

	8
	27112201
	Palustre grande
	Palustre mediano con mango de madera, hoja de acero, largo 23 cm, ancho 10 cm
	Unidad
	9
	
	

	9
	27112201
	Palustre mediano
	Palustre mediano con mango de madera, hoja de acero, largo 30 cm, ancho 12 cm
	Unidad
	9
	
	

	10
	27111552
	Marco Segueta
	Marco Segueta tubular 12" largo 30 cm, mango metálico con goma
	Unidad
	9
	
	

	11
	27111552
	hoja de Segueta
	hoja de sgueta de acero, largo 30 cm, dientes por pulgada 24
	Unidad
	8
	
	

	12
	27112160
	Bichiroque
	bichiroque para amarrar hierro, cabo de madera, largo 15 cm
	Unidad
	8
	
	

	13
	27112105
	Alicate
	ALICATE UNIVERSAL 6" MANGO PVC UYUSTOOLS. CARACTERISTICAS: Cuerpo forjado en acero alto en carbono #45, Filos de corte endurecidos, Mangos de PVC antideslizante en dos colores.
	Unidad
	10
	
	

	14
	30101706
	Regla de aluminio 1" x 3" x 6 metros de largo
	Regla de aluminio 1" x 3" x 6 metros de largo, regla para la construcción
	Unidad
	10
	
	

	15
	27112202
	Llanas de madera
	largo 26 cm x ancho 19 cm, material: madera
	Unidad
	9
	
	

	16
	40142008
	Manguera para nivel
	manguera de nivel 1/4 de pulgada, calibre 30 grueso, transparente flexible en pvc x 30 metros c/u
	Unidad
	9
	
	

	17
	27112507
	Pata de cabra
	Largo 150 cm, Peso 2 kg, Diámetro 3/4"
	Unidad
	9
	
	

	18
	27112001
	Machetes
	machete tres canales 26" Cacha plástica, bi-material, Mayor dureza, flexibilidad y vida más larga. Hoja de acero de alto carbono tratado térmicamente.
	Unidad
	9
	
	

	19
	27111803
	Escuadra 24 pulgadas
	Escuadra metálica 24" x 16"
	Unidad
	9
	
	

	20
	27111552
	Serrucho
	Materiales de aplicación: Madera. Material de la manija: Madera. Material de la hoja: Acero. Largo del serrucho: 508 mm. Largo de la hoja: 510 mm. Dientes por pulgada: 5
	Unidad
	9
	
	

	21
	30111601
	Cemento 42.5 kilos
	Cemento Pórtland de Alta Resistencia (Tipo 42.5 R o N). Cemento para uso general clasificado bajo normativa (121-1) con una resistencia a la compresión mínima de 42.5 MPa a los 28 días. Se utiliza para concreto estructural, armado y elementos prefabricados.
	Unidad
	1610
	
	

	22
	30111801
	Arena negra gruesa 
	Agregado Fino para Concreto. Material granular fino partículas entre 0.075 mm y 4.75 mm, limpio, usado para la preparación de concretos y morteros de albañilería.
	Metro Cúbico 
	100
	
	

	23
	30111801
	Gravilla piedra china ¾ 
	Agregado Grueso para Concreto (Tamaño Máximo Nominal 3/4 pulg). Fragmentos de roca triturada o canto rodado, limpios, con un tamaño máximo nominal de 19 mm. Proporciona resistencia al concreto.
	Metro Cúbico 
	144
	
	

	24
	20142904
	Baldes negros
	capacidad 8 lt, tipo de asa acero cubierto plástico, dimensiones 310 x 181 x 310 mm.
	Unidad
	8
	
	

	25
	20142904
	Baldes grandes construcción
	capacidad 12 lt, tipo de asa acero cubierto plástico, dimensiones 380 x 260 x 380 mm.
	Unidad
	8
	
	

	26
	30102403
	Refuerzo estructural 1/2 de 60.000 Psi para 35 m
	Varilla de hierro Corrugado 3/8 pulg (Diámetro 9.5 mm). Barra de Hierro con resaltes (corrugaciones) que garantizan la adherencia al concreto. Se utiliza como refuerzo en elementos estructurales. Longitud estándar de 6.00 m.
	Unidad
	1010
	
	

	27
	30102403
	Refuerzo estructural 3/8 de 40.000 Psi para 35 m
	Varilla de Hierro Corrugado 1/2 pulg Barra de hierro corrugado de mayor diámetro, utilizada como refuerzo principal en elementos que requieren alta resistencia a la tensión (vigas, columnas). Longitud estándar de 6.00 m.
	Unidad
	1070
	
	

	28
	31162004
	Clavos de 3” 
	Clavo de Acero o Hierro Común (Longitud 3 pulg). Clavo de longitud intermedia para la fijación de tablas de madera en general.
	libra
	260
	
	

	29
	31162004
	Clavos de 2 ½” con cabeza
	Clavo de Acero o Hierro Común (Longitud 2 ½” pulg). Clavo de longitud intermedia para la fijación de tablas de madera en general.
	libra
	340
	
	

	30
	26121540
	Alambre quemado para amarre
	Alambre recocido para amarre de acero en construcción.
	Kilogramo 
	232
	
	

	31
	11121616
	 Tablas madera de pino tablas 1" x 10" x 12”
	Madera de pino inmunizada para formaletas y construcción.
	Unidad
	73
	
	

	32
	27141001
	Sierra de recorte madera
	Potencia: 1.600W
Diámetro Disco: 7-1/4″ – 185mm
Velocidad: 5.500 rpm
Capacidad de Corte: 90°: 65mm (2-9/16") - 45°: 44mm (1-3/4")
Uso Industrial, Peso 4,0 kg
Incluye: Disco de carburo de tungsteno, guía de corte, llave hexagonal, Instructivo y garantía.
	Unidad
	4
	
	

	33
	24111810
	Tanque plástico de 1000 litro
	Dimensiones; Alto: 145 cm, Ancho: 126 cm
Especificaciones, Tipo Tanque almacenamiento
Incluye: Tapa y accesorios de entrada (1/2"), salida (1") y rebose (1") en PVC, Diámetro: 126 cm, Largo: 126 cm, Material Polietileno 100% virgen con aditivo U.V. avalado por la FDA DE EE. UU para contener alimentos y bebidas, Capacidad volumétrica: 1000 litros
	Unidad
	4
	
	

	34
	30102015
	Lámina de plástico 3.00 m Ancho
	Lámina plástica impermeable para protección de superficies y materiales. X 10 metros
	Unidad
	56
	
	

	35
	31161509
	Tornillo para Seeck Rock de 2 1/2"
	Tornillo especial con cabeza de trompeta para fijación en fibrocemento.
	Unidad
	34
	
	

	36
	30102015
	Plástico negro ancho de 3,00 m
	Lámina de polietileno para protección e impermeabilización.
	Unidad
	240
	
	

	37
	23241411
	Pulidora pequeña corte de varilla
	Herramienta eléctrica portátil para corte de metal.
	Unidad
	4
	
	

	38
	27112838
	Disco para corte de varillas 
	Disco abrasivo para corte de acero.
	Unidad
	80
	
	

	39
	46181611
	Botas de seguridad
	Calzado de Protección Industrial con Puntera Reforzada. Botas con protección en la puntera y suela antideslizante, para proteger los pies de impactos y compresión. Tallas serán indicadas cuando estén ejecución   
	Pares
	65
	
	

	40
	46181804
	Gafas de seguridad
	Gafas de Protección Ocular (Clase Industrial). Elemento de protección personal (EPP) con lentes para proteger los ojos de partículas voladoras y salpicaduras.
	Unidad
	65
	
	

	41
	46181504
	Guantes carnaza
	Guante de Protección Tejido con Recubrimiento de Nitrilo/Látex/Poliuretano. Guantes gruesos que ofrecen protección mecánica contra la abrasión, cortes y calor leve.
	Unidad
	65
	
	

	42
	53102516
	Gorras cubre cabeza logo SENA
	Prenda de cabeza de alta gama diseñada para la protección solar y la identificación del personal en el sitio de trabajo. Esta pieza destaca por una construcción de élite en dril de algodón peinado de alta densidad, integrando un sistema de acolchado interno integral con lámina de espuma de 3mm a 5mm que garantiza una suavidad excepcional y elimina puntos de presión durante el uso prolongado. El logo del SENA está aplicado mediante un bordado computarizado de alta densidad con hilos de seda, logrando un acabado suave al tacto, impecable y de larga durabilidad. Incluye una banda antitranspirante reforzada, visera con memoria de forma para una protección solar efectiva y un cierre ajustable de alta resistencia (hebilla metálica o velcro premium), asegurando una estética corporativa fuerte, moderna y de la más alta calidad técnica.
	Unidad
	10
	
	

	43
	39121004
	Planta eléctrica portátil de 3,000 Watt
	Generador Eléctrico Portátil (Planta Eléctrica) a Gasolina, Potencia (Capacidad), Máxima (Pico): 4.000 W (4 kW). Nominal (Continua): Mínimo 3.200 W.
Motor, Tipo: 4 Tiempos (4T) OHV (Válvula a la Cabeza). Combustible: Gasolina. Potencia: Mínimo 6.5 HP. Velocidad: 3.600 RPM.
Sistema Eléctrico, Voltaje/Frecuencia: 120 V/240 V y 60 Hz. Regulación de Voltaje: Debe incluir Regulador Automático de Voltaje (AVR) para garantizar la estabilidad de la tensión.
Seguridad y Protección, Debe contar con Sensor de Apagado por Bajo Nivel de Aceite para protección del motor. Debe incluir protecciones contra sobrecarga y cortocircuitos. Autonomía, Tanque: Capacidad de al menos 15 L. Duración: Mínimo 5 horas de operación continua a carga máxima.
Construcción y Movilidad, Montado sobre chasis tubular de protección robusto. Debe incluir kit de transporte (ruedas y manijas) para facilitar la portabilidad en la obra.
Arranque, Tipo: Manual (cuerda de retroceso) y/o Eléctrico (switch/botón).
	Unidad
	2
	
	

	44
	26121536
	Extensión de 15 metros
	Solución de conectividad de alto rendimiento diseñada para la transmisión segura de energía en entornos exteriores y condiciones climáticas exigentes. Esta extensión de 15 metros cuenta con un cable de calibre profesional (12/14 AWG) con recubrimiento SJTW, tratado con protección UV para resistir la exposición solar y clasificación de impermeabilidad para ambientes húmedos. Su bloque de multitomas reforzadas incluye tapas de seguridad para prevenir la entrada de polvo y agua, junto con un interruptor de protección térmica contra sobrecargas y cortocircuitos. Fabricada con materiales retardantes de flama y clavijas moldeadas de alta sujeción, soporta hasta 1875W (15A/125V), garantizando un flujo eléctrico estable y una durabilidad extrema en trabajos de campo, eventos al aire libre o mantenimiento industrial.
	Unidad
	14
	
	

	45
	30111801
	Arena amarilla para pañete. En bolsa.
	Agregado Fino para Concreto. Material granular fino partículas entre 0.075 mm y 4.75 mm, limpio, usado para la preparación de concretos y morteros de albañilería.
	Metro Cúbico 
	5
	
	

	46
	31201605
	Estuco plástico para muros, sobre pañete.
	Material de acabado final para dar superficie lisa y lista para pintar.
	Unidades
	16
	
	

	47
	30131704
	Enchape económico formato 30x30.
	Pieza de revestimiento para pisos, utilizada como acabado final en áreas interiores y exteriores que cumpla ambas categorías.
	Metro cuadrado 
	120
	
	

	48
	31211502
	Cuñete pintura blanca Viniltex tipo 2.
	Recubrimiento base agua de uso decorativo y protector para paredes internas y externas tiene que cumplir ambas categorías 
	Unidad
	15
	
	

	49
	30161503
	Láminas de superboard 6 mm cielo raso.
	Placa de fibrocemento utilizada para construcción de muros divisorios y cielos rasos.
	Unidad
	34
	
	

	50
	30101512
	Perfil tipo vigueta cielo raso.
	Perfil metálico ligero usado como soporte principal en la estructura de cielo raso.
	Unidad
	34
	
	

	51
	30101512
	Perfil omega cielo raso.
	Perfil metálico auxiliar, se utiliza para fijar las láminas de Superboard al soporte.
	Unidad
	34
	
	

	52
	31161509
	Tornillería lentejas autoperforante.
	Tornillo especial con cabeza de trompeta para fijar fibrocemento (superboard) a perfiles metálicos.
	Libra
	24
	
	

	53
	31161509
	Tornillería punta aguda
	Tornillos para perforar y fijar elementos delgados a estructuras metálicas.
	Libra
	24
	
	

	54
	31161509
	Tornillería 8x1/4 punta broca avellanante
	Tornillos para perforar y fijar elementos delgados a estructuras metálicas.
	Libra
	24
	
	

	55
	30161503
	Lamina superboard 10 mm, para muros.
	Placa de fibrocemento utilizada para construcción de muros divisorios y cielos rasos.
	Unidad
	24
	
	

	56
	31162301
	Perfil tipo canal.
	Perfil metálico para proteger y definir las esquinas y bordes de las paredes de super board.
	Unidad
	14
	
	

	57
	31162301
	Perfil tipo paral.
	Perfil metálico vertical utilizado como estructura de soporte de muros y tabiques en construcción liviana.
	Unidad
	14
	
	

	58
	11162111
	Cinta para cielo raso y muro.
	Cinta de malla utilizada para cubrir juntas y evitar fisuras en placas de Superboard.
	Unidad
	30
	
	

	59
	31201605
	Cuñete de yeso panel para juntas.
	Yeso en pasta utilizado para el acabado y resane de paneles de
	Unidad
	1
	
	

	60
	11101502
	Lija 180 para estuco.
	Papel abrasivo utilizado para un pulido fino de superficies estucadas antes de pintar.
	Unidad
	80
	
	

	61
	31211904
	Brocha de 3” para pintura.
	Herramienta para aplicar pintura en áreas pequeñas, esquinas y molduras.
	Unidad
	12
	
	

	62
	27111909
	Espátulas de 4”.
	Herramienta plana de metal utilizada para aplicar y alisar masilla y retirar material.
	Unidad
	12
	
	

	63
	23101502
	Taladros eléctricos para tornillería usado superboard.
	Rotación simple Taladro: Para perforar madera, metal y plástico, y para atornillar/desatornillar. de 0 a 3000 RPM, para adaptarse al material baja velocidad para atornillar y metal, alta velocidad para concreto y madera de 0 a 3000 RPM, para adaptarse al material baja velocidad para atornillar y metal, alta velocidad para concreto y madera). Medida en Watts (W), típicamente entre 500 W y 900 W. A mayor potencia, mayor capacidad para perforar materiales densos (concreto, acero). Potencia (Inalámbrico) Medida en Voltaje (V), típicamente 12V, 18V o 20V (Máx). El torque (fuerza de giro) se mide en Newton-metros (Nm), indicando la capacidad de atornillado/desatornillado.
	Unidad
	1
	
	

	64
	27112202
	Llanas metálicas dentadas para estuco.
	11" x 4.5". Sus mayores dimensiones permiten cubrir áreas extensas y realizar movimientos largos y fluidos para un alisado perfecto Plancha plana y flexible de acero al carbono (anticorrosión), con un mango ergonómico.
	Unidad
	13
	
	

	65
	30151513
	Láminas de Eternit N°. 6.
	Plancha de fibrocemento para cubiertas, con dimensiones específicas (1.86m x 92m).
	Unidad
	28
	
	

	66
	30151513
	Caballetes para Eternit N°. 6
	Plancha de fibrocemento para cubiertas, con dimensiones específicas (100 x 50 x 1 cm).
	Unidad
	48
	
	

	67
	31162006
	Puntilla tipo paragua
	Clavo con cabeza grande y plana, utilizado para fijar láminas de cubierta.
	Unidad
	140
	
	

	68
	31162614
	Ganchos sujetadores para Eternit.
	Accesorios metálicos curvos utilizados para anclar las láminas de fibrocemento a la estructura del techo.
	Unidad
	159
	
	

	69
	11121616
	Listones de madera de 2x2x12’.
	Palo de Madera pino inmunizado (Dimensiones 2 pulg×12 pulg×12 pies). Pieza de madera aserrada, usada para la construcción de formaletas o encofrados.
	Unidad
	26
	
	

	70
	26121517
	Cable eléctrico N°. 12
	Cable eléctrico N° 12Cableado de uso general para circuitos de iluminación y tomacorrientes, soporta hasta 20 amperios (AWG 12).
	Rollos
	6
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Firma Representante Legal 
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LOTE N° 2 Materiales para entregar en la isla de providencia.

	ÍTEM
	CÓDIGO UNSPSC
	PRODUCTO 
	DESCRIPCION TÉCNICA REQUERIDA DEL BIEN 
	UNIDAD DE MEDIDA 
	CANTIDAD REQUERIDA 
	MARCA/ REFERENCIA OFERTADA
	MODELO OFERTADO

	1
	27112009
	Pala de punta Redonda
	Pala de punta redonda con cabo, ancho 26,5 cm, largo total 47 cm, cabo de madera de 1,17 cm, ideal para excavar agujeros, remover y mezclar materiales en jardinería, agricultura y construcción. Son piezas estampadas en acero de alto carbono, tratadas térmicamente con temple y revenido garantizado un menor desgaste, resistentes a la flexión, tracción torsión e impacto.
	Unidad
	4
	
	

	2
	27112009
	Pala cuadrada
	Pala de punta cuadrada con cabo, ancho 24,5 cm, largo total 47 cm, cabo de madera de 1,17 cm, ideal para excavar agujeros, remover y mezclar materiales en jardinería, agricultura y construcción. Son piezas estampadas en acero de alto carbono, tratadas térmicamente con temple y revenido garantizado un menor desgaste, resistentes a la flexión, tracción torsión e impacto.
	Unidad
	2
	
	

	3
	27112208
	Pico
	zapapico 5 lb, con cabo de madera 91 cm cubierta de polipropileno de alto impacto., Cabezas forjadas en acero al carbono. Ideal para excavar en suelo duro con su punta talacho y para romper superficies rocosas como grava y tierra seca endurecida con su punta pico.
	Unidad
	3
	
	

	4
	27112017
	Barras
	barra de construcción de 14 lb, Medidas: 10 x 20 x 160 cm, cuerpo redondo para mejor agarre templada para una larga duración y gran resistencia mecánica forjada en una sola pieza
	Unidad
	3
	
	

	5
	24101507
	Carretillas buggi
	carretilla plástica 6" 120 litros, color negro, tipo construcción. cuenta con una llanta imponchable de 15” x 3”, que garantiza un transporte suave y sin preocupaciones. Su mango de madera proporciona un agarre cómodo y ergonómico, facilitando su manejo en cualquier terreno
	Unidad
	3
	
	

	6
	27111622
	Martillo de oreja grande
	Martillo de oreja con mango de madera, largo 33 cm, material de cabeza acero al carbono, tipo de martillo uña.
	Unidad
	4
	
	

	7
	27111621
	Martillo tipo mona de 5 Lbs
	Martillo de acero al carbono de 5 libras, con mango ergonómico, diseñado para trabajos de demolición y alto impacto en construcción.
	Unidad
	2
	
	

	8
	27112201
	Palustre grande
	Palustre mediano con mango de madera, hoja de acero, largo 23 cm, ancho 10 cm
	Unidad
	3
	
	

	9
	27112201
	Palustre mediano
	Palustre mediano con mango de madera, hoja de acero, largo 30 cm, ancho 12 cm
	Unidad
	3
	
	

	10
	27111552
	Marco Segueta
	Marco Segueta tubular 12" largo 30 cm, mango metálico con goma
	Unidad
	2
	
	

	11
	27111552
	hoja de Segueta
	hoja de sgueta de acero, largo 30 cm, dientes por pulgada 24
	Unidad
	4
	
	

	12
	27112160
	Bichiroque
	bichiroque para amarrar hierro, cabo de madera, largo 15 cm
	Unidad
	4
	
	

	13
	27112105
	Alicate
	ALICATE UNIVERSAL 6" MANGO PVC UYUSTOOLS. CARACTERISTICAS: Cuerpo forjado en acero alto en carbono #45, Filos de corte endurecidos, Mangos de PVC antideslizante en dos colores.
	Unidad
	2
	
	

	14
	30101706
	Regla de aluminio 1" x 3" x 6 metros de largo
	Regla de aluminio 1" x 3" x 6 metros de largo, regla para la construcción
	Unidad
	2
	
	

	15
	27112202
	Llanas de madera
	largo 26 cm x ancho 19 cm, material: madera
	Unidad
	3
	
	

	16
	40142008
	Manguera para nivel
	manguera de nivel 1/4 de pulgada, calibre 30 grueso, transparente flexible en pvc x 30 metros c/u
	Unidad
	2
	
	

	17
	27112507
	Pata de cabra
	Largo 150 cm, Peso 2 kg, Diámetro 3/4"
	Unidad
	2
	
	

	18
	27112001
	Machetes
	machete tres canales 26" Cacha plástica, bi-material, Mayor dureza, flexibilidad y vida más larga. Hoja de acero de alto carbono tratado térmicamente.
	Unidad
	3
	
	

	19
	27111803
	Escuadra 24 pulgadas
	Escuadra metálica 24" x 16"
	Unidad
	3
	
	

	20
	27111552
	Serrucho
	Materiales de aplicación: Madera. Material de la manija: Madera. Material de la hoja: Acero. Largo del serrucho: 508 mm. Largo de la hoja: 510 mm. Dientes por pulgada: 5
	Unidad
	2
	
	

	21
	30111601
	Cemento 42.5 kilos
	Cemento Pórtland de Alta Resistencia (Tipo 42.5 R o N). Cemento para uso general clasificado bajo normativa (121-1) con una resistencia a la compresión mínima de 42.5 MPa a los 28 días. Se utiliza para concreto estructural, armado y elementos prefabricados.
	Unidad
	390
	
	

	22
	30111801
	Arena negra gruesa 
	Agregado Fino para Concreto. Material granular fino partículas entre 0.075 mm y 4.75 mm, limpio, usado para la preparación de concretos y morteros de albañilería.
	Metro Cúbico 
	30
	
	

	23
	30111801
	Gravilla piedra china ¾ 
	Agregado Grueso para Concreto (Tamaño Máximo Nominal 3/4 pulg). Fragmentos de roca triturada o canto rodado, limpios, con un tamaño máximo nominal de 19 mm. Proporciona resistencia al concreto.
	Metro Cúbico 
	47
	
	

	24
	20142904
	Baldes negros
	capacidad 8 lt, tipo de asa acero cubierto plástico, dimensiones 310 x 181 x 310 mm.
	Unidad
	4
	
	

	25
	20142904
	Baldes grandes construcción
	capacidad 12 lt, tipo de asa acero cubierto plástico, dimensiones 380 x 260 x 380 mm.
	Unidad
	4
	
	

	26
	30102403
	Refuerzo estructural 1/2 de 60.000 Psi para 35 m
	Varilla de hierro Corrugado 3/8 pulg (Diámetro 9.5 mm). Barra de Hierro con resaltes (corrugaciones) que garantizan la adherencia al concreto. Se utiliza como refuerzo en elementos estructurales. Longitud estándar de 6.00 m.
	Unidad
	280
	
	

	27
	30102403
	Refuerzo estructural 3/8 de 40.000 Psi para 35 m
	Varilla de Hierro Corrugado 1/2 pulg Barra de hierro corrugado de mayor diámetro, utilizada como refuerzo principal en elementos que requieren alta resistencia a la tensión (vigas, columnas). Longitud estándar de 6.00 m.
	Unidad
	230
	
	

	28
	31162004
	Clavos de 3” 
	Clavo de Acero o Hierro Común (Longitud 3 pulg). Clavo de longitud intermedia para la fijación de tablas de madera en general.
	libra
	25
	
	

	29
	31162004
	Clavos de 2 ½” con cabeza
	Clavo de Acero o Hierro Común (Longitud 2 ½” pulg). Clavo de longitud intermedia para la fijación de tablas de madera en general.
	libra
	48
	
	

	30
	26121540
	Alambre quemado para amarre
	Alambre recocido para amarre de acero en construcción.
	Kilogramo 
	68
	
	

	31
	11121616
	 Tablas madera de pino tablas 1" x 10" x 12”
	Madera de pino inmunizada para formaletas y construcción.
	Unidad
	22
	
	

	32
	27141001
	Sierra de recorte madera
	Potencia: 1.600W
Diámetro Disco: 7-1/4″ – 185mm
Velocidad: 5.500 rpm
Capacidad de Corte: 90°: 65mm (2-9/16") - 45°: 44mm (1-3/4")
Uso Industrial, Peso 4,0 kg
Incluye: Disco de carburo de tungsteno, guía de corte, llave hexagonal, Instructivo y garantía.
	Unidad
	2
	
	

	33
	24111810
	Tanque plástico de 1000 litro
	Dimensiones; Alto: 145 cm, Ancho: 126 cm
Especificaciones, Tipo Tanque almacenamiento
Incluye: Tapa y accesorios de entrada (1/2"), salida (1") y rebose (1") en PVC, Diámetro: 126 cm, Largo: 126 cm, Material Polietileno 100% virgen con aditivo U.V. avalado por la FDA DE EE. UU para contener alimentos y bebidas, Capacidad volumétrica: 1000 litros
	Unidad
	2
	
	

	34
	30102015
	Lámina de plástico 3.00 m Ancho
	Lámina plástica impermeable para protección de superficies y materiales. X 10 metros
	Unidad
	24
	
	

	35
	31161509
	Tornillo para Seeck Rock de 2 1/2"
	Tornillo especial con cabeza de trompeta para fijación en fibrocemento.
	Unidad
	12
	
	

	36
	30102015
	Plástico negro ancho de 3,00 m
	Lámina de polietileno para protección e impermeabilización.
	Unidad
	60
	
	

	37
	23241411
	Pulidora pequeña corte de varilla
	Herramienta eléctrica portátil para corte de metal.
	Unidad
	2
	
	

	38
	27112838
	Disco para corte de varillas 
	Disco abrasivo para corte de acero.
	Unidad
	30
	
	

	39
	46181611
	Botas de seguridad
	Calzado de Protección Industrial con Puntera Reforzada. Botas con protección en la puntera y suela antideslizante, para proteger los pies de impactos y compresión. Tallas serán indicadas cuando estén ejecución   
	Pares
	45
	
	

	40
	46181804
	Gafas de seguridad
	Gafas de Protección Ocular (Clase Industrial). Elemento de protección personal (EPP) con lentes para proteger los ojos de partículas voladoras y salpicaduras.
	Unidad
	45
	
	

	41
	46181504
	Guantes carnaza
	Guante de Protección Tejido con Recubrimiento de Nitrilo/Látex/Poliuretano. Guantes gruesos que ofrecen protección mecánica contra la abrasión, cortes y calor leve.
	Unidad
	45
	
	

	42
	53102516
	Gorras cubre cabeza logo SENA
	Prenda de cabeza de alta gama diseñada para la protección solar y la identificación del personal en el sitio de trabajo. Esta pieza destaca por una construcción de élite en dril de algodón peinado de alta densidad, integrando un sistema de acolchado interno integral con lámina de espuma de 3mm a 5mm que garantiza una suavidad excepcional y elimina puntos de presión durante el uso prolongado. El logo del SENA está aplicado mediante un bordado computarizado de alta densidad con hilos de seda, logrando un acabado suave al tacto, impecable y de larga durabilidad. Incluye una banda antitranspirante reforzada, visera con memoria de forma para una protección solar efectiva y un cierre ajustable de alta resistencia (hebilla metálica o velcro premium), asegurando una estética corporativa fuerte, moderna y de la más alta calidad técnica.
	Unidad
	3
	
	

	43
	39121004
	Planta eléctrica portátil de 3,000 Watt
	Generador Eléctrico Portátil (Planta Eléctrica) a Gasolina, Potencia (Capacidad), Máxima (Pico): 4.000 W (4 kW). Nominal (Continua): Mínimo 3.200 W.
Motor, Tipo: 4 Tiempos (4T) OHV (Válvula a la Cabeza). Combustible: Gasolina. Potencia: Mínimo 6.5 HP. Velocidad: 3.600 RPM.
Sistema Eléctrico, Voltaje/Frecuencia: 120 V/240 V y 60 Hz. Regulación de Voltaje: Debe incluir Regulador Automático de Voltaje (AVR) para garantizar la estabilidad de la tensión.
Seguridad y Protección, Debe contar con Sensor de Apagado por Bajo Nivel de Aceite para protección del motor. Debe incluir protecciones contra sobrecarga y cortocircuitos. Autonomía, Tanque: Capacidad de al menos 15 L. Duración: Mínimo 5 horas de operación continua a carga máxima.
Construcción y Movilidad, Montado sobre chasis tubular de protección robusto. Debe incluir kit de transporte (ruedas y manijas) para facilitar la portabilidad en la obra.
Arranque, Tipo: Manual (cuerda de retroceso) y/o Eléctrico (switch/botón).
	Unidad
	1
	
	

	44
	26121536
	Extensión de 15 metros
	Solución de conectividad de alto rendimiento diseñada para la transmisión segura de energía en entornos exteriores y condiciones climáticas exigentes. Esta extensión de 15 metros cuenta con un cable de calibre profesional (12/14 AWG) con recubrimiento SJTW, tratado con protección UV para resistir la exposición solar y clasificación de impermeabilidad para ambientes húmedos. Su bloque de multitomas reforzadas incluye tapas de seguridad para prevenir la entrada de polvo y agua, junto con un interruptor de protección térmica contra sobrecargas y cortocircuitos. Fabricada con materiales retardantes de flama y clavijas moldeadas de alta sujeción, soporta hasta 1875W (15A/125V), garantizando un flujo eléctrico estable y una durabilidad extrema en trabajos de campo, eventos al aire libre o mantenimiento industrial.
	Unidad
	6
	
	

	45
	30111801
	Arena amarilla para pañete. En bolsa.
	Agregado Fino para Concreto. Material granular fino partículas entre 0.075 mm y 4.75 mm, limpio, usado para la preparación de concretos y morteros de albañilería.
	Metro Cúbico 
	3
	
	

	46
	31201605
	Estuco plástico para muros, sobre pañete.
	Material de acabado final para dar superficie lisa y lista para pintar.
	Unidades
	6
	
	

	47
	30131704
	Enchape económico formato 30x30.
	Pieza de revestimiento para pisos, utilizada como acabado final en áreas interiores y exteriores que cumpla ambas categorías.
	Metro cuadrado 
	30
	
	

	48
	31211502
	Cuñete pintura blanca Viniltex tipo 2.
	Recubrimiento base agua de uso decorativo y protector para paredes internas y externas tiene que cumplir ambas categorías 
	Unidad
	8
	
	

	49
	30161503
	Láminas de superboard 6 mm cielo raso.
	Placa de fibrocemento utilizada para construcción de muros divisorios y cielos rasos.
	Unidad
	16
	
	

	50
	30101512
	Perfil tipo vigueta cielo raso.
	Perfil metálico ligero usado como soporte principal en la estructura de cielo raso.
	Unidad
	16
	
	

	51
	30101512
	Perfil omega cielo raso.
	Perfil metálico auxiliar, se utiliza para fijar las láminas de Superboard al soporte.
	Unidad
	16
	
	

	52
	31161509
	Tornillería lentejas autoperforante.
	Tornillo especial con cabeza de trompeta para fijar fibrocemento (superboard) a perfiles metálicos.
	Libra
	6
	
	

	53
	31161509
	Tornillería punta aguda
	Tornillos para perforar y fijar elementos delgados a estructuras metálicas.
	Libra
	6
	
	

	54
	31161509
	Tornillería 8x1/4 punta broca avellanante
	Tornillos para perforar y fijar elementos delgados a estructuras metálicas.
	Libra
	6
	
	

	55
	30161503
	Lamina superboard 10 mm, para muros.
	Placa de fibrocemento utilizada para construcción de muros divisorios y cielos rasos.
	Unidad
	6
	
	

	56
	31162301
	Perfil tipo canal.
	Perfil metálico para proteger y definir las esquinas y bordes de las paredes de super board.
	Unidad
	6
	
	

	57
	31162301
	Perfil tipo paral.
	Perfil metálico vertical utilizado como estructura de soporte de muros y tabiques en construcción liviana.
	Unidad
	6
	
	

	58
	11162111
	Cinta para cielo raso y muro.
	Cinta de malla utilizada para cubrir juntas y evitar fisuras en placas de Superboard.
	Unidad
	6
	
	

	59
	31201605
	Cuñete de yeso panel para juntas.
	Yeso en pasta utilizado para el acabado y resane de paneles de
	Unidad
	1
	
	

	60
	11101502
	Lija 180 para estuco.
	Papel abrasivo utilizado para un pulido fino de superficies estucadas antes de pintar.
	Unidad
	20
	
	

	61
	31211904
	Brocha de 3” para pintura.
	Herramienta para aplicar pintura en áreas pequeñas, esquinas y molduras.
	Unidad
	6
	
	

	62
	27111909
	Espátulas de 4”.
	Herramienta plana de metal utilizada para aplicar y alisar masilla y retirar material.
	Unidad
	6
	
	

	63
	23101502
	Taladros eléctricos para tornillería usado superboard.
	Rotación simple Taladro: Para perforar madera, metal y plástico, y para atornillar/desatornillar. de 0 a 3000 RPM, para adaptarse al material baja velocidad para atornillar y metal, alta velocidad para concreto y madera de 0 a 3000 RPM, para adaptarse al material baja velocidad para atornillar y metal, alta velocidad para concreto y madera). Medida en Watts (W), típicamente entre 500 W y 900 W. A mayor potencia, mayor capacidad para perforar materiales densos (concreto, acero). Potencia (Inalámbrico) Medida en Voltaje (V), típicamente 12V, 18V o 20V (Máx). El torque (fuerza de giro) se mide en Newton-metros (Nm), indicando la capacidad de atornillado/desatornillado.
	Unidad
	1
	
	

	64
	27112202
	Llanas metálicas dentadas para estuco.
	11" x 4.5". Sus mayores dimensiones permiten cubrir áreas extensas y realizar movimientos largos y fluidos para un alisado perfecto Plancha plana y flexible de acero al carbono (anticorrosión), con un mango ergonómico.
	Unidad
	6
	
	

	65
	30151513
	Láminas de Eternit N°. 6.
	Plancha de fibrocemento para cubiertas, con dimensiones específicas (1.86m x 92m).
	Unidad
	13
	
	

	66
	30151513
	Caballetes para Eternit N°. 6
	Plancha de fibrocemento para cubiertas, con dimensiones específicas (100 x 50 x 1 cm).
	Unidad
	13
	
	

	67
	31162006
	Puntilla tipo paragua
	Clavo con cabeza grande y plana, utilizado para fijar láminas de cubierta.
	Unidad
	40
	
	

	68
	31162614
	Ganchos sujetadores para Eternit.
	Accesorios metálicos curvos utilizados para anclar las láminas de fibrocemento a la estructura del techo.
	Unidad
	40
	
	

	69
	11121616
	Listones de madera de 2x2x12’.
	Palo de Madera pino inmunizado (Dimensiones 2 pulg×12 pulg×12 pies). Pieza de madera aserrada, usada para la construcción de formaletas o encofrados.
	Unidad
	16
	
	

	70
	26121517
	Cable eléctrico N°. 12
	Cable eléctrico N° 12Cableado de uso general para circuitos de iluminación y tomacorrientes, soporta hasta 20 amperios (AWG 12).
	Rollos
	3
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_________________________	
Firma Representante Legal 
PROPONENTE O INTEGRANTE CONSORCIO O UNION TEMPORAL















FORMATO No. 3
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	No. 
	ENTIDAD CONTRATANTE
	CONTRATO No.
	OBJETO DEL CONTRATO
	FORMA DE EJECUCIÓN    I, C, UT  (1)
	FECHA DE CELEBRACION /

	FECHA DE TERMINACION
(día - mes - año)
	DURACION (meses)
	VALOR FACTURADO 
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	(2)  Para contratos en C o UT, informar únicamente el valor correspondiente al proponente según el porcentaje de participación. 

	(3)   El valor facturado del contrato en pesos se llevará a salarios mínimos mensuales legales vigentes a la fecha de Terminación del mismo.

	NOTAS:

	1. El contenido del presente formulario no podrá ser modificado o alterado y deberá ser diligenciado en su totalidad.
2. La información incluida en el presente formulario es de responsabilidad del proponente.

	

	FIRMA DEL PROPONENTE O REPRESENTANTE LEGAL
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ANEXO
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Ver cronograma plataforma secop II 
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