	ANEXO- FICHA TECNICA

OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA AMPLIACION Y MANTENIMIENTO DEL CONMUTADOR, REDES, SISTEMA TELEFÓNICO, CON BOLSA DE REPUESTOS Y SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTROL DE ACCESO, CON EL FIN DE MEJORAR LOS CANALES DE COMUNICACIÓN CON LA CIUDADANÍA




	ÍTEM
	DESCRIPCIÓN
	CANT

	1
	MANTENIMIENTO SISTEMA TELEFÓNICO
	 

	
	Administración, configuración, mantenimiento preventivo y correctivo mensual del sistema telefónico y la totalidad de los componentes de los sistemas en el centro administrativo municipal y la totalidad de las sedes externas
	HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2026

	2
	INSTALACIÓN DE SISTEMA BIOMÉTRICO DE CONTROL DE ACCESO
	 

	
	Sistema biométrico con reconocimiento facial Capacidad máxima de 1500 caras y 3000 tarjetas máximo, pantalla táctil LCD de 4.3 pulgadas, lente gran angular de 2 megapíxeles, módulo de lectura de tarjeta M1 incorporado, audio bidireccional con software cliente, estación interior y estación principal; compatible con TCP/IP, Wi-Fi, compatible con ISAPI, ISUP5.0, Duración <0.2 s/usuario, Tasa de exactitud ≥99 %. Incluye pedestal, software, instalación, configuración y capacitación de uso.
	12

	
	Nota: El contratista deberá realizar, bajo su responsabilidad y a su costo, la desinstalación completa del sistema de control de acceso actualmente instalado en la entidad, incluyendo los torniquetes (2) y demás elementos asociados, así como efectuar las adecuaciones civiles, eléctricas, tecnológicas y de infraestructura que resulten necesarias para subsanar las condiciones existentes y permitir la correcta instalación, puesta en operación e integración del nuevo sistema de control de acceso.
	

	 
	BOLSA DE REPUESTOS, ESTARÁ COMPUESTA POR LO SIGUIENTES ELEMENTOS ASÍ:
	 

	3
	Cable Utp cat 6 certificado 100% Cu carrete 305m
	2

	4
	Switch 24 puertos 2 x 10 Gigabit SFP+ + 2 x 100/1000/10GBase-T, ARM v7 Cortex-A9 de un solo núcleo a 800 MHz, 1 GB DDR3, 512 MB de memoria flash NAND. Que sea 100% Compatible con los Switch Aruba JL806A con los que cuneta actualmente la entidad y que permita configurar un stack.
	4

	5
	Ap características: Doble banda simultánea: 2.4 GHz + 5 GHz con radios duales para operar ambas bandas al mismo tiempo.  permite comunicarte con varios dispositivos simultáneamente, mejorando el rendimiento en redes con muchos clientes.  para enlace de datos y PoE (Power over Ethernet) compatible con 802.3af (alimentación a través del cable de red). 100% compatible tecnología instant on
	10

	6
	Ap características: WI-FI 6 capacidad para 75 clientes por unidad, velocidad 1,2 ghz, OFDMA, MU-MIMO, WPA2, WPA3, control target wake time, PoE, 2x2 5Ghz, 100% compatible tecnología instant on, ganancia mínima en antena 5.6 dbi
	2

	7
	Aparato telefónico digital multiboton con 12 botones de función múltiple, display alfanumerico, control digital de intensidad para display, timbre y auricular, puerto para diadema manos libres, altavoz HD.
	1

	8
	Plug Rj45 categoria 6
	30

	9
	Faceplate Rj 45
	10

	10
	Modulo integración 16 troncales análogas
	1

	11
	PatchCord 90 centimetros categoría 6 certificado
	50

	12
	PatchCord 2 metros categoría 6 certificado
	10

	13
	Transceptor fibra óptica 10G BASE-SR – MMF10GBASE-SR – MMF
Características técnicas:
IEEE 802.3ae  10GBASE-SR / SFP+ MSA (Multi-Source Agreement), velocidade:  10 Gbps, Longitud de onda: 850 nm (VCSEL), Tipo de fibra: Fibra óptica multimodo (MMF) compatible fortinet 401.
	4

	14
	Transceptor fibra 10 Gb
	8

	15
	Adaptador AC DC teléfono ip
	10

	16
	Caja disco duro:Tamaño físico del disco: 2.5″ – para discos HDD/SSD de portátil,.3.5″ – para discos de escritorio (requieren adaptador de corriente).Tipo de unidad: HDD (disco mecánico) SSD (unidad de estado sólido; mayor velocidad y resistencia) USB-C / USB 3.0
	2

	17
	Ponchadora triple servicio RJ45 RJ11 RJ9 metálica, con cortador, uso profesional
	1

	18
	Patch cord fibra óptica con velocidades 10 gigabits
	5

	19
	Aparato telefónico SIP con 3 cuentas, codecs, teclas de función programable, lcd 2.3 inch, altavoz hd y demás características 100% compatible con sistema existente, compatible con diadema inalámbrica, conferencia 5 vías incluye instalación y programación.
	6



[Firma del Representante Legal]
Nombre del Representante Legal: __________________________
C.C. No. _____________ Expedida en _______________
Nombre de la empresa que representa: _______________
NIT: _____________



