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ANEXO A: ESPECIFICACIONES TECNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO

El oferente deberá comprometerse con el cumplimiento de las especificaciones técnicas de obligatorio cumplimiento, así como las especificaciones técnicas adicionales, que a continuación se relacionan:

ANEXO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS

	ALCANCE

	Realizar el mantenimiento correctivo que incluye mano de obra y suministro de insumos para el vehículo tipo ambulancia por deterioro de la misma en donde se centra en restaurar la integridad estructural de la carrocería, garantizar la protección anticorrosiva bajo estándares militares y asegurar la correcta aplicación de la identidad corporativa institucional.

X

 CAMIONETA CHEVROLET LUV DMAX 2.5 L AMBULANCIA
CHEVROLET
2009
PLACAS CQY205



	1. Mantenimiento General del vehículo tipo ambulancia:

	1. Diagnóstico Técnico y Evaluación de Daños

* Inspección visual: Identificación de abolladuras, perforaciones, fisuras y descuadres en paneles, puertas y compuertas traseras.

* Medición de corrosión: Detección de óxido profundo en guardabarros, estribos y zonas bajas mediante ultrasonido o rascado mecánico.

* Revisión de herrajes: Evaluación de bisagras, cerraduras y sellos herméticos que garantizan la bioseguridad del habitáculo médico.

2. Proceso de Latonería (Enderezado y Reconstrucción)

* Desarmado: Retiro de luces de emergencia, sirenas, emblemas, vidrios y molduras externas.

* Estirado mecánico: Uso de bancos de estirado o sistemas de tracción para devolver el chasis y los paneles a sus cotas originales.

* Soldadura especializada: Aplicación de soldadura MIG/MAG para parches de lámina de acero o soldadura TIG si la estructura médica es de aluminio.

* Nivelación: Aplicación de masillas de poliéster de alta calidad en capas delgadas para corregir micro imperfecciones.

3. Preparación y Tratamiento Superficial

* Lijado: Eliminación de capas de pintura vieja y óxido mediante lijado en seco con aspiración (granos P80 a P320).

* Fosfatizado: Aplicación de un acondicionador químico para proteger el metal desnudo contra la humedad.

* Imprimación (Primer): Aplicación de una capa de Aparejo Epóxico de alta resistencia que garantiza la adherencia de la pintura final.

4. Sistema de Pintura y Acabado Militar

* Pintura base: Aplicación de esmalte de poliuretano de alta resistencia química y mecánica.

* Color oficial: Uso estrictamente regulado de los códigos de color institucionales (usualmente Verde Oliva, Camuflado pixelado o Blanco Sanitario con especificación mate/semibrillante según el manual del Ejército).

* Secado: Horneado controlado en cabina a una temperatura constante de 60°C a 80°C para asegurar la máxima dureza del polímero.

5. Rotulación e Identidad Visual

* Emblemas médicos: Instalación de la Cruz de Malta o la Estrella de la Vida en vinilo reflectivo de alta visibilidad.

* Identificación militar: Pintura o vinilo con los números de matrícula, heráldica del Ejército y la palabra "AMBULANCIA" en espejo en la parte frontal.

6. Instalación de luces de emergencia en una ambulancia en Colombia combina precisión eléctrica y cumplimiento estricto de la Norma Técnica Colombiana NTC 3729. Un error en el montaje puede generar interferencias en los equipos biomédicos o el rechazo del vehículo en las revisiones de habilitación de la Secretaría de Salud.

CAMBIO SISTEMA DE LUCES DE EMERGENCIA DE LA AMBULANCIA  

1. Planificación y Distribución Normativa

Antes de tirar el primer cable, se debe diseñar la distribución de los componentes según las exigencias legales:

* Barra principal: Debe ir sobre el techo de la cabina, visible a 360 grados y a una distancia mínima de 150 metros.

* Luces perimetrales: Se instalan cuatro luces en cada costado (dos de destello y dos de iluminación de escena) y al menos dos luces de destello rojas en la parte trasera superior.

* Colores permitidos: En Colombia se exige el uso de luces rojas y blancas combinadas para ambulancias, evitando el uso exclusivo de azul (reservado para la Policía)

2. Diseño del Sistema Eléctrico Independiente

Las luces de emergencia jamás deben conectarse directamente a la red eléctrica original del chasis del vehículo.

* Segunda batería: Se instala una batería auxiliar de ciclo profundo dedicada exclusivamente a la conversión de la ambulancia (luces, sirena y tomacorrientes médicos).

* Aislador de baterías: Un relé inteligente o aislador permite que el alternador cargue ambas baterías, pero evita que las luces de emergencia descarguen la batería del motor.

* Calibre del cableado: Se utiliza cable de cobre automotriz (mínimo calibre 12 o 14 AWG) protegido con coraza helicoidal antiflama para evitar cortos por fricción o calor.

3. Montaje Mecánico y Sellado

La fijación de las barras y plafones requiere perforar la carrocería de la ambulancia.

* Fijación estructural: Los soportes deben anclarse a los refuerzos internos de la estructura de fibra o aluminio, no solo a la lámina externa.

* Impermeabilización: Cada perforación debe sellarse con poliuretano de grado automotriz (evitar silicona ácida, ya que corroe el metal) para prevenir filtraciones de agua hacia el aislamiento termoacústico.

4. Conexión al Panel de Control (Consola)

Todos los circuitos deben converger en una consola de control ubicada en la cabina de conducción, al alcance del conductor.

* Fusileras independientes: Cada grupo de luces (barra principal, luces laterales izquierdas, luces laterales derechas) debe tener su propio fusible térmico dimensionado al 125% de la carga del circuito.

* Interruptores retroiluminados: Permiten al operador saber qué luces están encendidas durante la marcha nocturna.

* Módulo de destello (Flasher): Se configura para generar los patrones de destello intermitente exigidos por la norma de tránsito.

5. Pruebas de Interferencia y Carga

Una vez finalizada la instalación, se deben realizar pruebas de calidad obligatorias:

* Prueba de consumo: Medir con una pinza amperimétrica que el consumo total no supere la capacidad del alternador.

* Prueba de compatibilidad electromagnética (RFI): Encender todas las luces de emergencia y verificar que no generen interferencia, ruido o caídas de voltaje en el monitor de signos vitales, el desfibrilador o el radio de comunicaciones de la ambulancia.

CAMBIO SEÑALIZACION E INSTALACION NUEVOS AVISOS 

El proceso para cambiar los avisos, logos o la señalización exterior de la ambulancia se  exige respetar de forma estricta los manuales de identidad técnica y los estándares mínimos de habilitación exigidos por el Ministerio de Salud y Protección Social. Cualquier modificación en los elementos gráficos exteriores (como la palabra "AMBULANCIA", la tipología del servicio o los logos institucionales) debe estar respaldada por la normativa vigente para evitar la pérdida de la habilitación del vehículo o sanciones de tránsito.

1. Validación Normativa de los Nuevos Avisos

Antes de imprimir o instalar cualquier material reflectivo, debes asegurar que el nuevo diseño cumpla con los estándares obligatorios de la Norma Técnica Colombiana NTC 3729 y las pautas generales de habilitación: [1]

* Texto Frontal Invertido: La palabra "AMBULANCIA" debe ir en la parte delantera (capó) en sentido inverso (efecto espejo) para que los conductores la lean correctamente a través del retrovisor. 

* Identificación del Servicio: Debe especificarse claramente en los costados y en la parte trasera si es una ambulancia de Transporte Asistencial Básico (TAB) o Transporte Asistencial Medicalizado (TAM). 

* Uso del Emblema de Misión Médica: Si la ambulancia está registrada en la red asistencial, el uso del emblema (fondo blanco con la cruz roja y el texto "MISIÓN MÉDICA") debe ajustarse rigurosamente a las dimensiones y especificaciones de la Resolución 4481 de 2012. Está prohibido alterar la forma o colores de este protector internacional. 

* Datos Obligatorios: Se deben incluir de manera visible la razón social de la entidad (IPS o empresa), el número de contacto de la central de emergencias, los logos correspondientes y, si opera en ciudades como Bogotá, las directrices locales de identificación vigentes (como códigos de barras o códigos QR exigidos para la inspección). 

2. Desinstalación y Preparación de la Carrocería

* Retiro del vinilo anterior: Utilizar pistolas de calor o removedores químicos especializados para vinilo vehicular. Esto evita rayar la pintura original o dañar los paneles de fibra de vidrio de la carrocería medicalizada.

* Limpieza profunda: Eliminar por completo los residuos de pegamento utilizando alcohol isopropílico. La superficie debe quedar 100% libre de grasa, polvo o ceras para asegurar la adherencia del nuevo material.

3. Producción e Instalación Técnica (Avisos Nuevos)

* Materiales de alta visibilidad: Los avisos y franjas decorativas de seguridad perimetral deben elaborarse obligatoriamente en vinilo reflectivo de alta intensidad (Tipo Grado Ingeniería o Prismático). Esto garantiza que el vehículo de emergencia sea visible en entornos nocturnos o de lluvia extrema. [1, 2]

* Instalación profesional: Se debe realizar un rotulado libre de burbujas o arrugas. Las uniones del vinilo deben sellarse correctamente para evitar que el agua de los lavados a alta presión levante los textos o la señalización obligatoria.

4. Legalización y Reporte de Novedades (REPS)

Si el cambio de avisos obedece a una transformación estructural del servicio (por ejemplo, porque la ambulancia cambió de dueño, de razón social o pasó de ser básica a medicalizada), el prestador está obligado a realizar los siguientes trámites administrativos:

* Reportar la novedad en el REPS: Ingresar a la plataforma del Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud (REPS) y radicar la novedad correspondiente (Cambio de razón social, cambio de logos o actualización de la capacidad instalada si aplica) bajo los lineamientos de la Resolución 3100 de 2019.

* Trámite ante el Organismo de Tránsito: Si el cambio de avisos implica una modificación en los colores predominantes del vehículo registrados en la tarjeta de propiedad, se debe radicar obligatoriamente un trámite de "Cambio de Color" ante el organismo de tránsito donde esté matriculada la ambulancia para actualizar los datos en el RUNT.

* Inspección de la Secretaría de Salud: Conservar los soportes de diseño e instalación, ya que la Secretaría de Salud departamental o distrital podrá verificar que la nueva señalización exterior coincida exactamente con lo declarado en la tarjeta de habilitación en sus visitas de inspección, vigilancia y control. 

	2. Realizar el mantenimiento General 

	Realizar el mantenimiento general que incluye mano de obra y suministro de insumos y las novedades o correctivos solicitados por la Entidad, los cuales se encuentran establecidos en el cuadro de precios de mano de obra y de repuestos. Los servicios que sean requeridos y que no se encuentren incluidos en el cuadro de precios serán ejecutados por el oferente, previa autorización expresa de la Entidad, a través del supervisor del contrato y aprobación del precio por parte del Ordenador del Gasto. Se dejará constancia en el expediente contractual del costo adicional del servicio y/o repuesto, el cual deberá ser acorde con el mercado. Dichos servicios cubren todos los sistemas, accesorios y partes que conforman el vehículo tipo ambulancia.



	3. Taller especializado en colisiones de vehículos tipo ambulancias.

	Teniendo en cuenta la necesidad que tiene la Sección de Transportes del Comando General de las Fuerzas Militares para mantener en óptimas condiciones el parque automotor (vehículo tipo ambulancia), y que cumpla con el desempeño requerido dentro del complejo de fortaleza; se requiere realizar mantenimiento de pintura y latonería  con altos estándares de calidad del vehículo tipo ambulancia con  personal capacitado y con experiencia; que de una forma ágil y oportuna dé soluciones acordes a las necesidades que se presenten, y así seguir cumpliendo la misión encomendada. 

La sede acreditada en Bogotá debe contar con un taller o área especializada en colisiones exclusiva para el mantenimiento del vehiculó tipo ambulancia que cumpla con los siguientes requerimientos mínimos exigidos:

	4. ÁREA DE TALLER DE LA SEDE ACREDITADA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

	4.1.1. Instalaciones debidamente cerradas y cubiertas en su totalidad, de todas maneras, deberá contar con el respectivo y adecuado sistema de ventilación. No puede existir ningún espacio en la estructura de las instalaciones que permita el ingreso inapropiado al área de trabajo del taller. Lo anterior, teniendo en cuenta que la seguridad del vehiculó tipo ambulancia es un factor importante para el COGFM con el fin de garantizar la integridad física del personal para el cumplimiento de sus funciones y deber constitucional. 

4.1.2. El área total del taller (el área de taller (entendida el área taller como la sección operativa - lugar en donde serán reparados el vehículo) deberá tener mínimo 200 mts cuadrados en un solo establecimiento de comercio y deberá contener como mínimo las siguientes áreas:


a. El área de administración debe ser, mínimo, de treinta (30) metros cuadrados, con el fin de atender los trámites pertenecientes al COMANDO GENERAL de las FFMM durante el plazo de ejecución del contrato.


b. Área del taller especializada de colisiones para vehículos: La zona de taller para vehículos debe contar, como mínimo, entre cuatro (1) puestos de trabajo para atender el vehículo con medidas de 2 metros de ancho por 4 metros de largo cada uno, deben estar debidamente demarcadas.

c. Área de colisiones y de pintura de mínimo de 100 metros cuadrados.




	5. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS:

	Los equipos y herramientas mínimos requeridos para el mantenimiento de pintura y latonería del vehículo tipo ambulancia del COMANDO GENERAL FFMM, son los siguientes:



	5.1. El oferente deberá acreditar, mínimo los siguientes equipos, para el taller ofrecido en la ciudad de Bogotá DC, y deberá acreditar con la oferta mediante certificación firmada por el representante legal, la propiedad de los siguientes equipos los cuales podrán ser verificados en la visita técnica:



	DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

Elevadores de columna.

1

Equipo compresores industriales.

4

Cabina de pintura 

1

Pistolas de pulveracion neumática por gravedad

4

Soldadura MIG/MAG: Utilizada para reemplazar secciones de lámina dañadas o unir piezas estructurales
4

Gatos hidráulicos tipo zorra.

2

Juego de herramientas completas.

4

Sistema automático montaje de llantas.

1

Kit de martillos y tases: Martillos de cara lisa, de punta y tases (sufrideras) de diferentes formas para moldear la lámina desde atrás.

4

Spotter o saca-toques: Máquina de soldadura por resistencia que suelda arandelas o clavos temporales para halar golpes desde el exterior.

4

Espátulas metálicas y plásticas: Esenciales para mezclar y aplicar la masilla de poliéster (masilla plástica) de forma uniforme.

4

Limas de carrocero: Sirven para rebajar imperfecciones del metal y detectar puntos altos o bajos en la lámina.

8

Herramientas para Preparación y Lijado Lijadora roto-orbital: Herramienta neumática o eléctrica imprescindible para rebajar pintura, nivelar masilla y matizar superficies rápidamente.

4

Bloques y tacos de lijado: Tacos manuales rígidos y flexibles de diferentes longitudes necesarios para garantizar que las líneas del carro queden completamente rectas. 

10

Equipos de Pintura y Aplicación Compresor de aire: Con una capacidad mínima de 50 a 100 galones (y un motor de al menos 3 a 5 HP) para mantener el flujo constante que exigen las pistolas.

4

Pistolas de pintar (HVLP / LVMP): Una pistola con boquilla 1.7 o 1.8 para el imprimante (primer), y otra con boquilla 1.3 o 1.4 para el color y el barniz transparente.

2

Filtros de aire y reguladores: Trampas de agua y aceite acopladas a la línea del compresor para evitar que contaminen la pintura.

4

Lámpara de onda corta (Infrarrojo): para acelerar el proceso de secado de la masilla y el barniz.

2

Herramientas de Acabado (Pulido) Pulidora rotativa o de doble acción: Para eliminar la piel de naranja, motas de polvo y levantar el brillo final.

6

Pads o bonetes: Almohadillas de lana (para corte pesado) y de espuma (para brillo y eliminación de hologramas).

6

Equipo de Seguridad Obligatorio Máscara con filtros de carbón activo: Vital para proteger las vías respiratorias de los vapores e isocianatos de la pintura y los solventes.

4

Overol de pintor: Traje antiestático que evita que pelusas de la ropa caigan sobre la pintura fresca.

05

EN EL ÁREA DE BODEGAS Y REPUESTOS DEBE TENER DISPONIBLE AL MENOS

* Masillas químicas: Masilla plástica (bondo), masilla de poliéster de acabado fino y masilla reforzada con fibra de vidrio.
20 UNIDADES

* Lijas de agua y en seco: Granos gruesos (P80 a P220) para desbaste y granos finos (P320 a P1500) para aparejos.

100 UNIDADES

* Discos de corte y desbaste: Para esmeriladoras o pulidoras angulares, usados en el corte de láminas viejas.

30 UNIDADES

* Alambre y gas de soldar: Microalambre (MIG/MAG) y gas protector (Argón/CO2) para la unión de piezas estructurales.

30 UNIDADES

* Arandelas y consumibles de espárragos: Para los equipos sacabollos (spotters).

10 UNIDADES

* Fondos y aparejos: Primers anticorrosivos (epóxicos) y primers de relleno (4:1 o 2:1) para nivelar.

30 UNIDADES

* Pinturas base: Fondos de color negro y blanco, bases bicapa (poliuretano o base agua) y tintes para ajuste de color.

20 UNIDADES

* Barnices y transparentes: Transparentes de altos sólidos (HS) para la capa final de brillo y protección UV.

20 UNIDADES

* Catalizadores y diluyentes: Endurecedores específicos para cada clima y solventes (thinners) acrílicos o de poliuretano.

20 UNIDADES

* Insumos de pulido: Compuestos abrillantadores (corte grueso, medio y fino), ceras de protección y pamos (borlas) de lana o espuma.

20 UNIDADES

* Cintas de enmascarar: Cintas de alta temperatura (que resistan el horneado) en diferentes grosores (1/2", 1", 2").

200 UNIDADES

* Papel y plástico de protección: Rollos de papel kraft tratado y film plástico con estática para cubrir el resto del vehículo.

45 UNIDADES

* Desengrasantes: Limpiadores de superficies pre-pintura para eliminar siliconas, grasas y ceras.

30 UNIDADES

* Paños atrapa polvo (Tack rags): Gasas barnizadas para limpiar la pieza justo antes de aplicar el color.

50 UNIDADES

* Vasos graduados y filtros: Vasos para mezclar pintura con las reglas de proporción y filtros de pintura (coladores) de 125 y 190 micras. [1]

40 UNIDADES

Seguridad Industrial y Equipos de Protección (EPI)

* Filtros y mascarillas: Respiradores con cartuchos para vapores orgánicos y prefiltros para partículas de pintura.

20 UNIDADES

* Guantes desechables: Guantes de nitrilo resistentes a solventes químicos.

100 UNIDADES

* Gafas de seguridad: Protección ocular contra salpicaduras de soldadura, chispas o partículas de lija.

40 UNIDADES



	OBLIGACIONES ESPECIFICAS

	1. EL CONTRATISTA: se compromete a realizar las actividades de mantenimiento de pintura y latonería al vehiculó tipo ambulancia perteneciente o a cargo del COMANDO GENERAL FFMM, con autorización previa del supervisor del contrato.

2.  Programar de manera oportuna e inmediata los trabajos solicitados una vez sea recibido el vehículo tipo ambulancia hasta su culminación.

3. Suministrar insumos de alta calidad y nuevos, excepcionalmente homologados. No se aceptan insumos de baja categoría o que no sean homologados. Además de lo anterior, el Contratista deberá certificar en cada servicio, la calidad de los insumos aplicados al vehiculó tipo ambulancia de propiedad del Ministerio de Defensa – Comando General de las Fuerzas Militares, es decir especificar si son genuinos u homologados; dicha certificación deberá ser suscrita por el ingeniero especialista en pinturas.

4. Marcar con el número de la placa del vehículo fecha de aplicación de los insumos, a fin de autenticar su garantía.

5. La Entidad designará un funcionario (supervisor) para coordinar la prestación del servicio, con el fin de recibir el vehículo tipo ambulancia, vigilar los trabajos y demás obligaciones que le sean asignadas. A su turno el Contratista designará un Jefe de Taller quien responderá entre otras por coordinar de forma general el servicio, entregar contra inventario los bienes y resolverá las situaciones técnicas oportunamente.

6. Velar por la seguridad y custodia del vehículo y sus accesorios cuando se encuentren bajo su responsabilidad, para efectos de la prestación del servicio, desde el momento de la entrega del vehículo en el taller, hasta el recibo por parte del funcionario designado por parte del Ministerio de Defensa Nacional – Comando General FFMM - Dirección Administrativa y Financiera -  Sección de Transportes, una vez realizado el respectivo mantenimiento de pintura y latonería y así mismo responder por cualquier pérdida o daño de los mismos. En consecuencia, el Contratista deberá garantizar que las instalaciones cuentan con circuito cerrado de televisión.

7. Elaborar en coordinación con el supervisor del contrato un procedimiento por escrito para el desarrollo adecuado del contrato, en donde se incluya el procedimiento para la disposición final de los repuestos reemplazados de acuerdo con las normas ambientales y legales vigentes, una vez inicie la ejecución del contrato.

8. EL CONTRATISTA atenderá dentro del término de GARANTÍA DE REPARACIÓN y demás requerimientos que haga el SUPERVISOR del contrato, en un plazo máximo de cuarenta y ocho (48) horas, lo concerniente a los arreglos realizados al vehículo que haya sido reparado; sin que ocasione mayor costo o costo adicional al COMANDO GENERAL FFMM, tanto en la mano de obra como en los insumos; si se trata de un trabajo mayor, el tiempo será acordado con el supervisor del contrato para la entrega para este caso no debe de superar los 30 días calendario.

9. EL CONTRATISTA cuenta con instalaciones y personal adecuado para el mantenimiento de pintura y latonería del vehículo tipo ambulancia, para lo cual se desarrollará en las instalaciones, en donde se realizará el mantenimiento.

10. El CONTRATISTA garantizará el mantenimiento de pintura y latonería del vehículo tipo ambulancia a cargo del Comando General FFMM, 

11. El Contratista entregará un informe técnico del Estado del Vehículo una vez sea latoneado y pintado.

12. EL CONTRATISTA prestará los servicios y el suministro de los insumos solicitados que no estén contemplados en el cuadro de repuestos y servicios, siempre y cuando tengan relación directa con el objeto del contrato, con un plazo máximo de dos (02) días hábiles, de acuerdo a los precios de mercado, previa solicitud del supervisor del contrato.

Los servicios (labores de mano de obra y de insumos) que no estén contempladas en el cuadro de repuestos y de insumos y se requiera realizar durante la ejecución del contrato para el vehículo tipo ambulancia a cargo del COGFM, serán cotizados y suministrados a precios del mercado, previa autorización escrita por el supervisor del contrato, para lo cual el Contratista  deberá entregar la cotización de los repuestos y/o labores de mano de obra que no están en el cuadro de repuestos y de insumos, dentro de las cuatro (4) horas siguientes a la solicitud del supervisor designado por la administración para tal fin.

El valor de los insumos o labores de mano de obra, que no estén incluidos en el contrato, será el resultante de tres cotizaciones, una (1) aportada por el contratista y dos (2) cotizaciones deben ser solicitadas y aportadas por el supervisor del contrato, y su análisis será de la siguiente forma:

a. Cuando el valor cotizado por el contratista está dentro de los precios del mercado. Para este caso, se tomará como precio del elemento o del servicio el precio promedio de las tres (3) cotizaciones.

b. Cuando el valor cotizado por el contratista es el más bajo de los precios del mercado. Para este caso, se tomará como precio del elemento o servicio, el precio cotizado por el contratista.

Según corresponda, cualquiera de las anteriores variables requiere autorización expresa y escrita del Ordenador del Gasto para la ejecución.

13. Los precios unitarios de referencia resultantes de la adjudicación aplicarán para los insumos y mano de obra en cualquiera de las ciudades requeridas.

14. EL OFERENTE autoriza al COGFM para que realice visitas a las instalaciones de la sede de Bogotá DC durante el periodo de evaluación de las ofertas con el fin de verificar los factores técnicos del presente pliego y con posterioridad a la suscripción del contrato a la sede de Bogotá DC, entiéndase autorizado con la firma del presente anexo.

15. La Garantía por pintura debe ser mínimo de doce (12) meses que cubra adhesión y las misma aplicación de la pintura por desprendimiento o descascarillado de la capa de pintura, asimismo por la formación de burbujas por humedad o mala aplicación, la perdida severa del brillo o cambio de todo por defecto del material.

Si llegara a ser adjudicatario y los precios unitarios ofertados Incluido IVA, no reflejen la realidad del mercado se realizará actualización o la revisión de los precios de conformidad con el artículo 4 de la Ley 80 de 1993, que establece:

(…) ARTÍCULO 4o. DE LOS DERECHOS Y DEBERES DE LAS ENTIDADES ESTATALES:

(…) 3o. Solicitarán la actualización o la revisión de los precios cuando se produzcan fenómenos que alteren en su contra el equilibrio económico o financiero del contrato.”.



	CONFIDENCIALIDAD

	. El contratista seleccionado deberá firmar al inicio del plazo de ejecución del contrato un acuerdo de confidencialidad donde garantiza la reserva de la información institucional a la cual tenga acceso directa o indirectamente o por intermedio de terceros, así como la que genere, como producto de la ejecución del presente contrato, y por tanto en ningún caso podrá divulgarla, copiarla, reproducirla o suministrarla a terceros.

. Una vez firmado el contrato y dentro de los cinco (05) días calendario siguientes, el contratista entregara al supervisor del contrato los formatos de Estudio de Seguridad Personal debidamente diligenciados junto con los soportes requeridos, para realizar los respectivos estudios de seguridad del personal contratista que va a realizar los trabajos en las instalaciones del COGFM, para los mantenimientos menores y urgentes que deban realizarse a los vehículos o motocicletas.

En el evento en que el resultado del Estudio de Seguridad sea negativo el contratista se obliga a reemplazar al personal allegando copia de la hoja de vida y de todos los documentos exigidos en el proceso, del nuevo personal, para aprobación por parte de la Entidad; éste deberá tener un perfil igual o superior al que va a ser reemplazado.

	NOTA: Los servicios y/o elementos a contratar pueden verse afectados por variaciones en la TRM; y, por lo tanto, en caso de darse, no generarán costo adicional para el COGFM. Los precios deberán ser ofertados en pesos colombianos. Para lo anterior, el oferente deberá hacer el análisis necesario en lo que respecta a la TRM a usar, para el respectivo cálculo en pesos colombianos.




Para la entrega de la ambulancia se debe realizar la siguiente documentación asi: 

· Acta de entrega e inventario inicial.

· Registro fotográfico. Antes, durante, despues
· Diagnóstico inicial y plan de intervención.

· Evidencias del proceso.

· Inspección de acabados.

· Pruebas eléctricas.

· Prueba de funcionamiento de luces, baliza y sirena.

· Prueba de estanqueidad.

· Verificación de color y adherencia.

· Acta de recibo a satisfacción 
· Inicio y duración de la garantía.

2.2.
PLAZO DE EJECUCIÓN:

El plazo para la ejecución del presente proceso será de TREINTA (30) días calendario, contado a partir del día hábil siguiente a la aprobación de la garantía por parte de la Dirección Administrativa y Financiera del COGFM, previa expedición del certificado de registro presupuestal.


2.3.
PLAZO DE DURACIÓN: 

El plazo de duración del contrato será de seis (6) meses adicionales al plazo establecido para la ejecución. Este plazo aplica únicamente para trámites administrativos y no cuenta para ejecución.

2.4.
LUGAR DE ENTREGA Y/O EJECUCIÓN:

El lugar para realizar el mantenimiento del vehículo tipo ambulancia será en la ciudad de Bogotá en las instalaciones que el contratista acredite y que a su vez cumpla con las normas técnicas y ambientales de la ciudad.

LUGAR DE UBICACIÓN DEL AUTOMOTORES

	TIPOLOGÍA
	CIUDADES
	CANTIDAD

	VEHICULO TIPO AMBULANCIA
	TOTAL VEHICULO TIPO AMBULANCIA
	1

	
	BOGOTA
	1

	TOTAL VEHÍCULOS
	1


Relación del vehículo tipo ambulancia objeto de mantenimiento de pintura y latonería:

	ITEM
	DENOMINACIÓN
	MARCA
	MODELO
	
	PLACA 
	CIUDAD

	01
	CAMIONETA CHEVROLET LUV DMAX 2.5 L AMBULANCIA
	CHEVROLET
	2009
	
	CQY205
	BOGOTA


ITEM MANO DE OBRA

	ITEM
	PRESENTACION
	CANTIDAD
	DESCRIPCION

	1
	unidad
	1
	Desmonte general cabina, puertas, cajon medicalizado, bompers, y de accesorios, molduras, luces, manijas, emblemas y elementos exteriores para intervención.

	1
	unidad
	1
	impermebealizacion chasis 

	2
	unidad
	1
	Extracción total de pintura existente mediante proceso mecánico y químico.

	3
	unidad
	1
	Acondicionamiento general de superficies, eliminación de corrosión, imperfecciones y nivelación de lámina.

	4
	unidad
	1
	Preparación de capó.

	5
	unidad
	1
	Preparación guardabarro delantero derecho.

	6
	unidad
	1
	Preparación guardabarro delantero izquierdo.

	7
	unidad
	1
	Preparación puerta delantera derecha.

	8
	unidad
	1
	Preparación puerta delantera izquierda.

	9
	unidad
	1
	Preparación puerta trasera derecha.

	10
	unidad
	1
	Preparación puerta trasera izquierda.

	11
	unidad
	1
	Preparación costado derecho.

	12
	unidad
	1
	Preparación costado izquierdo.

	13
	unidad
	1
	Preparación techo completo.

	14
	unidad
	1
	Preparación compuerta trasera.

	15
	unidad
	1
	Preparación parachoques delantero.

	16
	unidad
	1
	Preparación parachoques trasero.

	17
	unidad
	1
	Aplicación de primer anticorrosivo en todas las superficies intervenidas.

	18
	unidad
	1
	Aplicación de fondo 2K blanco y nivelación.

	19
	unidad
	1
	Aplicación de pintura exterior poliéster color blanco según muestra original.

	20
	unidad
	1
	Aplicación de barniz HS de alto brillo y protección UV.

	21
	unidad
	1
	Pulido técnico, brillado y acabado final.

	22
	unidad
	1
	Desmonte de paneles internos del compartimiento asistencial.

	23
	unidad
	1
	Acondicionamiento de láminas internas.

	24
	unidad
	1
	Aplicación de pintura epóxica blanca antibacterial en compartimiento asistencial.

	25
	unidad
	1
	Cambio de tornillería deteriorada, mantenimiento de bisagras y correderas.

	26
	unidad
	1
	Cambio e instalación de dos unidades delanteras.

	27
	unidad
	1
	Cambio e instalación de dos exploradoras.

	28
	unidad
	1
	Cambio de cocuyos direccionales bilaterales.

	29
	unidad
	1
	Cambio e instalación de una baliza.

	30
	unidad
	1
	Cambio e instalación de ocho cocuyos laterales.

	31
	unidad
	1
	Cambio e instalación de dos stops.

	32
	unidad
	1
	Cambio e instalación de una licuadora (sirena rotativa).

	33
	unidad
	1
	Cambio e instalación de una exploradora.




	34
	unidad
	1
	Cambio e instalación de dos cocuyos de puertas.

	35
	unidad
	1
	Reparación, organización y acondicionamiento del arnés eléctrico del sistema de iluminación, pruebas de continuidad y funcionamiento.

	36
	unidad
	1
	Corrección de filtraciones de agua en el capacete mediante sellado estructural y prueba de estanqueidad.


 ITEM MATERIALES E INSUMOS

	ITEM
	PRESENTACION
	CANTIDAD
	DESCRIPCION

	1
	unidad
	1
	Juego de simbología reglamentaria ambulancia

	2
	unidad
	2
	Unidad de farola delantera

	3
	unidad
	2
	Exploradora LED

	4
	unidad
	2
	Cocuyo direccional

	5
	unidad
	1
	Baliza LED

	6
	unidad
	8
	Cocuyo lateral LED

	7
	unidad
	2
	Stop posterior

	8
	unidad
	1
	Licuadora / Sirena rotativa

	9
	unidad
	1
	Exploradora Hella

	10
	unidad
	2
	Cocuyo puerta

	11
	unidad
	4
	Rín acero 16" para llanta 265/70R16

	12
	unidad
	1
	Kit reparación arnés eléctrico (cables, conectores, terminales, funda termoencogible)

	13
	unidad
	1
	Disolvente D20

	14
	unidad
	5
	Lijas grano 400

	15
	unidad
	1
	Fondo 2K blanco

	16
	unidad
	1
	Primer para lámina

	17
	unidad
	1
	Masilla R1 Extrafino

	18
	unidad
	1
	Pintura poliéster blanca según muestra original

	19
	unidad
	1
	Barniz HS

	20
	unidad
	1
	Sikaflex blanco

	21
	unidad
	1
	Pintura epóxica blanca antibacterial de bajo olor

	22
	unidad
	12
	Tornillos 1/4 rosca fina

	23
	unidad
	1
	Resina para fibra de vidrio

	24
	unidad
	1
	Fibra de vidrio tipo lona


Yo_____________________, identificado con cc No_______________________ Expedida en

_________________, actuando en calidad de representante legal de la firma (o persona natural), manifiesto que cumplo con todas las especificaciones técnicas contempladas en el anexo técnico del proceso de selección y me comprometo a suministrarlos los servicios bajo las condiciones técnicas requeridas por el COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES, sin condición alguna.
Así mismo declaro bajo la gravedad del juramento, comprometiendo nuestra responsabilidad personal e institucional de las personas jurídicas que representamos, que la información antes consignada es totalmente cierta, corresponde única y exclusivamente a la entidad que representamos.

Para constancia firmo, en la ciudad de Bogotá a los ________________

NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

CC.

Representante Legal

Empresa:

NIT.
�El anexo debe identificar inequívocamente el automotor. Solo dice “Vehículo tipo ambulancia.”. En mi criterio deben indicarse, al menos:





Marca.


Línea.


Modelo.


Placa.


Tipo de carrocería.


Material de la carrocería.


Color o código de color.


Dimensiones relevantes.


Estado diagnosticado, si existe y suministrarlo.





�CAMIONETA CHEVROLET LUV DMAX 2.5 L AMBULANCIA	CHEVROLET	2009	PLACAS CQY205


�Recomiendo fijar un mínimo, no un máximo. Si se fija un máximo se podría limitar la concurrencia de los oferentes de una manera injustificada. O cual sería el motivo para decir que máximo 300 m2


�AUSTADO


�Cuarenta o 30 


�AJUSTADO


�Recomiendo fijar un mínimo, no un máximo. Si se fija un máximo se podría limitar la concurrencia de los oferentes de una manera injustificada. O cual sería el motivo para decir que máximo 200 m2





�AJUSTADO


�Estos son obligaciones, no especificaciones técnicas. Sugiere reevaluar esto y verificar que especificaciones técnicas de obligatorio cumplimiento se necesitan. En mi criterio, esto podría eliminarse.


�AJUSTADO


�En líneas atrás habla de otro plazo de ejecución. Revisar.


�ajustado


�Hella es una marca? 


�Si 


�Ajustado 
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