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POLICÍA NACIONAL

	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS
	



El “SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS LOGISTICOS Y MUEBLES Y CALIBRACIÓN DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN, POR LOTES.”

LOTE 1: “PRESTAR LOS SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO (INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE REPUESTOS, ACCESORIOS E INSUMOS), PARA EL MOBILIARIO METÁLICO (CAMAROTES Y CÓMODAS) PARA EL DEPARTAMENTO DE POLICÍA META Y EL EQUIPO LOGÍSTICO, AGRÍCOLA Y DE HERRAMIENTA ELÉCTRICA DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO.”

LOTE 1
	ITEM
	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	1
	 GUADAÑADORA (Varias Marcas)
	 
	 
	 

	1.1 
	Mantenimiento preventivo a todo costo: revisión general, engrase, cambio de filtros, rodamientos, empaques, mantenimiento del carburador, parte eléctrica, del arranque (desmontar, limpiar, engrasar rodamiento del carrete, ajustar tensión y cuerda), limpieza tanque, sincronizada y descarbonatada del equipo, ajuste de capuchón terminal, tuercas, tornillos, ajuste del mando de aceleración y posición guaya  
	1
	 
	 

	1.2
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO (INCLUYE TODOS SUS REPUESTOS) 
	 
	 
	 

	1.3
	Cambio del piñón, transmisión. 
	1
	 
	 

	1.4
	Cambio de Cilindro(s) pistón y anillos. 
	1
	 
	 

	1.5
	Cambio del embrague. 
	1
	 
	 

	1.6
	Cambio de la bujía. (con capuchón) 
	1
	 
	 

	1.7
	Reparación de Motor (Sustitución de elementos) 
	1
	 
	 

	1.8
	Cambio cigüeñal 
	1
	 
	 

	1.9
	Cambio rodamientos  
	1
	 
	 

	1.10
	Cambio exosto 
	1
	 
	 

	1.11
	Cambios terminales  
	1
	 
	 

	1.12
	Cambio yoyo polucut  
	1
	 
	 

	1.13
	Cambio cuchilla 
	1
	 
	 

	1.14
	Cambio de los platos de la transmisión 
	1
	 
	 

	1.15
	Cambio de la bobina 
	1
	 
	 

	2
	GUADAÑADORA DE ALTURAS (Varias Marcas)
	 
	 
	 

	2.1 
	Mantenimiento preventivo a todo costo: revisión general, engrase, cambio de filtros, rodamientos, empaques, mantenimiento del carburador, parte eléctrica, del arranque (desmontar, limpiar, engrasar rodamiento del carrete, ajustar tensión y reemplazar cuerda), limpieza tanque, engrase y lubricación de transmisión, sincronizada y descarbonatada del equipo, ajuste de capuchón terminal, tuercas, tornillos y ajuste del mando, aceleración y posición guaya 
	1
	 
	 

	2.2
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO (INCLUYE TODOS SUS REPUESTOS)
	 
	 
	 

	2.3
	Cambio del piñón, transmisión. 
	1
	 
	 

	2.4
	Cambio de Cilindro pistón y anillos. 
	1
	 
	 

	2.5
	Cambio del embrague. 
	1
	 
	 

	2.6
	Cambio de la bujía. (con capuchón) 
	1
	 
	 

	2.7
	Reparación de Motor (Sustitución de elementos) 
	1
	 
	 

	2.8
	Cambio cigüeñal 
	1
	 
	 

	2.9
	Cambio rodamientos  
	1
	 
	 

	2.10
	Cambio exosto 
	1
	 
	 

	2.11
	Cambio del repuesto de la cortacetos y puesta en funcionamiento
	1
	 
	 

	2.12
	Cambio de los platos de la transmisión 
	1
	 
	 

	2.13
	Cambio de cadena de la espada y puesta en funcionamiento   
	1
	 
	 

	3
	HIDROLAVADORA (Varias Marcas)
	 
	 
	 

	3.1 
	Mantenimiento preventivo a todo costo: revisión general, engrase, rodamientos, empaques, mantenimiento del carburador, pistones, parte eléctrica, limpieza tanque, sincronizada y descarbonatada del equipo, ajuste de terminales, tuercas, tornillos, mando de aceleración y posición guaya 
	1
	 
	 

	3.2
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO (INCLUYE TODOS SUS REPUESTOS)
	 
	 
	 

	3.3
	Reparación de Motor (Sustitución de elementos) 
	1
	 
	 

	3.4
	Cambiar Empaquetaduras y o-rings 
	1
	 
	 

	3.5
	Cambio de la pistola completa 
	1
	 
	 

	3.6
	Cambio manguera de presión por 10 mts 
	1
	 
	 

	3.7
	Cambio del acople manquera 
	1
	 
	 

	3.8
	Cambio de boquillas pistola 
	1
	 
	 

	3.9
	Cambio de batería. 
	1
	 
	 

	4
	MOTOSIERRA (Varias Marcas)
	 
	 
	 

	4.1 
	Mantenimiento preventivo a todo costo: revisión y engrase general, cambio de filtros, tensionar cadena y empaques, mantenimiento del carburador, rodamientos, espada, parte eléctrica, del arranque, rodamientos, afilar cadena, limpieza del tanque, ajustar ángulos de la cadena y cuerda del arranque. 
	1
	 
	 

	5
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO (INCLUYE TODOS SUS REPUESTOS)
	 
	 
	 

	5.1
	cambio del freno de cadena (regulación) 
	1
	 
	 

	5.2
	cambio del piñón 
	1
	 
	 

	5.3
	Cambio de cilindro (s) 
	1
	 
	 

	5.4
	cambio de silenciador 
	1
	 
	 

	5.5
	cambio del embrague 
	1
	 
	 

	5.6
	cambio de la bujía (con capuchón) 
	1
	 
	 

	5.7
	cambio cadena 
	1
	 
	 

	5.8
	Reparación de motor (sustitución de elementos) 
	1
	 
	 

	5.9
	cambio bomba de aceite 
	1
	 
	 

	5.10
	cambio exosto. 
	1
	 
	 

	5.11
	cambio anillos. 
	1
	 
	 

	5.12
	Mantenimiento preventivo a todo costo: revisión y engrase general, cambio de escobillas, mantenimiento sistema eléctrico, inducido rodamiento y bujes
	1
	 
	 

	5.13
	Cambio del inducido 
	1
	 
	 

	5.14
	Cambio de escobillas 
	1
	 
	 

	5.15
	Cambio de rodamientos 
	1
	 
	 

	5.16
	Cambio de bujes 
	1
	 
	 

	5.17
	Cambio del interruptor y funciones 
	1
	 
	 

	5.18
	Cambio batería y cargador 
	1
	 
	 

	5.19
	Cambio de mandril  
	1
	 
	 

	6
	TALADRO (Multi Marcas)
	1
	 
	 

	6.1
	Mantenimiento preventivo a todo costo: revisión y engrase general, cambio de escobillas, mantenimiento sistema eléctrico, inducido, rodamiento y bujes. 
	1
	 
	 

	6.2
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO (INCLUYE TODOS SUS REPUESTOS)
	 
	 
	 

	6.3
	Cambio del inducido 
	1
	 
	 

	6.4
	Cambio de escobillas 
	1
	 
	 

	6.5
	Cambio de rodamientos 
	1
	 
	 

	6.6
	Cambio de bujes 
	1
	 
	 

	6.7
	Cambio del interruptor y funciones 
	1
	 
	 

	6.8
	Cambio batería y cargador 
	1
	 
	 

	6.9
	Cambio de mandril  
	1
	 
	 

	7
	COMPRESOR (Multi Marcas)
	 
	 
	 

	7.1
	Mantenimiento preventivo a todo costo: revisión general, cambio de empaques, mantenimiento filtro de aire, parte eléctrica motor, manómetro, cabezote y calibración del automático.  
	1
	 
	 

	7.2
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO (INCLUYE TODOS SUS REPUESTOS)
	 
	 
	 

	7.3
	Cambio de manómetro
	1
	 
	 

	7.4
	Cambio de manguera enlonada a presión color roja 
	1
	 
	 

	7.5
	Cambio de llave medio paso 1/2" 
	1
	 
	 

	7.6
	Cambio de filtro 
	1
	 
	 

	7.7
	Servicio de pintura general incluye anticorrosivo  
	1
	 
	 

	7.8
	Cambio del motor eléctrico incluye desinstalar, instalar y puesta en funcionamiento 
	1
	 
	 

	7.9
	reparación (embobinado del motor)  
	1
	 
	 

	7.10
	Cambio del condensador  
	1
	 
	 

	7.11
	Cambio de la polea  
	1
	 
	 

	7.12
	Cambio del aerógrafo  
	1
	 
	 

	8
	CARRO PODADOR (Multi Marcas)
	 
	 
	 

	8.1
	Mantenimiento preventivo a todo costo: revisión general, engrase, cambio de filtros, rodamientos, empaques, mantenimiento del carburador, parte eléctrica, del arranque (desmontar, limpiar, engrasar rodamiento del carrete, ajustar tensión y guaya acelerador), limpieza tanque, sincronizada y descarbonatada del equipo, ajuste de capuchón terminal, tuercas, tornillos, ajuste del mando de aceleración y posición guaya 
	1
	 
	 

	8.2
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO (INCLUYE TODOS SUS REPUESTOS)
	 
	 
	 

	8.3
	Cambio de Cilindro(s) pistón y anillos. 
	1
	 
	 

	8.4
	Cambio del embrague. 
	1
	 
	 

	8.5
	Cambio de la bujía. (con capuchón) 
	1
	 
	 

	8.6
	Reparación de Motor (Sustitución de elementos) 
	1
	 
	 

	8.7
	Cambio cigüeñal 
	1
	 
	 

	8.8
	Cambio rodamientos  
	1
	 
	 

	8.9
	Revisión tanques 
	1
	 
	 

	8.10
	Ajuste de compresión 
	1
	 
	 

	9
	PULIDORAS (Multi Marcas)
	 
	 
	 

	9.1
	Mantenimiento preventivo a todo costo: revisión general, mantenimiento parte eléctrica, engrase, tuercas, tornillos, ajuste del mando de aceleración, rodamientos, escobillas, cabezotes. 
	1
	 
	 

	9.1.1
	PULIDORA DE PISO
	 
	 
	 

	9.1.2
	Mantenimiento preventivo a todo costo: revisión general, mantenimiento parte eléctrica, engrase, motor, switch de arranque, tuercas, tornillos, ajuste del mando de aceleración, rodamientos, escobillas, cabezotes. 
	1
	 
	 

	9.1.3
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO (INCLUYE TODOS SUS REPUESTOS) SOLDADOR ELÉCTRICO
	 
	 
	 

	9.1.4
	Cambio de pinza porta-electrodo y de masa 
	1
	 
	 

	9.1.5
	Cambio del regulador de rango de soldadura 
	1
	 
	 

	9.1.6
	Cambio del embobinado primario y segundario 
	1
	 
	 

	9.1.7
	Cambio de la leva de variación de voltaje de 110V a 2020V 
	1
	 
	 

	9.1.8
	Cambio del Sistema de refrigeración incluye indicador de temperatura
	1
	 
	 

	9.1.9
	Cambio de un metro de cable No 6 para porta electrodo 
	1
	 
	 

	10
	ELECTROBOMBA (multimarca)
	 
	 
	 

	10.1
	Impulsor (Rodete): Desmontaje y limpieza de sedimentos, hilos o incrustaciones. En caso de erosión o rotura de álabes, se debe realizar el reemplazo por uno de material compatible (latón, Noryl o acero inoxidable).
	1
	 
	 

	10.2
	Sello Mecánico: Cambio obligatorio en mantenimiento correctivo para evitar filtraciones hacia el motor. El sello debe ser de carbón/cerámica o materiales resistentes según el tipo de fluido.
	1
	 
	 

	10.3
	Cuerpo de Voluta: Inspección de la cámara de bombeo, eliminación de óxido y verificación de la integridad de la carcasa.
	1
	 
	 

	10.4
	Válvula de Pie (Pichancha) y Cheque: Revisión del sello de caucho y resorte para garantizar que la bomba no pierda el cebado.
	1
	 
	 

	10.5
	Rodamientos (Cojinetes): Sustitución obligatoria de rodamientos si presentan ruido, juego axial o vibración (preferiblemente marcas de alta calidad como SKF, NSK o FAG).
	1
	 
	 

	10.6
	Condensador de Marcha: Verificación de la capacitancia (uF) para asegurar un arranque óptimo y evitar recalentamientos
	1
	 
	 

	10.7
	Caja de Bornes: Limpieza de contactos, ajuste de terminales y verificación del aislante del cable de alimentación.
	1
	 
	 

	10.8
	Ventilación: Limpieza de la tapa deflectora y del ventilador para garantizar el flujo de aire sobre las aletas de disipación de calor.
	1
	 
	 

	10.9
	Presostato / Flujostato: En equipos de presión constante, se debe calibrar el rango de encendido y apagado.
	1
	 
	 

	10.10
	Protección Térmica: Verificación de que el protector térmico interno actúe correctamente ante sobrecargas.
	1
	 
	 

	10.11
	Bobinado: Medición de resistencia de aislamiento (megado) para descartar fugas a tierra o cortocircuitos internos.
	1
	 
	 

	11
	MOTOBOMBA (MULTIMARCAS)
	 
	 
	 

	11.1
	Sistema de Admisión: Limpieza o cambio del filtro de aire (elemento de papel o esponja) para evitar el ingreso de partículas al cilindro.
	1
	 
	 

	11.2
	Sistema de Combustible: Limpieza del tanque, cambio del filtro de combustible y limpieza técnica del carburador (ajuste de flotador y chicleres).
	1
	 
	 

	11.3
	Sistema de Encendido: Cambio de bujía (según grado térmico especificado) y verificación de la luz de válvulas (admisión y escape).
	1
	 
	 

	11.4
	Lubricación: Cambio de aceite de motor (grados SAE 10W30 o 20W50 según manual) y limpieza del tapón magnético si lo posee.
	1
	 
	 

	11.5
	Arranque: Revisión del cordón retráctil, resorte recuperador y trinquetes del sistema de arranque manual.
	1
	 
	 

	11.6
	Sello Mecánico: Inspección y reemplazo del sello para evitar que el agua pase al eje del motor. Debe ser resistente a la abrasión (carburo de silicio o cerámica).
	1
	 
	 

	11.7
	Impulsor y Difusor: Verificación de desgaste por cavitación o sólidos. En motobombas de "caudal", el espacio entre impulsor y voluta debe ser mínimo para mantener la eficiencia.
	1
	 
	 

	11.8
	Cuerpo de la Bomba: Limpieza de la cámara de cebado y verificación de los tapones de drenaje y llenado (con sus respectivos empaques).
	1
	 
	 

	11.9
	Válvula de Retención (Check): Revisión de la lengüeta interna de caucho que permite que la bomba mantenga el agua para el siguiente arranque.
	1
	 
	 

	11.10
	Amortiguación: Revisión y cambio de los tacos de goma (silentblocks) que reducen la vibración entre el motor y el chasis tubular.
	1
	 
	 

	11.11
	Conexiones: Inspección de las roscas de entrada (succión) y salida (descarga). Deben incluirse empaques nuevos en los acoples rápidos.
	1
	 
	 

	11.12
	Chasis: Limpieza de corrosión y aplicación de pintura protectora para evitar el deterioro por contacto con agua y lodo.
	1
	 
	 

	12
	FUMIGADORA MANUAL
	 
	 
	 

	12.1
	Tanque y Sistema de Filtrado: Limpieza interna del tanque para eliminar sedimentos de agroquímicos. Revisión y limpieza del filtro de la boca de llenado y del filtro interno de succión.
	1
	 
	 

	12.2
	Sistema de Bombeo (Cámara de Presión): Desarmado de la cámara de presión, lubricación y cambio del retén, anillo de fricción o pistón de caucho/cuero (según el modelo) para recuperar la presión de bombeo.
	1
	 
	 

	12.3
	Válvulas de Retención (Esferas/Flappers): Limpieza y cambio de las canastillas y esferas de acero inoxidable o plástico (válvulas check de succión y descarga) que mantienen la presión regulada en la cámara.
	1
	 
	 

	12.4
	Palanca y Sistema de Accionamiento: Inspección del juego de varillas, pernos de articulación y pasadores del brazo de bombeo. Aplicación de grasa en los puntos de fricción mecánica.
	1
	 
	 

	12.5
	Manguera y Conexiones: Revisión de la manguera de alta presión para detectar grietas o cristalización por el sol. Sustitución de abrazaderas y empaques cónicos en los extremos de conexión.
	1
	 
	 

	12.6
	Lanza y Válvula de Control (Gatillo): Desarmado de la empuñadura, limpieza del filtro de malla interno, cambio del empaque del vástago (o aguja de cierre) y lubricación del resorte del gatillo.
	1
	 
	 

	12.7
	Boquilla y Difusor: Limpieza técnica (sin elementos metálicos que alteren el orificio) o cambio de la boquilla (cono hueco, abanico o regulable). Sustitución del empaque plano de sellado.
	1
	 
	 

	12.8
	Chasis y Correas de Sujeción: Revisión de las correas de carga, almohadillas protectoras y hebillas de ajuste. Inspección de la base plástica o metálica que soporta el tanque en la espalda del operario.
	1
	 
	 




ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS ADICIONALES APLICABLES PARA EL LOTE 1




	ÍTEM
	CONDICIONES TÉCNICAS ADICIONALES REQUERIDAS
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	1
	PLANEACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO: Teniendo en cuenta la naturaleza de la modalidad de ejecución del proceso contractual (tracto sucesivo), el oferente junto con el supervisor del contrato desarrollará cronograma para la prestación de servicio, teniendo como prioridad la fecha de límite del plazo de ejecución, criterios de los servicios requerido y necesidad establecida por cada unidad; actividad que deberá ser documentada dentro de los primeros 15 días calendario posteriores al inicio de ejecución del proceso contractual y presentado al ordenador del gasto para su aprobación y posterior inicio de ejecución.
Así mismo, en caso de requerir la ejecución de parte del proceso a través de terceros, presentará junto con el cronograma las empresas con la que desarrollará dicha actividad.
	
	

	2
	El contratista, deberá certificar por escrito que dispone e informa de medios que permitan fácil comunicación o ubicación en caso de eventualidad o contingencia, se nombrara mediante oficio a una persona que se encargará de supervisar en su unidad la ejecución del contrato, así como solucionar inquietudes e improvistos que puedan presentarse; informará en que teléfono fijo, teléfono celular, fax o correo electrónico podrá ubicarse
	
	

	3
	GARANTÍA: El oferente deberá presentar una certificación firmada por el representante legal, en la cual garantice como mínimo seis (6) meses de garantía de calidad para los elementos objeto del presente proceso, si es el caso cambiarlo ya sea por mala calidad u otros factores que alteren las condiciones técnicas requeridas deberá ser atendida en un término no superior de dos (02) días calendario a la solicitud por parte del supervisor del contrato
	
	



LOTE 2: “PRESTAR LOS SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO (INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE REPUESTOS ORIGINALES), CALIBRACIÓN METROLÓGICA Y PRUEBAS DE MEDICIÓN PARA LOS EQUIPOS LOGÍSTICOS, DE LABORATORIO Y DE PRECISIÓN (ALCOHOSENSORES, TERMOHIGRÓMETROS, DISTANCIÓMETROS Y DEMÁS EQUIPOS DE CALIBRACIÓN), PARA LA POLICÍA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE.”

LOTE 2

	ITEM
	Descripción
	UNIDAD
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	13
	BALANZAS DIGITALES
	 
	 
	 

	13.1
	CALIBRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE LAS BALANZAS DIGITALES, NIVELACIÓN, AJUSTE DE CERO, REALIZAR PRUEBAS DE REPETIBILIDAD
	Unidad
	 
	 

	14
	TENSIÓMETRO DE PARED
	 
	 
	 

	14.1
	VERIFICACIÓN DE PUNTO CERO, CALIBRACIÓN, CALIBRACIÓN INTEGRAL DEL ELEMENTO
	Unidad
	 
	 

	15
	TENSIÓMETRO MANUAL
	 
	 
	 

	15.1
	VERIFICACIÓN DE PUNTO CERO, CALIBRACIÓN INTEGRAL DEL ELEMENTO
	Unidad
	 
	 

	16
	TERMOHIDRÓMETRO
	 
	 
	 

	16.1
	CALIBRACIÓN, ESTABILIZACIÓN Y CALIBRACIÓN INTEGRAL DEL ELEMENTO
	Unidad
	 
	 

	17
	BALANZA
	 
	 
	 

	17.1
	CALIBRACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE LAS BALANZAS DIGITALES, NIVELACIÓN, AJUSTE DE CERO, REALIZAR PRUEBAS DE REPETIBILIDAD
	Unidad
	 
	 

	18
	CAMARA FOTOGRÁFICA DIGITAL
	 
	 
	 

	18.1
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
	Unidad
	 
	 

	19
	CALIBRADOR PIE DE REY
	 
	 
	 

	19.1
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
	Unidad
	 
	 

	20
	TERMOHIGRÓMETRO
	 
	 
	 

	20.1
	Mantenimiento del equipo, el cual incluye aseo, verificación de sus diferentes componentes, accesorios y funcionalidad del mismo
	Unidad
	 
	 

	20.2
	Entrega de los resultados obtenidos posterior al mantenimiento del equipo, descrito en el literal anterior
	Unidad
	 
	 

	20.3
	Calibración del equipo
	Unidad
	 
	 

	20.4
	Entrega del certificado original de calibración del equipo
	Unidad
	 
	 

	21
	LUXÓMETRO
	 
	 
	 

	21.1
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y CALIBRACION
	Unidad
	 
	 

	22
	DESHUMIFICADOR
	 
	 
	 

	22.1
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y CALIBRACION
	Unidad
	 
	 

	23
	ESTEREOSCOPIO
	 
	 
	 

	23.1
	Sistema Óptico de Oculares y Objetivos: Limpieza técnica de lentes oculares, prismas internos y objetivos mediante el uso exclusivo de papel óptico libre de estática, soplador de pera y solventes especializados (mezclas de alcohol isopropílico y éter o líquidos aprobados por el fabricante). Eliminación de huellas dactilares, partículas de polvo y principios de hongo óptico sin alterar los recubrimientos antirreflejo (coatings).
	Unidad
	 
	 

	23.2
	Tubo Binocular / Trinocular y Ajuste Interpupilar: Desarmado parcial, limpieza y lubricación de las guías mecánicas que permiten el ajuste de la distancia interpupilar y la corrección de dioptrías en los portaoculares. Verificación de la perfecta alineación de los prismas para evitar la diplopía (visión doble) y la fatiga ocular del operario.
	Unidad
	 
	 

	23.3
	Sistema de Enfoque (Macrométrico): Inspección, limpieza de grasa vieja y lubricación con grasa de alta viscosidad (base litio o sintética para óptica) en el sistema de piñón y cremallera de enfoque. Ajuste de la tensión del mando para evitar el deslizamiento o caída libre del cabezal por gravedad.
	Unidad
	 
	 

	23.4
	Sistema de Cambio de Aumento (Zoom / Torreta): Mantenimiento del mecanismo cambiador de aumentos, ya sea de tambor giratorio (pasos fijos) o sistema continuo (zoom). Calibración geométrica para asegurar la parfocalidad (que la muestra no pierda el enfoque al cambiar de aumento) y el centrado del campo visual.
	Unidad
	 
	 

	23.5
	Sistema de Iluminación Incidente y Transmitida: Revisión del circuito eléctrico de iluminación. Limpieza de los difusores plásticos o de vidrio, sustitución de bombomerías halógenas o verificación de diodos LED (según modelo). Limpieza y ajuste de los potenciómetros de control de intensidad lumínica y de los cables de alimentación.
	Unidad
	 
	 

	23.6
	Estructura, Estativo y Base de Trabajo: Limpieza profunda de la base del equipo, columna de soporte y brazos articulados (si los posee). Ajuste de prisioneros, topes de seguridad mecánica y mordazas de fijación. Inspección de las pinzas de succión de muestras y sustitución o limpieza de los discos de platina (vidrio esmerilado o plástico blanco/negro).
	Unidad
	 
	 

	23.7
	Calibración y Pruebas de Resolución: Pruebas funcionales de campo plano, contraste y distorsión utilizando muestras de referencia. Verificación del alineamiento del eje óptico con respecto al centro de la platina para garantizar la simetría de las imágenes tridimensionales.
	Unidad
	 
	 

	24
	CABINA EXTRACTORA
	 
	 
	 

	24.1
	Verificación del estado físico del equipo, panel eléctrico, sistema lumínico, pruebas de control estabilidad y buen funcionamiento, estado de velocidad del aire, verificación de filtros. Verificación del flujo de extracción incluye el cambio de un filtro retenedor de partículas y un filtro de carbón activado, retenedor de contaminantes del medio ambiente.
	Unidad
	 
	 

	25
	NAVEGADOR GPSMAP 64SC
	 
	 
	 

	25.1
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y CALIBRACION
	Unidad
	 
	 

	26
	NAVEGADOR GPS OREGON 650
	 
	 
	 

	26.1
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y CALIBRACION
	Unidad
	 
	 

	27
	LOCALIZADOR GPS MOBILEMAPPER 50
	 
	 
	 

	27.1
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y CALIBRACION
	Unidad
	 
	 

	28
	ALCOHOSENSORES (LIFELOC FC20, LIFELOC FC20BT)
	 
	 
	 

	28.1
	Mantenimiento del equipo, el cual incluye aseo, verificación de sus diferentes componentes, accesorios y funcionalidad del mismo, verificación del estado de la batería interna del equipo, teniendo en cuenta que los equipos al realizar la impresión de la prueba se apaga, al igual establecer a cada equipo la fecha de verificación
	Unidad
	 
	 

	28.2
	Entrega de los resultados obtenidos posterior al mantenimiento del equipo, descrito en el literal anterior
	Unidad
	 
	 

	28.3
	Calibración de los equipos de acuerdo al protocolo establecido en la resolución Número 35152 del 26 de junio de 2023, emanada del Ministerio de comercio, industria y turismo de la Superintendencia de Industria y Comercio
	Unidad
	 
	 

	28.4
	Entrega del certificado original de calibración del equipo, el cual debe tener certificación de la ONAC - resolución 64189 de 2015, Por la cual se definen los requisitos de elegibilidad y obligaciones de los organismos autorizados de verificación metrológica
	Unidad
	 
	 

	28.5
	Tener presente el numeral 9.11.5.3 Reparación, resolución Número 35152 del 26 de junio de 2023, emanada del Ministerio de comercio, industria y turismo de la Superintendencia de Industria y Comercio: "9.11.5.3 Reparación: Cuando con ocasión de una regularización, verificación periódica, o por iniciativa del titular, un alcoholímetro deba ser sometido a reparación, dicha actividad deberá ser realizada por un reparador registrado en el SIMEL (Sistema de Información de Metrología Legal)"
	Unidad
	 
	 

	29
	TERMOHIGRÓMETROS (DATALOGGER DT-172 CEM)
	 
	 
	 

	29.1
	Mantenimiento del equipo, el cual incluye aseo, verificación de sus diferentes componentes, accesorios y funcionalidad del mismo
	Unidad
	 
	 

	29.2
	Entrega de los resultados obtenidos posterior al mantenimiento del equipo, descrito en el literal anterior
	Unidad
	 
	 

	29.3
	Calibración del equipo
	Unidad
	 
	 

	29.4
	Entrega del certificado original de calibración del equipo
	Unidad
	 
	 

	30
	TERMOHIGRÓMETRO
	 
	 
	 

	30.1
	Mantenimiento del equipo, el cual incluye aseo, verificación de sus diferentes componentes, accesorios y funcionalidad del mismo
	Unidad
	 
	 

	30.2
	Entrega de los resultados obtenidos posterior al mantenimiento del equipo, descrito en el literal anterior
	Unidad
	 
	 

	30.3
	Calibración del equipo
	Unidad
	 
	 

	30.4
	Entrega del certificado original de calibración del equipo
	Unidad
	 
	 

	31
	DESHUMIFICADOR
	 
	 
	 

	31.1
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y CALIBRACION
	Unidad
	 
	 

	32
	LUXÓMETRO
	 
	 
	 

	32.1
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y CALIBRACION
	Unidad
	 
	 




ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS ADICIONALES APLICABLES PARA EL LOTE 2
	ÍTEM
	CONDICIONES TÉCNICAS ADICIONALES REQUERIDAS
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	1
	CERTIFICACIÓN ONAC:
La seccional de Tránsito y Transporte del Departamento de Policía Meta, requiere de la calibración, mantenimiento preventivo y/o correctivo de los equipos de alcohosensores. Teniendo en cuenta lo establecido en la Ley 906 “Código de Procedimiento Penal”, Ley 769 de 2002 “Por la cual se expide el Código Nacional de Tránsito terrestre y se dictan otras disposiciones” y la Resolución 1844 de 2015 “Por la cual se adopta la segunda versión de la guía para la medición indirecta de alcoholemia a través de Aire Expirado”, el cual establece que la calibración de estos, debe ser realizada por Laboratorios acreditados por el ORGANISMO NACIONAL DE ACREDITACIÓN DE COLOMBIA (ONAC)  o por laboratorios acreditados por un organismo de Acreditación reconocido por la ONAC y la Resolución 64189 de 2015 “Que define los requisitos de elegibilidad y obligaciones de los organismos autorizados de verificación Metrológica”.
Por lo anterior deberá presentar con la calibración de los alcohosensores certificación de calibración con acreditación ONAC.
	
	

	2
	CERTIFICACIÓN
Como resultado del proceso de calibración, se deben entregar junto con los elementos calibrados, el certificado en original de calibración de cada equipo por un periodo mínimo de un año de los demás equipos diferentes al alcohosensor.
	
	

	3
	PLANEACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO: Teniendo en cuenta la naturaleza de la modalidad de ejecución del proceso contractual (tracto sucesivo), el oferente junto con el supervisor del contrato desarrollará cronograma para la prestación de servicio, teniendo como prioridad la fecha de límite del plazo de ejecución, criterios de los servicios requerido y necesidad establecida por cada unidad; actividad que deberá ser documentada dentro de los primeros 15 días calendario posteriores al inicio de ejecución del proceso contractual y presentado al ordenador del gasto para su aprobación y posterior inicio de ejecución.
Así mismo, en caso de requerir la ejecución de parte del proceso a través de terceros, presentará junto con el cronograma las empresas con la que desarrollará dicha actividad anexando los certificados de acreditación de la ONAC pertinentes donde se evidencia la capacidad para realizar las calibraciones y así mismo la acreditación de la empresa inscrita ante SIMEL que realizará el mantenimiento correctivo del alcohosensor.
	
	

	4
	El contratista, deberá certificar por escrito que dispone e informa de medios que permitan fácil comunicación o ubicación en caso de eventualidad o contingencia, se nombrara mediante oficio a una persona que se encargará de supervisar en su unidad la ejecución del contrato, así como solucionar inquietudes e improvistos que puedan presentarse; informará en que teléfono fijo, teléfono celular, fax o correo electrónico podrá ubicarse.
	
	

	5
	GARANTÍA: El oferente deberá presentar una certificación firmada por el representante legal, en la cual garantice como mínimo seis (6) meses de garantía de calidad para los elementos objeto del presente proceso, si es el caso cambiarlo ya sea por mala calidad u otros factores que alteren las condiciones técnicas requeridas deberá ser atendida en un término no superior de dos (02) días calendario a la solicitud por parte del supervisor del contrato.
	
	



LOTE 3: “PRESTAR LOS SERVICIOS INTEGRALES DE LAVADO Y DESINFECCIÓN, DE LOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA (ELEVADOS, SUBTERRÁNEOS Y DE RESERVA) DE LAS UNIDADES POLICIALES PERTENECIENTES AL DEPARTAMENTO DE POLICÍA META”.

LOTE 3
	ITEM
	Descripción
	UNIDAD
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	34
	Lavado y Desinfección de Tanques de Almacenamiento - Capacidad 1.000 Litros, 07 tanques: Alistamiento, vaciado regulado (aprovechamiento del líquido o evacuación controlada) y lavado mecánico de paredes internas, piso y tapa empleando cepillos de cerda plástica de rigidez media (no metálicos para evitar desprendimiento de polímeros o fisuras). Remoción manual de sedimentos, lodos y biopelícula (biofilm). Aplicación por aspersión de solución desinfectante con hipoclorito de sodio o amonio cuaternario de quinta generación, calculando las partes por millón (PPM) según la norma técnica sanitaria. Enjuague a presión y evacuación total de residuos. Incluye inspección del flotador y sellado hermético de la tapa.
	Unidad
	 
	 

	35
	Lavado y Desinfección de Tanques de Almacenamiento - Capacidad 2.000 Litros, 02 tanques: Operación técnica de limpieza hidromecánica interna para tanques medianos (plásticos o de fibra de vidrio). Cierre de válvulas de entrada, desagüe del volumen remanente y lavado de superficies con hidrolavadora de baja presión para retirar incrustaciones calcáreas y depósitos de limo sin debilitar las paredes estructurales. Desinfección química mediante el método de cepillado o aspersión dirigida con agentes bactericidas, virucidas y alguicidas autorizados para contacto con agua de consumo humano. Neutralización y enjuague final garantizando cero trazas de cloro libre antes del llenado. Inspección del estado de los acoples de entrada/salida y purga de aire en la red.
	Unidad
	 
	 

	36
	Lavado y Desinfección de Tanques de Almacenamiento - Capacidad 10.000 Litros, 02 tanques: Ejecución del protocolo de lavado, desincrustación y desinfección para tanques de gran volumen (elevados, subterráneos o modulares)
	Unidad
	 
	 



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS ADICIONALES APLICABLES PARA EL LOTE 3
	ÍTEM
	CONDICIONES TÉCNICAS ADICIONALES REQUERIDAS
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	1
	Normatividad y Coordinación: El lavado y desinfección de tanques de almacenamiento de agua potable se ejecutará conforme a la Resolución 2115 de 2007 (o norma que la modifique), cumpliendo con los lineamientos ambientales vigentes. El contratista coordinará con el administrador del punto de servicio el cronograma de ejecución para no afectar la operación y el servicio será facturado únicamente en el mes de su realización y recibo a satisfacción.
	
	

	2
	Integralidad de la Tarifa: El valor ofertado debe ser integral e incluir: insumos químicos (con registro sanitario), elementos de protección personal (EPP), herramientas especializadas, maquinaria (motobombas, hidrolavadoras), transporte, viáticos y todo costo directo o indirecto necesario para la prestación óptima del servicio.
	
	

	3
	Idoneidad y Habilitación: El oferente debe ser una empresa especializada y autorizada por la autoridad sanitaria competente. Deberá adjuntar obligatoriamente el Concepto Sanitario Favorable o licencia vigente. En caso de subcontratación, se debe presentar el contrato o certificación de vinculación comercial vigente, donde se estipule la corresponsabilidad técnica y legal para la actividad.
	
	

	4
	Soportes de Ejecución (Evidencia): Al finalizar la actividad, el contratista entregará un informe técnico al administrador del punto, que incluya registro fotográfico (antes, durante y después) y/o videos en alta resolución, donde se evidencie la limpieza profunda de paredes, pisos y sellado de los tanques.
	
	

	5
	Gestión Ambiental y Sustancias: Se debe presentar la Ficha de Datos de Seguridad (MSDS) de cada producto químico a utilizar. El contratista es el único responsable de la recolección, transporte y disposición final de lodos y residuos peligrosos generados, debiendo entregar el certificado de disposición final emitido por un gestor ambiental autorizado.
	
	

	6
	Seguridad y Salud en el Trabajo (SST): El personal operativo debe contar con certificación vigente para Trabajo en Alturas y para Espacios Confinados, de acuerdo con la Resolución 4272 de 2021. Asimismo, deberán presentar la planilla de pago de Seguridad Social (ARL, EPS, AFP) vigente al día de la actividad.
	
	

	7
	Certificación de Aptitud: Una vez concluida la desinfección, el contratista expedirá y entregará una Certificación de Lavado y Desinfección, la cual debe indicar el método utilizado, los químicos empleados, la fecha de realización y la fecha sugerida de la próxima intervención (vigencia del servicio).
	
	



CONDICIONES TECNICAS ADICIONALES APLICABLES A TODOS LOS LOTES

	[bookmark: _Hlk102315460]ÍTEM
	OTRAS CONDICIONES MÍNIMAS
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	
	
EXPERIENCIA PROPONENTE PARA CADA LOTE

Las condiciones de experiencia se encuentran justificadas, solicitada y será verificada por la Metropolitana de Villavicencio y no otorgarán puntaje. Esta exigencia debe esta adecuada y es proporcional a la naturaleza y cuantía del contrato.

Este requisito esta consignado en el anexo ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS LOTE 1, 2 y 3 y será verificado por los miembros del comité evaluador técnico.

Con el fin de garantizar la calidad de los bienes o servicios a contratar y evitar incumplimientos en la ejecución del futuro contrato, se requiere acreditar experiencia en proyectos iguales o similares al objeto de la presente invitación para cada LOTE, tal acreditación será avalada con la presentación de los documentos como lo son certificaciones y/o contratos, cuya sea igual o superior al 100% del presupuesto asignado al presente proceso, con empresas públicas o privadas para lo cual el oferente deberá aportar certificaciones y/o contratos, que deben contener como mínimo la siguiente información:

Para la acreditación de la experiencia en el presente proceso solo se tendrá en cuenta actas de liquidación o certificación contractual, Las certificaciones deben contener como mínimo la siguiente información: 

A. Nombre o razón social del contratante.
B. Nombre o razón social del contratista.
C. Objeto del contrato.
D. Número del contrato.
E. Valor del Contrato en peso colombiano.
F. Plazo de ejecución.
G. Fecha de iniciación del contrato.
H. Cumplimiento del contrato (excelente, muy bueno, bueno o satisfactorio).
I. Manifestación clara y explicativa que el contratista cumplió a cabalidad con el objeto contractual.
J. La certificación deberá estar suscrita por el representante legal de la entidad contratante u ordenador del gasto, indicando la dirección, NIT y teléfono. 

· No se admiten certificaciones de subcontrataciones.
· No se admiten auto certificaciones de suministro propias.
· No se tendrá en cuenta contratos en ejecución (entiéndase en ejecución hasta el recibido final).
· No se aceptan certificaciones con enmendaduras.
· No se aceptarán certificaciones cuya calificación sea mala o deficiente.

Nota 1: las certificaciones serán objeto de verificación; no serán tenidas en cuenta aquellas certificaciones en las que no se pueda constatar que el contratista cumplió a cabalidad con el objeto contractual.

Nota 2: si el contrato corresponde a un contrato ejecutado bajo la modalidad de consorcio o unión temporal, el valor del contrato a considerar será igual al valor total facturado del contrato multiplicado por el porcentaje de participación de cada uno de los integrantes, para lo cual se deberá anexar copia del documento consorcial o de unión temporal donde se pueda verificar el porcentaje de participación.
	
	

	
	EXPERIENCIA DEL PERSONAL PARA LOS LOTES

Este requisito esta consignado en el anexo ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS LOTE 1, 2 y 3 y será verificado por los miembros del comité evaluador técnico.

LOTE 1: “PRESTAR LOS SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO (INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE REPUESTOS, ACCESORIOS E INSUMOS), PARA EL MOBILIARIO METÁLICO (CAMAROTES Y CÓMODAS) PARA EL DEPARTAMENTO DE POLICÍA META Y EL EQUIPO LOGÍSTICO, AGRÍCOLA Y DE HERRAMIENTA ELÉCTRICA DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO.”

Teniendo en cuenta la naturaleza y complejidad del servicio, se requiere conocimientos profesionales, técnicos y/o tecnológicos así:

	Título Académico
	Experiencia General
	Documentos Exigidos
	Cantidad

	Técnico o Tecnólogo en Mecánica, Electromecánica o Mantenimiento Industrial.
	Mínimo tres (3) años contados a partir de la expedición de la tarjeta profesional o título.
	· Copia del Título y Acta de Grado.
· Tarjeta Profesional (si aplica).
· Certificaciones laborales verificables.
	UNO (1)

	Bachiller con certificación en Soldadura (SENA o similar) y/o Mecánica de motores.
	Mínimo dos (2) años en labores de mantenimiento de estructuras metálicas o maquinaria.
	· Diploma de Bachiller.
· Certificado de formación técnica / curso.
· Certificaciones de experiencia.
	UNO (1)



LOTE 2: “PRESTAR LOS SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO (INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE REPUESTOS ORIGINALES), CALIBRACIÓN METROLÓGICA Y PRUEBAS DE MEDICIÓN PARA LOS EQUIPOS LOGÍSTICOS, DE LABORATORIO Y DE PRECISIÓN (ALCOHOSENSORES, TERMOHIGRÓMETROS, DISTANCIÓMETROS Y DEMÁS EQUIPOS DE CALIBRACIÓN), PARA LA POLICÍA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO Y UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE.”

Se requiere un funcionario con experiencia en ingeniería biomédica y/o electrónica debidamente certificados, quienes ejecutarán el objeto contractual. Por lo tanto, los oferentes deberán acreditar que cuenta con los siguientes perfiles académicos y experiencia específica, así:

	TITULO ACADÉMICO
	EXPERIENCIA GENERAL
	DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA ACREDITACIÓN DEL PERFIL
	CANTIDAD DE OPERARIOS REQUERIDOS

	Técnico o tecnólogo en áreas como electrónica, metrología, instrumentación industrial o biomédica.
	01 año de experiencia
	                     Tarjeta Profesional o diploma
	UNO (1)

	
	
	                     Copia de cedula de ciudadanía 
	

	
	
	                     Copia de la certificación que acrediten la experiencia del profesional en ejecución de proyecto con objeto similar al del presente proceso.
	

	profesional o Técnico o tecnólogo en electrónica o a fines
	01 año de experiencia
	                     Tarjeta Profesional o diploma
	UNO (1)

	
	
	                     Copia de cedula de ciudadanía 
	

	
	
	Copia de la certificación que acrediten la experiencia del profesional en ejecución de proyecto con objeto similar al del presente proceso.
	


LOTE 3: “SERVICIO DE LAVADO DE TANQUES, EN EL COMANDO DE DEPARTAMENTO DE POLICIA META, COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA Y CENTRO VACACIONAL”.

	TITULO ACADÉMICO
	EXPERIENCIA GENERAL
	DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA ACREDITACIÓN DEL PERFIL 
	CANTIDAD DE OPERARIOS REQUERIDOS

	Ingeniero, tecnólogo, técnico profesional y/o técnico - para realizar pruebas físico-químicas y microbiológicas del agua.
	01 año de experiencia
	·    Tarjeta Profesional o diploma
	UNO (1)

	
	
	·    Copia de cedula de ciudadanía 
	

	
	
	·    Copia de la certificación que acrediten la experiencia del profesional en ejecución de proyecto con objeto similar al del presente proceso.
	

	Curso de trabajo en alturas 
	1 año de experiencia 
	·    Tarjeta Profesional o diploma o curso en alturas
	UNO (1)

	
	
	·    Copia de cedula de ciudadanía 
	

	
	
	·    Copia de la certificación que acrediten la experiencia del profesional en ejecución de proyecto con objeto similar al del presente proceso.
	


Dicha experiencia será contada a partir de la expedición de la tarjeta profesional, acta de grado y/o certificado académico.
	
	

	
	CAPACIDAD OPERATIVA 

Este requisito esta consignado en el anexo ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS LOTE 1, 2 y 3 y será verificado por los miembros del comité evaluador técnico.

El oferente mediante certificación escrita firmada por el representante legal, deberá certificar que cuenta con la infraestructura requerida, medios logísticos y tecnológicos, personal idóneo, equipos necesarios para la ejecución de acuerdo a lo establecido en el anexo N.º 2 especificaciones técnicas, del presente estudio previo.

El oferente deberá mediante certificación firmada por el representante legal, donde garantice que cuenta con la capacidad administrativa, operacional de recurso humano, disponible de atención, transporte, recursos financieros y todo lo necesario para la prestación del servicio objeto del presente proceso de contratación.

	
	

	1. 
	Garantía de Calidad y Cumplimiento Técnico
El oferente deberá aportar una certificación escrita, suscrita por él mismo o su representante legal, en la que garantice que todos los bienes y servicios objeto del presente proceso cumplen estrictamente con las fichas técnicas y estándares de calidad exigidos. Mediante dicho documento, se entenderá prestado el compromiso, bajo la gravedad de juramento, de que los elementos suministrados son de óptima calidad y aptos para el uso institucional.
	
	

	2. 
	Obligación de Reposición y Cambio
El contratista se obliga a realizar el cambio o reposición de los elementos, sin costo adicional para la Policía Nacional, cuando se presente cualquiera de las siguientes causales:

· Defectos de fabricación o vicios ocultos.
· Baja calidad de los insumos o materiales.
· Daños sufridos durante el cargue, traslado o descargue.
· Cualquier alteración en sus condiciones físicas normales que afecte su funcionalidad o estética.
	
	

	3. 
	Procedimiento y Tiempos de Respuesta
El cambio de los bienes y/o servicios deberá efectuarse en un término no superior a cinco (5) días calendario, contados a partir de la notificación realizada por el supervisor del contrato. Para tal fin, el contratista deberá:
Recoger los elementos en el Almacén de Intendencia de la Policía Metropolitana de Villavicencio (Carrera 21 Sur, vía Kirpas - Camino Ganadero, contiguo al Parque Las Malocas) o en el lugar que se coordine previamente con el supervisor (a).
Luego se entregará del servicio de la garantía y elementos debidamente empacados y sellados, garantizando un embalaje que asegure su conservación, integridad y que facilite el transporte posterior a otras unidades policiales.
	
	

	4. 
	Vigencia y Alcance de la Garantía
La garantía de calidad empezará a regir a partir de la firma del acta de recibo a satisfacción. Esta cobertura ampara defectos de fábrica y fallas de calidad, excluyendo explícitamente el desgaste natural por uso o el vencimiento del producto, siempre que este último haya sido entregado con una vida útil acorde a lo pactado.
	
	

	5. 
	Compatibilidad con el Amparo de Calidad
Las obligaciones aquí estipuladas son complementarias y no excluyentes de las coberturas constituidas en la Póliza Única de Garantías a favor de Entidades Estatales, ni de las responsabilidades legales que se deriven del incumplimiento contractual.
	
	

	6. 
	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
[bookmark: _Hlk120437888]El oferente conforme a certificación presentada firmada por el representante legal y por el profesional encargado de la implementación del SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SG-SST o de la ARL, garantizará el cumplimiento de los nuevos estándares mínimos del SG-SST establecidos en la Resolución No. 0312 de 2019, en concordancia con el Decreto 1072 de 2015.
De igual manera que se garantizará a tomar las medidas y acciones necesarias dirigidas a preservar, la vida e integridad de los empleados que realicen el traslado y entrega de los elementos, dando cumplimiento a las normas técnicas de seguridad industrial y salud ocupacional.
	
	

	7. 
	SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL
[bookmark: _Hlk96961731]El oferente conforme a certificación presentada, con la presentación de la oferta y el presente anexo firmado, que asume los siguientes compromisos:
· 
· Cumplir con todos los requisitos legales ambientales vigentes concernientes con su actividad económica (Producción, distribución, Comercialización), de tal forma que se garantice durante la vigencia y ejecución del objeto del contrato, el cumplimiento de las buenas prácticas ambientales con relación al ahorro y uso eficiente del agua y la energía, papel, materia prima, así como el manejo integral de residuos sólidos, establecidas por la Policía Nacional en el marco de la Implementación del Sistema de Gestión Ambiental en las Instalaciones; que contribuyan al cumplimiento de la política ambiental y objetivos ambientales institucionales. De igual manera entregar los elementos en presentaciones de empacado y embalajes simples, cuya disposición final permita el reciclaje, transformación a otros productos y su fácil descomposición.
· 
· Certificar por escrito que no se encuentra registrado como Infractor Ambiental, en el REGISTRO ÚNICO DE INFRACTORES AMBIENTALES (RUIA) del Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, de acuerdo a lo establecido en la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, “Por la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones”, o cualquiera que la modifique o derogue; para lo cual deberá anexar el pantallazo del aplicativo Vital de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA.

· Certificación suscrita por el representante legal donde manifieste que cuenta con la documentación correspondiente para su funcionamiento y que cualquier infracción ambiental por omisión de los mismos, será asumida como responsabilidad exclusiva del oferente.

· Cumplir con lo preceptuado en la norma ISO 14001 “NORMA INTERNACIONAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL” (SGA).

De igual manera deberá presentar diligenciado y suscrito por el representante legal, el formulario Compromiso Sistema de Gestión Ambiental, dispuesto por la Policía Nacional Policía Metropolitana de Villavicencio.
	
	

	8
	[bookmark: _Hlk116293783]CALIDAD DEL SERVICIO Y CAMBIO DE LOS ELEMENTOS APLICA PARA TODOS LOS LOTES

[bookmark: _Hlk116293796][bookmark: _Hlk134624871]El oferente deberá presentar certificación firmada por el representante legal del proponente o persona natural, donde manifieste que suministrará elementos y repuestos  originales, nuevos, genuinos, no remanufacturados, necesarios para el correcto funcionamiento de los equipos, ofreciendo una garantía de calidad mínima de doce (12) meses, contados a partir de la fecha de entrega y/o mantenimiento realizado; si durante el tiempo de garantía los elementos instalados y/o entregados  debido a mantenimiento correctivo (cambio de pieza)  y/o  uso presenta falencia en su normal funcionamiento, como consecuencia de la mala calidad de los suministros instalados o la falta de idoneidad de la persona que realizó el trabajo, el contratista asumirá la reposición del bien que se interviene, sin generar ningún sobre costo para la entidad, dicha reposición será entregada dentro de los cinco (05) días calendario siguientes a la solicitud por parte del supervisor del contrato. 

Este requisito y su forma de acreditación, se encuentra descrita en el anexo ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS la cual se verificará como CUMPLE o NO CUMPLE.

El requisito que anteriormente se establece es aplicable para los lotes.


[bookmark: _Hlk134625031][bookmark: _Hlk116293841]VERIFICACIÓN DEL RUIA APLICA PARA TODOS LOS LOTES 

[bookmark: _Hlk101101534]Los oferentes que participen en el presente proceso no deberán estar reportados en el Registro Único de Infractores Ambientales RUIA. LA POLICÍA NACIONAL – POLICÍA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO, consultará el sistema del Registro Único de Infractores Ambientales.

El requisito que anteriormente se establece es aplicable para los lotes.
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	CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN
Confidencialidad e integridad de la información institucional: dada la naturaleza de las actividades a realizar en desarrollo del objeto contractual, el futuro contratista debe garantizar la preservación de la integridad y confidencialidad de la información institucional a la cual llegare a tener acceso directamente o por intermedio de terceros; en tal virtud, adoptará todas las medidas que sean necesarias para impedir su duplicación, sustracción, divulgación, alteración, ocultamiento o utilización indebida y suscribirá con la entidad los formatos de confidencialidad o reserva a que haya lugar.

En virtud del presente proceso contractual, el oferente seleccionado se obliga a no suministrar información que obtenga o conozca con ocasión de la ejecución del futuro contrato; así como sobre los lugares a los cuales tenga acceso con ocasión de su desarrollo.

El oferente deberá firmar un acuerdo de confidencialidad y no revelación de la información para lo cual deberá diligenciar y entregar junto con la propuesta el Formulario Acuerdo de Confidencialidad.

En ese mismo sentido y dando cumplimiento a lo establecido en el Artículo Primero del Anexo No. 9 de la Resolución No. 08310 del 28 de diciembre de 2016 “por la cual se expide el manual del sistema de gestión de la seguridad de la información para la Policía Nacional”, el oferente y futuro contratista deberá diligenciar y entregar una vez adjudicado el proceso el formato No. 1DT-FR-0016 DECLARACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD Y COMPROMISO CON LA SEGURIDAD DE LA INFORMACION CONTRATISTAS O TERCEROS
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	RESPONSABILIDADES CONTRACTUALES
La celebración de subcontratos no relevará al CONTRATISTA de las responsabilidades que asume en virtud del presente contrato.
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	El oferente deberá mantener los precios y condiciones ofertados, durante la vigencia del presente contrato, toda vez que no se realizarán ajustes o adiciones fiscales al presupuesto existente del posible contrato.
	
	

	12
	El oferente no podrá ceder total o parcialmente a persona ajena, natural o jurídica, la ejecución del presente contrato.
	
	

	13
	Durante el periodo de garantía, el contratista debe atender los diferentes requerimientos técnicos vía telefónica y email, contando con una disponibilidad de horarios hábiles de oficina
	
	

	14
	El oferente deberá garantizar que los requerimientos realizados por parte del supervisor del contrato, serán atendidos con un plazo no máximo a 48 horas, además que los trabajos se realizarán de una forma eficiente y oportuna sin procesos que conduzcan a demoras injustificadas.
	
	

	15
	El oferente asumirá el costo total de los daños causados durante la ejecución del contrato, remplazando en su totalidad los bienes y elementos afectados
	
	

	16
	El oferente deberá contar con auxiliares, conductores, vehículos, equipos y demás recursos (humanos y logísticos) que se requieran para llevar a cabo la ejecución del presente proceso, sin generar costo adicional para la Policía Nacional
	
	

	17
	Los costos de transporte y demás gastos ocasionados con el objeto de este proceso, serán asumidos por el contratista y no tendrán costo adicional al valor establecido en la propuesta
	
	



El oferente diligenciara el formato de acuerdo al grupo al que desee presentar la oferta y borrar el otro en caso de que no se presente a los dos (borrar este texto posterior a su diligenciamiento)



__________________________________
Firma del representante legal del proponente 
Nombre o razón social del oferente: Diligenciar el nombre completo del proponente
Identificación (NIT ☐ C.C ☐  C.E ☐): Diligenciar la identificación del proponente
Nombre Representante Legal: Diligenciar el nombre completo del representante legal
Identificación (C.C ☐  C.E. ☐) Diligenciar el documento de identificación del representante legal
Dirección: Diligenciar la dirección del proveedor
Teléfono: Diligenciar teléfonos de contacto del proveedor
Email: Diligenciar correo electrónico de notificaciones
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