MATRIZ 4 – BIENES RELEVANTES
OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MÍNIMA CUANTÍA OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL


Para determinar uno o varios bienes nacionales relevantes la Entidad Estatal debe aplicar los criterios establecidos en el artículo 2.2.1.2.4.2.9. del Decreto 1082 de 2015 y los previstos en esta Matriz. La aplicación de estos criterios deberá constar en los estudios y documentos previos. Para ello la Entidad podrá tener en cuenta los bienes enlistados, de manera enunciativa, en esta matriz de acuerdo con las distintas actividades de obra pública contempladas en la Matriz 1 – Experiencia de los diferentes documentos tipo expedidos para la contratación de obra pública de infraestructura del sector social en OBRAS EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.

En cumplimiento de los referidos criterios, la Entidad Estatal deberá desarrollar la siguiente metodología para identificar los bienes nacionales relevantes para la ejecución del objeto a contratar: 

1. Identificar dentro del Presupuesto Oficial los bienes o insumos requeridos para la ejecución del proyecto.

	ITEM
	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO 
	UNIDAD DE MEDIDA

	MANTENIMIENTO GENERAL DEL EDIFICIO DE TRIPULACIONES BMMA6 FASE 3

	1
	MANTENIMIENTO DE CANALES METALICAS Y CUBIERTA

	1,1
	Mantenimiento a todo costo de canal metálica existente (limpieza y resane)
	ML

	1,2
	Mantenimiento de cubierta en teja tipo master 1000 (incluye la corrección, ajuste y fijación de tejas, así como la revisión, ajuste y sellado de tornillería mediante la aplicación de cinta impermeabilizante para garantizar la hermeticidad y evitar filtraciones.)
	M2

	2
	MANTENIMIENTO HABITACIONAL DEL TERCER PISO 

	2,1
	Preliminares
	 

	2,1,1
	Mantenimiento consistente en desmonte de cielo raso  (incluyendo la desinstalación de perfilería, elementos de soporte y accesorios, sin afectar las estructuras o redes existentes (eléctricas, hidráulicas u otras). Comprende el cargue, retiro, transporte y disposición final de los materiales desmontados en sitio autorizado). 
	M2

	2,1,2
	Desmonte total de los aparatos eléctricos visibles (incluyendo interruptores, tomacorrientes, luminarias, ventiladores, tableros, cableado, canaletas y tubería a la vista)
	UND

	2,1,3
	Desmonte de puerta en madera con marco metálico para baño (1,98 m x 0,63 m), incluyendo hojas, bisagras, cerraduras y demás accesorios (Incluye retiro de escombros) 
	UND

	2,2
	Instalaciones Hidráulicas
	 

	2,2,1
	Suministro e instalación de manija (pomo) universal para ducha (Incluye todos los materiales, accesorios y elementos de fijación necesarios (tornillería, empaques, sellantes y adaptadores)
	UND

	2,2,2
	Mantenimiento a todo costo e instalación de grifería para lavamanos tipo mezclador de 8 pulgadas marca Kristhal o equivalente (Incluye el retiro de grifería existente (cuando aplique), suministro de la nueva grifería, accesorios, conexiones, empaques, sellantes, elementos de fijación y demás insumos requeridos para su correcta instalación).
	UND

	2,3
	Instalaciones Eléctricas
	 

	2,3,1
	Suministro, instalación de bala led 18w 8" de empotrar, driver multivoltaje, temperatura de color opcional blanca/cálida 6500/3700k, horas de vida útil 50.000 horas, disparador 100% en aluminio. irc>85, pf>95%, thd
	UND

	2,3,2
	Suministro, instalación de bala led 18w 8" de sobreponer, driver multivoltaje, temperatura de color opcional blanca/cálida 6500/3700k, horas de vida util 50.000 horas, disparador 100% en aluminio. irc>85, pf>95%, thd
	UND

	2,3,3
	Suministro e instalación tomacorriente normal doble, polo a tierra, 20a,125v. nema 5-20r
	UND

	2,3,4
	Suministro e instalación salida de tomacorriente doble polo a tierra (2p+t) y protección de falla a tierra gfci 15 a,127 v
	UND

	2,3,5
	Suministro e instalación de salida para interruptor doble estándar (incluyendo el aparato (interruptor), caja, tapa, conductores, accesorios de conexión y elementos de fijación necesarios).
	UND

	2,3,6
	Suministro e instalación salida interruptor sencillo en tubería conduit imc 3/4", alambre no 12 awg. incluye aparato prom 5 m (Incluye accesorios requeridos)

	UND

	2,4
	Cielo Raso y Black up
	 

	2,4,1
	Mantenimiento y reposición de cielo raso suspendido en PVC tipo junta perdida, a todo costo (Incluye el suministro e instalación de perfilería metálica calibre 24–26, con estructura de soporte instalada a una modulación máxima de 40 cm entre ejes, garantizando nivelación, alineación y estabilidad del sistema. Comprende el suministro de láminas de PVC, accesorios, elementos de fijación y todos los insumos requeridos para su correcta instalación).
	M2

	2,5
	Carpintería en Madera
	 

	2,5,1
	Mantenimiento de carpintería de madera mesón lavamanos - (Incluye desmonte de marco y puertas, reparación partes afectadas, limpieza, remoción de pintura, lijada, tintilla selladora, sellador lijable, laca color wengué y reinstalación).
	UND

	2,5,2
	Mantenimiento de carpintería de madera puerta baño ( 2,0mts x 0,54mts)- incluye, reparación partes afectadas, limpieza, remoción de pintura, lijada, tintilla selladora, sellador lijable, laca color wengué, bisagras y reinstalación).
	UND

	2,5,3
	Mantenimiento de carpintería de madera marco espejo( 1,59mt x 0,89mts)- incluye, desmonte reparación partes afectadas, limpieza, remoción de pintura, lijada, tintilla selladora, sellador lijable, laca color wengué y reinstalación).
	UND

	2,6
	Carpintería Metálica
	 

	2,6,1
	Mantenimiento de carpintería metálica - marco y puerta principal acceso habitación ( 0,90mts x 2,16mts), comprende el desmonte de la puerta, inspección general del marco y la hoja, y la ejecución de trabajos de soldadura en las partes afectadas o deterioradas. Incluye la preparación de superficie (limpieza, lijado y eliminación de óxido, aplicación de base anticorrosiva y acabado final con pintura tipo esmalte. Contempla la reinstalación de la puerta con sus respectivos accesorios (bisagras, cerradura y elementos de fijación)
	UND

	2,7
	Cerrajería
	 

	2,7,1
	Suministro e instalación de cerradura bell wood pomo madera wengué - baño ref. a40s tipo schalage o equivalente. acabado según diseño.
	UND

	2,8
	Pintura
	 

	2,8,1
	Mantenimiento de muros interiores, (incluye preparación de superficie, resanes en estuco en zonas deterioradas, corrección de fisuras, filos y dilataciones, garantizando uniformidad y adecuado acabado. Incluye el suministro y aplicación de pintura tipo 1 en dos (2) manos, previa imprimación o sellado cuando sea necesario, asegurando cubrimiento homogéneo, adherencia y acabado final de calidad).
	M2

	2,8,2
	Mantenimiento placa interior (incluye la preparación de superficie, resanes en estuco en zonas deterioradas, corrección de fisuras, filos y dilataciones, garantizando uniformidad y adecuado acabado. Incluye la aplicación de una (1) mano de pintura tipo 2 como base o sellador y dos (2) manos de pintura tipo 1 como acabado final, asegurando cubrimiento homogéneo, adherencia y terminación de calidad).
	M2

	2,8,3
	Suministro y aplicación de pintura tipo esmalte sobre zócalo (3 manos), color según diseño, (incluye definición y acabado de filos y dilataciones, la preparación de superficie, limpieza, lijado, resanes menores y eliminación de material suelto, garantizando condiciones adecuadas para la adherencia. Se aplicarán tres (3) manos de pintura esmalte, acabado homogéneo y alta durabilidad).
	ML

	2,8,4
	Suministro y aplicación de pintura para fachadas tipo Koraza o equivalente (3 manos), Incluye la preparación de superficie en fachadas exteriores, limpieza, resanes menores, corrección de fisuras, filos y dilataciones, garantizando condiciones adecuadas de adherencia. Se deberá aplicar una (1) mano de pintura tipo 2 como base o sellador y dos (2) manos de pintura para fachadas tipo Koraza o equivalente, de alta resistencia a la intemperie.
	M2



2. Calcular el valor parcial de los bienes o insumos identificados, para lo cual se deberá multiplicar el valor unitario de cada uno por la cantidad requerida.
	ITEM
	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO 
	UNIDAD DE MEDIDA
	CANTIDADES 
	PRECIO UNITARIO 
	VALOR TOTAL

	MANTENIMIENTO GENERAL DEL EDIFICIO DE TRIPULACIONES BMMA6 FASE 3 

	1
	MANTENIMIENTO DE CANALES METALICAS Y CUBIERTA
	 
	 
	 
	 

	1,1
	Mantenimiento a todo costo de canal metálica existente (limpieza y resane)
	ML
	100
	$ 50.000,00
	5.000.000,00

	1,2
	Mantenimiento de cubierta en teja tipo master 1000 (incluye la corrección, ajuste y fijación de tejas, así como la revisión, ajuste y sellado de tornillería mediante la aplicación de cinta impermeabilizante para garantizar la hermeticidad y evitar filtraciones.)
	M2
	200
	$ 80.000,00
	16.000.000,00

	2
	MANTENIMIENTO HABITACIONAL DEL TERCER PISO 
	 
	 
	 
	 

	2,1
	Preliminares
	 
	 
	 
	 

	2,1,1
	Mantenimiento consistente en desmonte de cielo raso  (incluyendo la desinstalación de perfilería, elementos de soporte y accesorios, sin afectar las estructuras o redes existentes (eléctricas, hidráulicas u otras). Comprende el cargue, retiro, transporte y disposición final de los materiales desmontados en sitio autorizado). 
	m2
	60,17
	$ 32.000,00
	1.925.440,00

	2,1,2
	Desmonte total de los aparatos eléctricos visibles (incluyendo interruptores, tomacorrientes, luminarias, ventiladores, tableros, cableado, canaletas y tubería a la vista)
	Und
	100
	$ 15.000,00
	1.500.000,00

	2,1,3
	Desmonte de puerta en madera con marco metálico para baño (1,98 m x 0,63 m), incluyendo hojas, bisagras, cerraduras y demás accesorios (Incluye retiro de escombros) 
	Und
	10
	$ 33.000,00
	330.000,00

	2,2
	Instalaciones Hidráulicas
	 
	 
	 
	 

	2,2,1
	Suministro e instalación de manija (pomo) universal para ducha (Incluye todos los materiales, accesorios y elementos de fijación necesarios (tornillería, empaques, sellantes y adaptadores)
	Und
	10
	$ 54.000,00
	540.000,00

	2,2,2
	Mantenimiento a todo costo e instalación de grifería para lavamanos tipo mezclador de 8 pulgadas marca Kristhal o equivalente (Incluye el retiro de grifería existente (cuando aplique), suministro de la nueva grifería, accesorios, conexiones, empaques, sellantes, elementos de fijación y demás insumos requeridos para su correcta instalación).
	Und
	20
	$ 60.000,00
	1.200.000,00

	2,3
	Instalaciones Eléctricas
	 
	 
	 
	 

	2,3,1
	Suministro, instalación de bala led 18w 8" de empotrar, driver multivoltaje, temperatura de color opcional blanca/cálida 6500/3700k, horas de vida útil 50.000 horas, disparador 100% en aluminio. irc>85, pf>95%, thd
	Und
	20
	$ 75.000,00
	1.500.000,00

	2,3,2
	Suministro, instalación de bala led 18w 8" de sobreponer, driver multivoltaje, temperatura de color opcional blanca/cálida 6500/3700k, horas de vida util 50.000 horas, disparador 100% en aluminio. irc>85, pf>95%, thd
	Und
	15
	$ 75.000,00
	1.125.000,00

	2,3,3
	Suministro e instalación tomacorriente normal doble, polo a tierra, 20a,125v. nema 5-20r
	Und
	40
	$ 60.000,00
	2.400.000,00

	2,3,4
	Suministro e instalación salida de tomacorriente doble polo a tierra (2p+t) y protección de falla a tierra gfci 15 a,127 v
	Und
	10
	$ 69.000,00
	690.000,00

	2,3,5
	Suministro e instalación de salida para interruptor doble estándar (incluyendo el aparato (interruptor), caja, tapa, conductores, accesorios de conexión y elementos de fijación necesarios).
	Und
	10
	$ 60.000,00
	600.000,00

	2,3,6
	Suministro e instalación salida interruptor sencillo en tubería conduit imc 3/4", alambre no 12 awg. incluye aparato prom 5 m (Incluye accesorios requeridos)
	Und
	10
	$ 65.000,00
	650.000,00

	2,4
	Cielo Raso y Black up
	 
	 
	 
	 

	2,4,1
	Mantenimiento y reposición de cielo raso suspendido en PVC tipo junta perdida, a todo costo (Incluye el suministro e instalación de perfilería metálica calibre 24–26, con estructura de soporte instalada a una modulación máxima de 40 cm entre ejes, garantizando nivelación, alineación y estabilidad del sistema. Comprende el suministro de láminas de PVC, accesorios, elementos de fijación y todos los insumos requeridos para su correcta instalación).
	m2
	200
	$ 75.000,00
	15.000.000,00

	2,5
	Carpintería en Madera
	 
	 
	
	

	2,5,1
	Mantenimiento de carpintería de madera mesón lavamanos - (Incluye desmonte de marco y puertas, reparación partes afectadas, limpieza, remoción de pintura, lijada, tintilla selladora, sellador lijable, laca color wengué y reinstalación).
	Und
	10
	$ 450.000,00
	4.500.000,00

	2,5,2
	Mantenimiento de carpintería de madera puerta baño ( 2,0mts x 0,54mts)- incluye, reparación partes afectadas, limpieza, remoción de pintura, lijada, tintilla selladora, sellador lijable, laca color wengué, bisagras y reinstalación).
	Und
	10
	$ 400.000,00
	4.000.000,00

	2,5,3
	Mantenimiento de carpintería de madera marco espejo( 1,59mt x 0,89mts)- incluye, desmonte reparación partes afectadas, limpieza, remoción de pintura, lijada, tintilla selladora, sellador lijable, laca color wengué y reinstalación).
	Und
	10
	$ 420.000,00
	4.200.000,00

	2,6
	Carpintería Metálica
	 
	 
	 
	 

	2,6,1
	Mantenimiento de carpintería metálica - marco y puerta principal acceso habitación ( 0,90mts x 2,16mts), comprende el desmonte de la puerta, inspección general del marco y la hoja, y la ejecución de trabajos de soldadura en las partes afectadas o deterioradas. Incluye la preparación de superficie (limpieza, lijado y eliminación de óxido, aplicación de base anticorrosiva y acabado final con pintura tipo esmalte. Contempla la reinstalación de la puerta con sus respectivos accesorios (bisagras, cerradura y elementos de fijación)
	Und
	10
	$ 520.000,00
	5.200.000,00

	2,7
	Cerrajería
	 
	 
	 
	 

	2,7,1
	Suministro e instalación de cerradura bell wood pomo madera wengué - baño ref. a40s tipo schalage o equivalente. acabado según diseño.
	Und
	10
	$ 55.747,00
	557.470,00

	2,8
	Pintura
	 
	 
	 
	 

	2,8,1
	Mantenimiento de muros interiores, (incluye preparación de superficie, resanes en estuco en zonas deterioradas, corrección de fisuras, filos y dilataciones, garantizando uniformidad y adecuado acabado. Incluye el suministro y aplicación de pintura tipo 1 en dos (2) manos, previa imprimación o sellado cuando sea necesario, asegurando cubrimiento homogéneo, adherencia y acabado final de calidad).
	m2
	400
	$ 15.000,00
	6.000.000,00

	2,8,2
	Mantenimiento placa interior (incluye la preparación de superficie, resanes en estuco en zonas deterioradas, corrección de fisuras, filos y dilataciones, garantizando uniformidad y adecuado acabado. Incluye la aplicación de una (1) mano de pintura tipo 2 como base o sellador y dos (2) manos de pintura tipo 1 como acabado final, asegurando cubrimiento homogéneo, adherencia y terminación de calidad).
	m2
	160
	$ 18.000,00
	2.880.000,00

	2,8,3
	Suministro y aplicación de pintura tipo esmalte sobre zócalo (3 manos), color según diseño, (incluye definición y acabado de filos y dilataciones, la preparación de superficie, limpieza, lijado, resanes menores y eliminación de material suelto, garantizando condiciones adecuadas para la adherencia. Se aplicarán tres (3) manos de pintura esmalte, acabado homogéneo y alta durabilidad).
	ml
	300
	$ 23.000,00
	6.900.000,00

	2,8,4
	Suministro y aplicación de pintura para fachadas tipo Koraza o equivalente (3 manos), Incluye la preparación de superficie en fachadas exteriores, limpieza, resanes menores, corrección de fisuras, filos y dilataciones, garantizando condiciones adecuadas de adherencia. Se deberá aplicar una (1) mano de pintura tipo 2 como base o sellador y dos (2) manos de pintura para fachadas tipo Koraza o equivalente, de alta resistencia a la intemperie.
	m2
	225
	$ 28.000,00
	6.300.000,00



3. Calcular el valor total realizando la sumatoria de los valores parciales de los bienes o insumos requeridos en el proyecto.

Valor Total: $ 88.997.910,00

4. Determinar el porcentaje de participación de cada bien o insumo usando su valor parcial divido por el valor total, cociente que deberá ser multiplicado por cien (100). Para esto se aplicará la siguiente fórmula:

[image: ]

	ITEM
	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO 
	UNIDAD DE MEDIDA
	VALOR TOTAL
	% PARTICIPACION

	MANTENIMIENTO GENERAL DEL EDIFICIO DE TRIPULACIONES BMMA6 FASE 3

	1
	MANTENIMIENTO DE CANALES METALICAS Y CUBIERTA
	 
	 
	 

	1,1
	Mantenimiento a todo costo de canal metálica existente (limpieza y resane)
	ML
	5.000.000,00
	5,62%

	1,2
	Mantenimiento de cubierta en teja tipo master 1000 (incluye la corrección, ajuste y fijación de tejas, así como la revisión, ajuste y sellado de tornillería mediante la aplicación de cinta impermeabilizante para garantizar la hermeticidad y evitar filtraciones.)
	M2
	16.000.000,00
	17,98%

	2
	MANTENIMIENTO HABITACIONAL DEL TERCER PISO 
	 
	 
	 

	2,1
	Preliminares
	 
	 
	 

	2,1,1
	Mantenimiento consistente en desmonte de cielo raso  (incluyendo la desinstalación de perfilería, elementos de soporte y accesorios, sin afectar las estructuras o redes existentes (eléctricas, hidráulicas u otras). Comprende el cargue, retiro, transporte y disposición final de los materiales desmontados en sitio autorizado). 
	m2
	     1.925.440,00 
	2,16%

	2,1,2
	Desmonte total de los aparatos eléctricos visibles (incluyendo interruptores, tomacorrientes, luminarias, ventiladores, tableros, cableado, canaletas y tubería a la vista)
	Und
	1.500.000,00
	1,69%

	2,1,3
	Desmonte de puerta en madera con marco metálico para baño (1,98 m x 0,63 m), incluyendo hojas, bisagras, cerraduras y demás accesorios (Incluye retiro de escombros) 
	Und
	330.000,00
	0,37%

	2,2
	Instalaciones Hidráulicas
	 
	 
	 

	2,2,1
	Suministro e instalación de manija (pomo) universal para ducha (Incluye todos los materiales, accesorios y elementos de fijación necesarios (tornillería, empaques, sellantes y adaptadores)
	Und
	540.000,00
	0,61%

	2,2,2
	Mantenimiento a todo costo e instalación de grifería para lavamanos tipo mezclador de 8 pulgadas marca Kristhal o equivalente (Incluye el retiro de grifería existente (cuando aplique), suministro de la nueva grifería, accesorios, conexiones, empaques, sellantes, elementos de fijación y demás insumos requeridos para su correcta instalación).
	Und
	1.200.000,00
	1,35%

	2,3
	Instalaciones Eléctricas
	 
	 
	 

	2,3,1
	Suministro, instalación de bala led 18w 8" de empotrar, driver multivoltaje, temperatura de color opcional blanca/cálida 6500/3700k, horas de vida útil 50.000 horas, disparador 100% en aluminio. irc>85, pf>95%, thd
	Und
	1.500.000,00
	1,69%

	2,3,2
	Suministro, instalación de bala led 18w 8" de sobreponer, driver multivoltaje, temperatura de color opcional blanca/cálida 6500/3700k, horas de vida util 50.000 horas, disparador 100% en aluminio. irc>85, pf>95%, thd
	Und
	1.125.000,00
	1,26%

	2,3,3
	Suministro e instalación tomacorriente normal doble, polo a tierra, 20a,125v. nema 5-20r
	Und
	2.400.000,00
	2,70%

	2,3,4
	Suministro e instalación salida de tomacorriente doble polo a tierra (2p+t) y protección de falla a tierra gfci 15 a,127 v
	Und
	690.000,00
	0,78%

	2,3,5
	Suministro e instalación de salida para interruptor doble estándar (incluyendo el aparato (interruptor), caja, tapa, conductores, accesorios de conexión y elementos de fijación necesarios).
	Und
	600.000,00
	0,67%

	2,3,6
	Suministro e instalación salida interruptor sencillo en tubería conduit imc 3/4", alambre no 12 awg. incluye aparato prom 5 m (Incluye accesorios requeridos)
	Und
	650.000,00
	0,73%

	2,4
	Cielo Raso y Black up
	 
	 
	 

	2,4,1
	Mantenimiento y reposición de cielo raso suspendido en PVC tipo junta perdida, a todo costo (Incluye el suministro e instalación de perfilería metálica calibre 24–26, con estructura de soporte instalada a una modulación máxima de 40 cm entre ejes, garantizando nivelación, alineación y estabilidad del sistema. Comprende el suministro de láminas de PVC, accesorios, elementos de fijación y todos los insumos requeridos para su correcta instalación).
	m2
	15.000.000,00
	16,85%

	2,5
	Carpintería en Madera
	 
	 
	 

	2,5,1
	Mantenimiento de carpintería de madera mesón lavamanos - (Incluye desmonte de marco y puertas, reparación partes afectadas, limpieza, remoción de pintura, lijada, tintilla selladora, sellador lijable, laca color wengué y reinstalación).
	Und
	4.500.000,00
	5,06%

	2,5,2
	Mantenimiento de carpintería de madera puerta baño ( 2,0mts x 0,54mts)- incluye, reparación partes afectadas, limpieza, remoción de pintura, lijada, tintilla selladora, sellador lijable, laca color wengué, bisagras y reinstalación).
	Und
	4.000.000,00
	4,49%

	2,5,3
	Mantenimiento de carpintería de madera marco espejo( 1,59mt x 0,89mts)- incluye, desmonte reparación partes afectadas, limpieza, remoción de pintura, lijada, tintilla selladora, sellador lijable, laca color wengué y reinstalación).
	Und
	4.200.000,00
	4,72%

	2,6
	Carpintería Metálica
	 
	 
	 

	2,6,1
	Mantenimiento de carpintería metálica - marco y puerta principal acceso habitación ( 0,90mts x 2,16mts), comprende el desmonte de la puerta, inspección general del marco y la hoja, y la ejecución de trabajos de soldadura en las partes afectadas o deterioradas. Incluye la preparación de superficie (limpieza, lijado y eliminación de óxido, aplicación de base anticorrosiva y acabado final con pintura tipo esmalte. Contempla la reinstalación de la puerta con sus respectivos accesorios (bisagras, cerradura y elementos de fijación)
	Und
	5.200.000,00
	5,84%

	2,7
	Cerrajería
	 
	 
	 

	2,7,1
	Suministro e instalación de cerradura bell wood pomo madera wengué - baño ref. a40s tipo schalage o equivalente. acabado según diseño.
	Und
	557.470,00
	0,63%

	2,8
	Pintura
	 
	 
	 

	2,8,1
	Mantenimiento de muros interiores, (incluye preparación de superficie, resanes en estuco en zonas deterioradas, corrección de fisuras, filos y dilataciones, garantizando uniformidad y adecuado acabado. Incluye el suministro y aplicación de pintura tipo 1 en dos (2) manos, previa imprimación o sellado cuando sea necesario, asegurando cubrimiento homogéneo, adherencia y acabado final de calidad).
	m2
	6.000.000,00
	6,74%

	2,8,2
	Mantenimiento placa interior (incluye la preparación de superficie, resanes en estuco en zonas deterioradas, corrección de fisuras, filos y dilataciones, garantizando uniformidad y adecuado acabado. Incluye la aplicación de una (1) mano de pintura tipo 2 como base o sellador y dos (2) manos de pintura tipo 1 como acabado final, asegurando cubrimiento homogéneo, adherencia y terminación de calidad).
	m2
	2.880.000,00
	3,24%

	2,8,3
	Suministro y aplicación de pintura tipo esmalte sobre zócalo (3 manos), color según diseño, (incluye definición y acabado de filos y dilataciones, la preparación de superficie, limpieza, lijado, resanes menores y eliminación de material suelto, garantizando condiciones adecuadas para la adherencia. Se aplicarán tres (3) manos de pintura esmalte, acabado homogéneo y alta durabilidad).
	ml
	6.900.000,00
	7,75%

	2,8,4
	Suministro y aplicación de pintura para fachadas tipo Koraza o equivalente (3 manos), Incluye la preparación de superficie en fachadas exteriores, limpieza, resanes menores, corrección de fisuras, filos y dilataciones, garantizando condiciones adecuadas de adherencia. Se deberá aplicar una (1) mano de pintura tipo 2 como base o sellador y dos (2) manos de pintura para fachadas tipo Koraza o equivalente, de alta resistencia a la intemperie.
	m2
	6.300.000,00
	7,08%



5. Determinar el porcentaje acumulado entendido como la sumatoria de los porcentajes de participación definidos en el numeral anterior. Para lo cual, se sugiere, organizar los bienes en una tabla, en orden descendente según su porcentaje de participación, disponiendo una fila por cada bien, una columna para el nombre o descripción del bien, otra para el porcentaje de participación y otra en la que se consignará el porcentaje acumulado. 

Al bien o insumo que tiene la mayor participación, es decir, el que ocupa el primer lugar en el listado, le corresponderá como porcentaje acumulado el valor asignado como porcentaje de participación. Para el segundo bien el porcentaje acumulado será la suma de su porcentaje de participación con el porcentaje acumulado asignado al bien que lo antecede en el listado. Del mismo modo, para el tercer bien el porcentaje acumulado será la suma de su porcentaje de participación con el porcentaje acumulado calculado para el anterior bien, y así sucesivamente deberá procederse respecto de los demás bienes hasta completar todos los porcentajes acumulados. Para mayor claridad se aplicará la siguiente fórmula.

[image: Dibujo de una persona
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Donde  son las frecuencias acumuladas o porcentaje de participación (%) calculado.

	ITEM
	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO 
	UNIDAD DE MEDIDA
	% PARTICIPACION
	% ACUMULADO

	1,2
	Mantenimiento de cubierta en teja tipo master 1000 (incluye la corrección, ajuste y fijación de tejas, así como la revisión, ajuste y sellado de tornillería mediante la aplicación de cinta impermeabilizante para garantizar la hermeticidad y evitar filtraciones.)
	M2
	17,98%
	17,98%

	2,4,1
	Mantenimiento y reposición de cielo raso suspendido en PVC tipo junta perdida, a todo costo (Incluye el suministro e instalación de perfilería metálica calibre 24–26, con estructura de soporte instalada a una modulación máxima de 40 cm entre ejes, garantizando nivelación, alineación y estabilidad del sistema. Comprende el suministro de láminas de PVC, accesorios, elementos de fijación y todos los insumos requeridos para su correcta instalación).
	M2
	16,85%
	34,83%

	2,8,3
	Suministro y aplicación de pintura tipo esmalte sobre zócalo (3 manos), color según diseño, (incluye definición y acabado de filos y dilataciones, la preparación de superficie, limpieza, lijado, resanes menores y eliminación de material suelto, garantizando condiciones adecuadas para la adherencia. Se aplicarán tres (3) manos de pintura esmalte, acabado homogéneo y alta durabilidad).
	ML
	7,75%
	42,59%

	2,8,4
	Suministro y aplicación de pintura para fachadas tipo Koraza o equivalente (3 manos), Incluye la preparación de superficie en fachadas exteriores, limpieza, resanes menores, corrección de fisuras, filos y dilataciones, garantizando condiciones adecuadas de adherencia. Se deberá aplicar una (1) mano de pintura tipo 2 como base o sellador y dos (2) manos de pintura para fachadas tipo Koraza o equivalente, de alta resistencia a la intemperie.
	M2
	7,08%
	49,66%

	2,8,1
	Mantenimiento de muros interiores, (incluye preparación de superficie, resanes en estuco en zonas deterioradas, corrección de fisuras, filos y dilataciones, garantizando uniformidad y adecuado acabado. Incluye el suministro y aplicación de pintura tipo 1 en dos (2) manos, previa imprimación o sellado cuando sea necesario, asegurando cubrimiento homogéneo, adherencia y acabado final de calidad).
	M2
	6,74%
	56,41%

	2,6,1
	Mantenimiento de carpintería metálica - marco y puerta principal acceso habitación ( 0,90mts x 2,16mts), comprende el desmonte de la puerta, inspección general del marco y la hoja, y la ejecución de trabajos de soldadura en las partes afectadas o deterioradas. Incluye la preparación de superficie (limpieza, lijado y eliminación de óxido, aplicación de base anticorrosiva y acabado final con pintura tipo esmalte. Contempla la reinstalación de la puerta con sus respectivos accesorios (bisagras, cerradura y elementos de fijación)
	UND
	5,84%
	62,25%

	1,1
	Mantenimiento a todo costo de canal metálica existente (limpieza y resane)
	ML
	5,62%
	67,87%

	2,5,1
	Mantenimiento de carpintería de madera mesón lavamanos - (Incluye desmonte de marco y puertas, reparación partes afectadas, limpieza, remoción de pintura, lijada, tintilla selladora, sellador lijable, laca color wengué y reinstalación).
	UND
	5,06%
	72,92%

	2,5,3
	Mantenimiento de carpintería de madera marco espejo( 1,59mt x 0,89mts)- incluye, desmonte reparación partes afectadas, limpieza, remoción de pintura, lijada, tintilla selladora, sellador lijable, laca color wengué y reinstalación).
	UND
	4,72%
	77,64%

	2,5,2
	Mantenimiento de carpintería de madera puerta baño ( 2,0mts x 0,54mts)- incluye, reparación partes afectadas, limpieza, remoción de pintura, lijada, tintilla selladora, sellador lijable, laca color wengué, bisagras y reinstalación).
	UND
	4,49%
	82,14%

	2,8,2
	Mantenimiento placa interior (incluye la preparación de superficie, resanes en estuco en zonas deterioradas, corrección de fisuras, filos y dilataciones, garantizando uniformidad y adecuado acabado. Incluye la aplicación de una (1) mano de pintura tipo 2 como base o sellador y dos (2) manos de pintura tipo 1 como acabado final, asegurando cubrimiento homogéneo, adherencia y terminación de calidad).
	M2
	3,24%
	85,37%

	2,3,3
	Suministro e instalación tomacorriente normal doble, polo a tierra, 20a,125v. nema 5-20r
	UND
	2,70%
	88,07%

	2,1,1
	Mantenimiento consistente en desmonte de cielo raso  (incluyendo la desinstalación de perfilería, elementos de soporte y accesorios, sin afectar las estructuras o redes existentes (eléctricas, hidráulicas u otras). Comprende el cargue, retiro, transporte y disposición final de los materiales desmontados en sitio autorizado). 
	M2
	2,16%
	90,23%

	2,1,2
	Desmonte total de los aparatos eléctricos visibles (incluyendo interruptores, tomacorrientes, luminarias, ventiladores, tableros, cableado, canaletas y tubería a la vista)
	UND
	1,69%
	91,92%

	2,3,1
	Suministro, instalación de bala led 18w 8" de empotrar, driver multivoltaje, temperatura de color opcional blanca/cálida 6500/3700k, horas de vida útil 50.000 horas, disparador 100% en aluminio. irc>85, pf>95%, thd
	UND
	1,69%
	93,60%

	2,2,2
	Mantenimiento a todo costo e instalación de grifería para lavamanos tipo mezclador de 8 pulgadas marca Kristhal o equivalente (Incluye el retiro de grifería existente (cuando aplique), suministro de la nueva grifería, accesorios, conexiones, empaques, sellantes, elementos de fijación y demás insumos requeridos para su correcta instalación).
	UND
	1,35%
	94,95%

	2,3,2
	Suministro, instalación de bala led 18w 8" de sobreponer, driver multivoltaje, temperatura de color opcional blanca/cálida 6500/3700k, horas de vida util 50.000 horas, disparador 100% en aluminio. irc>85, pf>95%, thd
	UND
	1,26%
	96,22%

	2,3,4
	Suministro e instalación salida de tomacorriente doble polo a tierra (2p+t) y protección de falla a tierra gfci 15 a,127 v
	UND
	0,78%
	96,99%

	2,3,6
	Suministro e instalación salida interruptor sencillo en tubería conduit imc 3/4", alambre no 12 awg. incluye aparato prom 5 m (Incluye accesorios requeridos)
	UND
	0,73%
	97,72%

	2,3,5
	Suministro e instalación de salida para interruptor doble estándar (incluyendo el aparato (interruptor), caja, tapa, conductores, accesorios de conexión y elementos de fijación necesarios).
	UND
	0,67%
	98,40%

	2,7,1
	Suministro e instalación de cerradura bell wood pomo madera wengué - baño ref. a40s tipo schalage o equivalente. acabado según diseño.
	UND
	0,63%
	99,02%

	2,2,1
	Suministro e instalación de manija (pomo) universal para ducha (Incluye todos los materiales, accesorios y elementos de fijación necesarios (tornillería, empaques, sellantes y adaptadores)
	UND
	0,61%
	99,63%

	2,1,3
	Desmonte de puerta en madera con marco metálico para baño (1,98 m x 0,63 m), incluyendo hojas, bisagras, cerraduras y demás accesorios (Incluye retiro de escombros) 
	UND
	0,37%
	100,00%



6. Identificar los bienes o insumos cuyo porcentaje acumulado esté dentro del ochenta por ciento (80%) o un valor aproximado por debajo.

	ORDEN
	ITEM
	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO 
	UNIDAD DE MEDIDA
	% PARTICIPACION
	% ACUMULADO

	1
	1,2
	Mantenimiento de cubierta en teja tipo master 1000 (incluye la corrección, ajuste y fijación de tejas, así como la revisión, ajuste y sellado de tornillería mediante la aplicación de cinta impermeabilizante para garantizar la hermeticidad y evitar filtraciones.)
	M2
	17,98%
	17,98%

	2
	2,4,1
	Mantenimiento y reposición de cielo raso suspendido en PVC tipo junta perdida, a todo costo (Incluye el suministro e instalación de perfilería metálica calibre 24–26, con estructura de soporte instalada a una modulación máxima de 40 cm entre ejes, garantizando nivelación, alineación y estabilidad del sistema. Comprende el suministro de láminas de PVC, accesorios, elementos de fijación y todos los insumos requeridos para su correcta instalación).
	M2
	16,85%
	34,83%

	3
	2,8,3
	Suministro y aplicación de pintura tipo esmalte sobre zócalo (3 manos), color según diseño, (incluye definición y acabado de filos y dilataciones, la preparación de superficie, limpieza, lijado, resanes menores y eliminación de material suelto, garantizando condiciones adecuadas para la adherencia. Se aplicarán tres (3) manos de pintura esmalte, acabado homogéneo y alta durabilidad).
	ML
	7,75%
	42,59%

	4
	2,8,4
	Suministro y aplicación de pintura para fachadas tipo Koraza o equivalente (3 manos), Incluye la preparación de superficie en fachadas exteriores, limpieza, resanes menores, corrección de fisuras, filos y dilataciones, garantizando condiciones adecuadas de adherencia. Se deberá aplicar una (1) mano de pintura tipo 2 como base o sellador y dos (2) manos de pintura para fachadas tipo Koraza o equivalente, de alta resistencia a la intemperie.
	M2
	7,08%
	49,66%

	5
	2,8,1
	Mantenimiento de muros interiores, (incluye preparación de superficie, resanes en estuco en zonas deterioradas, corrección de fisuras, filos y dilataciones, garantizando uniformidad y adecuado acabado. Incluye el suministro y aplicación de pintura tipo 1 en dos (2) manos, previa imprimación o sellado cuando sea necesario, asegurando cubrimiento homogéneo, adherencia y acabado final de calidad).
	M2
	6,74%
	56,41%

	6
	2,6,1
	Mantenimiento de carpintería metálica - marco y puerta principal acceso habitación ( 0,90mts x 2,16mts), comprende el desmonte de la puerta, inspección general del marco y la hoja, y la ejecución de trabajos de soldadura en las partes afectadas o deterioradas. Incluye la preparación de superficie (limpieza, lijado y eliminación de óxido, aplicación de base anticorrosiva y acabado final con pintura tipo esmalte. Contempla la reinstalación de la puerta con sus respectivos accesorios (bisagras, cerradura y elementos de fijación)
	UND
	5,84%
	62,25%

	7
	1,1
	Mantenimiento a todo costo de canal metálica existente (limpieza y resane)
	ML
	5,62%
	67,87%

	8
	2,5,1
	Mantenimiento de carpintería de madera mesón lavamanos - (Incluye desmonte de marco y puertas, reparación partes afectadas, limpieza, remoción de pintura, lijada, tintilla selladora, sellador lijable, laca color wengué y reinstalación).
	UND
	5,06%
	72,92%

	9
	2,5,3
	Mantenimiento de carpintería de madera marco espejo( 1,59mt x 0,89mts)- incluye, desmonte reparación partes afectadas, limpieza, remoción de pintura, lijada, tintilla selladora, sellador lijable, laca color wengué y reinstalación).
	UND
	4,72%
	77,64%



7. Identificar los bienes o insumos que cumplan con la condición anterior y en relación con estos se calculará el promedio de su porcentaje de participación. El promedio se calculará realizando la sumatoria de los porcentajes de participación de cada bien, resultado que luego se dividirá entre el número de bienes que se promedian. 

Promedio obtenido: 8,63%
8. Los bienes relevantes serán aquellos cuyo porcentaje de participación sea igual o superior al promedio calculado en el paso anterior. 

	ORDEN
	ITEM
	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO 
	UNIDAD DE MEDIDA
	% PARTICIPACION
	% ACUMULADO
	PROMEDIO
	BIEN RELEVANTE

	1
	1,2
	Mantenimiento de cubierta en teja tipo master 1000 (incluye la corrección, ajuste y fijación de tejas, así como la revisión, ajuste y sellado de tornillería mediante la aplicación de cinta impermeabilizante para garantizar la hermeticidad y evitar filtraciones.)
	M2
	17,98%
	17,98%
	8,63%
	✅ SÍ

	2
	2,4,1
	Mantenimiento y reposición de cielo raso suspendido en PVC tipo junta perdida, a todo costo (Incluye el suministro e instalación de perfilería metálica calibre 24–26, con estructura de soporte instalada a una modulación máxima de 40 cm entre ejes, garantizando nivelación, alineación y estabilidad del sistema. Comprende el suministro de láminas de PVC, accesorios, elementos de fijación y todos los insumos requeridos para su correcta instalación).
	M2
	16,85%
	34,83%
	
	✅ SÍ

	3
	2,8,3
	Suministro y aplicación de pintura tipo esmalte sobre zócalo (3 manos), color según diseño, (incluye definición y acabado de filos y dilataciones, la preparación de superficie, limpieza, lijado, resanes menores y eliminación de material suelto, garantizando condiciones adecuadas para la adherencia. Se aplicarán tres (3) manos de pintura esmalte, acabado homogéneo y alta durabilidad).
	ML
	7,75%
	42,59%
	
	❌ No

	4
	2,8,4
	Suministro y aplicación de pintura para fachadas tipo Koraza o equivalente (3 manos), Incluye la preparación de superficie en fachadas exteriores, limpieza, resanes menores, corrección de fisuras, filos y dilataciones, garantizando condiciones adecuadas de adherencia. Se deberá aplicar una (1) mano de pintura tipo 2 como base o sellador y dos (2) manos de pintura para fachadas tipo Koraza o equivalente, de alta resistencia a la intemperie.
	M2
	7,08%
	49,66%
	
	❌ No

	5
	2,8,1
	Mantenimiento de muros interiores, (incluye preparación de superficie, resanes en estuco en zonas deterioradas, corrección de fisuras, filos y dilataciones, garantizando uniformidad y adecuado acabado. Incluye el suministro y aplicación de pintura tipo 1 en dos (2) manos, previa imprimación o sellado cuando sea necesario, asegurando cubrimiento homogéneo, adherencia y acabado final de calidad).
	M2
	6,74%
	56,41%
	
	❌ No

	6
	2,6,1
	Mantenimiento de carpintería metálica - marco y puerta principal acceso habitación ( 0,90mts x 2,16mts), comprende el desmonte de la puerta, inspección general del marco y la hoja, y la ejecución de trabajos de soldadura en las partes afectadas o deterioradas. Incluye la preparación de superficie (limpieza, lijado y eliminación de óxido, aplicación de base anticorrosiva y acabado final con pintura tipo esmalte. Contempla la reinstalación de la puerta con sus respectivos accesorios (bisagras, cerradura y elementos de fijación)
	UND
	5,84%
	62,25%
	
	❌ No

	7
	1,1
	Mantenimiento a todo costo de canal metálica existente (limpieza y resane)
	ML
	5,62%
	67,87%
	
	❌ No

	8
	2,5,1
	Mantenimiento de carpintería de madera mesón lavamanos - (Incluye desmonte de marco y puertas, reparación partes afectadas, limpieza, remoción de pintura, lijada, tintilla selladora, sellador lijable, laca color wengué y reinstalación).
	UND
	5,06%
	72,92%
	
	❌ No

	9
	2,5,3
	Mantenimiento de carpintería de madera marco espejo( 1,59mt x 0,89mts)- incluye, desmonte reparación partes afectadas, limpieza, remoción de pintura, lijada, tintilla selladora, sellador lijable, laca color wengué y reinstalación).
	UND
	4,72%
	77,64%
	
	❌ No




9. Verificar si uno o varios bienes que cumplan con lo previsto en el numeral anterior se encuentran incluidos en el Registro de Productores de Bienes Nacionales, en los términos del Decreto 2680 de 2009. De estar incorporados, la Entidad Estatal verificará al momento de publicar la invitación que el registro del bien o insumo esté vigente hasta una fecha posterior a la del cierre del proceso. Para tal efecto, se entiende por fecha del cierre la publicada en la invitación. Verificada la fecha de registro de estos bienes estos serán los que incluya en el numeral 5.1.4.1 de la invitación.

Ítem 1,2

Mantenimiento de cubierta en teja tipo master 1000 (incluye la corrección, ajuste y fijación de tejas, así como la revisión, ajuste y sellado de tornillería mediante la aplicación de cinta impermeabilizante para garantizar la hermeticidad y evitar filtraciones.):

[image: ]
	Campo
	Resultado

	Ítem
	1,2

	Bien relevante
	Cubierta tipo Master 1000

	Registro RPBN
	Sí

	Productor nacional
	ACESCO COLOMBIA S.A.S.

	Partida arancelaria
	7308909000

	Nombre técnico
	Cubierta arquitectónica tipo Master 1000 galvanizada / pintada

	Nombre comercial
	Master 1000 galvanizada / Master 1000 pintada

	Radicado
	RPBN0191536 / RPBN0191618

	Fecha de vencimiento
	04/08/2027



ITEM 2.4.1. 

Mantenimiento y reposición de cielo raso suspendido en PVC tipo junta perdida, a todo costo (Incluye el suministro e instalación de perfilería metálica calibre 24–26, con estructura de soporte instalada a una modulación máxima de 40 cm entre ejes, garantizando nivelación, alineación y estabilidad del sistema. Comprende el suministro de láminas de PVC, accesorios, elementos de fijación y todos los insumos requeridos para su correcta instalación).
Ítem 2,4,1 – Conclusión de la verificación en el RPBN
Bien relevante:
Cielo raso suspendido en PVC tipo junta perdida, cuyo suministro comprende las láminas de PVC necesarias para su conformación.
Resultado de la consulta:
[image: ]
	Campo
	Resultado

	Ítem
	2,4,1

	Bien relevante
	Cielo raso suspendido en PVC tipo junta perdida

	Registro RPBN
	Sí

	Productor nacional
	PROQUINAL S.A.S.

	Partida arancelaria
	3920430000

	Nombre técnico
	Lámina de PVC sin soporte flexible

	Nombre comercial
	Lámina de plástico no celular sin soporte flexible

	Radicado
	RPBN0169821

	Fecha de vencimiento
	07/09/2026

	Observación
	No se tendrá en cuenta en el presente análisis, debido a la proximidad de su fecha de vencimiento frente al período previsto para la publicación y cierre del proceso y a que, a la fecha de elaboración del estudio, no se tiene certeza sobre una eventual renovación o ampliación de su vigencia.


En la consulta efectuada en el Registro de Productores de Bienes Nacionales – RPBN se identificó un registro vigente asociado a la lámina de PVC, componente principal del sistema de cielo raso suspendido en PVC definido como bien relevante. El registro identificado corresponde a PROQUINAL S.A.S., RPBN0169821, con fecha de vencimiento 07 de septiembre de 2026.
No obstante, teniendo en cuenta la proximidad de la fecha de vencimiento del registro frente al período previsto para la publicación y cierre del proceso, así como la imposibilidad de establecer con certeza, a la fecha de elaboración del presente estudio, si dicho registro será renovado o permanecerá vigente para la fecha efectiva de cierre, se determina no considerar este registro para efectos de la identificación de bienes nacionales relevantes del presente proceso.
Versión: 1 de 21 de agosto de 2025
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Técnico
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(cm1)
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TIPO MASTER
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(TZR)

Nombre 11
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MASTER 1000
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Nombre técnico: Nombre comercial:

‘ LAMINA DE PVC

‘ Nombre comercial

COLUMNAS VISIBLES

Mostrar | 10 v/ entradas Buscar )
Numerico
Nie Radicado Razon Soci Partida Arancelaria Nombre Técnico Ciudad plantas Focha de Vencimiento
o o s o resm—m—. 1 o s o o o
i i " . Lamina de Plastico no
8600020672 RPBN0169821 PROQUINAL S.AS. 3920430000 o Registro de Produccion  Lamina de pvc sin celular sin soporte Bogota, D.C. 07/09/2026
Nacional soporte flexible "
flexible
. - . Lamina de plastico
8600020672 RPBN0169822 PROQUINAL S.AS. 3921120000 o Registro de Produccion  Lamina de PVC celular o\ jor cop soporte de  Bogota, D.C. 04/09/2026

Nacional con soporte de tefido {L




