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ANEXO PROPUESTA ECONÓMICA
[bookmark: _GoBack]SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA NO. XXXX de 2026

Señores
MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS

[bookmark: bookmark=id.gjdgxs]Me permito poner a su consideración la siguiente oferta económica, de acuerdo con lo señalado en el pliego de condiciones:


OBJETO: “ADQUISICIÓN DE MOTOCICLETAS DESTINADAS A FORTALECER EL SERVICIO OPERACIONAL DE LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – COMANDO AEREO DE COMBATE (CACOM 1), EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA (PISCC) DEL MUNICIPIO DE LA DORADA, CALDAS”.


	ITEM
	DESCRIPCIÓN
	 CANT 
	 PROMEDIO
V/UNITARIO 
IVA INCLUIDO 
	 VALOR TOTAL 
IVA INCLUIDO 

	1
	MOTOCICLETA DE 145 CC. a 165 CC.
	2
	
	



	DENOMINACIÓN
	DESCRIPCIÓN TÉCNICA

	MOTOCICLETA DE 145 CC. a 165 CC.
	
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:
Modelo nuevo: Mínimo 2026

Color: La moto deberá ser de color blanco, azul o negro

Control de emisiones: debe cumplir con la EURO III o superior.

Tipo de motor:

· Motor 4 tiempos SOHC, refrigerado por aire, aceite o los 2 sistemas aire y aceite.
· Tipo de alimentación: inyección de combustible
· Combustible: Gasolina
· Cilindraje (comercial) entre 145cc a 165 cc
· Torque  13Nm + 0.5Nm a 6000 rpm o màs
· Potencia : 12.0Hp+ 0.5 a 7400 rpm o mas
· Diámetro por carrera: minimo  57.3 x 57.9mm
· Relación de compresión: 9.4 :1 o mas
· Arranque: Eléctrico
· Encendido: TCI
· Tipo de lubricación: Carter húmedo

Peso y dimensiones:

· Peso con aceite y combustible: 130 kg  a 140 kg
· Distancia entre ejes: 1350 mm o mas
· Distancia al piso: minimo  235 mm
· Capacidad del tanque: Capacidad mínima de 11 litros.
· Chasis: Cuna semi doble

Trasmisión y frenos:

· Embrague: Multidisco en aceite/ resorte en espiral.
· Trasmisión: Constante de velocidad de Cinco (05) Velocidades o mas
· Freno delantero: Disco (ABS)
· Freno tracero: Disco
Suspensión:

· Delantera: Horquilla telescópica
· Trasera: De resistencia que permita soportar la capacidad de carga ofrecida por el fabricante y puede ser: Basculante, Mono suspensión, o una suspensión Compuesta por un vástago o pistón perforado y muelle

Sistema eléctrico:

· Con capacidad de abastecer los requerimientos de todos los sistemas en pleno funcionamiento, así como elementos u accesorios que requieran.
· Batería: Capacidad de batería 12V, 4.0
· Luces: Reglamentadas por el Ministerio de Transporte, con sistema de encendido automático, con luz principal led 12v, 10Wx2.
· Tablero de instrumentos: digital con medidor de combustibles y chek enginer como mínimo

Llantas:

· Llantas delanteras: 90/90- 19
· Llantas traseras: 110/90- 17

Garantía:

· La moto y sus componentes deben ser originales de fábrica, no se aceptan modificaciones, ensambles o adaptaciones por parte del concesionario o distribuidor, excepto las requeridas por la Fuerza Aeroespacial Colombiana, descritas en la presente especificaciones técnicas

Otros:

· Mantenimientos preventivos hasta cumplir 2 años o 24.000kms el cual incluye la mano de obra repuestos e insumos
· Matricula oficial a nombre de la Fuerza Aeroespacial Colombiana
· SOAT.
· Herramientas básicas

IMAGEN PARA VEHÍCULO TIPO MOTOCICLETA:

Adhesivos de emblemas:

· Debe ser de un material que garantice óptima adherencia, alta resistencia, mayor durabilidad y excelente brillo. Color azul media noche
· Debe ser ubicado en la parte frontal, tren delantero
· Medidas: 13 cm de ancho por 7,5 cm de largo
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ACCESORIOS:
Maletero:

· Maletero de alta resistencia color a selección de la Entidad Compradora, instalado en la parte trasera en su respectiva parrilla resistente a la vibración, con un rango mínimo de 30 litros a 45 litros. Altura x Ancho x Profundidad: 32 cm x 42 cm x 34 cm. Chapa en acero inoxidable con marcación laser dé alta definición. Removible para fácil limpieza y mantenimiento. Color negro instalado en la moto para utilización.

Defensa:
· De un solo cuerpo, la cual deberá estar fabricada en tubo Cold Rolled de 1 ¼” de diámetro en calibre 14, de forma cónica que evite el vuelco, en pintura electroestática, negra, sujeta al chasis en la parte delantera inferior o de los mismos tornillos de la unión motor chasis a través de una platina de ¼” y con un segundo soporte que fije la parte superior, el ancho de la parte superior de la defensa no debe ser mayor al ancho del manubrio, a cada lado deberá llevar incorporado un soporte para la instalación de las luces

Sirena Compacta:
· Sirena compacta tipo profesional de 30 Wattios con funciones de microprocesador, con dos tonos de sirena con control instalado en la parte delantera de la moto de fácil acceso y operatividad, la sirena debe ser instalada en la defensa de la moto por parte media y llevará soportes antivibración con interruptor de encendido, de la misma marca de sirena, que sea resistente a la intemperie para las tres luces de mínimo 25 amperios

Luces de Emergencia:
· Tipo LED y cumplimiento de la norma SAEJ 845.
· Dos focos direccionales con mínimo seis súper leds encapsulada resistente a la vibración y a la intemperie, con un ángulo de cobertura de 180 grados cada uno color azul y rojo deben ir montado en la defensa conforme al diseño de la motocicleta una a cada lado.
· Una lámpara con mínimo tres superled rectangular encapsulada resistente a la vibración y a la intemperie, de ángulo abierto montada sobre la tapa superior de la caja trasera, el foco de ángulo debe ser abierto con visión trasera. De color azul y rojo, material lentes en policarbonato. Voltaje 12V, un solo interruptor de encendido, de la misma marca de las luces, que sea resistente a la intemperie para las tres luces de mínimo 25 amperios.

Parrilla Trasera:
· La parrilla trasera deberá estar fabricada en acero al carbono y estar fabricada en tubo Cold Rolled redondo con soldadura Mig. Su pintura es electroestática, los tapones son de aluminio, Lámina HR y Platina HR. La parrilla deberá ser compatible con el maletero relacionado e instalada en la moto.




VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA: 





Nota: Los anteriores precios incluyen todos los gastos, impuestos, ganancias, imprevistos, deducciones, y retenciones que legalmente haya lugar generadas con la presentación de la oferta, suscripción del contrato y su posterior ejecución.





FIRMA: _______________________
Nombre:
Identificación
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Direccién: Carrera 3 No. 14-76, Cédigo Postal 175031. Caldas, Colombia
Teléfono Conmutador: (+57-601)-8572013 Ext. 101 Linea de atencién gratuita: 018000 95 40 50 Fax: 8572013
Correo institucional: contactenos@ladorada-caldas.gov.co
Correo de notificaciones judiciales: notificaciones@ladorada-caldas.gov.co




