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ANEXO “ESPECIFICACIONES TÉCNICAS”
SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA No. SASI-004-LD-2026

Señores
MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS

[bookmark: bookmark=id.gjdgxs]Me permito poner a su consideración la siguiente oferta económica, de acuerdo con lo señalado en el pliego de condiciones:


OBJETO: “ADQUISICIÓN DE MOTOCICLETAS DESTINADAS A FORTALECER EL SERVICIO OPERACIONAL DE LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – COMANDO AEREO DE COMBATE (CACOM 1), EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA (PISCC) DEL MUNICIPIO DE LA DORADA, CALDAS”.


	ANEXO TÉCNICO MOTOCICLETAS PARA EL DESARROLLO DE OPERCIONES DE LA SEGURIDAD FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

	DENOMINACIÓN
	DESCRIPCIÓN TÉCNICA
	UNIDAD DE MEDIDA
	CANTIDAD

	MOTOCICLETA DE 145 CC. a 165 CC.

	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:
Modelo nuevo: Mínimo 2026
Color: La moto deberá ser de color blanco, azul o negro
Control de emisiones: debe cumplir con la EURO III o superior.
Tipo de motor:
· Motor 4 tiempos SOHC, refrigerado por aire, aceite o los 2 sistemas aire y aceite.
· Tipo de alimentación: inyección de combustible
· Combustible: Gasolina
· Cilindraje (comercial) entre 145cc a 165 cc
· Torque 13Nm + 0.5Nm a 6000 rpm o más
· Potencia: 12.0Hp+ 0.5 a 7400 rpm o mas
· Diámetro por carrera: mínimo 57.3 x 57.9mm
· Relación de compresión: 9.4 :1 o mas
· Arranque: Eléctrico
· Encendido: TCI
· Tipo de lubricación: Carter húmedo
Peso y dimensiones:
· Peso con aceite y combustible: 130 kg a 140 kg
· Distancia entre ejes: 1350 mm o mas
· Distancia al piso: mínimo 235 mm
· Capacidad del tanque: Capacidad mínima de 11 litros.
· Chasis: Cuna semi doble
Trasmisión y frenos:
· Embrague: Multidisco en aceite/ resorte en espiral.
· Trasmisión: Constante de velocidad de Cinco (05) Velocidades o mas
· Freno delantero: Disco (ABS)
· Freno tracero: Disco
Suspensión:
· Delantera: Horquilla telescópica
· Trasera: De resistencia que permita soportar la capacidad de carga ofrecida por el fabricante y puede ser: Basculante, Mono suspensión, o una suspensión Compuesta por un vástago o pistón perforado y muelle
Sistema eléctrico:
· Con capacidad de abastecer los requerimientos de todos los sistemas en pleno funcionamiento, así como elementos u accesorios que requieran.
· Batería: Capacidad de batería 12V, 4.0
· Luces: Reglamentadas por el Ministerio de Transporte, con sistema de encendido automático, con luz principal led 12v, 10Wx2.
· Tablero de instrumentos: digital con medidor de combustibles y chek enginer como mínimo
Llantas:
· Llantas delanteras: 90/90- 19
· Llantas traseras: 110/90- 17
Garantía:
· La moto y sus componentes deben ser originales de fábrica, no se aceptan modificaciones, ensambles o adaptaciones por parte del concesionario o distribuidor, excepto las requeridas por la Fuerza Aeroespacial Colombiana, descritas en la presente especificaciones técnicas
Otros:
Mantenimientos preventivos hasta cumplir 2 años o 24.000kms el cual incluye la mano de obra repuestos e insumos
· Matricula oficial a nombre de la Fuerza Aeroespacial Colombiana
· SOAT.
· Herramientas básicas
IMAGEN PARA VEHÍCULO TIPO MOTOCICLETA:
Adhesivos de emblemas:
· Debe ser de un material que garantice óptima adherencia, alta resistencia, mayor durabilidad y excelente brillo. Color azul media noche
· Debe ser ubicado en la parte frontal, tren delantero
· Medidas: 13 cm de ancho por 7,5 cm de largo
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ACCESORIOS:
Maletero:

· Maletero de alta resistencia color a selección de la Entidad Compradora, instalado en la parte trasera en su respectiva parrilla resistente a la vibración, con un rango mínimo de 30 litros a 45 litros. Altura x Ancho x Profundidad: 32 cm x 42 cm x 34 cm. Chapa en acero inoxidable con marcación laser dé alta definición. Removible para fácil limpieza y mantenimiento. Color negro instalado en la moto para utilización.

Defensa:
· De un solo cuerpo, la cual deberá estar fabricada en tubo Cold Rolled de 1 ¼” de diámetro en calibre 14, de forma cónica que evite el vuelco, en pintura electroestática, negra, sujeta al chasis en la parte delantera inferior o de los mismos tornillos de la unión motor chasis a través de una platina de ¼” y con un segundo soporte que fije la parte superior, el ancho de la parte superior de la defensa no debe ser mayor al ancho del manubrio, a cada lado deberá llevar incorporado un soporte para la instalación de las luces

Sirena Compacta:
· Sirena compacta tipo profesional de 30 Wattios con funciones de microprocesador, con dos tonos de sirena con control instalado en la parte delantera de la moto de fácil acceso y operatividad, la sirena debe ser instalada en la defensa de la moto por parte media y llevará soportes antivibración con interruptor de encendido, de la misma marca de sirena, que sea resistente a la intemperie para las tres luces de mínimo 25 amperios

Luces de Emergencia:
· Tipo LED y cumplimiento de la norma SAEJ 845.
· Dos focos direccionales con mínimo seis súper leds encapsulada resistente a la vibración y a la intemperie, con un ángulo de cobertura de 180 grados cada uno color azul y rojo deben ir montado en la defensa conforme al diseño de la motocicleta una a cada lado.
· Una lámpara con mínimo tres superled rectangular encapsulada resistente a la vibración y a la intemperie, de ángulo abierto montada sobre la tapa superior de la caja trasera, el foco de ángulo debe ser abierto con visión trasera. De color azul y rojo, material lentes en policarbonato. Voltaje 12V, un solo interruptor de encendido, de la misma marca de las luces, que sea resistente a la intemperie para las tres luces de mínimo 25 amperios.

Parrilla Trasera:
· La parrilla trasera deberá estar fabricada en acero al carbono y estar fabricada en tubo Cold Rolled redondo con soldadura Mig. Su pintura es electroestática, los tapones son de aluminio, Lámina HR y Platina HR. La parrilla deberá ser compatible con el maletero relacionado e instalada en la moto.

	UNIDAD
	2



NOTA 1: EL proveedor deberá tener en cuentas las especificaciones técnicas de cada uno de los fabricantes de las Motocicletas.

NOTA 2: Las especificaciones anteriormente señaladas, son requisitos mínimos solicitados por lo tanto si algún proveedor tiene especificaciones técnicas que superen las anteriormente expuestas, serán aceptadas. Las motocicletas a proveedor, deben ser mínimo modelo 2026.





FIRMA: _______________________
Nombre:
Identificación
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Direccién: Carrera 3 No. 14-76, Cédigo Postal 175031. Caldas, Colombia
Teléfono Conmutador: (+57-601)-8572013 Ext. 101 Linea de atencién gratuita: 018000 95 40 50 Fax: 8572013
Correo institucional: contactenos@ladorada-caldas.gov.co
Correo de notificaciones judiciales: notificaciones@ladorada-caldas.gov.co




