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OBJETO: SG-APL005.-  El (la) Contratista se obliga con el Instituto Departamental de Salud de Nariño a suministrar combustible (gasolina corriente y diésel – ACPM), mediante abastecimiento directo y/o vales, bonos, tarjetas, medios electrónicos u otros mecanismos autorizados, para garantizar el abastecimiento del parque automotor institucional (vehículos, motocicletas y motores fuera de borda) y el funcionamiento de las plantas eléctricas de propiedad de la Entidad, de conformidad con los requerimientos del servicio, el control del supervisor y las condiciones establecidas en el Anexo de Especificaciones Técnicas, el cual hace parte integral del Estudio Previo y del contrato que se celebre. Lo anterior, de acuerdo con el consumo efectivamente requerido y autorizado por la Entidad y conforme a los códigos UNSPSC 15101506 y 15101505, que comprende: 
	ITEM
	Descripción y/o especificaciones técnicas
	VALOR PROMEDIO PORCENTAJE DE ADMINISTRACIÓN

	1
	Suministrar combustible (gasolina corriente y diésel – ACPM), mediante abastecimiento directo y/o vales, bonos, tarjetas, medios electrónicos u otros mecanismos autorizados, para garantizar el abastecimiento del parque automotor institucional (vehículos, motocicletas y motores fuera de borda) y el funcionamiento de las plantas eléctricas de propiedad de la Entidad, de conformidad con los requerimientos del servicio, el control del supervisor y las condiciones establecidas en el Anexo de Especificaciones Técnicas, el cual hace parte integral del Estudio Previo y del contrato que se celebre. 



	13.5%


1. GENERALIDADES:

El proveedor deberá tener en cuenta el IDSN posee un parque automotor, equipos, aparatos y/o maquinaria para cuyo funcionamiento requieren del abastecimiento de alguno de los siguientes tipos de combustible: GASOLINA CORRIENTE, y ACPM O DIESEL.

TIPO DE COMBUSTIBLE

• GASOLINA CORRIENTE: Es una mezcla compleja de hidrocarburos entre tres y doce átomos de carbono formada por fracciones combustibles provenientes de diferentes procesos de refinación petróleo tales como destilación atmosférica, ruptura catalítica, ruptura térmica, alquilación, polimerización, reformado catalítico, etc. Que cumpla con el índice de octanaje que es del 81 % sin plomo, además de la norma técnica colombiana ASTM 48141 NTC 1380 - GASOLINA PARA MOTORES DE COMBUSTIÓN INTERNA DE ENCENDIDO POR CHISPA

• ACPM O DIESEL: El diésel corriente, o el aceite combustible para motores (ACPM), es una mezcla de hidrocarburos entre 10 y 28 átomos de carbono formada por fracciones combustibles proveniente de diferentes procesos de refinación del petróleo tales como destilación atmosférica y ruptura catalítica. Deberán ajustarse a las especificaciones y normas jurídicas establecidas por los Ministerios de Ambiente y Desarrollo Sostenible y Minas y Energía, Aceite Combustible para Motores, Fuel Oil Nº 2. FÓRMULA Mezcla compleja de hidrocarburos COMPOSICIÓN Hidrocarburos y aditivos. NÚMERO CAS 68334-30-5 NÚMERO UN 1202 CLASE UN 3.3. USOS: combustible automotor, combustible para locomotoras, generadores de electricidad, combustible para motores. Norma técnica colombiana NTC 1438 / ASTM D-975.

TIPOS DE BIENES: 

Aparatos o maquinaria con motor de combustión interno y los vehículos, motocicletas y motores fuera de borda que actualmente prestan su servicio a la Entidad y/o conforman el parque automotor.

	ITEM
	DESCRIPCION DEL PARQUE AUTOMOTOR
	

	
	VEHICULOS
	MOTOCICLETA
	PLANTAS
	MOTORES FUERA DE BORDA

	
	GASOLINA
	DIESEL
	GASOLINA
	DIESEL
	GASOLINA

	1
	6
	4
	47
	4
	33


Nota 1: Estas cantidades están sujetas a cambios durante la vigencia del contrato, según las modificaciones que se presenten en las plantas, equipos y el parque automotor. 

Nota 2: El supervisor designado por la entidad suministrará al contratista en el momento del inicio de la ejecución del contrato la relación del parque automotor objeto del suministro de combustible para la respectiva instalación del chip de tanqueo, la cual puede ser actualizada periódicamente en el caso de que ingresen a la entidad rodantes nuevos de propiedad o de provisionalidad.
2. PARÉMETROS TÉCNICOS PARA EL SUMINISTRO:

Para la ejecución del objeto contractual, EL CONTRATISTA deberá cumplir con las siguientes especificaciones técnicas:

1. Presentación y tipo de combustible 

	ÍTEM 
	 DESCRIPCIÓN 
	 PRESENTACIÓN 

	 1 
	 Gasolina Corriente 
	 Galones de 3785 litros c/u 

	 2
	 ACPM 
	 Galones de 3785 litros c/u 


2. Suministrar combustible (Gasolina Corriente, y ACPM) por galones de 3785 litros c/u durante las VEINTICUATRO (24) horas del día, de lunes a domingo incluyendo días festivos, a través de los surtidores de combustible de la Estación de Servicio (EDS). Para tal efecto, la Entidad entregará en la respectiva estación de servicio lo siguiente:

a. Para lo vehículos con chip: El supervisor remitirá el listado de los vehículos del IDSN, donde se identificará las placas de los vínculos, la cantidad de galones máxima a suministrar, la periodicidad y el tipo de combustible.

b. Para los vehículos de la Entidad que no cuenten con chip: Un vale, con el valor del suministro autorizado, debidamente firmado por el Supervisor del contrato y Líder de la oficina correspondiente

3. Se deberá acreditar que se cuenta con una estación de servicio principal y una alterna en la ciudad de Pasto, ya que es el lugar donde se encuentran la mayoría de los vehículos del parque automotor y se asienta la sede principal de la Gobernación de Nariño, para ello deberá allegar:

- Autorización de distribución y/o comercialización de combustible: Copia de la Resolución por medio de la cual se establecen los volúmenes máximos de combustible líquidos derivados del petróleo excluidos de IVA y exentos de arancel e impuesto nacional a la Gasolina y ACPM, expedida por el Ministerio de Minas y Energía, la cual debe estar vigente al momento de presentación de la propuesta y durante el plazo de ejecución contractual. 

Nota: Si, a la fecha de cierre del proceso de selección, el Ministerio de Minas y Energía no ha expedido una nueva Resolución, se deberá aportar la última que este ente haya expedido, y una vez expedida la nueva, se deberá aportar durante la ejecución del contrato, situación que deberá ser verificada por el supervisor del mismo. 

- Certificado de matrícula del establecimiento: El proponente deberá allegar certificado donde se evidencie la ubicación de la estación de servicio en la Ciudad de Pasto. 

- Certificado de conformidad: El proponente deberá allegar certificado de inspección expedido por un organismo de inspección que cuente con acreditación vigente ante el ONAC (Organismo Nacional de Acreditación de Colombia), certificado que deberá estar vigente durante el presente proceso y sus prorrogas. 
- El establecimiento deberá tener concepto sanitario favorable acreditado por la autoridad sanitaria competente presentando la última acta de inspección sanitaria.

- Deberá documentado e implementado su plan de gestión integral de residuos solidos aportando el documento respectivo.
- Deberá presentar la caracterización de aguas residuales del año inmediatamente anterior o permiso de vertimientos emitido por la autoridad ambiental correspondiente 
4.  Estación alterna en la ciudad de Pasto: Para la acreditación de la estación alterna en la ciudad de Pasto, el proponente deberá allegar los documentos en los mismos términos exigidos para la estación principal, no obstante, para efectos de acreditar la disponibilidad de una estación de servicio alterna ubicada en la ciudad de Pasto, que no sea de propiedad del proponente, este último puede allegar contrato, convenio, certificación, carta de intención, compromiso comercial, constancia o cualquier otro documento idóneo suscrito entre las partes, mediante el cual se evidencie de manera clara, expresa e inequívoca la disponibilidad de la respectiva estación de servicio alterna para garantizar la prestación efectiva y continua del suministro objeto del proceso contractual.

El documento aportado deberá acreditar como mínimo:

i. Identificación plena de las partes intervinientes.

ii. Identificación y ubicación exacta de la estación de servicio alterna.

iii. Manifestación expresa de disponibilidad para prestar el servicio durante el término de ejecución contractual del presente proceso.

iv. Compromiso de garantizar el abastecimiento requerido por la entidad contratante cada que la supervisión disponga.

v. Vigencia del acuerdo, la cual deberá cubrir como mínimo el plazo de ejecución del contrato y sus posibles prórrogas.

vi. Aceptación de las condiciones operativas necesarias para la correcta ejecución y conforme a los establecido en el Pliego de condiciones del Proceso.
Nota 1: El contratista asume la responsabilidad plena por la idoneidad y legalidad de sus aliados comerciales (Contratistas/Subcontratistas). La presentación de vínculos contractuales con terceros no traslada el riesgo al IDSN; por tanto, el contratista deberá garantizar la indemnidad de la Entidad ante cualquier contingencia operativa o legal de sus aliados (Contratistas/Subcontratistas). El contratista responderá directamente por los perjuicios que lleguen a causarse por cuenta a las actividades que ejecuten sus aliados comerciales. 

Nota 2: Si durante la ejecución del contrato el IDSN llegare a requerir el suministro de combustible en un municipio del departamento de Nariño no contemplado inicialmente, como consecuencia de modificaciones en su parque automotor, dicho abastecimiento podrá proveerse de manera directa y/o mediante la celebración de acuerdos comerciales con otra Estación de Servicio (EDS), previa autorización y aprobación del supervisor del contrato. 

5. Declaración de estaciones en otras ciudades: Con relación a las ciudades de Ipiales, y Tumaco se deberá allegar declaración juramentada debidamente suscrita por el representante legal o quien haga sus veces, o propietario del establecimiento de comercio que se trate, donde señale que, una vez le sea adjudicado el proceso, garantizará el suministro para las ciudades de Ipiales y Tumaco, de acuerdo con las especificaciones y condiciones técnicas exigidas en el presente.
6.  Designar una persona quien será el contacto directo con el supervisor del contrato. Esta persona tendrá a su cargo las siguientes actividades: 

A. Controlar que el suministro de combustible se realice de manera correcta, de acuerdo con las especificaciones técnicas descritas, y teniendo en cuenta los requerimientos del supervisor. 

B.  Atender los requerimientos de la supervisión del contrato. 

C. Rendir los informes de ejecución del contrato, que sean requeridos por la supervisión. 
7. Contar con una línea de servicio al cliente que cumpla con los siguientes requisitos:

• Servicio veinticuatro (24) horas al día, siete (7) días a la semana.

• Sistema de seguimiento de los informes y solicitudes efectuadas en las llamadas.

• Capacidad de atención oportuna a consultas, solicitudes o peticiones realizadas, con tiempo de respuesta no mayor a 12 horas.
8. Si el sistema de control presenta una falla temporal, el contratista debe generar un informe de indisponibilidad del mismo y enviarlo dentro de las 24 horas de iniciada la indisponibilidad al IDSN. En estos casos, el contratista debe suministrar a la Entidad el combustible, utilizando el sistema de vales, autorizados por el supervisor del contrato. La Gobernación solamente tramitará el pago de facturas soportadas en las transacciones registradas en el sistema de control y los respectivos vales.
9. Designar una persona quien será el contacto directo con el supervisor y el funcionario de apoyo indicado por la Secretaría General del IDSN para la atención de temas del parque automotor.

Esta persona designada por el contratista tendrá a su cargo las siguientes actividades:

· Controlar que el suministro de combustible se realice de manera correcta, de acuerdo con las especificaciones técnicas descritas, y teniendo en cuenta los requerimientos del supervisor.

· Atender los requerimientos de la supervisión del contrato.

· Rendir los informes de ejecución del contrato, que sean requeridos por la supervisión.

· Tener disponibilidad permanente, durante las veinticuatro (24) horas del día de lunes a domingo incluyendo días festivos y contar con un medio de comunicación (celular y/o teléfono fijo) que garantice su ubicación y atención de cualquier requerimiento que se presente en desarrollo de la orden de compra.

3. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN LA ESTACIONES DE SERVICIO 

La Estación de Servicio desde la cual se suministrará el combustible a la Entidad debe: 

1. Contar con personal operativo que realice las actividades de suministro de combustible. En ese orden de ideas, dicho proveedor no debe ser estación de autoservicio. 

2. Suministrar Gasolina Corriente, y Diésel. 

3. La estación de servicio debe ubicarse en un lugar de fácil acceso y dentro del perímetro urbano de la ciudad de San Juan de Pasto. 

4. Garantizar el combustible para el parque automotor y los equipos de combustión de la Entidad con los precios acordes al sector de frontera estipulados por el Gobierno Nacional 

5. Garantizar el suministro de combustible para la Entidad en caso de que existan situaciones de emergencia y/o contingencia en el departamento de Nariño o en el país. 

4. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS O MOTOCICLETAS EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO
Con el fin de prestar apoyo a los servidores que están en comisión de servicios en los diferentes municipios del Departamento de Nariño en cumplimiento a los fines estatales y teniendo en cuenta que estos no poseen sistema de Chip, el contratista garantizará el suministro en las estaciones acreditadas as:
El suministro se efectuará de acuerdo con las necesidades reales del servicio, previa autorización del IDSN y bajo control del supervisor del contrato.

Cobertura territorial

El contratista deberá garantizar el suministro en Pasto, Ipiales y Tumaco y en los diferentes municipios del departamento de Nariño donde el IDSN requiera abastecimiento, de acuerdo con los desplazamientos y actividades misionales de la Entidad.

Cuando el contratista no cuente con estación de servicio propia en el municipio requerido, deberá garantizar la atención del suministro mediante acuerdos, convenios, alianzas comerciales o mecanismos equivalentes con estaciones de servicio legalmente autorizadas para el suministro de combustibles.

El contratista será responsable frente al IDSN por la totalidad del suministro, aun cuando este sea realizado a través de estaciones de servicio aliadas.

Vales o autorizaciones de suministro

Para los suministros que deban efectuarse fuera de la estación de servicio principal y las alternas, el IDSN podrá utilizar un sistema de vale, bono, autorización de suministro o mecanismo equivalente, previamente autorizado por el supervisor del contrato y por el jefe del área solicitante.

Cada autorización podrá establecer un valor máximo de hasta CIEN MIL PESOS ($100.000) M/CTE, de acuerdo con la necesidad del servicio.

Este valor corresponde a un tope máximo de autorización y no a un valor fijo de consumo. En consecuencia, únicamente se reconocerá y pagará el combustible efectivamente suministrado y debidamente soportado.

Los vales o autorizaciones deberán identificar como mínimo:

· Vehículo, motocicleta, motor fuera de borda o planta eléctrica.

· Placa o identificación del bien a suministrar.

· Tipo de combustible.

· Municipio y estación de servicio.

· Fecha.

· Valor máximo autorizado.

· Nombre del funcionario o contratista autorizado para recibir el suministro.

· Firma del supervisor del contrato.

· Firma del jefe del área solicitante.

La estación de servicio deberá registrar el suministro efectivamente realizado, indicando cantidad de galones, precio por galón, valor total y demás información necesaria para garantizar la trazabilidad.

Control del consumo.
El contratista deberá entregar al supervisor del contrato los soportes individuales y reportes consolidados de los suministros efectuados, permitiendo verificar como mínimo:

· fecha – municipio – estación de servicio – vehículo/equipo – tipo de combustible – galones suministrados – precio unitario – valor total.

No se reconocerán suministros que no cuenten con los respectivos soportes y autorización del IDSN.

El contratista deberá garantizar la calidad, cantidad, oportunidad y continuidad del suministro durante la ejecución contractual, de conformidad con la normativa vigente aplicable a los combustibles líquidos.

5. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A OTROS MECANISMOS DE COMBUSTIÓN 

En la Entidad se cuenta con bienes que apoyan indirectamente en la gestión del IDSN, como plantas eléctricas. Este tipo de mecanismos funcionan con el abastecimiento de combustible y se realizará el suministro previa autorización de la supervisión.
6. OPERATIVIDAD DE APOYOS DE COMBUSTIBLE
 Es importante recordar que el suministro de combustibles es indispensable para el funcionamiento de Aparatos o bienes con motor de combustión interno y los vehículos y/o motocicletas institucionales al servicio de la entidad, siempre que se presenten con el chip o los vales debidamente diligenciados y aprobados por el servidor autorizado por el IDSN.

7. REQUISITOS TÉCNICOS MEDIOAMBIENTALES:

El contratista en ejecución del contrato deberá cumplir con los criterios ambientales fijados en el Decreto 4741 de 2005, compilado en el Decreto 1076 de 2015 y demás normatividad que se expida sobre la materia. 

A la par, el contratista deberá entregar al supervisor del contrato la certificación de disposición final de los residuos peligrosos, cuya disposición final debe tramitarse con una empresa que cuente con los permisos o licencias ambientales para el aprovechamiento o disposición final de estos. La relación de los residuos entregados al gestor, junto con su clase y peso en kg debe entregarse al supervisor del contrato.

En este orden de ideas, se debe tener en cuenta los Artículos No. 79 y 80 de la Constitución Política consagran el derecho colectivo a gozar de un ambiente sano y el deber del Estado de proteger la diversidad e integridad del ambiente, planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales a fin de garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución y prevenir los factores de deterioro ambiental, el contratista seleccionado deberá aplicar buenas prácticas en manejo de desechos y residuos generados, con el fin de proteger la salud humana y el ambiente.

8. MECANISMO DE TANQUEO

REQUISITOS TÉCNICOS DEL SISTEMA DE CHIP ELECTRÓNICO 

El contratista deberá contar con un sistema electrónico que cumpla, como mínimo, con las siguientes características: 

i. Identificación automática: Cada vehículo autorizado contará con un chip o dispositivo instalado en el tanque de combustible o área designada, que permita su reconocimiento automático en el surtidor sin intervención manual. 

ii. Bloqueo de dispensación: El sistema deberá impedir el suministro de combustible si el chip no corresponde a un vehículo autorizado por la entidad. 

iii. Registro automático: Cada tanqueo deberá generar un registro digital con los siguientes datos: número de chip, placa del vehículo, tipo y cantidad de combustible suministrado, fecha, hora, número de surtidor y código de la EDS. 

iv. Acceso en línea o informes: El contratista deberá proporcionar a la entidad acceso web o informes mensuales consolidados que permitan verificar los consumos y movimientos de combustible por vehículo. 

v. Seguridad y trazabilidad: El sistema deberá contar con mecanismos que garanticen la integridad, autenticidad y trazabilidad de la información registrada, conforme a los estándares de control metrológico y de auditoría vigentes. 

vi. Compatibilidad: Los chips y lectores deberán ser compatibles con las especificaciones técnicas utilizadas por las principales plataformas de control de combustible implementadas en el territorio nacional. 

vii. Costo de instalación: El chip no tendrá costo para la Entidad al momento de instalar o desinstalar el respectivo dispositivo de tanqueo. 

viii. Informes de Tanqueo: El sistema deberá otorgar a la Entidad cuando así lo requiere un archivo en el cual se pueda visualizar y controlar la cantidad de combustible por placa. El oferente mediante el uso de este mecanismo electrónico deberá manifestar en su propuesta, estar en capacidad de suministrar mensualmente vía internet de manera inmediata la información consolidada sobre el consumo total y particular de cada vehículo o en el momento y con corte a la fecha en que se solicite. 

ix. Soporte de Tanqueo: El soporte de tanqueo debe contener como mínimo lo siguientes ítems: 

· Proveedor. 

· Ubicación de las EDS. 

· Placa del vehículo. 

· Tipo de combustible y cantidad suministrada. 

· Valor del suministro de Combustible. 

· Fecha y hora del suministro de combustible. 

· Kilometraje del vehículo el cual es tomado manualmente en la EDS. 

x. Si el sistema de control presenta una falla temporal, el contratista debe generar un informe de indisponibilidad del mismo y enviarlo dentro de las veinticuatro (24) horas de iniciada la indisponibilidad a IDSN. En estos casos, el contratista debe suministrar a la Entidad el combustible, utilizando el sistema de vales, autorizados por el supervisor del contrato. El IDSN solamente tramitará el pago de facturas soportadas en las transacciones registradas en el sistema de control y los respectivos vales. 

xi. La Entidad debe reportar al contratista los daños en el control del vehículo (chip). El contratista tiene TRES (3) días hábiles para arreglar, configurar o instalar un nuevo control. 

xii. En caso de pérdida del control del vehículo, el IDSN informará esta situación al contratista y solicitará la inactivación del mismo. 

9. PERSONAL PARA LAS ACTIVIDADES

El contratista deberá contar con personal OPERADOR o SURTIDORES capacitados en manejo seguro de combustibles, atención al cliente y control de riesgos, quienes deberán desarrollar entre otras las siguientes actividades:

a. Realizar el despacho de combustible a los vehículos (el tipo de combustible requerido para cada vehículo). 

b. Activar el sistema de chip o identificación electrónica para cada tanqueo. 
c. Verificar la correcta lectura de volumen y tipo de combustible. 
d. Cumplir los protocolos de seguridad y uso de equipos de protección personal (EPP). 

e. Reportar novedades o fugas al supervisor o administrador. 
10.  REQUERIMIENTOS ADICIONALES
A. Habilitación en el Sistema de Información de Combustibles Líquidos – SICOM 
De conformidad con el artículo 100 de la Ley 1450 de 2011, el Sistema de Información de Combustibles Líquidos – SICOM constituye la única fuente oficial de información a la cual deben registrarse y responder todos los agentes que integran la cadena de distribución de combustibles líquidos derivados del petróleo, para efectos de su operación válida en el territorio nacional. 

Este sistema fue reglamentado por el Ministerio de Minas y Energía mediante la Resolución No. 18 2113 de 2007 y normas complementarias. En consecuencia, las Estaciones de Servicio (EDS) y/o el Comercializador Industrial que presten el servicio deberán encontrarse debidamente habilitados en el SICOM. 
B. Control mediante valeras 
El contratista entregará, sin costo alguno, al supervisor designado por el IDSN, los talonarios y/o valeras con recibos numerados, los cuales serán distribuidos por el supervisor del contrato únicamente a los conductores autorizados para el suministro. 

El conductor presentará la valera correspondiente en la Estación de Servicio (EDS) para efectuar el tanqueo; posteriormente, dicho comprobante deberá ser anexado a la factura mensual que el contratista remita al supervisor del contrato para su verificación y trámite de pago. 

C. Calidad del combustible 
El combustible tipo Gasolina Corriente, y ACPM deberá cumplir con todas las especificaciones técnicas, de calidad y medidas establecidas por el Ministerio de Minas y Energía, en concordancia con la normatividad vigente aplicable al control de calidad de combustibles líquidos derivados del petróleo. 

Proyección:        Diana Isabel Cordoba A


               Ana Constanza Hoyos 

                          Jeins Alexander Gustin López

                          Abogados Contratistas – Apoyo Logístico


