ANEXO No. 5

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
	ÍTEM No.
	DESCRIPCIÓN DEL BIEN / SERVICIO 
(Imágenes para efecto ilustrativo)
	UNIDAD DE MEDIDA
	CANTIDAD

	1
	CONJUNTO ESCOLAR Y DE FORMACION (SI-CARD9) PARA ORIENTACION DEPORTIVA
	COMPONENTES QUE CONFORMAN EL CONJUNTO:

1.1 Un (1) Set de aplicación de orientación:
1.1.1 Una (1) Impresora térmica directa BSM-USB.
1.1.2 Un (1) BSM8-USB
1.1.3 Un (1) Papel térmico, 5 rollos.
1.1.4 Un (1) Adaptador Micro-USB a USB OTG.
1.1.5 Un (1) Adaptador USB-C a USB OTG 
1.1.6 Un (1) Estuche de transporte S
1.2 Un (1) Suscripción de 5 años a una aplicación de orientación.
1.3 Treinta (30) SI-Card9.
1.4 Doce (12) BSF9; Configuración Inicio, numero 31 al 40 y Fin.
1.5 Un (1) BSF8-DT: Configuración Borrar del SI-Master.
1.6 Un (1) Barra de acoplamiento de grafito para BSF.
1.7 Un (1) Tarjeta de servicio/apagado.
1.8 Un (1) Borrador tarjeta de respaldo.
1.9 Adicional* treinta (30) balizas reflectantes y treinta (30) estacas fibra de vidrio.

DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: 

1.1 Un (1) Set de aplicación de orientación, compuesto por:

[image: ]
Las imágenes son de mera ilustración.

1.1.1. Una (1) Impresora térmica directa BSM-USB.

Especificaciones técnicas:
· Impresora térmica directa
· Ancho de papel de 58 mm
· Velocidad de impresión de hasta 70 mm por segundo.
· Vida útil esperada del cabezal de impresión térmica: 100 km
· Resolución: 203 DPI (8 puntos/mm)
· Diámetro del rollo de papel: ≤ 40 mm
· Alimentación: batería de litio recargable
· Batería: 7,4 V CC, 1500 mAh
· Fuente de alimentación: 9V CC,1,5 A
· Interfaces: RS232 estándar (conector mini-USB), USB 2.0 (conector mini-USB), Bluetooth 2.0 y 4.0
· Configuración del puerto serie (RS232): 4800 baudios, 8, n, 1, sin control de flujo
· [image: ][image: ]Entorno de trabajo: -10 a 50 °C, Humedad: 10 a 90 %.
Las imágenes son de mera ilustración.

1.1.2. Un (1) BSM8-USB

Especificación Técnicas:
· Fuente de alimentación: Solamente por puerto USB, no cuenta con batería interna.
· Rango de operación: -20°C a +50°C
· Dimensiones: 101 mm x 51 mm x 19 mm.
· Peso: 100 gramos.
· Memoria de respaldo: Número máximo de registros de datos de tarjetas SI: 1022 (según el tipo de tarjeta SI)

[image: ]
Las imágenes son de mera ilustración.


1.1.3. Un (1) Adaptador Micro-USB a USB OTG

Especificaciones técnicas:
· Micro-USB to USB OTG Adapter.
· Referencia: Cable OTG
· Entrada: Micro USB macho (5 y 11 pines)
· Salida: USB 2.0 hembra
· Requerimiento: Celular o Tablet con función USB OTG (On The Go)

[image: UGREEN OTG Cable Micro USB Adaptador para dispositivos Android - Compatible  con Galaxy, Huawei, Xperia, Moto, LG]
Las imágenes son de mera ilustración.

1.1.4. Un (1) Adaptador USB-C a USB OTG 
Especificaciones técnicas:
· USB-C to USB OTG Adapter.
· Conector:  USB-C 
· Salida: USB 3.0 hembra
· Requerimiento: Celular o Tablet con función USB OTG (On The Go)

[image: Ugreen Adaptador Otg USB A Tipo C USB 3.0 Para Conexión De Periféricos  Celular Laptops Disco Duro Memoria USB Gamepad | Cuotas sin interés]
Las imágenes son de mera ilustración.

1.1.5. Un (1) Papel térmico, 5 rollos
Especificaciones técnicas:
· Rollos de papel térmico de 58 mm de ancho por 40 mm de diámetro.
[image: Tickets Papel térmico para Impresora Ancho 58 mm x diámetro 40 mm Papel  térmico Compatible para Uso General (Papel para Impresora 10 Rollos) :  Amazon.es: Oficina y papelería]
Las imágenes son de mera ilustración.

1.1.6. Un (1) Estuche de transporte S
Especificaciones técnicas:
· Estuche de transporte S
· Tamaño: 391 x 304 x 104 mm.
· Con espumas en su interior para inserción de tarjetas y estaciones de orientación.
[image: ][image: ]
Las imágenes son de mera ilustración.

1.2. Suscripción de 5 años a una aplicación de orientación.
1.3. Treinta (30)  SI-Card9
Especificaciones técnicas:
· Tiempo de intercambio de datos:115 ms
· Tiempo despejado: < 2 segundos
· Tiempos intermedios: 30 / 50.
· Registros especiales: Borrar/comprobar, comenzar, terminar.
· Formato de hora: Formato 24h, día de la semana, contador hasta 4 semanas.
· Compatibilidad del sistema SI: Estaciones SI BSF7/8.
· Firmware: V 6.00 y superior.
· Rango de operación:	-20°C … +50°C.
· Clase de protección: Protección contra la penetración de polvo.
· Protección contra la entrada de agua durante una inmersión de corta duración.
· Garantía: 5 años.
· Peso:	8 gramos.
· Dimensiones:	71 mm x 19 mm x 8 mm.

[image: ]

Las imágenes son de mera ilustración.

1.4. Doce (12) BSF9; Configuración Inicio, numero 31 al 40 y Fin.

Especificaciones técnicas:
· Fuente de alimentación interna: 1 pila de litio ½ AA, no recargable.
· Capacidad de la batería: 1000 mAh.
· Durabilidad: Típicamente 5 años.
· Rango de operación: -20°C a +50°C
· Clase de protección internacional:
· Protección contra la penetración de polvo.
· Protección contra salpicaduras de agua desde todas las direcciones.
· Dimensiones:	112 mm x 57 mm x 21 mm
· Peso:	85 gramos.
· Precisión a temperatura normal menos de +/- 20 segundos al mes.
· Tiempo de encendido desde el modo de espera < 1 segundo (estándar).
· Memoria de respaldo Número máximo de perforaciones: 21802.
· Número máximo de registros de datos de tarjetas SI: 1022.
· RFID Sistema RFID de 125 kHz según estándares de la industria con baja potencia de salida.

[image: ][image: ]
Las imágenes son de mera ilustración.

1.5. Un (1) BSF8-DT: Configuración Borrar del SI-Master.

Especificaciones técnicas:
· Fuente de alimentación interna:	1 pila de litio ½ AA, no recargable.
· Capacidad de la batería 1000 mAh.
· Durabilidad:	3 - 5 años.
· Rango de operación: -20°C a +50°C.
· Clase de protección internacional: Protección contra la penetración de polvo.
· Protección contra salpicaduras de agua desde todas las direcciones.
· Dimensiones:	101 mm x 51 mm x 19 mm.
· Peso:	62 gramos.
· Precisión a temperatura normal: menos de +/- 20 segundos al mes.
· Memoria de respaldo	Número máximo de perforaciones: 21802.
· Número máximo de registros de datos de tarjetas SI: 1022.


[image: ]
Las imágenes son de mera ilustración.

1.6.  Una (1)  Barra de acoplamiento de grafito para BSF:
Barra de acoplamiento de grafito para unir una Estación MASTER o Estación BSF-USB READOUT con otras estaciones de control para programar una Estación de Control o sincronizar el reloj de la estación. En ingles coupling stick,

       [image: ]
Las imágenes son ilustrativas


1.7. Una (1) Tarjeta de Servicio Apagado:
Tarjeta de instrucciones “Service/OFF” especial para poner las estaciones en modo de espera o en modo servicio.

[image: ]
Las imágenes son ilustrativas

1.8. Una (1) Borrador tarjeta de respaldo:
Clear Backup Card. Tarjeta SI especial para borrar la memoria de respaldo de las estaciones SI.
[image: ]
Las imágenes son ilustrativas


1.9. Adicional* material que se relaciona dentro del presente kit: 

· Treinta 30 baliza reflectante de orientación 30x30.
Descripción:
Baliza en nylon reglamentaria para las competiciones de orientación. Prisma de 3 caras. Medidas 30×30 cm. Con una banda reflectante, que la hará visible por la noche cuando reciba el haz de luz del frontal del corredor. Peso de 80 gramos.
[image: ]
Las imágenes son ilustrativas

· Treinta 30 estacas de fibra de vidrio (con soporte S.I)
Descripción:
Estaca de orientación Topen fabricada en fibra de vidrio, incluye soporte para la base, peso 194 gramos y altura 1,08 metros con refuerzo para clavar con el pie.

[image: ]

Las imágenes son ilustrativas
	CONJUNTO
	1

	2
	ESTACION BSF 9  PARA ORIENTACION DEPORTIVA
	2. Estación BSF 9 para orientación deportiva:

Especificaciones técnicas: 
· Fuente de alimentación interna: 1 pila de litio ½ AA, no recargable.
· Capacidad de la batería: 1000 mAh.
· Durabilidad: Típicamente 5 años.
· Rango de operación: -20°C a +50°C
· Clase de protección internacional:
· Protección contra la penetración de polvo.
· Protección contra salpicaduras de agua desde todas las direcciones.
· Dimensiones:112 mm x 57 mm x 21 mm
· Peso:	85 gramos.
· Precisión a temperatura normal menos de +/- 20 segundos al mes.
· Tiempo de encendido desde el modo de espera	< 1 segundo (estándar).
· Memoria de respaldo	Número máximo de perforaciones: 21802.
· Número máximo de registros de datos de tarjetas SI: 1022.
· RFID: Sistema RFID de 125 kHz según estándares de la industria con baja potencia de salida. 
· Números del 40 al 59.
[image: ][image: ]
Las imágenes son meramente ilustrativas

Obs:  Teniendo en cuenta que el conjunto escolar y de formación (si-card9) para orientación deportiva solo incluye 12 estaciones BSF 9 para orientación deportiva se requiere un adicional de 15 unidades con el fin de cumplir los estándares del reglamento internacional de orientación. (para carreras largas el mínimo de estaciones debe ser de 30 a 35 unidades)
	UNIDAD
	20

	OTRAS CONDICIONES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO

	. Todos los bienes, a suministrar serán nuevos, originales y de primera calidad, de acuerdo con las especificaciones técnicas pactadas. Así mismo, el contratista se obliga a reemplazar a sus expensas aquellos bienes, que resulten de mala calidad o con defectos de fabricación.

- El contratista se obliga a reemplazar a sus expensas aquellos elementos que resulten de mala calidad o con defectos de fabricación o que fallen durante su operación. 


	El supervisor del contrato dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes a la notificación del inicio del plazo de ejecución, informará y confirmará las tallas de los elementos que así lo requieran al Contratista.


	Los bienes deberán venir con los sellos y empaques de fábrica.

	El Contratista debe mantener fijos los precios durante la vigencia del contrato, por lo tanto, los precios relacionados en el contrato no estarán sujetos a reajuste alguno durante la ejecución del mismo, en tal sentido el proponente deberá tener en cuenta en el momento de la elaboración de la oferta los posibles incrementos, costos, impuestos y demás erogaciones que se puedan presentar en la contratación.

	El Contratista deberá contar con los permisos de importación de los elementos que lo requieran.

	Las referencias señaladas corresponden a parámetros de compatibilidad técnica mínimos. Se aceptarán equipos equivalentes o superiores que garanticen interoperabilidad, compatibilidad funcional y cumplimiento integral de las especificaciones requeridas.

	REQUISITOS AMBIENTALES

	Los envases y embalajes deben ser reciclables o reutilizables y se debe minimizar cantidad, sin que afecte la protección de los productos.
El contratista debe dar cumplimiento a las condiciones de transporte de los bienes objeto del contrato, los cuales deberán estar debidamente empacados, rotulados, embalados, enzunchados conforme a la normatividad técnica nación
al cuando este aplique, de acuerdo con las exigencias propias de su naturaleza.

	GARANTÍA TÉCNICA

	El término de la garantía técnica o garantía legal de conformidad con el art. 7, 8, 9 y 11 de la Ley 1480 de 2011. para los bienes suministrados será de doce (12) meses, contados a partir de la suscripción del acta de recibo a satisfacción de los bienes firmada por parte del representante de la empresa o su representante autorizado y el supervisor del contrato.

[bookmark: _Hlk132966049]Es obligación, en los términos de la ley 1480 de 2011, de todo productor y/o proveedor responder por la calidad, idoneidad, seguridad y el buen estado y funcionamiento de los bienes suministrados.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         - Al comienzo del plazo de ejecución, el futuro contratista deberá informar los datos de la persona responsable de recibir los bienes por garantía y responder por la reparación o cambio dentro de los términos establecidos. La garantía cuenta a partir de recibo a satisfacción del objeto del contrato para el presente proceso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              - El oferente debe asignar un Ejecutivo de Cuenta, disponible las 24 horas del día (24/7), que realice las actividades de coordinación previas a los requerimientos y se responsabilice del cumplimiento oportuno.

	CONFIDENCIALIDAD

	. El contratista deberá garantizar la reserva de la información institucional a la cual tenga acceso directa o indirectamente o por intermedio de terceros, así como la que genere, como producto de la ejecución del presente contrato, y por tanto en ningún caso podrá divulgarla, copiarla, reproducirla o suministrarla a terceros.

	CRONOGRAMA

	Dentro de los primeros cinco (05) primeros días calendario del plazo de ejecución, el contratista seleccionado deberá presentar el cronograma para la ejecución del objeto del contrato, para aprobación del supervisor del contrato.

	
NOTA 1: Los ítems a adquirir pueden ser objeto de importación y trámites de nacionalización. Los precios de referencia incluyen todos los gravámenes y gastos relacionados con las posibles actividades y gestiones mencionadas, y por lo tanto en caso de darse, no generarán costo adicional para el COGFM. 


[bookmark: _GoBack]


___________, identificado con cc No. ________________ Expedida en _____________, actuando en calidad de representante legal de la firma (o persona natural), manifiesto que cumplo con todas las especificaciones técnicas   y experiencia requeridas y me comprometo a cumplir con el objeto del proceso bajo las condiciones técnicas sin condición alguna. 

Así mismo declaro bajo la gravedad del juramento, comprometiendo nuestra responsabilidad personal e institucional de las personas jurídicas que representamos, que la información antes consignada es totalmente cierta, corresponde única y exclusivamente a la entidad que representamos.

Para constancia firmo, en la ciudad de Bogotá a los ________________


NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
CC.
Representante Legal
Empresa:
NIT.
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