FORMULARIO
PONDERACIÓN Y CALIFICACIÓN TÉCNICA DE LA OFERTA (OPCIONAL)

Ref. PROCESO DE SELECCIÓN 290-LP-CENACINGENIEROS-2026– CENAC INGENIEROS – 2026, CUYO OBJETO ES LA CONTRATACION PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL INHIBIDOR DE SEÑAL PORTATIL DE ACUERDO A ESPECIFICACIÓN TÉCNICA No. JEMPP-CEDE10-DINCO-ET-03298 /ING-3.

Yo (nombre representante legal) identificado como aparece al pie de mi firma, en mi calidad de (representante legal / apoderado) de (nombre de la persona jurídica o figura asociativa), me permito ofrecer de manera libre y sin costo adicional para la CENAC INGENIEROS, la siguiente ponderación técnica:

Los aspectos objeto de ponderación son:

	ÍTEM
	PONDERACIÓN ASPECTOS TÉCNICOS
	OFRECIMIENTO
	PUNTAJE
	SE COMPROMETE

	1
	Mayor rango de inhibición en telefonía celular respecto del equipo ofrecido (mínimo ET: 50 m). El puntaje se asigna según la distancia efectiva de bloqueo verificada en el protocolo de pruebas del CENAM.
	50 – 59 m
	2 PUNTOS
	

	
	
	60 – 69 m
	4 PUNTOS
	

	
	
	70 – 79 m
	6 PUNTOS
	

	
	
	80 – 89 m
	8 PUNTOS
	

	
	
	90 m o más
	10 PUNTOS
	

	2
	Mayor autonomía energética en operación continua con todas las bandas (mínimo ET: 90 min / 1½ h), verificada en el protocolo de pruebas del CENAM.
	90 – 119 min
	5 PUNTOS
	

	
	
	120 – 149 min
	7 PUNTOS
	

	
	
	150 – 179 min
	10 PUNTOS
	

	
	
	180 min o más
	15 PUNTOS
	

	3
	Menor peso total del sistema listo para operar, con antenas, batería y accesorios (máximo ET: 22 kg), verificado en el protocolo de pruebas del CENAM.
	20.1 – 22 kg
	5 PUNTOS
	

	
	
	18.1 – 20 kg
	7 PUNTOS
	

	
	
	16.1 – 18 kg
	10 PUNTOS
	

	
	
	16 kg o menos
	15 PUNTOS
	

	4
	Plataforma tecnológica orientada a la operación, configuración, monitoreo y verificación técnica del sistema inhibidor de señal, compuesta por un ecosistema tecnológico integrado que incluya como mínimo: (i) unidad de cómputo portátil robusta, (ii) dispositivo tipo tablet robusta, (iii) software de configuración y monitoreo compatible con el sistema inhibidor, (iv) interfaces y elementos de conectividad necesarios para su integración, y (v) sistema de almacenamiento y transporte en maletín táctico.
	5 plataformas
	5 PUNTOS
	

	
	
	7 plataformas
	10 PUNTOS
	

	
	
	10 plataformas
	20 PUNTOS
	

	PUNTAJE MÁXIMO PONDERABLE
	
	60 PUNTOS
	



NOTA 1: Obtendrán el puntaje de ponderación técnica los proponentes que hayan superado la habilitación técnica, jurídica, financiera y los precios. La ponderación técnica será máxima de sesenta (60) puntos.

NOTA 2: EL M.D.N. – EJÉRCITO NACIONAL – CENAC INGENIEROS NO realizará ningún tipo de requerimiento, teniendo en cuenta que los factores de ponderación son un factor de escogencia de las ofertas.

NOTA 3: En caso de no relacionar y anexar los aspectos objeto de ponderación con la presentación de la oferta se le asignará cero (0) puntos y la misma no constituye factor excluyente.

NOTA 4: Los factores de ponderación son opcionales, no son obligatorios; por lo tanto, su ofrecimiento no generará un costo adicional para EL M.D.N. – EJÉRCITO NACIONAL – CENAC INGENIEROS.

NOTA 5: Los ofrecimientos realizados serán incorporados al contrato como obligaciones del contratista una vez sea seleccionado este y previa verificación de que el proponente seleccionado los haya ofertado.

NOTA 6: Los factores técnicos de rango de inhibición, autonomía y peso se verificarán durante la ejecución del protocolo de pruebas del CENAM. El proponente deberá marcar en la casilla “SE COMPROMETE” el nivel ofertado para cada aspecto.

CON LA FIRMA DEL PRESENTE DOCUMENTO, ME COMPROMETO A CUMPLIR CON LO OFERTADO.



FIRMA: _________________________________________
Nombre o Razón Social del Proponente: ______________________________
NIT: _____________________________________________
Nombre del Representante Legal: ____________________________________
C.C. No. _______________ de ________________________

Este anexo hará parte integral del contrato respectivo.
