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ANEXO No. 02
CONDICIONES TÉCNICAS

[Nombre del representante legal del Proponente], identificado como aparece al pie de mí firma, en mi calidad de representante legal de [nombre del Proponente], me comprometo a cumplir con las condiciones y especificaciones técnicas exigidas en el proceso No.______________; cuyo objeto es: __________________________________________________________________________________________ 

A este proceso y el contrato que se derive de él, le son aplicables los principios y normas de la Constitución Política, la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, y sus decretos reglamentarios especialmente lo dispuesto en el Art. 274 de la ley 1450 de 2011, el Art. 94 de la Ley 1474 de 2011, el Decreto 1082 de 2015.

El contratista deberá cumplir con el objeto, suministro de bienes y servicios necesarios para la ejecución del contrato, de acuerdo con las necesidades y teniendo en cuenta las siguientes condiciones técnicas:  

	[bookmark: _Hlk199318426]ÍTEM
	PRODUCTO
	CARACTERISTICAS
	CANT

	1
	Numetrin Cipermetrina 
	Insecticida piretroide a base de Cipermetrina. Concentración mínima 20%. Presentación en envase original de 1 litro. Uso para control de insectos voladores y rastreros en áreas de compostaje.
 
	UND 

	2
	Yodo Agricola Control Bacterias Plantas Y Desinfeccion 
	Solución desinfectante a base de yodo agrícola para control microbiológico. Presentación de 1 litro  Concentración 2.5% . Apto para desinfección de herramientas, superficies y áreas operativas. 

	UND

	3
	Rollo Adhesivo Para Moscas 
	Cinta adhesiva atrapa insectos de alta adherencia. Dimensiones mínimas: 25 cm de ancho x 10 metros de largo. Resistente a humedad y altas temperaturas. Incluye rodillo y sistema para suspender en el aire. 

	UND

	4
	Bomba sumergible para manejo de lixiviados
	Bomba sumergible de construcción plástica para agua limpia, de referencia TRUPER. Potencia mínima de 3/4 HP. Altura máxima de descarga mínima de 8,5 metros. Caudal máximo mínimo de 170 L/min. Motor con embobinado en cobre. Impulsor fabricado en nylon de alta resistencia. Profundidad máxima de inmersión de 7 metros. Alimentación eléctrica de 127 V y frecuencia de 60 Hz. Consumo máximo de 4 A. Velocidad de operación de 3.450 rpm. Capacidad para el paso de partículas de hasta 5 mm de diámetro. Grado de protección IPX8 para trabajo sumergido. Adaptadores para conexión a manguera de 1" y 1¼" NPT, y tubería de 1" y 1½" NPT. Cable eléctrico de mínimo 10 metros de longitud con clavija incorporada. Temperatura máxima del líquido de trabajo de 35 °C. Dimensiones aproximadas de 30 cm de alto por 16 cm de diámetro y peso aproximado de 4 kg. Ciclo de trabajo de 50 minutos continuos por 20 minutos de descanso, con operación máxima diaria de 6 horas. Debe entregarse con manual de operación, garantía mínima de doce (12) meses.

	UND

	5
	Galones Plasticos 
	Recipientes plásticos de polietileno de alta densidad (PEAD). Capacidad de 20 litros. Color blanco. Con tapa hermética y manija de transporte. Aptos para almacenamiento de líquidos y productos químicos.

	UND

	6
	Tubo O Caja Cebadero Para Control De Plagas Con Cebo 
	
Estación cebadera fabricada en plástico resistente o PVC de alta durabilidad. Sistema de cierre de seguridad. Resistente a humedad, rayos UV y condiciones exteriores. Capacidad para alojar cebos rodenticidas sólidos o bloques parafinados
	UND

	7
	Bascula De Piso Industrial (300kg)
	Báscula electrónica de piso industrial con capacidad máxima de 300 kg y división de 100 g. Sistema de pesaje en unidades de kilogramo (kg) y libra (lb). Indicador fabricado en ABS de alta resistencia. Batería interna recargable de 4V con autonomía mínima de 8 horas. Plataforma de pesaje con dimensiones mínimas de 45 x 60 cm. Pantalla LCD con sistema de tres displays independientes de siete (7) dígitos cada uno. Función de indicador liquidador y sistema de tara para descontar el peso de recipientes o contenedores. Equipo de referencia o equivalente a la marca BADECOL. Debe entregarse con manual de operación, certificado de calibración.

	UND

	8
	Plástico de alta resistencia de 4m x 100m transparente. 
	Polietileno transparente de alta resistencia. Calibre mínimo 6 o superior. Resistente a radiación UV y humedad. Color transparente. Tamaño 4m x 100m. Color transparente. 

	UND

	9
	Aserrín de madera
	Material orgánico seco proveniente de madera sin tratamiento químico. Libre de contaminantes, pinturas, barnices o residuos tóxicos. Humedad máxima del 20%. Presentación a granel o enlonado.

	BULTO

	10
	Viruta de Madera
	Viruta limpia de madera natural sin tratamientos químicos. Tamaño homogéneo entre 1 y 5 cm. Libre de contaminantes. Humedad máxima del 25%. Uso como material estructurante en procesos de compostaje.

	BULTO




NOTA 1: Los elementos anteriormente descritos deben ser Nuevos, Originales, NO remanufacturados, NI Reutilizados, de óptima calidad y marcas ampliamente reconocidas en el mercado nacional.

NOTA 2: La entidad requiere de acuerdo al objeto del contrato y a las necesidades que se pretenden satisfacer con el mismo, que los oferentes tengan disponibilidad de entregar los suministros de manera continua, sin interrupciones y en el menor tiempo posible en virtud a que se presentan situaciones de caso fortuito o fuerza mayor que implican necesariamente suministrar los elementos de manera oportuna.

NOTA 3: Por tratarse de un contrato de tracto sucesivo, es decir, que el cumplimiento de las obligaciones se va sucediendo de manera escalonada en el tiempo, se verificará su cumplimiento total hasta el vencimiento del término previsto para su ejecución, pero, el cumplimiento parcial de las obligaciones se verificará de acuerdo con los informes periódicos de cumplimiento presentados por supervisor del contrato.

NOTA 4: En caso de presentarse elementos defectuosos o dañados, el oferente adjudicatario garantiza el cambio de dichos elementos sin costo adicional en el tiempo que lo estipule el supervisor del contrato.

NOTA 5: Las cantidades de los elementos dependerán de las necesidades que durante la etapa de ejecución del contrato derivado del presente proceso de selección se presenten, las cuales serán requeridas por el supervisor del contrato designado

NOTA 6: El contratista deberá sustituir los elementos que resulten defectuosos en un plazo máximo de tres (03) días calendario.

NOTA 07: Los valores aquí descritos deben contemplar impuestos, costos y gastos en que el contratista incurra para la presentación de la propuesta, la celebración, legalización y liquidación del contrato, así como todos los costos que se produzcan para la correcta ejecución del contrato.

Atención oportuna: El proponente seleccionado debe atender las solicitudes del Contratante oportunamente, después de radicada la solicitud de algún suministro o servicio, este debe ser entregado en donde el Supervisor le indique, lo anterior con el objeto de tener una eficiente prestación del servicio. Si se presentan inconsistencias en la respectiva dotación, por cualquier circunstancia, el Contratista se compromete a realizar el cambio respectivo de los elementos suministrados.

Cantidad: Entregar los elementos objeto de este contrato sin restricción en cuanto a las cantidades requeridas, aunque estas sean mínimas. Entregar los elementos con la calidad exigidas por la norma y cantidad solicitada.


Características de los bienes: Los elementos a suministrar deben ser de óptima calidad y de marcas reconocidas en el mercado, que garanticen un adecuado uso y durabilidad. Todos los suministros que entregará el contratista deberán ser de primera calidad, libres de defectos, vencimientos e imperfecciones y cumplir con las especificaciones técnicas y de seguridad, de acuerdo con las normas de calidad del producto.

Nota: Las cantidades de los ítems requeridos consignadas en el cuadro anterior son aproximadas y por tanto el Municipio podrá a su juicio y para evitar la paralización o afectación grave del suministro que se pretende satisfacer con el objeto contratado disponer sobre la interpretación del contrato y la realización de modificaciones a las mismas u ordenar la ejecución de obras no previstas pero comprendidas dentro de su objeto, conforme al procedimiento previsto para la interpretación y modificación unilaterales de los contratos estatales de la ley 80 de 1993, artículos 15 y 16, o suscribir contratos adicionales cuando dichas modificaciones impliquen variación al plazo o valor convenido de conformidad con lo dispuesto en el parágrafo del artículo 40 de la ley 80 de 1993.

Atentamente,



FIRMA DEL PROPONENTE: _________________________
NOMBRE DEL PROPONENTE: _______________________
IDENTIFICACION DEL PROPONENTE: ________________
DIRECCIÓN: _________________________
EMAIL: __________________________________
TELÉFONO: __________________________
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