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ANEXO 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

OBJETO: El MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES – DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, REQUIERE CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE AIRE COMPRIMIDO DEL COMPRESOR DE LA SECCIÓN DE TRANSPORTES DEL COGFM, INCLUYE REPUESTOS DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN EL ANEXO.
	Ref articulo 
	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD DE MEDIDA
	CANTIDAD

	1
	Mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo incluye suministro e instalación de repuestos nuevos y originales y mano de obra de Dos (2) compresor referencia: SEM379K50, HP 20, RPM 1.000, 120 PSI. referencia WEG. MDO TE1BFOXO!,1000 PSI

Incluye: Retiro, desmonte de cabezote, para cambio de aceite, cambio de empaques, revisión de bielas y pistones, cambio de correas, revisión de motor incluyendo cambio de rodamientos, limpieza general y pintura de la carcasa y tanque. Los repuestos cambiados del mantenimiento preventivo deben ser nuevos y originales, incluye mano de obra, herramientas necesarias y todos los elementos y accesorios necesarios para la correcta ejecución de esta actividad. 
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	SERVICIO 
	2

	2
	Mantenimiento correctivo a todo costo incluye suministro e instalación de repuestos nuevos y mano de obra de la red de distribución:

Incluye: revisión, diagnóstico y cambio de ser necesario de la red de distribución por una nueva en polipropileno radom (ppr), prueba hidrostática para detección de fugas y cambio de anclajes de tuberías a la pared. La red la compone una tubería del sistema de aire con una extensión de 65 metros aproximadamente.
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	SERVICIO 


	1

	3
	Mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo incluye suministro e instalación de repuestos nuevos y originales y mano de obra de la red de distribución seis (6) reguladores sencillos de 0 a 150 PSI -70 SCFM
Incluye: desmonte, limpieza, cambio de empaques y prueba hidrostática con instalación de registro de cierre antes de los filtros; si algún componente del regulador principal se encuentra en mal estado debe ser cambiado por elementos nuevos originales, se debe incluir la mano de obra, herramientas necesarias y todos los elementos y accesorios necesarios para la ejecución de esta actividad. .   
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	SERVICIO
	6

	4
	Mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo incluye suministro e instalación de repuestos nuevos y originales y mano de obra de dos (2) reguladores principales de 0 a 250 PSI -175 SCFM:

Incluye, desmonte, limpieza, cambio de empaques y prueba hidrostática con instalación de registro de cierre antes de los filtros; si algún componente del regulador principal se encuentra en mal estado debe ser cambiado por elementos nuevos originales, se debe incluir la mano de obra, herramientas necesarias y todos los elementos y accesorios necesarios para la ejecución de esta actividad. 
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	SERVICIO
	2

	5
	Mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo incluye suministro e instalación de repuestos nuevos y originales y mano de obra del tablero de distribución eléctrica:

Incluye ajuste de todos sus componentes, limpieza con limpiador de contactos, revisión de puntos calientes, revisión general de cableado, si algún componente del tablero de distribución eléctrica se encuentra en mal estado debe ser cambiado por elementos nuevos originales, se debe incluir la mano de obra, herramientas necesarias y todos los elementos y accesorios necesarios para la ejecución de esta actividad. 
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	SERVICIO
	1

	6
	Mantenimiento correctivo a todo costo incluye suministro e instalación de repuestos nuevos y originales y mano de obra de dos (2) mangueras con acople rápidos:

Incluye: Tipo manguera alta presión 2R para hidrolavadora con extensión de 2 x 20 metros, encauchetada con sus respectivos capsulas, acoples rápidos y ferrol, con sus respectivas pistolas lanza de 1 metro, para lavado de alta presión. 
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	SERVICIO
	1

	7
	Mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo incluye suministro e instalación de repuestos nuevos y originales y mano de obra de DOS (2) hidrolavadoras: 

Incluye, desmonte, limpieza, cambio de empaques, cambio de aceite, revisión de rodamientos y prueba hidrostática, mantenimiento de mangueras y pistolas, si algún componente se encuentra en mal estado debe ser cambiado por elementos nuevos originales, se debe incluir la mano de obra, herramientas necesarias y todos los elementos y accesorios necesarios para la ejecución de esta actividad. 
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	SERVICIO
	2

	8
	Mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo incluye suministro e instalación de repuestos nuevos y originales y mano de obra de UNA (1) Espumadora:
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Incluye, desmonte, limpieza, cambio de empaques y prueba hidrostática, con instalación de registros de cierre antes de las válvulas, si algún acople o manguera se encuentra en mal estado debe ser remplazado por uno nuevo; los repuestos deben ser nuevos originales, mano de obra, herramientas necesarias y todos los elementos y accesorios para la correcta ejecución de esta actividad.

	SERVICIO
	1

	9
	Mantenimiento correctivo a todo costo incluye suministro de 02 mangueras de servicio:

(Mangueras de aire), mantenimiento de acoples (acoples de 1/4 resistente al oxido) de una extensión de 20 metros con sus respectivos acoples rápidos y demás elementos necesarios para el correcto funcionamiento del sistema de aire comprimido. En caso de que alguna manguera o cualquier elemento se encuentre en mal estado debe ser reemplazado por elementos nuevos, los repuestos deben ser originales de trabajo pesado se debe incluir la mano de obra, la herramienta necesaria y todos los elementos y accesorios necesarios para la correcta ejecución de esta actividad.
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	SERVICIO
	1

	10
	Mantenimiento correctivo a todo costo incluye suministro e instalación de repuestos nuevos y originales y mano de obra del ELEVADOR HIDRÁULICO AUTOMOTRIZ:

Incluye revisión general, remplazo de aceite hidráulico, revisión de uñas de sujeción, ajuste de parámetros de elevación y descenso, el alcance de este ítem incluye la delimitación y marcación de área de influencia del elevador con pintura de tráfico pesado color acorde con la NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 1461 “HIGIENE Y SEGURIDAD - COLORES Y SEÑALES DE SEGURIDAD”, establecidas para este tipo de elementos, se debe elaborar líneas de demarcación perimetrales y señalización para la prevención de accidentes de acuerdo al decreto 1072 del 2015. 
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	SERVICIO
	1

	ASPECTOS TÉCNICOS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO

	• Se requiere que la empresa a contratar tenga en propiedad o arriendo, local comercial en la ciudad de Bogotá, que cuente con las herramientas necesarias y el personal requerido, para realizar el mantenimiento solicitado de las partes o repuestos, este debe ser verificable por medio de certificado de existencia y representación legal o Contrato de arrendamiento.

	*El contratista deberá coordinar la disposición final de los elementos o repuestos cambiados igualmente debe dejar todos los ambientes interiores y exteriores en perfecto estado de aseo barridos y limpios.

	• El contratista deberá cumplir todas las normas de seguridad industrial en el desarrollo del proyecto y garantizar los cuidados y precauciones necesarias para el desarrollo del mismo.

	• El contratista deberá asumir la responsabilidad en el manejo del personal empleado, así como la seguridad y responsabilidad de los elementos y materiales que se requieran para el desarrollo de la misma.

	• El personal que desarrollará las actividades deberá contar con los respectivos Elementos de Protección Personal (Casco, Gafas, Botas de Seguridad con punta de Acero, Guantes, Tapa oídos, Overol, etc.) necesarios para el correcto desempeño de la labor. Adicionalmente deberá portar el carné de la Aseguradora de Riesgos Laborales Vigente.

	• Se deberá realizar un registro fotográfico del antes, durante y después de realizado el mantenimiento 

	• Los materiales y suministros deben venir en perfecto estado de funcionamiento, debidamente empacados y sellados, no deben ser remanufacturados, deben ser nuevos y originales, Igualmente deben tener las normas de seguridad, uso y manejo.

	• El contratista cubre todos los gastos que se generen imprevistos para la perfecta ejecución del contrato.

	Para el recibo a satisfacción el encargado de mantenimiento se obligar a realizar las siguientes pruebas
· Prueba de presión

· prueba operativa compresor

· prueba hidro lavadoras

y emitir certificación final

lo anterior para garantizar el correcto funcionamiento del bien a intervenir 



	REQUISITOS AMBIENTALES:

· En la Ejecución del contrato deberá presentar registro de cantidad, caracterización y destino (disposición o aprovechamiento) de los residuos peligrosos generados, el contratista deberá encargarse de la recolección de las piezas de cambio y estopas contaminados de pinturas, vinilos y residuos peligrosos en general.  
 
Por lo tanto, deberá entregar al supervisor del contrato, copia del manifiesto de recolección, transporte y certificado otorgado por disposición final de estos residuos, con empresas que cuenten con licencia ambiental vigente. Teniendo en cuenta que estos se deben almacenar en el COGFM por mínimo 5 años. Deberá contar con las hojas de seguridad de todos los residuos peligrosos que se generan.

· El Contratista debe garantizar que los envases y embalajes de los materiales suministrados y piezas de cambio son reciclables o reutilizables y no contienen sustancias toxicas o peligrosas, suministrando la información necesaria, evidenciándolo mediante la ficha técnica del producto.
· El contratista deberá Garantizar la calibración de equipos utilizados en el mantenimiento preventivo o correctivo. Para lo cual deberá entregar al Supervisor del Contrato los certificados de calibración emitidos por la ONAC.
· El Contratista deberá verificar el cumplimiento de las obligaciones del transportador, en cada entrega de residuos peligrosos, especialmente aceite usado, para lo cual deberá allegar la respectiva lista de verificación al supervisor del contrato.

	El contratista y el personal que ejecutara el contrato, deberá suscribir una autorización para efectuar Estudio de Seguridad por parte del Grupo de Seguridad del Comando General de las FF.MM., el cual podrá ser realizado en cualquier momento y cuantas veces sea necesario, el cual será de obligatorio cumplimiento.


Yo_____________________, identificado con cc No_______________________ Expedida en

_________________, actuando en calidad de representante legal de la firma (o persona natural), manifiesto que cumplo con todas las especificaciones técnicas contempladas en el anexo técnico del proceso de selección y me comprometo a suministrarlos los servicios bajo las condiciones técnicas requeridas por el COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES, sin condición alguna.
Así mismo declaro bajo la gravedad del juramento, comprometiendo nuestra responsabilidad personal e institucional de las personas jurídicas que representamos, que la información antes consignada es totalmente cierta, corresponde única y exclusivamente a la entidad que representamos.

Para constancia firmo, en la ciudad de Bogotá a los ________________

NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

CC.

Representante Legal

Empresa:

NIT.
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