


	[bookmark: _GoBack]ANEXO 2 – ANEXO TÉCNICO
SELECCIÓN ABREVIADA DE OBRA PÚBLICA 


 
[Número del Proceso de Contratación]
ANEXO 2
ANEXO TÉCNICO
[Objeto del Proceso de Contratación] 
[Nombre de la Entidad Estatal] 

	[bookmark: _Hlk208325054]ÍTEM
	DETALLE
	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA
	UND
	CANT

	1
	Teja Trapezoidal CAL 30 X 6m
	Teja arquitectónica trapezoidal en acero galvanizado calibre 30, con dimensiones 1,10 m de ancho y 6 m de largo 
	UND
	127,00

	2
	Teja Trapezoidal CAL 30 X 5m
	Teja arquitectónica trapezoidal en acero galvanizado calibre 30, con dimensiones 1,10 m de ancho y 5 m de largo 
	UND
	65,00

	3
	Cemento 
	Cemento Tipo I en presentación de 50 KG, debe cumplir con las Normas NTC 121 y 131. Cemento de gran finura, desarrolla resistencias garantizando un adecuado programa de retiro de formaletas y puesta en funcionamiento de las estructuras, ofrece tiempos de fraguado controlados, El uso y aplicación de este cemento debe realizarse bajo los lineamientos de las normas técnicas de construcción. 
	UND
	331,00

	4
	Puntilla 2 1/2"
	Puntillas de hierro con cabeza de 2 1/2" pulgadas. Presentación CAJA X 500 gramos
	LB
	55,00

	5
	Puntilla de acero 3"
	Puntillas de acero con cabeza de 3" pulgadas. Presentación CAJA X 500 gramos
	LB
	35,00

	6
	Cable encauchetado 2 x 14 AWG Cobre 
	Cable eléctrico flexible, de dos conductores (2 x 14 AWG), con conductores de cobre suave, aislados individualmente con PVC y con recubrimiento exterior de caucho sintético (encauchetado). Diseñado para brindar protección mecánica, resistencia a la abrasión, flexibilidad y seguridad en ambientes secos o húmedos.
	ML
	40,00

	7
	Ladrillo farol N. 6 
	Ladrillo farol N. 6 liso Dimensiones: Largo: 30 cm, Ancho: 10 cm, Alto: 20 cm Textura: Estriado por sus cuatro cara Paredes: 10 mm, Tabiques: 8.5 mm
	UND
	2000,00

	8
	Arena de cantera
	Agregado fino de tamaño máximo N°4 (4.76mm), utilizados principalmente para morteros de pega, revestimiento de muros y acabados. En general, el agregado fino o arena deberá cumplir con los requisitos establecidos en la norma, es decir, no deberá contener cantidades dañinas de arcilla, limo, álcalis, mica, materiales orgánicos y otras sustancias perjudiciales. 
	M3
	61,00

	9
	Tamizado
	El proceso de tamizado permite obtener materiales con características controladas, ideales para cumplir con las especificaciones técnicas exigidas en obras civiles, construcción de vías, estructuras o sistemas de drenaje.
Características:
Libre de material orgánico, terrones, arcillas o contaminantes.
Tamaño de partícula controlado según norma técnica (ej. ASTM, INV E, NTC).
Homogeneidad en su composición granulométrica.
Mayor calidad y adherencia en mezclas con cemento.
	M3
	52,00

	10
	Panel Led 40W Cuadrado Incrustar 59.5cm x 59.5cm
	El panel LED de 40W cuadrado para incrustar es un sistema de iluminación moderno y eficiente, diseñado para instalación en cielorrasos tipo drywall o modulares. Su diseño delgado y elegante lo convierte en una opción ideal para espacios interiores que requieren una iluminación uniforme y de bajo consumo energético.
	UND
	6,00

	11
	Interruptor doble 
	El interruptor doble es un dispositivo eléctrico diseñado para controlar de manera independiente dos circuitos o cargas eléctricas desde un solo punto de instalación. Está compuesto por dos mecanismos de encendido y apagado integrados en una misma unidad, permitiendo, por ejemplo, operar dos luminarias diferentes desde un solo interruptor.
	UND
	2,00

	12
	tomacorriente doble 
	El tomacorriente doble es un dispositivo eléctrico que permite la conexión simultánea de dos equipos o aparatos eléctricos a la red de suministro eléctrico desde un solo punto de instalación. Está diseñado para brindar seguridad, durabilidad y facilidad 
	UND
	4,00

	13
	Tubo conduit 1/2"
	Tubo Conduit PVC Sch40 1/2 Pulgadas X 3 mt Gris ; Peso : 0.7900 kg ; Dimensiones : Anchura 0.0300 Mts. – Altura 0.0300 Mts. – Longitud 3.0000 Mts.
	UND
	40,00

	14
	Varilla corrugada 1/2" de 6m
	Varilla corrugada 1/2" de 6m, corte, figuración, colocación y amarre del refuerzo de acero PDR-60 f’y=4.200 kg/cm2 (420 MPa) para elementos en concreto reforzado. 
	UND
	200,00

	15
	Chipa de fleje corrugado 3/8"
	 Chipa de fleje corrugado 3/8", figuración, colocación y amarre del refuerzo de acero PDR-60 f’y=4.200 kg/cm2 (420 MPa) para elementos en concreto reforzado. 
	KG
	465,00

	16
	Alambre negro 
	Calibre: 16, Resistencia a la atracción: 32 - 45.9 kg/mm^2, Ductilidad: Alta. Es un alambre de acero usado para el armado de estructuras de acero de refuerzo para concreto armado y fijación de elementos para encofrado entre otras aplicaciones
	KG
	70,00

	17
	Tubo rectangular de 3" x 1 1/2 cal. 18
	Tubo metálico rectangular de 3" con dimensiones 100×50 mm x 3 mm x 6 m de largo. Los perfiles tubulares son tubos de acero soldados de alta resistencia referenciados en el reglamento NSR-10 como Perfiles Tubulares Estructurales, (PTE). Son utilizados como miembros estructurales en edificios, cerchas, puentes peatonales y otro tipo de estructuras y en una gran variedad de productos manufacturados. Se produce en formas redondas, cuadradas, rectangulares y en una amplia gama de tamaños.
	UND
	20,00

	18
	Perfil C Gr50 100 x 50 x 2.0mm x 6m Negro
	Perfil estructural tipo "C" fabricado en acero estructural laminado en frío, de grado GR50 (Fy ≥ 345 MPa), con dimensiones de 100 mm de alma, 50 mm de ala, espesor de 2.0 mm y longitud comercial de 6 metros. Producto sin recubrimiento (negro), apto para aplicaciones estructurales, livianas o de soporte en cubiertas, cerchas, correas, muros divisorios, entre otros.
	UND
	30,00

	19
	Perfil C Gr50 150 x 50 x 1.5mm x 6m Negro
	Perfil estructural tipo "C" fabricado en acero estructural laminado en frío, de grado GR50 (Fy ≥ 345 MPa), con dimensiones de 150 mm de alma, 50 mm de ala, espesor de 1.5 mm y longitud comercial de 6 metros. Producto sin recubrimiento (negro), apto para aplicaciones estructurales, livianas o de soporte en cubiertas, cerchas, correas, muros divisorios, entre otros.
	UND
	9,00

	20
	Caballete 40 x 3m
	Caballete de Zinc con dimensiones 0.40 X 30 X 3Mt peso del producto 2,3 kg 
	UND
	31,00

	21
	TORNILLO AUTOPERFORANTE TIPO SOMBRILLA DE 2″ 1/2
	Tornillo autotaladrante inoxidable de acero de 2 1/2". Cabeza hexagonal. Son utilizados para la instalación de la lámina trapezoidal ofreciendo una instalación rápida y eficiente gracias a su punta auto perforante que evita la perforación previa del material. Tornillo cubierta capuchon 2 1/2" 
	UND
	415,00

	22
	Lavamanos 
	Lavamanos de material de porcelana Sanitaria con dimensiones de 20 1/8" x 17 3/4" (51 cm x 45 cm).
	UND 
	2,00

	23
	Sanitario tanque 
	Producto compuesto de dos piezas; taza y tanque de porcelana sanitaria con un sistema de descarga de botón tipo push. Con dimensiones de Alto 68.6 cm, Ancho 38.9 cm. Capacidad de descarga de 250 gr. Asiento redondo.
	UND
	6,00

	24
	Tubería PVC-s ø 4"
	Tubería en material Pvc con diámetro de 4" x 6m de longitud fabricado con la norma RDE9
	UND
	20,00

	25
	Codo sanitario 90º diámetro 4"
	Codo sanitario de 90 grados. Color amarillo. Diámetro 4 pulgadas. Material PVC. Garantía 6 meses.
	UND
	20,00

	26
	Soldadura E6011 1/8" x 5kg
	Electrodo de soldadura E6011 con núcleo de acero suave y revestimiento celulósico, diseñado para soldadura por arco eléctrico con corriente alterna (AC) o corriente directa (DC). Ideal para aplicaciones que requieren alta penetración y soldaduras en posiciones variadas. SOLDADURA x BOLSA DE 5KG
	UND
	8,00

	27
	Grifo para lavamanos sencillo
	Grifo metálico de una sola salida diseñado para instalación en lavamanos de uso residencial o institucional. Permite el control del flujo de agua fría mediante una perilla o manija, con diseño compacto, funcional y de fácil instalación.
	UND
	2,00

	28
	Puerta metálica en lámina galvanizada con diseño liso, calibre 22. Con dimensiones de 1.90 x 0.70 m (Incluye marco, pintura y accesorios)
	Puerta metálica de una hoja fabricada en lámina galvanizada lisa, calibre 22, con dimensiones de 1.90 m de alto por 0.70 m de ancho. Incluye marco metálico, pintura anticorrosiva con acabado final, bisagras y accesorios de instalación. Ideal para interiores o exteriores en edificaciones institucionales, residenciales o de servicios generales.
	UND
	10,00

	29
	Malla electrosoldada 5mm x 6m
	Malla Electrosoldada 5mm x 2.35 x 6m. Arreglo de alambres grafilados o lisos superpuestos en sentido longitudinal y transversal unidos con soldadura. Mejora la resistencia y durabilidad de las estructuras
	M2
	170,54

	30
	Cerámica para piso y pared 
	Cerámica 60x60cm. Fabricado bajo la norma NTC 919
	M2
	198,00

	31
	Cerámica Antideslizante para piso 
	Cerámica 60x60cm. Fabricado bajo la norma NTC 919
	M2
	80,00

	32
	Pegante de ceramica PEGACOR X 25 KG
	Pegante de ceramicar de 25kg. Superficie de aplicación: Hormigón
Rendimiento: 5 kg/m2
	UND
	75,00

	33
	Pintura vinilo tipo 1
	Pintura vinilo tipo 1 
para exteriores, Interiores. Color blanco.
	GL
	47,00

	34
	Ventana con marco en perfil Metalico galvanizado 1.50.x 1.20, incluye elementos de montaje
	Ventana fabricada en Aluminio 1,5mx0,5m, incluye elementos de montaje
	UND
	17,00

	35
	Estuco x cuñete (30 kg)
	El estuco es una mezcla en pasta lista para usar, elaborada a base de resinas, cargas minerales finas, aditivos y agua. Está diseñado para alisar y nivelar superficies de muros o cielos rasos en interiores (y a veces exteriores), brindando un acabado fino y listo para pintura.
	UND
	30,00

	36
	Manija metalica para ducha
	Accesorio metálico que permite el accionamiento del sistema de mezcla y control del flujo de agua en duchas. Puede operar mediante un sistema monomando o bimando (agua caliente y fría), y está diseñada para instalación en duchas de uso residencial, comercial o institucional.
	UND
	2,00

	37
	Platina metalica 6mm
	Elemento metálico tipo platina fabricado en acero al carbono de alta resistencia, con espesor de 6 mm, utilizado como base o soporte de fijación para el anclaje de estructuras de cubierta metálica, liviana o mixta. Diseñada para brindar soporte estructural y garantizar la transmisión de cargas al sistema portante (vigas, columnas o losas).
	M2
	2,00

	38
	Pernos de 1/2"
	Elemento de fijación mecánica tipo perno, de diámetro 1/2 pulgada, fabricado en acero galvanizado o negro, diseñado para anclar platinas metálicas de 6 mm a elementos estructurales como vigas, columnas o placas de concreto. Brinda sujeción firme, resistente y duradera en sistemas de cubierta metálica o mixta.
	UND
	50,00

	39
	Pintura esmalte 3 en 1
	Pintura esmalte tipo 3 en 1 (fondo, anticorrosivo y acabado) formulada especialmente para estructuras metálicas. Proporciona protección contra la oxidación, adherencia directa sobre metal limpio o ligeramente oxidado, y un acabado decorativo resistente a la intemperie. Ideal para uso industrial, estructural y arquitectónico. Color gris 
	GL
	11,00

	40
	Tiner
	Es una mezcla de solventes orgánicos volátiles formulada para diluir pinturas esmalte, barnices, lacas y otros recubrimientos a base de solvente. Facilita la aplicación del producto mediante brocha, rodillo o pistola, y también se utiliza para la limpieza de herramientas y superficies.
	GL
	6,00

	41
	Perfil rectangular de 76x38x1/2mm x 6m 
	Perfil rectangular de acero al carbono, conformado en frío, con dimensiones de 76 mm x 38 mm y espesor de pared de 1/2” (12.7 mm) x 6m de longitud. Utilizado en estructuras metálicas de carga, marcos, cerchas, columnas, estructuras de soporte y construcción en general por su alta resistencia estructural.
	UND
	40,00

	42
	Material granular grueso
	se conoce como agregado grueso al proveniente de la desintegración de la roca de origen volcánico y su tamaño queda retenido por el tamiz N°4 (4.76mm). Está elaborado bajo el cumplimiento dela norma ASTM C33. 
	M3
	13,00

	43
	Cercha metalica en perfil de 100 x 50 x 2 mm
	Elemento estructural prefabricado en forma de cercha triangular, fabricado con tubo estructural rectangular de acero de 100 mm x 50 mm y espesor de 2 mm, soldado según diseño estructural. Diseñada para soportar cargas de cubierta (muerta y viva), garantizando rigidez, estabilidad y distribución de cargas a los apoyos
	ML
	30,00

	44
	Perfil rectangular de 100 x 50 x 2 mm X 6M
	Elemento estructural fabricado en acero al carbono conformado en frío, de sección rectangular, con dimensiones de 100 mm de altura, 50 mm de base y 2.0 mm de espesor, en tramos de 6 metros de longitud. Es utilizado como parte de estructuras metálicas para cubiertas, marcos, refuerzos, mobiliario urbano y estructuras livianas o medianas.
	ML
	15,00

	45
	Tubería sanitaria en PVC 3" 6m 
	Tubería sanitaria de Policloruro de Vinilo (PVC) rígido, de 3 pulgadas (Ø nominal) y 6 metros de longitud, utilizada para conducción de aguas residuales y aguas negras en instalaciones hidrosanitarias domiciliarias o institucionales. Su diseño cumple con estándares de resistencia mecánica, química y hermeticidad, garantizando una evacuación segura y eficiente de líquidos.
	UND
	5,00

	46
	Lavaplatos 100x50 completo
	Lavaplatos de una poza, fabricado en acero inoxidable, con dimensiones de 100 cm de largo por 50 cm de ancho, completo para instalación. Incluye superficie de escurrimiento, válvula, rebosadero y accesorios de desagüe. Es resistente a la corrosión y de fácil limpieza, ideal para cocinas domésticas o institucionales.
	UND
	1,00

	47
	Unión lisa 2”
	Accesorio sanitario fabricado en PVC rígido, diseñado para unir dos tramos de tubería de 2 pulgadas (Ø nominal) mediante uniones lisas (encolar). Este tipo de conexión es utilizada en sistemas hidrosanitarios sin presión, permitiendo la continuidad de la línea de conducción de aguas residuales o grises.
	UND
	2,00

	48
	union lisa 3"
	Accesorio sanitario fabricado en PVC rígido, diseñado para unir dos tramos de tubería de 3 pulgadas (Ø nominal) mediante uniones lisas (encolar). Este tipo de conexión es utilizada en sistemas hidrosanitarios sin presión, permitiendo la continuidad de la línea de conducción de aguas residuales o grises.
	UND
	2,00

	49
	Tubería sanitaria en PVC 2" 6m 
	Tubería sanitaria de 2 pulgadas de diámetro nominal y 6 metros de longitud, fabricada en policloruro de vinilo (PVC) tipo sanitario, diseñada para la conducción de aguas residuales, aguas grises y ventilación en sistemas hidrosanitarios sin presión. Es liviana, resistente a la corrosión y fácil de instalar mediante uniones con adhesivo.
	UND
	2,00

	50
	Codo pvc2”
	Accesorio en forma de codo, fabricado en PVC rígido tipo sanitario, con diámetro nominal de 2 pulgadas (50 mm interior aprox.), utilizado para realizar cambios de dirección en redes de tubería sanitaria. Diseñado para sistemas sin presión que transportan aguas residuales o aguas grises, por gravedad.
	UND
	3,00

	51
	Codo pvc3"
	Accesorio en forma de codo, fabricado en PVC rígido tipo sanitario, con diámetro nominal de 3 pulgadas (50 mm interior aprox.), utilizado para realizar cambios de dirección en redes de tubería sanitaria. Diseñado para sistemas sin presión que transportan aguas residuales o aguas grises, por gravedad.
	UND
	3,00

	52
	Tanque de 1000 litros
	Tanque de almacenamiento con capacidad de 1.000 litros, fabricado en polietileno de alta densidad (PEAD) mediante proceso de rotomoldeo, apto para contener agua potable. Resistente a los rayos UV, impactos, agentes químicos y cambios de temperatura. Apto para instalaciones domiciliarias, institucionales, rurales o urbanas.
	UND
	1,00

	53
	Tabla de madera
	Elemento lineal de madera aserrada con sección rectangular (0,23X3m), utilizada en obras de construcción civil para encofrados, estructuras provisionales, carpintería, y otras aplicaciones generales. Puede ser de pino, laurel, teca, abarco u otra especie comercial, con contenido de humedad controlado y sin defectos estructurales significativos.
	UND
	55,00
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